|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 有机肥 | 1、 外观：有机肥料为褐色或灰褐色，颗粒或粉剂，无机械杂质，无恶臭。2、有机质含量（以干基计）≥ 50%3、有效活菌数≥2.0亿/g4、水分（游离水）含量 /（%）≤ 30%5、pH ：5.5-8.56、有机菌肥中的重金属含量、蛔虫卵死亡率和大肠杆菌值指标应符合NY884-2012的要求。7、提供检测报告 | 袋 | 8000 |
| 2 | 支管 | 直径40mmPE管 | m | 5500 |
| 3 | 施肥器 | 材质：PE； 形态：液态；农用 | 套 | 70 |
| 4 | 过滤器 | 材质：PE；容量：≧3升；网式 | 套 | 70 |
| 5 | 滴管 | 16mmPE管 | 亩 | 400 |
| 6 | 地布 | 材质：塑料制品；宽1m、330m/卷、100g/㎡ | ㎡ | 132000 |
| 7 | 伐树、挖树根清理 | 树龄≥25年，40株/亩 | 亩 | 400 |
| 8 | 挖沟槽土方 | 40公分宽，80公分深 | ㎡ | 2200 |
| 9 | 土方回填 | 素士回填 | ㎡ | 2200 |
| 10 | 土地平整、翻耕 | 机械设备平整翻耕(“小田并大田”，移动土方) | 亩 | 400 |