**谈判内容及采购需求**

本次采购项目为榆阳区人民法院办公设备及家具货物采购项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

采购需求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **技术规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 显示器(诉讼服务中心窗口) | 面板尺寸≥27英寸；显示色彩≥16.7M色；可视区域≥597.9x336.3(mm) ；色域：sRGB≥99%；面板类型：4边窄边 IPS； bit:8-bit(6+FRC)；背光：WLED；亮度≥300尼特(典型)；屏幕比例：16:9； 分辨率≥1920x1080；像素点距≤0.3114x0.3114(mm)；可视角度≥178/178°； 壁挂：支持；对比度：1500:1；像素密度≥82刷新率≥10OHz；线材：HDMI+1.8m电源线；整机重量≤3.88kg；接口类型：HDMI 1.4×2，VGA×1；底座功能：-5°~22°前后俯仰；响应时间≤1毫秒； | 台 | 20 |  |
| 2 | 显示器 | 产品类型：直面屏；屏幕尺寸≥221.5英寸；最佳分辨率≥1920x1080屏幕比例：16:9；高清标准≥1080p（全高清）；面板类型：IPS；背光类型：WLED背光；屏幕曲率：平面R；动态对比度≥3000000：1；静态对比度：1000:1亮度≥250cd/㎡；可视角度≥178/178°；显示颜色≥16.7M；色域：NTSC≥72％；刷新率≥60Hz；视频接口：VGA，DVI；其它接口：音频/耳机输出；机身颜色：黑色；底座功能：普通；壁挂：支持（100×100mm） | 台 | 8 |  |
| 3 | 庭审数字媒体公告系统 | 功能：能够显示当前法庭正在开庭的庭审信息，包括案号、名称、案件承办人、书记员、开庭时间、地点等案件信息；后续排期信息；同时，在等候期间，可以选择播放庭审视频、普法教育片等，供等候人员观看；具备语音呼叫等功能。▲需与法院内网系统对接,且能够与现有科技法庭相匹配。(核心产品) | 项 | 11 |  |
| 4 | 茶吧机 | 尺寸约338mm\*331mm\*1090mm、电压220V、底部出水、显示屏、防干烧、机身材质金属、可调节温度、电子温控 | 台 | 3 |  |
| 5 | 调解桌 | 现代简约，圆形,仿大理石纹台面，稳固防锈烤漆铁艺框架;直径80公分。 | 张 | 4 |  |
| 6 | 椅子 | 80cm\*82cm\*120cm;皮质、透气、外架全橡木框架、带滑轮实木脚可锁定 | 把 | 1 |  |
| 7 | 床 | 木质床1.2m\*2.0m | 张 | 1 |  |
| 8 | 茶几 | 约80cm\*80cm\*48cm、木质 | 个 | 1 |  |
| 9 | 立案卷宗存放架 | 卷宗流转室、需订做：2.4m\*2m\*0.45m，五层，不锈钢材质 | 组 | 1 |  |
| 10 | 衣帽架 | 更衣室、律师休息室，衣帽架1.8m，木质。 | 个 | 1 |  |
| 11 | 小衣架  | 个 | 3 |  |
| 12 | 便民自动饮水机 | 约740mm\*420mm\*800mm，功率180w，重量≥38kg，电压220-240V，2L/5L，分杯/冷藏 | 台 | 1 |  |
| 13 | 直饮机 | 额定频率：50Hz、额定电流13.6A、额定输入功率≥3000W、额定容量≥35L、净水流量≥1.05L/min、外壳防水等级IP44、稳定电压220V-、额定总净水量4m³、适用水源市政自来水 | 台 | 5 |  |
| 14 | 诉讼服务中心文件柜（大） | 高1850mm\*宽900mm\*深420mm，现代简约、环保喷漆、防火、带抽屉、可移动 | 个 | 1 |  |
| 15 | 诉讼服务中心保密文件柜（小） | 高925mm\*宽900mm\*深420mm现代简约，加厚钢板、智能报警、电子密码锁（实心锁栓）、环保喷漆，对开门、防火、带抽屉、可移动 | 个 | 11 |  |
| 16 | 寄存储物柜 | 尺寸：1800mm\*850cm\*460mm，规格型号：12门条码型，柜体材质：钢，现代简约 | 组 | 1 |  |
| 17 | 消毒柜 | 额定电压：220N容积：388L 温度范围：0°C~65°C预定功率：600W 产品尺寸：450X380X1530MM | 台 | 3 |  |
| 18 | 餐桌 | 长1.2mx宽0.6mx高0.75m，可折叠，材质：铁艺加工架、岩板 | 张 | 2 |  |
| 19 | 调解桌 | 材质：实木岩板，形状：椭圆形，桌220-120厚4.5cm+甲壳虫椅6把 | 套 | 1 |  |
| 20 | 沙发 | 规格：约2080mm\*830mm\*795mm1、面料选用优质西皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性;2、基材:优质.含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板，甲醛释放量:1.4mg/L，经防虫、防腐等化学处理;3、辅料:采用PU成型发泡高密度海线,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。4、采用优质五金脚架 | 个 | 2 |  |
| 21 | 更衣凳 | 1.1200mm\*400mm\*400mm2.灰色西皮 | 把 | 3 |  |
| 22 | 更衣室衣柜 | 1.4800mm\*500mm\*2000mm2.光面橡木、三氨板(厚度20mm)3.3组共24个柜子 | 个 | 1 |  |
| 23 | 更衣室衣柜 | 1.5600mm\*500mm\*2000mm2.光面橡木、三氨板（厚度20mm)3.5组共28个柜子 | 个 | 1 |  |
| 24 | 旁听椅 | 1. 标准2.黑色西皮

3.木饰面胡桃色(所提供家具颜色等能与现有城区诉讼服务中心的家具、颜色相一致。) | 把 | 98 |  |
| 25 | 导诉服务台 | 1.4500mm\*1000mm\*800mm2.双面板OSB（0甲醛）20mm厚3.岩板面层（面积7.37㎡）4.6个柜子 | 个 | 1 |  |
| 26 | 家事调解室儿童设施 | 1.二楼家事审判室儿童玩乐区2.围挡：约200mm\*3000mm\*600mm（2个），300mm\*3000mm\*400mm（2个）3.垫子：2600mm\*2600mm\*30mm一个4.小桌子1个，小椅子1个，儿童玩具4套 | 套 | 1 |  |
| 27 | 刑事审判庭3人旁听桌（含图案） | 1.1800mm\*400mm\*760mm2.红杉3.立面雕刻花纹，烤漆面层4.3隔断5.胡桃色(所提供家具颜色等能与现有城区诉讼服务中心的家具、颜色相一致。 | 张 | 4 |  |
| 28 | 刑事审判庭2人旁听桌（含图案） | 1.1500mm\*400mm\*760mm2.红杉3.立面雕刻花纹，烤漆面层4.3隔断5.胡桃色(所提供家具颜色等能与现有城区诉讼服务中心的家具、颜色相一致。) | 张 | 1 |  |
| 29 | 刑事审判庭3人旁听桌 | 1.1800mm\*400mm\*760mm2.红杉3.烤漆面层4.3隔断5.胡桃色(所提供家具颜色等能与现有城区诉讼服务中心的家具、颜色相一致。) | 张 | 24 |  |
| 30 | 刑事审判庭2人旁听桌 | 1.1500mm\*400mm\*760mm2.红杉3.烤漆面层4.3隔断5.胡桃色(所提供家具颜色等能与现有城区诉讼服务中心的家具、颜色相一致。) | 张 | 6 |  |
| 31 | 热风消毒柜 | 1.约1300mm\*650mm\*1800mm2.全不锈钢打造箱体，设计时尚大方;3.内外无磁不锈铜＋不锈钢加热管;4.整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温，;5.采用高温热风循环消毒系统消毒，清除各种有害病菌;6.全不锈钢层架、重力脚配置，承载力强，坚固耐用;7.设有可调温控器和可调定时器功能，对所需温度时间随意调节; | 个 | 2 |  |
| 32 | 插盘式饼盘车 | 1.450mm\*650mm\*1700mm，15层2.整体采用SUS201不锈钢制作，厚度1.0mm；3.格栅采用38×25×1.0mm厚不锈钢方管；4.立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢方管；5.配不锈钢可调子弹脚 | 台 | 2 |  |
| 33 | 不锈钢三星水池 | 1.1800mm\*700mm\*800mm，龙头3个2.整体采用SUS201不锈钢制作，台面厚1.0mm；3.星盆斗厚1.2mm，星盆斗尺寸：1000mm\*600mm\*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；4.立柱采用Φ48\*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；5.横撑采用Φ32\*1.0mm圆通 | 个 | 1 |  |
| 34 | 单星大水池 | 1.1000mm\*700mm\*800mm，龙头1个2.整体采用SUS201不锈钢制作，台面厚1.0mm；3.星盆斗厚1.2mm，星盆斗尺1000mm\*600mm\*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；4.立柱采用Φ48\*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚；5.横撑采用Φ32\*1.0mm圆通 | 个 | 1 |  |
| 35 | 餐厨垃圾桶 | 1.高密度聚乙烯全新料2.600mm\*700mm\*1050mm | 个 | 2 |  |
| 36 | 厨房不锈钢移动工作台 | 1.1200mm\*800mm\*800mm，双层2.整体采用SUS201不锈钢制作；3.台面1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；4.脚管采用38\*25\*1.2mm厚不锈钢方管；5.配不锈钢可移动脚 | 个 | 1 |  |
| 37 | 厨房不锈钢单通工作台 | 1.1800mm\*800mm\*800mm2.采用201不锈钢，内箱圆弧设计3.内箱尺寸(mm)：1380\*570/410\*5904.控温类型：电子数字温控5.制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a | 个 | 1 |  |
| 38 | 厨房高压冲地龙头设备 | 1.挂墙式洗地水龙头，自动收管，碳钢表面喷漆，橡胶表面内带2.钢丝的高压管(20m)、高压铜制喷头、弹簧等组成 | 个 | 1 |  |
| 39 | 货架 | 1.1200mm\*500mm\*1500mm，四层2.整体采用SUS201不锈钢制作，平板厚度1.0mm；3.立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管；4.配不锈钢可调子弹脚 | 个 | 5 |  |
| 40 | 货架 | 1.2200mm\*500mm\*1850mm，五层2.整体采用SUS201不锈钢制作，平板厚度1.0mm；3.立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管；4.配不锈钢可调子弹脚 | 个 | 1 |  |
| 41 | 货架 | 1.1000mm\*500mm\*1500mm，四层2.整体采用SUS201不锈钢制作，平板厚度1.0mm；3.立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢方管；4.配不锈钢可调子弹脚 | 个 | 2 |  |
| 42 | 米面架 | 米面架1.1200mm\*500mm\*1500mm，四层2.整体采用SUS201不锈钢制作，平板厚度1.0mm；3.立柱采用38×38×1.2mm厚不锈钢方管；4.配不锈钢可调子弹脚 | 个 | 3 |  |
| 43 | 双温四门高身柜 | 1.1200mm\*700mm\*1900mm2.采用201不锈钢，内箱圆弧设计3.机组独立模块化技术，外挂防尘网4.360°风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝5.内箱尺寸(mm)：1100\*590\*14056.控温类型：电子数字温控7.制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a | 个 | 1 |  |
| 44 | 大锅灶 | 1.1450mm\*1550mm\*800mm2.设备不锈钢部分采用材质为不锈钢；3.台面厚度为1.0mm，前面板，侧板厚度1.0mm，设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽；炉架选用40\*40国标角钢，炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计，静音节能燃烧器热效率不低于40%，燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率550w | 台 | 1 |  |
| 45 | 单炒单温 | 1.1000mm\*1000mm\*800mm2.台面厚度δ=1.2mm，炉身、炉背厚度δ=1.2mm3.炉脚采用直径2 ″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹脚4.风机：采用多翼式低噪音强力铝合金中压风机 | 台 | 1 |  |
| 46 | 双炒单温 | 1.1800mm\*1000mm\*800mm2.采用直径2 ″不锈钢管内含钢柱，配可调性不锈钢子弹 | 台 | 1 |  |
| 47 | 单头低汤灶 | 1.600mm\*700mm\*500mm2.采用优质不锈钢制作，面板1.2mm，其余0.8mm， φ38\*1.0mm不锈钢脚，采用节能炉头，比普通炉头节能55% | 台 | 1 |  |
| 48 | 双门蒸车 | 1.1300mm\*650mm\*1500mm2.外层指纹板磨砂不锈钢制作，中层加厚高密度整体发泡层，内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢3.全自动进水装置S304锈钢浮球，黄铜水阀，工业级环形发热管4.不锈钢门把手。配DN20口径S316不锈钢蒸汽进汽口5.配24张食品级S304加厚不锈钢饭盘 | 台 | 1 |  |
| 49 | 不锈钢单星水池 | 1.600mm\*800mm\*800mm2.整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm3.星盆斗厚1.2mm | 个 | 2 |  |
| 50 | 两层烤箱 | 1.380V,12KW2.不锈钢机身 | 台 | 1 |  |
| 51 | 平冷工作台 | 1.1800mm\*800mm\*800mm2.采用201不锈钢，内箱圆弧设计3.控温类型：电子数字温控4.制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a5.压缩机：国产压缩机：制冷稳定，性价比高6.效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长 | 台 | 2 |  |
| 52 | 平冷工作台 | 1.1500mm\*800mm\*800mm2.采用201不锈钢，内箱圆弧设计3.控温类型：电子数字温控4.制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a5.压缩机：国产压缩机：制冷稳定，性价比高6.效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长 | 台 | 1 |  |
| 53 | 挂墙架 | 1.1800mm\*300mm\*600mm2.面板采用201不锈钢面板厚度1.2mm制造，脚管用直径38mm厚1.0mm不锈钢 | 个 | 2 |  |
| 54 | 打蛋机 | 1.380V,2KW2.容量：20L功率：2000W 电压：380V3.搅拌桶 、搅拌头采用304不锈钢材质，耐腐蚀易清洁 | 台 | 1 |  |
| 55 | 和面机 | 1.电机功率：2.2KW2.额定电压：220V/3V-380V3.最大和面量：25Kg | 台 | 1 |  |
| 56 | 电饼档 | 1.380V，5KW2.全不锈钢机身、不锈钢辊轴、安全节能、操作简便、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃ | 个 | 1 |  |
| 57 | 面粉车 | 1.500mm\*500mm\*600mm2.面板1.2mm，台面下衬木板，并有加强筋，层板为1.0mm不锈钢板，支架、通脚直径38\*1.0mm不锈钢，下带四个橡胶轮，支架横通直径25\*1.0mm | 台 | 1 |  |
| 58 | 排油烟设备 | 1.烟罩：6500mm\*1500mm，9.8㎡，优质不锈钢制造；壳体面板201厚度1.0mm，加强筋1.2mm；配双层隔油网，滴油杯及防潮灯；配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳2.烟管：400mm\*600mm，145㎡，镀锌1.0mm3.封墙钢板：1850\*6500，8m,采用SUS201-2B发纹贴塑不锈钢板模具压制成型，板厚1.2mm4.上装饰板：800\*6500，9.8m,采用SUS201-2B发纹贴塑不锈钢板模具压制成型，板厚1.2mm5.风柜：7.5WK，1台，多翼式离心结构，双吸式蜗壳吸风；骨架Q235-L50\*5国标角铁，外壳为2.0mm厚静电喷涂SPCC冷扎板或镀锌板；优质低碳钢叶轮。B型三角带，优质电机。功率：7.5KW 额定电压：380V 转速：541r/min风量：28200-32000m³/h机外静压：590-550Pa外形尺寸：1750\*1350\*19006.净化器：1台，风量：20000m³/h；自动温度过载断电装置；变压器工作异常自动保护装置；可除去0.1 um以上油烟粒子，处理效率达93％(含)以上7.减震器4个8.软连接：400\*600，1个，采用防水防火反补9.辅料1套（胶，钻尾丝钓丝等）10.法兰：400\*600，角铁制作，18个11.支架：13300\*900\*400，2个，采用5#国标槽钢焊接而成，带缓冲减震器 | 套 | 1 |  |
| 59 | 双面复印打印机 | 1．黑白≥25页/分钟, 彩色≥24页/分钟.首页输出时间：5.5秒；预热时间0秒。2．打印分辨率最高4800x1200dpi，最大扫描分辨率：9600dpi3．标配打印、复印、扫描、传真、wifi, 支持A3+幅面，最长可至1200mm长纸,纸张厚度至64g-256g.4．标配双面同步书稿器、双面器、单纸盒，后部进纸5．显示屏幕：5.0英寸 LCD屏幕6．采用环保型耗材，耗材符合国家字迹耐久性检测标准：DA/T 16-19957．可实现（1）漫游打印（2）智能扫描（扫描到email、文件夹、服务器）（3）权限控制，强制黑白输出，强制双面输出，配额充值管理，（4）智能报表，定期把报表通过email发送到管理员（5）支持用户门禁卡进行身份认证8．整机采用节能环保型设计，零臭氧、0零粉尘、零PM2.5排放，最大工作功耗≤43W. | 台 | 1 |  |
| 60 | 要素式诉状生成一体机 | 主要功能：能够自动解析诉状类型及要素，能够快速生成要素式诉状；支持文字录入、表单填空、手机输入、多种交互方式，适配不同用户操作习惯；提供“智能问答引导”功能，通过通俗语言逐步引导用户填写案件关键要素（如当事人信息、诉讼请求、事实理由等），降低法律术语使用门槛；支持67大类要素自动分类，要素信息全部精准抓取填充；系统通过人工智能技术将普通诉状自动识别纠纷类型,或者选择诉状纠纷类型。当事人将普通诉状放置扫描口，点击拍照上传。系统通过大模型人工智能技术快速识别诉状要素，提取诉状信息，转换成最高院要求的诉状要素状格式，并提示要素缺失部分，当事人可以补全缺失部分。系统通过人工智能技术自动生成要素式诉状或答辩状，生成预览界面当事人可以选择打印和手机二维码下载。主屏≥15.6英寸彩色RGB IPS ，分辩率≥1920\*1080，显示比例：16:9；内存DDR≥8GB；接口类型：RJ45网口， USB, SD卡槽 ，OTG接口，DC，HDMI； 附带功能：高拍仪像素≥1200W。需与法院内网系统对接. | 台 | 2 |  |
| 61 | 执行值守系统 | 执行值守系统（亦称执行指挥互联网应急服务平台）。通过四级法院实时联动，实现信息资源互通，确保执行指挥中心全天候运行，及时处置各类线索，从而提升执行效率，强化监督，优化资源配置，降低人力成本，增强应急响应。需与法院内网系统对接. | 项 | 1 |  |
| **要求：**所提供的设备等必须能与法院内网所兼容；尤其是庭审公告系统，能与现有的科技法庭及其后台相匹配、相兼容。 |