西安市市级单位政府采购中心

招标文件

项目名称：西安市第八医院新院区（传染院区、指挥保障中心）办公家具购置

项目编号：XCZX2023-0227

2023年12月

目　　录

[第一章　投标邀请函 1](#_Toc100219612)

[第二章　供应商须知 4](#_Toc100219613)

[第三章　招标内容及要求 35](#_Toc100219614)

[第四章　合同文本 66](#_Toc100219615)

[第五章　投标文件构成及格式 71](#_Toc100219616)

1. 第一章　投标邀请函

西安市市级单位政府采购中心受西安市第八医院的委托，经政府采购监管部门批准，按照政府采购程序，对西安市第八医院新院区（传染院区、指挥保障中心）办公家具购置进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物的供应商参加投标。

**一、项目基本信息：**

项目名称：西安市第八医院新院区（传染院区、指挥保障中心）办公家具购置

项目编号：XCZX2023-0227

备案编号：ZCBN-西安市-2023-05692

**二、项目性质：**专门面向中小企业的采购

**三、招标内容和要求：**办公家具采购

（详见招标文件第三章〈招标内容及要求〉）

**四、采购预算：**11165000.00元，其中：

第一标段（软体家具）：1207175.00元；

第二标段（钢制家具）：1952177.00元；

第三标段（木质家具）：3083735.00元；

第四标段（定制柜）：4921913.00元。

**五、供应商资格要求：**

见招标文件第二章〈资格性审查表〉。

**六、执行的其他政府采购政策：**

1．《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。

2．《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3．财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）。

4．陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

5．详见招标文件第二章相关事项。

**七、招标文件获取方式及公告期限：**

1．获取方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（简称西安市公共资源交易平台，门户链接：<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招 标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投 标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（\*.SXSZF）。

2．招标文件公告期：自招标公告发布之日起5个工作日。

3．友情提示：

（1）本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录西安市公共资源交易平台前应先完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投 标指南》。

（2）制作电子投标文件（\*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投 标文件制作软件及操作手册》。

（3）提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（\*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（\*.SXSTF），系统将拒绝接收。

**八、提交投标文件方式、截止时间及开标时间、形式：**

1．提交投标文件的方式：从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响 应文件〗上传加密后的电子投标文件（\*.SXSTF）。

2．提交投标文件截止时间：2024年1月11日10:30，逾期提交的，系统将拒绝接收。

3．开标时间及地点：2024年1月11日10:30本集采机构虚拟开标室4。

4．开标形式：本项目将采用“不见面开 标”形式。操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开 标大厅供应商操作手册》。

**九、联系方式**

1．采购人：西安市第八医院

地址：西安市雁塔区丈八东路2号

联系人：谢老师

联系电话：029-85222018

2．采购代理机构：西安市市级单位政府采购中心

地址：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座

总机：029-86510091/86510092/86510093

标书联系人及分机号：王老师（80848）

开标联系人及分机号：梁老师（80841）

1. 第二章　供应商须知

『前附表』

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **说明和要求** |
| 1 | 项目名称 | 西安市第八医院新院区（传染院区、指挥保障中心）办公家具购置 |
| 2 | 项目编号 | XCZX2023-0227 |
| 3 | 备案编号 | ZCBN-西安市-2023-05692 |
| 4 | 项目性质 | [ ] 非专门面向中小企业[x] 专门面向中小企业[ ] 专门面向小微企业 |
| 5 | 项目总预算 | 11165000.00元 |
| 最高限价 | 11165000.00元 |
| 6 | 是否接受联合体 | [ ] 接受 [x] 不接受 |
| 7 | 是否允许进口产品 | [ ] 允许 [x] 不允许 |
| 8 | 投标保证金 | 免交 |
| 9 | 履约保证金 | [x] 不收取[ ] 占合同总价的\_\_\_%，由采购人自行收退[ ] 占合同总价的\_\_\_%，由西安市公共资源交易中心代收代退 |
| 10 | 代理服务费 | 0.00元 |
| 11 | 投标文件份数 | 投标供应商无需提供；中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副。 |
| 12 | 政府采购信息发布媒体（采购公告、采购结果公告、变更公告） | 1．陕西省政府采购网：仅提供项目公告。官网地址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/。2．全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/ |
| 13 | 现场踏勘和集中答疑 | [ ] 不组织[x] 采购人组织[ ]  集合时间：2024年01月02日15：00[ ]  集合地点：西安市高陵区渭阳五路西安市公共卫生中心（西安市第八医院新院区）项目建设部[ ]  联系人：李刚[ ]  联系电话：029-85331202 13572021144 |
| 14 | 询问和质疑 | 见投标邀请函中的“联系方式” |
| 15 | 投诉受理 | 1．受理单位：西安市财政局政府采购管理处2．联系电话：029-898218463．地址：西安市未央区西北国金中心A座18层 |
| 16 | 信用信息查询截至时点 | 同提交投标文件截止时间 |
| 17 | 开标形式 | [x] 不见面开标 [ ] 见面开标详见本章“五、开标程序”第一项有关内容。 |
| 18 | 评标形式 | [x] 暗标盲评 [ ] 明标详见本章“七、评审方法和程序”第三项有关内容。 |
| 19 | 采购标的物行业划型 | 工业 |
| 20 | 中标通知书 | 1．领取地点：本集采机构八层前台2．联系电话：029-86510166/86510167转80800 |
| 21 | 西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商） | 国泰新点软件股份有限公司1．技术支持热线：400-998-0000/400-928-00952．驻场技术人员：徐工3．联系电话：029-86510166/86510167转80310 |
| 22 | CA办理方式 | 1．到陕西省公共资源交易中心大厅进行现场办理地址：陕西省西安市碑林区长安北路14号2．到西安市公共资源交易中心二楼大厅现场办理地址：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座3．下载“陕公共资源交易服务”APP，通过APP进行线上业务办理。4．各CA客服热线：① 陕西CA客服热线：4006369888② 深圳CA客服热线：4001123838③ 西部CA客服热线：15389081371、15389081372④ 北京CA客服热线：4001390123、029-86510029 |

* 1. **一、有关定义**

1．采购人：依法进行政府采购的西安市市级机关、事业单位或团体组织。

2．供应商：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

3．政府采购监管部门：本项目特指西安市财政局政府采购管理处。

4．西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】的简称，官网地址<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>。

5．企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，快捷登录网址<http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin>。

6．中小企业：指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

* 1. **二、供应商注意事项**
		1. **（一）供应商投 标流程**

1．办理注册登记（针对初次使用电子交易系统的用户）：

（1）办理诚信入库注册：在决定参加本项目采购活动后，供应商应先在西安市公共资源交易平台上完成“诚信入库登记”；

（2）办理数字认证（CA锁）：一般分为法人锁（必选）、企业锁主锁（必选）及副锁（可选）。CA锁将用于对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关操作。CA办理及售后服务统一由第三方机构（见前附表）负责。

（3）绑定和激活CA：将数字证书与诚信库中的供应商账户进行绑定。

2．下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，在〖招 标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（\*.SXSZF）。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法再下载！

3．制作电子投标文件：需要使用专用制作软件“新点投 标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制，编制完成后使用CA锁对电子投标文件进行签章、加密。详见本章中的“投标文件”相关内容。

4．提交电子投标文件：在提交投标文件截止时间前及时提交加密后电子投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；

5．在线参加开标大会：开标当日，供应商法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开 标”系统，收到主持人“开始解密”指令后，使用CA锁（必须与加密文件时的CA锁为同一把锁）在线对电子投标文件进行解密。采用“不见面开 标”系统后，供应商无需到达开标现场，即可在线参与整个开标过程。相关技术问题，请咨询软件开发商。

6．等待专家评审：评审期间，可能需要对评审专家提出的问题进行澄清或答复。在主持人宣布评审结束前，供应商请勿擅自离席，否则由此造成的不利后果，由供应商自行承担。

7．中标供应商注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布中标公告前，应由中标供应商在陕西省政府采购网上完成注册。

* + 1. **（二）关于询问、质疑和投诉**

**1**．**询问**

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

根据采购人和采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》，针对采购需求（包括采购内容、技术或服务要求、商务要求、合同条款、供应商资格条件、评审要素及分值一览表）的询问请向采购人提出。

**2**．**质疑**

（1）供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

采购文件由供应商到采购人、采购代理机构指定的地点领取的，领取之日为“应知其权益受到损害之日”；采购文件以公告方式发出，由潜在供应商自行下载的，质疑时效期间的起算日期为采购文件公告期限届满之日。

（2）质疑方式：

①在线质疑：

登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。

②书面质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供 应 商质疑函范本》（见下方链接）进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

质疑函范本地址：<http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip>

（3）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

（4）在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

（5）有下列情形之一的，属于无效质疑：

① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

② 超过法定期限或未以书面形式提出的；

③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

**3**．**投诉**

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向同级政府采购监管部门提出投诉。

（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。

投诉书范本地址：<http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip>

**4**．**恶意质疑、投诉的法律后果**

（1）对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（2）对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：

《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

* + 1. **（三）关于保证金**

**1．陕西省中小企业政府采购信用融资办法**

为进一步贯彻落实国务院和陕西省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。陕西省财政厅结合陕西省政府采购信息化建设实际，制定了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）。

链接地址：<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/article/zcdt/1390497710741917696>

**2**．**西安市政府采购信用担保及信用融资政策**

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，西安市财政局制定了《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》（市财发〔2014〕167号，以下简称《实施方案》），为参与西安市市级政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务。供应商在交纳投 标保证金、履约保证金时可自愿选择通过担保函的形式交纳，供应商违约，开具担保函单位承担连带责任。

为发挥政府采购促进中小企业发展的政策功能，进一步做好政府采购信用担保及信用融资相关工作，2015年西安市财政局先后发布了《关于贯彻落实〈西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）〉有关事宜的通知》和《关于进一步做好政府采购信用担保及信用融资工作有关事宜的通知》。2017年西安市财政局对合作机构名单进行了调整，详见《2017年西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单》（以下简称合作机构名单）。

《实施方案》链接地址：

<http://xaczj.xa.gov.cn/ztzl/zfcg/cgfg/5db90552fd850863a9e4594d.html>

《合作机构名单》链接地址：

<http://xaczj.xa.gov.cn/ztzl/zfcg/cgfg/5db9054565cbd804f69e97e0.html>

**3**．**投 标保证金**

按照西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条规定，供应商参与西安市政府采购活动时，免交投 标保证金。

**4**．**履约保证金**

根据采购人意见，本项目免交履约保证金。

* + 1. **（四）关于进口产品**

1．根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定，政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，应当在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，依法开展政府采购活动。采购人采购进口产品时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2．根据《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）有关规定，财政部门审核同意购买进口产品的，投标邀请函将明确载明“允许进口产品参与”，此时满足招标文件要求的国产产品仍然可以参与竞争；否则，视为拒绝进口产品参与，供应商以进口产品参与投标时，将作无效投标处理。

* + 1. **（五）关于政府采购政策**

**1**．**对中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）的扶持政策**

（1）根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

（2）根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（4）采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

①针对非非专门面向中小企业的采购：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠幅度为10%~20%（具体扣除比例见本章《评审要素及分值一览表》），用扣除后的价格参加评审。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

②针对非专门面向中小企业的采购：仅限符合中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业参与。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，投标无效。

（5）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

**2**．**节能、环保产品采购政策**

（1）根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

（2）对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。

（3）《节能产品政府采购品目清单》见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件。

（4）《环境标志产品政府采购品目清单》见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件。

（5）“国家确定的认证机构”名单见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。

* + 1. **（六）关于同一品牌产品的处理**

1．采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2．使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3．非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算。

* + 1. **（七）关于知识产权和保密事项**

1．所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿；否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2．由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次投 标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

* + 1. **（八）关于信用记录的查询和使用**

1．根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查阶段通过【信用中国】（<https://www.creditchina.gov.cn>/）和【中国政府采购网】（[http://www.ccgp.gov.cn/）](http://www.ccgp.gov.cn/)对供应商的信用情况进行甄别。

2．对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

3．供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

4．信用记录查询结果打印后，将与其他采购文件一并保存。

* + 1. **（九）其他重要事项**

1．招标文件内所附网络链接仅供参考，不保证其长期有效性。

2．供应商的投标费用自理。

* 1. **三、招标文件**
		1. **（一）招标文件的解释权**

本项目招标文件的解释权归采购代理机构，评标委员会成员应根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评审方法、标准进行评审。

* + 1. **（二）招标文件主要内容**

第**1**章　投标邀请函

第**2**章　供应商须知

第**3**章　招标内容及要求

第**4**章　合同文本

第**5**章　投标文件构成及格式

* + 1. **（三）招标文件的检查及阅读**

供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，在投标文件中对招标文件做出全面响 应，并按招标文件的要求提交全部资料。

项目废标后重新组织招标的，采购代理机构将重新编制、发布新版招标文件，供应商应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

* + 1. **（四）招标文件的修改、澄清**

1．提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2．当需要澄清或修改时，采购代理机构将在提交投标文件截止之日15日前，在财政部门指定的“政府采购信息发布媒体”上发布变更公告；不足15日的，将顺延提交投标文件截止时间。

3．澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒供应商下载答疑文件（\*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。供应商应及时从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（\*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（\*.SXSTF），系统将拒绝接收。

4．请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【[陕西省政府采购网](http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn)】（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）中的〖首页·〉信息公告·〉市级·〉西安市〗；

（2）【[全国公共资源交易网（陕西省·西安市）](http://xa.sxggzyjy.cn/)】（<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>）中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。

* 1. **四、投标文件**
		1. **（一）投标文件的式样**

1．组成及格式

供应商依照招标文件第五章《投标文件构成及格式》给定形式进行编制投标文件。项目分标段的，应按所投 标段分别准备投标文件。

2．语言

招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。

3．计量单位

投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。

* + 1. **（二）投标文件的有效期**

投标文件有效期为自开标之日起不少于90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。

* + 1. **（三）投标报价**

投标报价是供应商响 应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。

1．供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

2．供应商应严格按照《投标文件构成及格式》第二部分《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响 应的内容。投标报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

3．投标报价货币：人民币；单位：元。

4．因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

* + 1. **（四）投标文件的制作和签章**

1．电子投标文件（\*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投 标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投 标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html>

2．编制电子投标文件前，**务必先做好电子招标文件的备份工作**。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（\*.SXSZF）或答疑文件（\*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

**再次提醒：**提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（\*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（\*.SXSTF），系统将拒绝接收。

3．电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

* + 1. **（五）投标文件的加密和提交**

1．在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。

2．电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响 应文件〗，上传加密后的电子投标文件（\*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

3．上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

* + 1. **（六）投标文件的补充、修改和撤回**

1．供应商在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2．供应商在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的，投 标保证金不予退还。

3．对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件；中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。

* + 1. **（七）关于投标文件的雷同性分析**

根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

* + 1. **（八）投标文件被拒绝接收的情形**

1．误投的或采用旧版电子招标文件制作的；

2．逾期提交电子投标文件的。

* 1. **五、开标程序**

开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管理。

* + 1. **（一）“不见面开 标”基本流程**

“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的供应商在线参与开标的一种组织形式。供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。

1．供应商登录：开标前，请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统。

2．主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。

3．解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的CA锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。

4．唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。

5．开标结束：进入评审环节。供应商请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求供应商做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。

“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。

链接地址：<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html>

* + 1. **（二）开标环节投标文件视为无效的情形**

1．供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；

2．因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；

3．上传的电子投标文件无法正常打开的；

4．政府采购法律法规规定的其他无效情形。

* + 1. **（三）突发状况的应急处置**

在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。

* 1. **六、资格审查**

开标结束后，由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招 标投 标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件进行审查，并对供应商信用记录进行核查。资格审查小组由3人以上单数组成，采购人应出具书面授权函，并指定组长。

供应商提供的资格证明文件缺少任何一项或有任何一项不满足，都将被视为无效投标。供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。

资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过资格审查的供应商，资格审查小组应当场告知其未通过的原因。

合格供应商不足3家的，不得评标。

『资格性审查表』

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **资格性审查项** | **审查内容** |
| **一** | **基本资格条件** |
| 1 | 有效的主体资格证明 | 在中华人民共和国境内注册，并有效存续的营业执照（含电子营业执照）\事业单位法人证书\民办非企业单位登记证书\非企业专业服务机构执业许可证等。 |
| 2 | 财务状况报告（任选其一） | 1．2022年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；2．提供供应商基本存款账户信息及开标日期前90日内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。 |
| 3 | 社保资金缴纳证明 | 自2023年1月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。 |
| 4 | 税收缴纳证明 | 自2023年1月1日以来已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明（增值税、营业税、企业所得税至少提供一种），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。 |
| 5 | 无重大违法记录声明 | 参加本次政府采购活动前三年内（以自然日计）在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。 |
| 6 | 法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明 | 法定代表人（负责人）委托代理人参加投标时，应提供法定代表人（负责人）委托授权书；法定代表人（负责人）亲自参加投标时，应提供法定代表人（负责人）身份证明书。 |
| **二** | **落实政府采购政策需要满足的资格条件** |
| 1 | 中小企业声明函 | 提供《中小企业声明函》、或《残疾人福利性单位声明函》、或《监狱企业证明函》。 |
| **三** | **特定资格条件** |
| 1 | 无。 |
| 注意事项：1．除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与投标时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。2．依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与投标时，只须提供身份证复印件。3．《基本存款账户信息》、《无重大违法记录声明》、《法定代表人委托授权书》、《法定代表人身份证明书》应按第五章《投标文件构成及格式》中给定的格式填写，并按要求签字、盖章。4．按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，采购人将对投标供应商的信用记录进行核查，出现招标文件第二章中“关于信用记录的查询和使用”所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。 |

* 1. **七、评审方法和程序**
		1. **（一）评标方法**

本项目采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。

* + 1. **（二）评标形式**

1．关于技术标“暗标盲评”

根据西安市发展和改革委员会《关于印发〈西安市深化公共资源交易平台整合共享行动方案〉的通知》（市发改发〔2021〕71号）要求，推动交易平台智慧化转型，西安市公共资源交易平台建设模块化、智能化评标系统，实现暗标评审功能，使得评审结果更公正、真实。

所谓“暗标盲评”，是指在技术标隐匿或不公开投标单位名称，由评标系统对各投标文件的投标单位进行编号，然后交由评标委员会进行评审。暗标盲评不仅是对评审形式的一种创新，而且是对政府采购当事人行为的一种有效规范。

2．“暗标盲评部分”响应要求

暗标盲评部分应按如下要求编制，否则，根据财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十三条第六款的规定，其投标视为无效。

（1）标志标识要求：

不得出现可识别投标供应商身份的任何字符和徽标，包括文字、符号、图案、标志、标识、人员姓名、投标供应商独有的企业标准名称或编号等。

（2）签章要求：

不得进行签章。

暗标部分评审时出现争议的，评标委员会按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

* + 1. **（三）评标程序**

**1．组建评标委员会**

为了确保评标工作的公平、公正，依据政府采购法和政府采购相关法规、规章，成立评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

由采购代理机构组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

**2．投标文件的符合性审查**

供应商资格性审查通过后，评标委员会对符合资格的投标供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

『符合性审查表』

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **符合性审查项** | **通过条件** |
| 1 | 与项目的一致性 | 至少以下三处的项目名称、项目编号、标段（未分标段的除外）与本项目完全一致：（1）投标文件封面（2）投标函（3）法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明以投标邀请函中的项目名称、项目编号、标段为准。 |
| 2 | 投标文件组成 | 投标文件应包含以下部分：（1）投标函（2）开标一览表（3）资格证明文件（4）实质性条款响 应（5）投标方案（6）供应商概况 |
| 3 | 签章 | 签章均符合招标文件要求，且无遗漏。**注意：暗标评审部分不得进行签章**。 |
| 4 | 语言和计量单位 | 符合招标文件的要求 |
| 5 | 投标文件有效期 | 符合招标文件的要求 |
| 6 | 投标报价 | 同时满足以下条款：（1）货币单位符合招标文件要求（2）报价符合唯一性要求（3）未超出采购预算或最高限价（4）符合《开标一览表》的填报要求 |
| 7 | 实质性条款响 应 | 完全响 应招标文件要求的各项实质性条款。（见第三章标注★的条款，未设置时请忽略此项） |
| 8 | 合同条款响 应 | 完全理解并响 应招标文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 9 | 电子投标文件雷同性分析 | 电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。 |
| 10 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。 |

**3．综合比较与评价**

评标委员会按《评审要素及分值一览表》中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

出现下列情形的，供应商投标无效：

（1）投标文件报价出现本章第五小节“投标报价”所列需要修正情形，但供应商对修正后的报价不予确认的；

（2）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料），供应商不能证明其报价合理性的。

『评审要素及分值一览表（第一标段）』

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项别** | **总分值** | **评审要素** | **备注** |
| **100** | **分项最高分值** |
| **价格** | 30 | 30 | 有效供应商最低报价为基准价得30分，各供应商的报价得分按下列公式计算：（基准价/投标报价）×30%×100分 |  |
| 技术部分（暗标盲评） | 20 | 6 | **产品技术方案：**提供产品所选用主要材料和辅助材料（布料、海绵、皮料等）详细情况，技术参数全面、清晰明了。根据第三章“采购清单及技术要求”赋分：［4-6］技术参数全面清晰，技术指标满足或优于采购需求；［2-4）技术参数较为清晰，技术指标基本满足采购需求；［0-2）技术参数笼统，技术指标无法满足本项目要求，或无本项方案。 | 按照本章“七、评审方法和程序”的“（二）评标形式”中的暗标盲评部分的响应要求进行编制，否则，其投标视为无效。 |
| 8 | **产品选型方案：**产品选型外观、款式、结构、规格符合项目需求，工艺先进。提供产品彩色图片等资料（资料必须符合暗标盲评要求，且不得出现产品品牌，必要时进行遮蔽）。［6-8］满足本项目采购需求；［3-6）基本满足本项目采购需求；［0-3）产品选型不符合采购需求，或无本项方案。 |
| 6 | **组织实施方案：**包括①生产进度安排、②货物配送计划、③安装安排等内容［4-6］组织实施方案计划严密、进度安排紧凑、流程规范，现场安装管理计划，配合验收方案等各项措施严谨规范，能够充分保障项目按时交付；［2-4）组织实施方案计划合理可行、进度安排得当、流程规范，现场安装管理计划、配合验收方案等各项措施完善，能够保障项目按时交付；［0-2）方案不完整，无法保证保障项目按时交付。 |
| 商务部分 | 50 | 15 | **技术指标：**“▲”条款须提供相应佐证材料，包括但不限于第三方检测报告、官网功能截图等相关证明材料。每提供技术要求中“▲”内容一项成品、原材料有效证明材料得1.5分，满分15分。不提供不得分。注：①投标人须提供具有CMA或CNAS资质的第三方合法检测机构出具的原材料及产品抽样检验合格报告的复印件或扫描件，并加盖投标人公章；②检测报告证明文件需要提供官方网站查询结果或条形码查询结果或二维码查询结果截图。③品牌名称或投标产品制造商名称与检验报告受检单位名称须一致。 |  |
| 6 | **生产水平及质量控制措施：**1、提供生产主要机械设备清单（提供生产设备购置发票扫描件、及生产运营的设备照片作为佐证）。［3-4］设备完备、加工制造水平先进；［1-3）具有关键设备，制造水平一般；［0-1）设备陈旧，工艺落后。2、提供企业质量控制水平、环保措施、出厂检验程序等内控方案或制度。［1-2］质量保证体系完善、环保措施严格有效，出厂检验程序完备，产品质量有充分保障；［0-1）具有一定的质量保证措施，环保措施有效，出厂检验程序完备，产品质量有所保障。 |
| 4 | **产品质量证明：**产品及原材料货源渠道正规、供应充足，产地及制造商明确，产品销售记录可追溯。相关证明材料齐全得4分，缺失或者未提供得0分。 |
| 3 | **售后服务保障方案：**包括但不限于①售后服务网点、②售后服务人员配备、③备品备件储备、④服务保障措施及⑤出现质量问题时的响应承诺等内容。［2-3］方案完整、内容详实，服务措施科学合理、服务响应高效；［0-2）无方案或方案内容简略。 |
| 7 | **售后服务认证证书：**1、所投产品制造商符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》标准。（1）具有五星级以下售后服务认证证书得1分（2）具有五星级及以上售后服务认证证书的得3分；（3）认证范围包含医用家具、办公家具、公寓家具得1分。2、投标人或产品的制造商具有售后服务管理师，且提供该人员证书。每提供1个有效证书得1分，最多得3分。 |
| 12 | **企业认证：**提供所投产品的制造商具有以下体系认证且证书在有效期内的可得分，提供一项得2分，满分12分，未提供或不符不得分，以复印件加盖公章为计分依据。1、质量管理体系认证，认证范围包含医用家具、公寓家具、办公家具；2、环境管理体系认证，认证范围包含医用家具、公寓家具、办公家具；3、职业健康安全管理体系认证，认证范围包含医用家具、公寓家具、办公家具；4、家具中有害物质限量认证证书，认证单元包含金属家具及软体家具；5、低VOCs家具产品认证证书，认证单元包含金属家具及软体家具；6、家具产品环保卫士认证证书，认证单元包含金属家具及软体家具。 |
| 3 | **业绩：**提供2020年1月1日以来产品品牌类似的业绩证明文件，评审时以业绩合同扫描件为计分依据，每出具一份业绩合同扫描件得1分，满分3分。其中，合同扫描件至少应包含合同首页、合同金额所在页、签字盖章页，否则不予认可。 |
| 说明 | 1、评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位；2、本表分值区间符号：“［”、“］”表示包含本数；“（”、“）”表示不包含本数。 |

『评审要素及分值一览表（第二标段）』

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项别** | **总分值** | **评审要素** | **备注** |
| **100** | **分项最高分值** |
| **价格** | 30 | 30 | 有效供应商最低报价为基准价得30分，各供应商的报价得分按下列公式计算：（基准价/投标报价）×30%×100分 |  |
| 技术部分（暗标盲评） | 20 | 6 | **产品技术方案：**提供产品所选用主要材料和辅助材料（布料、海绵、皮料等）详细情况，技术参数全面、清晰明了。根据第三章“采购清单及技术要求”赋分：［4-6］技术参数全面清晰，技术指标满足或优于采购需求；［2-4）技术参数较为清晰，技术指标基本满足采购需求；［0-2）技术参数笼统，技术指标无法满足本项目要求，或无本项方案。 | 按照本章“七、评审方法和程序”的“（二）评标形式”中的暗标盲评部分的响应要求进行编制，否则，其投标视为无效。 |
| 8 | **产品选型方案：**产品选型外观、款式、结构、规格符合项目需求，工艺先进。提供产品彩色图片等资料（资料必须符合暗标盲评要求，且不得出现产品品牌，必要时进行遮蔽）。［6-8］满足本项目采购需求；［3-6）基本满足本项目采购需求；［0-3）产品选型不符合采购需求，或无本项方案。 |
| 6 | **组织实施方案：**包括①生产进度安排、②货物配送计划、③安装安排等内容［4-6］组织实施方案计划严密、进度安排紧凑、流程规范，现场安装管理计划，配合验收方案等各项措施严谨规范，能够充分保障项目按时交付；［2-4）组织实施方案计划合理可行、进度安排得当、流程规范，现场安装管理计划、配合验收方案等各项措施完善，能够保障项目按时交付；［0-2）方案不完整，无法保证保障项目按时交付。 |
| 商务部分 | 50 | 16 | **技术指标：**“▲”条款须提供相应佐证材料，包括但不限于第三方检测报告、官网功能截图等相关证明材料。每提供技术要求中“▲”内容一项成品、原材料有效证明材料得2分，满分16分。不提供不得分。注：①投标人须提供具有CMA或CNAS资质的第三方合法检测机构出具的原材料及产品抽样检验合格报告的复印件或扫描件，并加盖投标人公章；②检测报告证明文件需要提供官方网站查询结果或条形码查询结果或二维码查询结果截图。③品牌名称或投标产品制造商名称与检验报告受检单位名称须一致。 |  |
| 5 | **生产水平及质量控制措施：**1、提供生产主要机械设备清单（提供生产设备购置发票扫描件、及生产运营的设备照片作为佐证）。［2-3］设备完备、加工制造水平先进；［1-2）具有关键设备，制造水平一般；［0-1）设备陈旧，工艺落后。2、提供企业质量控制水平、环保措施、出厂检验程序等内控方案或制度。［1-2］质量保证体系完善、环保措施严格有效，出厂检验程序完备，产品质量有充分保障；［0-1）具有一定的质量保证措施，环保措施有效，出厂检验程序完备，产品质量有所保障。 |
| 4 | **产品质量证明：**产品及原材料货源渠道正规、供应充足，产地及制造商明确，产品销售记录可追溯。相关证明材料齐全得4分，缺失或者未提供得0分。 |
| 3 | **售后服务保障方案：**包括但不限于①售后服务网点、②售后服务人员配备、③备品备件储备、④服务保障措施及⑤出现质量问题时的响应承诺等内容。［2-3］方案完整、内容详实，服务措施科学合理、服务响应高效；［0-2）无方案或方案内容简略。 |
| 7 | **售后服务认证证书：**1、所投产品制造商符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》标准。（1）具有五星级以下售后服务认证证书得1分（2）具有五星级及以上售后服务认证证书的得3分；（3）认证范围包含医用家具、办公家具、公寓家具得1分。2、投标人或产品的制造商具有售后服务管理师，且提供该人员证书。每提供1个有效证书得1分，最多得3分。 |
| 12 | **企业认证：**提供所投产品的制造商具有以下体系认证且证书在有效期内的可得分，提供一项得2分，满分12分，未提供或不符不得分，以复印件加盖公章为计分依据。1、质量管理体系认证，认证范围包含医用家具；2、环境管理体系认证，认证范围包含医用家具；3、职业健康安全管理体系认证，认证范围包含医用家具；4、家具中有害物质限量认证证书，认证单元包含金属家具；5、低VOCs家具产品认证证书，认证单元包含金属家具；6、中国绿色产品认证证书，产品名称包含金属家具。 |
| 3 | **业绩：**提供2020年1月1日以来产品品牌类似的业绩证明文件，评审时以业绩合同扫描件为计分依据，每出具一份业绩合同扫描件得1分，满分3分。其中，合同扫描件至少应包含合同首页、合同金额所在页、签字盖章页，否则不予认可。 |
| 说明 | 1、评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位；2、本表分值区间符号：“［”、“］”表示包含本数；“（”、“）”表示不包含本数。 |

『评审要素及分值一览表（第三标段）』

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项别** | **总分值** | **评审要素** | **备注** |
| **100** | **分项最高分值** |
| **价格** | 30 | 30 | 有效供应商最低报价为基准价得30分，各供应商的报价得分按下列公式计算：（基准价/投标报价）×30%×100分 |  |
| 技术部分（暗标盲评） | 20 | 6 | **产品技术方案：**提供产品所选用主要材料和辅助材料（布料、海绵、皮料等）详细情况，技术参数全面、清晰明了。根据第三章“采购清单及技术要求”赋分：［4-6］技术参数全面清晰，技术指标满足或优于采购需求；［2-4）技术参数较为清晰，技术指标基本满足采购需求；［0-2）技术参数笼统，技术指标无法满足本项目要求，或无本项方案。 | 按照本章“七、评审方法和程序”的“（二）评标形式”中的暗标盲评部分的响应要求进行编制，否则，其投标视为无效。 |
| 8 | **产品选型方案：**产品选型外观、款式、结构、规格符合项目需求，工艺先进。提供产品彩色图片等资料（资料必须符合暗标盲评要求，且不得出现产品品牌，必要时进行遮蔽）。［6-8］满足本项目采购需求；［3-6）基本满足本项目采购需求；［0-3）产品选型不符合采购需求，或无本项方案。 |
| 6 | **组织实施方案：**包括①生产进度安排、②货物配送计划、③安装安排等内容［4-6］组织实施方案计划严密、进度安排紧凑、流程规范，现场安装管理计划，配合验收方案等各项措施严谨规范，能够充分保障项目按时交付；［2-4）组织实施方案计划合理可行、进度安排得当、流程规范，现场安装管理计划、配合验收方案等各项措施完善，能够保障项目按时交付；［0-2）方案不完整，无法保证保障项目按时交付。 |
| 商务部分 | 50 | 15 | **技术指标：**“▲”条款须提供相应佐证材料，包括但不限于第三方检测报告、官网功能截图等相关证明材料。每提供技术要求中“▲”内容一项成品、原材料有效证明材料得1.5分，满分10分。不提供不得分。注：①投标人须提供具有CMA或CNAS资质的第三方合法检测机构出具的原材料及产品抽样检验合格报告的复印件或扫描件，并加盖投标人公章；②检测报告证明文件需要提供官方网站查询结果或条形码查询结果或二维码查询结果截图。③品牌名称或投标产品制造商名称与检验报告受检单位名称须一致。 |  |
| 6 | **生产水平及质量控制措施：**1、提供生产主要机械设备清单（提供生产设备购置发票扫描件、及生产运营的设备照片作为佐证）。［3-4］设备完备、加工制造水平先进；［1-3）具有关键设备，制造水平一般；［0-1）设备陈旧，工艺落后。2、提供企业质量控制水平、环保措施、出厂检验程序等内控方案或制度。［1-2］质量保证体系完善、环保措施严格有效，出厂检验程序完备，产品质量有充分保障；［0-1）具有一定的质量保证措施，环保措施有效，出厂检验程序完备，产品质量有所保障。 |
| 4 | **产品质量证明：**产品及原材料货源渠道正规、供应充足，产地及制造商明确，产品销售记录可追溯。相关证明材料齐全得4分，缺失或者未提供得0分。 |
| 3 | **售后服务保障方案：**包括但不限于①售后服务网点、②售后服务人员配备、③备品备件储备、④服务保障措施及⑤出现质量问题时的响应承诺等内容。［2-3］方案完整、内容详实，服务措施科学合理、服务响应高效；［0-2）无方案或方案内容简略。 |
| 7 | **售后服务认证证书：**1、所投产品制造商符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》标准。（1）具有五星级以下售后服务认证证书得1分（2）具有五星级及以上售后服务认证证书的得3分；（3）认证范围包含医用家具、办公家具、公寓家具得1分。2、投标人或产品的制造商具有售后服务管理师，且提供该人员证书。每提供1个有效证书得1分，最多得3分。 |
| 12 | **企业认证：**提供所投产品的制造商具有以下体系认证且证书在有效期内的可得分，提供一项得2分，满分12分，未提供或不符不得分，以复印件加盖公章为计分依据。1、质量管理体系认证，认证范围包含医用家具、办公家具、公寓家具；2、环境管理体系认证，认证范围包含医用家具、办公家具、公寓家具；3、职业健康安全管理体系认证，认证范围包含医用家具、办公家具、公寓家具；4、家具中有害物质限量认证证书，认证产包含金属家具及木家具；5、低VOCs家具产品认证证书，认证单元包含金属家具及木家具；6、家具产品环保卫士认证证书，认证单元包含金属家具及木家具。 |
| 3 | **业绩：**提供2020年1月1日以来产品品牌类似的业绩证明文件，评审时以业绩合同扫描件为计分依据，每出具一份业绩合同扫描件得1分，满分3分。其中，合同扫描件至少应包含合同首页、合同金额所在页、签字盖章页，否则不予认可。 |
| 说明 | 1、评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位；2、本表分值区间符号：“［”、“］”表示包含本数；“（”、“）”表示不包含本数。 |

『评审要素及分值一览表（第四标段）』

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项别** | **总分值** | **评审要素** | **备注** |
| **100** | **分项最高分值** |
| **价格** | 30 | 30 | 有效供应商最低报价为基准价得30分，各供应商的报价得分按下列公式计算：（基准价/投标报价）×30%×100分 |  |
| 技术部分（暗标盲评） | 20 | 6 | **产品技术方案：**提供产品所选用主要材料和辅助材料（布料、海绵、皮料等）详细情况，技术参数全面、清晰明了。根据第三章“采购清单及技术要求”赋分：［4-6］技术参数全面清晰，技术指标满足或优于采购需求；［2-4）技术参数较为清晰，技术指标基本满足采购需求；［0-2）技术参数笼统，技术指标无法满足本项目要求，或无本项方案。 | 按照本章“七、评审方法和程序”的“（二）评标形式”中的暗标盲评部分的响应要求进行编制，否则，其投标视为无效。 |
| 8 | **产品选型方案：**产品选型外观、款式、结构、规格符合项目需求，工艺先进。提供产品彩色图片等资料（资料必须符合暗标盲评要求，且不得出现产品品牌，必要时进行遮蔽）。［6-8］满足本项目采购需求；［3-6）基本满足本项目采购需求；［0-3）产品选型不符合采购需求，或无本项方案。 |
| 6 | **组织实施方案：**包括①生产进度安排、②货物配送计划、③安装安排等内容［4-6］组织实施方案计划严密、进度安排紧凑、流程规范，现场安装管理计划，配合验收方案等各项措施严谨规范，能够充分保障项目按时交付；［2-4）组织实施方案计划合理可行、进度安排得当、流程规范，现场安装管理计划、配合验收方案等各项措施完善，能够保障项目按时交付；［0-2）方案不完整，无法保证保障项目按时交付。 |
| 商务部分 | 50 | 15 | **技术指标：**“▲”条款须提供相应佐证材料，包括但不限于第三方检测报告、官网功能截图等相关证明材料。每提供技术要求中“▲”内容一项成品、原材料有效证明材料得1.5分，满分10分。不提供不得分。注：①投标人须提供具有CMA或CNAS资质的第三方合法检测机构出具的原材料及产品抽样检验合格报告的复印件或扫描件，并加盖投标人公章；②检测报告证明文件需要提供官方网站查询结果或条形码查询结果或二维码查询结果截图。③品牌名称或投标产品制造商名称与检验报告受检单位名称须一致。 |  |
| 6 | **生产水平及质量控制措施：**1、提供生产主要机械设备清单（提供生产设备购置发票扫描件、及生产运营的设备照片作为佐证）。［3-4］设备完备、加工制造水平先进；［1-3）具有关键设备，制造水平一般；［0-1）设备陈旧，工艺落后。2、提供企业质量控制水平、环保措施、出厂检验程序等内控方案或制度。［1-2］质量保证体系完善、环保措施严格有效，出厂检验程序完备，产品质量有充分保障；［0-1）具有一定的质量保证措施，环保措施有效，出厂检验程序完备，产品质量有所保障。 |
| 4 | **产品质量证明：**产品及原材料货源渠道正规、供应充足，产地及制造商明确，产品销售记录可追溯。相关证明材料齐全得4分，缺失或者未提供得0分。 |
| 3 | **售后服务保障方案：**包括但不限于①售后服务网点、②售后服务人员配备、③备品备件储备、④服务保障措施及⑤出现质量问题时的响应承诺等内容。［2-3］方案完整、内容详实，服务措施科学合理、服务响应高效；［0-2）无方案或方案内容简略。 |
| 7 | **售后服务认证证书：**1、所投产品制造商符合GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》标准。（1）具有五星级以下售后服务认证证书得1分（2）具有五星级及以上售后服务认证证书的得3分；（3）认证范围包含医用家具、办公家具、公寓家具得1分。2、投标人或产品的制造商具有售后服务管理师，且提供该人员证书。每提供1个有效证书得1分，最多得3分。 |
| 12 | **企业认证：**提供所投产品的制造商具有以下体系认证且证书在有效期内的可得分，提供一项得2分，满分12分，未提供或不符不得分，以复印件加盖公章为计分依据。1、质量管理体系认证，认证范围包含医用家具、办公家具、公寓家具；2、环境管理体系认证，认证范围包含医用家具、办公家具、公寓家具；3、职业健康安全管理体系认证，认证范围包含医用家具、办公家具、公寓家具；4、家具中有害物质限量认证证书，认证产包含金属家具及木家具；5、低VOCs家具产品认证证书，认证单元包含金属家具及木家具；6、家具产品环保卫士认证证书，认证单元包含金属家具及木家具。 |
| 3 | **业绩：**提供2020年1月1日以来产品品牌类似的业绩证明文件，评审时以业绩合同扫描件为计分依据，每出具一份业绩合同扫描件得1分，满分3分。其中，合同扫描件至少应包含合同首页、合同金额所在页、签字盖章页，否则不予认可。 |
| 说明 | 1、评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位；2、本表分值区间符号：“［”、“］”表示包含本数；“（”、“）”表示不包含本数。 |

**4．推荐中标候选人**

（1）采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标供应商为排名第一的中标候选人。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

**5．编写评审报告**

评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标供应商；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标供应商根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

* + 1. **（四）评标争议处理规则**

评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或本采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告同级政府采购监管部门依法处理。

* + 1. **（五）评审现场人员的保密责任**

在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

* + 1. **（六）视同供应商串通投标的情形**

出现下列情形时，投标无效：

1．不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2．不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3．不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4．不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

* 1. **八、中标**

1．采购代理机构在评标工作结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

2．采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3．采购代理机构将在中标供应商确定之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网】（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）上公布中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4．在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书，中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。

5．采用综合评分法评审的，供应商可登录【全国公共资源交易中心（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉评标结果查看〗，查看本单位的最终得分与排序。

6．采购代理机构按照相关规定将评审报告送监管机构备案。

* 1. **九、合同签订、履行及验收**

招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

* + 1. **（一）签订政府采购合同**

1．自中标通知书发出之日起30日内，采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。

2．中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《政府采购法实施条例》第四十九条规定，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3．采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

4．质疑或者投诉事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

* + 1. **（二）合同公告及备案**

1．采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2．采购人应自合同签订之日起7个工作日内将政府采购合同报送监管机构备案。

* + 1. **（三）履行合同**

1．合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

2．在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

* + 1. **（四）验收或考核**

1．采购人严格按照国家相关法律法规的要求及招标文件的要求组织验收或考核。

2．采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）等规定及采购合同的约定进行支付合同款项。

* 1. **十、废标及重新招标**

1．评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

2．根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

3．在递交投标文件阶段、密封性等形式检查阶段、资格审查阶段或评标委员会评标阶段，当出现有效投标供应商不足3家时，本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》（市财发〔2017〕186号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。

4．招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。

1. 第三章　招标内容及要求

（标注★的为实质性条款）

* 1. **一、项目概况**

本项目为西安市第八医院新院区项目，医院设计床位1500张，全部按照传染病院设计，其中综合病区床位1000张，传染病区床位500张，总建筑面积28.8万㎡，地上建筑面积18.2万㎡，地下建筑面积10.6万㎡；地上部分包括传染病医院门诊医技楼及1#、2#住院楼4.84万㎡,综合医院门诊医技楼及3#、4#、5#住院楼9.33万㎡，指挥保障中心综合楼37440㎡，能源中心1730㎡。西安市第八医院为了不影响正常工作，现采购一批办公家具。

* 1. **二、招标内容**

第一标段：西安市第八医院新院区软体家具

表 1 西安市第八医院新院区软体家具采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **规格/尺寸(W\*D\*H mm)** | **单位** | **数量** | **材质、技术参数及工艺说明** |
| 1 | 候诊椅（核心产品） | 1780\*695\*860 | 组 | 116 | 面材：采用聚合物多元醇制备自结皮100%聚氨酯（PU）材质，内置钢架,背板与座板正面采用2.0mm冷板冲压成型，冷板上压有加强筋工艺，背板与座板核心受力处采用了加厚冷板焊接成型；座椅面为一体式设计全PU包裹，表面平整光滑，不得有任何凹凸处，不得有任何缝隙，以免藏纳污垢，安装简单牢固，座椅各部件间采用螺丝连接，不能采用焊接，PU椅面整体厚度≥30mm，座椅面宽度515-525mm,单个椅面静态承载能力≥250kg。横梁及连接件：承重横梁采用≥60\*60mm方管冷轧钢管，厚度≥2.0mm，椅面与横梁之间采用厚度≥4.5mm的钢制夹码上下卡扣式紧固连接。扶手脚：扶手脚：采用优质铝合金材质压铸成型，表面采用耐磨的静电环氧基粉末或聚脂或氟炭喷涂，扶手为封闭式结构，不分左右，站脚宽度610-630mm、高度285-300mm、表面宽度40-45mm，承重力强、稳固；扶手面长度300-320mm、扶手面宽度40-45mm、扶手高度310-320mm，拆装方便，扶手可根据需求安装于横梁任何部位。功能描述：共计4个扶手，椅腿底部附有不易刮伤地面的TPU材质调节脚，结构稳固不晃动。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：蓝色、绿色椅座椅背。 |
| 2 | 医生办公椅（核心产品） | 560\*560\*900 | 把 | 464 | 椅座面料：采用耐磨亲肤弹力无醛阻燃布，松紧均匀，层次分明，防火性能佳。椅背面料：采用优质耐磨亲肤弹力牛津钢网布。海绵：采用优质PU成型高密度高弹定型阻燃海棉。座底板：采用E0级优质实木多层板，厚度≥16mm。椅架：采用优质金属圆管喷涂四脚椅架，直径≥25mm，壁厚≥2.0mm。功能描述：L型固定扶手与背框一体压铸成型，背框及背框连接杆采用PP材质，椅座带底壳，中背。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：黑色。 |
| 3 | 患者椅 | 510\*545\*580 | 把 | 41 | 椅身：椅背采用PP（聚炳稀）材料压注成形，一体成型，椅深厚度≥8mm，胶背净重≥2.6KG。外观类似笑脸,背宽410mm，可承重≥130KG。椅架：优质钢制四脚椅架≥19mm，壁厚≥2.0mm，表面经酸洗、磷化等防锈处理，流水线静电喷涂，特制脚套，全新尼龙料制作，抗磨损性强。功能描述：一体成型pp材质椅身，钢制四脚椅架，椅领为衣领设计，方便单手搬运，加上腰身部分手提式设计，更加符合人体力学，方便不同人群移动椅子。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：蓝色、绿色椅座椅背。 |
| 4 | 办公椅 | 580\*700\*930 | 把 | 29 | 面料：采用优质超纤皮；经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面光泽度好、柔软舒适、透气性强。海绵：采用优质PU成型高密度高弹定型阻燃海棉。座底板：采用E0级优质实木多层板，厚度≥16mm。椅架：优质金属电镀框架、四脚及扶手，椅架采用≥40\*20圆扁管，壁厚≥1.5mm。功能描述：皮面软包金属扶手，加厚椅座坐垫，座感柔软舒适，中背。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色;黑色。 |
| 5 | 班前椅 | 510\*590\*760 | 张 | 58 | 面料：采用优质超纤皮经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面光泽度好、柔软舒适、透气性强。海绵：采用优质PU成型高密度高弹定型阻燃海棉。座底板：采用E0级优质实木多层板，厚度≥16mm。椅架：优质金属电镀金属雪撬形椅架，带扶手，钢管壁厚≥1.5mm。功能描述：金属扶手，加厚椅座坐垫，座感柔软舒适，中背。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：黑色。 |
| 6 | 办公椅 | 620\*670\*950-1050 | 把 | 19 | 椅座面料：采用优质医用抗菌皮，厚度≥1.2mm。椅背面料：采用优质耐磨亲肤弹力牛津钢网布。海绵：采用优质PU成型高密度高弹定型阻燃海棉。座底板：采用E0级优质实木多层板，厚度≥16mm气压棒：采用优质气压棒。底盘：采用多段位滑板锁定机构，自载重底盘，具备四级倾仰功能，可倾仰，底盘扳杆可控制座垫高低、椅背倾仰，具备椅背拉力调教功能。五星脚：采用优质尼龙五星脚爪。脚轮：采用优质静音万向脚轮。功能描述：回字型固定扶手与背框一体压铸成型，背框及背框连接杆采用PP材质，背框连接PP腰部可调节高低支撑垫，椅座带底壳，中背。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色;黑色。 |
| 7 | 检查凳 | φ360-400\*450-670 | 把 | 19 | 面材：采用优质医用抗菌皮，厚度≥1.2mm。阻燃海绵：采用优质PU成型高密度高弹定型阻燃海棉。座底板：采用E0级优质实木多层板，厚度≥16mm。气压棒：采用优质气压棒。底盘：采用多段位滑板锁定机构，自载重底盘，具备四级倾仰功能，可倾仰，底盘扳杆可控制座垫高低、椅背倾仰，具备椅背拉力调教功能。五星脚：采用抛光铝合金五星脚爪。脚轮：采用优质静音万向脚轮。功能描述：带圆形脚踏，十字造形靠背。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：卡其色、蓝色椅座、椅背。 |
| 8 | 会议椅 | 610\*620\*1000 | 把 | 16 | 椅座面料：采用优质医用抗菌皮，厚度≥1.2mm。椅背面料：采用优质耐磨亲肤弹力牛津钢网布。海绵：采用优质PU成型高密度高弹定型阻燃海棉。座底板：采用E0级优质实木多层板，厚度≥16mm。椅架：采用优质金属圆管电镀弓形椅架，直径≥25mm，壁厚≥2.0mm。功能描述：回字型固定扶手与背框一体压铸成型，背框及背框连接杆采用PP材质，背框连接PP腰部可调节高低支撑垫，椅座带底壳，中背。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：黑色。 |
| 9 | 会议椅 | 570\*700\*980 | 把 | 32 | 面料：采用优质医用抗菌皮，厚度≥1.2mm。海绵：采用优质PU成型高密度高弹定型阻燃海棉，表面有一层保护面，可防氧化、压碎。座底板：采用E0级优质实木多层板，厚度≥16mm。椅架：采用优质金属圆管电镀弓形椅架，直径≥32mm，壁厚≥2.0mm。功能描述：金属扶手，上覆软包面盖，加厚椅座坐垫，座感柔软舒适，中背。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：黑色。 |
| 10 | 哺乳椅 | 750\*850\*960 | 组 | 2 | 面料：优质医用抗菌皮，厚度≥1.2mm。海绵：采用。优质PU成型高密度高弹定型阻燃海棉。座底板：采用E0级优质实木多层板，厚度≥16mm.椅架：采用金属雪橇型钢质椅架，规格≥250\*400mm高强度冷轧钢管，管壁厚度≥1.5mm，表面采用银色静电磨砂粉沫喷涂。功能描述：全封闭皮面软包扶手，专门针对女性产后实际需求，脚架采用弧形可逍遥设计，可前后摇动，方便哺乳和哄睡婴儿，靠背设计更加符合产后女性人体工程学需求，最大程度保证舒适度座感柔软舒适，高背。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：卡其色、灰色椅座。  |
| 11 | 输液椅 | 635\*760\*1060 | 把 | 19 | 面料：采用优质医用抗菌皮，厚度≥1.2mm。海绵：采用优质PU成型高密度高弹定型阻燃海棉。座底板：采用E0级优质实木多层板，厚度≥16mm。椅架：采用金属扁圆形钢管四脚椅架，规格≥Φ38mm，管壁厚度≥1.5mm，表面采用银色静电磨砂粉沫喷涂，底部带塑胶防滑脚垫。功能描述：金属扶手皮面软包，带活动输液架，带头枕。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：蓝色、绿色座背。 |
| 12 | 采血凳 | Φ400\*450H | 把 | 5 | 面料：采用优质医用抗菌皮，厚度≥1.2mm。海绵：采用优质PU成型高密度高弹定型阻燃海棉。座底板：采用E0级优质实木多层板，厚度≥16mm。椅架：采用金属钢脚，底部为圆形底盘，直径≥350mm，厚度≥6mm，中置支撑圆管直径≥65mm，圆管壁厚≥1.5mm，表面采用银色静电磨砂粉沫喷涂，底部带塑胶防滑脚垫。功能描述：椅面直径≥400mm，厚度≥60mm圆形座包。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：卡其色、灰色椅座。 |
| 13 | 餐桌椅（核心产品） | 1200\*600/1470\*750 | 套 | 69 | 桌架及桌脚：管材采用优质冷轧钢板经高频焊接而成的闭合型管材钢管，采用≥50mm\*50mm方管，壁厚≥2.0mm，经激光切管，定孔、焊接而成，立柱下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。椅座椅背：采用PP（聚炳稀）材料压注成形，按人体工程学设计，椅背具备倾仰功能，椅面经耐高寒、防退色、抗老化等工艺处理，颜色可选。桌面：采用天然碎木原料经过特殊工艺，超过 15000吨以上压机压制，结合先进的生产技术，基材采用优质环保刨花板。板材厚度≥25mm，椅架焊接经过 1200℃以上高温而成，能够经得起切割、钻孔、打磨等加工过程，方便清洁卫生，耐刮耐磨。功能描述：四人位。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：白色、绿色座背，浅木纹色桌面。 |

第二标段：西安市第八医院新院区钢制家具

表 2 西安市第八医院新院区钢质家具采购清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **规格/尺寸(W\*D\*H mm)** | **单位** | **数量** | **材质、技术参数及工艺说明** |
| 1 | 文件柜 | 970\*450\*1800 | 组 | 29 | 材料：选用优质一级电解钢板，裸板厚度≥0.8mm。粉末：采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂处理。五金配件：采用优质门铰及锁具。功能描述：三门，一边上对开钢框玻璃门，下对开掩门，一边单开门，内置挂衣杆，门扇配毛巾杆及水银镜，超薄边框工艺，窝边内扣拉手，每门，层板采用勾挂式装配，提高柜体整体强度，带锁。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。 |
| 2 | 钢制资料柜 | 850\*390\*1850 | 组 | 121 | 材料：选用优质一级电解钢板，裸板厚度≥0.8mm。粉末：采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂处理。五金配件：采用国产优质缓冲静音三节轨道、缓冲铰链及锁具等五金配件。功能描述：上对开钢框玻璃门，中间二抽屉，下对开掩门，薄边框工艺，窝边内扣拉手，每门，层板采用勾挂式装配，提高柜体整体强度。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。 |
| 3 | 三门更衣柜（核心产品） | 900\*500\*1800 | 组 | 357 | 材料：选用优质一级电解钢板，裸板厚度≥0.8mm。粉末：采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂处理。五金配件：采用国产优质缓冲铰链及锁具等五金配件。功能描述：三门，单开门，每门内置挂衣杆，门扇配毛巾杆及水银镜，内超薄边框工艺，窝边内扣拉手，层板采用勾挂式装配，提高柜体整体强度，每门带名牌卡槽及透气孔，带锁。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。 |
| 4 | 货架 | 2000\*600\*2000 | 组 | 75 | 材料：选用优质一级电解钢板，立柱≥1.5mm，挂片≥0.8mm，层板承重≥500公斤，加筋，横梁≥50mm\*25mm\*2.0mm矩管。粉末：采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂处理。功能描述：共计分为四层，每层带有活动分隔板及档板，卡扣式，可调节层板，带顶板及背板，底部有加强筋，加强柜体的承重能力。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。 |
| 5 | 双面中药调剂柜 | 900\*600\*2000 | 组 | 36 | 材料：选用优质一级电解钢板，裸板厚度≥1.0mm。粉末：采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂处理。操作台：采用复合亚克力人造石台面，厚度≥12mm。五金配件：采用国产优质缓冲静音三节轨道及三合一等五金配件。功能描述：上柜18组抽屉，下柜12组抽屉，窝边内扣拉手，带名牌卡槽，柜体木纹转印色。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。 |
| 6 | 百子柜/中药柜（核心产品） | 900\*400\*2000 | 组 | 60 | 材料：选用优质一级电解钢板，裸板厚度≥1.0mm。粉末：采用防腐抗菌喷涂粉末喷涂处理。五金配件：采用国产优质缓冲静音三节轨道、缓冲铰链及三合一等五金配件。功能描述：上柜三开门，下21组抽屉，窝边内扣拉手，带名牌卡槽，柜体木纹转印色。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。 |
| 7 | 不锈钢货架 | 1500\*600\*2000 | 组 | 15 | 材料：采用304不锈钢材质，立柱≥1.2mm，挂片≥0.8mm，层板承重≥300公斤，加筋，横梁≥50mm\*25mm\*2.0mm矩管。功能描述：共计分为五层，底部有加强筋，加强柜体的承重能力，不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。 |
| 8 | 架子床 | 2000\*900\*2000 | 张 | 117 | 床架：上下床，钢制框体结构，管材采用优质冷轧钢板经高频焊接而成的闭合型管材钢管，床利钢柱采用≥40mm\*40mm方管，壁厚≥1.5mm，竖向立柱之间≥30mm\*30mm方管焊接固定，床板钢架主横梁采用≥30mm\*30mm方管，床板主横梁和床立柱连接方式为U型套件连接，床板支撑杆采用五根≥25mm\*50mm扁方管，与床主横梁扁方管焊接，床头护栏一体钢架，采用三根横向与两根纵向直径≥19mm圆管，床梯采用两根竖向与三根横向直径≥32mm圆管整体焊接而成，钢架部分组成内容为两侧床利、中置结构架、床板架、上床护栏，所有钢件表面采用静电磨砂粉沫喷涂。表面处理：产品表面磷化处理工艺处理。床板：采用E0级优质实木多层板，厚度≥18mm。床垫；面料采用全棉面料，透气性好，优质天然3E环保棕，天然棕树棕衣，环保水基型胶粘剂，防潮、防菌、透气性好，具备可拆功能，厚度≥100mm。功能描述：上下床，两人使用，含与床配套棕垫，每张架子床配套两张棕垫，两张床板。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。 |

第三标段：西安市第八医院新院区木质家具

表 3 西安市第八医院新院区木质家具采购清单

|  |
| --- |
| **① 传染病院区（门诊1-4层、1#2#住院楼）木质家具采购清单** |
| **序号** | **品名** | **规格/尺寸(W\*D\*H mm)** | **单位** | **数量** | **材质、技术参数及工艺说明** |
| 1 | 诊桌（核心产品） | 1500\*1500\*750 | 张 | 41 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。桌架：采用金属钢制桌架，圆柱形支撑脚架直径≥80mm，连接优质≥40mm\*20mm钢制横梁，壁厚≥1.5mm。踢脚线：采用优质304不锈钢，厚度≥1.0mm，高度≥80mm。五金配件：采用国产优质缓冲静音三节轨道及三合一等五金配件。功能描述：含半圆形台面，副柜（含主机空格柜、上打印机柜下单抽屉柜、单开掩门垃圾柜），45度内扣直通斜拉手，副柜底脚采用304不锈钢踢脚，底部带调节脚垫，固定便捷抽纸盒，木质前挡板，键盘架，台面及柜顶板厚度≥25mm，其余板厚≥18mm，木纹色套白色跳色，台面设金属观片灯架，台面设金属翻板线盒，规格≥260mm\*130mm\*70mm，内置线路模块，隐藏式过线，底部防漏电保护。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：木纹色。 |
| 2 | 医生办公桌 | 1500\*1500\*750 | 张 | 16 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。桌架：采用铝制支撑脚架一体压铸成型，支撑脚为外斜脚，反面配置ABS盖，脚管内部具备穿线走线功能，桌底横梁采用≥40\*25mm钢制方管，1.5mm 国标型材，表面采用防静电涂料喷涂木纹转印处理。五金配件：采用国产优质缓冲静音三节轨道、缓冲铰链、锁具及三合一等五金配件。功能描述：加厚长方形台面，台面四边圆弧内切造型，副柜（含上抽屉下掩门柜、二空格柜、主机空格柜、单开掩门柜），45度内扣直通斜拉手，副柜底部铝制支撑脚架，木质前挡板，键盘架，台面及层板厚度≥25mm，其余≥18mm，木纹色套白色跳色，桌面设金属翻板线盒，内置线路模块，隐藏式过线，底部防漏电保护。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：浅木纹色与灰白色跳色。 |
| 3 | 1400\*1400\*750 | 张 | 13 |
| 4 | 控制台 | 1600\*600\*750 | 张 | 9 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。桌架：采用门字型钢制桌脚，采用1.5MM国标钢材，≥40MM\*40MM主管配内套管结构，上下分色处理，桌底横梁采用≥20MM\*40MM方形钢管，管壁厚1.5MM，钢脚与横梁用压铸接头连接，表面采用静电磨砂粉沫喷涂，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。功能描述：直形台面，厚度≥25mm，木纹色套白色跳色，含钢管活动主机架，木质键盘架，桌面设金属圆形出线孔。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：木纹色。 |
| 5 | 电脑桌 | 1200\*600\*750 | 张 | 19 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金配件：采用国产优质缓冲静音三节轨道及三合一等五金配件。功能描述：一边上空格，下主机位，一边上抽屉下单开掩门，中间木质键盘抽，带前挡板，桌面设金属翻转线盒，带隐蔽走线功能。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：木纹色。 |
| 6 | 收费桌 | 1400\*1100\*750 | 张 | 21 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金配件：采用国产优质缓冲静音三节轨道、锁具及三合一等五金配件。功能描述：主桌一边为固定三抽屉，一边侧脚板，中间一边木质键盘抽一边抽屉，带吊装钢质主机架，固定副台含空格及抽屉，桌面设金属翻转线盒，带隐蔽走线功能，柜底带优质304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm，高度≥80mm，柜底带防潮塑胶垫。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：浅木纹色与灰白色跳色。 |
| 7 | 会议桌 | 4800\*1200\*750 | 张 | 1 |  面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。桌架：采用铝制支撑脚架一体压铸成型，支撑脚为外斜脚，反面配置ABS盖，脚管内部具备穿线走线功能，桌底横梁采用40\*25mm钢制方管，1.5mm 国标型材，表面采用防静电涂料喷涂木纹转印处理。功能描述：长方形，台面厚度≥25mm，中间配钢制上线脚，规格为≥450mm\*60mm\*725mm，带检修门设计，上线脚连接桌下过线槽，规格≥45mm\*40mm，上线脚及线槽均≥0.9mm高品质一级冷轧钢板折弯而成，表面采用静电磨砂粉沫喷涂。台面设金属翻转线盒，内含强弱电模块，底部连接金属上线板脚，实现有效的线路管控。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：白色  |
| 8 | 4200\*1200\*750 | 张 | 1 |
| 9 | 3800\*1200\*750 | 张 | 1 |
| 10 | 3000\*1200\*750 | 张 | 1 |
| 11 | 2400\*1000\*750 | 张 | 1 |
| 12 | 2400\*1200\*750 | 张 | 1 |
| 13 | 2800\*1200\*750 | 张 | 1 |
| 14 | 1800\*900\*750 | 张 | 6 |
| 15 | 会诊桌 | 4800\*1600\*760 | 张 | 1 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。功能描述：长方形，加厚台面，全封闭木质落地桌脚，箱体结构，木纹色套浅灰色跳色，台面中置内嵌花槽，花槽四周上翻斜边设计，宽度≥420MM，桌面设2个铝合金翻转线盒，内含强弱电走线模块，具备隐蔽穿线引线设施，实现有效的线路管控含走线功能，两边带双开检修门。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：浅木纹色与灰白色跳色。 |
| 16 | 条桌 | 1200\*450\*760 | 张 | 8 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。功能描述：台面、侧脚厚度≥25mm，其余≥18mm，木纹色套浅灰色跳色，木质台脚及全落地前档板，台面设挡水条，设置物桌斗，台脚底带防潮塑胶垫。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：浅木纹色与灰白色跳色。 |
| 17 | 演讲台 | 800\*400\*1100 | 张 | 1 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用激光ABS封边条同色封边，厚度≥2mm。功能描述：三节式结构，板材厚度≥18mm，顶部前端可翻开，内部可走线，面板12度倾斜设计，配置档物功能，中段内部走线功能，门板开合，底部采用内凹式造型，配合可调脚设置，底部可上线。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：木纹色。 |
| 18 | 写字桌 | 1000\*600\*750 | 张 | 44 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金配件：采用国产优质缓冲静音三节轨道及三合一等五金配件。功能描述：三抽屉，木质前挡板，带木质主机架，台面、侧板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm，45度内扣直通斜拉手，桌面设金属翻转线盒，带隐蔽走线功能，桌面设圆形出线孔，具备隐蔽走线功能。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：浅木纹色与灰白色跳色。 |
| 19 | 婴儿抚触台 | 800\*600\*850 | 组 | 2 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金配件：采用国产优质缓冲铰链及三合一等功能描述：地柜+50mm软包垫+304不锈钢踢脚线，台面三边带档条，台面、侧板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm，金属拉手。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：白色。 |
| 20 | 药剂台 | 1800\*600\*750 | 张 | 11 | 台架：面材采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。 基材采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。台面：采用复合亚克力人造石台面，厚度≥12mm。五金配件：采用国产优质缓冲静音三节轨道及三合一等五金配件。功能描述：全落地前档板，一边下主机位上抽屉，一边空格柜，中间上木质键盘架下空格，台面、侧板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm，木纹色套浅灰色跳色，桌面设金属翻转线盒，带隐蔽走线功能。空格柜带踢脚，高度80mm，柜底带防潮塑胶垫。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：浅木纹色与灰白色跳色。 |
| 21 | 发药台 | 1800\*600\*750 | 张 | 4 | 台架：面材采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。台面：采用复合亚克力人造石台面，厚度≥12mm。五金配件：采用国产优质缓冲静音三节轨道及三合一等五金配件。功能描述：全落地前档板，上六抽屉，一边空格+抽屉，一边空格，中间上木质键盘架下空格，台面、侧板厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm，木纹色套浅灰色跳色，桌面设圆形出线孔，柜底带优质304不锈钢踢脚线，厚度≥1.0mm，高度≥80mm，柜底带防潮塑胶垫。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：木纹色。 |
| 22 | 中药调剂台 | 1800\*900\*750 | 张 | 3 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。采用门字型钢制桌脚，采用1.5MM国标钢材，≥40MM\*40MM主管配内套管结构，上下分色处理，桌底横梁采用≥20MM\*40MM方形钢管，管壁厚≥1.5MM，钢脚与横梁用压铸接头连接，表面采用静电磨砂粉沫喷涂，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。功能描述：长方形，台面厚度≥25mm。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：木纹色。 |
| 23 | 核药台 | 1600\*600\*750 | 张 | 2 |
| 24 | 工作台 | 900\*500\*750 | 张 | 4 |
| **② 指挥保障中心公寓楼(床、床头柜、电视柜、写字桌)家具采购清单** |
| **序号** | **品名** | **规格/尺寸(W\*D\*H mm)** | **单位** | **数量** | **材质、技术参数及工艺说明** |
| 25 | 公寓床（核心产品） | 1000\*2000 | 张 | 806 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。床垫；面料采用优质全棉面料，透气性好，优质天然3E环保棕，纯天然椰棕，具备可拆功能，厚度≥100mm。功能描述：床屏板厚≥40mm，外侧顶角倒圆，床屏高度为1000mm，独立落地床屏，可与床箱连接，床屏皮质软包，软包厚度≥30mm，软包内嵌于床屏板，床箱高度400mm，床板厚度25mm，其余板厚≥18mm，床箱具备储物功能，带金属可调节防潮底脚，含床屏、棕垫、床箱。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：木纹色。 |
| 26 | 床头柜 | 400\*400\*600 | 个 | 806 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金：采用优质国产缓冲静音三节轨道、三合一等五金配件。功能描述：整体分两层，上抽屉下空格，木纹色套白色跳色，45度斜拉手，顶板板厚≥25mm，其余板厚≥18mm，带踢脚，柜底带防潮塑胶垫。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：浅木纹色与灰白色跳色。 |
| 27 | 电视柜 | 900\*600\*750 | 组 | 308 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金配件：采用优质国产缓冲铰链及三合一等五金配件。功能描述：两门，上空格，下对开木质掩门，木纹色套白色跳色，45度斜拉手，顶板、侧脚板厚≥25mm，其余板厚≥18mm，带踢脚，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：浅木纹色与灰白色跳色。 |
| 28 | 写字桌 | 1200\*600\*750 | 张 | 308 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金配件：采用优质国产缓冲静音三节轨道及三合一等五金配件。功能描述：两抽屉，木纹色套白色跳色，45度斜拉手，桌面、侧脚板厚≥25mm，其余板厚≥18mm，桌面设金属出线孔。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：浅木纹色与灰白色跳色。 |

第四标段：西安市第八医院新院区定制柜

表 4西安市第八医院 新院区（包含传染院区病区指保中心公寓楼、综合院区病房）定制柜采购清单

|  |
| --- |
| **① 指挥保障中心公寓定制衣柜采购清单** |
| **序号** | **品名** | **规格/尺寸(W\*D\*H mm)** | **单位** | **数量** | **材质、技术参数及工艺说明** |
| 1 | 定制衣柜 | 1550\*550\*2800 | 组 | 10 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金配件：采用国产优质缓冲静音三节轨道、缓冲铰链、锁具及三合一等五金配件。功能描述：四门，顶板、层板板材厚度≥25mm，其余板厚≥18mm，门板与柜体深木纹色套白色跳色，上下柜设计，柜体顶部三边带封板，上下柜为对开木掩门，内部分区合理，设被褥区，含挂衣杆、抽屉、置物层板及置鞋层板，带踢脚，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动，上柜带金属短拉手，下柜带金属长拉手，独立锁，2人使用。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：深木纹色与灰白色跳色。 |
| 2 | 定制衣柜 | 1800\*550\*2800 | 组 | 10 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金配件：采用国产优质缓冲静音三节轨道、缓冲铰链、锁具及三合一等五金配件。功能描述：四门，顶板、层板板材厚度≥25mm，其余板厚≥18mm，门板与柜体深木纹色套白色跳色，上下柜设计，柜体顶部三边带封板，上下柜为对开木掩门，内部分区合理，设被褥区，含挂衣杆、抽屉、置物层板及置鞋层板，带踢脚，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动，上柜带金属短拉手，下柜带金属长拉手，独立锁，2人使用。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：深木纹色与灰白色跳色。 |
| 3 | 定制衣柜（核心产品） | 1600\*550\*2600 | 组 | 130 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金配件：采用国产优质缓冲静音三节轨道、缓冲铰链、锁具及三合一等五金配件。功能描述：三门，顶板、层板板材厚度≥25mm，其余板厚≥18mm，门板与柜体深木纹色套白色跳色，上下柜设计，柜体顶部及侧边带封板，下柜一边为2门单开鞋柜，内置活动层板，背板预留配电箱孔位，一边两个单开木掩门，内部分区合理，设被褥区，含挂衣杆、抽屉、置物层板及置鞋层板，带踢脚，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动，上柜带金属短拉手，下柜带金属长拉手，独立锁，2人使用。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：深木纹色与灰白色跳色。 |
| 4 | 定制衣柜 | 2100\*550\*2600 | 组 | 170 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金配件：采用国产优质缓冲静音三节轨道、缓冲铰链、锁具及三合一等五金配件。功能描述：四门，顶板、层板板材厚度≥25mm，其余板厚≥18mm，门板与柜体深木纹色套白色跳色，上下柜设计，柜体顶部及侧边带封板，下柜一边为3门单开鞋柜，内置活动层板，背板预留配电箱孔位，一边三个单开木掩门，内部分区合理，设被褥区，含挂衣杆、抽屉、置物层板及置鞋层板，带踢脚，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动，上柜带金属短拉手，下柜带金属长拉手，独立锁，3人使用。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：深木纹色与灰白色跳色。 |
| **② 传染病院区1#2#住院楼病房定制衣柜家具采购清单** |
| **序号** | **品名** | **规格/尺寸(W\*D\*H mm)** | **单位** | **数量** | **材质、技术参数及工艺说明** |
| 5 | 衣柜 | 1585\*\*600\*2400 | 组 | 20 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金配件：采用国产优质缓冲铰链及三合一等五金配件。功能描述：六门，柜体为上中下三层，上中两层为单开木掩门，柜高度775mm，柜内含挂衣杆及置物层板。下层为空格，空间高度为805mm。层板厚度≥25mm，其余≥18mm，柜子两侧及顶部设50mm封板。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：深木纹色。 |
| 6 | 操作柜 | 2010\*600\*2400 | 组 | 10 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金配件：采用优质缓冲铰链及三合一链接件等五金。操作台：采用复合亚克力人造石台面，厚度≥12mm。功能描述：八门，柜体为上中下三层，上、下为双开质掩门，中间空格，上柜高度为800mm，下高度为840mm），空间高度为650mm，上下柜内置活动层板。层板厚度≥25mm，其余≥18mm，柜子两侧及顶部设50mm封板。45度斜边拉手，石材台面带挡水沿，带踢脚，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：深木纹色与灰白色跳色。 |
| 7 | 衣柜 | 1650\*\*600\*2400 | 组 | 90 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金配件：采用优质缓冲铰链及三合一链接件等五金。功能描述：六门，柜体为上中下三层，上中两层为单开木掩门，柜高度775mm，柜内含挂衣杆及置物层板。下层为空格，空间高度为805mm。层板厚度≥25mm，其余≥18mm，柜子两侧及顶部设50mm封板。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：深木纹色。 |
| 8 | 衣柜 | 2110\*\*600\*2400 | 组 | 70 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金配件：采用优质缓冲铰链及三合一链接件等五金。功能描述：八门，柜体为上中下三层，上中两层为单开木掩门，柜高度775mm，柜内含挂衣杆及置物层板。下层为空格，高度为805mm。层板厚度≥25mm，其余≥18mm，柜子两侧及顶部设50mm封板。45度斜边拉手。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。 |
| 9 | 衣柜 | 2560\*\*600\*2400 | 组 | 40 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金配件：采用优质缓冲铰链及三合一链接件等五金。功能描述：十门，柜体为上中下三层，上中两层为单开木掩门，柜高度775mm，柜内含挂衣杆及置物层板。下层为空格，空间高度为805mm。层板厚度≥25mm，其余≥18mm，柜子两侧及顶部设50mm封板。45度斜边拉手。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：深木纹色。 |
| 10 | 衣柜 | 4315\*600\*2400 | 组 | 10 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金配件：采用优质缓冲铰链及三合一链接件等五金。功能描述：十门，柜体为上下二层，两侧上下双开木掩门。中间上空格，高度为1600mm，下双开木质掩门，高度为730mm，层板厚度≥25mm，其余≥18mm，柜子两侧及顶部设50mm封板。45度斜边拉手，带踢脚，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：深木纹色。 |
| 11 | 衣柜（含储物柜） | 2410\*600\*2400 | 组 | 10 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金配件：采用优质缓冲铰链及三合一链接件等五金。功能描述：步入式三侧包门柜，纵深600mm，整体结构左边为右侧面开门柜，中间为套间平开门空置区，右边为正侧面开门柜。左侧柜深度为735mm，柱子深度为470mm，柜子深度265mm，上下为双开木掩门，上柜高度为500mm，下柜高度为800mm，中间空格柜，空格高度为900mm。中间套间平开门宽度为1030mm、高度为2275mm，右侧柜子为上下单开木质掩门柜，上下掩门高度为1060mm。层板厚度≥25mm，其余≥18mm，45度斜边拉手。带踢脚，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：深木纹色。 |
| 12 | 衣柜 | 1360\*600\*2400 | 组 | 10 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金配件：采用优质缓冲铰链及三合一链接件等五金。功能描述：九门，柜体为上中下三层，单开木掩门。层板厚度≥25mm，其余≥18mm，柜子两侧及顶部设50mm封板，45度斜边拉手。带踢脚，下边装有防滑塑胶脚垫，结构稳固不晃动。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：深木纹色。 |
| **③ 综合院区定制衣柜采购清单** |
| 13 | 储物柜 | 800\*600\*2000 | 组 | 6 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金配件：采用优质国产缓冲铰链、锁具及三合一等五金配件。功能描述：四门，上下双开木掩门，层板厚度≥25mm，其余板厚≥18mm，45度斜边拉手，带踢脚，柜底带防潮塑胶垫，带锁。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：深木纹色。 |
| 14 | 定制衣柜 | 520\*320\*2200 | 组 | 23 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金配件：采用优质国产缓冲铰链及三合一等五金配件。功能描述：上下单开木掩门，板材厚≥18mm，45度斜边拉手，带踢脚，柜底带防潮塑胶垫。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：深木纹色。 |
| 15 | 定制衣柜 | 600\*600\*2200 | 组 | 23 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金配件：采用优质国产缓冲铰链及三合一等五金配件。功能描述：三人使用，上中下单开木掩门，板材厚≥18mm，45度斜边拉手，带踢脚，柜底带防潮塑胶垫。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：深木纹色。 |
| 16 | 定制衣柜（核心产品） | 650\*600\*2200 | 组 | 100 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金配件：采用优质国产缓冲铰链及三合一等五金配件。功能描述：三人使用，上中下单开木掩门，板材厚≥18mm，45度斜边拉手，带踢脚，柜底带防潮塑胶垫。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：深木纹色。 |
| 17 | 定制衣柜 | 750\*600\*2200 | 组 | 36 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金配件：采用优质国产缓冲铰链及三合一等五金配件。功能描述：三人使用，上中下单开木掩门，板材厚≥18mm，45度斜边拉手，带踢脚，柜底带防潮塑胶垫。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：深木纹色。 |
| 18 | 定制衣柜 | 850\*600\*2200 | 组 | 110 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金配件：采用优质国产缓冲铰链及三合一等五金配件。功能描述：三人使用，上中下双开木掩门，板材厚≥18mm，45度斜边拉手，带踢脚，柜底带防潮塑胶垫。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：深木纹色。  |
| 19 | 定制衣柜 | 1290\*600\*2200 | 组 | 9 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金配件：采用优质国产缓冲铰链及三合一等五金配件。功能描述：三人使用，上单开木掩门，高度1370mm，下空格，高度800mm，层板厚度≥25mm，其余板厚≥18mm，45度斜边拉手，带踢脚，柜底带防潮塑胶垫。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：深木纹色。 |
| 20 | 定制衣柜 | 1550\*600\*2200 | 组 | 48 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金配件：采用优质国产缓冲铰链及三合一等五金配件。功能描述：三人使用，上单开木掩门，高度1370mm，下空格，高度800mm，层板厚度≥25mm，其余板厚≥18mm，45度斜边拉手，带踢脚，柜底带防潮塑胶垫。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：深木纹色。 |
| 21 | 定制衣柜 | 1850\*600\*2400 | 组 | 12 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金配件：采用优质国产缓冲铰链及三合一等五金配件。功能描述：三人使用，上单开木掩门，高度1370mm，下空格，高度800mm，层板厚度≥25mm，其余板厚≥18mm，45度斜边拉手，带踢脚，柜底带防潮塑胶垫。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：深木纹色。 |
| 22 | 定制衣柜 | 1500\*600\*2200 | 组 | 2 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金配件：采用优质国产缓冲铰链及三合一等五金配件。功能描述：六人使用，上中下均分，单开木掩门，板材厚度≥18mm，45度斜边拉手，带踢脚，柜底带防潮塑胶垫。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：深木纹色。 |
| 23 | 定制衣柜 | 2100\*600\*2200 | 组 | 20 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金配件：采用优质国产缓冲铰链及三合一等五金配件。功能描述：五人使用，上单开木掩门，高度1370mm，下空格，高度800mm，层板厚度≥25mm，其余板厚≥18mm，45度斜边拉手，带踢脚，柜底带防潮塑胶垫。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：深木纹色。 |
| 24 | 定制衣柜 | 3190\*600\*2200 | 组 | 1 | 面材：采用优质防火板，具有环保、防滑、易擦洗、无异味等特点，经测试耐磨、耐污染、抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。基材：采用优质环保E0级刨花板，经防潮、防虫、防腐处理。封边：采用ABS同色封边条，厚度≥2mm，激光封边工艺。五金配件：采用优质国产缓冲铰链及三合一等五金配件。功能描述：六人使用，上单开木掩门，高度1370mm，下空格，高度800mm，层板厚度≥25mm，其余板厚≥18mm，45度斜边拉手，带踢脚，柜底带防潮塑胶垫。所有产品采用的材料及工艺，其理化、环保、安全性均应符合国家标准或行业标准。颜色：深木纹色。 |

**三、▲技术要求（包括对产品的认证、检验报告等）**

供应商保证所供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，均应按国内外通行的现行标准相应的技术规范，以及质量、安全、环保标准和要求执行，这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。包括但不限于

第一标段：西安市第八医院新院区软体家具

表 5 传染病院区（门诊1-4层、1#2#住院楼）软体家具采购清单

|  |  |
| --- | --- |
| ▲**名称** | ▲**检测标准** |
| 办公椅 | 符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》。 |
| 会议椅 | 符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》。 |
| 培训椅 | 符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》。 |
| 餐桌 | 符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》。 |
| 餐椅 | 符合GB/T 24821-2009《餐桌餐椅》。 |
| 输液椅 | 符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》。 |
| 医用抗菌皮 | 符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》。 |
| 阻燃海绵 | 参照QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟》。 |
| 网布 | 符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》。 |
| 实木多层板 | 符合GB/T 9846-2015 《普通胶合板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》。 |
| 阻燃布料 | 符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；GB 17927.1-2011《软体家具 弹簧软床垫和沙发抗引燃特性的评定 第1部分:阴燃的香烟》。 |

第二标段：西安市第八医院新院区钢制家具

表 6 西安市第八医院新院区传染院区及指保中心钢质家具采购清单

|  |  |
| --- | --- |
| ▲**名称** | ▲**检测标准** |
| 钢制资料柜 | GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》 |
| 货架 | GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》 |
| 中药柜 | GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》 |
| 电解钢板 | 符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》 、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 |
| 抗菌粉末 | 符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》 |
| 冷轧钢板 | 符合QB/T3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》 |
| 阻尼铰链 | 符合QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》 |
| 阻尼三节滑轨 | 符合QB/T2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》 |
| 锁具 | 符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》 |

第三标段：西安市第八医院新院区木质家具

表 7 新院区传染院区及指保中心木质家具采购清单

|  |  |
| --- | --- |
| ▲**名称** | ▲**检测标准** |
| 诊桌 | 符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》 |
| 医生办公桌 | 符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》 |
| 床 | 符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》；GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》 |
| 床头柜 | 符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》 |
| 电视柜 | 符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》；GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》 |
| 写字桌 | 符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》；GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》。 |
| 防火板 | 符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》。 |
| 刨花板 | 符合GB/T 4897-2015 《刨花板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级。 |
| 激光ABS封边条/激光封边条 | 符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 |
| 缓冲铰链/缓冲门铰 | 符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 |
| 缓冲导轨/阻尼导轨 | 符合QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 |
| 喷涂钢制件 | 参照GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》 |
| 皮革 | GB/T 16799-2018《家具用皮革》 |

第四标段：西安市第八医院新院区定制柜

表 8 新院区（包含传染院区病区指保中心公寓楼、综合院区病房）定制柜采购清单

|  |  |
| --- | --- |
| ▲**名称** | ▲**检测标准** |
| 衣柜 | GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》 |
| 防火板 | 符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 |
| 刨花板 | 符合GB/T 4897-2015 《刨花板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；GB/T39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级。 |
| 激光ABS封边条/激光封边条 | 符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》 |
| 缓冲铰链/缓冲门铰 | 符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 |
| 三合一连接件 | GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 |
| 水基型胶黏剂 | GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；GB 33372-2020《胶黏剂挥发性有机化合物限量》 |
| 拉手 | GB/T 18884.2-2015《家用厨房设备 第2部分：通用技术要求》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验（NSS）法》。 |
| 锁具 | 符合QB/T 1621-2015《家具锁》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 |
| 缓冲导轨/阻尼导轨 | 符合QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》。 |

**四、服务要求**

1、供应商应提供售后服务承诺。

2、供应商应保证采购人在使用该货物时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。

3、供应商保证所供产品进货渠道正规，完全符合国家规范及双方确定的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求；无假货、水货或翻新货，并能按期交付。

4、供应商提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

5、供应商保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

6、供应商所供产品因侵权而产生的一切后果由供应商负责，采购人保留索赔权力。

* 1. **五、其它要求**

（一）质量验收标准或规范参照现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，没有国家标准的，可以参考行业标准。

（二）中标供应商必须在采购人所在地或附近地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。质保期内，提供7×24小时技术支持保障。供应商接到采购人现场或通过电话、电子邮件、信函等方式提出的服务请求，应在1小时内响应，需要现场解决的，在采购人工作时间应于2小时内到达现场。系统故障排除和问题解决时间不得超过48小时（连同前面时间计算）内处理完毕。规定时间内未处理完毕的，中标供应商提供不低于同等档次货物供采购人使用至故障货物能正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。如须增加非投标供应商的货物和配件，中标供应商应协助解决。

* 1. **六、商务要求**

（一）交付期：自合同签订之日起45个日历日完成全部项目内容，并交付采购人验收合格。

（二）质保期：自验收合格之日起，质保期五年。

1. 第四章　合同文本

**甲方（采购人）：西安市第八医院**

**乙方（中标供应商）：**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**一、服务条件：**

（一）供货地点：甲方指定地点。

（二）交付期：自合同签订之日起\_\_\_\_个日历日内完全部项目内容，并交付采购人验收合格。

（三）质保期：自验收合格之日起，质保期五年。

**二、合同价款**

（一）本项目为固定总价合同，包括产品的成本、利润、设计费、运费（含保险费用）、安装、调试、家具打蜡、样品制作更换、税金、伴随服务、质保期内备品备件等全部费用。合同有效期期间，固定总价不变，不受市场价格变化因素的影响。

（二）一次性供货，支付总价款不超过本标段预算。

（三）伴随服务：全部设备的技术设计、运输、安装调试、摆放位置或地点变更、人员培训、售后服务、含税等费用。

**三、款项结算**

（一）款项支付：合同签订后，采购人对样品进行确认后，供应商开始生产加工。所有货物生产完成并到达甲方指定地点且安装完毕，并经甲方整体验收合格后（无质量、技术、服务等问题），供应商向采购人递交正规合法发票及合同约定的其他相关证明文件，采购人在收到上述文件之日起10日内，一次性支付所供货物货款的100%。

（二）按合同支付款项前，供应商必须先向采购人提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方均必须与供应商名称一致。否则，采购人有权顺延付款，且不构成违约。

（三）支付方式：银行转账。

（四）结算方式：交付期满后填写政府采购项目验收单（一式伍份），发票，供应商持中标通知书、货物合同、发票、政府采购项目验收单，与采购人结算。

**四、双方权利与义务**

（一）甲方的权利和义务

1、甲方有权要求乙方供货的项目内容符合国家相关规范，符合国家验收标准，能够通过国家验收。

2、甲方有权要求乙方配合甲方完成所采购项目内容的预验收工作以及正式验收工作。

3、甲方有权要求乙方提供的产品所涉及的第三方权利进行免责。

4、甲方有权对家具进行抽检，抽检发现甲醛等有害物超标的将由乙方负责所有家具的除甲醛等有害物服务，抽检费用、除甲醛等有害物费用等产生的费用由乙方承担。

5、因乙方原因供货延误，给甲方造成损失或被第三方要求索赔的，乙方应全额承担。

6、甲方有义务及时确认样品，如因样品确认时间延误，工期顺延。

7、甲方确认样品，乙方下单生产后，甲方不得无故更改货品的颜色、尺寸及取消己定之货物，如甲方确需必须更改，所造成的损失由甲方承担。

8、甲方有义务保证按合同所规定的内容及时间支付乙方相关费用。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应按本合同的规定供货，并保证产品质量。

2、乙方有义务配合甲方参与项目的验收工作，并确保所供货物符合本项目国家现行标准。

3、乙方产品进场时应充分了解甲方的现场各项管理标准文件，并在进场后全面服从甲方的管理制度、管理细则等。

4、遵守货物安装施工的有关规定，做好施工现场安全管理；协助甲方做好施工现场的安全保卫、防火防盗工作，确保施工顺利进行；接受甲方现场管理人员的监督和检查，保证施工质量和安全文明施工。

5、按甲方指定地点将货物码放整齐，及时清运过程中产生的垃圾，保持现场整洁。

6、遵守国家对施工现场交通、市容和施工噪音的管理规定。

7、乙方需随家具装箱提供制造商的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

**五、包装和储运**

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交付，因运输产生的一切风险及质量问题由乙方承担。

**六、知识产权及承诺**

供应商保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他合法权益，否则视为供应商违约，由此产生的一切损失由供应商承担。

**七、验收**

（一）出厂检验：供应商负责所提供产品的出厂检验，保证产品原产地和技术指标的真实性、完整性、合法性，并负责将产品送达交货地点，并向采购人提供产品制造厂的出厂检验报告和质量合格证书。

（二）现场验收：货物及其备附件到达采购人指定地点后，采购人根据合同要求，在供应商和采购人相关负责人双方同时在场的情况下，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。

（三）安装调试：供应商应配合采购人的工期要求，负责在现场对家具进行安装、调试，直至验收合格。供应商应提供全部安装、调试过程中所需的材料、设施设备、人工等。

（四）最终验收：完工后，由供应商向采购人递交产品安装记录和竣工通知书，经采购人确认后，组织供应商进行系统验收（必要时采购人可委托具有相关资质的第三方检测机构/技术专家对项目进行系统验收，或对所供货物进行抽样检测，相关费用由供应商承担）。验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式伍份）作为对项目的最终认可。

（五）环保要求

供应商应保证所提供的产品符合绿色环保，符合相关家具的有害物质限量标准，验收时，采购人有权对家具进行抽检，抽检发现有害物质超标的将由供应商负责所有家具的除有害物质服务，抽检费用、除有害物质等因此产生的费用由供应商承担。

（六）验收依据：

1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、国家相应的标准、规范。

（七）供应商应向采购人提交项目实施过程中的所有资料，以便采购人日后管理和维护。

**八、售后服务**

质量保证期：自采购人验收合格之日起五年，若该质量保证期小于国家标准，则以国家标准为准。

（一）质保期内

1、凡正常使用中出现的问题，均由供应商负责提供免费检测维修、更换不合格的零部件直至整件（更换的零部件或整件应保证自更换之日起提供相同的质量保证期），若需返厂处理，供应商应承担相关费用。同时记录检修情况，并向采购人提供检修报告。

2、凡货物发生质量问题，接到采购人通知后，服务响应时间不超过2小时，24小时内派专业维修人员到达现场，排除故障的期限最长不得超过72小时，否则采购人有权指定第三方维修，维修费用由供应商承担。

3、免费提供每周7×24小时不间断的电话支持服务，解答用户在使用过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和对策。

（二）质保期满后

质保期满后，供货商保证以最优惠的价格提供维修和配件更换等服务，当发生问题时，供货商应按质保期内同样的标准进行维护处理。

（三）人员培训

提供产品的现场培训，使采购人使用人员掌握操作使用、维护保养及其他必备知识。培训费用已包含在合同总价内。

**九、技术与服务**

（一）技术资料

1、家具合格证；

2、家具技术参数；

3、家具使用维护说明书（中文）；

4、其它资料。

（二）服务承诺

以投标文件、澄清表（函）、合同和随家具的相关文件为准。

**十、违约责任**

（一）违约责任：

1、供应商交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，采购人有权拒收，并且供应商须向采购人支付本合同总价10%的违约金。

2、供应商未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按未交货部分合同额的3‰的数额向采购人支付违约金，违约金累计总额不超过合同总价的10%；逾期一个月以上的，或违约金累计总额超过合同总价10%的，甲方应当将乙方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由供应商承担。

（二）未按合同要求提供货物或货物质量不能满足合同要求，甲方应当将乙方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，甲方有权依据《民法典》及合同有关条款终止合同，并要求乙方承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对乙方的违法行为进行相应的处罚。

（三）由双方按《民法典》中的相关原则经平等协商后补充。

**十一、争议解决**

（一）本合同适用法律为中华人民共和国法律。

（二）凡与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如经协商后仍不能达成协议时，任何一方都有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

**十二、合同生效及其他**

（一）本合同自签订之日起生效。

（二）合同一式11份，甲方6份，乙方、集中采购机构各执1份；政府采购监管机构备案1份，乙方办理结算2份。

（三）未尽事宜由双方在签订合同时具体明确或签订补充合同。

1. 第五章　投标文件构成及格式

**西安市第八医院新院区（传染院区、指挥保障中心）办公家具购置**

投标文件

（项目编号：XCZX2023-0227）

供应商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

标　段：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

时　间：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

目　　录

第一部分　投标函 X

第二部分　开标一览表 X

第三部分　资格证明文件 X

第四部分　实质性条款响应 X

第五部分　投标方案 X

第六部分　供应商概况 X

第一部分　投标函

西安市市级单位政府采购中心：

我方收到贵中心发布的西安市第八医院新院区（传染院区、指挥保障中心）办公家具购置（项目编号：XCZX2023-0227）的招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目第\_\_\_标段的招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1．我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

2．我方已悉知并及时关注了贵中心在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

3．我方同意向贵中心提供与本次招标有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。

4．我方理解最低价不是成交的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

5．我方投标文件在开启之日起\_\_\_个日历日（应不少于90个日历日）内有效。

6．若我方成交，我方承诺：

（1）将投标文件有效期延长至合同执行完毕；

（2）收到成交通知书后提交纸质投标文件一正两副，并按时交纳履约保证金；

（3）遵照招标文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。

7．所有关于此次招标活动的函电，请按下列方式联系：

供应商：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人（负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：

通讯地址：

邮　　编：

电子邮箱：

日　　期：　　年　月　日

第二部分　开标一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **报价内容****标段** | **A** | **B** |
| **合计（元）** | **交付期** |
| 第\_\_\_标段 |  |  |
| **合计（大写）** |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

注：以下情况按无效投标处理：

1．A栏未按银行小写金额样式填写，B栏未填写交付期。

2．“合计（大写）”栏未按银行大写金额样式进行填写，样式参考：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元（圆）、角、分、零、整（正）等。

3．本表A栏“合计”值与“合计（大写）”值、分项报价表中的“合计”值不一致的。

分项报价表

 **单位：元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **规格型号** | **制造商** | **单价（元）** | **数量** | **总价** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

说明：1、本表产品名称参照第三章采购内容所列产品列举，“单价”列有缺漏项的，按无效投标处理。

2、本表“合计”值应与开标一览表表中的“合计（元）”值一致。

3、空间不足时，可自行扩展。

第三部分　资格证明文件

（一）基本资格条件

1．有效的登记注册证

2．财务状况报告

*说明：两种形式任选一种，其中采用第二种形式的须按下方给定格式（详见《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》银发〔2019〕41号附件1）填写基本存款账户信息。*

『基本存款账户信息』

账户名称：

账户号码：

开户银行：

法定代表人：（签字或盖章）

基本存款账户编号：*向开户银行进行询问*

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：　　年　月　日

3．社会保障资金缴纳证明

4．税收缴纳证明

5．无重大违法记录声明

*提示：按下方给定格式进行填写*

*（1）供应商可通过【信用中国】（www.creditchina.gov.cn）、【中国政府采购网】（www.ccgp.gov.cn）网站对自身信用记录进行自查，并按查询结果填写下述声明。*

*（2）供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。*

『无重大违法记录声明』

西安市市级单位政府采购中心：

我方作为西安市第八医院新院区（传染院区、指挥保障中心）办公家具购置（项目编号：XCZX2023-0227）第\_\_\_标段的投标供应商，在此郑重声明：

1．在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中\_\_\_（填“没有”或“有”）重大违法记录。

2．我方\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3．我方\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4．我方\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

 供应商：（供应商全称并加盖公章）

 日　期：　　年　月　日

6．法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明

*说明：按下方给定格式进行填写*

*（1）法定代表人（负责人）包括：①企业法人的法定代表人；②个人独资企业的投资人；③分支机构的负责人；④合伙企业的执行事务合伙人（委派代表）；⑤个体工商户业主；⑥农民专业合作社的法定代表人。*

*（2）委托授权书\身份证明（二选一）：法定代表人（负责人）委托代理人参加投标时，提供法定代表人（负责人）委托授权书；法定代表人（负责人）亲自参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明。*

『法定代表人（负责人）身份证明』（格式）

西安市市级单位政府采购中心：

〈法定代表人（负责人）姓名〉系〈供应商全称〉的法定代表人（负责人），特此证明。

|  |
| --- |
| 法定代表人（负责人）身份证正反面（扫描件）或护照资料页（扫描件） |

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期：　　　年　月　日

『法定代表人（负责人）委托授权书』（格式）

西安市市级单位政府采购中心：

现委派〈代理人姓名〉代表我方参加贵中心组织的西安市第八医院新院区（传染院区、指挥保障中心）办公家具购置（项目编号：XCZX2023-0227）第\_\_\_标段的政府采购活动，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改投标文件，签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

本授权有效期与投标文件有效期一致。代理人无转委托权。

代理人姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

身份证（护照）号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（负责人）身份证正反面（扫描件） |  | 委托代理人身份证正反面（扫描件） |
| 或护照资料页（扫描件） |  | 或护照资料页（扫描件） |

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

供应商：（供应商全称并加盖公章）

授权日期：　　　年　月　日

（二）落实政府采购政策需要满足的资格条件

1．中小企业声明函

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。对于货物类项目，供应商希望获得《办法》规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。

中标供应商享受了《政府采购促进中小企业发展管理办法》（以下简称《办法》）规定的中小企业扶持政策的，将随中标结果公开其《中小企业声明函》，接受社会监督。

『中小企业声明函』（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加西安市第八医院新院区（传染院区、指挥保障中心）办公家具购置（项目编号：XCZX2023-0227）第\_\_\_标段的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（1）〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；制造商为〈企业名称〉，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

（2）〈标的名称〉，属于〈采购文件中明确的所属行业〉；制造商为〈企业名称〉，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      企业（选填中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

说明：①中小企业在参与本项目采购活动时，需按上述给定格式提供声明函。未提供或未按要求填报的，其投标文件无效。

②接受联合体或者分包时，组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受中小企业扶持政策。

③声明函中“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

④依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目〈采购标的〉对应的中小企业划分标准所属行业为：见《前附表》。

『残疾人福利性单位声明函』（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加西安市第八医院新院区（传染院区、指挥保障中心）办公家具购置（项目编号：XCZX2023-0227）第\_\_\_标段的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

说明：供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》。符合条件的供应商未按上述要求提供、填写的，评审时不予认可。

『监狱企业证明函』

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第四部分　实质性条款响应

*说明：对第三章“招标内容及要求”中标注“★”的各项实质性要求作出响应，若招标文件未设置实质性条款，则请忽略此表。*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标文件** | **投标文件** | **响 应说明** |
| **实质性条款** | **响 应内容或索引** |
| 示例： | 某单位购买扫描设备 |  |  |
| 1 | ★平均无故障时间：≥500小时 | 平均无故障时间：600小时 | 优于 |
| 2 | ★扫描速度：每分钟25页以上 | 扫描速度：每分钟25页 | 符合 |
| 3 | ★扫描方式：双面高速扫描 | 扫描方式：单面高速扫描 | 负偏离 |
| … |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 备注 | ① 表格行数不够时，请自行扩展。② 因单元格空间有限，不足以容纳响 应内容（如用于证明产品性能、功能的图、表、认证证书、检测报告等）时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方*4.1 表题*”或“见本表下方*4-1 图题*”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。③ “响 应说明”应根据实际响 应程度填写“优于”、“符合”、“负偏离”，对实质性条款的响应出现负偏离的，按无效投标处理。④ 表格中“示例”部分仅供参考，供应商在响应时请自行清除。 |

**附： 实质性响应材料**

第五部分　投标方案

（一）技术条款响应（暗标盲评部分）

*特别提醒：请按照招标文件第二章“七、评审方法和程序”的“（二）评标形式”中的暗标盲评部分的响应要求进行编制，否则，其投标视为无效。*

**1、产品技术方案：**

**2、产品选型方案：**

**3、组织实施方案：**

（二）商务条款响应

**1、技术指标**

**2、生产水平及质量控制措施**

**3、产品质量证明**

**4、售后服务保障方案**

**5、售后服务认证证书**

**6、企业认证**

**7、业绩**

（三）合同条款响应

|  |
| --- |
| **对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选Alt+小键盘9745）：****□无偏离**（如无偏离，仅勾选无偏离即可）**□有偏离**（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |
| 序号 | 合同主条款 | 合同条款明细 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 备注 | ① 表格行数不够时，请自行扩展。② 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。③ “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。 |

（四）其他需要提供的资料

**1、服务团队**

|  |
| --- |
| 一、项目经理 |
| 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 在本行业从业工作年限 | 主要工作业绩和经历 | 拟派分工 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 二、实施技术/服务人员 |
| 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 从事类似项目工作年限 | 主要工作业绩和经历 | 拟派分工 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 三、售后技术/服务人员 |
| 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 在本行业从业工作年限 | 主要工作业绩和经历 | 拟派分工 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 四、其它人员 |
| 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 在本行业从业工作年限 | 主要工作业绩和经历 | 拟派分工 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | ① 表格行数不足时请自行扩展。② 招标文件对人员“资格\学历\职称”提出要求的，应在本表下方附相应的“资格证\学历证\职称证”等证明文件。 |

第六部分　供应商概况

（一）供应商基本信息

|  |
| --- |
| **单位基本情况** |
| 供应商全称 |  |
| 注册地址 |  | 成立时间 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 单位性质 |  |
| 法定代表人（主要负责人） |  | 所属行业 |  |
| 基本存款账户开户银行 |  | 基本存款账户账号 |  |
| 上年度营业收入\* |  | 资产总额 |  |
| 经营范围 |  |
| **资质证书名称** | **证书号** | **等级** | **类型** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **从业人员情况** |
| 从业人员总数 |  | 管理人员数量 |  | 专业技术人员数量 |  |
| 残疾人数量 |  | 少数民族数量 |  |
| **存在直接控股、管理关系的相关供应商** |
| 关系 | 供应商名称 |
|  |  |
|  |  |
| 说明 | ① 成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不填写“上年度营业收入”；② 招标文件接受联合体的，联合体各方均应提供；③ 表格空间不足时，请自行扩展。 |

（二）供应商参加政府采购活动承诺书

*未签署下列承诺书的，将被视为无效投标，其责任由供应商自行承担。*

**1．质量安全责任承诺书**

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

（1）我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

（2）我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向供应商交付合格产品。

（3）对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

（4）我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日

**2．参加政府采购活动行为自律承诺书**

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

（1）不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

（2）不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中 标、成 交；

（3）不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中 标、成 交；

（4）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（5）不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（6）不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

（7）不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

（8）不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

（9）不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

（10）尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日　期：　　年　月　日