|  |
| --- |
| **咸阳市秦都区资产条码化管理设备配置清单** |
| **设备名称** | **主要技术参数** | **单位** | **数量** |
| 条码打印机 | 1. 产品应为原装整机产品，包括主机、打印头、碳带等。2、处理器≥32位。3、存储器RAM≥16MB、闪存≥8MB。4、通讯接口配置USB、串口、以太网，可选配蓝牙、Wifi等。5、打印方式：热转印或直接热敏。6、分辨率≥203点（8点/mm）。7、打印速度：≥102mm/s。8、打印宽度：≥108mm。9、打印长度：15mm-1200mm。10、碳带类型：蜡基、混合基、树脂基。

11、碳带宽度：30mm -110mm。12、碳带长度：≥100m。1. 卷芯内径：≤25.4mm。

14、耗材类型：连续纸标签纸、模切纸、折叠纸等。15、耗材宽度：20mm-118mm。16、支持缺纸侦测、缝标侦测、缺口侦测、黑标侦测、打印头温度侦测。17、产品应具有CCC认证证书，提供国产软件证明材料。18、提供质保服务承诺函。19、设备兼容陕西省财政云预算管理一体化资产系统(提供承诺函)。20、需与移动数据终端为同一品牌。21、提供生产企业ISO9001,ISO14001，ISO45001等证书。 | 台 | 88 |
| 移动数据终端 | 1. 处理器：四核，主频≥2.0GHz。2、内存≥2GB，闪存≥16GB。3、操作系统≥Android9.0。4、可扩展存储至128GB。5、显示屏≥5英寸，分辨率≥1280\*720。6、触摸屏：多点电容式触摸屏，支持手套触摸。7、电池≥4000mAh。8、可支持选配RFID UHF超高频手柄。

9、防护等级≥IP54。10、产品具有CCC认证证书11、提供质保服务承诺函。12、设备必须兼容陕西省财政云预算管理一体化资产系统(提供承诺函)。13、需与条码打印机为同一品牌。14、提供生产企业ISO9001,ISO14001，ISO45001等证书。 | 台 | 88 |
| 标签 | 亚银PET标签纸（条码纸）。规格：≥60mm\*40mm（与条码打印机适配）。表面基材：亚银聚酯薄膜。粘合剂：永久性丙烯酸乳胶。 | 卷 | 264 |
| 碳带 | 树脂碳带。规格：与条码打印机适配。 | 卷 | 264 |