第5章 [bookmark: _Toc30710]招标内容及技术要求
1、 采购清单
	序号
	标的名称
	单位
	数量
	备注

	1. 
	面罩（花、重、佩）
	个
	19
	

	2. 
	手套（花、重、佩）
	只
	20
	

	3. 
	保护服三件套
	套
	20
	核心产品

	4. 
	专用击剑鞋
	双
	20
	

	5. 
	护板（男、女）
	个
	18
	

	6. 
	金属衣（花剑、佩剑）
	件
	25
	

	7. 
	T恤
	件
	25
	

	8. 
	外套
	件
	24
	

	9. 
	长裤
	条
	25
	



二、技术参数要求
	序号
	[bookmark: _Hlk235266095]标的名称
	技术参数及性能指标

	1. 
	面罩（花、重、佩）
	花剑面罩：
1.原材料要求：护面框—不锈钢金属网；护面辅料—金属织物及纤维织物，内部垫有海绵；
2.工艺要求：由金属网制成，表面喷漆，其网眼（金属丝之间的孔）最大为2.1mm，金属丝直径至少为1mm；网兜由白色帆布制成，内部垫有海绵；网兜内部两侧距金属导电层1cm下方各有一个金属布夹片，尺寸：2cmx1cm（允许误差0.5cm），用来连接花剑头夹线；
3.要求：通过国际剑联（FIE）认证1600N；
佩剑面罩：
4.原材料要求：护面框—不锈钢金属网丝；护面辅料——金属织物及纤维织物，内部垫有海绵；
5.工艺要求：面罩由金属网制成，表面不喷漆以确保导电性，其网眼（金属丝之间的孔）最大为2.1mm，金属丝直径至少为1mm；网兜由白色帆布制成，内部垫有海绵，外表被金属导电层完全覆盖。
6.要求：通过国际剑联（FIE）认证1600N；
重剑面罩：
7.原材料要求：护面框——不锈钢金属网；护面辅料—纤维织物，内部垫有海绵；
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17]8.工艺要求：面罩由金属网制成，表面喷漆，其网眼（金属丝之间的孔）最大为2.1mm，金属丝直径至少为1mm；网兜由纤维织物制成，内部垫有海绵,；
9.要求：通过国际剑联（FIE）认证1600N；

	2. 
	手套（花、重、佩）
	10.材质：主料：超纤；辅料：海绵＋棉布；
11.性能：柔软舒适，耐磨，牢固耐用,可清洗；

	3. 
	保护服三件套
	12.材质：主料：尼龙布；辅料：腈纶带；
13.配件：YKK拉链；
14.性能：≥900牛顿，全弹性抗菌材料，
15.要求：通过中国击剑协会认证（CFA900N）；

	4. 
	专用击剑鞋
	16.材料：耐磨橡胶+合成鞋面；
17.规格：34#-45#可选；
18.性能：耐磨，透气性好，击剑专项用鞋；

	5. 
	护板（男、女）
	19.材料：PVC+EVA；
20.规格：S,M,L,XL可选；
21.性能:外表平整，适合人体造形，
22.要求：符合国际剑联标准。

	6. 
	金属衣（花剑、佩剑）
	23.原材料要求：超强导电编织面料,高强度腈纶结带；
24.配件：YKK拉链；
25.性能：导电性好，金属衣表面任何两点电阻不大于5欧姆；

	7. 
	T恤
	26.面料：速干运动面料，聚酯纤维为主，部分配比氨纶增加弹力。
27.版型：运动宽松版型，不紧绷，抬手大动作无束缚；

	8. 
	外套
	28.面料：聚酯纤维梭织运动面料
29.版型：宽松运动版型，兼容击剑训练里面穿护具、厚T恤；手臂活动余量充足，抬臂无束缚。

	9. 
	长裤
	30.面料：聚酯纤维梭织运动面料。
31.版型：宽松运动版型，兼容击剑训练里面穿护具、厚T恤；手臂活动余量充足，抬臂无束缚。
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