（一）14座警用运兵车技术要求
	项目
	配置要求

	基本参数
	车长（mm）
	＜6000

	
	车宽（mm）
	≥2000

	
	车高（mm）
	≥2600

	
	车厢内高(mm)
	≥1800

	
	接近角/ 离去角(°)
	≥17/15

	
	前悬/后悬(mm)
	≥950/1100

	
	轴距(mm)
	≥3800

	
	总质量(kg)
	≤4400

	动力系统配置
	变速箱形式
	自动挡变速箱

	
	额定功率(kW)
	≥110

	
	排量(L)
	≥2.2

	
	排放标准
	国六

	
	燃料种类
	柴油

	
	电子稳定控制系统
	ABS功能

	底盘配置
	悬架系统
	前独立悬架

	
	车桥
	前盘后盘

	
	燃料箱
	≥80L

	
	整车启动方式
	一键启动

	
	空调
	前后双区空调

	
	主副司机窗
	主副驾电动车窗+一键升降

	
	乘客门
	手动滑移门

	
	外后视镜
	电动调节外后视镜

	
	高位刹车灯
	有高位刹车灯

	内饰配置
	地板结构
	平地板结构

	
	地板革
	防滑耐磨地板革

	
	后车门
	车尾对开门

	
	后围造型
	整体式后围灯

	
	乘客座椅+司机椅数量
	≥14座

	辅助配置
	驻车雷达
	配备倒车雷达

	
	倒车监视系统
	配备倒车监视系统

	
	发动机燃油加热系统
	配备发动机燃油管路加热系统

	
	USB手机充电器接口
	在驾驶区和乘客区合适位置增加USB手机充电器接口

	
	座椅包覆材质
	司机椅和乘客椅表面包覆PVC材质面料，易于日常清洗、打理

	警示系统
	警灯
	长排警灯（红蓝双色），≥100W 警报器

	
	外观要求
	定制化、原厂喷漆

	工艺要求
	防腐工艺
	1、采用整车改装附件阴极电泳防腐工艺，保证改装部分防腐效果≥8年不生锈；

	
	焊接要求
	2、为保证产品质量，制造商需具备完善的质量保证体系。焊接工艺先进，焊接质量牢固

	
	喷漆要求
	3、为保证投标产品喷涂效果始终如一，漆膜均匀，要求原厂喷漆


（二）9座警用运兵车技术要求
	项目
	配置要求

	基本参数
	车长（mm）
	＜6000

	
	车宽（mm）
	≥2000

	
	车高（mm）
	≥2600

	
	车厢内高(mm)
	≥1800

	
	接近角/ 离去角(°)
	≥17/15

	
	前悬/后悬(mm)
	≥950/1100

	
	轴距(mm)
	≥3800

	
	总质量(kg)
	≤4400

	动力系统配置
	变速箱形式
	自动挡变速箱

	
	额定功率(kW)
	≥110

	
	排量(L)
	≥2.2

	
	排放标准
	国六

	
	燃料种类
	柴油

	
	电子稳定控制系统
	ABS功能

	底盘配置
	悬架系统
	前独立悬架

	
	车桥
	前盘后盘

	
	燃料箱
	≥80L

	
	整车启动方式
	一键启动

	
	空调
	前后双区空调

	
	主副司机窗
	主副驾电动车窗+一键升降

	
	乘客门
	手动滑移门

	
	外后视镜
	电动调节外后视镜

	
	高位刹车灯
	有高位刹车灯

	内饰配置
	地板结构
	平地板结构

	
	地板革
	防滑耐磨地板革

	
	后车门
	车尾对开门

	
	后围造型
	整体式后围灯

	
	乘客座椅+司机椅数量
	≥9座

	辅助配置
	驻车雷达
	配备倒车雷达

	
	倒车监视系统
	配备倒车监视系统

	
	发动机燃油加热系统
	配备发动机燃油管路加热系统

	
	USB手机充电器接口
	在驾驶区和乘客区合适位置增加USB手机充电器接口

	
	座椅包覆材质
	司机椅和乘客椅表面包覆PVC材质面料，易于日常清洗、打理

	警示系统
	警灯
	长排警灯（红蓝双色），≥100W 警报器

	
	频闪灯
	红蓝双色为一组，左侧、右侧、后部至少各一组

	专用设备
	警用装备柜
	警用装备柜骨架选用≥19*19mm方管不锈钢型材制作，底部及侧面铺设灰色地毯；

	
	防爆系统
	丝网网孔间距按≤50mm均布，圆钢直径为≥4.0mm；

	
	
	网格采用编制方式，编制牢固可靠；合页转动灵活，无卡滞；

	
	前围防爆网支撑开启方式
	电动推杆一键开启闭合

	
	前后防撞
	采用厚度≥1.5mm优质钢管，固定板采用厚度≥5mm钢板，特殊位置加强处理；钢管端头封口，确保管材内无进水风险；电泳防腐。

	工艺要求
	防腐工艺
	1、采用整车改装附件阴极电泳防腐工艺，保证改装部分防腐效果≥8年不生锈；

	
	焊接要求
	2、为保证产品质量，制造商需具备完善的质量保证体系。焊接工艺先进，焊接质量牢固

	
	喷漆要求
	3、为保证投标产品喷涂效果始终如一，漆膜均匀，要求原厂喷漆
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