
关庄镇二八甲科技示范棚建设采购项目
采购需求
[bookmark: heading_0]一、项目概况
1. 项目名称：关庄镇二八甲科技示范棚建设采购项目
2. 项目实施地点：延川县关庄镇二八甲村
3. 项目核心目标：完成二八甲村科技示范棚的智能化系统升级、设施配套改造，实现示范棚环境智能管控、水肥一体化精准施用、用电安全规范管理，满足现代农业科技示范的种植生产需求。
4. 采购范围：本项目采购内容包含智能控制系统设备、上风口改造材料设备、安全用电规范性改造设备、水肥一体化设备及材料配件、配套配线工程相关材料的供货、运输、安装、调试及后续售后服务。
[bookmark: heading_1]二、采购内容及技术规格要求
本项目采购的所有设备、材料均需符合国家现行质量标准及行业规范，技术参数满足项目使用需求，具体明细如下：
	序号
	品目名称
	规格技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	控制屏
	7 英寸液晶触控屏、支持 PLC 控制、DC24V 供电，具备卷膜、通风设备启停功能
	24
	套
	智能控制系统核心设备

	2
	服务器
	工业级物联网网关服务器，4G-WiFi 双通讯，支持大棚环境数据上传，远程操控
	24
	台
	智能控制系统配套设备

	3
	电动机
	温室卷膜专用机，DC24V，150W，带限位保护、防水外壳
	24
	台
	上风口改造配套设备

	4
	钢支撑、钢拉条
	Q235 材质、镀锌圆管 32*2.5 厚
	4.996
	t
	上风口改造结构材料

	5
	风口膜
	PO 防雾大棚膜，厚度 0.12mm、高透光、抗老化、耐低温
	2916
	m²
	上风口改造覆盖材料

	6
	压膜卡槽
	镀锌卡槽，底宽 28mm、壁厚 0.7mm、单根长 4m
	1944
	m
	上风口改造固定配件

	7
	压膜卡簧
	弹簧钢材质、直径 2.0mm, 适配 28mm 标准卡槽
	1944
	m
	上风口改造固定配件

	8
	连接件
	镀锌冲压配件，适配大棚钢管紧固件
	1200
	个
	上风口改造配套配件

	9
	压膜卡
	ABS 抗紫外线塑料压膜卡扣，适配标准卡槽
	2400
	个
	上风口改造配套配件

	10
	六角钻尾丝
	通用规格，适配钢结构安装固定
	24
	盒
	上风口改造安装配件

	11
	爬升器
	温室卷膜配套专用爬升器，适配电动卷膜机
	24
	个
	上风口改造配套设备

	12
	爬升器支架
	适配爬升器安装的专用支架，镀锌材质
	24
	套
	上风口改造配套配件

	13
	地锚固定件
	大棚专用地锚固定件，热镀锌防腐处理
	24
	套
	上风口改造固定配件

	14
	成套配电箱
	380V 三相四线配电箱，符合用电安全规范
	24
	台
	安全用电改造核心设备

	15
	电力电缆
	型号 YZ/YC3*2.5+1（三相四线），国标铜芯电缆
	984
	m
	安全用电改造配套材料

	16
	水肥一体机
	单通道水肥一体机，供电 380V；单通道吸肥口 0-600L/H；0.75KW 卧式不锈钢注肥泵；注肥压力 5kg/0.3Mpa；进肥量手动调节；具备定时搅拌、定时施肥功能；吸肥泵和搅拌电机故障报警
	24
	台
	水肥一体化核心设备

	17
	搅拌施肥桶
	配套搅拌电机，耐 80 度高温，使用寿命 6 年以上
	24
	台
	水肥一体化配套设备

	18
	塑料管
	32PE 管，国标给水管材，耐高压、抗老化
	1920
	m
	水肥一体化输送管道

	19
	阀门
	手阀 / 球阀，适配 32PE 管，耐腐蚀、密封性能良好
	120
	个
	水肥一体化配套配件

	20
	电力电缆
	 YZ/YC3*2.5+1（三相四线），国标铜芯电缆
	36
	m
	配线工程配套材料

	21
	配线
	[bookmark: _GoBack]BLVVB3*4.0，从机头接入智能控制柜，国标铜芯线
	1440
	m
	配线工程配套材料

	22
	配线
	RVV2*1.0，国标铜芯护套线
	600
	m
	配线工程配套材料

	23
	配线
	RVV3*1.0，国标铜芯护套线
	1200
	m
	配线工程配套材料

	24
	配线
	RVV4*0.5，国标铜芯护套线
	4080
	m
	配线工程配套材料

	25
	配线
	RVV2*0.5，国标铜芯护套线
	1440
	m
	配线工程配套材料

	26
	配线
	RVV3*0.5，国标铜芯护套线
	1680
	m
	配线工程配套材料
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1. 供货周期：合同签订之日起 7 天内，完成全部设备、材料的供货、运输及现场交付。
2. 供货地点：延川县关庄镇二八甲村项目现场。
3. 包装与运输：所有设备、材料需采用符合国家标准的防护包装，做好防潮、防水、防锈、防碰撞保护，确保运输过程中无损坏、无变形；运输方式由供货方自行确定，确保在供货周期内送达指定地点。
4. 交付要求：供货方需将全部设备、材料送达项目现场后，配合采购方完成到货清点，提供产品合格证、检测报告、使用说明书等全套随货资料，确保资料齐全、有效。
[bookmark: heading_3]四、安装、调试与验收要求
1. 安装调试：供货方需具备相应的安装施工能力，在设备材料送达现场后，配合采购方完成全部设备的安装、接线、调试工作，确保所有系统、设备正常运行，达到设计使用要求。
2. 人员培训：供货方需为采购方提供免费的操作培训，确保采购方指定的操作人员能够熟练掌握设备的日常操作、基础维护、常见故障排查方法。
3. 验收标准
（1）到货验收：全部设备、材料的规格、型号、数量、技术参数需符合本采购需求及合同约定，随货资料齐全，外观无破损、无变形，无不合格产品。
（2）安装调试验收：安装完成后，所有系统、设备需连续正常运行不少于 72 小时，各项功能、性能指标达到设计要求，无故障、无异常情况，验收合格后方可正式交付使用。
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1. 质保期限：本项目所有设备、材料及安装工程的质保期不少于 1 年，质保期自项目最终验收合格之日起计算。
2. 质保期内服务
（1）质保期内，因设备质量、安装施工问题导致的故障、损坏，供货方需提供免费的维修、更换零部件服务，不得收取任何额外费用。
（2）供货方需建立 7×24 小时售后服务响应机制，接到采购方故障报修通知后，需在 2 小时内响应，24 小时内到达现场完成维修处理；无法当场修复的，需提供备用设备，确保项目正常运行。
（3）质保期内，供货方需定期对设备进行免费巡检、维护，确保设备长期稳定运行。
3. 质保期后服务：质保期届满后，供货方需提供终身维修服务，仅收取合理的零部件成本费用，不得收取额外的技术服务费；需持续提供设备升级、技术咨询等配套服务。
[bookmark: heading_5]六、其他要求
1. 供货方需具备独立承担民事责任的法人资格，具备履行合同所必需的设备、专业技术能力和售后服务能力。
2. 供货方所提供的所有产品需为全新、原装、合格产品，不得提供翻新、二手、假冒伪劣产品，若发现此类情况，采购方有权拒收并追究供货方违约责任。
3. 本项目供货、安装、调试过程中产生的所有安全责任、运输责任，均由供货方自行承担。
4. 供货方需严格按照国家相关行业规范、标准进行安装施工，确保施工过程安全、规范，符合安全生产相关要求。

