采购需求
本次采购项目为神木市农业农村局贺家川镇温路家村红色研学基地维修改造项目(二次)，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	1#楼
	
	
	

	1
	010402001001
	蒸压加气块
	1.砌块品种、规格、强度等级:淋浴间，卫生间
	m3
	13.6

	2
	011403001002
	抹灰面油漆
	清理原有基层（计入费用汇总）
热镀锌锚固件间隔50cm（梅花形布置）
挂耐碱玻纤网格布（≥80g/㎡）
9厚水泥砂浆找平
辊、刷或喷底层涂料
喷主层真石漆涂料
真石漆涂饰面层涂料（透明）
真石漆涂饰第二遍面层涂料（透明）
罩面涂料一遍
	m2
	159

	3
	011102003001
	铺地砖地面

（有防水）
	地29
1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝
2、撒素水泥面（洒适量清水）
3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高
5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平
6、60厚C15混凝土
7、素土夯实
	m2
	33.28

	4
	011102003002
	块料楼地面
	地28
1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝
2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4、水泥浆一道（内掺建筑胶）
5、60厚C15混凝土
6、150厚3：7灰土
7、素土夯实
	m2
	211.67

	5
	011105003001
	块料踢脚线
	踢19
1、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝
2、5厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层
3、8厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工序）
	m
	169

	6
	011403001009
	抹灰面油漆
	内墙面乳胶漆
	m2
	340.6

	7
	011203003001
	釉面砖(瓷砖)墙面
	内112
A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝）
2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上）
3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实
B基层：1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计）
2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平
	m2
	275.52

	8
	011302001001
	平面吊顶天棚
	铝扣板吊顶
	m2
	28.8

	9
	011403001003
	抹灰面油漆
	
	m2
	293.2

	10
	031005019003
	电热水器
	1.型号:50L
2.安装方式:壁挂安装
	台
	8

	11
	011505001001
	洗漱台
	
	m2
	7.2

	
	
	2#楼
	
	
	

	12
	011403001001
	抹灰面油漆
	清理原有基层
热镀锌锚固件间隔50cm（梅花形布置）
挂耐碱玻纤网格布（≥80g/㎡）
9厚水泥砂浆找平
辊、刷或喷底层涂料
喷主层真石漆涂料
真石漆涂饰面层涂料（透明）
真石漆涂饰第二遍面层涂料（透明）
罩面涂料一遍
	m2
	79.17

	
	
	3#楼
	
	
	

	13
	011205001003
	墙、柱面装饰板
	做法见详图
1.横向40X25木龙骨，间距800MM
2.15MM厚阻燃板基层
3.5MM厚木饰面，刷防火涂料两遍
	m2
	81.48

	14
	010401002002
	实心砖墙
	1.砖品种、规格: 240mm砖墙
2.砌筑高度:3.3m
	m3
	4.8

	15
	011102003005
	块料楼地面
	地28
1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝
2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4、水泥浆一道（内掺建筑胶）
5、60厚C15混凝土
6、150厚3：7灰土
7、素土夯实
	m2
	85.45

	16
	011403001006
	抹灰面油漆
	白色乳胶漆饰面
	m2
	167.7

	17
	011403001007
	抹灰面油漆
	白色乳胶漆顶棚
	m2
	93.45

	18
	010401007001
	新做砖砌讲台
	
	m3
	2.4

	19
	011701001001
	砖砌体拆除
	
	m3
	4.8

	20
	011403001008
	抹灰面油漆
	清理原有基层
热镀锌锚固件间隔50cm（梅花形布置）
挂耐碱玻纤网格布（≥80g/㎡）
9厚水泥砂浆找平
辊、刷或喷底层涂料
喷主层真石漆涂料
真石漆涂饰面层涂料（透明）
真石漆涂饰第二遍面层涂料（透明）
罩面涂料一遍
	m2
	84.29

	
	
	4#楼
	
	
	

	21
	011403001004
	抹灰面油漆
	清理原有基层
热镀锌锚固件间隔50cm（梅花形布置）
挂耐碱玻纤网格布（≥80g/㎡）
9厚水泥砂浆找平
辊、刷或喷底层涂料
喷主层真石漆涂料
真石漆涂饰面层涂料（透明）
真石漆涂饰第二遍面层涂料（透明）
罩面涂料一遍
	m2
	80.09

	22
	011102003003
	铺地砖地面

（有防水）
	地29
1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝
2、撒素水泥面（洒适量清水）
3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高
5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平
6、60厚C15混凝土
7、素土夯实
	m2
	36.83

	23
	011102003004
	块料楼地面
	地28
1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝
2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4、水泥浆一道（内掺建筑胶）
5、60厚C15混凝土
6、150厚3：7灰土
7、素土夯实
	m2
	107.92

	24
	011105003002
	块料踢脚线
	踢19
1、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝
2、5厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层
3、8厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工序）
	m
	83.6

	25
	011403001011
	抹灰面油漆
	内墙面乳胶漆
	m2
	171.6

	26
	011203003002
	块料墙、柱面
	内112
A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝）
2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上）
3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实
B基层：1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计）
2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平
	m2
	70.04

	27
	011302001002
	平面吊顶天棚
	铝扣板吊顶
	m2
	36.83

	28
	011403001005
	抹灰面油漆
	
	m2
	126.72

	29
	031005019004
	电热水器
	1.型号:50L
2.安装方式:壁挂安装
	台
	1

	30
	
	铲除外墙墙面
	
	m2
	402.48

	31
	
	块料面层铲除 楼地面 地面砖
	
	m2
	330.4

	32
	
	铲除内墙旧墙面
	
	m2
	1066.55

	33
	
	砖砌体拆除
	
	m³
	4.8

	
	
	强电
	
	
	

	1
	030402012001
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:1AL
2.规格:500*600*150
	台
	1

	2
	030402012002
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:AL
2.规格:410*250*140
	台
	8

	3
	030412001001
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:65
	m
	60

	4
	030409001001
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称:电缆
2.规格:YJV-4x25+1x16
3.材质:铜芯
	m
	60

	5
	030412001005
	配管
	[项目特征]
1.材质:SC
2.规格:20
	m
	784.2

	6
	030412003001
	配线
	[项目特征]
1.名称:导线
2.配线形式:穿管暗敷
3.规格:WDZ-BYJ2.5
4.材质:铜芯
	m
	927.9

	7
	030412003002
	配线
	[项目特征]
1.名称:导线
2.配线形式:穿管暗敷
3.规格:WDZ-BYJ4
4.材质:铜芯
	m
	1484.7

	8
	030413001001
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称:防水防尘吸顶灯
2.规格:LED光源:18W
	套
	24

	9
	030413001002
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称:普通吸顶灯
2.规格:LED光源:32W
	套
	16

	10
	030413012001
	开关、按钮
	[项目特征]
1.名称:双联单控开关
2.规格:250V,10A
	套
	16

	11
	030413012002
	开关、按钮
	[项目特征]
1.名称:三联单控开关
2.规格:250V,10A
	套
	8

	12
	030413013001
	插座
	[项目特征]
1.名称:单相二、三极暗插座
2.规格:250V,10A
	套
	32

	13
	030413013002
	插座
	[项目特征]
1.名称:单相二、三极暗插座(石墨烯)
2.规格:250V,10A
	套
	9

	14
	030413013003
	插座
	[项目特征]
1.名称:单相二、三极暗插座(床头)
2.规格:250V,10A
	套
	16

	15
	030413013006
	插座
	[项目特征]
1.名称:单相二、三极暗插座-电视
2.规格:250V,10A
	套
	8

	16
	030413013007
	插座
	[项目特征]
1.名称:单相三极暗插座(壁挂空调)
2.规格:250V,16A
	套
	8

	17
	030413013008
	插座
	[项目特征]
1.名称:单相三极暗插座(电热水器)
2.规格:250V,16A
	套
	8

	
	
	弱电
	
	
	

	19
	030502001001
	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱
	[项目特征]
1.名称:RD弱电箱
	台
	1

	20
	030405014001
	端子箱
	等电位端子箱
	台
	8

	21
	030502002001
	弱电插座
	[项目特征]
1.名称:网络信息插座
	个
	8

	22
	030412001003
	配管
	[项目特征]
1.材质:SC
2.规格:20
	m
	109.4

	23
	030502003001
	双绞线缆
	[项目特征]
1.规格:CAT6-4UTP
	m
	476.8

	24
	030412001004
	配管
	[项目特征]
1.材质:SC
2.规格:50
	m
	60

	25
	030502005001
	光缆
	[项目特征]
1.规格:四芯光纤
	m
	262

	
	
	3#楼
	
	
	

	
	
	强电
	
	
	

	26
	030402012003
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:1AL
2.规格:500*600*150
	台
	1

	27
	030412001006
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:65
	m
	60

	28
	030409001002
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称:电缆
2.规格:YJV-4x25+1x16
3.材质:铜芯
	m
	60

	29
	030412001007
	配管
	[项目特征]
1.材质:SC
2.规格:20
	m
	184.2

	30
	030412003003
	配线
	[项目特征]
1.名称:导线
2.配线形式:穿管暗敷
3.规格:WDZ-BYJ2.5
4.材质:铜芯
	m
	205.8

	31
	030412003004
	配线
	[项目特征]
1.名称:导线
2.配线形式:穿管暗敷
3.规格:WDZ-BYJ4
4.材质:铜芯
	m
	406.8

	32
	030413003001
	荧光灯
	[项目特征]
1.名称:条型LED灯
2.规格:LED光源:21W
[工作内容]
1.安装
	套
	2

	33
	030413003002
	荧光灯
	[项目特征]
1.名称:条型LED灯
2.规格:LED光源:45W
[工作内容]
1.安装
	套
	15

	34
	030413012003
	开关、按钮
	[项目特征]
1.名称:双联单控开关
2.规格:250V,10A
	套
	2

	35
	030413012004
	开关、按钮
	[项目特征]
1.名称:三联单控开关
2.规格:250V,10A
	套
	1

	36
	030413013009
	插座
	[项目特征]
1.名称:单相二、三极暗插座
2.规格:250V,10A
	套
	17

	37
	030413013010
	插座
	[项目特征]
1.名称:单相二、三极暗插座(石墨烯)
2.规格:250V,10A
	套
	6

	38
	030413013013
	插座
	[项目特征]
1.名称:单相三极暗插座(壁挂空调)
2.规格:250V,16A
	套
	1

	39
	030413013014
	插座
	[项目特征]
1.名称:单相三极暗插座(柜式空调)
2.规格:250V,16A
	套
	2

	40
	030413013015
	插座
	[项目特征]
1.名称:单相三极暗插座(电热水器)
2.规格:250V,16A
	套
	1

	
	
	弱电
	
	
	

	41
	030502001002
	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱
	[项目特征]
1.名称:RD弱电箱
	台
	1

	42
	030405014002
	端子箱
	等电位端子箱
	台
	1

	43
	030502002002
	弱电插座
	[项目特征]
1.名称:网络信息插座
	个
	3

	44
	030412001008
	配管
	[项目特征]
1.材质:SC
2.规格:20
	m
	16.2

	45
	030502003002
	双绞线缆
	[项目特征]
1.规格:CAT6-4UTP
	m
	84.8

	46
	030412001009
	配管
	[项目特征]
1.材质:SC
2.规格:50
	m
	60

	47
	030502005002
	光缆
	[项目特征]
1.规格:四芯光纤
	m
	262

	
	
	4#楼
	
	
	

	
	
	强电
	
	
	

	48
	030402012004
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:1AL
2.规格:500*600*150
	台
	2

	49
	030412001012
	配管
	[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:SC
3.规格:65
	m
	60

	50
	030409001003
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称:电缆
2.规格:YJV-4x25+1x16
3.材质:铜芯
	m
	60

	51
	030412001013
	配管
	[项目特征]
1.材质:SC
2.规格:20
	m
	251.7

	52
	030412003005
	配线
	[项目特征]
1.名称:导线
2.配线形式:穿管暗敷
3.规格:WDZ-BYJ2.5
4.材质:铜芯
	m
	234.9

	53
	030412003006
	配线
	[项目特征]
1.名称:导线
2.配线形式:穿管暗敷
3.规格:WDZ-BYJ4
4.材质:铜芯
	m
	580.2

	54
	030413003003
	荧光灯
	[项目特征]
1.名称:条型LED灯
2.规格:LED光源:21W
[工作内容]
1.安装
	套
	2

	55
	030413003004
	荧光灯
	[项目特征]
1.名称:条型LED灯
2.规格:LED光源:45W
[工作内容]
1.安装
	套
	4

	56
	030413001003
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称:防水防尘吸顶灯
2.规格:LED光源:18W
	套
	4

	57
	030413001004
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称:普通吸顶灯
2.规格:LED光源:32W
	套
	4

	58
	030413012005
	开关、按钮
	[项目特征]
1.名称:双联单控开关
2.规格:250V,10A
	套
	4

	59
	030413013016
	插座
	[项目特征]
1.名称:单相二、三极暗插座
2.规格:250V,10A
	套
	37

	60
	030413013017
	插座
	[项目特征]
1.名称:单相二、三极暗插座(石墨烯)
2.规格:250V,10A
	套
	8

	61
	030413013021
	插座
	[项目特征]
1.名称:单相二、三极暗插座(床头)
2.规格:250V,10A
	套
	2

	62
	030413013018
	插座
	[项目特征]
1.名称:单相三极暗插座(壁挂空调)
2.规格:250V,16A
	套
	4

	63
	030413013020
	插座
	[项目特征]
1.名称:单相三极暗插座(电热水器)
2.规格:250V,16A
	套
	1

	
	
	弱电
	
	
	

	64
	030502001003
	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱
	[项目特征]
1.名称:RD弱电箱
	台
	1

	65
	030405014003
	端子箱
	等电位端子箱
	台
	1

	66
	030502002003
	弱电插座
	[项目特征]
1.名称:网络信息插座
	个
	6

	67
	030412001010
	配管
	[项目特征]
1.材质:SC
2.规格:20
	m
	64.6

	68
	030502003003
	双绞线缆
	[项目特征]
1.规格:CAT6-4UTP
	m
	288.4

	69
	030412001011
	配管
	[项目特征]
1.材质:SC
2.规格:50
	m
	60

	70
	030502005003
	光缆
	[项目特征]
1.规格:四芯光纤
	m
	262

	
	
	1#楼
	
	
	

	
	
	冷水
	
	
	

	1
	031001006001
	塑料管
	1.材质:PE管,PE100,1.0MPa
2.规格:De32
3.连接形式:热熔
4.安装部位:室内
5.介质:水
	m
	42.1

	2
	031001006002
	塑料管
	1.材质:PE管,PE100,1.0MPa
2.规格:De25
3.连接形式:热熔
4.安装部位:室内
5.介质:水
	m
	78.45

	
	
	热水
	
	
	

	3
	031001006004
	塑料管
	1.材质:PPR
2.规格:De25
3.连接形式:热熔
4.安装部位:室内
5.介质:水
	m
	98.16

	
	
	排水
	
	
	

	4
	031001006005
	塑料管
	1.材质:PVC-U
2.规格:DN110
3.连接形式:粘接
4.安装部位:室内
5.介质:污水
	m
	26.7

	5
	031001006006
	塑料管
	1.材质:PVC-U
2.规格:DN75
3.连接形式:粘接
4.安装部位:室内
5.介质:污水
	m
	32.88

	6
	031003017001
	地漏
	1.材质:不锈钢地漏
2.规格:DN75
3.安装方式:承插
	个
	16

	
	
	洁具
	
	
	

	7
	031003003001
	洗脸盆
	1.类型:洗脸盆 
2.材质:陶瓷
	组
	8

	8
	031003006001
	大便器
	1.类型:坐式大便器
2.规格:分体式下排水
3.安装方式:落地安装
	组
	8

	9
	031003011001
	成套淋浴器
	1.材质:不锈钢
2.规格:DN20
3.组装形式:冷热水
	套
	8

	
	
	4#楼
	
	
	

	
	
	冷水
	
	
	

	10
	031001006008
	塑料管
	1.材质:PE管,PE100,1.0MPa
2.规格:De25
3.连接形式:热熔
4.安装部位:室内
5.介质:水
	m
	12.5

	
	
	热水
	
	
	

	11
	031001006009
	塑料管
	1.材质:PPR
2.规格:De25
3.连接形式:热熔
4.安装部位:室内
5.介质:水
	m
	15.8

	
	
	排水
	
	
	

	12
	031001006011
	塑料管
	1.材质:PVC-U
2.规格:DN75
3.连接形式:粘接
4.安装部位:室内
5.介质:污水
	m
	32.88

	
	
	洁具
	
	
	

	13
	031003008001
	其他成品器具
	1.类型:大单星盆水池
	组
	1

	14
	031003008002
	其他成品器具
	1.类型:双星盆水池
	组
	1

	
	
	拆除并新做花岗岩面层台阶
	
	
	

	1
	011107002001
	石材台阶
	30厚火烧面芝麻灰花岗岩
30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
150厚级配碎石夯实（另计）
素土碾压
	m2
	304.68

	2
	011705001001
	平面块料拆除
	
	m2
	304.68

	
	
	拆除并新做花岗岩面层坡道
	
	
	

	3
	011102001001
	石材楼地面
	30厚火烧面芝麻灰花岗岩
30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
150厚级配碎石夯实（另计）
素土碾压
	m2
	17.64

	4
	011705001002
	平面块料拆除
	
	m2
	17.64

	
	
	新做矮墙  48.5m
	
	
	

	5
	010501001001
	基础垫层
	1.基础形式:C20混凝土垫层
	m3
	6.55

	6
	010403001001
	石基础
	
	m3
	11.64

	7
	010403003001
	石墙
	1.400X600X100方整青石压顶
2.300X600X100方整青石砌筑
3.400X600X150青条石基座
	m3
	18.67

	
	
	防腐木门（M1512)
	
	
	

	8
	010801001001
	木质门
	1500X1200防腐木栅栏门
	m2
	7.2

	9
	
	150厚级配碎石
	
	m3
	48.348


