标的名称：西安建筑科技大学环境生态与低碳、资源与化工、基础学科教学中心项目建筑节能、室内环境污染物等检测项目
	序号
	参数性质
	技术参数与性能指标

	1
	
	一、项目概述
[bookmark: _GoBack]西安建筑科技大学环境生态与低碳科研实验中心、资源与化工科研实验中心、基础学科教学实验中心项目均位于草堂校区内。
环境生态与低碳科研实验中心主要建设3栋科研实验楼，配套建设室外道路、综合管网、绿化、无障碍设施等，总建筑面积49001.33平方米，其中：1#楼建筑面积24107.1平方米，2#楼建筑面积3069.06平方米，3#楼建筑面积21825.17平方米。
资源与化工科研实验中心主要建设4#楼在内的教学实验用房、重点实验室，配套建设室外道路、铺装、综合管线、景观绿化等室外工程，总建筑面积41549.35平方米。
基础学科教学实验中心主要建设5#楼、6#楼（人防地下车库及其地上附属）两部分，配套建设室外道路、综合管线、绿化、无障碍设施等室外工程，总建筑面积37419.42平方米，其中：地上建筑面积30008.28平方米，地下建筑面积7411.14平方米。
二、服务内容和标准
（1）服务内容
为满足草堂校区环境生态与低碳科研实验中心、资源与化工科研实验中心、基础学科教学实验中心项目建筑节能检测、建筑幕墙检测、装饰装修及安装材料检测、建筑室内空气污染物检测等需要，拟委托第三方检测单位提供技术服务。具体检测项目如下：
	序号
	材料名称
	检测项目
	单位
	检验
数量
	备注

	环境生态与低碳科研实验中心

	1
	发泡混凝土
	干密度、强度、吸水率、耐久性（抗渗试验）
	组
	6
	

	2
	玻璃瓦
	透光、轻质、耐候、抗冲击
	组
	2
	

	3
	XPS保温板
	密度、导热系数、压缩强度、燃烧性能（B1）
	组
	4
	

	4
	密封胶
	密度、黏度、挤出性、表干时间、固化深度时间、耐高低温、低温柔性、紫外老化、耐酸碱、VOC 含量、甲醛释放量、污染性
	组
	2
	

	5
	结构胶
	邵氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性
	组
	2
	

	6
	铝板
	力学性能、几何尺寸、铝塑复合板剥离强度
	组
	4
	

	7
	耐候胶
	邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性
	组
	2
	

	8
	幕墙用型材
	抗拉强度、抗剪强度、力学性能、几何尺寸
	组
	4
	

	9
	现场检测
	锚固力现场拉拔试/锚栓拉拔力检验
	组
	4
	

	10
	幕墙
	幕墙四性（气密性、水密性、抗风压性能、平面内变形、传热系数、玻璃的太阳得热系数、可见光透射比、中空玻璃密封性能）
	组
	3 
	

	11
	钢化玻璃
	表面应力、抗冲击、平整度、弯曲度 、 辐射率、透光率、遮阳系数、传热系数 K 值、可见光透射比、中空露点
	组
	2
	

	12
	防火涂料
	耐火极限3h、隔热性能、外观与容器状态、干燥时间、干膜厚度、粘结强度、干密度、抗压强度、等效热传导系数或等效热阻、与地面和面层的相容性
	组
	2
	

	13
	防腐涂料
	附着力、耐盐雾、耐酸碱、干膜厚度、施工性能、不挥发物含量
	组
	3
	

	14
	防腐涂层、防火涂料厚度
	涂层厚度
	次
	2
	

	15
	钢结构焊缝无损检测（一级焊缝，二级焊缝）
	超声波探伤
	次
	2
	

	16
	高强度螺栓连接副（大六角 / 扭剪型）
	扭矩系数、预拉力
	组
	2
	

	17
	抗滑系数
	/
	组
	2
	

	18
	焊接材料（焊条、焊丝、焊剂）
	拉伸、冲击、强度、熔敷金属力学性能、化学分析5元素
	组
	1
	

	19
	幕墙钢材
	力学性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率)壁厚、材质合格性
	组
	6
	

	20
	普通螺栓、高强螺栓
	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、普通螺栓最小荷载
	组
	4
	

	21
	装饰保温一体板
	密度、导热系数、压缩强度、垂直于表面的抗拉强度、吸水率、燃烧性能（A1）、保温系统现场试验（保温板拉拔、保温板钻芯、保温钉拉拔）
	组
	2
	

	22
	岩棉板
	密度、导热系数、压缩强度、垂直于表面的抗拉强度、吸水率、燃烧性能（A1）、保温系统现场试验
	组
	3
	

	23
	膨胀玻化微珠保温砂浆
	常规、燃烧（A1）
	组
	4
	

	24
	无机纤维喷涂
	密度、导热系数、抗拉强度、燃烧性能、保温系统现场试验（无机纤维喷涂钻芯）
	组
	4
	

	25
	网格布
	拉伸断裂强力和断裂伸长率
	组
	2 
	

	26
	粘结砂浆
	拉伸粘结强度、压折比
	组
	2 
	

	27
	抹面/抗裂砂浆
	拉伸粘结强度、压折比
	组
	2 
	

	28
	锚固件（保温钉）
	单个锚栓抗拉承载力
	组
	3 
	

	29
	现场检测
	外墙节能构造钻芯
	组
	2
	

	30
	现场检测
	保温板拉拔
	组
	2
	

	31
	断桥铝合金
	抗拉强度、伸长率
	组
	4
	

	32
	玻璃
	传热系数 K 值、可见光透射比、中空露点
	组
	3 
	

	33
	窗户
	窗户五性（气密性、水密性、抗风压、传热系数、中空露点）
	组
	3 
	

	34
	蒸压加气块混凝土块
	干密度、抗压强度
	组
	2
	

	35
	龙骨
	抗拉、屈服、伸长、静载试验
	组
	4
	

	36
	铝板
	力学性能、几何尺寸、剥离强度
	组
	4 
	

	37
	石膏板
	断裂荷载 、燃烧性能（A1）、面密度、含水率
	组
	3
	

	38
	阻燃板
	燃烧等级（B1）
	组
	2
	

	39
	石材
	体积密度、吸水率、压缩强度、弯曲强度、放射性、抗冻性（冻融后压缩强度）
	组
	4
	

	40
	陶板
	尺寸、外观、吸水率、弯曲强度、放射性
	组
	2
	

	41
	陶砖
	尺寸、外观、吸水率、弯曲强度、放射性
	组
	2
	

	42
	瓷砖
	吸水率、断裂模数、破坏强度、抗热震性、放射性、抗冻性
	组
	4
	

	43
	聚氯乙烯（PVC）卷材/块材
	外观与尺寸
	组
	2
	

	
	
	物理性能
	组
	2
	

	
	
	环保性能
	组
	2
	

	
	
	燃烧性能
	组
	2
	

	44
	外墙饰面砖
	水泥基粘结料与所用外墙饰面砖的拉伸粘结强度
	组
	2
	

	45
	乳胶漆
	容器中状态、表干时间、施工性、耐水性、耐洗刷性
	组
	2 
	

	46
	真石漆
	容器中状态、表干时间、施工性、耐水性、耐洗刷性
	组
	2 
	

	47
	界面剂
	拉伸粘结强度、 浸水后粘结强度保留率
	组
	2
	

	48
	防水剂
	抗压强度比、抗渗压力比、外观、固含量
	组
	1
	

	49
	防水砂浆/预拌砂浆
	保水率、稠度损失率、抗压强度
	组
	4
	

	50
	轻集料混凝土配合比设计
	/
	组
	1
	

	51
	轻集料混凝土配合比验证
	/
	组
	1
	

	52
	轻集料混凝土
	抗压强度
	组
	4
	

	53
	腻子
	容器中状态、表干时间、施工性、粘结强度
	组
	2 
	

	54
	ALC板材专用粘接剂
	保水率、凝结时间、抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度(与蒸压加气混凝土粘结)
	组
	2
	

	55
	ALC板材
	抗压强度
	组
	2
	

	56
	灌浆料
	强度、流动度、泌水率、竖向膨胀率、凝结时间
	组
	1
	

	57
	灌浆料试块
	抗折抗压强度
	组
	6
	

	58
	散热器
	单位散热量、金属热强度
	组
	1 
	

	59
	离心玻璃棉
	导热系数、密度、燃烧性能、吸水率
	组
	2 
	

	60
	排风管道（硅酸盐纤维防火柔性卷材）
	耐火极限（2h）
	组
	2
	

	61
	排风管道（pp阻燃风管）
	燃烧性能（B1级）
	组
	1
	

	62
	电线
	绝缘层厚度、线径、导体电阻
	组
	6 
	

	63
	电缆
	绝缘层厚度、线径、导体电阻
	组
	6 
	

	64
	涂料、漆、瓷砖
	游离甲醛、挥发性有机物
	项
	3
	

	65
	人造板
	甲醛释放量
	项
	1
	

	66
	室内环境污染物检测
	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、氡、 
TVOC 浓度
	㎡
	49001.33
	按规范要求设置检测点位

	资源与化工科研实验中心

	1
	水泥基防水涂料
	抗渗压力、二次抗渗压力、粘结强度、减水率
	组
	6
	

	2
	无机涂料
	物理性能、环保性能
	组
	3
	

	3
	土
	有机质、PH、杂质检测
	组
	1
	

	4
	界面剂
	拉伸粘结强度、 浸水后粘结强度保留率、 吸水率降低率、 表干时间、 VOC、 游离甲醛
	组
	3
	

	5
	灌浆料
	强度、流动度、泌水率、竖向膨胀率、凝结时间
	组
	1
	

	6
	ALC板材专用粘接剂
	保水率、凝结时间、抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度(与蒸压加气混凝土粘结)
	组
	3
	

	7
	ALC板材
	抗压强度、抗弯破坏荷载、抗冲击性能、吊挂力
	组
	3
	

	8
	ALC板材固定件
	拉拔试验
	点
	20
	

	9
	蒸压加气块混凝土块
	干密度、抗压强度
	组
	3
	

	10
	防水剂
	抗压强度比、抗渗压力比、外观、固含量
	组
	3
	

	11
	透水砖
	抗压、抗冻、防滑
	组
	3
	

	12
	预拌砂浆
	保水率、抗压强度、拉伸粘结强度、抗渗等级
	组
	10
	

	13
	防水砂浆
	抗压强度、稠度（2h稠度损失率）、配合比设计
	组
	10
	

	14
	石材
	强度、吸水率、厚度、放射性、冻融
	组
	6
	

	15
	断桥铝合金
	壁厚、隔热条材质、气密 、水密  、 抗风压（门窗）
	组
	6
	

	16
	防滑地砖
	外观、吸水率、抗裂、放射性、防滑性能、耐磨性
	组
	6
	

	17
	龙骨
	力学、镀层厚度、附着力、抗拉、屈服、伸长、
	组
	6
	

	18
	石膏板
	断裂荷载 、燃烧性、能面密度、含水率
	组
	6
	

	19
	轻集料混凝土配合比设计
	/
	组
	1
	

	20
	轻集料混凝土配合比验证
	/
	组
	1
	

	21
	轻集料混凝土
	干密度、强度、吸水率、耐久性、抗压强度、放射性内照射 / 外照射指数（节能、消防强制检测）
	组
	20
	

	22
	泡沫混凝土配合比设计
	干密度、强度、吸水率、耐久性（抗冻)
	组
	1
	

	23
	中空玻璃/钢化玻璃
	表面应力、抗冲击、平整度、弯曲度 、 辐射率、透光率、遮阳系数、传热系数 K 值、可见光透射比、中空露点
	组
	6
	

	24
	琉璃瓦
	透光、轻质、耐候、抗冲击
	组
	3
	

	25
	水
	pH值、不溶物、可溶物、氯化物、硫酸盐、碱含量
	组
	1
	

	26
	外墙节能
	钻芯取样（实测厚度）、保温系统粘结强度现场拉拔复检
	组
	6
	

	27
	腻子
	表干时间、初期干燥抗裂性、耐水性、粘结强度、容器中状态、施工性、低温贮存稳定性、打磨性、柔韧性、耐碱性
	组
	3
	

	28
	乳胶漆
	物理性能、环保性能
	组
	1
	

	29
	真石漆
	物理性能、环保性能
	组
	1
	

	30
	瓷砖
	吸水率、弯曲强度、粘结强度、放射性、抗冻性
	组
	3
	

	31
	铝板
	力学性能、几何尺寸
	组
	3
	

	32
	幕墙型材
	力学性能、几何尺寸
	组
	3
	

	33
	后置埋件拉拔
	锚固承载力
	组
	6
	

	34
	窗户
	气密性能、水密性能、抗风压性能、传热系数、玻璃的太阳得热系数、可见光透射比、中空玻璃密封性能
	组
	3
	

	35
	幕墙
	气密性能、水密性能、抗风压性能、传热系数、玻璃的太阳得热系数、可见光透射比、中空玻璃密封性能
	组
	3
	

	36
	岩棉板
	热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率、传热系数及热阻、单位面积质量、拉伸粘结强度、燃烧性能（A1）、现场钻芯、拉拔、酸度系数
	组
	6
	

	37
	装饰保温一体板
	密度、导热系数、压缩强度、垂直于表面的抗拉强度、憎水率、燃烧性能（A1）、保温系统现场试验（保温板拉拔、保温板钻芯、保温钉拉拔）
	组
	2
	

	38
	挤塑板/XPS保温板
	热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、吸水率、传热系数及热阻、单位面积质量、燃烧性能（B1）
	组
	6
	

	39
	无机纤维喷涂
	密度、导热系数、抗拉强度、粘接强度、回弹率、防火性能（A1）、现场钻芯
	组
	3
	

	40
	保温砂浆
	抗压强度、干密度、导热系数、现场钻芯
	组
	3
	

	41
	抗裂砂浆
	拉伸粘结强度、压折比（或柔韧性）
	组
	3
	

	42
	粘结砂浆
	拉伸粘接强度
	组
	6
	

	43
	网格布
	力学性能、抗腐蚀性能（耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率）
	组
	3
	

	44
	雨污水管
	环刚度（埋地用PE双壁波纹管）
	组
	6
	

	45
	井盖
	承载能力、残余变形、抗冲击
	组
	3
	

	46
	给排水管材管件/阀门
	壁厚、压力等级、卫生性能、环刚度/强度、严密性
	组
	5
	

	47
	电线
	导体电阻值、线径、绝缘层、导体电阻、阻燃等级（成束阻燃性能）
	组
	6
	

	48
	电缆
	导体电阻值、线径、绝缘层、导体电阻、阻燃等级（成束阻燃性能）
	组
	6
	

	49
	暖气片
	单位散热量、金属热强度
	组
	3
	

	50
	膨胀玻化微珠保温砂浆
	常规、燃烧（A1）
	组
	9
	

	51
	风机盘管
	供冷量、供热量、风量、水阻力、噪声及输入功率
	组
	3
	

	52
	排风管道（镀锌钢板）
	耐火极限（0.5、1h）
	组
	1
	

	53
	排风管道（硅酸盐纤维防火柔性卷材）
	耐火极限（2h）
	组
	1
	

	54
	排风管道（pp阻燃风管）
	燃烧性能（B1级）
	组
	1
	

	55
	热力入口的热计量装置
	热量表本体计量性能检测（流量传感器计量性能、重复性、压力损失）
	组
	1
	

	56
	密封胶
	密度、黏度、挤出性、表干时间、固化深度时间、耐高低温、低温柔性、紫外老化、耐酸碱、VOC 含量、甲醛释放量
	组
	3
	

	57
	耐候胶
	邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性
	组
	3
	

	58
	结构胶
	邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性
	组
	3
	

	59
	防火胶
	邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性、石材用密封胶的污染性
	组
	3
	

	60
	防静电地板
	物理性能、环保性能、燃烧性能
	组
	3
	

	61
	40*4铜质接地线(T2紫铜扁钢)
	导电性能、力学性能、抗拉强度（软态）、延伸率、硬度、接地工程专项 
	组
	3
	

	62
	型钢、钢板、角钢、镀锌钢板、镀锌带钢、热轧钢卷、等
	力学性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）、壁厚、材质合格性
	组
	10
	

	63
	焊接材料（焊条、焊丝、焊剂）
	拉伸、冲击、强度、熔敷金属力学性能、化学分析5元素
	组
	6
	

	64
	涂料、漆、瓷砖
	游离甲醛、挥发性有机物
	项
	3
	

	65
	人造板
	甲醛释放量
	项
	1
	

	66
	室内环境污染物检测
	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、氡、 
TVOC 浓度
	㎡
	41549.35
	按规范要求设置检测点位

	基础学科教学实验中心

	1
	XPS保温板
	密度、导热系数、压缩强度、燃烧性能
	组
	3
	

	2
	发泡混凝土
	立方体抗压强度、导热系数
	组
	3
	

	3
	装饰保温一体板
	密度、导热系数、压缩强度、垂直于表面的抗拉强度、憎水率、燃烧性能、保温系统现场试验（保温板拉拔、保温板钻芯、保温钉拉拔）
	组
	2
	

	4
	岩棉板
	密度、导热系数、压缩强度、垂直于表面的抗拉强度、憎水率、燃烧性能、保温系统现场试验
	组
	3
	

	5
	膨胀玻化微珠保温砂浆
	常规、燃烧（A1）
	组
	2
	

	6
	无机纤维喷涂
	密度、导热系数、抗拉强度、燃烧性能、保温系统现场试验（无机纤维喷涂钻芯）
	组
	2
	

	7
	网格布
	拉伸断裂强力和断裂伸长率
	组
	1 
	

	8
	粘结砂浆
	拉伸粘结强度、压折比
	组
	1 
	

	9
	抹面/抗裂砂浆
	拉伸粘结强度、压折比
	组
	1 
	

	10
	锚固件（保温钉）
	单个锚栓抗拉承载力
	组
	1 
	

	11
	现场检测
	外墙节能构造钻芯
	组
	1
	

	12
	现场检测
	保温板拉拔
	组
	1
	

	13
	硅酮密封胶
	邵氏硬度、结构胶标准条件下的拉伸粘结强度、相容性、剥离粘结性
	组
	1 
	

	14
	幕墙用型材
	抗拉强度、抗剪强度、力学性能、几何尺寸
	组
	2
	

	15
	现场检测
	锚固力现场拉拔试/锚栓拉拔力检验
	组
	2
	

	16
	幕墙
	幕墙四性（气密性、水密性、抗风压性能、平面内变形）
	组
	2 
	

	17
	断桥铝合金
	抗拉强度、伸长率
	组
	2
	

	18
	玻璃
	传热系数
	组
	1
	

	
	
	可见光透射比
	组
	1
	

	
	
	中空露点
	组
	1
	

	19
	窗户
	窗户五性（气密性、水密性、抗风压、传热系数、中空露点）
	组
	1 
	

	20
	铝板
	力学性能、几何尺寸
	组
	2 
	

	21
	龙骨
	静载试验
	组
	2
	

	22
	石膏板
	面密度、断裂荷载
	组
	1
	

	23
	
	燃烧等级
	组
	1
	

	24
	石材
	体积密度、吸水率、干燥压缩强度、弯曲强度
	组
	2
	

	25
	
	放射性
	组
	2
	

	26
	
	抗冻性（冻融后压缩强度）
	组
	2
	

	27
	陶板
	尺寸、外观、吸水率、弯曲强度（破环强度、断裂模数）、放射性
	组
	1
	

	28
	陶砖
	尺寸、外观、吸水率、弯曲强度（破环强度、断裂模数）、放射性
	组
	1
	

	29
	瓷砖
	吸水率、断裂模数、破坏强度、抗热震性
	组
	2
	

	30
	
	放射性
	组
	2
	

	31
	
	抗冻性
	组
	2
	

	32
	乳胶漆
	容器中状态、表干时间、施工性、耐水性、耐洗刷性
	组
	1 
	

	33
	真石漆
	容器中状态、表干时间、施工性、耐水性、耐洗刷性
	组
	1 
	

	34
	界面剂
	拉伸粘结强度、 浸水后粘结强度保留率
	组
	1
	

	35
	防水剂
	抗压强度比、抗渗压力比、外观、固含量
	组
	1
	

	36
	透水砖
	抗折、劈裂抗拉、透水
	组
	1
	

	37
	防水砂浆
	保水率、稠度损失率、抗压强度
	组
	1
	

	38
	轻集料混凝土配合比
	/
	组
	1
	

	39
	轻集料混凝土
	抗压强度
	组
	4
	

	40
	白灰
	细度、体积安定性、钙镁含量
	组
	1
	

	41
	腻子
	容器中状态、表干时间、施工性、粘结强度
	组
	1 
	

	42
	ALC板材专用粘接剂
	保水率、凝结时间、抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度(与蒸压加气混凝土粘结)
	组
	1
	

	43
	ALC板材
	抗压强度
	组
	2
	

	44
	防火涂料
	常规检测（在容器中的状态、表干时间、粘结强度）
	组
	1
	

	45
	防火涂料
	耐火极限
	组
	1
	

	46
	防腐涂料
	施工性、涂膜外观、容器中状态、细度、不挥发物含量
	组
	1
	

	47
	焊缝射线无损检测
	/
	组
	2
	

	48
	防火涂料厚度
	涂层厚度
	组
	2
	

	49
	高强螺栓扭矩
	/
	组
	1
	

	50
	高强螺栓抗滑移系数
	/
	组
	1
	

	51
	地脚锚栓
	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率
	组
	1
	

	52
	焊丝焊条
	化学分析5元素
	组
	1
	

	53
	型钢、钢板、角钢、镀锌钢板、镀锌带钢、热轧钢卷
	力学性能（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率）、壁厚、材质合格性
	组
	5
	

	54
	灌浆料
	强度、流动度、泌水率、竖向膨胀率、凝结时间
	组
	1
	

	55
	暖气片
	单位散热量、金属热强度
	组
	1 
	

	56
	橡塑保温
	导热系数、密度、燃烧性能、吸水率
	组
	2 
	

	57
	离心玻璃棉
	导热系数、密度、燃烧性能、吸水率
	组
	2 
	

	58
	涂料、漆、瓷砖
	游离甲醛、挥发性有机物
	项
	3
	

	59
	人造板
	甲醛释放量
	项
	1
	

	60
	室内环境污染物检测
	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、氡、 
TVOC 浓度
	㎡
	37419.42
	按规范要求设置检测点位


注：上述检测项目请各供应商依据相关规范、标准要求的检测内容及检测率和政府相关部门的检测验收要求结合本项目具体情况进行复核，保证检测项目内容符合国家现行相关规范、标准的要求和满足政府相关部门的要求。如有缺失或疑问请及时提出，若供应商成交后，提出此类问题，采购人不再另行支付费用。
（2）技术要求
本项目主要的检测依据包含但不限于以下内容：
①《建设工程质量检测管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第57号）
②《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》（GB 50618-2011）
③《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2013）
④《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411-2019
⑤《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020
⑥本项目设计图纸及相关技术资料
⑦国家有关工程检测的法律、法规及规章制度等与本项目检测内容相关现行的国家、省、市或行业的标准、规范及相关部门的规定等。
三、服务要求
（1）人员要求：人员包含项目负责人、技术负责人、试验检测工程师、试验检测人员等。
（2）质量要求：以正确的检测方法，先进科学的检测手段提供准确、可靠的检测结果。检测结果符合国家有关现行规范、标准的要求，且满足政府相关部门的要求。
（3）服务期限：自合同签订之日起至项目所有检测内容完成并提供合法合规、满足政府相关部门要求的检测报告及检测资料止。
根据采购人的指令按时安排工作人员进场检测。
（4）成果份数要求：整个检测工作结束后，三个中心项目分别提供满足合同质量要求的各类正式报告一式六份。



