标的名称：分布式光纤振动声波监测系统
	序号
	参数性质
	技术参数与性能指标

	1
	
	★1. 标距（GaugeLength）2 m~8 m多级可调，野外采集功率≤100 W
▲2.工作频带区间0.0l Hz～50 kHz
▲3.输出道间距1 m～20 m可调区间
▲4. 监测距离：0~40 km
▲5. 采样频率：≥100 kHz
▲6. 动态范围：≥110 dB
▲7.具备实时授时功能，授时精度≤30 ns
▲8. 波形保真度：能够记录外界声波信号的振幅、频率和相位，波形保真度≥99.8%。
▲9. 采样分辨率：≤0.25 m
10. 本底噪声水平≤20 pε@（1 Hz～10 Hz）。
11. 通道数：1
12. 光纤接口类型：FC/APC
13. 野外采集主机重量≤15 kg，设计上位机与解调主机分体设计，解调仪各功能模块采用一体化设计，尺寸不超过5U
14. 具备将采集的数据进行降采样保存的功能；具备实时调整激光能量，并优化设备信噪比的功能
15.支持标距和输出道间距可调功能
16.包含完备的配件设施（如设备专用减震箱、卫星授时天线、一定数量的跳线等维持系统正常运行的必备配件）
17.数据分析软件1套，可对单道数据进行数据分析：包括音频解析，时频分析，频谱图展示；可进行STA/LTA长短窗分析，支持多种方法进行噪声分析，包括单道谱密度PDF分析，功率谱PSD分析；支持光纤耦合状态/耦合度分析，输出相关分析曲线
18.格式转换软件一套，可将DAS采集的原始数据，转换为地震通用数据格式，包括SAC，MiniSEED，SEG-Y等格式；并支持SAC数据拼接转换为HDF5数据，支持TDMS向HDF5数据转换。具备指定道号，指定时长进行数据拼接并输出SAC，MiniSEED，SEG-Y等格式数据
19.具备采集过程断电断网报警、采集单元内存溢出报警、数据采集报错卡死报警，同时通过邮件或短信通知设备功能异常，并在本地记录异常日志；具备数据存储空间溢出报警功能，并通过邮件或短信通知
20.配置清单：
（1）分布式光纤声波/振动解调仪
（2）数据采集软件、格式转换软件、数据回放软件、采集监控软件
（3）控制单元
（4）减震箱
（5）配件：包含GPS、工具箱、跳线等。



