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车管所业务技术用房（1+1+3）迁建和新建工程—东所、西所项目搬迁及开办（家具采购及相关服务）项目




[bookmark: _Toc233790970]第一章　投标邀请函
西安市市级单位政府采购中心受西安市公安局交通管理支队的委托，经政府采购监管部门批准，按照政府采购程序，对车管所业务技术用房（1+1+3）迁建和新建工程—东所、西所项目搬迁及开办（家具采购及相关服务）项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物或服务的供应商参加投标。
一、项目基本信息：
项目名称：车管所业务技术用房（1+1+3）迁建和新建工程—东所、西所项目搬迁及开办（家具采购及相关服务）项目
项目编号：XCZX2026-0063
备案编号：ZCBN-西安市-2026-02375
二、项目性质：专门面向中小企业的采购项目
[bookmark: _Hlk231998552]三、采购预算：〈4197197元〉（最高限价〈4197197元〉）
四、采购内容和要求：
详见第三章「招标内容及要求」。
五、供应商的资格条件：
详见第二章「资格性审查表」。
六、执行的政府采购政策：
1．《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）。
2．《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3．国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
4．《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
5．《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号），陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。
6．详见第二章「关于政府采购政策」。
七、获取招标文件的时间及方式：
1．获取时间：自招标公告发布之日起5个工作日。
2．获取方式：打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（简称西安市公共资源交易平台，门户链接：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/），从〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录后，首先在〖招 标公告/出让公告〗模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击〖我要投 标〗，成功后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉交易文件下载〗免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。
3．友情提示：
（1）本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录西安市公共资源交易平台前应先完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投 标指南》。
（2）制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《政府采购项目投 标文件制作软件及操作手册》。
（3）提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。
八、提交投标文件截止时间及方式：
1．提交投标文件截止时间：2026年8月12日10:30，逾期提交的，系统将拒绝接收。
2．提交投标文件的方式：从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响 应文件〗上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。
九、开标时间、地点及形式：
1．开标时间：2026年8月12日10:30
2．开标地点：本集采机构虚拟开标室4。
3．开标形式：本项目将采用“不见面开 标”形式。操作说明详见平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开 标大厅供应商操作手册》。
十、联系方式：
1．采购人：西安市公安局交通管理支队
地址：西安市雁塔区太白南路222号
联系人：朱老师
联系电话：18591873003
2．采购代理机构：西安市市级单位政府采购中心
地址：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座
总机：029-86510091/86510092/86510093
标书联系人及分机号：冯老师（80846）
开标联系人及分机号：王老师（80807）
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『前附表』
	序号
	内容
	说明和要求

	1 
	项目名称
	车管所业务技术用房（1+1+3）迁建和新建工程—东所、西所项目搬迁及开办（家具采购及相关服务）项目

	2 
	项目编号
	XCZX2026-0063

	3 
	项目性质
	☐非专门面向中小企业
☑专门面向中小企业
☐专门面向小微企业

	4 
	项目总预算
	〈4197197元〉（最高限价4197197元）

	5 
	是否接受联合体
	☐接受  ☑不接受

	6 
	是否允许分包
	☑允许  ☐不允许
允许分包的内容：甲醛治理
占合同总金额的［4.136］%
分包部分不得再次分包

	7 
	是否允许进口产品
	☐允许  ☑不允许

	8 
	是否适用本国产品支持政策
	☑适用  ☐不适用

	9 
	投标保证金
	免交

	10 
	履约保证金
	☑不收取
☐占合同总价的___%，由采购人自行收退
☐占合同总价的___%，由西安市公共资源交易中心代收代退

	11 
	代理服务费
	0.00元

	12 
	纸质投标文件份数
	投标供应商无需提供纸质投标文件；
中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副。

	13 
	政府采购信息发布媒体
（采购公告、采购结果公告、变更公告）
	1．陕西省政府采购网：仅提供项目公告。
　 官网地址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/。
2．全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）：即西安市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。
　 官网地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/

	14 
	询问
	见第一章「投标邀请函」中的联系方式

	15 
	质疑
	1．采购人受理方式
　 见第一章「投标邀请函」中的联系方式
2．采购代理机构受理方式
　 受理部门：采购代理机构综合业务组
　 联系电话：029-86510166/86510167转80706

	16 
	投诉
	受理单位：西安市财政局政府采购管理处
联系电话：029-89821846
地址：西安市未央区西北国金中心A座18层

	17 
	信用信息查询截至时点
	同提交投标文件截止时间

	18 
	开标形式
	☑不见面开标：
　 供应商的法定代表人或其授权代表无需到达开标现场，直接在线参加开标大会。
☐见面开标：
　 供应商的法定代表人或其授权代表应当持有效身份证件在提交投标文件截止时间前抵达开标现场，并签到确认。

	19 
	评标形式
	☑暗标盲评    ☐明标
详见本章「评审方法和程序」有关内容。

	20 
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	依据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目采购标的中，家具采购对应的中小企业划分标准所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
甲醛治理所属行业为其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）

	21 
	中标通知书
	领取时间及方式见中标公告。

	22 
	电子化政府采购系统技术支持（国泰新点软件股份有限公司）
	技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095
驻场技术人员：徐工
联系电话：029-86510166/86510167转80310

	23 
	样品☑
	提交时间：自2026年8月11日下午15:00起至2026年8月12日上午10:30止。
摆放地点：见西安市公共资源交易中心一楼大厅通知（或询问前台工作人员）。




一、有关定义
1．采购人：依法进行政府采购的西安市市级机关、事业单位或团体组织。
2．政府采购监管部门：本项目特指西安市财政局政府采购管理处。
3．供应商：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
4．法定代表人（负责人）：指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，包含企业法人的法定代表人、个人独资企业的投资人、分支机构的负责人、合伙企业的执行事务合伙人（委派代表）、个体工商户业主、农民专业合作社的法定代表人等。
5．西安市公共资源交易平台：即【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】的简称，官网地址http://sxggzyjy.xa.gov.cn/。
6．企业端：指西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，快捷登录网址http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder/memberLogin。
二、供应商注意事项
（一）供应商投 标流程
1．办理注册登记（针对初次使用电子化政府采购系统的用户）：供应商应完成诚信入库登记、CA认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投 标指南》。
2．下载电子招标文件：供应商应登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF），详见第一章「获取招标文件的时间及方式」。请务必在采购文件获取期限内及时下载电子招标文件并做好备份，逾期无法再下载！
3．制作电子投标文件：详见本章「投标文件」一节相关内容。
4．提交电子投标文件：详见本章「投标文件」一节相关内容。
5．在线参加开标大会：详见本章「开标程序」一节相关内容。
6．等待专家评审：详见本章「开标程序」一节相关内容。
7．中　标（成　交）供应商注册：按照陕西省政府采购监管部门的要求，采购代理机构在发布中　标（成　交）公告前，中　标（成　交）供应商还应预先在陕西省政府采购网上完成注册。
（二）关于询问、质疑和投诉
1．询问
供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
根据采购人和采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》，针对采购需求（包括采购内容、技术或服务要求、商务要求、合同条款、供应商资格条件、评审要素及分值一览表）的询问请向采购人提出。
2．质疑
（1）供应商认为采购文件、采购过程、中　标（成　交）结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。
采购文件由供应商到采购人、采购代理机构指定的地点领取的，领取之日为“应知其权益受到损害之日”；采购文件以网上公告方式发出，并由潜在供应商自行下载的，质疑时效期间的起算日期为采购文件公告期限届满之日。
（2）质疑方式：
① 在线质疑：
登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，在〖我的项目〗中点击“项目流程·〉提出质疑”，填写表单并提交质疑。
② 书面质疑：
书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供 应 商质疑函范本》进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。
质疑函范本下载地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/zhiyihanfanben.zip
（3）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（负责人），或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托授权代表提出质疑的，应当同时提交供应商签署的委托授权书。
（4）在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。
（5）有下列情形之一的，属于无效质疑：
① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中　标（成　交）结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；
② 超过法定期限或未以书面形式提出的；
③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；
④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（委托授权代表提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的委托授权书）；
⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；
⑥ 不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。
3．投诉
（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）相关规定向政府采购监管部门提出投诉。
（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。
投诉书范本下载地址：http://download.ccgp.gov.cn/2018/tousushufanben.zip
4．恶意质疑、投诉的法律后果
（1）对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：
《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实、或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。
（2）对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用：
《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。
《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
（三）关于保证金
1．投 标保证金
按照西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》第三条规定，供应商参与西安市政府采购活动时，免交投 标保证金。
2．履约保证金
采购文件要求中　标（成　交）供应商提交履约保证金的，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（含纸质保函、电子保函）等非现金形式提交。
（1）「前附表」注明“由采购人自行收退”的，供应商可通过上述非现金形式提交给采购人。
（2）「前附表」注明“由交易中心代收代退”的，可选择以下途径提交给西安市公共资源交易中心：
① 采用支票、汇票、本票、网上银行支付形式时，应将履约保证金足额提交至以下账户：
户　名：西安市公共资源交易中心保证金户
账　号：9558853700001663476
开户行：中国工商银行股份有限公司西安曲江支行
② 采用纸质保函形式时，应将履约保函原件递交至西安市公共资源交易中心保证金业务室：
业务咨询电话：029-86510166/86510167转80206
业务受理时间：（法定节假日除外）上午9:00-12:00、下午13:30-17:30
业务受理地点：西安市未央区文景北路16号白桦林国际B座二层206室
③ 采用电子保函形式时，可登录交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，即可选择电子履约保函申请（点击申请后系统将自动跳转至电子保函业务平台，选择对应金融机构后，按要求填写相应信息进行申请）和入账查询。
（3）采用履约保函形式时应注意以下事项：
① 履约保函的受益人为采购人，供应商未能按合同规定履行其义务时，采购人有权从履约保证金中取得补偿。
② 履约保函的内容包括但不限于保函申请人、项目名称（如分采购包，还应写明所投 采购包）、担保金额、保函有效期（履约保函的有效期至少应覆盖至合同验收之日，履约保函有效期不足的，供应商应向履约保函签发机构办理担保续期手续）；
③ 担保金额不少于本章「前附表」中规定的履约保证金金额；
④ 保函申请人须与供应商名称一致。若供应商为联合体形式，原则上可由联合体任意一方或多方作为保函申请人，然而对于电子保函，目前只能由下载电子招标文件的一方作为保函申请人。
（4）退还履约保证金
在采购项目验收合格后，中　标（成　交）供应商持政府采购项目验收单，到履约保证金原收取人处办理退还手续，5个工作日内无息退还（针对支票、本票、汇票、网上银行等支付形式）\当场返还（针对纸质保函）\当场注销（针对电子保函）。
（四）关于进口产品
1．根据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）规定，政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，应当在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，依法开展政府采购活动。采购人采购进口产品时，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。
2．根据《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）有关规定，财政部门审核同意购买进口产品的，招标文件将明确载明“允许进口产品参与”，此时满足招标文件要求的国产产品仍然可以参与竞争；否则，视为拒绝进口产品参与，供应商以进口产品参与投标时，将作无效投标处理。
（五）关于政府采购政策
1．对中小企业的扶持政策
（1）中小企业的界定
指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合以下条件的，视同中小企业（小型、微型企业）：
① 根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条规定，符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
② 根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。
③ 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承建的工程或者承接的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
中小企业具体划型标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
① 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
② 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
③ 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
（3）落实中小企业扶持政策的具体措施：
① 针对非专门面向中小企业的采购：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的有关规定，货物服务采购项目给予小微企业的价格评审优惠幅度为10%~20%（工程项目为3%-5%）（具体扣除比例见本章「评审要素及分值一览表」），用扣除后的价格参加评审。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。
② 针对专门面向中小企业的采购：仅限符合中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业参与。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，投标无效。
③ 针对专门面向小型、微型企业的采购：仅限符合中小企业划分标准确定的小型企业、微型企业参与。未按要求提供《中小企业声明函》\《监狱企业证明函》\《残疾人福利性单位声明函》的，投标无效。
（4）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2．节能、环保产品采购政策
（1）根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定“对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理”。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
（2）对于已列入品目清单的产品类别，采购人可在采购需求中提出更高的节约资源和保护环境要求，对符合条件的获证产品给予优先待遇。对于未列入品目清单的产品类别，鼓励采购人综合考虑节能、节水、环保、循环、低碳、再生、有机等因素，参考相关国家标准、行业标准或团体标准，在采购需求中提出相关绿色采购要求，促进绿色产品推广应用。
（3）《节能产品政府采购品目清单》见财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）附件。
（4）《环境标志产品政府采购品目清单》见财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）附件。
（5）“国家确定的认证机构”名单见市场监管总局《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）。
3．本国产品标准及相关政策 
（1）本国产品标准
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本国产品应当符合的条件：
[bookmark: OLE_LINK9]①在中国境内生产。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。
根据《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）规定，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品。
②在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第①项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
③特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。对特定产品，在符合第一条第①项和第②项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
（2）适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（3）对本国产品的支持政策的具体措施
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
提供符合本国产品标准的产品，供应商应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》；当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的声明函》。
对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
4．政府采购信用担保及信用融资政策
（1）陕西省中小企业政府采购信用融资办法
根据《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号，简称融资办法）及《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。陕西省政府采购信用融资平台：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/
（2）西安市政府采购信用担保及信用融资政策
根据西安市财政局《关于做好西安市政府采购信用融资工作的通知》（市财发〔2023〕1538号，链接地址：http://xaczj.xa.gov.cn/ztzl/zfcg/cgfg/1707310573956952066.html）的规定，为有融资需求的中标（成交）中小企业提供政府采购信用融资及增信担保服务。政府采购信用融资方式分为线上和线下两种模式。1.线上模式。财政部门提供了两个电子操作平台，一个是陕西省政府采购综合管理平台的陕西省政府采购信用融资平台，另一个是中国人民银行征信中心应收账款融资服务平台（简称中征平台）。政府采购中标（成交）供应商和银行机构通过平台办理融资业务。2.线下模式。是采用书面形式进行确认的政府采购信用融资过程。
5、绿色包装及运输要求
根据《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021﹞29号）文件要求，供应商提供的产品的包装及运输应严格执行财政部《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财库办〔2020﹞123号）文件的相关要求。
（六）关于同一品牌产品的处理
1．采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
2．使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
3．非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算，按前两款规定处理。
（七）关于知识产权和保密事项
1．所有涉及知识产权的产品及设计，供应商必须确保委托人、采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿；否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。
2．由采购人向供应商提供的用户需求书、图纸、样品、模型、模件和所有资料，供应商获得后，应对其保密。除非采购人同意，供应商不得向第三方透露或将其用于本次采购活动以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商人须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。
（八）关于信用记录的查询和使用
1．根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）第二条有关要求，采购人将在资格审查阶段通过【信用中国】（https://www.creditchina.gov.cn/）和【中国政府采购网】（http://www.ccgp.gov.cn/）对供应商的信用情况进行甄别。
2．对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
3．供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。
4．信用记录查询结果打印后，将与其他采购文件一并保存。
（九）关于现场踏勘和集中答疑
本章「前附表」中载明组织现场踏勘或标前集中答疑活动的，各供应商应在招标文件约定的时间，派技术、预算等相关人员进行现场踏勘、参加标前集中答疑，需答疑的问题各供应商可以口头或书面形式做出。集中采购机构、采购人将共同对各供应商提出的问题进行答复，并对供应商书面提出的问题形成答疑纪要，在网上发布公告。答疑纪要与招标文件中不一致的内容，以答疑纪要为准。凡未参加现场踏勘或集中答疑的供应商，由此造成的偏差由各供应商自行负责。
（十）关于联合体
1．本章「前附表」中明确注明接受联合体的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
2．联合协议及牵头方：联合体各方之间应当签订联合协议，明确载明各方承担的工作和义务，并由各方共同签署。联合协议必须指定牵头方，授权其代表所有联合体成员负责投　标和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。联合体提交的投标文件、澄清、说明或补正由联合体牵头方的法定代表人（负责人）或其授权的代表签字或盖章（采购文件另有约定的从其约定），并对联合体各方负责。联合协议作为资格证明文件的一部分，随投标文件一并提交；进行资格预审的项目，联合协议应当在提交资格预审申请文件时一并提交。
3．联合体资质：以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均应当具备《政府采购法》第二十二条规定的基本条件。采购人根据项目特点设定的特定资格条件，按照联合协议承担特定工作的供应商应满足对应的资质要求；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
4．联合体信用记录：资格审查时，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
5．商务响应的评审：采购项目以业绩、奖项作为加分或中标条件时，联合体成员中只要有一方具有相应的业绩、奖项即可。联合体成员间出现同一业绩或同一奖项的，不重复计算。
6．联合体可享受的中小企业优惠政策：
（1）对于预留份额专门面向中小企业的采购项目（或采购包），以联合体形式参加采购活动的，联合体中中小企业承担的部分应达到采购文件规定的比例。组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，投标无效。
（2）对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，当联合协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上时，根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%（工程项目为1%-2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
7．联合体出现下列情形之一的，投标无效：
（1）联合体没有提交有效的联合协议的；
（2）进行资格预审的项目，资格预审后联合体增减、更换成员的；
（3）联合协议签订后，联合体成员单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动的。
（十一）其他重要事项
1．招标文件内所附网络链接仅供参考，不保证其长期有效性。
2．供应商参加本次采购活动的费用自理。
三、招标文件
（一）招标文件的解释权
本项目招标文件的解释权归采购代理机构，评标委员会成员应根据政府采购法律法规和招标文件所载明的评审方法、标准进行评审。
（二）招标文件主要内容
第1章　投标邀请函
第2章　供应商须知
第3章　招标内容及要求
第4章　合同文本
第5章　投标文件构成及格式
（三）招标文件的检查及阅读
供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求，在投标文件中对招标文件做出全面响 应，并按招标文件的要求提交全部资料。
项目废标后重新组织招标的，采购代理机构将重新编制、发布新的招标文件，供应商应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。
（四）招标文件的修改、澄清
1．提交投标文件截止之日前，采购人或采购代理机构可能对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
2．澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。
3．澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购代理机构将在发布变更公告的同时，提醒供应商下载答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）。供应商应及时从西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉陕西政府采购交易系统·〉企业端〗登录，登录后切换到〖我的项目〗模块，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。
4．请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的变更公告，采购代理机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：
（1）【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）中的〖首页·〉信息公告·〉市级·〉西安市〗；
（2）【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）】（http://sxggzyjy.xa.gov.cn/）中的〖首页·〉交易大厅·〉政府采购〗。
四、投标文件
（一）投标文件的式样
1．组成及格式
供应商依照招标文件第五章《投标文件构成及格式》给定形式进行编制投标文件。项目分采购包的，应按所投 采购包分别准备投标文件。
2．语言
招标活动的所有文件、资料、函电文字均使用简体中文，确需提交用其他语言形成的资料，必须翻译成简体中文，如有差异，以简体中文为准。
3．计量单位
投标文件的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，但招标文件另有规定的除外。
（二）投标文件的有效期
投标文件有效期为自开标之日起不少于90个日历日。如中标，延长至合同执行完毕时止。
（三）投标报价
投标报价是供应商响 应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。
1．供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。
2．供应商应严格按照《投标文件构成及格式》第二部分《开标一览表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响 应的内容。投标报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。
3．投标报价货币：人民币；单位：元。
4．因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。
（四）电子投标文件的制作、签章及加密
1．电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投 标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《政府采购项目投 标文件制作软件及操作手册》。
链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html
2．编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。
再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〖项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〗获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。
3．电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。
若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投　标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电电子化交易系统技术支持。
4．在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密（开标时还须使用同一把CA锁进行解密）。
（五）电子投标文件的提交
供应商可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块下，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉上传响 应文件〗，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。
出现下述情形的，电子投标文件将被系统拒收：
1．误投的；
2．逾期提交电子投标文件的；
3．使用旧版电子招标文件制作电子投标文件的。
（六）电子投标文件的撤回、补充及修改
供应商在提交投标文件截止时间前，可以对已提交的电子投标文件进行撤回、补充及修改。对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧投标文件，再重新提交新文件。
中标后提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，并与电子投标文件保持一致，不得再进行补充和修改。
（七）关于电子投标文件的雷同性分析
根据陕西省公共资源交易中心2021年7月22日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会（谈判小组、询价小组、磋商小组）在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。
雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如MAC地址、硬盘序列号、CPU编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。
若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视同“投标文件由同一单位或者个人编制的”情形。
若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标供应商使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会（谈判小组、询价小组、磋商小组）结合项目情况综合判定。
（八）投标文件出现下列情形时，视同供应商串通投标，其投标无效：
1．不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制的；
2．不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
3．不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的；
4．不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的。
5．不同供应商的投标文件相互混编或混装的。
五、开标程序
开标工作由采购代理机构组织实施，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。本项目采用“不见面开标”形式，供应商无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。
操作说明：详见西安市公共资源交易平台〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《西安公共资源交易不见面开标大厅供应商操作手册》。
链接地址：http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html
（一）基本流程
1．供应商登录：开标前，请各供应商至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〖首页·〉不见面开标〗系统。
2．主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。
3．解密投标文件：供应商在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该电子投标文件时使用的CA锁（必须是同一把锁）”完成电子投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，供应商应在规定的解密时间内完成解密。
4．唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示供应商名单及其投标报价。
5．开标结束：进入评审环节。供应商请保持在位，评审期间评标委员会可能会要求供应商对投标文件做相应的澄清。因供应商擅自离席造成的不利后果，由供应商自行承担。
（二）开标环节出现以下情形之一的，投标文件将被视为无效：
1．供应商放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；
2．因供应商自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带CA锁、或携带的CA锁与加密文件的CA锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；
3．上传的电子投标文件无法正常打开的；
4．政府采购法律法规规定的其他无效情形。
（三）突发状况的应急处置
在开评标过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标工作无法正常进行时，采购代理机构将及时汇报政府采购监管部门，并等待或中止后续活动。
六、资格审查
开标结束后，由采购人委派的资格审查小组按照《政府采购货物和服务招 标投 标管理办法》（财政部第87号令）有关规定，对投标文件中的供应商资格证明文件进行审查，并对供应商信用记录进行核查。资格审查小组由3人以上单数组成，采购人应出具书面授权函，并指定组长。
供应商所提供的资格证明文件应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由供应商自行承担。出现下列情形的，投标文件将被视为无效：
（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（2）未按招标文件要求提供资格证明文件，或资格证明文件未按招标文件要求签字、盖章的；
（3）资格审查小组认为供应商的资格证明文件存在疑点，要求供应商通过公共资源电子交易平台（以下简称“平台”）或电子邮件（在平台无法支持的情况下）等形式提供更清晰有效的证明文件，供应商不能在规定时限内提供符合招标文件要求的证明文件的；
（4）法律法规规定的其他无效情形。
资格审查结束后，资格审查小组成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过资格审查的供应商，资格审查小组应当场告知其未通过的原因。
合格供应商不足3家的，应予以废标。

























『资格性审查表』
	序号
	资格性审查项
	审查内容

	一
	基本资格条件

	1
	有效的注册登记证明文件
	在中华人民共和国境内注册，并有效存续的营业执照（含电子营业执照）\事业单位法人证书\民办非企业单位登记证书\非企业专业服务机构执业许可证等。

	2
	财务状况报告（任选其一）
	1．2025年度经审计的财务会计报告，审计报告须具有注册会计师行业统一监管平台赋予的验证码（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；
2．提供供应商基本存款账户信息及开标日期前90日内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。

	3
	社保资金缴纳证明
	自2025年7月1日以来已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，缴费种类至少包括养老保险。单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

	4
	税收缴纳证明
	[bookmark: _GoBack]自2025年7月1日以来已缴存的至少一个月的纳税证明或完税证明，税种为增值税或企业所得税。纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

	5
	无重大违法记录声明
	参加本次政府采购活动前三年内（以自然日计）在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明。

	6
	法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明
	法定代表人（负责人）委托授权代表参加投标时，应提供法定代表人（负责人）委托授权书；法定代表人（负责人）亲自参加投标时，应提供法定代表人（负责人）身份证明书。

	7
	分包意向协议书
	采用合同分包的，提供分包意向协议书。

	二
	落实政府采购政策需要满足的资格条件

	1
	中小企业声明函
	仅接受中型企业或小型、微型企业参与，提供《中小企业声明函》、或《残疾人福利性单位声明函》、或《监狱企业证明函》。

	三
	特定资格条件

	1
	无
	

	注意事项：
1．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2．除银行、保险、石油石化、电力、电信行业外，其他行业分支机构在参与本项目时，须同时提供分支机构主体资格证明文件和总公司（总所）出具的授权书，总公司（总所）只能授权一家分支机构。经总公司（总所）授权后，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效（法律法规或行业另有规定的除外）。
3．依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；自然人（仅限中国公民）参与本项目时，只须提供身份证复印件。
4．《基本存款账户信息》、《无重大违法记录声明》、《法定代表人委托授权书》\《法定代表人身份证明书》应按第五章《投标文件构成及格式》中给定的格式填写，并按要求签字、盖章。
5．按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，在资格审查阶段，采购人将对供应商的信用记录进行核查，出现采购文件第二章中「关于信用记录的查询和使用」所列失信行为的，将拒绝其参与政府采购活动。


七、评审方法和程序
（一）评标方法
本项目采用综合评分法。
评标方法分为最低评标价法和综合评分法。
1、最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。
2、综合评分法，是指投投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。
（二）评标形式
1．关于技术标“暗标盲评”
根据西安市发展和改革委员会《关于印发〈西安市深化公共资源交易平台整合共享行动方案〉的通知》（市发改发〔2021〕71号）要求，推动交易平台智慧化转型，西安市公共资源交易平台运用人工智能、云计算、大数据等前沿信息技术，建设模块化、智能化辅助评标系统，实现清标、批量评审、暗标评审等功能，使得评审结果更公正、真实。
所谓“暗标盲评”，是指隐匿或不公开投标单位名称，由评标系统将各投标单位进行随机编号，并将其提交的投标文件乱序后交由评标委员会进行评审，评审结果确定后，再由评标系统归类汇总各投标单位得分，确定中标候选人。暗标盲评不仅是对评审方法的一种创新，而且是对政府采购当事人行为的一种有效规范。
2．“暗标盲评部分”编制要求
暗标盲评部分应按如下要求编制，否则，将依据财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十三条第六款的规定，视为无效投标。
（1）不得出现任何可直接识别投标供应商身份的字符或徽标，包括文字、符号、图案、标志、标识、人员姓名、投标供应商独有的企业标准名称或编号等。
（2）签章要求：暗标部分不得进行签章。
暗标部分评审时出现争议的，评标委员会按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
（三）评标程序
1．组建评标委员会
为了确保评标工作的公平、公正，依据《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令），组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数（采购预算金额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数）。其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标专家从省级政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。
由采购代理机构组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。
2．投标文件的符合性审查
供应商资格性审查通过后，评标委员会对符合资格条件的供应商的投标文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
符合性审查时，任意一项审查项未通过，投标文件视为无效。符合性审查结束后，评标委员会成员应当对审查结果进行签字确认；对未通过符合性审查的供应商，评标委员会应当场告知其未通过的原因。
『符合性审查表』
	序号
	符合性审查项
	通过条件

	1
	投标文件与本项目的一致性
	至少以下三处的项目名称、项目编号、采购包与「投标邀请函」中的相一致：
（1）投标文件封面
（2）投标函
（3）法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明
项目不分包的，采购包处留空或填写“/”。

	2
	投标文件组成
	投标文件应包含以下部分：
（1）投标函
（2）开标一览表
（3）资格证明文件
（4）实质性条款响 应（招标文件未设置实质性条款时请忽略此项）
（5）投标方案
（6）供应商概况

	3
	签章
	签章均符合招标文件要求，且无遗漏。
注意：暗标部分不得进行签章。

	4
	语言和计量单位
	符合招标文件的要求

	5
	投标文件有效期
	符合招标文件的要求

	6
	投标报价
	同时满足以下条款：
（1）货币单位符合招标文件要求
（2）报价符合唯一性要求
（3）未超出采购预算或最高限价
（4）符合《开标一览表》、《分项报价表》的填报要求

	7
	实质性条款响 应
	完全响 应招标文件第三章标注了“★”的各项实质性条款。
（招标文件未设置实质性条款时请忽略此项）

	8
	合同条款响 应
	完全理解并响 应招标文件合同条款的要求，且未含有采购人不能接受的附加条件的。

	9
	电子投标文件雷同性分析
	电子投标文件的“文件制作机器码”和“文件创建标识码”通过评标系统的雷同性分析。

	10
	其他
	完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商合法经营的各类规约和责任义务要求，没有出现法律法规或招标文件规定的其他无效情形。


3．投标文件的澄清
对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4．异常低价的审查
（1）评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
① 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
② 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
③ 投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；
④ 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于第①项至第④项情形的，相关供应商应当在40分钟内通过电子交易平台，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
5．综合比较与评价
采用最低评标价法的，评标委员会对通过符合性审查的投标文件的投标报价由低到高顺序排列。
采用综合评分法的，评标委员会按「评审要素及分值一览表」中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
『评审要素及分值一览表』
	项别
	总分值
	评审要素
	备注

	
	100
	分项最高分值
	
	

	价格
	30
	30
	有效供应商最低报价为基准价，各供应商的报价得分按下列公式计算：（基准价/投标报价）×30%×100分
	

	技术（服务）暗标盲评部分
	8
	2
	组织实施方案：
一、评审内容
根据项目特点，详细描述项目货物的供货方案。内容包括：①供货进度计划及进度保障措施；②供货运输方案；③安装、调试及验收方案；④应急措施。 
二、评审标准
1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；
2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；
三、赋分标准
①供货进度计划及进度保障措施：每满足一个评审标准得0.25分，满分0.5分；
②供货运输方案：每满足一个评审标准得0.25分，满分0.5分；
③安装、调试及验收方案：每满足一个评审标准得0.25分，满分0.5分；
④应急措施：每满足一个评审标准得0.25分，满分0.5分。
	违反第二章第七部分“二、评标形式”中的“暗标盲评部分”编制要求的，其投标视为无效。

	
	
	6
	售后服务方案：
一、评审内容
根据项目实际需要，提供售后服务方案：内容包含：①售后服务范围；②售后服务响应时间及方式；③故障处理及补救措施；④定期回访及维护。
二、评审标准
1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；
2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；
三、赋分标准
①售后服务范围：每满足一个评审标准得0.75分，满分1.5分；
②售后服务响应时间及方式：每满足一个评审标准得0.75分，满分1.5分；
③故障处理及补救措施：每满足一个评审标准得0.75分，满分1.5分；
④定期回访及维护：每满足一个评审标准得0.75分，满分1.5分。
	

	商务部分
	62
	3
	体系认证：
提供供应商和产品制造商有效期内的质量管理体系认证证书，得1分；
提供供应商和产品制造商有效期内的环境管理体系认证证书，得1分；
提供供应商和产品制造商有效期内的职业健康安全管理体系认证证书，得1分。
注：以上证书需提供原件彩色扫描件，且可在国家认证认可信息公共服务平台上查询，评标委员会将在评审现场核实证书的有效性。

	

	
	
	2
	环境标志产品：
供应商所投产品列入财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，且获得指定认证机构出具的环境标志产品认证证书的（其中认证范围包含：人造板类家具，钢木家具、软体家具、实木类家具），每提供一类有效证明材料得0.5分，最高得2分。
注：提供国家认可的认证机构出具且处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件彩色扫描件，且证书可在国家认证认可信息公共服务平台上查询，评标委员会将在评审现场核实证书的有效性。
	

	
	
	32
	技术参数响应：
供应商提供的产品技术参数清楚、明确，每满足一项标“▲”技术参数要求的得1分，满分32分。
注：标“▲”技术参数响应需提供CMA资质认证的第三方检测机构出具的检测报告（检测报告的出具时间为2025年7月1日至投标截止日止）作为评审依据。
	

	
	
	12
	样品评审：
一、对成品样品的材质、工艺、质量进行综合评审（本项满分6分）：
1、板材厚度满足采购文件要求，板面密实均匀，无疏松空心，得1分；饰面、油漆面平整光滑，无色差，无划痕，无起皮，耐刮耐磨，得1分；
2、整体结构稳固、方正平直，得1分；拼接缝隙均匀细小、开孔精准、倒角规整、无毛刺无磕碰，得1分。
3、办公椅整体框架结构牢固，受力均衡、无晃动，得1分，椅背支撑性好，填充物饱满均匀，回弹性好，得1分。
二、对材料小样样品的材质、加工工艺、质量进行综合评审（本项满分6分）：
1、板材色泽均匀一致，表面光洁，无疙瘩、皱皮等缺陷，得0.75分，封边严密平直，无翘边、脱胶，得0.75分；
2、五金件无锈蚀、氧化膜脱落、表面细密，无裂纹、毛刺、黑斑等缺陷，得0.75分；无刃口、锐棱，外露且与人体接触部位圆滑不伤人，得0.75分。
3、所有钢制件无毛刺、刀口、裂缝、伤痕等缺陷，外观精美、线条流畅，得0.75分；涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，得0.75分；
4、海绵表面平整光滑、无凹凸坑、鼓包、塌陷、破损掉渣，得0.75分；整体气孔大小均匀，排布规整，切面无毛刺、拉丝，得0.75分。
注：未提供样品、样品提供不全的均不得分。
	

	
	
	6
	制造设备：
提供家具制造商以下生产设备清单，以实物照片及设备发票或报关单复印件作为佐证：
电脑裁板锯、激光切割机、精密推台锯、数控裁板锯、全自动封边机、全自动斜边封边机、三排多轴钻、油漆uv喷涂线、金属家具喷涂设备、焊接机器人。
每具备一项得0.6分，满分6分。
	

	
	
	2
	供应商附加服务：
1、针对本项目的需求和特点，提供增值服务承诺（如：产品定期质检、定期保养等）。每提供一项承诺得0.5分，满分1分。无承诺不得分。
2、在满足采购文件质保期要求的基础上，承诺每增加1年质保期得0.5分，最高得1分。（提供承诺函，格式自拟）
	

	
	
	5
	业绩：
供应商需提供2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来同类项目的业绩证明材料（以加盖公章或合同章的合同关键页扫描件、合同全部发票扫描件为计分依据）；基础业绩为3个，基础分为3分，多提供1个业绩得1分，满分5分。2个及以下业绩不得分。
注：合同关键页须包括首页、合同金额页、采购内容页、甲乙双方签字盖章页、合同签订日期页，缺项不得分。
	

	说明
	1．评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位。
2．价格评审优惠：
既有本国产品又有非本国产品参与竞争的采购项目/采购包，当采购标的为单一产品时，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购标的为多种产品时，供应商为采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供=-7的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未按招标文件要求提供相关资料的，不享受价格扣除优惠政策。


6．推荐中标候选人
（1）采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标供应商为排名第一的中标候选人。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
7．编写评审报告
评审报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告。
评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。
（四）评标争议处理规则
评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或本采购代理机构书面反映。采购人或采购代理机构收到书面反映后，应当书面报告政府采购监管部门依法处理。
（五）评审现场人员的保密责任
在采购结果确定前，采购人、采购代理机构对评审委员会名单负有保密责任。评审委员会成员、采购人和集中采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
（六）出现下列情形时，视同供应商串通投标，其投标无效：
1．不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
2．不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3．不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
4．不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
八、中标
1．采购代理机构在评标工作结束后2个工作日内将评审报告送采购人。
2．采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
3．采购代理机构将在中标供应商确定之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）上公布中标结果。中标公告期限为1个工作日。
4．在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标供应商发出《中标通知书》，中标供应商在领取中标通知书时提供一正两副纸质投标文件用于备案。
5．采用综合评分法评审的，供应商可登录【全国公共资源交易中心（陕西省·西安市）】网站〖首页·〉电子交易平台·〉企业端〗，登录后切换到〖我的项目〗模块，依次点选〖项目流程·〉项目管理·〉评标结果查看〗，查看本单位的最终得分与排序。
6．采购代理机构按照相关规定将评审报告送政府采购监管部门备案。
九、合同签订、履行及验收
招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。
（一）签订政府采购合同
1．自中标通知书发出之日起25日内，采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。
2．中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《政府采购法实施条例》第四十九条规定，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
3．采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
4．质疑或者投诉事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。
（二）合同公示
采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在【陕西省政府采购网】（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
（三）合同履行
1．合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。
2．在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。
（四）验收或考核
1．采购人严格按照国家相关法律法规的要求及招标文件的要求组织验收或考核。
2．采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第802号）等规定及采购合同的约定支付合同款项。
十、其他
1．除分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现评审委员会未按照招标文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
2．评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
3．根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：
（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（3）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。
4．在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
5．重新组织招标过程中，当再次出现有效供应商不足3家时，本项目将依据西安市财政局《关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》（市财发〔2017〕186号）的有关规定，按政府采购监管部门事前批准的采购方式继续进行。
6．招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行。
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[bookmark: _Toc233790972]第三章　招标内容及要求
（标注★的为实质性条款）
一、项目概况
2026年车管所业务技术用房（1+1+3）迁建和新建工程-东所、西所项目搬迁及开办项目（家具采购及相关服务），主要包含采购新址除甲醛服务及购置一批满足服务群众和办公需要的家具。
二、采购内容
2026年车管所业务技术用房（1+1+3）迁建和新建工程-东所、西所项目搬迁及开办（家具采购及相关服务）项目，主要包括新址室内空气检测及除甲醛治理服务，对新址全区域进行专业甲醛、苯、TVOC等有害气体综合治理及家具深化设计、生产、运输、安装、调试及后续服务等工作。采购清单详见下表：
	[bookmark: _Hlk234327188]序号
	标的名称
	暂定
数量
	单价限价（元）
	单位
	备注

	1
	屏风工作位
	40
	2100
	位
	核心产品

	2
	窗口工作位
	46
	1350
	位
	

	3
	窗口台下定制柜
	46
	1500
	件
	

	4
	办公椅
	86
	800
	把
	核心产品

	5
	钢制文件柜
	111
	1195
	件
	核心产品

	6
	定制通顶高柜
	14
	1500
	件
	

	7
	定制导台1
	2
	24000
	件
	

	8
	弧形定制导台2
	2
	27144
	件
	

	9
	导办台办公椅
	38
	750
	把
	

	10
	填单椅
	98
	500
	把
	

	11
	圆桌
	20
	800
	件
	

	12
	休闲椅
	68
	600
	把
	

	13
	等候排椅2人位
	96
	1500
	组
	

	14
	等候排椅3人位
	150
	2000
	组
	

	15
	等候排椅4人位
	150
	2400
	组
	

	16
	填单台
	2
	2650
	件
	

	17
	排椅4人位
	10
	1950
	组
	

	18
	婴儿床
	4
	2000
	件
	

	19
	小圆桌
	4
	800
	件
	

	20
	休闲沙发
	176
	1500
	件
	

	21
	方几
	92
	600
	件
	

	22
	接待沙发
	16
	1490
	件
	

	23
	接待茶几
	19
	800
	件
	

	24
	茶水柜
	90
	1200
	件
	

	25
	小衣架
	10
	400
	件
	

	26
	控制台
	2
	8000
	组
	

	27
	办公椅
	46
	800
	把
	

	28
	货架
	140
	1200
	组
	

	29
	档案柜
	30
	1500
	件
	

	30
	监考台
	2
	3200
	组
	

	31
	餐椅
	150
	350
	把
	

	32
	签字桌
	8
	1300
	张
	

	33
	演讲台
	8
	1100
	件
	

	34
	会议条桌
	50
	850
	张
	

	35
	条桌会议椅
	100
	500
	把
	

	36
	电子储物柜
	50
	2000
	件
	

	37
	备勤双层床
	32
	1850
	件
	

	38
	棕垫
	64
	480
	件
	

	39
	钢制三门衣柜
	22
	1500
	件
	

	40
	钢制两门衣柜
	104
	1450
	件
	

	41
	写字桌
	88
	930
	张
	

	42
	写字椅
	88
	800
	把
	

	43
	圆餐桌
	4
	2000
	件
	

	44
	餐椅（1）
	40
	400
	把
	

	45
	备餐柜
	10
	1452
	件
	

	46
	大衣架
	4
	900
	件
	

	47
	餐桌
	32
	750
	张
	

	48
	儿童学习桌
	6
	900
	张
	

	49
	儿童椅
	24
	100
	把
	

	50
	儿童沙发
	11
	950
	件
	

	51
	阅览桌
	12
	1800
	张
	

	52
	书架
	24
	1500
	件
	

	53
	更衣柜
	12
	1450
	件
	

	54
	更衣凳
	8
	680
	件
	

	55
	木质两门衣柜
	8
	1500
	件
	

	56
	小会议桌
	2
	8650
	张
	

	57
	小会议椅
	30
	800
	把
	

	58
	考台椅
	402
	500
	把
	

	59
	会议桌
	2
	18000
	张
	

	60
	会议椅
	44
	800
	把
	

	61
	会议条桌
	34
	800
	张
	

	62
	条桌椅
	48
	800
	把
	

	63
	茶水柜
	20
	1452
	件
	

	64
	书桌椅
	40
	800
	把
	

	65
	沙发三人位
	14
	3000
	件
	

	66
	小茶几
	6
	600
	件
	

	67
	大茶几
	6
	800
	件
	

	68
	茶水柜
	2
	1452
	件
	

	69
	保密柜
	4
	1500
	件
	

	70
	单人床
	90
	1700
	张
	

	71
	床垫
	90
	1000
	件
	

	72
	床头柜
	90
	350
	件
	

	73
	户外遮阳伞
	8
	2000
	套
	

	74
	休闲单人椅
	32
	900
	件
	

	75
	户外茶几
	8
	560
	件
	

	76
	户外茶几
	8
	560
	件
	

	77
	移动导办台
	8
	2000
	组
	

	78
	办公桌
	1
	1350
	张
	

	79
	理发椅
	6
	1400
	把
	

	80
	洗头床
	4
	3000
	件
	

	81
	钢制工具箱
	6
	1500
	套
	

	82
	户外三人连椅
	16
	1600
	套
	

	83
	甲醛治理
	24800㎡
	7
	㎡
	


注：上表中数量为暂定数量，最终数量以采购人书面确认为准。中标通知发出后，定制家具须供应商到现场复核实际尺寸后下单，因尺寸问题导致的责任由中标供应商承担。
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三、技术（服务）要求
第一部分：家具采购
（一）技术参数
	序号
	名称
	参考图片
	尺寸(mm)
	技术参数

	1 
	屏风工作位
	[image: ]
	1630*1400*1100
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]▲1.铝材：屏风框架采用铝材，壁厚≥1.0mm，屏风隔断采用透明亚克力，厚度≥5mm，表面经静电粉末喷涂处理，耐腐蚀、不易褪色，强度与硬度符合国家标准 
▲2.基材：采用E0级刨花板，符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，GB/T 4897-2015《刨花板》标准，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3300MPa，内胶合强度≥1.1MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤3.0%，握螺钉力（板边）≥1250N，握螺钉力（板面）≥1850N，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率：抑菌率不小于99%（培养38h），耐霉菌性：宛氏拟青霉，耐霉菌性等级：≤1级，防潮性能：70℃水中浸渍处理后静曲强度≥4.2MPa,屏风采用透明亚克力≥5㎜, 桌面厚度≥25㎜，背板板材厚度≥9㎜，除桌面、背板外板材厚度≥18㎜
▲3.饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准
▲4.封边：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，PVC封边条厚度≥1.5mm
▲5.五金配件：采用品牌导轨，阻尼铰链，三合一偏心件等品牌配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。导轨符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，操作力：当M<40kg时,推力或拉力≤50N，当M≥40kg时,推力或拉力≤0.125mg，垂直向下静载荷，水平侧向静载荷：a)所有组件或连接件不应断裂损坏；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)五金连接件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件应能正常工作，铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾500h（镀（涂）层对基体的保护等级，镀(涂）层本身耐腐蚀等级）≥9级。阻尼铰链符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》，QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，操作力：在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N，垂直静载荷，水平静载荷：a)所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作，铜盐加速乙酸盐雾试验（cass），连续喷雾500h（镀（涂）层对基体的保护等级，镀(涂）层本身耐腐蚀等级)≥9级

	2 
	窗口工作位
	[image: ]     
	1400*600*750
	1.基材：采用E0级刨花板，符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，GB/T 4897-2015《刨花板》标准，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3300MPa，内胶合强度≥1.1MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤3.0%，握螺钉力（板边）≥1250N，握螺钉力（板面）≥1850N，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率：抑菌率不小于99%（培养38h），耐霉菌性：宛氏拟青霉，耐霉菌性等级：≤1级，防潮性能：70℃水中浸渍处理后静曲强度≥4.2MPa。桌面厚度≥25㎜，背板板材厚度≥9㎜，除桌面、背板外板材厚度≥18㎜,桌面高度750mm；屏风隔断采用透明亚克力，厚度≥5mm
2.饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准
3.封边：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，PVC封边条厚度≥1.5mm
4.脚架：采用钢管，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。静电喷塑工艺，防锈耐腐蚀、承重抗压。
5.五金配件：采用品牌导轨，阻尼铰链，三合一偏心件品牌配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。导轨符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》，QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，操作力：当M<40kg时,推力或拉力≤50N，当M≥40kg时,推力或拉力≤0.125mg，垂直向下静载荷，水平侧向静载荷：a)所有组件或连接件不应断裂损坏；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)五金连接件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件应能正常工作，铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾500h（镀（涂）层对基体的保护等级，镀(涂）层本身耐腐蚀等级）≥9级。阻尼铰链符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》，QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，操作力：在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N，垂直静载荷，水平静载荷：a)所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作，铜盐加速乙酸盐雾试验（cass），连续喷雾500h（镀（涂）层对基体的保护等级，镀(涂）层本身耐腐蚀等级)≥9级。（不含桌屏）

	3 
	窗口台下定制柜
	[image: ]
	1500W*400D*910H
	1.基材：采用E0级刨花板，符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，GB/T 4897-2015《刨花板》标准，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3300MPa，内胶合强度≥1.1MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤3.0%，握螺钉力（板边）≥1250N，握螺钉力（板面）≥1850N，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率：抑菌率不小于99%（培养38h），耐霉菌性：宛氏拟青霉，耐霉菌性等级：≤1级，防潮性能：70℃水中浸渍处理后静曲强度≥4.2MPa，桌面厚度≥25㎜，背板板材厚度≥9㎜，除桌面、背板外板材厚度≥18㎜
2.饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准
3.封边：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，PVC封边条厚度≥1.5mm。
4.五金配件：采用品牌导轨，阻尼铰链，三合一偏心件品牌配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。导轨符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》，QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，操作力：当M<40kg时,推力或拉力≤50N，当M≥40kg时,推力或拉力≤0.125mg，垂直向下静载荷，水平侧向静载荷：a)所有组件或连接件不应断裂损坏；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)五金连接件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件应能正常工作，铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾500h（镀（涂）层对基体的保护等级，镀(涂）层本身耐腐蚀等级）≥9级。阻尼铰链符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，操作力：在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N，垂直静载荷，水平静载荷：a)所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作，铜盐加速乙酸盐雾试验（cass），连续喷雾500h（镀（涂）层对基体的保护等级，镀(涂）层本身耐腐蚀等级)≥9级

	4 
	办公椅
	
	800*635*1220-1285
	▲1.西皮饰面
▲2.背面E0级实木多层板，厚度≥18mm，背棉采用高密度泡棉，密度≥40kg/m3
▲3.坐面E0级实木多层板，厚度≥20mm，坐棉采用高密度泡棉，，密度≥40kg/m3
[image: ]▲4.午休椅专用底盘无级顷仰锁定功能
5.品牌电镀汽杆，带头枕和腰靠
6.直径≥350mm脚铝合金五星脚 
7.PU防震轮带锁定装置 
8.铝合金扶手配PU面

	5 
	钢制文件柜
	[image: ]
	900*400*1850
	▲1.基材：采用冷轧钢板，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，外观性能要求金属件：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色，掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂，疙瘩，皱皮，飞漆等缺陷，铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾500h（镀（涂）层对基体的保护等级，镀(涂）层本身耐腐蚀等级)≥9级，裸钢板厚度≥1mm，柜内4层隔板
▲2.环氧树脂粉末(静电喷粉)，符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》;平整光滑、耐腐蚀、防锈防潮、不易脱落掉皮，耐划痕耐摩擦
3.加工工艺：全自动数控剪板、折弯、冲压、焊接成型，无缝点焊工艺，柜体边缘全部折弯卷边处理，无毛边、无尖角，安全不伤手
▲4.五金配件：导轨承重≥20kg，推拉顺滑无卡顿，开合≥5万次无故障，锁具锌合金通开/独立锁
5.柜体颜色由采购人指定

	6 
	定制通顶高柜
（同装修色系）
	

	940*500*2300
	1.基材：采用E0级刨花板，符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，QB/T 4371-2012[image: ]《家具抗菌性能的评价》，JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，GB/T 4897-2015《刨花板》标准，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3300MPa，内胶合强度≥1.1MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤3.0%，握螺钉力（板边）≥1250N，握螺钉力（板面）≥1850N，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率：抑菌率不小于99%（培养38h），耐霉菌性：宛氏拟青霉，耐霉菌性等级：≤1级，防潮性能：70℃水中浸渍处理后静曲强度≥4.2MPa。柜内≥6层隔板，隔板厚度≥18mm
2.饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准
3.封边：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，PVC封边条厚度≥1.5mm
4.五金配件：采用品牌导轨，阻尼铰链，三合一偏心件等品牌配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。导轨符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》，QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，操作力：当M<40kg时,推力或拉力≤50N，当M≥40kg时,推力或拉力≤0.125mg，垂直向下静载荷，水平侧向静载荷：a)所有组件或连接件不应断裂损坏；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)五金连接件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件应能正常工作，铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾500h（镀（涂）层对基体的保护等级，镀(涂）层本身耐腐蚀等级）≥9级。阻尼铰链符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，操作力：在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N，垂直静载荷，水平静载荷：a)所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作，铜盐加速乙酸盐雾试验（cass），连续喷雾500h（镀（涂）层对基体的保护等级，镀(涂）层本身耐腐蚀等级)≥9级, 锁具锌合金通开/独立锁

	7 
	定制导台1
	[image: ]
	3200*2400
	1.台面材质：医用复合亚克力人造石，厚度≥12mm；抗菌防霉、耐酸碱、耐磨抗冲击；无孔无缝拼接，易清洁消毒
2.主体框架：龙骨≥2.0mm一级电解钢板，站体饰面≥1.0mm电解钢板；数控折弯焊接，抗菌静电喷涂，防锈耐腐蚀，承重强
3.尺寸规格：常规W延米*D300/700*×H750/1100mm；岛台独立围合，圆角防撞设计，阳角R≥10mm
4.理线配电：内置强弱电分离线槽，可拆卸盖板；每工位预留86线盒（≥6个）+φ60mm过线孔，布线规整易检修
5.配柜五金：柜体≥1.0mm电解钢板，304不锈钢踢脚线（≥0.8mm）；配静音滑轨抽屉、阻尼门铰、抗菌拉手，耐用易清洁
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	弧形定制导台2
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	R1329
	1.台面材质：医用复合亚克力人造石，厚度≥12mm；抗菌防霉、耐酸碱、耐磨抗冲击；无孔无缝拼接，易清洁消毒
2.主体框架：龙骨≥2.0mm一级电解钢板，站体饰面≥1.0mm电解钢板；数控折弯焊接，抗菌静电喷涂，防锈耐腐蚀，承重强
3.尺寸规格：常规W延米*D300/700*×H750/1100mm；岛台独立围合，圆角防撞设计，阳角R≥10mm
4.理线配电：内置强弱电分离线槽，可拆卸盖板；每工位预留86线盒（≥6个）+φ60mm过线孔，布线规整易检修
5.配柜五金：柜体≥1.0mm电解钢板，304不锈钢踢脚线（≥0.8mm）；配静音滑轨抽屉、阻尼门铰、抗菌拉手，耐用易清洁
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	导办台办公椅
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	约630*615*1140-1200
	1.头枕：黑色联体头枕
2.椅座：定型海绵+黑色网布；靠背采用网布
3.扶手：联动可拉伸黑色扶手
4.底盘：方形超宽底盘+最大倾仰外角165°+300mm推背伸缩线控气杆
5.气杆：品牌黑色可升降气杆
6.椅脚：直径≥340mm黑色五星脚
7.脚踏：可拉伸≥265mm行程脚托配可180度旋转脚踏
8.椅轮：直径≥55mm黑色耐磨轮
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	填单椅
	[image: E:\360MoveData\Users\lenovo\xwechat_files\chengqiangbo001_6a91\temp\RWTemp\2026-06\9e20f478899dc29eb19741386f9343c8\b37dbf73a45ae7dc016449a7f4d938bc.jpg]




	L49W48H90(坐高66)CM
	1.座面：橡木实木坐面，厚度≥20㎜
2.脚架：坐面直径≥350㎜，底座直径≥380㎜，立柱直径≥60㎜，脚架高度500㎜-750㎜可调节，采用冷轧钢管，壁厚≥1.5mm，表面经静电喷塑处理，防锈耐腐蚀，承重≥200kg，通过静载荷、冲击载荷测试，无开裂、无变形
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	圆桌
	[image: ]
	φ800*750
	1.基材：采用E0级刨花板，符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，QB/T 4371-2012[image: ]《家具抗菌性能的评价》，JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，GB/T 4897-2015《刨花板》标准，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3300MPa，内胶合强度≥1.1MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤3.0%，握螺钉力（板边）≥1250N，握螺钉力（板面）≥1850N，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率：抑菌率不小于99%（培养38h），耐霉菌性：宛氏拟青霉，耐霉菌性等级：≤1级，防潮性能：70℃水中浸渍处理后静曲强度≥4.2MPa，桌面厚度≥20mm
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]2.饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准
3.封边：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，PVC封边条厚度≥1.5mm
4、脚架：采用冷轧钢管，壁厚≥1.2mm，立柱直径≥80mm，底盘直径≥500㎜，表面静电喷塑处理，防锈耐腐蚀，承重≥150kg，无晃动、无变形
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	休闲椅
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	常规W570*D570*H800
	1.面料：麻布
2.内架：五金内架+定型海绵
3.配件：静电喷塑
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	等候排椅
	[image: WK_0530_001王 副]
	2人位，1215*690*940
	▲1.椅座/椅背：内衬为钢骨架，外部采用聚氨酯（PU）全部包裹模塑成型，座椅安装为卡扣式结构，横梁有定位，安装简单牢固一次到位，座椅厚度≥30mm座宽≥520mm，PU颜色可选
▲2.扶手/站脚材质：采用铝合金经模具一体成型，经磨抛处理后静电喷涂
▲3.横梁：采用≥1.8mm厚度，管径≥65mm的六角形冷拉管，表面做静电喷粉喷涂处理，横梁两头配有塑料胶塞
4.脚垫：黑色GPR脚垫，直径≥74mm，厚度≥18mm
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	等候排椅
	[image: WK_0530_001王 副]
	3人位，1800*690*940
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	等候排椅
	[image: WK_0530_001王 副]
	4人位，2385*690*940
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	填单台
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	2400*1000*750
	1.基材：采用E0级刨花板，符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，QB/T 4371-2012[image: ]《家具抗菌性能的评价》，JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，GB/T 4897-2015《刨花板》标准，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3300MPa，内胶合强度≥1.1MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤3.0%，握螺钉力（板边）≥1250N，握螺钉力（板面）≥1850N，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率：抑菌率不小于99%（培养38h），耐霉菌性：宛氏拟青霉，耐霉菌性等级：≤1级，防潮性能：70℃水中浸渍处理后静曲强度≥4.2MPa，厚度≥25㎜
2.饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准
3.封边：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，PVC封边条厚度≥1.5mm
4、脚架：采用冷轧钢管，壁厚≥1.2mm，立柱≥80mm，表面静电喷塑处理，防锈耐腐蚀，承重≥150kg，无晃动、无变形
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	排椅
	

[image: JO_009凤---4]
	四人位
2010*490*400
	1.椅座：内衬为钢骨架，外部采用聚氨酯（PU）全部包裹模塑成型，座椅安装为卡扣式结构，横梁有定位，安装简单牢固一次到位，座椅厚度≥30mm，座宽≥520mm，PU颜色可选
2.站脚材质：采用铝合金经模具一体成型，经磨抛处理后静电喷涂
3.横梁：采用≥1.8mm厚度，管径≥65mm的六角形冷拉管，表面做静电喷粉喷涂处理，横梁两头配有塑料胶塞
4.调节脚：黑色GPR脚垫，直径≥74mm，厚度≥18mm
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	婴儿床
	[image: ]
	1200*600
	1.主体材质：选用实木，木质纹理均匀、质地坚硬，含水率严格控制在12%–14%，不易开裂、不变形、不易翘曲
2.环保工艺：采用儿童环保水性漆，零甲醛、无异味、无毒无害，耐擦洗、不掉漆，符合婴童家具安全标准
3.结构用料：床框立柱加粗加厚，整床榫卯+加固螺丝结构，承重稳固、防摇晃、无尖锐棱角，打磨圆润光滑，不伤宝宝肌肤
4.安全细节：床栏间距标准合规，防夹手、防卡头；边角全圆角抛光处理，环保无刺激，透气稳固
5.附含全套床品
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	小圆桌
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	φ600*650
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]1.基材：采用E0级刨花板，符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，QB/T 4371-2012[image: ]《家具抗菌性能的评价》，JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，GB/T 4897-2015《刨花板》标准，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3300MPa，内胶合强度≥1.1MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤3.0%，握螺钉力（板边）≥1250N，握螺钉力（板面）≥1850N，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率：抑菌率不小于99%（培养38h），耐霉菌性：宛氏拟青霉，耐霉菌性等级：≤1级，防潮性能：70℃水中浸渍处理后静曲强度≥4.2MPa，厚度≥20㎜
2.饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。
3.封边：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，PVC封边条厚度≥1.5mm
4、脚架：采用冷轧钢管，壁厚≥1.2mm，立柱直径≥80mm，底盘直径≥500㎜，表面静电喷塑处理，防锈耐腐蚀，承重≥150kg，无晃动、无变形
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	休闲沙发
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	单人位L850*W740*H740
	▲1.面料：西皮
▲2.靠背：高回弹海绵靠背
▲3.框架：四面抛光、烘干、除虫处理实木木架
▲4.脚架：不锈钢沙发脚架
5.工艺：锰钢蛇簧加平衡线处理
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	方几
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	600*600*430
	1.台面：采用≥12mm 加厚雪花白岩板
2.脚架：采用冷轧钢管，壁厚≥1.2mm，采用二氧化碳保护焊焊接，焊缝平整无虚焊，承重≥80kg，整体经酸洗磷化防锈处理后，进行静电喷塑
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	接待沙发
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	单人位，1000W*900D*960H
	▲1.面料：采用超纤皮，符合GB/T 22889-2021《皮革物理和机械试验表面涂层厚度的测定》，GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准，涂层厚度≥30um ，摩擦色牢度(干擦）：500次≥4级，涂层粘着牢度≥3.5N/10mm，耐磨性（CS-10，500g,500r):无明显损伤，剥落，撕裂力≥35N
▲2.海绵：采用高回弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，软质聚氨酯泡沫塑料密度：座面≥30kg/m³，物理力学性能回弹率≥45%，拉伸强度≥140KP
3.框架：实木框架，木材符合国家标准要求，含水率12%-14%，经过防潮、防虫、防腐处理；具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能
▲4.漆料：水性底漆、水性面漆、符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量≤20g/L，甲醛含量：≤10mg/kg
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	接待茶几
	[image: ]
	600W×600D×420H
	▲1.基材：采用E0级中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》，GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》，GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥4200MPa，内胶合强度≥1.20MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，吸水厚度膨胀率≤12.0% ，握螺钉力（板边）≥900N，握螺钉力（板面）≥1900N，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率：抑菌率不小于99%（培养44h），防霉菌性：宛氏拟青霉防霉菌等级：≤1级，防潮性能：70℃水浸渍处理后静曲强度≥5.5MPa，基材厚度≥20㎜
▲2.贴面：采用木皮，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》，GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准
3.粘合剂：采用白乳胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛：≤0.5g/kg，总挥发性有机物≤20g/L
4.漆料：品牌水性底漆、水性面漆、符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量≤20g/L，甲醛含量：≤10mg/kg
5.五金件：采用三合一偏心件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力
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	茶水柜
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	1200*400*800
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]1.基材：采用E0级中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》，GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》，GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥4200MPa，内胶合强度≥1.20MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，吸水厚度膨胀率≤12.0% ，握螺钉力（板边）≥900N，握螺钉力（板面）≥1900N，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率：抑菌率不小于99%（培养44h），防霉菌性：宛氏拟青霉防霉菌等级：≤1级，防潮性能：70℃水浸渍处理后静曲强度≥5.5MPa桌面厚度≥20㎜，背板板材厚度≥9㎜，除桌面、背板外板材厚度≥18㎜
▲2.贴面：采用木皮，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》，GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准
▲3.粘合剂：采用白乳胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛：≤0.5g/kg，总挥发性有机物≤20g/L
4.漆料：品牌水性底漆、水性面漆、符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量≤20g/L，甲醛含量：≤10mg/kg
▲5.五金件：采用三合一偏心件，导轨：阻尼铰链，拉手。导轨符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》，QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，操作力：当M<40kg时,推力或拉力≤50N，当M≥40kg时,推力或拉力≤0.125mg，垂直向下静载荷，水平侧向静载荷：a)所有组件或连接件不应断裂损坏；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)五金连接件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件应能正常工作，铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾500h（镀（涂）层对基体的保护等级，镀(涂）层本身耐腐蚀等级）≥9级。阻尼铰链符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，操作力：在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N，垂直静载荷，水平静载荷：a)所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作，铜盐加速乙酸盐雾试验（cass），连续喷雾500h（镀（涂）层对基体的保护等级，镀(涂）层本身耐腐蚀等级)≥9级
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	小衣架
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	400*1860*45
	1.基材：采用实木，木材经过脱脂、烘干、防虫防腐处理，含水率控制在 12%-14%，不易开裂、变形、受潮发霉，结构坚固承重性强
2.漆料：品牌水性底漆、水性面漆、符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量≤20g/L，甲醛含量：≤10mg/kg
3.底座：加厚实木配重圆盘，大直径加宽设计，落地重心稳定，承重能力强，放置平稳不侧翻

	26 
	控制台
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	4000*900*760
	▲1.台面/侧脚：E0级三聚氰胺板，防潮防腐，静曲强度≥18MPa，甲醛释放量符合国标，ABS封边。 
▲2.主体框架：SPCC冷轧钢板，≥1.8mm厚度，数控成型+静电喷塑
3.散热：底部散热舱+前后对开检修门+导流散气孔
4.理线：强弱电分槽布线，阻燃线槽分离电源与信号线，防干扰
5.屏风：工业铝型材，哑光喷粉，预留滑槽，可扩展支架/灯架等配件。
6.键盘架：加厚钢制，三节静音滑轨
7. 支持定制。
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	办公椅
	
	800*635*1220-1285
	1.西皮饰面
2.背面E0级实木多层，厚度≥18mm，背棉采用高密度泡棉，密度≥40
3.坐面E0级实木多层，厚度≥20mm，坐棉采用高密度泡棉，，密度≥40
[image: ]4.午休椅专用底盘无级顷仰锁定功能，带头枕和腰靠
5.品牌电镀汽杆
6.直径≥350mm脚铝合金五星脚                                    
7.PU防震轮带锁定功能
8.铝合金扶手配PU面
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	货架
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	1500*600*2000
	▲1.采用冷轧钢板，钢板厚度：立柱≥1.5mm，搁板≥0.8mm，挂板≥1.8mm，经剪、冲、折专门轧制而成
2.4层层板，层板与立柱之间采用插接式结构，可随意调整每一层板的高度，最小调节量为≥50MM
3.单层层板的核载在100KG-150KG以内,货架高度2M以上中间加横梁，最高不超过3M,还可根据需求增加侧板与背板、层板隔板
4.采用钢层板与万能角钢组合形式，结构轻巧，装配方便，适合人工存取。
5.每组尺寸可根据要求定制，每架组数可根据库房面积加减。
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	档案柜
	
	1000*500*2210
	1.基材：采用冷轧钢板，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，外观性能要求金属件：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色，掉色现象，涂层应光[image: ]滑均匀，色泽一致，应无流挂，疙瘩，皱皮，飞漆等缺陷，铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾500h（镀（涂）层对基体的保护等级，镀(涂）层本身耐腐蚀等级)≥9级，裸钢板厚度≥1mm，6层，双开门
2.环氧树脂粉末(静电喷粉)，符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》;平整光滑、耐腐蚀、防锈防潮、不易脱落掉皮，耐划痕耐摩擦
3.加工工艺：全自动数控剪板、折弯、冲压、焊接成型，无缝点焊工艺，柜体边缘全部折弯卷边处理，无毛边、无尖角，安全不伤手
4.五金配件：导轨承重≥20kg，推拉顺滑无卡顿，开合≥5万次无故障。锁具锌合金通独立锁
5.柜体颜色由采购人指定
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	监考台
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	1600*900*760
	1.台面/侧脚：E0级三聚氰胺板，防潮防腐，静曲强度≥18MPa，甲醛释放量符合国标，ABS封边，耐磨抗划易清洁，支持定制
2.主体框架：SPCC冷轧钢板，厚度≥1.8mm，数控成型+静电喷塑，结构稳固防锈
3.散热：底部散热舱+前后对开检修门+导流散气孔
4.理线：强弱电分槽布线，阻燃线槽分离电源与信号线，防干扰。
5.屏风：工业铝型材，哑光喷粉，预留滑槽，可扩展支架/灯架等配件。
6.键盘架：加厚钢制，三节静音滑轨
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	餐椅
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	PP+钢筋直径12mm，50*55*83，坐高:45cm
	▲1.材质：采用PP塑料一体注塑成型，壁厚≥3mm，靠背与座面一体成型，弧度贴合人体工程
2.脚架：采用优质冷轧钢管，壁厚≥1.2mm，表面经静电喷塑处理，承重≥150kg
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	签字桌
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	1400*700*750
	1.基材：采用E0级刨花板，符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，GB/T 4897-2015《刨花板》标准，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3300MPa，内胶合强度≥1.1MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤3.0%，握螺钉力（板边）≥1250N，握螺钉力（板面）≥1850N，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率：抑菌率不小于99%（培养38h），耐霉菌性：宛氏拟青霉，耐霉菌性等级：≤1级，防潮性能：70℃水中浸渍处理后静曲强度≥4.2MPa桌面厚度≥25㎜，背板板材厚度≥9㎜，除桌面、背板外板材厚度≥18㎜
2.饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准
3.封边：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，PVC封边条厚度≥1.5mm
4.五金配件：采用品牌导轨，阻尼铰链，三合一偏心件等优质品牌配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。导轨符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》，QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，操作力：当M<40kg时,推力或拉力≤50N，当M≥40kg时,推力或拉力≤0.125mg，垂直向下静载荷，水平侧向静载荷：a)所有组件或连接件不应断裂损坏；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)五金连接件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件应能正常工作，铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾500h（镀（涂）层对基体的保护等级，镀(涂）层本身耐腐蚀等级）≥9级。阻尼铰链符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，操作力：在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N，垂直静载荷，水平静载荷：a)所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作，铜盐加速乙酸盐雾试验（cass），连续喷雾500h（镀（涂）层对基体的保护等级，镀(涂）层本身耐腐蚀等级)≥9级
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	演讲台
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	800W*600D*1150H
	1.基材：采用E0级刨花板，符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，GB/T 4897-2015《刨花板》标准，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3300MPa，内胶合强度≥1.1MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤3.0%，握螺钉力（板边）≥1250N，握螺钉力（板面）≥1850N，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率：抑菌率不小于99%（培养38h），耐霉菌性：宛氏拟青霉，耐霉菌性等级：≤1级，防潮性能：70℃水中浸渍处理后静曲强度≥4.2MPa，厚度≥20㎜
2.饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准
3.封边：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，PVC封边条厚度≥1.5mm
4.五金配件：采用三合一偏心件，无锈蚀
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	会议条桌
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	1400*400*750
	1.基材：采用E0级刨花板，符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，GB/T 4897-2015《刨花板》标准，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3300MPa，内胶合强度≥1.1MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤3.0%，握螺钉力（板边）≥1250N，握螺钉力（板面）≥1850N，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率：抑菌率不小于99%（培养38h），耐霉菌性：宛氏拟青霉，耐霉菌性等级：≤1级，防潮性能：70℃水中浸渍处理后静曲强度≥4.2MPa，厚度≥20㎜
2.饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准
3.封边：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，PVC封边条厚度≥1.5mm
4.脚架：采用钢管，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。配四个万向轮，其中前面两个带锁定装置，可折叠
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	条桌会议椅
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	D645*W600*H1045
	1.椅背：PP背框,网布
2.椅座：座板≥12mm，定型海绵，网布
3.扶手：PP连体固定扶手
4.椅脚：黑色框为黑色烤漆弓形架

	36 
	电子储物柜
	
	850*450*1800
	1.基材：采用冷轧钢板，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，外观性能要求金属件：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色，掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂，疙瘩，皱皮，飞漆等缺陷，铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾500h（镀（涂）层对基体的保护等级，镀(涂）层本身耐腐[image: ]蚀等级)≥9级，裸钢板厚度≥1mm，6层，12格
2.环氧树脂粉末(静电喷粉)，符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》;平整光滑、耐腐蚀、防锈防潮、不易脱落掉皮，耐划痕耐摩擦
3.加工工艺：全自动数控剪板、折弯、冲压、焊接成型，无缝点焊工艺，柜体边缘全部折弯卷边处理，无毛边、无尖角，安全不伤手
4.五金配件：导轨承重≥20kg，推拉顺滑无卡顿，开合≥5万次无故障，电子密码锁
5.柜体颜色由采购人指定
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	备勤双层床
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	900*2000
	1、材质：采用冷轧钢管，立柱壁厚≥1.2mm,通过静载荷与冲击载荷测试，稳固不变形,整体经酸洗、磷化、静电喷塑处理，涂层附着力强，防锈耐腐蚀，耐刮擦、不易褪色，床板多层板，厚度≥20㎜，整块
2、护栏：上铺护栏高度≥300mm，竖杆间距≤110mm，防止坠落与卡夹风险，符合《GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件》中宿舍床安全要求；护栏采用与床架同材质钢管，焊接牢固，无虚焊、无毛刺
3、爬梯：采用冷轧钢管制作，踏板防滑设计，间距合理，焊接牢固，承重≥150kg，上下安全便捷
4、床下储物柜：采用冷轧钢板制作，柜门配备锁具
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	棕垫
	
	900*2000
	1.材质芯层：天然椰棕纤维，高温热压定型，无人工胶水粘合，环保无异味
[image: ]2.整体结构：高密度纤维交织结构，韧性强、回弹力适中，软硬双面可用，符合人体工程学，承托脊椎不塌陷3.透气性能：立体网状透气孔隙设计，吸湿排汗、通风防潮，有效抑菌防螨，四季干爽不闷潮
4.面料工艺：外层采用亲肤针织面料，柔软透气、耐磨抗起球
5.规格工艺：厚度80MM，边缘加固包边，防变形、防断层，耐压耐用
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	钢制三门衣柜
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	1000*500*1850
	1.基材：采用冷轧钢板，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，外观性能要求金属件：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色，掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂，疙瘩，皱皮，飞漆等缺陷，铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾500h（镀（涂）层对基体的保护等级，镀(涂）层本身耐腐蚀等级)≥9级，裸钢板厚度≥1mm 
2.环氧树脂粉末(静电喷粉)，符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》;平整光滑、耐腐蚀、防锈防潮、不易脱落掉皮，耐划痕耐摩擦
3.加工工艺：全自动数控剪板、折弯、冲压、焊接成型，无缝点焊工艺，柜体边缘全部折弯卷边处理，无毛边、无尖角，安全不伤手
4.五金配件：导轨承重≥20kg，推拉顺滑无卡顿，开合≥5万次无故障，锌合金独立锁
5.柜体颜色由采购人指定

	40 
	钢制两门衣柜
	[image: ]
	900*500*1850
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	写字桌
	
	1200*600*750
	1.基材：采用E0级刨花板，符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，GB/T 4897-2015《刨花板》标准，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3300MPa，内胶合强度≥1.1MPa，[image: ]表面胶合强度≥2.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤3.0%，握螺钉力（板边）≥1250N，握螺钉力（板面）≥1850N，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率：抑菌率不小于99%（培养38h），耐霉菌性：宛氏拟青霉，耐霉菌性等级：≤1级，防潮性能：70℃水中浸渍处理后静曲强度≥4.2MPa，厚度≥25㎜
2.饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准
3.封边：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，PVC封边条厚度≥1.5mm
4.脚架：采用冷轧钢管，壁厚≥1.2mm，立柱≥80mm，表面静电喷塑处理，防锈耐腐蚀，承重≥150kg，无晃动、无变形
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	写字椅
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	D700*W670*H1190-1265
	1.椅背：≥18mm厚内外弯板+切割绵
2.椅座：≥18mm厚内外弯板+切割绵
3.扶手：铝合金扶手架连体扶手，配西皮扶手面
4.底盘：飞机底盘带原位锁定功能
5.气杆：品牌电镀气杆
6.椅脚：≥350mm铝合金面包脚
7.椅轮：黑色PA防震轮，直径≥50㎜、厚度≥38㎜
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	圆餐桌
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	ø1350+800*750
	1.台面：采用≥12mm 雪花白岩板
2.转盘：静音旋转转盘，内置顺滑静音轴承，转动平稳顺滑无异响
3.基材：采用实木多层板，GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》，GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥4200MPa，内胶合强度≥1.20MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，吸水厚度膨胀率≤12.0% ，握螺钉力（板边）≥900N，握螺钉力（板面）≥1900N，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率：抑菌率不小于99%（培养44h），防霉菌性：宛氏拟青霉防霉菌等级：≤1级，厚度≥20㎜
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	餐椅
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	Y235
	1.椅架：采用实木，木材经过脱脂、烘干、防虫防腐处理，含水率控制在12%-14%
2.软包：采用西皮，符合GB/T16799-2018《家具用皮革》标准，内部填充：采用高回弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准，软质聚氨酯泡沫塑料密度：座面≥30kg/m³，物理力学性能回弹率≥45%，拉伸强度≥140KP
3.漆料：品牌水性底漆、水性面漆、符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量≤20g/L，甲醛含量：≤10mg/kg
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	备餐柜
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	1200*400*1100
	1.基材：采用E0级中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》，GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》，GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥4200MPa，内胶合强度≥1.20MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，吸水厚度膨胀率≤12.0% ，握螺钉力（板边）≥900N，握螺钉力（板面）≥1900N，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率：抑菌率不小于99%（培养44h），防霉菌性：宛氏拟青霉防霉菌等级：≤1级，防潮性能：70℃水浸渍处理后静曲强度≥5.5MPa，桌面厚度≥25㎜，背板板材厚度≥9㎜，除桌面、背板外板材厚度≥18㎜
2.贴面：采用木皮，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》，GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准
3.粘合剂：采用白乳胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛：≤0.5g/kg，总挥发性有机物≤20g/L
4.漆料：品牌水性底漆、水性面漆、符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量≤20g/L，甲醛含量：≤10mg/kg
5.五金件：采用三合一偏心件，导轨：阻尼铰链。导轨符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》，QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，操作力：当M<40kg时,推力或拉力≤50N，当M≥40kg时,推力或拉力≤0.125mg，垂直向下静载荷，水平侧向静载荷：a)所有组件或连接件不应断裂损坏；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)五金连接件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件应能正常工作，铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾500h（镀（涂）层对基体的保护等级，镀(涂）层本身耐腐蚀等级）≥9级。阻尼铰链符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，操作力：在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N，垂直静载荷，水平静载荷：a)所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作，铜盐加速乙酸盐雾试验（cass），连续喷雾500h（镀（涂）层对基体的保护等级，镀(涂）层本身耐腐蚀等级)≥9级
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	大衣架
	
	800*400*2000
	1、材质：采用冷轧钢管，壁厚≥1.0mm，表面经静电喷塑，防锈耐腐蚀，不易刮花、褪色，颜色均匀，附着力强，符合 GB/T 1732 静电喷塑涂层标准
2、工艺：采用二氧化碳保护焊焊接，焊缝平整无虚焊，结构稳固，承重≥30kg，[image: ]长期使用不晃动、不变形
3、结构：两端采用弧形设计，无尖锐边角，安全耐用，可防止衣物滑落
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	餐桌
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	1400*750*750
	1.基材：采用E0级刨花板，符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，GB/T 4897-2015《刨花板》标准，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3300MPa，内胶合强度≥1.1MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤3.0%，握螺钉力（板边）≥1250N，握螺钉力（板面）≥1850N，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率：抑菌率不小于99%（培养38h），耐霉菌性：宛氏拟青霉，耐霉菌性等级：≤1级，防潮性能：70℃水中浸渍处理后静曲强度≥4.2MPa，厚度≥25㎜
2.饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准
3.封边：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，PVC封边条厚度≥1.5mm
4.脚架：采用钢管，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准
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	儿童学习桌
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	1200*600*520
	1.基材：采用松木，木材经过脱脂、烘干、防虫防腐处理，含水率控制在12%-14%，不易开裂、变形、受潮发霉，结构坚固承重性强
2.漆料：品牌水性底漆、水性面漆、符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量≤20g/L，甲醛含量：≤10mg/kg
3.符合儿童家具安全规范
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	儿童椅
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	L405*W350*H585 SH335
	1.材质：采用PP塑料一体注塑成型，壁厚≥3mm
2.工艺：一次注塑成型，背部镂空设计
3.表面光滑无毛刺，可堆叠存放
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	儿童沙发
	
	W500*D550*H450
	1. 面料：采用阻燃绒布,符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB17927.2-2011《软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定第2部分:模拟火柴火焰》标准
[image: ]2.海绵：采用高回弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准，软质聚氨酯泡沫塑料密度：座面≥30kg/m³，物理力学性能回弹率≥45%，拉伸强度≥140KP
3.框架：实木框架，木材符合国家标准要求，含水率12%-14%，经过防潮、防虫、防腐处理；具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能
4、五金配件：采用高强度防锈螺丝和连接件，确保框架连接牢固
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	阅览桌
	
	1600*1200*750
	1.基材：采用实木，木材经过脱脂、烘干、防虫防腐处理，含水率控制在12%-14%厚度≥25㎜
[image: ]2.漆料：品牌水性底漆、水性面漆、符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量≤20g/L，甲醛含量：≤10mg/kg, 
3.脚架：采用实木，木材经过脱脂、烘干、防虫防腐处理，含水率控制在 12%-14% 
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	书架
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	1200*400*1100
	1.基材：采用E0级刨花板，符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，GB/T 4897-2015《刨花板》标准，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3300MPa，内胶合强度≥1.1MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤3.0%，握螺钉力（板边）≥1250N，握螺钉力（板面）≥1850N，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率：抑菌率不小于99%（培养38h），耐霉菌性：宛氏拟青霉，耐霉菌性等级：≤1级，防潮性能：70℃水中浸渍处理后静曲强度≥4.2MPa，厚度≥20㎜
2.饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准
3.封边：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，PVC封边条厚度≥1.5mm
4.五金配件：采用优质三合一偏心件，无锈蚀
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	更衣柜
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	900*430*1850
	1.基材：采用冷轧钢板，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，外观性能要求金属件：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色，掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂，疙瘩，皱皮，飞漆等缺陷，铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾500h（镀（涂）层对基体的保护等级，镀(涂）层本身耐腐蚀等级)≥9级，裸钢板厚度≥1mm，2层6格
2.环氧树脂粉末(静电喷粉)，符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》;平整光滑、耐腐蚀、防锈防潮、不易脱落掉皮，耐划痕耐摩擦
3.加工工艺：全自动数控剪板、折弯、冲压、焊接成型，无缝点焊工艺，柜体边缘全部折弯卷边处理，无毛边、无尖角，安全不伤手
4.五金配件：采用独立锁具
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	更衣凳
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	1200*359*450
	1.软包：西皮，内部填充：采用高回弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准，软质聚氨酯泡沫塑料密度：座面≥30kg/m³，物理力学性能回弹率≥45%，拉伸强度≥140KP
2.基材：采用E0级刨花板，符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，GB/T 4897-2015《刨花板》标准，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3300MPa，内胶合强度≥1.1MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤3.0%，握螺钉力（板边）≥1250N，握螺钉力（板面）≥1850N，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率：抑菌率不小于99%（培养38h），耐霉菌性：宛氏拟青霉，耐霉菌性等级：≤1级，防潮性能：70℃水中浸渍处理后静曲强度≥4.2MPa，厚度≥20㎜
3. 框架材质：采用铝合金经模具一体成型，经磨抛处理后静电喷涂
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	木质两门衣柜
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	900*500*2000
	1.基材：采用E0级刨花板，符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，GB/T 4897-2015《刨花板》标准，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3300MPa，内胶合强度≥1.1MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤3.0%，握螺钉力（板边）≥1250N，握螺钉力（板面）≥1850N，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率：抑菌率不小于99%（培养38h），耐霉菌性：宛氏拟青霉，耐霉菌性等级：≤1级，防潮性能：70℃水中浸渍处理后静曲强度≥4.2MPa，柜体侧板/顶底/普通层板厚度≥18㎜，重载层板厚度≥25㎜，平开门层板厚度≥20㎜，2层隔板
2.饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准
3.封边：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，PVC封边条厚度≥1.5mm
4.五金配件：采用品牌阻尼铰链，三合一偏心件等品牌配件，导轨符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》，QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，操作力：当M<40kg时,推力或拉力≤50N，当M≥40kg时,推力或拉力≤0.125mg，垂直向下静载荷，水平侧向静载荷：a)所有组件或连接件不应断裂损坏；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)五金连接件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件应能正常工作，铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾500h（镀（涂）层对基体的保护等级，镀(涂）层本身耐腐蚀等级）≥9级。阻尼铰链符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，操作力：在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N，垂直静载荷，水平静载荷：a)所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作，铜盐加速乙酸盐雾试验（cass），连续喷雾500h（镀（涂）层对基体的保护等级，镀(涂）层本身耐腐蚀等级)≥9级
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	小会议桌
	
	5000*1800*750
	1.基材：采用E0级刨花板，符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，GB/T 4897-2015《刨花板》标准，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3300MPa，内胶合强度≥1.1MPa，[image: ]表面胶合强度≥2.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤3.0%，握螺钉力（板边）≥1250N，握螺钉力（板面）≥1850N，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率：抑菌率不小于99%（培养38h），耐霉菌性：宛氏拟青霉，耐霉菌性等级：≤1级，防潮性能：70℃水中浸渍处理后静曲强度≥4.2MPa，桌面厚度≥60㎜，其他板材厚度≥18㎜，桌面设有隐藏式五金线盒，线盒内配电源模块插座
2.饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准
3.封边：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，PVC封边条厚度≥1.5mm
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	小会议椅
	[image: ]
	D700*W670*H1190-1265
	1.椅背：厚内外弯板≥18mm +切割绵
2.椅座：厚内外弯板≥18mm +切割绵
3.扶手：铝合金扶手架连体扶手，西皮扶手面
4.底盘：飞机底盘带原位锁定功能
5.气杆：电镀气杆
6.椅脚：≥350mm铝合金面包脚
7.椅轮：黑色PA防震轮，直径≥50㎜、厚度≥38㎜
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	考台椅
	[image: ]
	D645*W600*H1045
	1.椅背：PP背框,网布
2.椅座：座板≥12mm，定型海绵，网布
3.扶手：PP连体固定扶手
4.椅脚：黑色框为黑色烤漆弓形架
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	会议桌
	[image: ]
	10000*2400*750
	1.基材：采用E0级刨花板，符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，GB/T 4897-2015《刨花板》标准，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3300MPa，内胶合强度≥1.1MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤3.0%，握螺钉力（板边）≥1250N，握螺钉力（板面）≥1850N，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率：抑菌率不小于99%（培养38h），耐霉菌性：宛氏拟青霉，耐霉菌性等级：≤1级，防潮性能：70℃水中浸渍处理后静曲强度≥4.2MPa，桌面厚度≥60㎜，其他板材厚度≥18㎜，桌面设有隐藏式五金线盒，线盒内配电源模块插座
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]2.饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准
3.封边：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，PVC封边条厚度≥1.5mm
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	会议椅
	[image: ]
	D700*W670*H1190-1265
	[bookmark: OLE_LINK24]1.椅背：厚内外弯板≥18mm +切割绵
2.椅座：厚内外弯板≥18mm +切割绵
3.扶手：铝合金扶手架连体扶手，西皮扶手面
4.底盘：飞机底盘带原位锁定功能
5.气杆：电镀气杆
6.椅脚：铝合金面包脚≥ 350mm 
7.椅轮：黑色PA防震轮，直径≥50㎜、厚度≥38㎜

	61 
	会议条桌
	[image: ]
	1400*400*760
	[bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31]1.基材：采用E0级中密度纤维板，符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》，GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》，GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥4200MPa，内胶合强度≥1.20MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，吸水厚度膨胀率≤12.0% ，握螺钉力（板边）≥900N，握螺钉力（板面）≥1900N，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率：抑菌率不小于99%（培养44h），防霉菌性：宛氏拟青霉防霉菌等级：≤1级，防潮性能：70℃水浸渍处理后静曲强度≥5.5MPa，桌面厚度≥25㎜，背板板材厚度≥9㎜，除桌面、背板外板材厚度≥18㎜
2.贴面：采用木皮，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》，GB 18584-2024《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准
3.粘合剂：采用白乳胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛：≤0.5g/kg，总挥发性有机物≤20g/L
4.漆料：品牌水性底漆、水性面漆、符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量≤20g/L，甲醛含量：≤10mg/kg
5、五金件：采用三合一偏心件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力
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	条桌椅
	[image: ]
	D700*W670*H1190-1265
	[bookmark: OLE_LINK25]1.椅背：厚内外弯板≥18mm +切割绵
2.椅座：厚内外弯板≥18mm +切割绵
3.扶手：铝合金扶手架连体扶手，西皮扶手面
4.底盘：飞机底盘带原位锁定功能
5.气杆：电镀气杆
6.椅脚：铝合金面包脚≥350mm 
7.椅轮：黑色PA防震轮，直径≥50㎜、厚度≥38㎜
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	茶水柜
	
	1200*400*1100
	1.基材：采用E0级刨花板，符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，GB/T 4897-2015《刨花板》标准，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3300MPa，内胶合强度≥1.1MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤3.0%，握螺钉力（板边）≥1250N，握螺钉力（板面）≥1850N，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率：抑菌率不小于99%（培养38h），耐霉菌性：宛氏拟青霉，耐霉菌性等级：≤1级，防潮性能：70℃[image: ]水中浸渍处理后静曲强度≥4.2MPa，除背板外板材厚度≥18㎜，背板板材厚度≥9㎜
2.饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准
3.封边：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，PVC封边条厚度≥1.5mm
4、五金件：采用三合一偏心件，导轨，阻尼铰链。导轨符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》，QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，操作力：当M<40kg时,推力或拉力≤50N，当M≥40kg时,推力或拉力≤0.125mg，垂直向下静载荷，水平侧向静载荷：a)所有组件或连接件不应断裂损坏；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)五金连接件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件应能正常工作，铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾500h（镀（涂）层对基体的保护等级，镀(涂）层本身耐腐蚀等级）≥9级。阻尼铰链符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，操作力：在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N，垂直静载荷，水平静载荷：a)所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作，铜盐加速乙酸盐雾试验（cass），连续喷雾500h（镀（涂）层对基体的保护等级，镀(涂）层本身耐腐蚀等级)≥9级
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	书桌椅
	
[image: ]
	D645*W600*H1045
	1.椅背：厚内外弯板≥18mm +切割绵
2.椅座：厚内外弯板≥18mm +切割绵
3.扶手：铝合金扶手架连体扶手，西皮扶手面
4.底盘：飞机底盘带原位锁定功能
5.气杆：电镀气杆
6.椅脚：铝合金面包脚≥350mm 
7.椅轮：黑色PA防震轮，直径≥50㎜、厚度≥38㎜
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	沙发
	　



[image: ]


	三人位
L1970*W780*H820
	1、面料：采用超纤皮，符合GB/T 22889-2021《皮革物理和机械试验表面涂层厚度的测定》，GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准，涂层厚度≥30um ，摩擦色牢度(干擦）：500次≥4级，涂层粘着牢度≥3.5N/10mm，耐磨性（CS-10，500g,500r):无明显损伤，剥落，撕裂力≥35N。，
2、海绵：采用高回弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准，软质聚氨酯泡沫塑料密度：座面≥30kg/m³，物理力学性能回弹率≥45%，拉伸强度≥140KP；可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形；
3、框架：符合国家标准要求，含水率12%-14%，经过防潮、防虫、防腐处理；具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能
4、漆料：品牌水性底漆、水性面漆、符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量≤20g/L，甲醛含量：≤10mg/kg
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	小茶几
	[image: ]
	600*600*430
	1、基材：采用E0级环保刨花板，符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，GB/T 4897-2015《刨花板》标准，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3300MPa，内胶合强度≥1.1MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤3.0%，握螺钉力（板边）≥1250N，握螺钉力（板面）≥1850N，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率：抑菌率不小于99%（培养38h），耐霉菌性：宛氏拟青霉，耐霉菌性等级：≤1级，防潮性能：70℃水中浸渍处理后静曲强度≥4.2MPa，厚度≥25㎜
[image: ]2、饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。
3、封边：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，PVC封边条厚度≥1.5mm
4、脚 架：采用钢管，符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准
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	大茶几
	
	1200*600*430
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	茶水柜
	



[image: ]
	1200*400*1100
	[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]1.基材：采用E0级刨花板，符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，GB/T 4897-2015《刨花板》标准，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3300MPa，内胶合强度≥1.1MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤3.0%，握螺钉力（板边）≥1250N，握螺钉力（板面）≥1850N，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率：抑菌率不小于99%（培养38h），耐霉菌性：宛氏拟青霉，耐霉菌性等级：≤1级，防潮性能：70℃水中浸渍处理后静曲强度≥4.2MPa，除背板外板材厚度≥18㎜，背板板材厚度≥9㎜
2.饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准
3.封边：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，PVC封边条厚度≥1.5mm
4、五金件：采用三合一偏心件，导轨，阻尼铰链。导轨符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》，QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，操作力：当M<40kg时,推力或拉力≤50N，当M≥40kg时,推力或拉力≤0.125mg，垂直向下静载荷，水平侧向静载荷：a)所有组件或连接件不应断裂损坏；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)五金连接件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件应能正常工作，铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾500h（镀（涂）层对基体的保护等级，镀(涂）层本身耐腐蚀等级）≥9级。阻尼铰链符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，操作力：在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N，垂直静载荷，水平静载荷：a)所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作，铜盐加速乙酸盐雾试验（cass），连续喷雾500h（镀（涂）层对基体的保护等级，镀(涂）层本身耐腐蚀等级)≥9级

	69 
	保密柜
	[image: ]
	900*430*1850
	▲1.警用保密柜,符合BMB 54-2020《安全保密产品保密柜安全保密技术要求》
2.板材结构：柜体冷轧钢板≥1.0mm，柜门钢板≥1.0mm，整体满焊一体成型；全周门缝≤1.5mm，折弯防撬包边，多点实心锁栓联动锁闭
3.锁具（电子/指纹锁）:密码≥8位，禁止连续、重复数字；连续3次输错密码锁定5~15分钟+声光报警；防技术开启≥15分钟，暴力破拆柜体≥30分钟；严禁配备机械应急钥匙，支持双人双锁开启
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	单人床
	
	2041W*1200D*980H
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]1.基材：采用E0级环保刨花板，符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，GB/T 4897-2015《刨花板》标准，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3300MPa，内胶合强度≥1.1MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤3.0%，握螺钉力（板边）≥1250N，握螺钉力（板面）≥1850N，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率：抑菌[image: ]率不小于99%（培养38h），耐霉菌性：宛氏拟青霉，耐霉菌性等级：≤1级，防潮性能：70℃水中浸渍处理后静曲强度≥4.2MPa，床头、床位板材厚度≥25㎜，其它板材≥20㎜，带床箱可储物，床箱高度≥400㎜
2.饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准
3.封边：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，PVC封边条厚度≥1.5mm
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	床垫
	[image: ]
	1200*2000*80
	1.材质芯层：精选天然椰棕纤维，高温热压定型，无人工胶水粘合，环保无异味
2.整体结构：高密度纤维交织结构，韧性强、回弹力适中，软硬双面可用，符合人体工程学，承托脊椎不塌陷
3.透气性能：立体网状透气孔隙设计，吸湿排汗、通风防潮，有效抑菌防螨，四季干爽不闷潮
4.面料工艺：外层采用亲肤针织面料，柔软透气、耐磨抗起球
5.规格工艺：厚度≥80MM，边缘加固包边，防变形、防断层，耐压耐用
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	床头柜
	
	400W*400D*450H
	1.基材：采用E0级环保刨花板，符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，GB/T 4897-2015《刨花板》标准，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3300MPa，内胶合强度≥1.1MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤3.0%，握螺钉力（板边）[image: ]≥1250N，握螺钉力（板面）≥1850N，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率：抑菌率不小于99%（培养38h），耐霉菌性：宛氏拟青霉，耐霉菌性等级：≤1级，防潮性能：70℃水中浸渍处理后静曲强度≥4.2MPa，除背板外板材厚度≥18㎜，背板板材厚度≥9㎜
2.饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准
3.封边：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，PVC封边条厚度≥1.5mm
4、五金配件：品牌五金配件
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	户外遮阳伞
	[image: ]
	3000*4000
	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]1.户外伞立柱：国标铝材6063，直径≥48㎜
2.伞布：加厚防水涤纶布，防晒防紫外线、防雨防尘，不易褪色、透气不闷
3.龙骨骨架：国标铝材6063，防锈耐腐蚀，开合顺畅承重好，带手摇360°旋转
4.水箱底座：加厚PE一体成型注水水箱，注水配重稳固防风，大容量配重足，摆放平稳不倾倒，底座≥100KG(水泥/注水/注沙)
5.灯光照明：内置LED氛围灯 
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	休闲单人椅
	
	
[image: ]单人位约
L85*W79*H76

	1.基材：全铝，国标铝材6063,壁厚≥1.5mm
2.处理工艺：静电喷涂
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	户外茶几
	[image: ]
	L70*W70*H32
	1.基材：全铝，国标铝材6063,壁厚≥1.5mm
2.处理工艺：静电喷涂
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	户外茶几
	[image: ]
	L70*W70*H32
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	移动导办台
	[image: ]

	1200*600*750
	[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]1.基材：采用E0级环保刨花板，符合GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》，GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》，JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》，GB/T 4897-2015《刨花板》标准，静曲强度≥30.0MPa，弹性模量≥3300MPa，内胶合强度≥1.1MPa，表面胶合强度≥2.0MPa，24h吸水厚度膨胀率≤3.0%，握螺钉力（板边）1250N，握螺钉力（板面）≥1850N，抗菌性能：金黄色葡萄球菌抑菌率：抑菌率不小于99%（培养38h），耐霉菌性：宛氏拟青霉，耐霉菌性等级：≤1级，防潮性能：70℃水中浸渍处理后静曲强度≥4.2MPa，台面厚度≥25㎜，除台面外板材厚度≥18㎜
2.饰面：采用三聚氰胺浸渍纸饰面，符合LY/T1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准。
3.封边：采用PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，PVC封边条厚度≥1.5mm
4.五金件：采用三合一偏心件，导轨，阻尼铰链，拉手。导轨符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》，QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，操作力：当M<40kg时,推力或拉力≤50N，当M≥40kg时,推力或拉力≤0.125mg，垂直向下静载荷，水平侧向静载荷：a)所有组件或连接件不应断裂损坏；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)五金连接件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件应能正常工作，铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾500h（镀（涂）层对基体的保护等级，镀(涂）层本身耐腐蚀等级）≥9级。阻尼铰链符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，操作力：在耐久性试验前后，打开力和关闭力不应大于20N，垂直静载荷，水平静载荷：a)所有组件或结合处不应断裂；b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)固定组件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)杯状暗铰链及其组件应能正常工作，铜盐加速乙酸盐雾试验（cass），连续喷雾500h（镀（涂）层对基体的保护等级，镀(涂）层本身耐腐蚀等级)≥9级
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	办公桌
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	1400*600*750（不含桌屏）
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	理发椅
	[image: ]
	W560*D550*H850-950
	1、面料：采用西皮，符合GB/T 22889-2021《皮革物理和机械试验表面涂层厚度的测定》，GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准，涂层厚度≥30um ，摩擦色牢度(干擦）：500次≥4级，涂层粘着牢度≥3.5N/10mm，耐磨性（CS-10，500g,500r):无明显损伤，剥落，撕裂力≥35N
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准，软质聚氨酯泡沫塑料密度：座面≥30kg/m³，物理力学性能回弹率≥45%，拉伸强度≥140KP；可防氧化、防碎，软硬适中，回弹性良好，不易变形
3、扶手：一体成型塑料扶手，表面光滑，承重抗压不变形
4、气压棒：采用优质气压棒，加厚钢板防爆逍遥底盘，可实现后仰逍遥、高度升降调节，锁止稳固无异响
5、底座：采用轧钢板圆形底座，直径≥500mm，厚度≥3mm，表面镀铬，防锈耐腐蚀；底部配备防滑垫
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	洗头床
	
	W600*D1880*H800
	1、面料：采用西皮，符合GB/T 22889-2021《皮革物理和机械试验表面涂层厚度的测定》，GB/T 16799-2018《家具用皮革》标准，涂层厚度≥30um ，摩擦色牢度(干擦）：500次≥4级，涂层粘着牢度≥3.5N/10mm，耐磨性（CS-10，500g,500r):[image: ]无明显损伤，剥落，撕裂力≥35N
2、海绵：采用高回弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》标准，软质聚氨酯泡沫塑料密度：座面≥30kg/m³，物理力学性能回弹率≥45%，拉伸强度≥140KP
 3、框架：实木框架，木材符合国家标准要求，含水率12%-14%，经过防潮、防虫、防腐处理；具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能
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	钢制工具箱
	
	2000*420*420
	1、基材：采用冷轧钢板，厚度≥0.8㎜，符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》，QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）法》，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准，外观性能要求金属件：涂层应无漏喷，锈蚀和脱色，掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂，疙瘩，皱皮，飞漆等缺陷，铜[image: ]盐加速乙酸盐雾试验（CASS），连续喷雾500h（镀（涂）层对基体的保护等级，镀(涂）层本身耐腐蚀等级)≥9级
2、环氧树脂粉末(静电喷粉)，符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》；
3、加工工艺：全自动数控剪板、折弯、冲压、焊接成型，无缝点焊工艺，柜体边缘全部折弯卷边处理，无毛边、无尖角，安全不伤手
4、五金配件：推拉顺滑无卡顿，开合≥5万次无故障。锁具优质锌合金独立锁

	82 
	户外三人连椅
	
	三人位,
1800*780*550
	1.整体结构：三人连体一体式设计，人体工程学弧度造型
[image: ]2.框架材质：加厚镀锌钢管框架，钢管厚度≥1.2㎜，经除锈静电喷塑处理，防锈防腐，抗晒耐候，承重稳固不变形
3.座板靠背：防腐木材质，防水防潮、防开裂不发霉，户外日晒雨淋不易老化褪色
4.工艺细节：整体焊接打磨圆润无尖角，加固承重结构，安装便捷，免日常维护


注：
1.所有产品的环保等级应当符合国标E0级（或更高等级，如ENF级）要求。
2.上表中所附图片仅为示意和参考，不构成指定或限制。
3.技术要求中所列技术标准如有更新，以最新的国家或行业标准为准。


（二）技术要求
1.供应商所提供产品必须符合本文件“采购内容”及“技术参数”中明确的技术规格、材质和工艺标准。
2.供应商须在投标文件中列明所投产品的品牌、型号、制造商、产地、详细技术参数、功能及使用说明。
3.产品生产工艺要求：
（1）产品执行标准：国家现行标准。
（2）所有钢制件应无毛刺、刀口、裂缝、伤痕等缺陷，外观精美、线条流畅、操作轻便灵活、运行平稳，采用组合装配方式，便于搬迁和拆卸。
（3）金属基材焊接须采用全方位满焊工艺，焊缝均匀、平滑、牢固，无脱焊、虚焊、焊瘤、焊穿、飞溅等现象。
（4）金属基材须经打磨、酸洗、磷化等前处理工序，并进行静电喷塑处理，过程符合环保要求。
（5）所有连接配件须为优质镀锌标准件，外露且与人体接触部位须圆滑不伤人，紧固件须为防松式。
（6）钢制、木质、钢木结合部件色泽应均匀一致，表面光洁，无污染、无异味，符合环保要求。
4.产品安全性、耐湿热性、耐擦拭性、耐高温性、耐污染性、耐腐蚀性及耐磨性须符合国家相关标准及使用要求。
5.优先采购财政部、生态环境部发布的环境标志产品政府采购品目清单内的产品。
6.供应商须保证采购人使用产品时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权等知识产权的指控。
（三）服务要求
1.深化设计与样品确认：
（1）定制家具，供应商须根据项目室内整体装饰风格进行家具深化设计，确保产品安全、环保、实用、简洁、美观、结构牢固，与建筑及装修风格协调。
（2）供应商须先提供材质及色板供采购人选择，经确认后进行样品制作。样品经采购人书面认可后，方可进行批量生产。
2.施工、售后与质保服务：
（1）质保期：自全部产品安装调试完毕、验收合格之日起3年。
★（2）供应商在投标文件中提供包含以下内容的加盖供应商公章的承诺书：
①供货全部家具交付后，采购人有权随机抽取任意批次、任意品类家具样品开展甲醛破坏性检测；
②检测标准执行国家现行室内家具甲醛限值规范，检测费用由供应商承担；
③若检测甲醛指标不达标，供应商须无条件免费更换全部不合格产品，并承担由此给采购人带来的全部损失，同时接受采购人按采购合同约定追责。
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]（3）服务网络：供应商必须在采购人所在地或邻近地区设有常驻或可快速响应的专业售后服务力量，提供7×24小时技术支持。
（4）响应时效：接到采购人服务请求后，应在1小时内响应。如需现场处理，应在采购人工作时间内4小时内到达现场。系统故障应在48小时内处理完毕。若未在规定时间内解决，供应商应提供不低于原档次的备用货物供采购人使用直至故障修复。
（5）故障处理：质保期内因产品质量问题导致的维修或部件更换，费用由供应商承担。更换部件需与原品牌、型号一致或经采购人同意的同档次替代品。
（6）质保顺延：因供应商服务不到位导致故障未及时解决的，质保期应相应顺延。
（7）期满后服务：质保期满后，供应商应承诺提供终身维修服务，仅收取零部件成本费。供应商应按优惠价格提供定期保养服务及零配件供应。
（8）责任界定：因使用管理不当造成的损坏，供应商提供有偿维修（成本费）。质保期满后，若零部件出现非正常寿命的早期故障，经鉴定属产品质量问题，供应商仍应负责。
（9）损失赔偿：因产品质量或设计缺陷造成采购人损失的，供应商承担全部赔偿责任。


第二部分：除甲醛服务
对东西所1#2#面积合计约24800㎡及本项目所采购家具进行除甲醛服务。治理项目：甲醛、苯系物、TVOC。经过净化产品光催化剂、甲醛清除剂、功能除味剂等净化治理后，室内空气治理符合国家《室内空气治理标准》GB/T18883-2022标准
供应商不具备除甲醛能力时，允许将除甲醛服务分包给有专业能力的分包单位，并与之签订分包协议。
★供应商或分包单位具有自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）至少3个除甲醛治理服务业绩。供应商须在投标文件中提供加盖单位公章或合同章的合同关键页扫描件。合同关键页须包括首页、合同金额页、采购内容页、甲乙双方签字盖章页、合同签订日期页，以上五项缺一不可。
（一）技术要求
1、使用治理产品符合国家环保标准，无毒无害、无腐蚀性、无二次污染，不损伤墙面、家具、设备。
2、采用高温雾化、靶向分解、长效封闭等规范工艺，确保治理均匀、效果稳定。
3、治理后室内空气质量符合《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）要求。
4、治理效果长效不反弹，满足办公场所长期安全使用要求。
（二）服务要求
1、工作区域
2026年车管所业务技术用房（1+1+3）迁建和新建工程-东所、西所项目所有室内公共空间（包含业务大厅、档案室、制证室、机房、办公室、会议室、考试区域、查验大厅、值班室、走廊、接待区、卫生间）及工作区域内所有办公家具。
2、工作内容
（1）服务商配备专业施工人员，持证上岗、统一着装、文明施工。
（2）施工前对办公设备、档案资料、精密设施做好防护遮盖，施工后清理恢复原状。
（3）施工期间服从车管所管理，不影响正常工作秩序与业务办理。
（4）除甲醛服务质保期内出现污染物超标情况，须免费返工治理。
（5）严格遵守安全、消防、保密等相关管理规定。
3、服务期限
（1）自家具交付之日起30个日历天内完成全部检测、治理、复检及成果交付。
（2）首次治理完成后三个月后复检一次并出具相应报告。
4、进度要求
（1）自家具交付之日起10个日历天内完成治理前全区域空气质量检测。（检测机构由采购人指定，中标供应商承担检测机构初次检测费用）
（2）检测完成后15个日历天内完成全面治理施工。
（3）施工完成后5个日历天内完成第三方权威检测机构复检（第三方权威检测机构由采购人指定，中标供应商位承担第三方权威检测机构复检费用）。
5、成果交付要求
（1）首次除甲醛服务、复检结束后，检测结果符合GB 50325-2020、GB/T 18883-2022国家标准，完整检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC五项核心污染物，检测机构须提供有效期内CMA资质证书供核验。
（2）首次除甲醛服务治理前、后检测数据报表各1份；
（3）首次除甲醛服务、复检结束后，第三方权威检测报告纸质版2份、电子版1份；
（4）首次除甲醛服务施工记录、产品合格证明、质保承诺书各1份。
（5）本项目除甲醛服务第三方权威检测机构仅限：①属地疾控中心、住建局工程质量检测中心、生态环境监测站、市产品质量监督检验研究院等公立事业单位；②国家室内环境质检中心等国家级专业检测实验室；③华测、谱尼、中科、中钢国检等具备CMA+CNAS双资质全国连锁检测机构；④本地持有有效CMA资质、资质附表包含室内空气及家具有害物质检测项目、仅开展检测不从事空气治理业务的第三方实验室。
6.质量验收标准 
（1）《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022）
（2）《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB 50325-2020） 
（3）所有检测报告须同时符合GB 50325-2020、GB/T 18883-2022国家标准，完整检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC五项核心污染物，检测机构须提供有效期内CMA资质证书供核验，施工单位自检报告、无资质机构出具报告一律无效，不予验收、不予结算。
7.违约责任
（1）复检不合格的，供应商须无条件免费返工，直至检测达标。
（2）因施工造成设施、家具、设备损坏的，由供应商承担全额赔偿责任。
（3）未按约定时间完成服务的，采购人有权要求供应商退还除甲醛服务全部项目费用。
四、商务要求
[bookmark: _Hlk234488019]1.交付期：自合同签订之日起20日历天内完成货物生产并送达指定地点；接到采购人安装通知后10日历天内完成安装调试。
2.交付及安装地点：采购人指定地点。
4.包装要求：应采取坚固、防震、防潮的包装措施，确保货物安全运抵。因包装不善导致的任何损失由供应商承担。
5.安装、调试与培训：供应商负责所有货物的免费安装、调试，并对采购人相关人员进行操作及基本维护培训。所有费用包含在总价内。
6.付款方式：
（1）合同签订后，采购人确认供货数量并计算出合同总额后，支付合同总额40%作为预付款，货物全部进场完成后，支付合同总额12.63%进度款。
[bookmark: _Hlk234335881]（2）除甲醛服务及全部货物交付、安装调试完毕并最终验收合格后，乙方开具增值税发票，待来年财政预算下达后且结算审计完成，据实支付剩余尾款，最终以合同签订内容为准。
（3）每次付款前，供应商须开具等额合规的增值税发票。
（4）因财政支付流程等非采购人原因导致的付款延迟，不视为采购人违约，供应商不得因此中止履约。
五、样品要求
（一）提交样品种类
1.屏风工作位的屏风小样品1块完整版，W334*H580*D32。
2.可以看到屏风内部基材小样品1块，W334*H580*D32。
3.板式小样300mm×300mm*25mm完整版
4.同批次板材一体化剖面小样1块。300mm×300mm*25mm，基材+同色饰面+原厂一体热熔封边完整剖面1块 。
5.加厚办公桌面加厚款一体化封边小样1块50MM厚（常规工艺及台面加厚工艺）300mm×300mm*50mm。
6.办公桌钢架样品W610*D380*H240 ，再加配套小桌面一块。
7.钢制金属核心样品：钢制柜样品一个尺寸W800*D450*H900双开门柜。
8.备勤双层床一套和喷漆承重立柱500MM一根。
9.钢柜的钢板200MM*200MM*0.07MM小样2块其中一块喷涂。
10.办公椅样品2把，办公椅的五星脚脚垫一个，办公椅的铝合金五星脚一个。
11.办公软体核心样品小样（覆盖：办公接待沙发、办公沙发、办公椅、会议椅、员工餐椅、所有软包产品）小样样品箱一个，含椅子沙发核心部件（椅子定型海绵、沙发切割海绵、椅子和沙发海绵的承载木板），沙发布，沙发皮，椅子网布，扶手，注塑原料，椅脚，气杆，底盘，五星脚，椅子滑轮。办公椅及沙发面料300mm×300mm尺寸。
12.关键通用成品配件样品
阻尼铰链、静音三节滑轨、三合一连接件、柜门锁各1件。
（二）样品要求
承诺所有样品不得贴牌、拼接、改制，为本项目拟供货原厂同质材料。
（三）样品摆放及安装要求
1．供应商在参与投标时应提供所投产品样品，样品须标明项目名称、项目编号及采购包，并附上说明相关成品所使用的材料及配件的品牌生产厂家/制造商。
2．投标样品安装时要注意用电安全，建议投标供应商自备电源及相关安装工具。安装过程注意控制噪声和保护现场设备设施，如有损坏，自行修复原样，不得破坏其他投标供应商的样品。
3．样品地点空间有限，自觉依次摆放，不得霸占、侵占。安装完毕后，自行清点样品数量并清走相关垃圾。
4．建议各投标供应商自行携带布料遮蔽样品防雨防潮，不允许查看、拍照或者破坏其他投标供应商的投标样品。
5．投标供应商应当在指定时间前将所有实物样品安装、调试完毕，并撤离现场。
（四）样品退还
1．评审工作结束后，各采购包推荐的中标候选人前三名供应商提供的样品由采购人统一封存，其他供应商的样品如数退回。招标结果公示结束后，中标供应商的样品由采购人保存，作为验收的依据，其余两名供应商的样品如数退回；中标供应商的样品在全部产品供货完成并验收合格后退还。
2．领回样品须出示由投标供应商出具的加盖公章的介绍信或授权书，否则不予放行。
3．未中标的供应商应在中标结果公告后5个工作日内（上午9:00-11:30，下午14:00-16:30）一次性领回全部样品，逾期未领的，视为供应商放弃投标样品所有权，由采购人自行处理，在此期间出现的丢失或损坏，采购代理机构、采购人概不负任何责任。


[bookmark: _Toc233790973]第四章　合同文本
（本合同为中小企业预留合同）
甲方（甲方）：西安市公安局交通管理支队
乙方（中标乙方）：_________________
一、供货条件：
（一）供货地点：甲方指定地点。
（二）交付期：自合同签订之日起     日历天内完成货物生产并送达指定地点；接到甲方安装通知后     日历天内完成安装调试。
（三）质保期：_______________
二、合同价款
（一）合同履行期间，合同单价固定不变，不受市场价格变化因素的影响。
（二）合同单价中已包含原材料成本、设计费、运杂费（含保险费用）、安装调试费、售后服务费、备品备件费、税金及合理利润等全部费用。甲方不再额外承担其他任何费用。
（三）实际支付时按照中标单价及实际采购数量据实结算，除甲醛服务最终支付的合同价款不超过173600元，整个项目最终支付的合同总金额不超过本项目采购预算。
三、款项结算
（一）付款进度：
1、合同签订后，甲方确认供货数量并计算出合同总额后，支付合同总额40%作为预付款，货物全部进场完成后，支付合同总额12.63%进度款。
2、除甲醛服务及全部货物交付、安装调试完毕并最终验收合格后，乙方开具增值税发票，待来年财政预算下达后且结算审计完成，据实支付剩余尾款，最终以合同签订内容为准。
3、每次付款前，乙方须开具等额合规的增值税发票。
4、因财政支付流程等非甲方原因导致的付款延迟，不视为甲方违约，乙方不得因此中止履约。
（二）支付方式：银行转账。
（三）结算方式：乙方持中标通知书、政府采购合同、发票、政府采购项目验收单，与甲方结算。
乙方要如实开具发票，不得变更开票内容，乙方开具发票出现税务争议时，乙方需承担税款、滞纳金、罚款等赔偿责任以及其他相关责任。
四、双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1、签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
2、甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
3、甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4、甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收。
5、甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款。
6、国家法律法规规定应由甲方承担的其他义务和责任。
（二）乙方的权利和义务
1、签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
2、乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
3、乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
4、国家法律法规规定应由乙方承担的其他义务和责任。
5、乙方应对其履行本合同所雇佣、安排的全部人员的安全事故承担责任。由于乙方或乙方人员原因造成的第三者人身伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。
6、质保期内乙方应当提供维保服务，若产品在质保期内，乙方不提供质保服务或经甲方催告或告知问题后在24小时内未提供服务的，视为乙方不及时履行维保服务，构成违约，甲方有权聘请第三方维修，产生的费用由乙方承担。
五、知识产权及承诺
（一）乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他合法权益，否则视为乙方违约，由此产生的一切损失由乙方承担。
（二）经甲乙双方协商一致，本项目产生的知识产权归甲方拥有。
六、包装和运输
（一）产品及其备附件的包装应为出厂时的原包装，包装内应附有详细的装箱清单、出厂合格证明及其他相关资料。
（二）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同价款内，包括从产品供应地点运送至交付地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。
（三）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交付。货物送达并验收合格之前的风险由乙方承担。
（四）乙方提供的产品及相关快递服务的包装要求，应该严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财库办〔2020﹞123号）文件执行。
（五）产品及其备附件到达甲方指定地点后，乙方应按有关技术规程和甲方要求进行存放和保管。
七、验收
（一）全部货物送达指定地点后，甲方有权委托相关质检单位对其进行抽样检测，抽样检测费用由乙方承担。
（二）项目完工后，乙方向甲方发出验收申请。甲方组织乙方（必要时请有关专家）进行验收，验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式伍份）作为对项目的最终认可。
（三）乙方向甲方提供实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。
（四）验收要求：
1、验收程序：货物验收分出厂检验、交货验收两个阶段。验收合格后，甲方签发《政府采购验收单》。并按规定进行结算审计后付款。
（1）出厂检验：乙方需提供货物、安装材料、工具和发货清单和计划，发货计划应经甲方认可后实施。乙方负责所提供货物的出厂检验，保证货物原产地和技术指标的真实性、完整性、合法性，并负责将货物送达安装地点，并向甲方提供国家认可的相关部门的检测报告、原装拼配设备的证明资料和文件以及生产产家供货确认函。甲方在货物到货后，将按合同规定对所交货物进行清点、核对和商检。
（2）交货验收：货物到达交货地点后，由甲方会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），该验收应达到合同规定的要求。同时，甲方有权对所配送的货物送指定专业权威检测机构进行检测（包括破坏性实验及环保指数检测），检测费、检测产品损失由乙方承担。如送检结果达不到采购文件要求及我国执行的相应国标及相关规定（如国标与其他相关标准不一致的，以国标为准），甲方有权终止合同，甲方有权拒付不合格产品货款并追究乙方法律、经济责任。
2、家具到货核对：货物到达后，甲方依据合同清单核对数量、型号、规格，检查外观及包装完好性。
3、家具文件验收：乙方须随货提供产品合格证、质量检测报告（国家认可机构出具）、使用说明书、保修卡、装箱单等全套资料。
4、家具安装调试验收：安装完成后，由甲方组织进行整体验收，检查安装质量、使用功能及整体效果是否符合约定。
5、家具最终验收：验收合格后，双方签署《政府采购项目验收单》作为付款依据。
6、家具验收不合格处理：
货物不符合约定的，甲方有权拒收或要求更换、退货；经更换或维修后仍无法达到合同质量标准的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应违约责任；乙方未能完整交付货物及必备资料的，视为未按约履约。
（五）验收依据：
1．招标文件、投标文件、澄清表（函）；
2．本合同及其附件；
3．国家相应的标准、规范。
八、违约责任
（一）甲方违约责任：
无故逾期支付款项、无正当理由拒收合格货物、无故要求终止或解除合同等情形，依法承担赔偿责任，并赔偿乙方由此产生的实际损失。
（二）乙方违约责任：
不能交付货物或未经同意单方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
逾期交付货物的，每逾期一日，按逾期部分货款总额的5‰支付滞纳金。逾期超过10日，甲方有权解除合同。
所交货物品种、规格、质量不符合合同规定的，甲方有权拒收或要求更换，乙方须支付该批货款总额0.5%的违约金，并承担因此产生的费用。
在质保期内，同一产品经两次维修仍不能正常使用的，甲方有权退货，乙方须退还全部货款并支付违约金。
（3）未按约定提供伴随或售后服务的，按合同总价款的 0.3% 支付违约金。
乙方支付违约金后，仍应继续履行合同义务（甲方解除合同除外）。乙方违约给甲方造成损失超过违约金的，还应赔偿超出部分的损失。
（三）其他违约责任由双方平等协商后补充。
（四）未按合同要求提供货物或货物质量不能满足合同要求，甲方应当将乙方违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，甲方有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求乙方承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对乙方的违法行为进行相应的处罚。
九、合同的变更和修改、中止和终止
（1）在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：
（2）如果乙方未能在合同规定的期限内提供部分或全部货物；或误期赔偿费达到最高限额。
（3）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。
（4）如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：
“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响甲方在采购过程或合同实施过程中的行为。
“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害甲方利益的行为。
如果甲方根据上述规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。
十、保密条款
（一）没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。
（二）没有甲方事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用合同条款所列举的任何文件和资料。
（三）除了合同本身以外，合同条款所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给甲方。
（四）乙方应保证，甲方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯（其专利权）、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。
（五）乙方应遵守国家有关保密的法律法规和行业规定，并对甲方提供的资料负有保密义务。
（六）本条款为独立条款，本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。
十一、争议解决
（一）本合同适用法律为中华人民共和国法律。
（二）因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，双方可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
十二、不可抗力
（一）在合同有效期内，因不可抗力事件，如：火灾、地震、洪水、雷击、台风、等自然灾害、战争、戒严或其他超出双方合理控制范围内，不可抗力事件导致迟延或者不能履行合同，应当及时以书面形式通知对方，说明原由、拖延的期限等。
（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关机构出具的证明。
（三）不可抗力事件延续 15 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、合同生效及其他
（一）本合同自签订之日起生效。
（二）合同一式   份，甲方执   份、乙方执   份。
（三）未尽事宜由双方在签订合同时具体明确或签订补充合同。
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[bookmark: _Toc233790974]第五章　投标文件构成及格式
[bookmark: _Hlk234488680]


［项目名称］
投标文件
（项目编号：XCZX20XX-XXXX）






供应商：__________________
采购包：__________________
时　间：__________________

特别提醒：本章中项目名称、项目编号、采购包等信息须按照投标邀请函自行填写。


目　　录


第一部分　投标函	X
第二部分　开标一览表	X
第三部分　资格证明文件	X
第四部分　实质性条款响应	X
第五部分　投标方案	X
第六部分　供应商概况	X
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[bookmark: _Hlk234488700]第一部分　投标函
西安市市级单位政府采购中心：
我方收到贵中心发布的［项目名称］（项目编号：［项目编号］）的招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目采购包［___］（项目不分采购包时留空或填写“/”或删除，全文同）的采购活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1．我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。
2．我方已悉知并及时关注了贵中心在陕西省政府采购网、全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。
3．我方同意向贵中心提供与本次采购活动有关的全部证明材料，并保证所提交的证明材料真实、合法、有效。
4．我方理解最低价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。
5．我方不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；
6．我方不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；
7．我方投标文件在开标之日起［___］个日历日（应不少于90个日历日）内有效。
8．若我方中标，我方承诺：
（1）将投标文件有效期延长至合同执行完毕；
（2）收到中标通知书后提交纸质投标文件一正两副，并按时足额交纳履约保证金；
（3）遵照招标文件中的要求，完成本项目的合同责任和义务。
9．所有关于此次采购活动的函电，请按下列方式联系：
（1）法定代表人（负责人）或授权代表：（签字或盖章）
（2）联系电话：
（3）通讯地址：
（4）邮　　编：
（5）电子邮箱：
供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日
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[bookmark: _Hlk234488774]第二部分　开标一览表
	报价内容

项目及采购包
	A
	B

	
	投标报价（元）
	交付期

	［项目名称］
采购包［___］
	
	


供应商：（供应商全称并加盖公章）

〖注〗（一）以下情况按无效投标处理：
1．A栏未按阿拉伯小写金额样式填写，B栏未填写交付期。
2．本表A栏值与分项报价表中的“合计”值不一致的。
3．投标报价超过本采购包/项目采购预算的。
（二）“投标报价”仅作为计算价格分的依据，实际结算以供应商在分项报价表所报单价据实结算。
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分项报价表
采购包［___］                                                                                单位：元
	一
	
	家具采购

	序号
	标的名称
（产品名称）
	品牌
	型号
	规格
	制造商
	暂定
数量
	单位
	单价
	单价限价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	
	除甲醛服务

	序号
	费用名称
	费用描述
	暂定
数量
	单位
	单价
	单价限价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


供应商：（供应商全称并加盖公章）

说明：1．供应商应依据第三章「采购内容」逐项填写。若出现缺漏项，视为无效投标。
2．单价报价不得超过单价限价，否则按无效投标处理；总价=单价*暂定数量，合计=总价的算术和。
3．表格空间不足时，可自行扩展。
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第三部分　资格证明文件
（一）基本资格条件
1．有效的注册登记证明文件



2．财务状况报告
说明：两种形式任选一种，其中采用第二种形式的供应商须按下方给定格式自行填写基本存款账户信息。
『基本存款账户信息』
账户名称：
账户号码：
开户银行：
法定代表人（或负责人）：（签字或盖章）
基本存款账户编号：（请向开户银行进行询问）
供应商：（供应商全称并加盖公章）
日期：　　年　月　日


3．社会保障资金缴纳证明



4．税收缴纳证明


5．无重大违法记录声明
说明：按下方给定格式进行填写
（1）供应商可通过【信用中国】（www.creditchina.gov.cn）、【中国政府采购网】（www.ccgp.gov.cn）网站对自身信用记录进行自查。
（2）供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。
『无重大违法记录声明』
西安市市级单位政府采购中心：
我方作为［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的投标供应商，在此郑重声明：
1．在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中［___］（填“没有”或“有”）重大违法记录。
2．我方［___］（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。
3．我方［___］（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。
4．我方［___］（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。
如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。
特此声明。
	供应商：（供应商全称并加盖公章）
	日　期：　　年　月　日


6．法定代表人（负责人）委托授权书\身份证明
说明：按下方给定格式进行填写
（1）法定代表人（负责人）包括：①企业法人的法定代表人；②个人独资企业的投资人；③分支机构的负责人；④合伙企业的执行事务合伙人（委派代表）；⑤个体工商户业主；⑥农民专业合作社的法定代表人。
（2）委托授权书\身份证明（二选一）：法定代表人（负责人）委托代理人参加投标时，仅须提供法定代表人（负责人）委托授权书；法定代表人（负责人）亲自参加投标时，仅须提供法定代表人（负责人）身份证明。
『法定代表人（负责人）身份证明』（格式）
西安市市级单位政府采购中心：
［法定代表人（负责人）姓名］系［供应商全称］的法定代表人（负责人），特此证明。
	法定代表人（负责人）
身份证正反面（扫描件）
或护照资料页（扫描件）


供应商：（供应商全称并加盖公章）
日期：　　　年　月　日


『法定代表人（负责人）委托授权书』（格式）
西安市市级单位政府采购中心：
现委托［授权代表姓名］代表我方参加贵中心组织的［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的政府采购活动，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改投标文件，签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。
本授权有效期与投标文件有效期一致。授权代表无转委托权。
授权代表姓名：_________________________	联系电话：______________
身份证（护照）号码：_________________	职务：__________________
通讯地址：_______________________________________________________
	法定代表人（负责人）
身份证正反面（扫描件）
	
	授权代表
身份证正反面（扫描件）

	或护照资料页（扫描件）
	
	或护照资料页（扫描件）


法定代表人（负责人）：（签字或盖章）
供应商：（供应商全称并加盖公章）
授权日期：　　　年　月　日


7．分包意向协议书
特别说明：专门面向中小企业采购的项目，接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。否则，投标无效。未专门面向中小企业采购的项目，接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
注：本意向书内容将作为签订合同的附件之一。各方成员应在本意向书上共同盖章确认。分包单位指投标供应商，接受分包的单位指承接分包内容的供应商。
『分包意向协议书』（格式）
采购人、采购代理机构：
分包意向立约方［分包单位全称］、［接受分包的单位1全称］、［接受分包的单位…全称］自愿达成分包意向，参加［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的采购活动。各方就项目的响　应和合同实施阶段的有关事务协商一致，订立如下协议：
一、分包意向各方关系及约束
本次政府采购活动中，［分包单位全称］以投　标供应商的身份参加本项目的采购活动。如获中标资格：
1．［分包单位全称］与采购人签订政府采购合同，承接分包意向的各单位与［分包单位全称］签订分包合同。
2．［分包单位全称］就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
3．分包意向立约方均不得以任何理由提出终止本意向协议。
二、分包内容及合同金额占比：
1．［分包单位全称］为［______］（填写：大型企业、中型企业、小型企业、微型企业、其他非企业单位），将承担适宜分包部分［______］（填具体分包内容），占合同总金额［___］%的工作内容。
2．［接受分包的单位1全称］为［______］（填写：大型企业、中型企业、小型企业、微型企业、其他非企业单位），将承担适宜分包部分［______］（填具体分包内容），占合同总金额［___］%的工作内容。
3．［接受分包的单位…全称］为［______］（填写：大型企业、中型企业、小型企业、微型企业、其他非企业单位），将承担适宜分包部分［______］（填具体分包内容），占合同总金额［___］%的工作内容。
三、接受分包的单位与分包单位之间的关系：
1．［接受分包的单位1全称］与［分包单位全称］之间［___］（填“存在”或不存在）存在直接控股、管理关系。
2．［接受分包的单位…全称］与［分包单位全称］之间［___］（填“存在”或不存在）直接控股、管理关系。
四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，［分包单位全称］同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。
五、［接受分包的单位…全称］在参加本次政府采购活动前三年内（以自然日计）在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
六、本意向书在自签署之日起生效，有效期至本项目中标结果公告期限届满之日。如获中标资格，有效期延续至合同履行完毕之日。
七、本意向书正本一式［___］份，分包意向立约方各一份，签订政府采购合同时向采购人提供一份（作为采购合同的组成部分）。

分包单位：（单位全称并加盖公章）
法定代表人（负责人）：（签字或盖章）
签署日期：　　年　月　日

接受分包的单位1：（单位全称并加盖公章）
法定代表人（负责人）：（签字或盖章）
签署日期：　　年　月　日

接受分包的单位…：（单位全称并加盖公章）
法定代表人（负责人）：（签字或盖章）
签署日期：　　年　月　日


（二）落实政府采购政策需要满足的资格条件
供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应按下文给定格式填写声明函（给定格式）；供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限）。未按要求提供的，视为无效投标文件。
以联合体形式参加政府采购活动或者合同分包的，《中小企业声明函》中需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。
中标供应商的声明函\证明函将随中标结果一同公布，接受社会监督。
1．中小企业声明函
说明：
① 声明函中的中小企业指的是货物制造商、工程承建商或服务承接商。特别地，对于货物类项目，供应商希望获得政府采购优惠政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。
② 声明函中“从业人员”、“营业收入”、“资产总额”填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
③ 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：见第二章「前附表」。
『中小企业声明函』
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
家具采购：
（1）［标的名称］，属于［采购文件中明确的所属行业］；制造商为［企业名称］，从业人员［___］人，营业收入为［___］万元，资产总额为［___］万元，属于［___企业］（选填中型企业、小型企业、微型企业）；
（2）［标的名称］，属于［采购文件中明确的所属行业］；制造商为［企业名称］，从业人员［___］人，营业收入为［___］万元，资产总额为［___］万元，属于［___企业］（选填中型企业、小型企业、微型企业）；
……
除甲醛服务：
（1）［标的名称］，属于［采购文件中明确的所属行业］；承接企业为［企业名称］，从业人员［___］人，营业收入为［___］万元，资产总额为［___］万元，属于［___企业］（选填中型企业、小型企业、微型企业）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日




2．残疾人福利性单位声明函
说明：供应商在填报前请认真阅读《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
『残疾人福利性单位声明函』（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加［项目名称］（项目编号：［项目编号］）采购包［___］的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日

3．监狱企业证明函
说明：供应商在填报前请认真阅读《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
『监狱企业证明函』
根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。


（三）特定资格条件（如有）
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第四部分　实质性条款响应
说明：对第三章“招标内容及要求”中标注“★”的各项实质性条款作出响应，若招标文件未设置实质性条款，则请忽略此表。
	序号
	招标文件
	投标文件
	响 应说明

	
	实质性条款
	响 应内容或索引
	

	示例：
	某单位购买扫描设备
	
	

	1
	★平均无故障时间：≥500小时
	平均无故障时间：600小时
	优于

	2
	★扫描速度：每分钟25页以上
	扫描速度：每分钟25页
	符合

	3
	★扫描方式：双面高速扫描
	扫描方式：单面高速扫描
	负偏离

	…
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	① 表格行数不够时，请自行扩展。
② 因单元格空间有限，不足以容纳响 应内容（如用于证明产品性能、功能的图、表、认证证书、检测报告等）时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方4.1 表题”或“见本表下方4-1 图题”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。
③ “响 应说明”应根据实际响 应程度填写“优于”、“符合”、“负偏离”，对实质性条款的响应出现负偏离的，按无效投标处理。
④ 表格中“示例”部分仅供参考，供应商在响应时请自行清除。


附：	实质性响应材料
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第五部分　投标方案
（一）技术（服务）条款响应（暗标盲评部分）
特别提醒：
①请按照招标文件第二章“评审方法和程序”的“（二）评标形式”中的暗标盲评部分的响应要求进行编制，否则，其投标视为无效。
②暗标盲评部分的响应内容必须在“（一）技术条款响应”下完整体现，不允许引用其他响应部分的内容。

技术（服务）响应方案
供应商结合第三章《招标内容及要求》相关要求及第二章《评审要素及分值一览表》暗标部分中各评审要素逐项编写方案。

示例：
1．组织实施方案

2．售后服务方案


（二）商务条款响应
1.商务要求（非实质性）条款偏差表
	序号
	招标文件
	投标文件
	响应说明

	
	商务要求非实质性条款
	商务要求响应内容或索引
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	① 只需对第三章商务要求中的非实质性条款（未标注★的）作出响应。表格行数不够时，请自行扩展。
② 因单元格空间有限，不足以容纳响应内容时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方5.2.1 表题”或“见本表下方5-2-1 图题”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。
③ “响应说明”应根据实际响应程度填写“优于”、“符合”、“负偏离”。
④ 表格中“示例”部分仅供参考，供应商在响应时请自行清除。



2.商务评审部分响应方案
供应商结合第三章《招标内容及要求》相关要求及第二章《评审要素及分值一览表》商务评审部分中各评审要素逐项编写方案。

示例：
1．体系认证


2．环境标志产品认证


3.技术参数响应
	序号
	招标文件
	投标文件
	响应说明

	
	技术要求非实质性条款
	技术要求响应内容或索引
	

	示例
	黑色，打印量≥1500页
	1、黑色，打印量1500页……
2、产品描述、产品优势（若有）
	符合

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	① 只需对第三章技术（服务）要求中的非实质性条款（未标注★的）作出响应。表格行数不够时，请自行扩展。
② 因单元格空间有限，不足以容纳响应内容时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方5.1.1 表题”或“见本表下方5-1-1 图题”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。
③ “响应说明”应根据实际响应程度填写“优于”、“符合”、“负偏离”。
④ 表格中“示例”部分仅供参考，供应商在响应时请自行清除。


附：检测报告



4．主要生产设备
	设备名称
	型号
	用途
	制造商
	已服役年限
	设备购买发票或报关单复印件

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	① 表格行数不足时请自行扩展。
② 因单元格空间有限，不足以容纳响应内容时，允许在本表下方另附，但须在“响应内容或索引”中注明引用位置，如“见本表下方5.2.1 表题”或“见本表下方5-2-1 图题”（可自行编号，并确保上下文一致，因引用位置错误引起的不良后果由供应商自行承担）。


附：设备购买发票或报关单复印件



5．供应商承诺


6．业绩




（三）合同条款响应
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选☑：Alt+小键盘9745）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	合同主条款
	合同条款明细
	投标文件响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	① 表格行数不够时，请自行扩展。
② 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
③ “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。




（四）其他需要提供的资料
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第六部分　供应商概况
（一）供应商基本信息
	单位基本情况

	供应商全称
	

	注册地址
	
	成立时间
	

	统一社会信用代码
	
	单位性质
	

	法定代表人
（负责人）
	
	所属行业
	

	基本存款账户
开户银行
	
	基本存款
账户账号
	

	上年度营业收入*
	
	资产总额
	

	经营范围
	

	资质证书名称
	证书号
	等级
	类型

	
	
	
	

	
	
	
	

	从业人员情况

	从业人员总数
	　　（人）
	管理人员
	　　（人）
	专业技术
	　　（人）

	
	
	残疾人
	　　（人）
	少数民族
	　　（人）

	存在直接控股、管理关系的相关供应商

	关系
	供应商名称

	
	

	
	

	说明
	① 成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不填写“上年度营业收入”；
② 招标文件接受联合体的，联合体各方均应提供；
③ 表格空间不足时，请自行扩展。




（二）供应商参加政府采购活动承诺书
未签署下列承诺书的，将被视为无效投标，其责任由供应商自行承担。
1．质量安全责任承诺书
为保证本采购项目顺利进行，作为参与本次采购活动的供应商，现郑重承诺：
（1）我方所投产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。
（2）我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。
（3）对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。
（4）我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。
（5）若我方所投产品或原材料属于强制性产品认证目录内品目，我方承诺该产品或原材料满足国家强制性产品认证要求，具备“中国国家强制性产品认证证书”。

供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日

2．参加政府采购活动行为自律承诺书
作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：
（1）不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；
（2）不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中 标、成 交；
（3）不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中 标、成 交；
（4）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
（5）不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
（6）不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；
（7）不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；
（8）不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；
（9）不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。
（10）尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日
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3．符合本国产品标准的声明函
说明：
① 供应商在填报前请认真阅读《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
② 供应商提供的产品为本国产品的，按下文给定格式填写《关于符合本国产品标准的声明函》或者提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件；出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。
当采购项目或者采购包中含有多种产品的，供应商还应当提供《关于本国产品比例的声明函》，承诺提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。
③ 供应商未按照上述要求提供相关内容的，不享受本国产品的支持政策，但不影响投标文件的有效性。

关于符合本国产品标准的声明函（格式）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.［产品名称1］，生产厂为［厂名］，厂址为［生产厂址］。［产品名称1］的中国境内生产的组件成本占比≥［规定比例］。［产品名称1］的［关键组件］在中国境内生产。［产品名称1］的［关键工序］在中国境内完成。
2.［产品名称2］，生产厂为［厂名］，厂址为［生产厂址］。［产品名称1］的中国境内生产的组件成本占比≥［规定比例］。［产品名称2］的［关键组件］在中国境内生产。［产品名称2］的［关键工序］在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日


填写说明：
（1）产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
（2）生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
（3）该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。
（4）该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。
（5）该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]

所投产品为本国产品的有关证明文件
【以财政部会同有关部门规定的有关证明文件为准】
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关于本国产品比例的声明函（格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商：（供应商全称并加盖公章）
日　期：　　年　月　日
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