[bookmark: _GoBack]采购需求

	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	工程施工质量实施要求 
第一部分： 
（一）大厅地面石材结晶施工（原有地面保留） 
1.基层预处理：施工前彻底清理地面石材缝隙、表面灰尘、油污、胶渍、泥沙等杂物，对石材表面细微划痕、局部污渍进行预处理修复，确保地面干净、干燥、平整，无积水、无杂物堆积。 
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	2.结晶工艺标准：采用专业石材结晶机配合结晶药剂整体打磨结晶，分粗磨、细磨、抛光三道工序施工，均匀覆盖地面所有石材区域，边角、墙根等机器盲区人工精细处理，无遗漏点位。
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	3.成品质量要求：结晶完成后石材表面光泽度均匀一致，手感细腻光滑，无磨痕、水印、色差、斑驳现象；石材缝隙平整顺直，整体地面平整度达标，无起砂、起粉、凹凸问题；有效提升石材硬度、防污防水性能，达到大厅精装地面验收标准。

	4
	
	4.施工防护：施工全程做好墙面、现场成品遮挡防护，避免结晶药剂、污水污染待施工墙面及原有构件。
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	（二）墙面乳胶漆改石材干挂施工 
1.基层检查处理：全面检查原有乳胶漆墙面基层，确认墙体坚实、无空鼓、开裂、脱落、粉化问题；对局部破损、起皮、开裂位置提前修补找平，清理墙面浮灰、松动涂层，保证干挂基层牢固稳定。
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	2.龙骨安装质量要求：采用国标专用干挂金属龙骨，所有龙骨型材规格、壁厚符合装饰装修设计标准；龙骨横竖排布间距均匀、尺寸精准，定位放线准确无误，打孔固定牢固，膨胀螺栓入墙深度达标，无松动、虚装、偏移情况；龙骨焊接、拼接位置平整牢固，防锈防腐处理到位，无锈蚀、焊点毛刺。
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	3.石材安装施工标准：石材板材进场需核对规格、色泽、纹理，无裂纹、缺角、掉边、色差、污渍等质量缺陷；石材干挂挂件安装牢固，挂点数量符合规范要求，板材拼接缝隙均匀、顺直、宽窄一致；墙面整体垂直度、平整度达标，无倾斜、凹凸、翘边现象。
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	4.收口及细节处理：墙面阴阳角、墙顶交接、墙地交接位置收口规整严密，无缝隙、无错位；石材拼接缝隙打胶饱满、光滑、平整，胶线顺直美观，无气泡、断胶、溢胶污染墙面石材。

	9
	
	5.整体验收标准：完工后整面石材墙面平整大气、纹理统一、接缝规整，结构稳固，无松动异响，符合室内精装石材干挂质量验收规范。
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	（三）顶面吊顶拆除及软膜天花安装施工 
1.旧吊顶拆除施工要求：拆除前先断电，排查顶面原有管线、灯具、消防点位（喷淋、烟感等），做好标识保护；采用人工精细化拆除方式，禁止暴力敲打、大面积猛拆，避免震动破坏顶面楼板、原有水电及消防管线；拆除过程分类收集废旧材料，杜绝建筑垃圾掉落磕碰墙面、地面石材成品。
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	2.顶面基层清理加固：旧吊顶全部拆除完成后，清理顶面残留龙骨、杂物、垃圾，检查顶面楼板平整度、牢固度，对松动基层点位进行加固处理，确保软膜天花安装基底稳定。
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	3.软膜天花安装质量标准：定制软膜天花尺寸精准，裁切整齐无毛边、破损、污渍；龙骨框架安装平整、牢固、水平度达标，无变形、松动；软膜张拉均匀、平整紧绷，无褶皱、松弛、下垂、鼓包现象；边角收口严密贴合，无翘边、缝隙。
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	4.配套点位适配：严格避让、适配顶面消防喷淋、烟感、照明、出风口等设备点位，开孔精准、收口规整，不遮挡、不损坏原有设备，满足消防合规及使用功能要求。
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	5.成品效果要求：整体顶面平整通透、色调统一，无明显拼接痕迹，造型规整，符合大厅整体装修风格。
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	第二部分 
（一）报告厅拆除新建工程专项 
1.多余门洞封堵改造，对多余通道采用石膏板封闭，优化报告厅独立封闭声学空间；
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	2.独立设备机房新建石膏板隔墙围护，用于存放音响、灯光、中控设备；
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	（二）天花 / 吊顶工程专项 
1.全场吕方吊顶，不影响消防喷淋、烟感、通风管道、强弱电桥架；
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	2.设备区域、吊顶内管线区域顶面局部喷黑处理，隐藏杂乱管线；

	19
	
	3.周边石膏板基层批刮腻子、白色环保乳胶漆，平整无开裂；

	
	
	4.观众席上空大面积木纹转印铝方通造型吊顶，兼具吸音、装饰、通风功能；
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	5.全场窗帘盒一体化暗藏设计，配套定制遮光隔音窗帘；
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	（三）地面工程专项 
主席台区域：整体抬高演讲台，面层统一饰面，预留演讲台电源插座、地插、话筒走线槽；
观众阶梯地台：多级阶梯整体造型设计，保证每排观众视线无遮挡，阶梯侧面收口美观、防滑防撞；
全场地面面层：环保同质透心塑胶地板，防滑、静音、耐磨，走路无脚步声，适配学术安静环境。
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	（四）墙身及造型墙面工程专项
主墙面（主席台背景墙）：木饰面护墙板整体造型，提升报告厅庄重学术氛围；
两侧吸音墙体：大面积填充吸音棉构造，解决大厅回声、杂音，满足声学指标；
管道隐蔽处理：室内外露暖气管道全包饰面板遮挡，整齐美观；
窗边设计：窗台采用石材台面，防水耐脏，窗边收口一体化。
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	（五）电力改造专项工程 
全场强电管道预埋，观众区、主席台、机房、窗边统一布置五孔插座、多媒体地插、总配电箱、分路控制箱，插座回路独立漏电保护。
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	第三部分 安全施工实施要求
1.人员安全管理：所有进场施工人员必须佩戴安全帽、防护手套等对应劳保用品，高空作业（吊顶拆除、墙面干挂施工）必须搭设稳固脚手架或使用安全梯，严禁高空抛物、违规登高、悬空作业；特种作业人员必须持证上岗，严禁无证操作。
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	2.用电安全规范：现场施工用电采用标准化临时用电线路，电线架空规整、无乱拉乱接、无破损漏电情况；施工设备、机具接地接零保护到位，下班及时断电，杜绝私接电器、超负荷用电，严防触电安全事故。
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	3.防火安全要求：施工现场严禁吸烟、明火作业，如需动火施工必须提前报备、配备灭火器材、做好防火隔离；软膜天花、石材辅料等易燃材料单独规范堆放，远离火源、电源。
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	4.结构及设备安全：施工全过程严禁破坏建筑主体结构、承重墙体、梁柱；严禁私自改动原有水电管线、消防设施、通风系统，如需微调必须经甲方及现场管理人员确认后方可施工。
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	5.施工机具安全：所有施工机械、设备进场前检查调试，运行正常、无故障隐患；作业时规范操作，定期检修保养，杜绝机具带病作业，防止机械伤害事故。
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	6.应急管理：现场配备基础消防器材、应急防护用品，施工人员熟悉现场安全逃生路线，遇突发安全问题立即停工、上报、妥善处置。
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	第四部分 文明施工及现场管理要求
1.场地整洁管理：施工现场每日日清日结，施工垃圾、废料分类堆放、及时清运，严禁长期堆积；材料、机具摆放整齐有序，划分专属堆放区域，不占用通行通道，保持大厅现场整洁通畅。
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	2.扬尘噪音控制：拆除、打磨等粉尘作业采取洒水、遮挡防尘措施，减少现场扬尘污染；严格管控施工时间，规避休息时段施工，降低施工噪音，减少环境影响。
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	3.成品保护管理：全程重点保护原有石材地面，施工区域铺设防护垫、保护膜，严禁重物撞击、尖锐物品划伤地面、墙面成品；施工过程对已完工工序、原有设备、门窗等做好遮挡防护，杜绝污染、磕碰损坏。
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	4.现场秩序管理：施工人员统一规范着装，严禁无关人员随意进出施工区域；现场严禁随地吐痰、乱扔杂物，杜绝现场嬉戏打闹、违规作业行为，保持良好施工秩序。
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	5.物料管理：进场原材料、半成品分类标识堆放，防潮、防损、防污染存放；废旧建材、建筑垃圾集中收纳，做到工完、料尽、场地清。
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	第五部分 施工进度及工序管理要求
1.施工班组严格按照既定施工进度计划施工，合理排布顶面拆旧→墙面基层处理→墙面石材干挂→地面结晶养护→顶面软膜安装→整体清洁收作业，杜绝工序混乱、拖延工期。
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	2.每道工序完成后，施工单位自行自检，自检合格后报请甲方验收，验收签字确认后方可进入下道施工工序。
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	3.施工过程中遇到基层异常、尺寸偏差、设备冲突等问题，立即停工上报，沟通确认解决方案后再继续施工，严禁私自整改、隐蔽问题施工。



