采购需求
本次采购项目为采购就业创业孵化基地暨残疾人工作室装修工程项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：

(一）项目概况

项目位于榆林市残疾人服务中心，计划对办公大楼的三、四、五楼进行整体装修改造，打造一个残疾人就业创业孵化基地。建筑面积约3000平米。
（二）工程量清单

包含房屋建筑与装饰工程和电气设备安装工程，要按照施工图纸施工。
分部分项工程项目清单

工程名称：房屋建筑与装饰工程                   专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	1
	3F
	
	
	

	
	1.1
	电梯厅、过道
	
	
	

	
	1.1.1
	拆除
	
	
	

	1
	011706001002
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:塑胶地面
	m2
	168.2

	2
	011706003002
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:石膏板
	m2
	168.2

	3
	011708002002
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称:墙面
	m2
	343.32

	4
	011710001002
	套装门拆除
	1.铲除部位名称:墙面
	樘
	18

	
	1.1.2
	新建
	
	
	

	5
	011504001002
	暖气罩
	1.防护材料种类:实木颗粒板
	m2
	2.34

	6
	011101005002
	塑胶地面
	1.底胶种类、厚度:氯丁橡胶粘接剂
2.面胶种类、厚度:3mm
	m2
	168.2

	7
	011101008002
	自流平找平层
	1.界面剂材料种类、遍数:水泥基自流平砂浆
2.找平层厚度、材料种类:4mm
	m2
	168.2

	8
	011302001002
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨(不上人型)
2.面板材料品种、规格:9mm石膏板天棚面层
	m2
	168.2

	9
	011403001003
	抹灰面油漆
	1.基层类型:顶面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	168.2

	10
	011403001004
	抹灰面油漆
	1.基层类型:墙面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	288.74

	11
	03B004
	暖气罩金属百叶
	1.洞口尺寸:1200*600
2.百叶材料品种、规格:成品金属
	个
	1

	12
	03B005
	金属门窗套
	1.基层材料品种、规格:12mm阻燃板
2.面层材料品种、规格:1.2mm不锈钢哑光
	m2
	7.23

	13
	03B006
	暖气罩台面石材
	1.窗台板材质、规格:18mm人造石材300mm宽
	m2
	1.94

	14
	03B007
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度:50mm
2.面层材料品种、规格:铝型材
	m
	13.4

	15
	03B008
	岩板
	1.安装方式:粘接剂
2.面层材料品种、规格:12mm岩板
	m2
	10.94

	16
	03B009
	瓷砖
	1.安装方式:粘接剂
2.面层材料品种、规格:10mm瓷砖600*1200
	m2
	17.88

	17
	03B010
	墙、柱面装饰板
	1.面层材料品种、规格:不锈钢饰面（长城板）
	m2
	1.32

	
	1.2
	休息室
	
	
	

	
	1.2.1
	拆除
	
	
	

	18
	011706001001
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:塑胶地面
	m2
	39

	19
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:石膏板
	m2
	39

	20
	011708002001
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称:墙面
	m2
	67.35

	
	1.2.2
	新建
	
	
	

	21
	011101005001
	塑胶地面
	1.底胶种类、厚度:氯丁橡胶粘接剂
2.面胶种类、厚度:3mm
	m2
	39

	22
	011101008001
	自流平找平层
	1.界面剂材料种类、遍数:水泥基自流平砂浆
2.找平层厚度、材料种类:4mm
	m2
	39

	23
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨(不上人型)
2.面板材料品种、规格:9mm石膏板天棚面层
	m2
	39

	24
	011403001001
	抹灰面油漆
	1.基层类型:顶面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	39

	25
	011403001002
	抹灰面油漆
	1.基层类型:墙面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	68.64

	26
	011403001002
	暖气罩
	1.防护材料种类:实木颗粒板
	m2
	3.54

	27
	011403001002
	暖气罩金属百叶
	1.洞口尺寸:1200*600
2.百叶材料品种、规格:成品金属
	个
	1

	28
	011403001002
	暖气罩台面石材
	1.窗台板材质、规格:18mm人造石材300mm宽
	m2
	1.54

	29
	011403001002
	木质踢脚线
	1.面层材料品种、规格:60mm成品木质
	m
	17.83

	
	1.3
	茶艺工作室
	
	
	

	
	1.3.1
	拆除
	
	
	

	30
	011701001002
	砖砌体拆除
	1.砌体名称:轻质墙板墙90厚
	m2
	170.88

	31
	011706001004
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:塑胶地面
	m2
	56.69

	32
	011706003004
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:石膏板
	m2
	56.69

	33
	011708002004
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称:墙面
	m2
	93.4

	
	1.3.2
	新建
	
	
	

	34
	011101005004
	塑胶地面
	1.底胶种类、厚度:氯丁橡胶粘接剂
2.面胶种类、厚度:3mm
	m2
	56.69

	35
	011101008004
	自流平找平层
	1.界面剂材料种类、遍数:水泥基自流平砂浆
2.找平层厚度、材料种类:4mm
	m2
	56.69

	36
	011205001006
	墙、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:9mm石膏板
	m2
	5.84

	37
	011302001004
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨(不上人型)
2.面板材料品种、规格:9mm石膏板天棚面层
	m2
	56.69

	38
	011403001007
	抹灰面油漆
	1.基层类型:顶面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	56.69

	39
	011403001008
	抹灰面油漆
	1.基层类型:墙面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	52.92

	40
	011504001005
	暖气罩
	1.防护材料种类:实木颗粒板
	m2
	4.41

	41
	011504001005
	暖气罩金属百叶
	1.洞口尺寸:1200*600
2.百叶材料品种、规格:成品金属
	个
	2

	42
	011504001005
	暖气罩台面石材
	1.窗台板材质、规格:18mm人造石材300mm宽
	m2
	2.18

	43
	011504001005
	木质踢脚线
	1.面层材料品种、规格:60mm成品木质
	m
	20.78

	44
	011504001005
	成品线条
	1.线条材料品种、规格:60mm宽实木颗粒18mm厚
	m
	17.59

	
	1.4
	插花/园艺工作室
	
	
	

	
	1.4.1
	拆除
	
	
	

	45
	011706001005
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:塑胶地面
	m2
	56.69

	46
	011706003005
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:石膏板
	m2
	56.69

	47
	011708002005
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称:墙面
	m2
	77.82

	
	1.4.2
	新建
	
	
	

	48
	010402001001
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土
2.墙体厚度:200
	m3
	3.94

	49
	011101005005
	塑胶地面
	1.底胶种类、厚度:氯丁橡胶粘接剂
2.面胶种类、厚度:3mm
	m2
	56.04

	50
	011101008005
	自流平找平层
	1.界面剂材料种类、遍数:水泥基自流平砂浆
2.找平层厚度、材料种类:4mm
	m2
	56.04

	51
	011205003007
	墙、柱面装配式装饰板
	1.部位:电梯厅
2.基层类型、部位:12mm阻燃板
	m2
	10.2

	52
	011302001005
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨(不上人型)
2.面板材料品种、规格:9mm石膏板天棚面层
	m2
	56.04

	53
	011403001009
	抹灰面油漆
	1.基层类型:顶面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	56.04

	54
	011403001010
	抹灰面油漆
	1.基层类型:墙面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	59.87

	55
	011504001006
	暖气罩
	1.防护材料种类:实木颗粒板
	m2
	4.32

	56
	03B004
	暖气罩金属百叶
	1.洞口尺寸:1200*600
2.百叶材料品种、规格:成品金属
	个
	2

	57
	03B005
	暖气罩台面石材
	1.窗台板材质、规格:18mm人造石材300mm宽
	m2
	2.16

	58
	03B006
	柜体台面石材
	1.窗台板材质、规格:18mm人造石材300mm宽
	m2
	4.11

	59
	03B009
	木质踢脚线
	1.面层材料品种、规格:60mm成品木质
	m
	5.53

	
	1.5
	咖啡工作室
	
	
	

	
	1.5.1
	拆除
	
	
	

	60
	011706001006
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:塑胶地面
	m2
	58.04

	61
	011706003006
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:石膏板
	m2
	58.04

	62
	011708002006
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称:墙面
	m2
	81.5

	
	1.5.2
	新建
	
	
	

	63
	010402001002
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土
2.墙体厚度:200
	m3
	5.22

	64
	011101005006
	塑胶地面
	1.底胶种类、厚度:氯丁橡胶粘接剂
2.面胶种类、厚度:3mm
	m2
	58.04

	65
	011101008006
	自流平找平层
	1.界面剂材料种类、遍数:水泥基自流平砂浆
2.找平层厚度、材料种类:4mm
	m2
	58.04

	66
	011205003009
	墙、柱面装配式装饰板
	1.部位:电梯厅
2.基层类型、部位:12mm阻燃板
	m2
	10.2

	67
	011302001006
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨(不上人型)
2.面板材料品种、规格:9mm石膏板天棚面层
	m2
	58.04

	68
	011403001011
	抹灰面油漆
	1.基层类型:顶面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	58.04

	69
	011403001012
	抹灰面油漆
	1.基层类型:墙面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	42.2

	70
	011504001007
	暖气罩
	1.防护材料种类:实木颗粒板
	m2
	4.32

	71
	03B003
	暖气罩金属百叶
	1.洞口尺寸:1200*600
2.百叶材料品种、规格:成品金属
	个
	2

	72
	03B004
	暖气罩台面石材
	1.窗台板材质、规格:18mm人造石材300mm宽
	m2
	2.16

	73
	03B005
	柜体台面石材
	1.窗台板材质、规格:18mm人造石材300mm宽
	m2
	3.73

	74
	03B008
	木质踢脚线
	1.面层材料品种、规格:60mm成品木质
	m
	14.42

	
	1.6
	烘焙工作室
	
	
	

	
	1.6.1
	拆除
	
	
	

	75
	011706001007
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:塑胶地面
	m2
	58.42

	76
	011706003007
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:石膏板
	m2
	58.42

	77
	011708002007
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称:墙面
	m2
	81.96

	
	1.6.2
	新建
	
	
	

	78
	011101005007
	塑胶地面
	1.底胶种类、厚度:氯丁橡胶粘接剂
2.面胶种类、厚度:3mm
	m2
	58.42

	79
	011101008007
	自流平找平层
	1.界面剂材料种类、遍数:水泥基自流平砂浆
2.找平层厚度、材料种类:4mm
	m2
	58.42

	80
	011205003011
	墙、柱面装配式装饰板
	1.部位:电梯厅
2.基层类型、部位:12mm阻燃板
	m2
	10.2

	81
	011302001007
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨(不上人型)
2.面板材料品种、规格:9mm石膏板天棚面层
	m2
	58.42

	82
	011403001013
	抹灰面油漆
	1.基层类型:顶面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	58.42

	83
	011403001014
	抹灰面油漆
	1.基层类型:墙面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	63.49

	84
	011504001008
	暖气罩
	1.防护材料种类:实木颗粒板
	m2
	4.41

	85
	03B05
	暖气罩金属百叶
	1.洞口尺寸:1200*600
2.百叶材料品种、规格:成品金属
	个
	2

	86
	03B06
	暖气罩台面石材
	1.窗台板材质、规格:18mm人造石材300mm宽
	m2
	2.16

	87
	03B07
	柜体台面石材
	1.窗台板材质、规格:18mm人造石材300mm宽
	m2
	2.16

	88
	03B10
	木质踢脚线
	1.面层材料品种、规格:60mm成品木质
	m
	9.64

	
	1.7
	手工文创工作室
	
	
	

	
	1.7.1
	拆除
	
	
	

	89
	011706001008
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:塑胶地面
	m2
	58.42

	90
	011706003008
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:石膏板
	m2
	58.42

	91
	011708002008
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称:墙面
	m2
	80.86

	
	1.7.2
	新建
	
	
	

	92
	011101005008
	塑胶地面
	1.底胶种类、厚度:氯丁橡胶粘接剂
2.面胶种类、厚度:3mm
	m2
	58.42

	93
	011101008008
	自流平找平层
	1.界面剂材料种类、遍数:水泥基自流平砂浆
2.找平层厚度、材料种类:4mm
	m2
	58.42

	94
	011205003013
	墙、柱面装配式装饰板
	1.部位:电梯厅
2.基层类型、部位:12mm阻燃板
	m2
	10.2

	95
	011302001008
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨(不上人型)
2.面板材料品种、规格:9mm石膏板天棚面层
	m2
	58.42

	96
	011403001015
	抹灰面油漆
	1.基层类型:顶面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	58.42

	97
	011403001016
	抹灰面油漆
	1.基层类型:墙面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	62.73

	98
	011504001009
	暖气罩
	1.防护材料种类:实木颗粒板
	m2
	4.41

	99
	03B04
	暖气罩金属百叶
	1.洞口尺寸:1200*600
2.百叶材料品种、规格:成品金属
	个
	2

	100
	03B05
	暖气罩台面石材
	1.窗台板材质、规格:18mm人造石材300mm宽
	m2
	2.16

	101
	03B07
	木质踢脚线
	1.面层材料品种、规格:60mm成品木质
	m
	9.64

	
	1.8
	雕刻工作室
	
	
	

	
	1.8.1
	拆除
	
	
	

	102
	011706001010
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:塑胶地面
	m2
	58.42

	103
	011706003010
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:石膏板
	m2
	58.42

	104
	011708002010
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称:墙面
	m2
	80.86

	
	1.8.2
	新建
	
	
	

	105
	011101005010
	塑胶地面
	1.底胶种类、厚度:氯丁橡胶粘接剂
2.面胶种类、厚度:3mm
	m2
	58.42

	106
	011101008010
	自流平找平层
	1.界面剂材料种类、遍数:水泥基自流平砂浆
2.找平层厚度、材料种类:4mm
	m2
	58.42

	107
	011205003018
	墙、柱面装配式装饰板
	1.基层类型、部位:12mm阻燃板
	m2
	10.2

	108
	011302001010
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨(不上人型)
2.面板材料品种、规格:9mm石膏板天棚面层
	m2
	58.42

	109
	011403001019
	抹灰面油漆
	1.基层类型:顶面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	58.42

	110
	011403001020
	抹灰面油漆
	1.基层类型:墙面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	62.73

	111
	011504001011
	暖气罩
	1.防护材料种类:实木颗粒板
	m2
	4.41

	112
	03B04
	暖气罩金属百叶
	1.洞口尺寸:1200*600
2.百叶材料品种、规格:成品金属
	个
	2

	113
	03B05
	暖气罩台面石材
	1.窗台板材质、规格:18mm人造石材300mm宽
	m2
	2.16

	114
	03B07
	木质踢脚线
	1.面层材料品种、规格:60mm成品木质
	m
	9.64

	
	1.9
	数据标注室
	
	
	

	
	1.9.1
	拆除
	
	
	

	115
	011706001011
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:塑胶地面
	m2
	58.42

	116
	011706003011
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:石膏板
	m2
	58.42

	117
	011708002011
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称:墙面
	m2
	80.86

	
	1.9.2
	新建
	
	
	

	118
	011101005011
	塑胶地面
	1.底胶种类、厚度:氯丁橡胶粘接剂
2.面胶种类、厚度:3mm
	m2
	58.42

	119
	011101008011
	自流平找平层
	1.界面剂材料种类、遍数:水泥基自流平砂浆
2.找平层厚度、材料种类:4mm
	m2
	58.42

	120
	011205003020
	墙、柱面装配式装饰板
	1.部位:电梯厅
2.基层类型、部位:12mm阻燃板
	m2
	10.2

	121
	011302001011
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨(不上人型)
2.面板材料品种、规格:9mm石膏板天棚面层
	m2
	58.42

	122
	011403001021
	抹灰面油漆
	1.基层类型:顶面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	58.42

	123
	011403001022
	抹灰面油漆
	1.基层类型:墙面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	62.73

	124
	011504001012
	暖气罩
	1.防护材料种类:实木颗粒板
	m2
	4.41

	125
	03B05
	暖气罩金属百叶
	1.洞口尺寸:1200*600
2.百叶材料品种、规格:成品金属
	个
	2

	126
	03B06
	暖气罩台面石材
	1.窗台板材质、规格:18mm人造石材300mm宽
	m2
	2.16

	127
	03B08
	木质踢脚线
	1.面层材料品种、规格:60mm成品木质
	m
	22.16

	
	1.10
	卫生间
	
	
	

	
	1.9.1
	拆除
	
	
	

	128
	011706001012
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:塑胶地面
	m2
	50.84

	129
	011706002001
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	1.龙骨及饰面种类:隔断板
	m2
	38.6

	130
	011706003012
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:石膏板
	m2
	50.84

	131
	011712002001
	卫生洁具拆除
	1.卫生洁具种类:马桶
	件
	10

	132
	011712002005
	卫生洁具拆除
	1.卫生洁具种类:挂式小便器
	件
	3

	133
	011712002003
	卫生洁具拆除
	1.卫生洁具种类:脸盆
	件
	8

	
	1.9.2
	新建
	
	
	

	134
	011101005012
	塑胶地面
	1.底胶种类、厚度:氯丁橡胶粘接剂
2.面胶种类、厚度:3mm
	m2
	50.84

	135
	011101008012
	自流平找平层
	1.界面剂材料种类、遍数:水泥基自流平砂浆
2.找平层厚度、材料种类:4mm
	m2
	50.84

	136
	011207003001
	浴厕成品隔断
	1.抗倍特板，防潮板，阻燃，耐磨            2.规格：18mm,
	m2
	38.6

	137
	011302001012
	集成吊顶
	1.龙骨T型龙骨
2.规格600*600铝扣板
	m2
	50.84

	
	2
	4F
	
	
	

	
	2.1
	电梯厅、过道
	
	
	

	
	2.1.1
	拆除
	
	
	

	138
	011706001013
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:塑胶地面
	m2
	168.2

	139
	011706003013
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:石膏板
	m2
	168.2

	140
	011708002012
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称:墙面
	m2
	343.26

	141
	011710001003
	套装门拆除
	1.铲除部位名称:墙面
	樘
	18

	
	2.1.2
	新建
	
	
	

	142
	011101005013
	塑胶地面
	1.底胶种类、厚度:氯丁橡胶粘接剂
2.面胶种类、厚度:3mm
	m2
	168.2

	143
	011101008013
	自流平找平层
	1.界面剂材料种类、遍数:水泥基自流平砂浆
2.找平层厚度、材料种类:4mm
	m2
	168.2

	144
	011302001013
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨(不上人型)
2.面板材料品种、规格:9mm石膏板天棚面层
	m2
	168.2

	145
	011403001023
	抹灰面油漆
	1.基层类型:顶面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	168.2

	146
	011403001024
	抹灰面油漆
	1.基层类型:墙面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	288.74

	147
	011504001013
	暖气罩
	1.防护材料种类:实木颗粒板
	m2
	2.34

	148
	04B04
	暖气罩金属百叶
	1.洞口尺寸:1200*600
2.百叶材料品种、规格:成品金属
	个
	1

	149
	04B05
	金属门窗套
	1.基层材料品种、规格:12mm阻燃板
2.面层材料品种、规格:1.2mm不锈钢哑光
	m2
	7.23

	150
	04B06
	暖气罩台面石材
	1.窗台板材质、规格:18mm人造石材300mm宽
	m2
	1.94

	151
	04B07
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度:50mm
2.面层材料品种、规格:铝型材
	m
	13.4

	152
	04B08
	岩板
	1.安装方式:粘接剂
2.面层材料品种、规格:12mm岩板
	m2
	10.94

	153
	04B09
	瓷砖
	1.安装方式:粘接剂
2.面层材料品种、规格:10mm瓷砖600*1200
	m2
	17.88

	154
	04B11
	墙、柱面装饰板
	1.面层材料品种、规格:不锈钢饰面（长城板）
	m2
	1.32

	
	2.2
	休息室
	
	
	

	
	2.2.1
	拆除
	
	
	

	155
	011706001014
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:塑胶地面
	m2
	39

	156
	011706003014
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:石膏板
	m2
	39

	157
	011708002013
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称:墙面
	m2
	67.35

	
	2.2.2
	新建
	
	
	

	158
	011101005014
	塑胶地面
	1.底胶种类、厚度:氯丁橡胶粘接剂
2.面胶种类、厚度:3mm
	m2
	39

	159
	011101008014
	自流平找平层
	1.界面剂材料种类、遍数:水泥基自流平砂浆
2.找平层厚度、材料种类:4mm
	m2
	39

	160
	011302001014
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨(不上人型)
2.面板材料品种、规格:9mm石膏板天棚面层
	m2
	39

	161
	011403001025
	抹灰面油漆
	1.基层类型:顶面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	39

	162
	011403001026
	抹灰面油漆
	1.基层类型:墙面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	68.64

	163
	011504001014
	暖气罩
	1.防护材料种类:实木颗粒板
	m2
	3.54

	164
	04B01
	暖气罩金属百叶
	1.洞口尺寸:1200*600
2.百叶材料品种、规格:成品金属
	个
	1

	165
	04B02
	暖气罩台面石材
	1.窗台板材质、规格:18mm人造石材300mm宽
	m2
	1.54

	166
	04B04
	木质踢脚线
	1.面层材料品种、规格:60mm成品木质
	m
	17.83

	
	2.3
	手工艺品与书画展厅
	
	
	

	
	2.3.1
	拆除
	
	
	

	167
	011701001001
	砖砌体拆除
	1.砌体名称:轻质墙板墙90厚
	m2
	47.6

	168
	011706001003
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:塑胶地面
	m2
	114.18

	169
	011706003003
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:石膏板
	m2
	114.18

	170
	011708002003
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称:墙面
	m2
	118.89

	
	2.3.2
	新建
	
	
	

	171
	011101005003
	塑胶地面
	1.底胶种类、厚度:氯丁橡胶粘接剂
2.面胶种类、厚度:3mm
	m2
	114.18

	172
	011101008003
	自流平找平层
	1.界面剂材料种类、遍数:水泥基自流平砂浆
2.找平层厚度、材料种类:4mm
	m2
	114.18

	173
	011302001003
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨(不上人型)
2.面板材料品种、规格:9mm石膏板天棚面层
	m2
	114.18

	174
	011403001005
	抹灰面油漆
	1.基层类型:顶面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	114.18

	175
	011403001006
	抹灰面油漆
	1.基层类型:墙面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	103.62

	176
	011504001004
	暖气罩
	1.防护材料种类:实木颗粒板
	m2
	8.82

	177
	04B03
	暖气罩金属百叶
	1.洞口尺寸:1200*600
2.百叶材料品种、规格:成品金属
	个
	4

	178
	04B04
	暖气罩台面石材
	1.窗台板材质、规格:18mm人造石材300mm宽
	m2
	4.35

	179
	04B06
	木质踢脚线
	1.面层材料品种、规格:60mm成品木质
	m
	3

	
	2.4
	直播室
	
	
	

	
	2.4.1
	拆除
	
	
	

	180
	011706001009
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:塑胶地面
	m2
	58.04

	181
	011706003009
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:石膏板
	m2
	58.04

	182
	011708002009
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称:墙面
	m2
	79.85

	
	2.4.2
	新建
	
	
	

	183
	011101005009
	塑胶地面
	1.底胶种类、厚度:氯丁橡胶粘接剂
2.面胶种类、厚度:3mm
	m2
	58.04

	184
	011101008009
	自流平找平层
	1.界面剂材料种类、遍数:水泥基自流平砂浆
2.找平层厚度、材料种类:4mm
	m2
	58.04

	185
	011302001009
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨(不上人型)
2.面板材料品种、规格:9mm石膏板天棚面层
	m2
	52.2

	186
	011303001001
	采光天棚
	1.骨架种类、规格、中距:铝型材
2.面层材料品种、规格:UV白膜软膜天花（含灯片）
	m2
	5.22

	187
	011403001017
	抹灰面油漆
	1.基层类型:顶面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	52.2

	188
	011403001018
	抹灰面油漆
	1.基层类型:墙面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	73.47

	189
	011504001010
	暖气罩
	1.防护材料种类:实木颗粒板
	m2
	4.32

	190
	04B17
	暖气罩金属百叶
	1.洞口尺寸:1200*600
2.百叶材料品种、规格:成品金属
	个
	2

	191
	04B18
	暖气罩台面石材
	1.窗台板材质、规格:18mm人造石材300mm宽
	m2
	2.16

	192
	04B20
	木质踢脚线
	1.面层材料品种、规格:60mm成品木质
	m
	23.4

	
	2.5
	农产品展厅
	
	
	

	
	2.5.1
	拆除
	
	
	

	193
	011706001015
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:塑胶地面
	m2
	58.42

	194
	011706003015
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:石膏板
	m2
	58.42

	195
	011708002014
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称:墙面
	m2
	78.75

	
	2.5.2
	新建
	
	
	

	196
	011101005015
	塑胶地面
	1.底胶种类、厚度:氯丁橡胶粘接剂
2.面胶种类、厚度:3mm
	m2
	58.42

	197
	011101008015
	自流平找平层
	1.界面剂材料种类、遍数:水泥基自流平砂浆
2.找平层厚度、材料种类:4mm
	m2
	58.42

	198
	011205001011
	墙、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:9mm石膏板
	m2
	4.96

	199
	011302001015
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨(不上人型)
2.面板材料品种、规格:9mm石膏板天棚面层
	m2
	51.86

	200
	011303001002
	采光天棚
	1.骨架种类、规格、中距:铝型材
2.面层材料品种、规格:UV白膜软膜天花（含灯片）
	m2
	6.6

	201
	011403001027
	抹灰面油漆
	1.基层类型:顶面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	51.86

	202
	011403001028
	抹灰面油漆
	1.基层类型:墙面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	72.76

	203
	011504001015
	暖气罩
	1.防护材料种类:实木颗粒板
	m2
	4.41

	204
	04B03
	暖气罩金属百叶
	1.洞口尺寸:1200*600
2.百叶材料品种、规格:成品金属
	个
	2

	205
	04B04
	暖气罩台面石材
	1.窗台板材质、规格:18mm人造石材300mm宽
	m2
	2.19

	206
	04B06
	木质踢脚线
	1.面层材料品种、规格:60mm成品木质
	m
	11.8

	
	2.6
	盲人按摩室
	
	
	

	
	2.6.1
	拆除
	
	
	

	207
	011706001016
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:塑胶地面
	m2
	58.42

	208
	011706003016
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:石膏板
	m2
	58.42

	209
	011708002015
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称:墙面
	m2
	78.75

	
	2.6.2
	新建
	
	
	

	210
	011101005016
	塑胶地面
	1.底胶种类、厚度:氯丁橡胶粘接剂
2.面胶种类、厚度:3mm
	m2
	58.42

	211
	011101008016
	自流平找平层
	1.界面剂材料种类、遍数:水泥基自流平砂浆
2.找平层厚度、材料种类:4mm
	m2
	58.42

	212
	011302001017
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨(不上人型)
2.面板材料品种、规格:9mm石膏板天棚面层
	m2
	58.42

	213
	011403001029
	抹灰面油漆
	1.基层类型:顶面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	58.42

	214
	011403001030
	抹灰面油漆
	1.基层类型:墙面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	68.63

	215
	011504001016
	暖气罩
	1.防护材料种类:实木颗粒板
	m2
	4.41

	216
	04B02
	暖气罩金属百叶
	1.洞口尺寸:1200*600
2.百叶材料品种、规格:成品金属
	个
	2

	217
	04B03
	暖气罩台面石材
	1.窗台板材质、规格:18mm人造石材300mm宽
	m2
	2.16

	218
	04B05
	木质踢脚线
	1.面层材料品种、规格:60mm成品木质
	m
	9.64

	
	2.7
	职能测评室
	
	
	

	
	2.7.1
	拆除
	
	
	

	219
	011706001017
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:塑胶地面
	m2
	58.42

	220
	011706003017
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:石膏板
	m2
	58.42

	221
	011708002016
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称:墙面
	m2
	78.75

	
	2.7.2
	新建
	
	
	

	222
	011101005017
	塑胶地面
	1.底胶种类、厚度:氯丁橡胶粘接剂
2.面胶种类、厚度:3mm
	m2
	58.42

	223
	011101008017
	自流平找平层
	1.界面剂材料种类、遍数:水泥基自流平砂浆
2.找平层厚度、材料种类:4mm
	m2
	58.42

	224
	011205001012
	墙、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:9mm石膏板
	m2
	4.96

	225
	011302001018
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨(不上人型)
2.面板材料品种、规格:9mm石膏板天棚面层
	m2
	58.42

	226
	011403001031
	抹灰面油漆
	1.基层类型:顶面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	58.42

	227
	011403001032
	抹灰面油漆
	1.基层类型:墙面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	68.63

	228
	011504001017
	暖气罩
	1.防护材料种类:实木颗粒板
	m2
	4.41

	229
	04B06
	暖气罩金属百叶
	1.洞口尺寸:1200*600
2.百叶材料品种、规格:成品金属
	个
	2

	230
	04B07
	暖气罩台面石材
	1.窗台板材质、规格:18mm人造石材300mm宽
	m2
	2.16

	231
	04B09
	木质踢脚线
	1.面层材料品种、规格:60mm成品木质
	m
	22.17

	
	2.8
	心里咨询室
	
	
	

	
	2.8.1
	拆除
	
	
	

	232
	011706001018
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:塑胶地面
	m2
	58.42

	233
	011706003018
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:石膏板
	m2
	58.42

	234
	011708002017
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称:墙面
	m2
	78.75

	
	2.8.2
	新建
	
	
	

	235
	010402001003
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土
2.墙体厚度:200
	m3
	5.24

	236
	011101005018
	塑胶地面
	1.底胶种类、厚度:氯丁橡胶粘接剂
2.面胶种类、厚度:3mm
	m2
	58.42

	237
	011101008018
	自流平找平层
	1.界面剂材料种类、遍数:水泥基自流平砂浆
2.找平层厚度、材料种类:4mm
	m2
	58.42

	238
	011205001013
	墙、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:12mm阻燃板
3.面层材料品种、规格:9mm石膏板
	m2
	4.96

	239
	011302001019
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨(不上人型)
2.面板材料品种、规格:9mm石膏板天棚面层
	m2
	58.42

	240
	011403001033
	抹灰面油漆
	1.基层类型:顶面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	58.42

	241
	011403001034
	抹灰面油漆
	1.基层类型:墙面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	68.63

	242
	011504001018
	暖气罩
	1.防护材料种类:实木颗粒板
	m2
	4.41

	243
	04B08
	暖气罩金属百叶
	1.洞口尺寸:1200*600
2.百叶材料品种、规格:成品金属
	个
	2

	244
	04B09
	暖气罩台面石材
	1.窗台板材质、规格:18mm人造石材300mm宽
	m2
	2.16

	245
	04B11
	木质踢脚线
	1.面层材料品种、规格:60mm成品木质
	m
	23.32

	
	2.9
	卫生间
	
	
	

	
	2.9.1
	拆除
	
	
	

	246
	011706001019
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:塑胶地面
	m2
	51.14

	247
	011706002002
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	1.龙骨及饰面种类:隔断板
	m2
	38.6

	248
	011706003019
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:石膏板
	m2
	51.14

	249
	011712002004
	卫生洁具拆除
	1.卫生洁具种类:马桶
	件
	10

	250
	011712002005
	卫生洁具拆除
	1.卫生洁具种类:挂式小便器
	件
	3

	251
	011712002006
	卫生洁具拆除
	1.卫生洁具种类:脸盆
	件
	8

	
	2.9.2
	新建
	
	
	

	252
	011101005019
	塑胶地面
	1.底胶种类、厚度:氯丁橡胶粘接剂
2.面胶种类、厚度:3mm
	m2
	51.14

	253
	011101008019
	自流平找平层
	1.界面剂材料种类、遍数:水泥基自流平砂浆
2.找平层厚度、材料种类:4mm
	m2
	51.14

	254
	011207003002
	浴厕成品隔断
	1.抗倍特板，防潮板，阻燃，耐磨            2.规格：18mm,
	m2
	38.6

	255
	011302001020
	集成吊顶
	1.龙骨T型龙骨
2.规格600*600铝扣板
	m2
	51.14

	
	3
	5F
	
	
	

	
	3.1
	电梯厅、过道
	
	
	

	
	3.1.1
	拆除
	
	
	

	256
	011706001020
	楼地面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:塑胶地面
	m2
	168.2

	257
	011706003020
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.拆除的基层类型:石膏板
	m2
	168.2

	258
	011708002018
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称:墙面
	m2
	288.74

	
	2.1.2
	新建
	
	
	

	259
	011302001021
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨(不上人型)
2.面板材料品种、规格:9mm石膏板天棚面层
	m2
	168.2

	260
	011403001035
	抹灰面油漆
	1.基层类型:顶面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	168.2

	261
	011504001019
	暖气罩
	1.防护材料种类:实木颗粒板
	m2
	6.45

	262
	05B01
	暖气罩金属百叶
	1.洞口尺寸:1200*600
2.百叶材料品种、规格:成品金属
	个
	1

	263
	05B02
	金属门窗套
	1.基层材料品种、规格:12mm阻燃板
2.面层材料品种、规格:1.2mm不锈钢哑光
	m2
	4.29

	264
	05B03
	暖气罩台面石材
	1.窗台板材质、规格:18mm人造石材300mm宽
	m2
	1.94

	265
	05B04
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度:50mm
2.面层材料品种、规格:铝型材
	m
	13.4

	266
	05B05
	岩板
	1.安装方式:粘接剂
2.面层材料品种、规格:12mm岩板
	m2
	10.94

	267
	05B06
	墙、柱面装饰板
	1.面层材料品种、规格:不锈钢饰面（长城板）
	m2
	1.32

	
	
	休息室
	
	
	

	268
	05B22
	暖气罩金属百叶
	1.洞口尺寸:1200*600
2.百叶材料品种、规格:成品金属
	个
	1

	269
	05B23
	暖气罩台面石材
	1.窗台板材质、规格:18mm人造石材300mm宽
	m2
	1.54

	
	3.3
	历史沿革成就展厅
	
	
	

	
	3.3.1
	新建
	
	
	

	270
	011302001023
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢天棚龙骨(不上人型)
2.面板材料品种、规格:9mm石膏板天棚面层
	m2
	118

	271
	011403001039
	抹灰面油漆
	1.基层类型:顶面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	118

	272
	011403001040
	抹灰面油漆
	1.基层类型:墙面
2.刮腻子遍数:刮腻子  二遍
3.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆
	m2
	97.16

	273
	011504001021
	暖气罩
	1.防护材料种类:实木颗粒板
	m2
	8.82

	274
	05B01
	暖气罩金属百叶
	1.洞口尺寸:1200*600
2.百叶材料品种、规格:成品金属
	个
	4

	275
	05B02
	暖气罩台面石材
	1.窗台板材质、规格:18mm人造石材300mm宽
	m2
	4.35

	
	3.4
	多功能培训室
	
	
	

	
	3.4.1
	新建
	
	
	

	276
	011205003026
	墙、柱面装配式装饰板
	1.部位:墙面
2.基层类型、部位:12mm阻燃板
	m2
	24.07

	277
	011504001022
	暖气罩
	1.防护材料种类:实木颗粒板
	m2
	4.35

	278
	05B04
	暖气罩金属百叶
	1.洞口尺寸:1200*600
2.百叶材料品种、规格:成品金属
	个
	4

	279
	05B05
	暖气罩台面石材
	1.窗台板材质、规格:18mm人造石材300mm宽
	m2
	4.38

	280
	05B07
	木质踢脚线
	1.面层材料品种、规格:60mm成品木质
	m
	32.04

	
	3.5
	图书阅览室
	
	
	

	
	3.5.1
	新建
	
	
	

	281
	011504001027
	暖气罩
	1.防护材料种类:实木颗粒板
	m2
	4.41

	282
	05B06
	暖气罩金属百叶
	1.洞口尺寸:1200*600
2.百叶材料品种、规格:成品金属
	个
	2

	283
	05B07
	暖气罩台面石材
	1.窗台板材质、规格:18mm人造石材300mm宽
	m2
	2.19

	284
	05B09
	木质踢脚线
	1.面层材料品种、规格:60mm成品木质
	m
	9.64

	
	3.6
	影屋室
	
	
	

	
	3.6.1
	新建
	
	
	

	285
	011504001023
	暖气罩
	1.防护材料种类:实木颗粒板
	m2
	4.41

	286
	05B18
	暖气罩金属百叶
	1.洞口尺寸:1200*600
2.百叶材料品种、规格:成品金属
	个
	2

	287
	05B19
	暖气罩台面石材
	1.窗台板材质、规格:18mm人造石材300mm宽
	m2
	2.18

	288
	05B21
	木质踢脚线
	1.面层材料品种、规格:60mm成品木质
	m
	22.2

	
	
	
	
	
	


	分部分项工程项目清单

	工程名称：电气设备安装工程
	专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	1
	3F
	
	
	

	
	1.1
	电梯厅、过道
	
	
	

	1
	030413008001
	霓虹灯
	1、名称：灯带
2、规格：4000K
	m
	129

	2
	030413008002
	霓虹灯
	1、名称：线条灯(带型材）
2、规格：4000K
	m
	17.4

	3
	030413001001
	普通灯具
	1、名称：筒灯
2、安装方式：75开孔
3、规格：4000K 9W
	套
	29

	4
	030413012001
	开关、按钮
	1、名称：开关面板(86型)单控双极开关
2、规格：10A
	套
	2

	5
	030413012021
	开关、按钮
	1、名称：开关面板(86型)单控三极开关
2、规格：10A
	套
	2

	
	1.2
	休息室
	
	
	

	6
	030413001012
	普通灯具
	名称：LED片灯
型号：600*600
	套
	6

	7
	030413012012
	开关、按钮
	1、名称：开关面板(86型)单控单极开关
2、规格：10A
	套
	1

	8
	030413013013
	插座
	名称：单相二,三极暗插座
规格：16A
	套
	8

	
	1.3
	茶艺工作室
	
	
	

	9
	030413008014
	霓虹灯
	1、名称：灯带
2、规格：4000K
	m
	26.14

	10
	030413001014
	普通灯具
	1、名称：筒灯
2、安装方式：75开孔
3、规格：4000K 9W
	套
	9

	11
	030413012013
	开关、按钮
	1、名称：开关面板(86型)单控双极开关
2、规格：10A
	套
	2

	12
	030413013014
	插座
	名称：插座
规格：16A
	套
	25

	
	1.4
	插花/园艺工作室
	
	
	

	13
	030413008015
	霓虹灯
	1、名称：灯带
2、规格：4000K
	m
	13.7

	14
	030413001015
	普通灯具
	1、名称：筒灯
2、安装方式：75开孔
3、规格：4000K 9W
	套
	16

	15
	030413012014
	开关、按钮
	1、名称：开关面板(86型)
2、规格：10A
	套
	1

	16
	030413013015
	插座
	名称：插座
规格：16A
	套
	8

	
	1.5
	咖啡工作室
	
	
	

	17
	030413008016
	霓虹灯
	1、名称：灯带
2、规格：4000K
	m
	13.94

	18
	030413001016
	普通灯具
	1、名称：筒灯
2、安装方式：75开孔
3、规格：4000K 9W
	套
	16

	19
	030413012015
	开关、按钮
	1、名称：开关面板(86型)
2、规格：10A
	套
	1

	20
	030413013016
	插座
	名称：插座
规格：16A
	套
	8

	
	1.6
	烘焙工作室
	
	
	

	21
	030413008017
	霓虹灯
	1、名称：灯带
2、规格：4000K
	m
	13.94

	22
	030413001017
	普通灯具
	1、名称：筒灯
2、安装方式：75开孔
3、规格：4000K 9W
	套
	16

	23
	030413012016
	开关、按钮
	1、名称：开关面板(86型)
2、规格：10A
	套
	1

	24
	030413013017
	插座
	名称：插座
规格：16A
	套
	8

	
	1.7
	手工文创工作室
	
	
	

	25
	030413008018
	霓虹灯
	1、名称：灯带
2、规格：4000K
	m
	13.94

	26
	030413001018
	普通灯具
	1、名称：筒灯
2、安装方式：75开孔
3、规格：4000K 9W
	套
	16

	27
	030413012017
	开关、按钮
	1、名称：开关面板(86型)
2、规格：10A
	套
	1

	28
	030413013018
	插座
	名称：插座
规格：16A
	套
	8

	
	1.8
	雕刻工作室
	
	
	

	29
	030413008019
	霓虹灯
	1、名称：灯带
2、规格：4000K
	m
	13.94

	30
	030413001019
	普通灯具
	1、名称：筒灯
2、安装方式：75开孔
3、规格：4000K 9W
	套
	16

	31
	030413012018
	开关、按钮
	1、名称：开关面板(86型)
2、规格：10A
	套
	1

	32
	030413013019
	插座
	名称：插座
规格：16A
	套
	8

	
	1.9
	数据标注室
	
	
	

	33
	030413008020
	霓虹灯
	1、名称：灯带
2、规格：4000K
	m
	25.96

	34
	030413001020
	普通灯具
	1、名称：筒灯
2、安装方式：75开孔
3、规格：4000K 9W
	套
	16

	35
	030413012019
	开关、按钮
	1、名称：开关面板(86型)
2、规格：10A
	套
	1

	36
	030413013020
	插座
	名称：插座
规格：16A
	套
	27

	
	1.10
	卫生间
	
	
	

	37
	031003006002
	大便器
	名称：坐便器
	组
	10

	38
	031003003002
	洗脸盆
	名称;台式洗脸盆(高低盆）
	组
	7

	39
	030405015002
	风扇
	名称:换气扇
	台
	2

	40
	030413001021
	普通灯具
	名称：LED片灯
型号：600*600
	套
	6

	
	2
	4F
	
	
	

	
	2.1
	电梯厅、过道
	
	
	

	41
	030413008008
	霓虹灯
	1、名称：灯带
2、规格：4000K
	m
	129

	42
	030413008009
	霓虹灯
	1、名称：线条灯(带型材）
2、规格：4000K
	m
	17.4

	43
	030413001003
	普通灯具
	1、名称：筒灯
2、安装方式：75开孔
3、规格：4000K 9W
	套
	29

	44
	030413012004
	开关、按钮
	1、名称：开关面板(86型)单控双极开关
2、规格：10A
	套
	2

	45
	030413012022
	开关、按钮
	1、名称：开关面板(86型)单控三极开关
2、规格：10A
	套
	2

	
	2.2
	休息室
	
	
	

	46
	030413001004
	普通灯具
	1、名称：筒灯
2、安装方式：75开孔
3、规格：4000K 9W
	套
	6

	47
	030413012005
	开关、按钮
	1、名称：开关面板(86型)单控单极开关
2、规格：10A
	套
	1

	48
	030413013006
	插座
	名称：插座
规格：16A
	套
	8

	
	2.3
	手工艺品与书画展厅
	
	
	

	49
	030413001005
	普通灯具
	1、名称：筒灯
2、安装方式：75开孔
3、规格：4000K 9W
	套
	14

	50
	030413012006
	开关、按钮
	1、名称：开关面板(86型)单控双极开关
2、规格：10A
	套
	1

	51
	030413013007
	插座
	名称：插座
规格：16A
	套
	8

	
	2.4
	直播室
	
	
	

	52
	030413001006
	普通灯具
	1、名称：筒灯
2、安装方式：75开孔
3、规格：4000K 9W
	套
	10

	53
	030413012007
	开关、按钮
	1、名称：开关面板(86型)单控三极开关
2、规格：10A
	套
	1

	54
	030413013008
	插座
	名称：插座
规格：16A
	套
	10

	
	2.5
	农产品展厅
	
	
	

	55
	030413001007
	普通灯具
	1、名称：筒灯
2、安装方式：75开孔
3、规格：4000K 9W
	套
	10

	56
	030413008011
	霓虹灯
	1、名称：灯带
2、规格：4000K
	m
	38.5

	57
	030413012008
	开关、按钮
	1、名称：开关面板(86型)
2、规格：10A
	套
	1

	58
	030413013009
	插座
	名称：插座
规格：16A
	套
	7

	
	2.6
	盲人按摩室
	
	
	

	59
	030413001008
	普通灯具
	名称：LED片灯
型号：600*600
	套
	7

	60
	030413012009
	开关、按钮
	1、名称：开关面板(86型)单控单极开关
2、规格：10A
	套
	1

	61
	030413013010
	插座
	名称：插座
规格：16A
	套
	8

	
	2.7
	职能测评室
	
	
	

	62
	030413001009
	普通灯具
	1、名称：筒灯
2、安装方式：75开孔
3、规格：4000K 9W
	套
	16

	63
	030413008012
	霓虹灯
	1、名称：灯带
2、规格：4000K
	m
	13.04

	64
	030413012010
	开关、按钮
	1、名称：开关面板(86型)单控双极开关
2、规格：10A
	套
	1

	65
	030413013011
	插座
	名称：插座
规格：16A
	套
	10

	
	2.8
	心里咨询室
	
	
	

	66
	030413001010
	普通灯具
	1、名称：筒灯
2、安装方式：75开孔
3、规格：4000K 9W
	套
	16

	67
	030413008013
	霓虹灯
	1、名称：灯带
2、规格：4000K
	m
	28.2

	68
	030413012011
	开关、按钮
	1、名称：开关面板(86型)
2、规格：10A
	套
	2

	69
	030413013012
	插座
	名称：插座
规格：16A
	套
	16

	
	2.9
	卫生间
	
	
	

	70
	031003006001
	大便器
	名称：坐便器
	组
	10

	71
	031003003001
	洗脸盆
	名称;台式洗脸盆(高低盆）
	组
	7

	72
	030405015001
	风扇
	名称:换气扇
	台
	2

	73
	030413001011
	普通灯具
	名称：LED片灯
型号：600*600
	套
	6

	
	3
	5F
	
	
	

	
	3.1
	电梯厅、过道
	
	
	

	74
	030413008003
	霓虹灯
	1、名称：灯带
2、规格：4000K
	m
	129

	75
	030413008004
	霓虹灯
	1、名称：线条灯(带型材）
2、规格：4000K
	m
	17.4

	76
	030413001002
	普通灯具
	1、名称：筒灯
2、安装方式：75开孔
3、规格：4000K 9W
	套
	29

	77
	030413012002
	开关、按钮
	1、名称：开关面板(86型)单控双极开关
2、规格：10A
	套
	2

	78
	030413012023
	开关、按钮
	1、名称：开关面板(86型)单控三极开关
2、规格：10A
	套
	2

	
	3.2
	休息室
	
	
	

	79
	030413013001
	插座
	名称：插座
规格：16A
	套
	2

	
	3.3
	历史沿革成就展厅
	
	
	

	80
	030413008005
	霓虹灯
	1、名称：灯带
2、规格：4000K
	m
	41.82

	81
	030413012003
	开关、按钮
	1、名称：开关面板(86型)单控双极开关
2、规格：10A
	套
	1

	82
	030413013002
	插座
	名称：插座
规格：16A
	套
	6

	
	3.4
	手工艺品与书画展厅
	
	
	

	
	3.5
	多功能培训室
	
	
	

	83
	030413013022
	插座
	名称：插座
规格：16A
	套
	4

	
	3.6
	图书阅览室
	
	
	

	84
	030413013023
	插座
	名称：插座
规格：16A
	套
	4

	
	3.7
	影屋室
	
	
	

	85
	030413008021
	霓虹灯
	1、名称：灯带
2、规格：4000K
	m
	13.04

	86
	030413013024
	插座
	名称：插座
规格：16A
	套
	14

	
	3.8
	电路改造
	
	
	

	87
	AB002
	电路改造
	详见:二次深化图纸
	m2
	2400

	
	
	
	
	
	

	合              计


