采购需求
一、项目概况
1.工程名称：送变电、明珠公司拆除清运（大兴中学）
2.工程内容包括：项目包含送变电工程公司、明珠安装公司建（构）筑物拆除（含基础）及清运，围墙、硬化地面的拆除及清运，苗木移除，行吊、变压器、配电柜、空调、厨房设备等的拆除。
二、编制依据
1.依据《关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》（陕建管发〔2025〕10号）、《建设工程工程量清单计价标准》（2025）；
2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（2025）、《通用安装工程工程量计算标准》（2025）、《市政工程工程量计算标准》（2025）、《园林绿化工程工程量计算标准》（2025）；
3.《陕西省建设工程费用规则》（2025）；
4.《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额（2025）》、《陕西省通用安装工程消耗量定额（2025）》、《陕西省市政工程消耗量定额（2025）》、《陕西省园林绿化工程消耗量定额（2025）》及其配套的基价表（2025）、其他有关的计价依据和办法；
5.与招标工程相关的技术标准规范；
6.计价软件采用广联达云计价平台GCCP 7.0 版本：7.5000.23.3。
三、其他说明
1.本预算拆除建（构）筑物及地面附着物工程量，参考两个地块估价报告建筑物明细表工程量，并结合现场实际勘查情况计算。
2.建筑物基础拆除部分暂按埋深1.5m考虑。
3.硬化地面（明珠安装公司停车场除外）暂按灰土基层20cm，面层25cm考虑；明珠安装公司停车场硬化地面暂按灰土基层60cm，面层25cm考虑。
4.围墙暂按240mm厚考虑。
5.本预算仅计列建（构）筑物及地面附着物的拆除及清运相关费用，不考虑任何废旧物资回收收益抵扣。
6.本预算包含对拆除作业完成后场地进行修整找平，达到场地三通一平条件，满足可直接进行下一步工序作业的条件，整平挖填暂按0.8m考虑。
7.烟筒拆除，由于现场及周边实际情况限制，按分层分解拆除考虑。
[bookmark: _GoBack]8.行吊、变压器、配电柜、空调、厨房设备、集装箱房等暂按拆除并运至指定地点考虑。
四、工程地点：项目位于西安市未央区梨园路以北，永全路以东
五、工期：自进场之日起15个日历日内竣工（具体开工日期以发包人书面通知为准）。
六、商务要求
1、付款方式：
1、 预付款，合同签订后，甲方收到乙方提供的发票，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的40.0%。
2、 进度款，工程全部竣工验收通过后，甲方收到乙方提供的发票，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的40.0%。
3、 进度款，工程审计结束后，甲方收到乙方提供的发票，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的20.0%。
2、质量标准：
合格。
