采购需求
一、项目概况
为西安高新区第六十七幼儿园采购一批教学及办公家具。
二、技术要求
	教学及办公家具采购项目
	

	序
号
	设备
名称
	规格
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	教学家具
	
	
	

	1
	教室电脑桌
	L1000㎜xW500㎜xH750㎜(键盘背部为背板设计）
	1.桌面：四角圆弧处理。
2.主机托架：桌下配备可推拉式电脑主机小车。
3.基材：采用E0级双面三聚氢胺防火板贴面。
▲4.板材甲醛含量≤0.1mg/m³，符合E0级环保标准。
5.五金配件：导轨采用三节滚珠导轨。
6.锁具：互开率≤1/10000。
7.门铰：耐久性（开合次数）≥30000次，承重≥25kg。
8.连接件：采用三合一及四合一连接件。
	5
	张
	1张/班

	2
	三抽推柜
	450mm*450mm*650mm
	1.柜体基材：采用厚度≥18mm的实木多层板（或刨花板）。
▲2.板材甲醛含量≤0.1mg/m³，符合E0级环保标准。
3.钢架：主材采用40㎜*40㎜*㎜方管，壁厚≥1.2mm，表面经酸洗磷化后静电喷涂处理，涂层质量符合GB/T 3325要求。
4.封边：使用高精度电子开料锯加工成标准部件，部件裸露周边采用≥1.2mm厚的PVC封边条处理。
5.颜色：颜色可选，饰面色牢度及色泽一致性符合相关标准要求。
6.五金件：采用三节滚珠导轨，承重≥25kg。锁具重复率≥10000次。
7.门铰可反复开合≥3万次。
	5
	张
	1个/班

	3
	办公椅
	常规
	椅架：采用天然水曲柳实木，所有外露角位须进行倒圆角处理，倒圆半径≥15mm。
	5
	把
	1把/班

	4
	四门更衣柜
	1850㎜*900㎜*400㎜
	采用冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm，经除油、酸洗磷化、静电塑粉喷涂、高温加热干燥等处理，防腐防锈。
	5
	组
	1组/班

	5
	幼儿桌
	长120cm*宽60cm*高（55/60cm)
	1.材质:采用橡胶木；
2.桌面厚度≥1.8cm；
3.桌腿：≥4.5cm×4.5cm，无疤结无毛刺，整体采用榫卯结构，由环保水性漆喷涂而成，漆膜厚度及涂布量符合产品工艺要求。
	35
	张
	7张/班

	6
	幼儿方桌
	长60cm*宽60cm*高（55/60cm)
	1.材质:采用橡胶木。
2.桌面厚度≥1.8cm。
3.桌腿：≥4.5×4.5cm，无疤结无毛刺，整体采用榫卯结构，由环保水性漆喷涂而成，漆膜厚度及涂布量符合产品工艺要求。
	5
	张
	1张/班

	7
	小班幼儿椅
	座高(28cm/30cm),椅子靠背高54cm
	1.材质：橡胶木。
2.整体采用榫卯结构。
3.涂饰：采用水性漆涂饰。
	175
	把
	35把/班

	8
	棕垫
	130cm*60cm*8cm
	1.面料：采用棉本色布或条纹棉布。
2.夹层中填铺厚度约0.5cm的絮用纤维。
3.海绵层：采用厚度≥2.5cm的软质聚氨酯泡沫海绵。
棕纤维层：采用厚度≥5cm的椰棕纤维弹性材料。
▲4.棕纤维符合GB/T 26706-2011《软体家具 棕纤维弹性床垫》要求。
	175
	块
	35个/班

	9
	玩具柜1          （有背板）（核心产品）
	90cm*30cm*80cm
	1.材质：采用橡胶木。
2.整体由环保水性漆喷涂而成。
3.漆膜厚度及涂布量符合产品工艺要求。
4.每个柜子含4个脚含塑料垫脚。
	20
	个
	4个/班

	10
	玩具柜3          （无背板）
	90cm*30cm*80cm
	1.材质：橡胶木。
2.涂饰：水性漆喷涂而成。
3.工艺：漆膜厚度及涂布量符合产品工艺要求。
4.脚垫：每个柜体底部配4个塑料脚垫。
	20
	个
	4个/班

	11
	小转角玩具柜
	30cm*30cm*80cm
	1.材质：橡胶木。
2.涂饰：水性漆喷涂而成。
3.成品：整体系列产品均选用环保材料，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。
4.脚垫：每个柜体底部配4个塑料脚垫。
	5
	个
	1个/班

	12
	大转角玩具柜
	80cm*30cm*80cm
	1.材质：橡胶木。
2.涂饰：水性漆喷涂而成。
3.成品：整体系列产品均选用环保材料，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。
4.脚垫：每个柜体底部配4个塑料脚垫。
	5
	个
	1个/班

	13
	书架
	100cm*35cm*95cm
	1.材质：橡胶木。
2.涂饰：水性漆喷涂而成。
3.成品：整体系列产品均选用环保材料，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。
4.脚垫：每个柜体底部配4个塑料脚垫。
	5
	个
	1个/班

	14
	毛巾架
	100cm*40cm*90cm
	1.材质：橡胶木。
2.涂饰：水性漆喷涂而成。
3.成品：整体系列产品均选用环保材料，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。
4.脚垫：每个柜体底部配4个塑料脚垫。
	10
	套
	2个/班

	15
	水杯架
	75cm*30cm*120cm
	1.材质：橡胶木。
2.涂饰：水性漆喷涂而成。
3.成品：整体系列产品均选用环保材料，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。
	5
	套
	1个/班

	16
	衣帽鞋柜
	120cm*40cm*120cm
	1.材质：橡胶木。
2.涂饰：水性漆喷涂而成。
3.成品：整体系列产品均选用环保材料，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。
	15
	组
	3个/班

	17
	定制柜
	约10000㎜*400㎜*2000mm
	1.结构：板式结构，板材符合国标E0级双贴面板；布局根据甲方要求定制。
▲2.基材：采用符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》E0级标准的饰面人造板；甲醛含量≤0.1mg/m³。
3.五金件：导轨采用三节滚珠导轨。
4.锁具：互开率≤1/10000。
5.门铰：耐久性（开合次数）≥30000次，承重≥25kg。
6.连接件：采用三合一及四合一连接件。
（布局根据采购人要求及现场尺寸定制）
	5
	组
	1组/班

	办公家具

	接待室

	18
	接待沙发
	3人位
	1.面料：西皮（皮面颜色可选）。
2.泡绵：为高密度柔软绵，扶手绵为高密度高弹原生绵。
3.木方：采用橡木3*8：含水率≤9%，橡木的抗弯强度为88.1～118 MPa，环保等级达到E0标准。
4.木板：采用≥5MM厚胶合板。
5.蛇形弹簧.:采用蛇形螺旋弹簧，厚度≥25mm。
6.车线:采用纯手工两点一线军工工艺车缝；
7.五金脚:采用冷轧钢椅脚，壁厚≥1.5mm。
8.回力橡筋:弹性带：座部和背部各配置3条宽度≥7cm的弹性橡筋带，采用环保低弹纱线，弹性回复性能须符合相应纺织品弹性材料标准要求。
9.溶剂胶:采用无苯溶剂型胶粘剂。
	2
	个
	

	19
	茶几
	1400㎜*800㎜*480㎜
	1.材质：采用橡胶木。
2.涂饰：水性漆喷涂而成。
▲3.成品：成品须符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》相关要求。
	1
	个
	

	晨检室、隔离室（2人）

	20
	屏风办公桌
	1200mm*600mm*1200mm
	1.桌子：1200mm*600mm*1200mm。
2.屏风板式结构：配套电脑主机小车。
3.板材要求：台面基材采用厚度≥25mm的饰面人造板；台面基材采用厚度≥25mm的饰面人造板。
▲4.板材甲醛含量≤0.1mg/m³，符合E0级环保标准。
5.钢架要求：钢架主材采用40㎜*40㎜方管，壁厚≥1.2mm，表面经酸洗、磷化、除锈处理后静电粉末喷涂。
6.工艺：板材外露部位采用厚度≥1.2mm的PVC封边条，采用热熔胶封边。
7.颜色：颜色可选，表面色泽均匀，无明显色差。
8.五金件：轨道采用三节导轨，承重≥25kg。
9.锁具：重复率≥10000次。
10.门铰：耐久性（开合次数）≥30000次。
	2
	张
	

	21
	三抽推柜
	450mm*450mm*650mm
	1.基材：采用厚度≥18mm的饰面人造板。
2.钢架：主材采用40×40mm方管，壁厚≥1.2mm，表面经酸洗、磷化、除锈处理后静电粉末喷涂，涂层理化性能（硬度、附着力、耐腐蚀等）。
▲3.方管须符合GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》要求。
3.封边：板材外露部位采用厚度≥1.2mm的PVC封边条。
4.颜色：颜色可选，表面色泽均匀，无明显色差，色牢度（耐光色牢度灰色样卡）≥4级。
5..五金件：采用三节滚珠导轨，承重≥25kg。
6.锁具：耐久性≥10000次。
7.门铰：耐久性≥30000次。
	2
	张
	

	22
	办公椅
	常规
	1.面料：采用抗静电、阻燃性能达标、耐磨的网布。
▲2.海绵：密度≥25kg/m³。
3.木制件：采用厚度≥1.2cm的多层板
4.底盘及气杆：2.5MM厚的五星底盘，气杆升降自如，升降时无响声，经测试可承受250KG重量，不停推压30万次无破损。
5.椅脚：能承受静压测试无损坏。
6.脚轮：采用PU尼龙轮。
▲7.产品符合《GB/T 35607-2017《办公家具 办公椅》要求。
	2
	把
	

	23
	文件柜
	900㎜*390㎜*1850㎜
	1.材质：采用冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm。
2.表面处理：钢制构件经酸洗、磷化、除锈处理后，采用静电粉末喷涂工艺。
3.锁具：配备平面转舌锁。
▲4.符合GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》要求。
	2
	组
	

	24
	药品柜
	900㎜*500㎜*1850㎜
	1.材质：采用冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm。
2.表面处理：钢制构件经酸洗、磷化、除锈处理后，采用静电粉末喷涂工艺。
3.锁具：配备平面转舌锁。
	1
	组
	

	25
	诊断床
	1400㎜x650㎜x650㎜
	1.基层板材：采用实木多层板（胶合板）。
2.面料（软包）：采用聚氨酯人造革（PU皮）。
3.泡绵：采用高密度定型海绵，座面海绵密度≥35kg/m³。
4.钢脚结构：采用环保烤漆钢脚。
	1
	张
	

	26
	隔离室休息床
	1400㎜x650㎜x650㎜
	1.材质：采用樟子松实木。
2.涂饰：采用亚光水性清漆涂饰。
3.结构安全：所有外露边角及离地面高度1600mm以下位置的可接触危险外角须进行倒圆处理，倒圆半径≥15mm，或倒圆弧长≥15mm。
	1
	张
	

	27
	书架
	100cm*35cm*95cm
	1.材质：橡胶木。
2.涂饰：水性漆喷涂而成。
3.成品：整体系列产品均选用环保材料，安全、无毒无味，凸显木材纹理，手感光滑。每个柜子含4个脚含塑料垫脚。
	1
	个
	

	办公室

	28
	屏风办公桌
	1200mm*600mm*1200mm
	1.桌子尺寸：1200mm*600mm*1200mm。
2.屏风板式结构：含电脑主机小车。
3.板材要求：台面采用厚度≥25mmE0级高密度双贴面板；挡板基材采用厚度≥18mmE0级双贴面板。
▲4.甲醛含量≤0.1mg/m³，符合E0级环保标准，
5.钢架要求：主材采用40mm*40mm方管，壁厚≥1.2mm。
6.工艺：板材外露部位采用厚度≥1.2mm的PVC封边条。
7.颜色：颜色可选，表面色泽均匀，无明显色差，色牢度（耐光色牢度灰色样卡）≥4级。
8.五金件：导轨采用三节滚珠导轨，承重≥25kg；。
9.锁具：耐久性≥10000次。
10.门铰：耐久性≥30000次。
	4
	张
	

	29
	三抽推柜
	450mm*450mm*650mm
	1.柜体基材：采用≥18mm厚国标E0级双贴面板。
▲2.甲醛含量≤0.1mg/m³，符合E0级环保标准，提供证明材料。
3.钢架要求：主材采用40mm*40mm方管，壁厚≥1.2mm。
4.工艺：板材外露部位采用厚度≥1.2mm的PVC封边条。
5.颜色：颜色可选，表面色泽均匀，无明显色差，色牢度（耐光色牢度灰色样卡）≥4级。
6.五金件：导轨采用三节滚珠导轨，承重≥25kg。
7.锁具：耐久性≥10000次。
8.门铰：耐久性≥30000次。
	4
	张
	

	30
	办公椅
	常规
	1.面料：采用抗静电、阻燃性能达标、耐磨的网布。
▲2.海绵：密度≥25kg/m³。
3.木制件：采用厚度≥1.2cm的多层板。
4.底盘及气杆：2.5MM厚的五星底盘，气杆升降自如，升降时无响声，经测试可承受250KG重量，不停推压30万次无破损。
5.椅脚：能承受静压测试无损坏。
6.脚轮：采用PU尼龙轮。
▲7.产品符合《GB/T 35607-2017《办公家具 办公椅》要求。
	4
	把
	

	31
	文件柜
	900㎜*390㎜*1850㎜
	1.材质：采用冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm。
2.表面处理：钢制构件经酸洗、磷化、除锈处理后，采用静电粉末喷涂工艺。
3.锁具：配备平面转舌锁。
▲4.符合GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》要求。
	5
	组
	

	32
	六门更衣柜
	1850㎜*900㎜*420㎜
	1.材质：采用冷轧钢板，钢板厚度≥0.8mm。
2.表面处理：钢制构件经酸洗、磷化、除锈处理后，采用静电粉末喷涂工艺。
	1
	组
	

	园长室

	33
	办公桌
	1600mm*800mm*760mm
	1.桌子尺寸：1600mm*800mm*750mm。
2.屏风板式结构：含电脑主机小车。
3.板材要求：台面采用厚度≥25mmE0级高密度双贴面板；挡板基材采用厚度≥18mmE0级双贴面板。
▲4.板材甲醛含量≤0.1mg/m³，符合E0级环保标准，提供证明材料。
5.钢架要求：主材采用40mm*40mm方管，壁厚≥1.2mm。
6.工艺：板材外露部位采用厚度≥1.2mm的PVC封边条。
7.颜色：颜色可选，表面色泽均匀，无明显色差，色牢度（耐光色牢度灰色样卡）≥4级；
8.五金件：导轨采用三节滚珠导轨，承重≥25kg。
9.锁具：耐久性≥10000次。
10.门铰：耐久性≥30000次。
	1
	张
	

	34
	办公椅
	常规
	1.面料：采用抗静电、阻燃性能达标、耐磨的网布。
▲2.海绵：密度≥25kg/m³；提供证明材料。
3.木制件：采用厚度≥1.2cm的多层板。
4.底盘及气杆：2.5MM厚的五星底盘，气杆升降自如，升降时无响声，经测试可承受250KG重量，不停推压30万次无破损。
5.椅脚：能承受静压测试无损坏。
6.脚轮：采用PU尼龙轮。
▲7.产品符合《GB/T 35607-2017《办公家具 办公椅》要求。
	1
	把
	

	35
	班前椅
	常规
	1.面料：采用抗静电、阻燃性能达标、耐磨的网布。
2.海绵：密度≥25kg/m³。
3.木制件：采用厚度≥1.2cm的多层板。
4.椅脚：能承受静压测试无损坏。
5.脚轮：采用PU尼龙轮。
	2
	把
	

	36
	书柜
	800㎜*400㎜*2000㎜
	1.柜体基材：采用饰面人造板（双饰面），厚度按设计要求分别为25mm（台面）和18mm（柜体其他部位）。
▲2.甲醛含量≤0.1mg/m³，符合E0级环保标准。
3.工艺：板材外露部位采用厚度≥1.2mm的PVC封边条。
4.颜色：表面色泽均匀，无明显色差，色牢度（耐光色牢度灰色样卡）≥4级。
5.五金件：导轨采用三节滚珠导轨，承重≥25kg。
6.锁具：耐久性≥10000次。
7.门铰：耐久性≥30000次。
	1
	组
	

	37
	（衣橱）更衣柜
	800㎜*400㎜*2000㎜
	1.柜体基材：采用饰面人造板（双饰面），厚度按设计要求分别为25mm（台面）和18mm（柜体其他部位）。
▲2.甲醛含量≤0.1mg/m³，符合E0级环保标准。
3.工艺：板材外露部位采用厚度≥1.2mm的PVC封边条。
4.颜色：表面色泽均匀，无明显色差，色牢度（耐光色牢度灰色样卡）≥4级。
5.五金件：导轨采用三节滚珠导轨，承重≥25kg。
6.锁具：耐久性≥10000次。
7.门铰：耐久性≥30000次。
	1
	组
	

	38
	文件柜
	800㎜*400㎜*2000㎜
	1.柜体基材：采用饰面人造板（双饰面），厚度按设计要求分别为25mm（台面）和18mm（柜体其他部位）。
▲2.甲醛含量≤0.1mg/m³，符合E0级环保标准。
3.工艺：板材外露部位采用厚度≥1.2mm的PVC封边条。
4.颜色：表面色泽均匀，无明显色差，色牢度（耐光色牢度灰色样卡）≥4级。
5.五金件：导轨采用三节滚珠导轨，承重≥25kg。
6.锁具：耐久性≥10000次。
7.门铰：耐久性≥30000次。
	1
	组
	

	39
	沙发
	3人位
	1.木架：采用纯硬木架，配合厚度≥18㎜夹板。硬木扶手框架。
2.面料：采用环保西皮。
3.海绵：采用高弹定型阻燃海绵。
4.支脚：采用电镀钢制支架，钢架壁厚≥1.5mm。
	1
	组
	

	40
	茶几
	1200㎜*600㎜*450㎜ 
	1.面材：桌面基材采用E0级双贴面板双贴面板，厚度≥25mm的三聚氰胺饰面板。
▲2.板材甲醛含量≤0.1mg/m³，符合E0级环保标准。
3.五金配件：采用三合一及四合一连接件。
	1
	张
	

	后勤办公室

	41
	人字梯
	高度1.62米
	1.工作高度：最高踏步距离地面为1.62m，梯子展开最大垂直高度≥1.72m.
2.踏步数量：6层（级）踏步。
3.踏板间距：相邻踏板中心间距≥24cm。
	1
	个
	

	42
	四层货架
	1500㎜*600㎜*2000㎜
	1.结构与材质：采用全钢制结构。
2.涂层硬度：≥2H。
3.钢管壁厚：≥1.5mm。
	1
	组
	

	43
	四层货架
	2000㎜*600㎜*2000㎜
	1.结构与材质：采用全钢制结构。
2.涂层硬度：≥2H。
3.钢管壁厚：≥1.5mm。
▲4.符合GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》要求。
	1
	组
	

	财务室

	44
	财务吧台柜
	3500㎜*400㎜*1200㎜
	1.板材要求：台面采用厚度≥25mmE0级高密度双贴面板；挡板基材采用厚度≥18mmE0级双贴面板。
▲2.板材甲醛含量≤0.1mg/m³，符合E0级环保标准，提供证明材料。
2.钢架要求：主材采用40mm*40mm方管，壁厚≥1.2mm。
3.工艺：板材外露部位采用厚度≥1.2mm的PVC封边条。
4.颜色：颜色可选，表面色泽均匀，无明显色差，色牢度（耐光色牢度灰色样卡）≥4级。
5.五金件：导轨采用三节滚珠导轨，承重≥25kg。
6.锁具：耐久性≥10000次。
7.门铰：耐久性≥30000次。
	1
	组
	

	45
	办公桌
	1200mm*600mm*750mm
	1.桌子尺寸：1200mm*600mm*750mm。
2.屏风板式结构：含电脑主机小车。
3.板材要求：台面采用厚度≥25mmE0级高密度双贴面板；挡板基材采用厚度≥18mmE0级双贴面板。
▲4.板材甲醛含量≤0.1mg/m³，符合E0级环保标准。
5.钢架要求：主材采用40mm*40mm方管，壁厚≥1.2mm。
6.工艺：板材外露部位采用厚度≥1.2mm的PVC封边条。
7.颜色：颜色可选，表面色泽均匀，无明显色差，色牢度（耐光色牢度灰色样卡）≥4级。
8.五金件：导轨采用三节滚珠导轨，承重≥25kg。
9.锁具：耐久性≥10000次。
10.门铰：耐久性≥30000次。
	3
	张
	

	46
	三抽推柜
	450mm*450mm*650mm
	1.板材要求：台面采用厚度≥25mmE0级高密度双贴面板；挡板基材采用厚度≥18mmE0级双贴面板。
▲2.板材甲醛含量≤0.1mg/m³，符合E0级环保标准。
2.钢架要求：主材采用40mm*40mm方管，壁厚≥1.2mm。
3.工艺：板材外露部位采用厚度≥1.2mm的PVC封边条。
4.颜色：颜色可选，表面色泽均匀，无明显色差，色牢度（耐光色牢度灰色样卡）≥4级。
5.五金件：导轨采用三节滚珠导轨，承重≥25kg。
6.锁具：耐久性≥10000次。
7.门铰：耐久性≥30000次。
	2
	张
	

	47
	办公椅
	常规
	1.面料：采用抗静电、阻燃性能达标、耐磨的网布。
▲2.海绵：密度≥25kg/m³。
3.木制件：采用厚度≥1.2cm的多层板。
4.底盘及气杆：2.5MM厚的五星底盘，气杆升降自如，升降时无响声，经测试可承受250KG重量，不停推压30万次无破损。
5.椅脚：能承受静压测试无损坏。
6.脚轮：采用PU尼龙轮。
▲7.产品符合《GB/T 35607-2017《办公家具 办公椅》要求。
	2
	把
	

	48
	文件柜
	1850mm*900mm*400mm
	1.采用冷轧钢板，钢板（喷塑前）厚度≥0.8mm。
▲2.符合GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》要求。
	3
	组
	

	49
	四门更衣柜
	1850mm*900mm*400mm
	采用冷轧钢板，钢板（喷塑前）厚度≥0.8mm。
	1
	组
	

	50
	保险柜
	高450*宽380*深330
	1.外部尺寸：≥高450mm*宽380mm*深330mm。
2.材质：采用合金钢材质。
3.解锁方式：开锁方式采用“钥匙+密码”双重联合开启模式。
	1
	组
	

	广播室、值班室、厨房休息更衣室、消防控制室及监控室

	51
	屏风办公桌
	1200mm*600mm*1200mm
	1.桌子尺寸：1200mm*600mm*1200mm。
2.屏风板式结构：含电脑主机小车。
3.板材要求：台面采用厚度≥25mmE0级高密度双贴面板；挡板基材采用厚度≥18mmE0级双贴面板。
▲4.板材甲醛含量≤0.1mg/m³，符合E0级环保标准。
5.钢架要求：主材采用40mm*40mm方管，壁厚≥1.2mm。
6.工艺：板材外露部位采用厚度≥1.2mm的PVC封边条。
7.颜色：颜色可选，表面色泽均匀，无明显色差，色牢度（耐光色牢度灰色样卡）≥4级。
8.五金件：导轨采用三节滚珠导轨，承重≥25kg。
9.锁具：耐久性≥10000次。
10.门铰：耐久性≥30000次。
	4
	张
	

	52
	三抽推柜
	450mm*450mm*650mm
	1.板材要求：台面采用厚度≥25mmE0级高密度双贴面板；挡板基材采用厚度≥18mmE0级双贴面板。
▲2.板材甲醛含量≤0.1mg/m³，符合E0级环保标准。
3.钢架要求：主材采用40mm*40mm方管，壁厚≥1.2mm。
4.工艺：板材外露部位采用厚度≥1.2mm的PVC封边条。
5.颜色：颜色可选，表面色泽均匀，无明显色差，色牢度（耐光色牢度灰色样卡）≥4级。
6.五金件：导轨采用三节滚珠导轨，承重≥25kg。
7.锁具：耐久性≥10000次。
8.门铰：耐久性≥30000次。
	4
	张
	

	53
	办公椅
	常规
	1.面料：采用抗静电、阻燃性能达标、耐磨的网布。
▲2.海绵：密度≥25kg/m³；提供证明材料。
3.木制件：采用厚度≥1.2cm的多层板。
4.底盘及气杆：2.5MM厚的五星底盘，气杆升降自如，升降时无响声，经测试可承受250KG重量，不停推压30万次无破损。
5.椅脚：能承受静压测试无损坏。
6.脚轮：采用PU尼龙轮。
▲7.产品符合《GB/T 35607-2017《办公家具 办公椅》要求。
	4
	把
	

	54
	折叠床
	
	常规
	4
	张
	

	55
	文件柜
	1850㎜*900㎜*400㎜
	1.采用冷轧钢板，钢板（喷塑前）厚度≥0.8mm。
▲2.符合GB/T 13668-2015《钢制书柜、资料柜通用技术条件》要求。
	3
	组
	

	56
	六门更衣柜
	1850㎜*900㎜*420㎜
	采用轧钢板，钢板（喷塑前）厚度≥0.8mm。
	2
	组
	

	会议室

	57
	会议桌
	4500mm*1500mm*750mm
	1.板材要求：台面采用厚度≥40mmE0级高密度双贴面板。
▲2.板材甲醛含量≤0.1mg/m³，符合E0级环保标准。
3.工艺：板材外露部位采用厚度≥1.2mm的PVC封边条。
4.颜色：表面色泽均匀，无明显色差，色牢度（耐光色牢度灰色样卡）≥4级。
5.五金件：导轨采用三节滚珠导轨，承重≥25kg。
6.锁具：耐久性≥10000次。
7.门铰：耐久性≥30000次。
	1
	张
	

	58
	会议椅
	常规
	1.尺寸：≥650mm*830mm*1220mm。
2.面料：采用布艺面料（颜色由采购人选定）。             
3.海绵：高弹力纯海绵。
4.底盘：采用中班飞机底盘，具备逍遥（倾仰）锁定调节功能。底盘钢板厚度≥3.0mm。                      
	1
	把
	

	59
	会议椅
	常规
	1.尺寸：≥650mm*830mm*1050mm。
2.面料：采用布艺面料（颜色由采购人选定）。                   
3.海绵：高弹力纯海绵。
4.电镀圆管架：厚度≥1.8mm。
	10
	把
	

	60
	茶水柜
	800㎜*400㎜*1200mm
	1.板材要求：台面采用厚度≥25mmE0级高密度双贴面板；挡板基材采用厚度≥18mmE0级双贴面板。
▲2.板材甲醛含量≤0.1mg/m³，符合E0级环保标准。
2.钢架要求：主材采用40mm*40mm方管，壁厚≥1.2mm。
3.工艺：板材外露部位采用厚度≥1.2mm的PVC封边条。
4.颜色：颜色可选，表面色泽均匀，无明显色差，色牢度（耐光色牢度灰色样卡）≥4级。
5.五金件：导轨采用三节滚珠导轨，承重≥25kg。
6.锁具：耐久性≥10000次。
7.门铰：耐久性≥30000次。
	1
	组
	

	多功能厅

	61
	演讲台
	常规
	1.板材要求：台面采用厚度≥25mmE0级高密度双贴面板；挡板基材采用厚度≥18mmE0级双贴面板。
▲2.板材甲醛含量≤0.1mg/m³，符合E0级环保标准。
2.工艺：板材外露部位采用厚度≥1.2mm的PVC封边条。
3.颜色：表面色泽均匀，无明显色差，色牢度（耐光色牢度灰色样卡）≥4级。
	1
	张
	

	62
	会议条桌
	1200㎜*600㎜*750㎜
	1.板材要求：台面采用厚度≥25mmE0级高密度双贴面板；挡板基材采用厚度≥18mmE0级双贴面板。
▲2.甲醛含量≤0.1mg/m³，符合E0级环保标准。
2.工艺：板材外露部位采用厚度≥1.2mm的PVC封边条。
3.颜色：表面色泽均匀，无明显色差，色牢度（耐光色牢度灰色样卡）≥4级。
	10
	张
	

	63
	折叠椅
	常规
	1.胶背:采用黑色尼龙+玻璃纤维注塑成型。
2.背网:网布采用黑色高强度涤纶网布。
3.座包:采用黑色面料+海绵填充。
4.椅脚：采用电镀钢制五星脚或弓形脚电镀脚。
5.写字板：椅子须配备黑色可翻转（或可折叠）写字板。
	20
	把
	


三、核心产品：玩具柜1（有背板）
四、验收标准与售后服务要求
（一）验收标准设备规格、数量、材质、技术参数须与招标文件、采购合同完全相符，随货同步交付合格证、检测报告、操作说明书等全套资料;设备安装调试完毕且可正常投入使用;验收不合格物资由供应商限期整改、更换，直至验收合格。
（二）售后供应商按产品品类提供对应免费质保服务;质保期内设备出现质量故障，需在约定时限内上门维修或更换配件;长期提供零配件供应、技术咨询等持续性售后支撑。
五、商务要求
（一）交货期：自合同签订生效之日起10日内完成供货、安装及调试。
（二）交货地点：西安高新区第六十七幼儿园。
[bookmark: _GoBack]（三）质保期：3年。

