宜川县中学大礼堂空调等设备采购项目
采购需求
（一）中央空调

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1 
	风冷热泵模块机组
	低温风冷热泵模块机组，制冷量：≥160kw ,制热量：≥163kw,0-35℃ 低温可制热，夏季制冷正常运行
	台
	2 
	

	2 
	卧式暗装风机盘管(30Pa）
	风量：≥2380m3/h,制冷量：≥12.6kw,制热量：≥18.9kw,噪音≤ 50~54dB,机外静压：≥30pa
	台
	28 
	

	3 
	模块控制器
	控制能力：单个控制器可直接控制≤ 16 台模块机
显示与操作：配备 ≥7 寸宽大彩色触摸屏，中文显示，操作直观便捷
核心功能：支持自主设置出水温度、负荷智能控制、多机联控、智能除霜及低温控制
	套
	1 
	

	4 
	风机盘管数码蓝屏控制器
	工作电压：220V，50/60Hz，控制精度：在 25℃ 时一般为 ±1℃。
负载容量：风机 3~5A，阀门 1~2A。 
安装尺寸：采用标准 86 型暗盒安装
	个
	28 
	

	5 
	内机安装人工费
	/
	台
	28 
	含高空作业、内机吊装、软连接、阀门管道等安装

	6 
	外机安装人工费
	/
	台
	2 
	含主机吊装、管道、阀门、压力表等

	7 
	循环水泵
	单级离心水泵，流量≥50m³/h，杨程≥20m，转速2900r/min，功率5.5~7.5kw
	台
	2 
	

	8 
	控制箱
	采用 PLC 可编程逻辑控制器或 DDC 直接数字控制器，支持 Modbus 和 BACnet 等标准协议，便于接入上层楼宇自控系统，
	台
	1 
	

	9 
	立式分体空调
	制冷量：7.29~12.21kw,

制热量：9.72~13.81kw,

输入功率：2.02~3.2kw,

循环风量：1310~2050m3/h
	台
	4 
	

	10 
	无缝钢管
	Ø108*4
	米
	130 
	

	11 
	无缝钢管
	Ø89*4
	米
	140 
	

	12 
	无缝钢管
	Ø76*4
	米
	150 
	

	13 
	无缝钢管
	Ø57*4
	米
	120 
	

	14 
	无缝钢管
	Ø45*3
	米
	120 
	

	15 
	无缝钢管
	Ø38*3
	米
	120 
	

	16 
	无缝钢管
	Ø32*3
	米
	75 
	

	17 
	无缝钢管
	Ø25*3
	米
	230 
	

	18 
	橡塑保温
	厚度：30mm
	立方
	10 
	

	19 
	对夹蝶阀
	DN100
	个
	4 
	

	20 
	对夹蝶阀
	DN65
	个
	4 
	

	21 
	Y型过滤器
	DN100
	个
	2 
	

	22 
	Y型过滤器
	DN65
	个
	2 
	

	23 
	止回阀
	DN100
	个
	2 
	

	24 
	软连接
	DN100
	个
	4 
	

	25 
	软连接
	DN65
	个
	4 
	

	26 
	压力表
	DN15， 
 0-1.6  MPa
	个
	6 
	

	27 
	温度计
	DN15，0~100℃​
	个
	6 
	

	28 
	铜球阀
	DN20
	个
	60 
	

	29 
	Y型过滤器
	DN20
	个
	28 
	

	30 
	金属软连接
	DN20
	个
	56 
	

	31 
	UPVC排水管
	De25/32
	米
	296 
	

	32 
	不锈钢排气阀
	DN20
	个
	4 
	

	33 
	补水箱
	容积：1m3
	个
	1 
	

	34 
	回风口
	300*600(mm）
	个
	28 
	

	35 
	自动旋流风口
	D200
	个
	56 
	

	36 
	静压箱
	1800x150x150(mm)
	个
	28 
	

	37 
	开孔及加固
	/
	个
	95 
	

	38 
	室外机基础
	型号：20a槽钢（C200a）
- 高度h：200 mm
- 腿宽b：73 mm
- 腰厚d：7.0 mm
	个
	2 
	

	39 
	铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套电缆
	WDZ-YJY-5*25mm2，（35 kW）
	米
	200 
	

	40 
	铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套电缆
	WDZ-YJY4*6mm2（9.5kw)
	米
	200 
	

	41
	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套五芯软电缆
	RVV5*6mm2（8kw)
	米
	150 
	

	42 
	铜芯无卤低烟阻燃聚氯乙烯绝缘单芯硬布电线
	WDZ-BV4mm2(5.5kw）
	米
	800 
	

	43 
	铜芯无卤低烟阻燃聚氯乙烯绝缘单芯硬布电线
	WDZ-BV2.5mm2(4.6kw）
	米
	500 
	

	44 
	控制线
	RVV7*1mm2
	米
	600 
	

	45 
	铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃聚烯烃护套电缆
	WDZ-YJY4*95+1/4*95+1*50（100kw)
	米
	200 
	

	46 
	桥架
	200*100(mm)
	米
	50 
	室外

	47 
	空调软管
	空调软管D200(mm)
	根
	95 
	

	48 
	辅料
	螺丝  丝杆  角铁   等
	项
	1 
	

	49 
	立式分体空调
	制冷量：7.29~12.21kw,制热量：9.72~13.81kw,输入功率：2.02~3.2kw,循环风量：1310~2050m3/h
	台
	5
	

	50 
	配电箱
	700*900(mm)
	个
	1
	

	51 
	连接件
	/
	个
	20
	

	52 
	弯头
	/
	个
	4
	

	53 
	铜鼻子
	95
	个
	10
	

	54 
	室外电缆安装
	/
	项
	1
	含开挖、回填、路面开槽及恢复，支架安装等

	55 
	运费
	/
	项
	1 
	


注:空调须提供有效的中国节能产品认证证书。

（二）高速扫描仪

	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1
	★

A4高速扫描仪
	扫描类型：纯国产品牌，桌面型ADF自动连续扫描；
扫描技术：CIS接触式图像传感器，支持双面扫描；
光学分辨率：≥300dpi～600dpi；扫描分辨率：100-600dpi,1dpi步进可调；
扫描速度：≥80ppm/160ipm(A4， 200dpi彩色/黑白/灰度同速) ；
扫描幅面：最大：216-5000mm（A4+），最小：54*65mm(纵向)；扫描长度达≥5000mm，≤8000mm；
光源：LED（R/G/B）；
送纸结构：直通道送纸结构(上进纸，下出纸)；
扫描介质：文件、票据、证卡、对折彩页等；
介质厚度或重量：≥0.05-≤0.2mm，20g-413g/㎡，≦1.1mm证卡；
扫描模式：灰度，彩色，黑白，自动颜色识别；
ADF容量：≥100张（A4，70 g/㎡）；
图像输出格式：JPG、BMP、PNG、TIFF、GIF、多页PDF、双层PDF、OFD、双层OFD等；
重张检测：超声波检测；
图像处理器：GPU（片上图像处理单元），≥CPU 1.8G双核主频；
支持接口：USB3.0*1 ，Type B；
硬件配置：≥256M(RAM)+32M（FLASH）;
其他有用功能：超声波双张检测功能，休眠时间设置(配屏应用）；
影像特性：图像自适应幅面，对折扫描，跳过空白页，正反面交换，图像拆分，亮度/对比度/伽玛，锐化与模糊，多流输出，消除黑框，自动纠偏，多流输出除红，答题卡除红，穿孔移除，噪点优化，背景移除，尺寸检测，自动文本方向识别，连续/指定页数扫描，图像方向自动旋转，背面旋转180度，双层PDF输出，黑白图像反色、错误扩散等；
文档扫描和批量修图软件：图像扫描预处理功能，设置好实现即扫即处理；批量创建文件夹、批量重命名，批量分件、合并、转换文件格式；批量图像处理功能：批量旋转、纠偏、去污、图像居中、文字加深、图像加深、背景去除、DPI调整、幅面调整、去空白页、修补、克隆、图像分割和拼接、去除装订孔、签章等；
支持驱动：Twain、Sane；
支持操作系统：win7/win8/win10/ win11,UOS、银河麒麟、中标麒麟等国产操作系统；
兼容性：需支持且兼容市面上大部分主流阅卷软件平台；
其它要求：须提供有效的中国强制性产品认证证书（CCC）。
	9
	套
	

	1
	★    A3高速扫描仪
	扫描类型：纯国产品牌，生产型ADF自动连续扫描；
扫描技术：CIS接触式图像传感器，支持双面扫描；
扫描速度：≥100ppm/200ipm(A4，横向，200dpi彩色/黑白/灰度同速) ；
扫描幅面：最大：297-420mm（A3），最小：48*80mm(纵向)；最大进纸宽度≥305mm，扫描长度≤6000mm；
光学分辨率：≥300dpi～600dpi；扫描分辨率：100-600dpi,1dpi步进可调；
光源：LED（R/G/B）；
送纸结构：自动进纸，U型通道(下进纸，上出纸)；
扫描模式：灰度，彩色，黑白，自动颜色识别；
ADF容量：≥500张（A4，70 g/㎡）；
介质厚度或重量：≥0.05-≤0.2mm，40g-157g/㎡;
图像输出格式：JPG、BMP、PNG、TIFF、多页PDF、双层PDF、OFD；
重张检测：超声波检测；
图像处理器：GPU（片上图像处理单元）；
支持接口：USB3.0*1 Type B, TYPE-C（可扩展触摸屏、显示屏（免PC操作）；
硬件配置：≥4G（RAM）+16G（SSD）；
网络模块(配屏应用）： WIFI 2.4G\5G双频兼容（视项目情况可选）；
其他有用功能：超声波双张检测功能，订书钉检测功能，重要走纸技术：强、中、弱分离三种分纸模式，以适应多种纸张稳定走纸。计数功能，歪斜检测，休眠时间设置(配屏应用）；
影像特性：自适应幅面，对折，跳过空白页，正反面交换，图像拆分，亮度/对比度/伽玛，锐化与模糊，多流输出，消除黑框，自动纠偏，多流输出除红，答题卡除红，穿孔移除，噪点优化，背景移除，尺寸检测，待纸扫描模式，自动文本方向识别，连续/指定页数扫描，图像旋转等;
文档扫描和批量修图软件：图像扫描预处理功能，设置好实现即扫即处理；批量创建文件夹、批量重命名，批量分件、合并、转换文件格式；批量图像处理功能：批量旋转、纠偏、去污、图像居中、文字加深、图像加深、背景去除、DPI调整、幅面调整、去空白页、修补、克隆、图像分割和拼接、去除装订孔、签章等；
日扫描量：建议≥20000张；
支持驱动：Twain、Sane；
支持操作系统：win7/win8/win10/ win11,UOS、银河麒麟、中标麒麟等各种国产操作系统；                           

兼容性：需支持且兼容市面上大部分主流阅卷软件平台；
其它要求：须提供有效的中国强制性产品认证证书（CCC）。
	8
	套
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	三、室外Q3.0H显示屏（5.76*3.2=18.43平米）

	1.屏体尺寸

	显示面积
	宽（m）
	5.76
	高（m）
	3.2
	面积（m²）
	18.43 

	成品面积
	宽（m）
	5.86
	高（m）
	3.3
	面积（m²）
	19.34 

	屏体分辨率(点)
	宽（m）
	1872
	高（m）
	1040
	总点数
	1946880.00 

	模组数量
	宽
	18
	高
	20
	总模组数
	360.00 


2、采购清单
	序号
	内容
	货物名称
	规格参数
	数量
	单位
	备注

	1
	屏体部分
	显示屏
	像素构成：表贴三合一1415（1R1G1B）；
点间距：3.076m；
像素密度：105625点/㎡；
模组分辨率：104点*52点；
模组尺寸：320mm*160mm；
白平衡亮度：≥5000cd/㎡；
扫描方式：1/13 扫描
亮度均匀性：≥98.5%；
色度均匀性：±0.002Cx，Cy之内；
色温：3000-21000可调；
亮度调节功能：0-100%亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；
单点亮度校正:支持单点亮度校正功能；
平整度：≤0.1mm
对比度：≥10000：1；
视角（水平、垂直）：H≥170°±5°，V≥170°±5°；
换帧频率：50HZ&60HZ；
刷新频率：≥3840Hz；
工作环境温度：-40℃ ～ 50℃；
存储环境温度：-40℃ ～ 80℃；
工作环境湿度：10% ～ 90%；
无故障时间：≥10000hrs；
寿命典型值：≥100000hrs；
维护：支持箱体前拆前维护功能；
拼接功能：模组、箱体定位柱快速拼接，精准定位；
阻燃（防火）：PCB的阻燃等级达到UL94 V-0级；
防磕灯保护：具有防磕灯保护设计；
安全防护功能：具有防尘、防腐蚀、防虫、防静电、防撞、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、具有实时监控温度、故障报警功能；
控制方式：灯驱合一； 
支持热插拔功能；
模组表面结构：灯珠不反射环境光，对比度高，色彩柔和，墨色一致性好；
防反光：屏体正面为黑色哑光处理；
最大功耗：≤950W/㎡；
平均功耗：≤350W/㎡；
支持亮暗线校正功能；
灯珠耐焊耐热：Tmax=260℃，回流焊2次；
灯珠常温寿命：TC=25℃ Ifr=10mA  Ifg=10mA  Ifb=10mA  通电1000H；
灯珠冷热冲击：-50℃-130℃各15min200次；
蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射值检测；试验结果：无危害；
人眼视觉舒适度：VICO指数≤1；
抗电强度：显示模组或LED显示屏应承受50Hz、1500VAC（交流有效值）的试验电压60S不发生绝缘击穿；
工作电压：4.5V-5V；
供电方式：AC200-240V,50/60Hz；
	18.43
	平米
	

	
	
	控制卡
	1、带载≤512×384，支持≤24组并行数据
2、无需转接板，单卡自带HUB75接口
3、支持逐点亮度校正
4、快速亮暗线调节
5、支持3D功能
6、支持Mapping功能开启
	24
	张
	

	
	
	控制电源
	输入电压范围：176V/AC-264V/AC；
额定输入电压：200V/AC-240V/AC；
效率：≥78%；  
纹波噪声：150mvp-p；
短路保护：输出端短路后电源保护，消除短路后自动恢复输出；
过载保护：110-150% rated打嗝模式，消除过载后自动恢复正常工作；
工作温度：-25℃—60℃，工作湿度：20%RH-95%RH；
	98
	台
	

	
	
	LED播放软件
	1.支持主流视频格式：MPG、AVI、MP4、RMVB、MKV、MOV等。
2.支持主流图片格式：JPG、PNG、GIF、BMP、JPEG等。
3.支持主流文档格式：PDF、PPT、WORD、EXCEL等。
4.支持需支持文本、GIF、媒体、天气、时钟、文本、温度、RSS、倒计时、炫彩文字等多种复杂媒体组合。
5.软件支持自动搜索连接终端，并进行屏体配置、节目发布、播放控制等
6.支持自动统计媒体播放次数、时长（精确到毫秒）。
7.支持多窗口自定义布局播放，可任意设定播放窗口分辨率，同时支持多种标准分辨率选择，可根据X、Y偏移和宽高任意设定窗口布局方式，窗口数量不限。
8.支持局域网内实时控制，包括重启终端、软件更新、音量调节、显示屏亮度调节、双模切换、支持开关屏。
	1
	套
	

	2
	外围设备
	计算机
	i5， 内存≥16G，固态硬盘， 独立显卡，无光驱,显示器≥23.8英寸

注：提供有效的中国节能产品认证证书和中国强制性产品认证证书（CCC）
	1
	台
	LED显示屏专用

	
	
	音响
	室外全天候防水设计，全频防水喇叭，声音清晰透亮，对人声、音乐具备高还原放大特性。
铝合金制造，坚固耐用。
外形美观，安装方便。
适合户内外全天候使用。
额定功率：≥60W
额定电压：110V
频率响应：70Hz-15KHz
喇叭单元：4”x5
	2
	台
	

	
	
	功放
	FPA:功能特点：
2通道麦克风输入，2通道Line线路输入，自带一通道MP3播放器，带1路线路输出。
麦克风1具有优先功能。
设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护，散热风机温控启动及关闭，使整机工作更加稳定。
2种功率输出方式：定压输出110V、70V和定阻输出4～16Ω。
五路时序分区输出（110V），按键控制打开/关闭，
系统参数
额定输出功率:不小于200W
扬声器输出:70V,110V
音调:低音：±6dB at 100Hz;高音：±6dB at 10KHz
频率响应:50Hz-16KHz
信噪比(折合至话放输入端) :≥80dB
总谐波失真:1KHz时0.5%，1/3输出功率。
默音功能:MIC 1 优先其他通道；0-30dB可调
通道串音衰减:≤50dB
散热:由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇
保护:过热，过载&短路
电源:220V-/50Hz
尺寸: 484x330x88mm
材质: 拉丝铝面板，SPCC高强度冷轧板材质机箱
	1
	台
	

	
	
	视频处理器
	1.支持 4 个网口输出，带载≤260 万像素。 支持音频AUDIO输入和输出。 
3.支持单台设备输出：宽度≤3840，高度≤1920。
4.支持至少6个自定义场景作为模板保存。
5. 支持一个窗口，且窗口位置、大小任意调整及窗口任意截取功能。
6.支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放至少三种缩放模式。 
7.支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 
8.支持通过 RS232 协议连接中控设备。 
9.支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。
10.前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。
	1
	台
	

	
	
	配电柜
	1.负载功率≥30kw；
2.具有电源状态指示、工作状态指示，具有过流、过载，防短路等保护功能；
3.具备多本地/远程控制设备的供电开启和关闭；
4.单组回路输出，自动状态下可通过多功能卡或时控开关控制显示屏的开启和关闭；
	1
	台
	

	3
	钢结构及其他
	结构
	50*100 LED显示屏免焊结构，
LED显示屏E结构，免焊榫卯钢结构
	18.43
	m²
	

	
	
	外部装饰
	不锈钢包边
	18.43
	m²
	

	
	
	安装调试售后
	P3.076室外全彩 320*160
	18.43
	m²
	

	
	
	屏体运输
	物流
	1
	项
	

	
	
	脚手架
	安装屏幕所需工具
	1
	项
	

	
	
	工程布线
	电源、信号、音响线、电源线、网线、卡线、长排线
	1
	项
	


