磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市店塔镇人民政府杨城村走马梁小组新农村住宅室外道路硬化项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	全费用部分
	
	
	

	1
	040305003001
	新做毛石挡土
	
	m3
	1481.76

	2
	040101001001
	地沟及管道挖一般土方
	
	m3
	4276.71

	3
	040103001001
	地沟及管道回填方
	
	m3
	3321.54

	4
	040103001002
	150厚素土回填压实
	
	m3
	778.33

	
	
	室外道路混凝土硬化
	
	
	

	5
	040203007001
	水泥混凝土
	1、20cm厚C30混凝土面层
2、18cm厚（6%）水泥稳定土基层
3、15cm厚素土回填压实（计入费用汇总）
4、素土夯实
	m2
	5188.85

	
	
	路边道牙
	
	
	

	6
	040204004001
	安砌侧(平、缘)石
	1、500*300*150预制混凝土立缘石
2、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层
3、c20混凝土垫层
	m
	547.24

	
	
	接水平台 5米*7米
	
	
	

	7
	010502003001
	筏形基础
	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
2.混凝土强度等级:c30
	m3
	5.25

	8
	010505002001
	基础模板
	1.基础类型:筏板基础
	m2
	3.6

	9
	010506001001
	现浇构件钢筋
	
	t
	0.447

	
	
	排水沟
	
	
	

	10
	040501016001
	砌体方沟
	1.断面规格:600*600
2.垫层、基础材质及厚度:混凝土垫层
3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖、240mm×115mm×53mm
4.混凝土强度等级:C15
	m
	379

	
	
	山体排水沟
	
	
	

	11
	040501016002
	砌体方沟
	1.断面规格:600*300~800
2.垫层、基础材质及厚度:混凝土垫层
3.砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖、240mm×115mm×53mm
4.混凝土强度等级:C15
	m
	1073.86

	
	
	集水井 2个
	
	
	

	12
	040504001001
	砌筑井
	1.种类、规格:砖砌集水井
2.尺寸：1.04*1.04*1.2
	座
	2

	
	
	雨水工程
	
	
	

	13
	010502031001
	雨水口
	1.构件名称:砖砌偏沟式单箅雨水口
2.尺寸：680*380*1000mm
3.参见图集06MS201-8-9
	座
	12

	14
	010502031002
	砖砌雨水检查井
	1.构件名称:雨水检查井
2.尺寸：Φ1000mm  H:1.8m
3.参见图集06MS201-3-11
	座
	26

	15
	031001006002
	塑料管
	1.材质:双壁波纹管
2.规格:DN300
3.连接形式:承插接口,橡胶圈密封
4.安装部位:室外
5.介质:排水
	m
	248.31

	16
	031001006003
	塑料管
	1.材质:双壁波纹管
2.规格:DN400
3.连接形式:承插接口,橡胶圈密封
4.安装部位:室外
5.介质:排水
	m
	296.18

	17
	031001006005
	塑料管
	1.材质:双壁波纹管
2.规格:DN600
3.连接形式:承插接口,橡胶圈密封
4.安装部位:室外
5.介质:排水
	m
	261.47


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
