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一、项目概况
为实现新区颗粒物同比改善5%、综合指数在关中排名前移的要求，全力降低颗粒物浓度，现需开展5个新城精细化管理、道路积尘负荷走航、烟尘屋面拦截技术等空气质量提升保障措施。
二、采购内容
1、道路扬尘综合治理工程
配备洒水车不少于2台，配备低压洒水、高压冲洗及雾状喷洒等多种作业模式，提供全时段机械化洒水降尘服务，并配备不少于2名洒水车司机，重点保障主次干道、城乡结合部、工地出入口、裸露地面及道路扬尘报警频次较高的路段，确保路面持续湿润、不起尘。
2、道路积尘负荷走航监测
采用符合国家相关标准（如《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）及《道路积尘负荷走航监测技术规范》等）的专业走航车辆，搭载高精度激光传感器，对新区主次干道、城乡结合部、工地周边及5个省控站点邻近道路开展每月1次的道路积尘负荷走航检测。监测结果能够全面、客观地反映不同道路类型的扬尘排放潜势，为“以克论净”量化考核提供统一标尺，同时为后续洒水、清扫等治理措施的精准布设提供直接数据支撑。
3、烟尘屋面拦截技术
根据新区要点要求，实施2家工业企业屋顶烟尘拦截。主要使用G2级粗效过滤棉对工业企业的废气进行深度治理，·以达到改善厂房顶端工业烟气散逸问题。
4、科技治霾支撑服务
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]主要包含：预测预报服务、空气质量研判分析服务、重污染应急减排、重点区域油烟快速监测、六参数灵嗅走航等技术服务支撑。
5、臭氧专项攻坚服务
夏防期针对臭氧污染进行专项攻坚服务，进行污染源减排措施制定、污染应急调度管控等有效手段实现臭氧遏制。
三、项目预算
本项目预算为200万元。
四、技术要求
1、所有现场作业、监测检测、设备改造工作必须严格遵循国家、行业现行规范标准开展，并精准覆盖既定重点管控区域，无遗漏、无缺位，确保靶向治理、精准治污，切实解决区域重点扬尘污染问题。
2、建立全时段、常态化长效服务机制。洒水车实行全时段机械化循环洒水降尘作业，道路积尘负荷走航监测需固定监测周期、固定覆盖范围；屋面烟尘拦截设施实行常态化巡检维护，定期检查过滤棉完好度、固定牢固度，及时更换破损、失效滤材，保障治理设备长期稳定运行。出现突发相关大气污染事件时，团队应在1小时内到达现场开展应急响应工作。
3、保障监测设备高精度稳定运行，杜绝数据失真、缺失。完整留存监测原始数据、报表、轨迹资料，建立标准化数据台账，实现数据可查询、可溯源、可复核，提供精准数据支撑，充分发挥数据赋能精准治污的作用。
4、严格落实项目全过程质量管控与安全作业要求。确保作业设备能够规范操作，落实作业人员与设备的安全防护措施，杜绝安全隐患，同时定期开展设备检修、校准与保养，确保作业设备安全、稳定、高效运行。
5、PM10浓度均值较三年滑动均值改善不低于5%，年度空气质量综合指数关中排名前进2位及以上。
6、洒水车罐体有效容积≧9立方米，前冲宽度≧18米，后洒宽度≧15米，侧喷宽度≧15米；司机须持A1、A2或B2驾驶证，年龄60周岁以下。供应商所提供洒水车及驾驶员应手续资质齐全有效，车辆合规可正常上路作业，不被执法部门查处，相关违法责任由供应商承担。
五、服务期限
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