1.地面改造：拆除原地板革并处理残留胶，以C25细石混 凝土抬高地面30mm(同步预埋设备管线及动力线路),涂刷环氧地坪漆(基漆1遍+中间漆2遍+面漆1遍)。

2.墙面改造：拆除原石膏板隔墙、玻璃隔断等，新砌240mm加气块隔墙(底部300mm高标砖筑基),每面墙增设φ12带肋钢筋构造柱及240×240mm混凝土过梁。墙体挂呢绒网并做20mm厚水泥砂浆抹灰，墙面刷乳胶漆；安装双开防爆玻璃门，每樘门宽度2000mm,高度2400mm。

3.吊顶改造：清除顶面残留物，喷黑色乳胶漆并安装100mm间距铝格栅吊顶。

4.线路与配电：4个疏散指示灯和6个双头应急照明；安装1台主配电箱、1台二级配电箱及1台弱电箱。

5.具体要求详见工程量清单。
