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	1
	桌面云扩容
	1、为提高用户在随机池化桌面内的数据访问体验，桌面云平台应支持个人虚拟磁盘功能（高速盘），通过管理界面，维护用户个人账号与虚拟化层保存的块存储文件的对应关系，提供为用户新建、分配、删除、锁定个人虚拟磁盘功能。该磁盘将在用户登录至某个随机池化桌面过程中，自动挂载至该虚拟机并分配固定盘符，并在用户注销时自动移除。
2、平台内置备份功能，支持虚拟机集中备份与恢复，可按需选择多个虚拟机或全部虚拟机备份至外置存储（NFS、IP-SAN、FC-SAN等），支持设置备份策略，实现全自动化备份。
3、所投产品需支持U盘、移动硬盘等移动存储设备，在千兆网络环境中的移动存储传输速度不低于50MB/s, 满足用户从桌面云高速访问本地大容量文件的需求
4、保障用户体验，所投桌面云产品需支持在不依赖微软活动目录或其他第三方带用户配置管理功能的产品情况下，在虚拟应用发布模式下，支持个人数据目录的集中存储，以实现用户登录到任意桌面都可自动加载个人数据
5、考虑到用户的数据存储及数据共享需求，所投方案需自带云盘存储方案，通过分配个人盘保护用户个人数据存储需求及隐私保护需求，而共用盘允许所有人访问，实现数据共享需求。
6、标准机架式2U设备，国产化CPU≥2颗，内存≥8块32GB DDR5 5600，系统盘≥2块480GB SATA SSD，缓存盘≥2块960GBSSD，数据盘≥4块8T，电源：白金，冗余电源，接口：千兆电口≥4，万兆光口≥2。
7、系统支持WINDOWS 7操作系统和LINUX操作系统的同时兼容中标麒麟、银河麒麟等操作系统。
8、要求服务器必须配备存储虚拟化软件模块，并不限制存储容量，提供低成本、高可靠的存储方案
	1
	台

	2
	VDI授权
	1.本项目要求提供虚拟桌面授权20点；提供远程协助桌面服务功能，支持发布专有桌面.还原桌面.池化桌面.共享桌面.远程应用≥5种桌面资源，满足不同场景的应用需求。
2.虚拟机操作系统需支持Windows 7/10/11.Windows Server，支持三种以上的Linux虚拟桌面操作系统，其中要包含国产Linux操作系统统信UOS和麒麟。
3.为提升云桌面中业务软件的使用体验，可针对当下使用频率较高的软件做进程加速，管理员也可自定义需加速应用进程名，以保障应用的流畅运行。
4.为了提高桌面视频播放体验，所投产品需支持视频重定向技术，视频播放时直接重定向到终端本地解码，以达到高清流畅的播放效果同时降低服务器端资源占用，重定向应能够兼容Media Player等多种本地播放器。
5.为了保障带宽不会被某个用户抢占，所投产品需支持终端流量控制，可设置USB映射.磁盘映射及剪切板的上下行带宽，以避免带宽被抢占，优先保证用户体验。
6.具备限制用户在应用虚拟化服务器上进行高级操作的能力，防止潜在危险行为的发生。包括但不限于禁止访问注册表.任务管理器.资源管理器和控制面板，以及禁用CMD命令提示符。平台还能隐藏服务器的本地磁盘.禁止运行特定文件（包括文件名输入框中的子路径提示）.禁止“管理”功能.禁止“映射网络驱动器”和“断开网络驱动器”，同时隐藏回收站并禁止访问网上邻居。另外，它还禁止执行客户端映射磁盘内的应用程序，从而确保系统的安全与稳定。（提供产品功能界面截图或CNAS检测机构出具的功能测试报告截图）
7.为了优化云桌面环境中业务应用的使用感受，可以对当前频繁使用的软件进行专门的性能提升。此外，管理者还有权限根据需求自定义需要加速的应用程序进程名称，确保这些应用能够流畅无阻地运行。（提供产品功能界面截图或CNAS检测机构出具的功能测试报告截图）
8.软件支持就近打印，通过IP进行配置关联，实现对应打印机的就近打印。（提供产品功能界面截图或CNAS检测机构出具的功能测试报告截图）
9.为提升桌面云平台问题处理的效率，并减轻管理员的运维压力，运维平台应具备持续监测虚拟机.主机及集群相关软硬件问题的能力。一旦检测到问题，如虚拟机运行缓慢等，系统将根据问题的严重性进行分级，并利用内置的AI智能诊断库自动分析问题。分析结果将以图文形式直观展示在平台上，包括问题描述.证据分析和处理建议。管理员只需根据提供的建议执行相应操作即可。（提供产品功能界面截图或CNAS检测机构出具的功能测试报告截图）
10.为了应对大规模部署的需求并简化管理流程，平台应提供全局模板功能。这一功能允许管理员通过跨虚拟化集群使用统一的模板来实现云桌面的创建.更新和管理，从而避免了对多个相同配置模板的重复维护工作。
	20
	套
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	虚拟平台控制器
	1.为了保证高可靠，桌面云接入管理平台需支持集群模式，在不增加第三方负载均衡的情况下，可实现桌面云控制器宕机切换会话不中断。
2.支持根据接入环境动态的显示桌面云资源，场景可基于终端/接入IP范围.终端类型等，实现用户从不同接入地点.不同接入终端，对桌面云显示资源动态显示。如用户有2个虚拟桌面，从内网.外网访问桌面时可见不同的桌面资源，内网登录时可以看到所有桌面，外网登录时只能看到其中一个桌面，并开启OTP认证；使用PC客户端可以看到所有桌面，使用移动客户端只能看到其中一个桌面等效果；策略应用对象支持用户.用户组.活动目录.域安全组等（提供产品功能界面截图或CNAS检测机构出具的功能测试报告截图）
3.为了提高打印机配置及维护效率，所投产品需支持通过打印机配置上传.复用等功能，解决打印机快速部署的问题，减少部署工作量。并且在打印机出现问题可以一键替换打印机配置.或清空配置快速添加，提高打印机故障恢复效率（提供产品功能界面截图或CNAS检测机构出具的功能测试报告截图）
4.考虑到接入安全，需支持修改云终端配置和登录信息时需要密码，可限制未接入过环境的瘦终端的接入或者接入桌面环境需要输入密码。
	1
	套

	4
	瘦终端
	1.内存≥2GB，硬盘容量≥8GB（板载），接口≥2千兆电口，接口类型≥1*HDMI+1*VGA，
2.支持桌面云和瘦终端可通过一个管理管理平台管理桌面云和瘦终端。
3.在瘦终端的管理方面，需支持分组管理.批量移动.删除.关闭瘦终端，支持配置定时开关机计划及加电自启动功能，支持自定义开机画面.配置自动登录和保存密码。
4.云终端权限管理：支持配置是否允许显示本地桌面和是否允许安装应用.支持开启“修改云终端配置和登录信息需要密码”功能.支持配置是否允许新的云终端接入或者接入需要密码。
	20
	台

	5
	要素式诉状智能生成系统
	1.最高法67类要素式诉状模板预览.下载.打印；
2.要素式诉状支持在线填写，生成得诉状支持修改.保存.打印；支持左看右写，扫码带走等功能；
3.支持U盘导入传统诉状，生成要素式诉状；
4.支持扫描传统起诉状生成要素式起诉状.修该.保存等功能；
5.生成的诉状支持发送到邮箱；
6、要求该系统下发数据信息时切换顺畅、显示高效，各显示终端点位间无干扰，系统稳定运行；数据信息下发切换响应要求平均≤1秒峰值≤2秒;数据信息调取响应要求平均≤1秒峰值≤2秒；（提供平台数据信息下发及调取测试结果界面截图）
硬件终端技术参数：
整机设计符合人体工程学，布局人性化，操作交互友好。机壳主题材质为金属，表面主体喷塑处理。
1.主机：CPU ≥i5；内存≥4G；硬盘≥128G固态; 
2.电容触摸屏：电容10点高精度触控；21.5英寸电容屏；分辨率：1920×1080；具备防窥.防刮.防尘.防水。
3.高清扫描仪
	1
	套

	6
	智能访客系统
	一.硬件规格参数
1.核心配置：四核处理器.最大≥2.0GHz；操作系统Android 11。
2.屏幕配置：双≥10.1寸LCD屏，分辨率≥1280*800；单触控屏+单显示屏组合。
3.摄像补光：≥200万像素双镜头（可见光+红外光），红外.白光双补光灯。
4.网络能力：千兆有线网（10/100/1000M自适应）.支持WIFI，不支持4G。
5.读卡性能：13.56MHz，支持身份证.M1卡.CPU卡读取；读卡距离0~4cm.读卡时间≤1秒。
6.设备接口：网口≥1.RS485≥1.门锁输出≥1.IO输入≥1.USB≥3。
7.环境参数：工作温度-10℃~+50℃，工作湿度10%-90%，室内桌面式安装。
二.核心功能参数
1.人证比对：支持现场人脸与身份证人脸比对核验，比对时长≤1秒，核验精准高效。
2.凭条打印：可搭配专用打印底座，实现访客通行凭条打印输出。
3.记录管理：可查询访客登记记录，支持姓名.身份证号检索，支持U盘导出记录，本地可存储30万条访客事件记录。
4.线上预约（ISC版）：支持微信公众号.企业微信.钉钉多渠道线上预约。
5.智能识别：支持二维码识别.真人活体检测.视频预览.自动校时。
6.多媒体功能：支持语音播报.广告播放，内置扬声器，数字降噪音质。
	1
	套
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	法院智慧警务管理平台
	[bookmark: _GoBack]一.基础平台能力
1.支持门户首页自定义：快捷入口.菜单.页面元素.LOGO.网站标题.外部链接配置。
2.集成统一认证鉴权.应用.菜单.用户.角色.组织.资源管理功能。
3.支持多级权限管控：菜单.组织.区域.资源.功能权限控制。
4.统一管理组织.区域.设备.人员.卡片.车辆等全域资源。
5.账户安全管理：MAC/IP绑定.密码有效期.登录方式.认证方式配置。
6.支持NTP统一校时，实现设备.服务器时间同步。
7.支持数据与服务对外开放能力。
8.支持系统运行状态监测.服务统计.数据报告.运行概览。
规格参数：最大组织≥2000个（≥10级）.最大区域≥2000个（≥10级）.最大人员≥5万.最大卡片≥5万.最大车辆≥3万；最大在线用户≥1000个.并发登录≥50个；事件并发处理≥500条/秒（无图）；最大事件存储≥7200万条；资源上图最大≥2万个。
二.事件中心管理
1.支持全网报警事件接收.处理.联动.检索。
2.支持场景化联动：视频弹窗.上墙.录像.云台.短信.邮箱.IO.抓图.门禁反控等。
3.支持联动规则增删改查.自定义模板.多时段计划模板。
4.支持视频.入侵.IO.门禁.停车场.消防.人脸等全品类事件联动。
5.支持高级多条件联动规则配置。
6.事件最长存储36个月，支持多维度检索.详情查看.标记处理.数据导出。
规格参数：视频上墙并发≥1次/秒；每秒支持≥100路视频抓图.≥100路视频录像；邮件联动≥2封/秒；短信联动1-20秒/条。
三.图上监控能力
1.支持高德在线/离线GIS地图.自定义地图配置。
2.支持监控.门禁.停车场.传感器.消防等全量资源地图可视化展示与控制。
3.报警事件实时可视化展示.历史事件查询。
4.支持GPS移动设备轨迹回放。
四.移动APP能力
1.分管理员.员工双权限登录，匹配对应业务应用。
2.支持消息.待办.事件实时提醒处理。
3.移动端支持视频预览.回放.巡更.图上监控.安防监测。
4.支持访客.门禁.车辆.移动岗亭通行管理。
5.支持访客.设备.告警数据统计展示。
五.视频监控能力
1.兼容GB28181.ONVIF.ISUP等主流协议接入。
2.支持视频预览.云台控制.抓图.即时回放.码流切换.辅屏预览。
3.支持公有/私有视图.视频轮巡.全景预览。
4.支持录像计划.多模式回放.下载.剪辑.锁定.标签。
5.支持图片监控模式.图片抓拍.回放.自动播放.下载。
6.支持电视墙场景管理.一键上墙.轮巡控制。
7.支持视频移动侦测.遮挡.丢失等视频事件布撤防。
规格参数：最大接入监控点≥10万路；并发取流带宽≥2000M；支持720P/H264解码≥36路；最大电视墙场景≥128个；单墙最大布局≥25*25；单窗口最大分割≥16分割。
六.设备运维管理
1.支持视频.门禁.对讲.梯控.停车场.寻车设备状态监测.指标采集.告警统计。
2.支持录像完整性.在线状态.离线时长统计报表。
3.支持自定义巡检计划.阈值配置.批量巡检。
4.支持图像质量智能诊断：模糊.偏色.过亮过暗.抖动.丢帧.遮挡等故障检测。
5.支持码流.分辨率.编码格式采集，诊断对比.结果矫正.故障统计。
规格参数：单节点巡检.诊断效率≥1000路/小时。
七.门禁管理能力
1.支持多维度权限配置.权限有效期.时段计划.假日计划。
2.支持多认证组合.首卡常开.黑名单.胁迫卡.超级用户权限。
3.支持权限自动下发.增量下发.权限核对.冻结策略。
4.支持门禁状态查看.远程开关门.常开常闭反控。
5.支持门禁呼叫对讲.远程开门。
6.支持门禁.对讲设备文字.图片广告.祝福语下发推送。
7.支持门禁事件查询.断网续传.出入记录实时展示。
规格参数：最大门禁点≥2万个；卡片下发≥15-35张/秒.人脸≥1-2张/秒；权限并发下载最大≥1000路；事件处理≥1000条/秒（无图）.≥100条/秒（带图）；事件最大存储≥5000万条。
八.访客管理能力
1.支持平台.H5自助.被访人邀约多方式预约，支持预约审核.短信通知。
2.支持人工/自助访客机预约/无预约登记.人证比对.离线登记.免登记。
3.支持访客权限组配置.权限下发.权限变更.失败重发。
4.支持人工签离.自助签离.自动签离.权限回收。
5.支持访客记录.访客足迹.异常记录查询。
6.支持移动端访客登记.核验.签离，适配微信/企业微信/钉钉。
7.支持多园区独立配置.数据隔离。
8.支持访客数据看板.多维度数据统计。
9.支持多级审批流程，满足高安全场景管控。
10.适配法院场景：外来人员登记.黑名单报警.出入统计.滞留预警.人员闯入预警.来访记录溯源导出。
规格参数：最大访客终端≥200个；支持≥10路并发登记；访客记录最大存储≥1000万条。
九.事件处置能力
1.支持报警事件线上闭环处置.误报确认.处置记录留存。
2.支持人工指派处理人.上传现场图片视频.自定义处置意见。
规格参数：内置≥4条处置意见，每条支持≥16个快捷短语。
	1
	套



