	序号
	货物名称
	技术参数

	一、展项一 身临其境：多感官交互的沉浸式时空隧道 

	1
	软件系统
	沉浸式互动播控系统
	应用于沉浸式时空隧道体验的内容播放、互动控制与体验联动管理。系统以墙面投影、地面投影、雷达互动、环境音效、特效风机、水雾设备等为主要控制对象，对展项中的画面内容、互动触发、场景状态和氛围效果进行统一调度。系统可实现沉浸式内容播放、观众行为触发、墙地画面联动、场景状态切换、音效氛围响应等功能。

	2
	内容制作
	影片内容制作
	影片应围绕博物馆实际展示需求进行制作，重点体现画面构图、图文层级、素材清晰度、投影适配、交互状态切换和展示效果预览。时长≥120秒。

	3
	硬件配置
	激光工程投影机
	1.显示方式： 芯片尺寸≥0.75英寸；
▲2.中心亮度≥6,500流明，对比度≥3,000,000:1；
3.激光固态光源，光源寿命≥20000小时；
▲4.标准分辨率≥1920x1200；支持4K 3840×2160信号输入。

	
	
	投影短焦镜头
	1.投射比≤0.8:1，根据现场适配
2.支持镜头位移
3.支持一键更换

	
	
	融合软件
	1.视频融合：支持原生播放视频，可实现播放列表，支持高达7680*4320片源播放，支持AVI、MKV、WMA等主流格式；
2.桌面融合：支持高达7680*4320的桌面融合分辨率；
3.暗场补偿技术，融合带消融亮度≥80%。

	
	
	融合服务器
	[bookmark: OLE_LINK3]1.机箱规格：≥3U 19英寸工业机架标准机箱；
2.处理器：≥12核处理器；主频≥2.4GHz；
3.系统内存：≥16GB；
4.系统硬盘：≥500GB固态硬盘；
5.主板：支持双通道最大支持128G内存；
6.显卡：≥12GB显存；
7.电源：≥850W。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK5]多屏拓展仪
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK4]1.输入接口：视频像素频率≥600MHz；
2.输出接口：视频像素频率≥330MHz；
3.分辨率：分辨率≥4x1920x1200@60Hz。

	
	
	HD-BaseT传输器
	1.使用CAT6网线传输距离达到150米；
2.支持POC (Power over Cable)功能，即在TX或RX中，只需要一端供用24V@1A的电源。

	
	
	激光雷达 PAVO
	1.探测范围 ：0.1-5m @10%反射率 0.1-10m @90%反射率；
2.测距精度：±30毫米；
3.扫描范围：≥250°；
4.点云数据合并：1/2/4/8点；
5.扫描帧率：10-30Hz
6.角分辨率：≤0.1°。

	
	
	雷达互动程序
	1.支持点数 TUIO协议无上限;多点支持最高256点；
2.应用接口支持多种互动内容开发软件；
3.支持标准的矩形或方形区域互动；
4.支持异形区域互动，如圆形梯形等随机形状；
5.支持多雷达扫描区域交叠覆盖；
6.支持平面、L形和弧面等；
7.多雷达级联：一台电脑可支持≥20台雷达及联同时工作；
8.自带互动校准系统。

	
	
	定阻音箱
	1.系统：6"天花吸顶音箱；
2.额定功率≥60W、峰值功率≥240W；
3.阻抗：8Ω；
4.频率响应：80Hz-20KHz(±3dB)；
5.灵敏度：≥88dB/1W/1M。

	
	
	数字功放
	1.采用D类数字功率放大模块，降低电源电流的消耗；
2.具备2.0英寸TFT全视觉彩色显示屏；
3.具备4×150W/8Ω，4×250W/4Ω、桥接2×300W/8Ω，2×500W/4Ω多种阻抗功率。

	
	
	音频效果器
	1.具备96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换；
2.提供USB、RS485和RS232接口可连接电脑，通过接口可连接≥200台机器；
3.单机或PC控制软件均可存储≥10种用户程序；
4.具备EQ调节能力；
5.具备蓝色背光显示功能设置，8段LED显示输入/输出的精确数字电平表，静音及编辑状态。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK8]体感氛围总控系统
	1.用于统一控制风机、水雾、音效等体验氛围设备；
2.支持与雷达互动程序、沉浸式播控系统等联动；
3.支持分区控制，可分别控制风机、水雾、音效等设备。

	
	
	特效风机
	1.输入功率：≥1000W；
2.输出功率：≥500W；
3.电压：220V；
4.转速：具备1080rpm～1350rpm三速调节。

	
	
	自动水雾系统
	1.采用水雾方式营造水汽等环境氛围，避免大流量喷水影响地面安全和设备运行；
2.系统应包括高压防爆管、高压雾化喷头、45W加压泵、水泵转换电源、高精密过滤器等设备。

	4
	空间改造
	场景搭建
	仿岩壁场景自作（UP山岩石贴面+三维打印模型贴装）

	
	
	隧道造型结构制作
	根据现场走廊空间及投影画面需求，进行沉浸式隧道基础造型制作，包含基层结构、包裹式造型基层、投影面基层制作及与原有空间的收口衔接，为双侧墙面投影提供稳定、连续的空间载体。

	
	
	强弱电及点位布设
	根据投影机、播控设备及检修维护需求，完成现场电源点位、信号线缆、控制线路、设备预留接口及隐蔽走线布设，保障后期设备安装、联调和稳定运行。

	
	
	灰色投影漆施工
	对墙面及隧道投影区域进行灰色投影漆施工，提升投影画面的对比度、色彩还原度和整体均匀性，减少普通墙面反光、泛白及画面失真问题。

	二、展项二 万物共生：多屏联动的自然生态全景

	1
	软件系统
	中控软件
	用于多屏内容联动展示与播放控制，系统可实现投影画面播放、画框屏内容切换、多屏联动展示、展示状态控制及现场展示内容管理等功能，实现“画屏—实景照片—整墙投影”之间形成协调统一、连续完整的自然生态全景展示效果。

	2
	内容制作
	影片内容制作
	完成内容策划、生态图片素材整理与处理、三块画框屏展示界面设计、整墙投影背景画面设计、多屏联动交互画面设计及科学图文信息排版等工作。时长≥60秒

	3
	硬件配置
	激光工程投影机
	1.显示方式：芯片尺寸≥0.75英寸；
2.中心亮度≥8,500流明，对比度≥3,000,000:1；
3.激光固态光源，光源寿命≥20000小时；
4.标准分辨率≥1920x1200；支持4K 3840×2160信号输入。

	
	
	投影短焦镜头
	1.投射比≤0.8:1，根据现场适配；
2.支持镜头位移。
3.支持一键更换

	
	
	融合软件
	1.视频融合：支持原生播放视频，可实现播放列表，支持高达7680*4320片源播放，支持AVI、MKV、WMA等主流格式；
2.桌面融合：支持高达7680*4320的桌面融合分辨率；
3.暗场补偿技术，融合带消融亮度≥80%。

	
	
	媒体服务器
	1．机箱规格：3U 19 英寸标准机架式；
2．CPU 处理器：12核处理器，主频≥2.4GHz；
3．系统内存：≥8GB 内存；
4．系统硬盘：≥256GB 固态硬盘。

	
	
	多屏宝
	1.一分二多屏处理器；
2.输入接口:HDMI/DP,输入分辨率3840*1200；输出接口:HDMI，输出分辨率:1920*1200。

	
	
	功放
	1. 输出功率（8Ω）：≥150W×2；
2. 输出功率（4Ω）：≥300W×2；
3. 失真度：≤0.01%；
4. 频率响应：≥5Hz～50kHz。

	
	
	吸顶音响
	[bookmark: OLE_LINK9]1．扬声器单元：6 英寸单元
2．电气参数：额定功率≥60W，峰值功率≥240W
3．阻抗：8Ω
4．频率响应：80Hz～20kHz（±3dB）
5．灵敏度：≥88dB/1W/1m

	
	
	定制32寸画框屏
	1.安卓系统，四核1+8G；
2.分辨率≥1920*1080，比例16:9；
3.白木边框，32英寸；
4.连接方式：支持有线、无线WIFI。

	
	
	定制43寸画框屏
	1.安卓系统，四核2+32G；
2.分辨率≥3840*2160，比例16:9；
3.白木边框，43英寸；
4.连接方式：支持有线、无线WIFI。

	
	
	定制55寸画框屏
	1.安卓9.0系统，四核2+32G；
2.分辨率≥3840*2160，比例16:9；
3.白木边框，55英寸；
4.连接方式：支持有线、无线WIFI。

	4
	空间改造
	投影吊架
	根据投影机安装点位及现场顶面条件，配置工程投影机专用吊装支架及安装组件，包含吊杆、固定底座、连接件、防坠安全件及角度调节结构，满足投影机稳固安装、画面调试、后期检修及安全运行要求。

	
	
	灯箱拆除
	对原有灯箱及相关固定构件进行拆除，包含现场保护、拆除清运及与后续墙面修复工作的衔接

	
	
	墙面修复及墙体施工
	对灯箱拆除后的墙面进行基层修补、找平、局部加固及收口处理，满足后续投影及画框屏安装需求。同时根据设计方案搭建投影墙体。

	
	
	灰色投影漆施工
	对投影区域进行灰色投影漆施工，提升投影画面对比度、色彩还原度和画面均匀性

	
	
	空间展陈升级改造
	展示区域墙面展陈设计施工

	
	
	弱电改造、线缆及机柜配套
	根据投影机、画框屏、音响、中控及网络设备需求，完成网线、信号线、音频线、控制线等弱电线路调整及点位布设；根据现场情况配置线缆及机柜等。

	三、智能播控系统

	1
	硬件配置
	中央控制系统
	多媒体展厅专用控制服务器，内置智能UPS，内置通信接口；上电开机，断电延时关机。

	
	
	串口服务器
	网络型6端口红外/串口扩充盒，以太网连接，支持POE及DC供电，支持6x可编程红外线/单向RS-232连接端口

	
	
	强电控制器
	1.8路大电流电源输出,单路最大电流20A；
2.面板有时序总开关和8路手动控制按扭以及LED状态指示,可单独控制每路电源的通断；
3.每路电源输出具有过流过压保护；
4.支持标准RS232通信协议,并支持状态查询和多台设备连接。

	
	
	无线WIFI覆盖
	无线WIFI信号覆盖，包含AP、POE交换机、AC控制器等

	
	
	中控软件
	1.定制软件平台，支持安卓等主流操作系统；
2.无线控制终端平台；
3.全网络控制，无需其他设备配合即可实现完全控制功能；
4.实现整馆所有设备，灯光等进行智能化集中管理；
5.支持集中控制、分展区独立控制、分展项独立控制、环境控制等多种系统集成方式，互不干扰，互相关联；
6.一键开馆/闭馆；
7.支持影片播放、暂停、停止、视频切换、音量大小等所有播放功能控制；
8.各子系统同时接受中央控制系统的无线终端控制亦或手动控制或联动控制；
9.采用标准的接口规范，具备开放式的接入模式，可自动升级适配。

	
	
	播控软件
	根据现场环境和实际使用需求现场定制开发播放控制系统。

	
	
	平板电脑
	1.存储/容量 ：≥6G+128G；处理器最高主频≥1.8GHz
2.WiFi：≥2.4G+5G；
3.液晶屏：≥10.51英寸，分辨率：≥1920*1080。



