一、技术规格及要求

	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	★无动力气密恒湿存储柜
	1．外形尺寸：≥1400mm×780mm×1750mm（宽深高）；

2．湿度调控范围：≥30%~70%RH；

3．湿度准确度：≤±3%RH；

4．湿度均匀度：≤6%RH；

5．湿度波动度：≤5%RH；

6．温度监测范围：≥0~60℃；

7．温度监测精度：≤±0.5℃；

8．密闭性能宜满足换气率：≤1.5d-1。

9．柜体钢板厚度：柜身≥1.5mm（高强度冷轧钢板），支撑梁≥1.5mm；

10．层板载重能力：单层层板均匀承重≥100kg，基板≥1.8mm，加强筋≥1.8mm；

11．脚轮性能：单轮载重≥200kg，总承重≥800kg；

12．存储柜支持温度、湿度、CO2等传感器，可实时采集柜内空间的环境数据，并通过屏幕显示数据；（提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，证明参数真实性。）

13．存储柜可设置传感器监测数据阈值，并能够实时显示告警信息和本地历史告警信息；（提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，证明参数真实性。）

14．存储柜支持传感器离线检测，并能够在屏幕显示传感器状态；（提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，证明参数真实性。）

15．存储柜可对监测传感器的数据执行精准校准功能；（提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，证明参数真实性。）

16．存储柜支持监测柜外温度、湿度，并在屏幕显示；（提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，证明参数真实性。）

17．存储柜玻璃支持切换透明状态与雾化状态；（提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，证明参数真实性。）

18．储藏柜支持开关门的实时检测，可在屏幕查看记录；（提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，证明参数真实性。）

19．存储柜支持触摸息屏、定时熄屏，并具备红外检测屏幕唤醒功能；（提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，证明参数真实性。）

20．存储柜支持电池独立供电，具有欠压保护功能；（提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，证明参数真实性。）

21．存储柜具有休眠与时钟降频功能。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，证明参数真实性。）

22．存储柜掉电状态下，支持当前运行参数本地存储。（提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，证明参数真实性。）

注：供应商需在响应文件中提供产品实物照片，产品标牌信息(产品品牌、型号须与本项目响应产品品牌、型号一致)照片，并提供产品的外形尺寸图、三视图、立体装配图、效果图。
	台
	4

	2
	多功能文物存储柜
	1．尺寸：≥1000mm×800mm×2000mm（宽深高）。

2．结构：主体结构由底座、立柱、挂板、搁板、护板、门板、中 (侧) 封板矩形顶板及不锈联结配件组装而成，模块化生产及拆装。现场组装后，形成5层搁物平台，垂直方向高度可以根据文物大小进行随意调整。

3．材料：采用冷轧钢板，底框δ≥2.0，立柱δ≥1.5，挂板δ≥1.5，搁板δ≥1.2，矩形顶板δ≥1.0，中 (侧) 封板δ≥1.0。搁板上方铺毛毡。

其中立柱、挂板、搁板需符合以下技术指标（提供由国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，证明参数真实性）：

①金属喷涂层厚度60~130μm；

②力学性能：抗拉强度270~410MPa，屈服强度≤280MPa，断后伸长率≥28%；

③不含邻苯二甲酸酯增塑剂；

④巴克霍尔兹压痕试验＞80；

⑤经5周期(120h)二氧化硫腐蚀试验，表面无红锈无剥落；

⑥冲击强度：冲击高度不低于900 mm，正冲3次，应无剥落、裂纹、皱纹；

⑦理化性能：金属喷漆（塑）涂层附着力达0级；

⑧耐划伤试验：负重500g，未划破涂层至基板；

4．工艺：零件在涂覆前均应进行清洗、除锈、脱脂、防锈、表调、磷化等工序，涂层厚度为60~70um，光泽度为60~70%，硬度为＞0.4；冲击强度为＞4N/M；

所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面应光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕；

底盘经镀铬处理，确保柜体长期使用。

5．性能：各部件安装要求牢固可靠、间隙均匀、无松动现象，确保同列同层搁物板均在一个水平面上，同列节与节之间可根据需要相通，以满足超长物件的平铺之需；

架体外观颜色搭配符合博物馆整体风格。 

护板采用冷轧钢板压折成型，边缘做圆角处理，满足人体工学，防止直角直边对工作人员的意外损伤；

正护板上标准安装钢制 (亚克力框、钛合金框、复合材质框选装) 目录标签框，以实现对当列文物存储信息的检索与查询。

注：供应商需在响应文件中提供产品的外形尺寸图、三视图、立体装配图、效果图。
	组
	15

	3
	组合式文物存储柜
	1．尺寸：≥1000mm×800mm×2000mm（宽深高）。

2．结构：组合式结构，主体结构由底座、立柱、挂板、搁物板、护板、门板、中 (侧) 封板矩形顶板及不锈联结配件组装而成，柜体进行静电喷塑工艺处理防锈，模块化生产及拆装；

现场组装后，能够形成上部2层隔板，底部6层抽屉，隔板垂直方向高度可以根据文物大小进行随意调整；

柜体标准配置为上方对开门，下方抽屉，常规插销门轴结构配常规圆形或方形锁具；

柜体外侧四周做圆弧处理；

底梁、横梁、顶梁配备放跌落装置；

搁物板设计防滑及防磕碰文物装置。

3．材料：采用冷轧钢板，底框δ≥2.0，立柱δ≥1.5，挂板δ≥1.5，搁物板δ≥1.2，矩形顶板δ≥1.0，中(侧)封板δ≥1.0。搁板上方铺毛毡。

4．性能：柜架各部件安装牢固可靠、间隙均匀、无松动现象，能确保同列同层搁物板均在一个水平面上，同列节与节之间可根据馆方和文物储藏需要相通，实现4米以内的放置平台的水平延伸，确保满足超长物件的平铺之需；

柜架各部件采用冷轧钢板模具冲压成形，具有较强的互换性和通用性；

柜体稳定可靠，每层标准均匀承重达到100kg以上，确保重量级文物存放的安全性；

架体、立柱无变形，架体无倾斜现象，经48小时承重试验后，搁物板最大挠度不超过1mm，卸载后不能有任何裂纹及变形，残余变形量＜0.1mm；
根据需要可选装底部和顶部防倾倒装置，以确保柜体在极端情况下保持稳定；

架体外观颜色搭配符合博物馆整体风格；

护板采用冷轧钢板压折成型，并做凹凸造型，以增加结构强度，柜体外侧四周边缘做 R5 度角处理，满足人体工学，防止直角直边对工作人员的意外损伤，确保柜架使用的安全性。
注：供应商需在响应文件中提供产品的外形尺寸图、三视图、立体装配图、效果图。
	组
	4

	4
	重型文物储藏架
	1．尺寸：≥2000mm×800mm×2200mm（宽深高）。

2．结构：主体结构由底座、立柱、P型横梁、横梁连接扣件、搁物板、护板、立柱拉杆、矩形顶板及不锈联结配件组装而成，模块化生产及拆装。现场组装后，形成4层搁物平台，垂直方向高度可以根据文物大小进行随意调整。搁板上方铺毛毡。

3．材料：采用冷轧钢板，底框δ≥2.0，立柱δ≥1.5，横梁δ≥1.5，搁板δ≥1.2，斜拉杆δ≥2.0，挂钩δ≥2.5。搁板上方铺毛毡。

4．工艺：零件在涂覆前均应进行清洗、除锈、脱脂、防锈、表调、磷化等工序，涂层厚度为 60~70um，光泽度为60~70%，硬度为＞0.4；冲击强度为＞4N/M；

所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面应光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕；

底盘经镀铬处理，确保柜体长期使用。

5．性能：各部件安装要求牢固可靠、间隙均匀、无松动现象，确保同列同层搁物板沿与P型横梁凸侧均在一个水平面上（特意要求隔板低于横梁凸侧形成防滑档除外）；

各部件采用冷轧钢板模具冲压成形，具有较强的互换性和通用性。柜体稳定可靠，每层标准均匀承重需达到500kg以上，架体、立柱无变形，架体无倾斜现象，经48小时承重试验后，搁物板最大挠度不能超过1mm，卸载后不能有任何裂纹及变形，残余变形量＜0.1mm。根据需要可选装底部和顶部防倾倒装置，以确保柜体在极端情况下保持稳定；

架体外观颜色搭配符合博物馆整体风格；

护板采用冷轧钢板压折成型，并做凹凸造型，以增加结构强度，边缘做R5度角处理；

正护板上标准安装钢制（亚克力框、钛合金框、复合材质框选装）目录标签框，以实现对当列文物存储信息的检索与查询。

注：供应商需在响应文件中提供产品的外形尺寸图、三视图、立体装配图、效果图。
	组
	3

	5
	文物档案柜
	1．尺寸：≥900mm×390mm×1950mm（宽深高）；

2．结构：主体结构由底座、立柱、挂板、搁物板、护板、门板、中（侧）封板矩形顶板及不锈联结配件组装而成，上部柜门为金属框架安装透明玻璃，下部柜门为整体金属门板，模块化生产及拆装。现场组装后，形成5层搁物平台，垂直方向高度可以根据文物大小进行随意调整。

3．材料：采用冷轧钢板，底框δ≥2.0，立柱δ≥1.2，挂板δ≥1.2，搁板δ≥1.0，矩形顶板δ≥1.0，中 (侧) 封板δ≥1.0。搁板上方铺毛毡。

4．工艺：零件在涂覆前均应进行清洗、除锈、脱脂、防锈、表调、磷化等工序，涂层厚度为60~70um，光泽度为60~70%，硬度为＞0.4；冲击强度为＞4N/M；

所用焊件牢固，焊痕光滑、平整。各零件、组合件表面应光滑、平整、无尖角、突起，无裂痕伤痕。

5．性能：各部件安装要求牢固可靠、间隙均匀、无松动现象，确保同列同层搁物板均在一个水平面上，同列节与节之间可根据需要相通，以满足超长物件的平铺之需；

架体外观颜色搭配符合博物馆整体风格；

护板采用冷轧钢板压折成型，边缘做圆角处理，满足人体工学，防止直角直边对工作人员的意外损伤。
	组
	2

	6
	摇盖式无酸纸囊匣
	1．尺寸：参考尺寸为400mm×300mm×200mm（宽深高），实际尺寸需根据文物尺寸定制。

2．结构：无酸纸摇盖、内囊（PE泡棉）、提带（便于文物的取放）。

3．盒体材料：无酸瓦楞纸板。

1）无酸性指标：pH值8.0~9.0之间。

2）环保性指标：

卡伯值＜2；

金属含量：铜离子含量＜10μg/g，铁离子＜30μg/g；

不含荧光增白剂；

不含甲醛。

3）物理性指标：

分层定量（面纸/楞纸/里纸）总和：600～700g/m2；

耐破强度≥1.0×10³kPa；

边压强度≥7.0kN/m；

水分≤14%；

碱性缓冲＜5％；

表层吸水性≤30g/m2/60s。

4．内囊材料：无酸PE泡棉。

采用物理发泡技术生产的PE泡绵，不使用化学发泡剂。无毒、无臭、无污染物质析出；

pH值：6.0～8.5之间；

不含甲醛；

不含苯类、醚类、重金属等物质；

具有较强的耐酸性和耐碱性。

5．内衬材料

1）无酸棉布

采用未经侵染的白色纯棉布，主要技术要求：

pH值：6.5～7.5之间；

纤维含量：100%棉；

含水率：＞6%；

耐水色牢度、耐酸/碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度等指标：≥3；

密度：经向≥580根/10cm，纬向≥260根/10cm。

甲醛含量：不含甲醛；

经向和纬向的断裂强力不低于300N/5cm；

不含可分解致癌芳香胺染料；

耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度≥3-4。

2）超细纤维布

内囊包覆面料。化学稳定性良好的惰性材料；质地柔软丝滑、透气性和回弹性好、抗霉菌、去污性强。主要技术要求：

pH值 6.5～7.5之间；

不含甲醛；

不含可分解致癌芳香胺染料；

耐水色牢度、耐酸/碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度等指标：≥3；

不含苯类、醚类、重金属等物质。

6．配件：包括旋钮锁扣、包角、扣手等。

采用不含塑化剂的配件。

材质：100% ABS材料。

注：供应商需在响应文件中提供产品（按照参考尺寸）的三视图、效果图、加工图。
	个
	68

	7
	复合硅胶调湿剂
	1．专用于调节文物保存微环境湿度的环保型产品，具有吸放湿功能，有平稳相对密闭微环境湿度作用。

2．介孔硅胶为调湿基材，对文物安全无害，适用文物展柜、储藏柜、囊匣等相对密闭的微环境。

3．多种调湿规格，适合在30%RH～70%RH间分段控湿。

4．以铝塑袋密封包装，保障12个月以上运输和储存。

5．经调湿剂干燥箱回烘处理，可多次重复使用。回烘温度不高于≤150℃。
	公斤
	40

	8
	真空干燥箱
	1．内箱尺寸：≥250mm×250mm×250mm（宽深高）；

2．外部尺寸：≥470mm×400m×360mm（宽深高）；

3．温度范围：≥10℃～150℃；

4．真空度≤133Pa，电源220V。
	台
	1

	9
	文物减震转运车
	1．尺寸：≥700mm×500mm×900mm（宽深高）。

2．结构：箱体式，有推手，上层可加四周护板，底部四万向轮，单层承重≥80kg，万向轮下带弹簧，当有重物放置，起到减震解压作用。
	个
	2

	10
	库房登高梯
	1．尺寸：≥600mm×1200mm（宽高）。
2．框架整体焊接结构，有扶手，及放物斗。踏板加装塑胶防滑垫或软毡，下带万向轮，移动方便，并保证稳定性；当人踩踏上去之后，登高梯底部万向轮自动缩进。
	个
	2

	11
	文物转运箱
	1．规格尺寸：≥800mm×600mm×600mm（宽深高）；

2．框架为≥50×50mm（长宽）角铝和18厘子母铝，厚度不小于3mm，型材外观表面应清洁，不允许有裂纹和腐蚀斑点，装饰面上缺陷深度不大于0.1mm。

3．板材选用胶合板，规格是≥2440×1220×18mm，要求外观无腐朽，表面平整，无鼓包分层，层间胶合强度≥0.7Mpa，厚度误差小于0.5mm，甲醛释放量≤0.124mg/m3。

4．防震与缓冲包装材料，应采用不低于30mm厚度的中硬度海绵，密度27kg/m³，拉伸强度不小于212kPa，抗压缩强度不小于62kPa，吸水性不大于0.02kg/m³，海绵表面应使用对文物无污染，柔软的纯棉织品包裹，增加文物转运箱的抗冲击能力。
	个
	1

	12
	温湿度记录仪
	1．温度测量范围：≥-20～60℃；

2．温度测量精度：≤0.3℃（10℃~60℃）；

3．温度测量分辨率：0.1℃；

4．湿度测量范围：≥0～100%RH；

5．湿度测量精度：≤±3.0%RH；

6．湿度测量分辨率：0.1%RH；

7．支持数据保持；

8．记录容量：≥20000条数据。
	台
	5
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	VOC 检测仪
	1．测量范围：≥0～100ppm；

2．测量分辨率：0.01ppm。
	台
	1


注：上述涉及到的货物需要提供检测报告的，成交供应商需在签订合同前向采购人提供检测报告原件，无法提供或提供的原件与响应文件中不一致的，采购人可依据相关规定及合同约定追究成交供应商的责任。
