采购需求
本次拟采购的超快智能宽光谱精密检测系统包含信号倍频系统、激光智能加工系统和波长脉宽可调激光器3个模块，具备110GHz的大测量范围，精度高，动态范围宽，可以实现对目前大多数电路系统所使用半导体材料的超快特性检测。采用皮秒激光智能加工系统加工超表面，增加太赫兹波与物质的相互作用，提高检测的灵敏度。采用飞秒级和皮秒级的激光脉冲激发材料，通过测量材料超快瞬态吸收谱，可以研究半导体等的瞬态吸收光谱，实现器件陷阱态、戴流子寿命的精密检测。

