
本项目涵盖执勤楼、训练塔、室外工程、辅助楼、智能化接警及会议系统五大板块，包含装饰装修、电气安装、给排水、智能化系统等全部施工与安装调试等内容。

验收质量要求：

涉及本项目所有的工程施工内容、拟入的材料设备及防火要求必须符合国家及相关行业合格标准。
（一）执勤楼

装饰装修工程

1、楼地面：不锈钢地沟盖板、橡胶止位器、竹木复合地板、体能训练室塑胶地板、地砖、细石混凝土、保温隔热、涂膜防水、防腐木塑地台/花池等施工。

2、墙面：轻质隔墙、抹灰面油漆、墙柱面装饰板、木纹消音板、管道包封、PVC护角、墙面开槽堵抹、不锈钢踢脚线、玻璃防窥膜等施工。

3、天棚：天棚喷刷防火涂料、平面吊顶、灯带/灯槽、窗帘盒、吊顶拆除等施工。

4、门窗：金属防盗窗、玻璃阳光房、成品钢木楼梯等安装。

5、标识标牌：楼层索引、警容镜、门牌、制度牌、钛金字、发光字等制作安装。

6、定制类：展示柜、分水器罩、消防箱包裹、拖把池、讲台等定制安装。

电气设备安装工程

1、灯具拆除与安装：吸顶灯、射灯、LED灯带、探照灯等。

2、开关插座：单开/双开/三开开关、五孔插座、网络插座等。

3、线路敷设：KBG配管、BV电线、超六类网线、桥架槽盒安装。

4、接线盒、集线器、智能空开等配套安装。

给排水工程

1、给水管（PPR）、排水管（PVC）安装。

2、地板辐射采暖、地漏、角阀、分集水器安装。

（二）训练塔

1、装饰装修：烟感训练室环氧树脂地坪施工。

2、电气工程：LED吸顶灯、探照灯、开关插座、配管配线、智能空开等安装。

（三）室外工程

1、建筑装饰：绿植移栽、沙子回填、路面开挖/恢复、电缆沟施工、训练平台制作安装。

2、电气安装：篮球场高位无影灯、电力电缆、电缆保护管、智能空开等安装。

（四）辅助楼

1、装饰装修：地沟盖板、自助餐台、瓷砖墙面、防水施工、轻质隔墙、厨房货架/不锈钢台面、餐厅墙裙、吊顶、断桥铝窗、肯德基门等施工。

2、电气安装：开关、插座、配管配线、灯具、配电箱、景观灯带等安装。

3、给排水工程：PVC排水管安装。

（五）智能化接警系统及会议系统

1、智能化接警系统：接警终端、联动控制器、接警电脑、打印机、声光报警器安装调试。

2、视频会议室：硬件视频会议终端、全向麦克风、高清会议摄像机安装调试。

3、营区监控：数字摄像机、录像机、存储硬盘、网线、线管安装。

4、图像综合管理平台：4K视频终端、高清摄像机、路由器、音响功放配套器材安装调试。

（六）涉及采购货物说明

经调研考察，本项目所涉及的货物配备，中小企业可以提供相关产品，满足本次采购需要。

榆林市消防救援支队科创新城消防救援站室内

装修项目（室内装饰装修）工程量清单

工程名称：装饰装修工程                                         专业/标段：房屋建筑与装饰工程                            
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	1
	01B023
	拆除、更换地沟盖板 
	1.材质：不锈钢篦子300mm宽。
	m
	26.1

	2
	011108009001
	车库安装橡胶止位器
	1.样式、材质、规格 :车库安装橡胶止位器600mm*200mm*100mm。
	个
	12

	3
	011101002001
	压型钢板楼承板
	1.面层厚度、混凝土强度等级13cmC30；压型钢板；                                 2.楼承板:YX-75-230-690（1）1.0型镀锌钢板，φ14剪力钉，每槽1个。
	㎡
	39.15

	4
	011104002002
	竹、木(复合)地板（指挥中心二楼）
	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距；50mm*50mm木龙骨地台；
2.面层材料品种、规格12mm木地板。
	㎡
	39.15

	5
	01B024
	橡胶防撞条
	1.材质：橡胶；

2.尺寸：单根成品长度1.5m，厚度10mm；
3.位置：车库拐角及柱子。
	m
	48

	6
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格φ8@200。
	t
	0.276

	7
	011402003001
	金属面油漆
	1.油漆品种、遍数或厚度 :深灰色管道漆两遍；

2.防火涂料颜色:浅灰色;

3.防火涂料参数：薄涂型防火涂料（NB/WNB，膨胀型）;涂层厚度：3～7mm; 耐火极限：1.0h～2.5h;单位用量：1.5～6kg/㎡;干燥：表干≤5h，实干≤24h;初期抗裂：细微裂纹宽度≤0.5mm.
	㎡
	10.87

	8
	011207001001
	轻质隔墙
	1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨；

2. 隔板材料品种、规格:内外9.5mm石膏板，50mm隔音棉。
	㎡
	18.92

	9
	011403001001
	抹灰面油漆
	1.刮腻子遍数:两遍腻子；
2.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆。
	㎡
	59.6

	10
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距 :配套50系列覆面龙骨@300； 国标50系列卡式主龙骨，φ8MM膨胀螺栓固定；
2.基层材料种类、规格 :15mm玻镁板基层；

3.面层材料品种、规格 :12mm成品木饰面板；
	㎡
	29.5

	11
	01B001
	包消防箱（反光膜）
	1.采用18mm厚木工板包封，外刮白色乳胶漆2遍，开门位置贴反光膜。
	个
	2

	12
	031301007001
	管道包封（下水管）
	1.名称:两遍腻子，两遍乳胶漆；

2.石膏板饰面，完成面规格50mm*250mm；

3.12mm欧松板打底；

4.原管道包15mm厚隔音岩棉。
	m
	5.9

	13
	031301007005
	管道包封（金属管）
	1.名称:两遍腻子,两遍乳胶漆；

2.石膏板饰面，完成面规格50mm*250mm；

3.12mm欧松板打底；

4.原管道包15mm厚隔音岩棉。
	m
	5.96

	14
	01B002
	PVC护角
	1.名称：PVC护角；2.材质：Pvc。
	m
	87

	15
	031301001001
	墙面开槽、堵抹
	1.电缆铺设开槽，水泥砂浆抹平。
	m
	450

	16
	011404002001
	天棚喷刷涂料
	1.刮腻子遍数:两遍腻子；

2.涂料品种、喷刷遍数:深灰色防火涂料下翻1.6m，一底两面。
	㎡
	631.13

	17
	010604001001
	钢梁
	1.钢材品种、规格 :型钢Q345B;

2.构件涂（镀）层要求:除锈后刷防锈漆；

3.防火涂料颜色:浅灰色;

4.防火涂料参数：薄涂型防火涂料（NB/WNB，膨胀型）; 涂层厚度：3～7mm; 耐火极限：1.0h～2.5h; 单位用量：1.5～6kg/㎡;干燥：表干≤5h，实干≤24h;初期抗裂：细微裂纹宽度≤0.5mm.
	t
	2.873

	18
	010603001001
	实腹钢柱
	1.柱类型:型钢Q345B；

2.构件涂（镀）层要求:除锈后刷防锈漆。
	t
	0.147

	19
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:φ8mm镀锌全螺纹吊杆，双向吊点（中距900mm一个）；轻钢主龙骨50mm*20mm*1.0mm，中距900mm；覆面龙骨50mm*19mm*0.5mm，中距300mm；刮腻子找平三遍，涂料三度（一底两面）；

2.基层材料种类、规格:9.5mm厚双层石膏板， 自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理;

3.面板材料品种、规格:刮腻子找平三遍，涂料三度（一底两面）。
	㎡
	39.15

	20
	010810002001
	窗帘盒
	1.窗帘盒材质、规格:窗帘盒：轻钢龙骨，双层纸面石膏板。
	m
	13.3

	21
	01B025
	成品钢木楼梯
	1.14个踏步+转角平台成品安装（详见图纸）。
	部
	1

	22
	01B003
	不锈钢成品拖把池
	1.不锈钢成品拖布池；                       2.材质：不锈钢，长1800mm*宽300mm*深400mm。
	个
	1

	23
	011104002003
	讲台
	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:木龙骨50mm*50mm；

2.基层材料种类、规格:阻燃板基层；

3.面层材料品种、规格:木地板。
	㎡
	11.76

	24
	011504001001
	包分水器
	1.双面板基600mm*900mm*150mm，外刮白色乳胶漆两边;
	个
	5

	25
	011205001007
	墙、柱面装饰板

（视频会议室木纹消音板）
	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套50系列覆面龙骨@300；国标50系列卡式主龙骨，φ8mm膨胀螺栓固定；

2.基层材料种类、规格:15mm玻镁板基层；
3.面层材料品种、规格:12mm木纹消音板。
	㎡
	115.8

	26
	031301007006
	管道包封（下水管）
	1.名称 :两遍腻子,两遍乳胶漆；

2.石膏板饰面，完成面规格250mm*250mm；
3.12mm欧松板打底；

4.原管道包15mm厚隔音岩棉。
	m
	11.1

	27
	031301007007
	管道包封（金属管）
	1.名称 :两遍腻子，两遍乳胶漆；

2.石膏板饰面 ，完成面规格250mm*250mm；
3.12mm欧松板打底；

4.原管道包15mm厚隔音岩棉。
	m
	21.84

	28
	01B004
	包消防箱（反光膜）
	1.采用18mm厚B1级阻燃木工板包封，外刮白色乳胶漆2遍，开门位置贴反光膜。
	个
	3

	29
	011105006001
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度:50mm，长36.3m；

2.面层材料品种、规格:不锈钢。
	m
	36.3

	30
	01B005
	卫生间增加玻璃膜
	1.玻璃隔断外贴磨砂玻璃膜。
	㎡
	18.48

	31
	031301001003
	墙面开槽、堵抹
	1.电缆铺设开槽，水泥砂浆抹平。
	m
	458.95

	32
	01B026
	干部备勤室和学习室中间墙面有填充
	1.轻钢龙骨，9.5mm纸面石膏板 ，内填发泡胶封堵。
	m
	3.7

	33
	011403001004
	抹灰面油漆
	1.刮腻子遍数:两遍腻子；
2.油漆品种、刷漆遍数 :两遍乳胶漆。
	㎡
	134.87

	34
	011302001004
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:φ8mm镀锌全螺纹吊杆，双向吊点（中距900mm）；轻钢主龙骨50mm*20mm*1.0mm，中距900mm；覆面龙骨50mm*19mm*0.5mm，中距300mm； 刮腻子找平三遍 ，涂料三度（ 一底两面）；
2.基层材料种类、规格:9.5mm厚双层石膏板， 自攻螺丝拧牢 ，钉眼防锈处理;

3.面板材料品种、规格 : 刮腻子找平三遍（一底两面）。
	㎡
	508

	35
	011706003004
	天棚面龙骨及      饰面拆除
	1.指挥中心拆除顶面矿棉板吊顶。
	㎡
	58.77

	36
	011303002001
	灯带(槽)
	1.灯带铺设开槽，水泥砂浆抹平。
	㎡
	93

	37
	010810002002
	窗帘盒
	1. 窗帘盒材质、规格 : 窗帘盒：轻钢龙骨 ，双层纸面石膏板。
	m
	80.7

	38
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1. 窗类型: 防盗窗。
	㎡
	4.32

	39
	01B006
	卫生间增加玻璃膜
	1.玻璃隔断外贴磨砂玻璃膜。
	㎡
	17.38

	40
	011103001001
	体能训练室塑胶地板
	1.面层材料品种、规格 :浅绿色地胶板。
	㎡
	73.44

	41
	011103001002
	体能训练室塑胶地板
	1.面层材料品种、规格 :浅蓝色地胶板。
	㎡
	73.44

	42
	011103001003
	体能训练室塑胶地板
	1.面层材料品种、规格 :浅灰色地胶板。
	㎡
	73.44

	43
	011504001002
	包分水器罩
	1、规格600mm*900mm*150mm双面板基层，外刮白色乳胶漆两边。
	个
	4

	44
	031301007008
	管道包封（下水管）
	1.名称:两遍腻子,两遍乳胶漆；

2.石膏板饰面 ，完成面规格250mm*250mm；
3.12mm欧松板打底；

4.原管道包15mm厚隔音岩棉。
	m
	3.7

	45
	031301007009
	管道包封（金属管）
	1.名称 :两遍腻子 ,两遍乳胶漆；

2.石膏板饰面 ，完成面规格250mm*250mm；
3.12mm欧松板打底；
4.原管道包15mm厚隔音岩棉。
	m
	14.52

	46
	011403001003
	抹灰面油漆
	1.刮腻子遍数 :两遍腻子；

2.油漆品种、刷漆遍数:两遍乳胶漆。
	㎡
	235.17

	47
	01B030
	家属接待室1和

大队部中间墙面

缝隙填充
	1.轻钢龙骨 ，9.5mm纸面石膏板 ，内填发泡胶封堵。
	m
	3.7

	48
	011205001008
	墙、柱面装饰板

（荣誉室背景墙）
	1.龙骨材料种类、规格、中距 :配套5 0系列覆面龙骨@30 0 ； 国标50系列卡式主龙骨 ， φ8MM膨胀螺栓固定；                                 2.基层材料种类、规格 : 15mm玻镁板基层；         3.面层材料品种、规格 : 12mm成品木饰面板。
	㎡
	20.09

	49
	011205001009
	墙、柱面装饰板

（支部会议室

电视背景）
	1.龙骨材料种类、规格、中距:配套50系列覆面龙骨@30 0 ； 国标50系列卡式主龙骨 ， φ8MM膨胀螺栓固定。
2.基层材料种类、规格 : 15mm玻镁板基层；       3.面层材料品种、规格 : 12mm成品木饰面板。
	㎡
	20.46

	50
	011205001010
	墙、柱面装饰板

（支部会议室嵌入式背景墙）
	1.龙骨材料种类、规格、中距 :配套5 0系列覆面龙骨@300；国标50系列卡式主龙骨 ， φ8MM膨胀螺栓固定；
2.基层材料种类、规格 : 15mm玻镁板基层；

3.面层材料品种、规格 : 12mm成品木饰面板。
	㎡
	23.3

	51
	011105006002
	金属踢脚线
	1.踢脚线高度 :50mm；

2.面层材料品种、规格:1mm厚304不锈钢踢脚线。
	m
	435.96

	52
	01B035
	卫生间窗户贴

玻璃防窥膜
	1.玻璃隔断外贴磨砂玻璃膜。
	㎡
	7.92

	53
	01B007
	包消防箱（反光膜）
	1.采用18mm厚B1级阻燃木工板包封，外刮白色乳胶漆2遍。
	个
	3

	54
	031301001004
	墙面开槽、堵抹
	1.铺设开槽，水泥砂浆抹平。
	m
	347.8

	55
	031301003001
	机械钻孔
	1.机械专业制作施工。
	个
	3

	56
	01B033
	定制玻璃展示柜
	1.挂壁安装；

2.规格：高0.3m*宽0.4m*长1.93m
	个
	3

	57
	01B034
	木质展示柜
	1.规格：高0.5m*宽0.5m*长5.58m；

2.B1级阻燃板材。
	个
	1

	58
	011302001005
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:φ8mm镀锌全螺纹吊杆，双向吊点（中距900mm一个）；轻钢主龙骨50mm*20mm*1.0mm，中距900mm；覆面龙骨50mm*19mm*0.5mm，中距300mm；刮腻子找平三遍 ，涂料三度（ 一底两面）；

2.基层材料种类、规格 :9.5mm厚双层石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理;                         3.面板材料品种、规格: 刮腻子找平三遍（一底两面）。
	㎡
	230.88

	59
	011706003005
	天棚面龙骨

及饰面拆除
	1.指挥中心拆除顶面矿棉板吊顶；
	㎡
	184.08

	60
	010810002003
	窗帘盒
	1. 窗帘盒材质、规格 : 窗帘盒：轻钢龙骨 ，双层纸面石膏板；
	m
	87.8

	61
	011303002002
	灯槽
	1.灯具位置开槽，水泥砂浆抹平。
	㎡
	26.85

	62
	01B032
	卫生间增加玻璃膜
	1.卫生间玻璃内侧粘贴磨砂防窥膜，包含玻璃清洗、贴膜、收边处理。
	㎡
	12.76

	63
	011102003001
	块料楼地面
	1.面层材料规格:地砖800mm*800mm。
	㎡
	48.81

	64
	011101002002
	细石混凝土楼地面
	1.面层厚度、混凝土强度等级 :50mm混凝土。
	㎡
	40.51

	65
	011001005001
	保温隔热楼地面
	1.保温隔热材料品种、规格、厚度 :50mm保温板；                                                         2. 防护材料种类、做法 :铝箔保护层。
	㎡
	40.51

	66
	010904002001
	楼 (地)面涂膜防水
	1.涂膜厚度、遍数 :2mm聚氨酯防水。
	㎡
	48.8

	67
	010401002001
	实心砖墙
	1.品种、规格:240mm*120mm*50mm红砖；

2.墙体厚度 :240mm。
	m³
	2.38

	68
	01B008
	木塑防腐木铺地台
	1.材质：25mm厚木塑防腐木地板。
	㎡
	36

	69
	01B009
	花池
	1.防腐木塑定制；                          2.规格600mm*1200mm*800mm。
	个
	12

	70
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰
	1.各层厚度、材料种类及强度等级 :50mm厚保温岩棉；                                             2.面层处理方式 :真石漆。
	㎡
	11.83

	71
	011715001001
	开孔(打洞)
	1.洞尺寸:φ50。
	个
	6

	72
	01B010
	电动晾衣架
	1.电源阳光房顶面内安装；
2.六套电机，六套横杆3500mm长。
	套
	6

	73
	01B011
	玻璃阳光房
	1.80mm*80mm不锈钢型材；

2.整体采用钢化玻璃，断桥铝；                     3.侧面8mm钢化玻璃；顶部5+5夹胶玻璃。
	㎡
	130.01

	74
	01B012
	楼层总索引图
（铝型材+亚克力）  
	1.成品铝合金型材组合，表面烤漆内容2000mm*1000mm。
	块
	2

	75
	01B013
	警容镜
（实木+烤漆）
	1.尺寸规格）标准款：200cm*120cm（高×宽）厚度：镜面4–5mm，边框1.2–1.5mm；

2.材质配置：镜面：5mm超白防爆玻璃（防爆、防锈、高反射率）边框：（50mm*50mm）实木，背板：防水铝塑板，防潮防变形；安装：落地式，可定制消防相关标识与文字。
	块
	1

	76
	01B014
	门牌

	1.库室门牌一般位于门锁墙面距离上门框20cm,边框10cm处，上方蓝色区城高2.9cm,下方蓝色区域高1.6cm,中文名称字体为方正大黑简体，字号一般为110磅，大于5个的字门牌字号一般为98磅。规范尺寸：300mm*120mm；

2.材质：采用5mm亚力材质，倒边抛光。
	块
	80

	77
	01B015
	卫生责任卡

	1.规范尺寸：300mm*120mm；

2.材质规范：5mm亚克力uv；

3.字体为：标题：方正大黑，内容：方正大黑，安装方式：左右两边距边1cm，上下取中打孔，采用11mm广告钉固定于墙面。
	块
	80

	78
	01B016
	楼层指示牌
	1.材质：9.5mm透明亚克力彩背喷打白uv道边抛光；

2.尺寸：330mm*220mm。
	块
	10

	79
	01B017
	4字方针（钛金字）50 cm*50cm
	1.底色色值：CO%、M100%,Y100%、KO%。文字色为金色专色(下同)。版式为双行排列，两句间1个字空，字间距和落款位置参照式样。式样尺寸(含框);长宽比为2:1,字号50点、行距75点、字距-50；

2.304不锈钢基材+真空离子镀钛层。
	个
	20

	80
	01B018
	为人民服务+(毛泽东)
	1.为人民服务（钛金字）50cm*50cm/字；

2.毛泽东（钛金字）30cm*30cm/字；
3.304不锈钢基材+真空离子镀钛层。
	个
	8

	81
	01B019
	制度牌

	1.人员岗位职责规格为上方蓝色区域9.7cm;消防救援徽标与职责名称在上方蓝色区域，中间白色间隔线条上下0.4cm,下方内容区城蓝色边框上1.5cm,左(右、下)各2.5cm;颜色为彩色印刷；底色为蓝色(c:100m:92 y:33k:1); 消防救援徽标大小为6.6cm*6.9cm;职责名称字体为方正大黑，大小72点，间距根据实际文字多少进行调整；职责内容字体为方正黑体，大小26点，间距18mm；

2.规范尺寸：500mm*750mm；

3.材质：采用5mm亚克力材质，倒边抛光，救援徽和字体局部喷亮油。
	块
	200

	82
	01B020
	训练塔金属大字
（外漏发光字） 
	1.（外漏发光字）1.8m*1.8m/字。
	个
	11

	83
	01B021
	大厅展示墙立面1

 （钛金字）
	1.（钛金字）0.325m*0.355m/字；

2.304不锈钢基材+真空离子镀钛层。
	个
	16

	84
	01B022
	支部会议室立面11
（钛金字）
	1.（钛金字）0.4m*0.4m/字；

2.304不锈钢基材+真空离子镀钛层。
	个
	16

	85
	01B027
	支部会议室立面10
（钛金字）
	1.（钛金字）0.45m*0.45m/字；

2.304不锈钢基材+真空离子镀钛层。
	个
	16

	86
	01B028
	视频会议室立面9
（钛金字）
	1.（钛金字）0.4m*0.4m/字；

2.304不锈钢基材+真空离子镀钛层。
	个
	16

	87


	011101003001
	烟感训练室环氧

树脂地坪
	1.中层漆材料种类、厚度:1.5mm；

2.面漆材料种类、厚度:1.5mm。
	㎡
	92


工程名称：电气设备安装工程                                          专业/标段：通用安装工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	1
	011713001001
	灯具拆除
	1.类型:拆除现状旧灯。
	件
	4

	2
	030413001004
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯；规格型号:LED12w。
	套
	1

	3
	030413002005
	装饰灯
	1.名称:4寸射灯；规格型号:LED12w。
	套
	27

	4
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:单联单控开关；格型号:250V10A。
	套
	2

	5
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:单开；规格型号:250V10A。
	套
	1

	6
	030413012011
	开关、按钮
	1.名称:三开；规格型号:250V10A。
	套
	2

	7
	030413013001
	插座
	1.名称:5孔插座；规格型号:250V10A。
	套
	51

	8
	030413013002
	插座
	1.名称:网络插座；
1.规格型号:86型两位RJ45。
	套
	23

	9
	030412005005
	接线盒
	1.名称:86型方盒接线盒。
	个
	79

	10
	030412001001
	配管
	1.名称:KBGφ20；配置形式:暗装。
	m
	1392.4

	11
	030412001005
	配管
	1.名称:KBGφ20；
2.配置形式:明装。
	m
	195.6

	12
	030409016001
	桥架槽盒安装
	1.名称:桥架200mm*100mm；
2.材质:镀锌钢板。
	m
	115.5

	13
	030412003001
	配线
	1.名称:BV-2.5mm²；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	1260

	14
	030412003002
	配线
	1.名称:BV-4.0mm²；
2.配线形式：穿管、桥架敷设。
	m
	378.3

	15
	030412003003
	配线
	1.名称:超六类网线；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	655.4

	16
	011713001002
	灯具拆除
	1.灯具种类:拆除现状旧灯。
	件
	61

	17
	030413001005
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯；
2.规格型号:LED12w。
	套
	4

	18
	030413002006
	装饰灯
	1.名称:4寸射灯；
2.规格型号:LED12w。
	套
	68

	19
	040805005001
	景观照明灯带
	1.名称:灯带；
2.规格型号:LED8w。
	m
	232.5

	20
	030413012003
	开关、按钮
	1.名称:单开；
2.规格型号:250V10A。
	套
	2

	21
	030413012004
	开关、按钮
	1.名称:双开；
2.规格型号:250V10A。
	套
	6

	22
	030413012005
	开关、按钮
	1.名称:三开；
2.规格型号:250V10A。
	套
	10

	23
	030413013003
	插座
	1.名称:5孔插座；
2.规格型号:250V10A。
	套
	112

	24
	030413013004
	插座
	1.名称:网络插座；
2.规格型号:86型两位RJ45。
	套
	11

	25
	030412001006
	配管
	1.名称:KBGφ20；
2.配置形式:暗装。
	m
	866

	26
	030412003004
	配线
	1.名称:BV-2.5mm²；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	2396.6

	27
	030412003005
	配线
	1.名称:BV-4mm²；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	732.6

	28
	030412003006
	配线
	1.名称:超六类网线；
2.规格:CAT6A-UTP。
	m
	191.9

	29
	030412005002
	接线盒
	1.名称:86型方盒接线盒。
	个
	137

	30
	030501009001
	集线器
	1.名称:千兆集线器；
2.规格型号:16口。
	个
	4

	31
	011713001003
	灯具拆除
	1.类型:拆除现状旧灯。
	件
	20

	32
	030413001006
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯；
2.规格型号:LED12w。
	套
	20

	33
	03B001
	霓虹灯造型
	1.名称:LED柔性霓虹灯；

2.规格型号:DC24V，单色4000K，功率≈10W/m。
	个
	3

	34
	040805005003
	景观照明灯带
	1.名称:灯带；
2.规格型号:LED 8w。
	m
	67.13

	35
	030413002007
	装饰灯
	1.名称:4寸射灯；
2.规格型号:LED 12w。
	套
	44

	36
	030413012006
	开关、按钮
	1.名称:单开；
2.规格型号:250V10A。
	套
	4

	37
	030413012007
	开关、按钮
	1.名称:双开；
2.规格型号:250V10A。
	套
	2

	38
	030413012008
	开关、按钮
	1.名称:三开；
2.规格型号:250V10A。
	套
	3

	39
	030413013005
	插座
	1.名称:5孔插座；
2.规格型号:250V10A。
	套
	120

	40
	030413013006
	插座
	1.名称:网络插座；
2.规格型号:86型两位RJ45。
	套
	19

	41
	030412003007
	配线
	1.名称:BV-2.5mm²；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	2483.1

	42
	030412003008
	配线
	1.名称:BV-4.0mm²；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	496.8

	43
	030412003009
	配线
	1.名称:超六类网线；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	291.6

	44
	030412001007
	配管
	1.名称:KBGφ20；
2.配置形式:暗装。
	m
	1153.2

	45
	030412005003
	接线盒
	1.名称:86型方盒接线盒；
2.安装形式:暗装。
	个
	136

	46
	030412005006
	接线盒
	1.名称:86型方盒接线盒；
2.安装形式:明装。
	个
	10

	47
	030501009002
	集线器
	1.名称:千兆集线器；
2.规格型号:16口。
	个
	4

	48
	030413002004
	装饰灯
	1.名称 :探照灯；
2.规格型号:功率100W，AC220V，色温6000K，光束角10°，IP65。
	套
	2

	49
	030413001003
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯；
2.规格型号:LED 12w。
	套
	6

	50
	030413012009
	开关、按钮
	1.名称:单开；
2.规格型号:250V10A。
	套
	1

	51
	030413012010
	开关、按钮
	1.名称:智能空开；
2.规格型号:C32A 带漏电保护，壳架63A。
	套
	1

	52
	030413013007
	插座
	1.名称:5孔插座；
2.规格型号:250V10A。
	套
	6

	53
	030412001008
	配管
	1.名称:KBGφ20；
2.配置形式:暗装。
	m
	122.85

	54
	030412005004
	接线盒
	1.名称:86型方盒接线盒，暗装。。
	个
	6

	55
	030412003012
	配线
	1.名称:BV-2.5mm²；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	544.8

	56
	030412003013
	配线
	1.名称:BV-4.0mm²；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	216

	57
	030412003014
	配线
	1.名称:超六类网线；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	60.5


工程名称：给排水工程                                               专业/标段：通用安装工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	1
	031001006003
	塑料管
	1.材质:φ50PVC；
2.安装部位:室内；
3.介质:排水。
	m
	2

	2
	031001006004
	塑料管
	1.材质:φ25PPR管；
2.安装部位 :室内；
3.介质:给水。
	m
	4

	3
	031004008001
	地板辐射采暖
	1.管道材质 :φ16PB聚丁烯地暖管；
	㎡
	34.6

	4
	031001006002
	塑料管
	1.材质:PVC-φ110；

2.连接形式:粘接。
	m
	8.7

	5
	031003017001
	地漏
	1.材质：不锈钢地漏；
2.规格：φ100。
	个
	5

	6
	031002001001
	阀门
	1.类型：角阀；
2.规格：DN20。
	个
	6

	7
	031001006005
	塑料管
	1.材质:φ50PVC；

2.安装部位:室内；
3.介质 :排水。
	m
	3.8

	8
	031001006006
	塑料管
	1.材质:φ25PPR管；

2.安装部位:室内；
3.介质:给水。
	m
	22.2

	9
	031004013001
	热媒分集水器
	1.类型:集水器；
2.规格:分水器进口DN80法兰，出6×DN50法兰；集水器反之，配压力表、温度计接口、排污口、支座。
	组
	1

	10
	031001006001
	塑料管
	1.材质:PVC-φ50；
2.连接形式:粘接。
	m
	1


工程名称：电气工程及电器设备安装                                     专业/标段：通用安装工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯；
2.规格型号:LED12w。
	套
	4

	2
	030413002001
	装饰灯
	1名称 :探照灯；
2.规格型号:功率100W，AC220V，色温6000K，光束角10°，IP65。
	套
	2

	3
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:单开；
2.规格型号:250V10A。
	套
	3

	4
	030413013001
	插座
	1.名称:5孔插座；
2.规格型号:250V10A。
	套
	2

	5
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:智能空开；
2.规格型号:C32A带漏电保护，壳架63A。
	套
	1

	6
	030412005001
	接线盒
	1.名称:86型方盒接线盒。
	个
	6

	7
	030412003001
	配线
	1.名称:BV-2.5mm²；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	334.41

	8
	030412003002
	配线
	1.名称:超六类网线；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	135

	9
	030412001001
	配管
	1.名称:KBGφ20；
2.配置形式: 暗装。
	m
	246.47

	10
	030413009001
	篮球场高位无影灯
	灯杆：H=6m，Q235热镀锌，下口φ114×上口φ60，壁厚3.0mm；

法兰300mm×300mm×10mm，配接地螺栓；

灯具：LED球场泛光灯 200W/盏×2，IP65，5000K～6000K，Ra≥80；

带偏光防眩罩，AC220V；

基础：C25混凝土600mm×600mm×1000mm，含地脚螺栓组件（M18×4）、定位板、接地角钢∠50mm×5mm×2500mm。
	套
	5

	11
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:智能空开；
2.规格型号:C32A 带漏电保护，壳架63A
	套
	2

	12
	030409001001
	电力电缆
	1.型号:YJV-3×10+1×6；

2.敷设方式:穿管敷设；

3.包含电缆头制作、安装。
	m
	130.27

	13
	030412003001
	配线
	1.名称:BV-4.0mm²；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	384.8

	14
	030409015002
	电缆保护管
	1.名称:PVCφ75线管；

2.配置形式: 暗装。
	m
	121.1

	15
	030412001001
	配管
	1.名称:KBGφ20；

2.配置形式:暗装。
	m
	125.14


工程名称：给排水工程                                              专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	1
	031001006003
	塑料管
	1.材质:φ50PVC；

2.安装部位:室内；

3.介质:排水。
	m
	2

	2
	031001006004
	塑料管
	1.材质:φ25PPR管；

2.安装部位:室内；

3.介质:给水。
	m
	4

	3
	031004008001
	地板辐射采暖
	1.管道材质:φ16PB聚丁烯地暖管。
	㎡
	34.6

	4
	031001006002
	塑料管
	1.材质:PVC-φ110；

2.连接形式:粘接。
	m
	8.7

	5
	031003017001
	地漏
	1.材质：不锈钢地漏；

2.规格：φ100。
	个
	5

	6
	031002001001
	阀门
	1.类型：角阀；

2.规格：DN20。
	个
	6

	7
	031001006005
	塑料管
	1.材质:φ50PVC；

2.安装部位:室内；
3.介质:排水。
	m
	3.8

	8
	031001006006
	塑料管
	1.材质:φ25PPR管；

2.安装部位:室内；
3.介质:给水。
	m
	22.2

	9
	031004013001
	热媒分集水器
	1.类型:集水器；

2.规格:分水器进口DN80法兰，出6×DN50法兰；集水器反之，配压力表、温度计接口、排污口、支座。
	组
	1

	10
	031001006001
	塑料管
	1.材质:PVC-φ50；
2.连接形式:粘接。
	m
	1


工程名称：电气工程及电器设备安装                             

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量

	1
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯；
2.规格型号:LED12w。
	套
	4

	2
	030413002001
	装饰灯
	1.名称:探照灯；

2.规格型号:功率100W，AC220V，色温6000K，光束角10°，IP65。
	套
	2

	3
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:单开；
2.规格型号:250V10A。
	套
	3

	4
	030413013001
	插座
	1.名称:5孔插座；
2.规格型号:250V10A。
	套
	2

	5
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:智能空开；
2.规格型号:C32A带漏电保护，壳架63A。
	套
	1

	6
	030412005001
	接线盒
	1.名称:86型方盒接线盒。
	个
	6

	7
	030412003001
	配线
	1.名称:BV-2.5mm²；

2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	334.41

	8
	030412003002
	配线
	1.名称:超六类网线；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	135

	9
	030412001001
	配管
	1.名称:KBGφ20；
2.配置形式: 暗装。
	m
	246.47


工程名称：房屋建筑与室外装饰工程                          专业/标段：房屋建筑与室外装饰工程 
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	1
	050102008001
	移植花卉、地被植物
	1.种类:绿植移栽。
	㎡
	40

	2
	050101003001
	颗粒沙子填充
	1.回填土质要求:颗粒沙子填充。
	m³
	8

	3
	040201021001
	土工合成材料
	1.材料品种、规格: 防护油布。
	㎡
	40

	4
	010102003001
	路面开挖
	1.开挖深度: 宽300cm*深500cm（150mmC30混凝土路面，30mm三七灰土，50mm素土）。
	m³
	1.67

	5
	010102009001
	回填方
	1.填方部位:夯实。
	m³
	1.67

	6
	040203007001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30；
2.厚度:（150mmC30混凝土路面，300mm三七灰土）。
	㎡
	3.33

	7
	010502030001
	电缆沟、地沟
	1.挖土、填土；

2.规格型号：1.2m宽1.5m深；

3.铺砂盖砖。
	m
	108.1

	8
	01B001
	训练平台
	1.训练塔二楼墙面新开洞口，做2.4m*2.4m钢材制作带护栏平台，用80mm*8mm方管立柱内部40mm*40mm方管三角焊接；

2.平台钢材厚度10mm*40mm*40mm方管焊接栏杆,高4.15m钢材制作直径1.2m圆柱形垂直通道。
	套
	1


工程名称：装饰装修工程                                        专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	1
	03B001
	地沟、盖板
	1.304不锈钢专用盖板，带过滤网。
	m
	4.3

	2
	03B002
	木质基层自助餐台
	1.双面板基层800mm*4000mm*830mm
	m
	4

	3
	03B003
	自助餐台石材铺设
	1.材质：大理石面层；

2.厚度：1.8cm厚。
	m
	4

	4
	011504001001
	包分水器罩
	1.定制600mm*900mm*150mm双面板基层，外刮白色乳胶漆两边。
	个
	1

	5
	031301007002
	管道包封（金属管）
	1.名称 :两遍腻子,两遍乳胶漆;

2.石膏板饰面，完成面规格250mm*250mm;
3.12mm欧松板打底;
4.原管道包15mm厚隔音岩棉。
	m
	3.8

	6
	011708002001
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称:洗菜间腻子铲除。
	㎡
	35

	7
	011203003001
	块料墙、柱面
	1.面层材料品种、规格:300mm*600mm瓷砖。
	㎡
	35

	8
	010903002001
	墙面涂膜防水
	1.防水膜品种:1.5mm氨酯防水涂膜。
	㎡
	4.5

	9
	01B001
	墙面打孔φ100
	1.专业打孔施工。
	个
	1

	10
	011207001001
	轻质隔墙
	1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨；

2. 隔板材料品种、规格:内外9.5mm石膏板 ，8mm优质木工板。
	㎡
	34

	11
	011403001001
	抹灰面油漆
	1.刮腻子遍数 :两遍腻子；
2.油漆品种、刷漆遍数 :两遍乳胶漆。
	㎡
	148

	12
	01B002
	厨房货架（钢架焊接）
	1.材质不锈钢型，规格：25mm*38mm壁厚1.1mm方管。
	㎡
	35.4

	13
	01B003
	厨房不锈钢台面
	1.不锈钢板材，1.1cm厚钢板。
	m
	3.1

	14
	011205001001
	墙、柱面装饰板（餐厅墙裙）
	1.面层材料品种、规格:护墙板饰面。
	㎡
	43.6

	15
	011302001002
	平面吊顶天棚
	1.龙骨材料种类、规格、中距:φ8镀锌全螺纹吊杆，双向吊点（中距900mm）；轻钢主龙骨50mm*20mm*1.0mm，中距900mm； 覆面龙骨50mm*19mm*0.5mm，中距300mm； 刮腻子找平三遍 （ 一底两面）;
2.基层材料种类、规格:9.5mm厚双层石膏板 ，自攻螺丝拧牢 ，钉眼防锈处理;

3.面板材料品种、规格: 刮腻子找平三遍（一底两面）。
	㎡
	80.7

	16
	010810002001
	窗帘盒
	1. 窗帘盒材质、规格: 窗帘盒：轻钢龙骨 ，双层纸面石膏板。
	m
	18.3

	17
	011303002001
	灯槽
	1.灯带型式、尺寸:灯槽（石膏板制作）2遍腻子，2遍乳胶漆。
	㎡
	21

	18
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗类型:75断桥铝合金+中空玻璃窗户。
	㎡
	3

	19
	010807001002
	金属(塑钢、断桥)窗
	1. 窗类型 :宿舍75断桥铝合金+中空玻璃窗户。
	㎡
	2.2

	20
	01B004
	厨房门口做肯德基门
	1.材质：门框50mm*100mm*1.4mm厚异形方管；

2.门扇型材：厚度2.0mm断桥铝；
3.玻璃：8mm厚；

4.顶部：5mm+5mm夹胶玻璃。
	㎡
	34.2


工程名称：电气设备安装工程                                           专业/标段：通用安装工程   
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:单开；
规格型号:250V10A。
	套
	1

	2
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:双开；
规格型号:250V10A。
	套
	2

	3
	030413012003
	开关、按钮
	1.名称:三开；
规格型号:250V10A。
	套
	2

	4
	030413013001
	插座
	1.名称 :5孔插座；
规格型号:250V10A。
	套
	54

	5
	030413013002
	插座
	1.名称:网络插座；
2.规格型号:86型两位RJ45。
	套
	4

	6
	030412003001
	配线
	1.名称:BV-2.5mm²；

2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	1358.4

	7
	030412003002
	配线
	1.名称:BV-4.0mm²；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	199.8

	8
	030412003003
	配线
	1.名称:超六类网线；
2.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	149.39

	9
	030412001002
	配管
	1.名称:KBGφ20；
2.配置形式 : 暗装.
	m
	564.59

	10
	030412005001
	接线盒
	1.名称:86型方盒接线盒；
2.安装形式:明装。
	个
	63

	11
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称:厨房配电箱；

2.规格型号：箱体：XL-21型，暗装，500mm×600mm×200mm，IP54防油烟,烤漆壳体。
	台
	1

	12
	011713001001
	灯具拆除
	1.类型:拆除现状旧灯。
	件
	11

	13
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯；
2.规格型号:LED 12w。
	套
	13

	14
	030413001002
	普通灯具
	1.名称:80cm吸顶灯；
2.规格型号:LED12w。
	套
	1

	15
	030413002001
	装饰灯
	1.名称:4寸射灯；
2.规格型号:LED12w。
	套
	14

	16
	040805005001
	景观照明灯带
	1.名称:灯带；
2.规格型号:LED8w。
	m
	52.5

	17
	040805005002
	景观照明灯带
	1.名称:灯带；
2.规格型号:LED8w。
	m
	15


工程名称：智能化接警系统及会议系统                                    专业/标段：通用安装工程  
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030504015001
	终端设备
	1.内容：接处警中心平台软件安装、数据库配置、与上级支队指挥中心接警平台联动；

2.报警受理/派单/归档/GIS地图联动功能调试、坐席终端软件安装及注册激活；

3.配套：IP话机/PBX联动调试、报警弹窗/语音播报/电子地图校验、系统培训及验收文档；

4.要求：支持Contact ID/SIA协议接入前端报警主机，报警信息实时弹窗≤2s，多级权限管理、操作日志审计，符合GA/T相关标准要求。
	个
	1

	2
	030905020001
	区域式联动

控制器
	1.安装方式:立装；

2.参数:2U高度标准机架式设计 ，采用ARM结构设计 ;用于接收到调派任务后联动启动车库门 、警铃、警灯、照明等，支持网络协议、RS232协议控制:8通道控制盒X1、电源线X1、串口线x1;外部设备接口(接口参数:AC≤ 250V/3A，DC≤30 V/3A)；

3.功能描述：满足联动控制，可控制声、光、电等设备，调派单到达声、光联动提示，系统故障时声、光告警，警情语音播报，自定义定时播报MP3，自定义通知、通告的文本语音播，满足《火警受理联动控制装置》现行有效国家标准的全部技术要求。
	台
	1

	3
	030504015002
	终端设备
	CPU：i3-12100/AMD ；

主板：Intel B660/AMD B550 芯片组；

3.内存：8GBDDR4 3200MHz（双通道，预留扩展插槽）；

4.固态硬盘：512GB NVMe M.2 SSD（系统盘）；

5.机械硬盘：512TB SATA HDD（用于存储历史接警录音/录像索引）；

6.显卡：集成显卡（支持双屏4K输出）或GT7302G（需三屏显示时增配）；

7.网卡：千兆以太网卡（RJ45），支持网络唤醒；

8.接口：前置≥4×USB，后置≥6×USB+VGA+HDMI+DP；

9.电源：300W及以上80Plus铜牌电源；

10.机箱：标准塔式，散热良好，支持7*24小时连续运行；

11.显示器：23.8英寸 IPS 液晶，分辨率1920×1080，VGA+HDMI接口；

12.键鼠：USB抗菌键鼠套装。
	个
	1

	4
	030501002001
	输出设备
	1.名称 :激光打印机；

2.类型：A4幅面 黑白激光打印/复印/彩色扫描/传真（可选）；

3.处理器：≥600MHz；

4.内存：≥256MB（支持扩展）；

5.打印速度：≥30页/分钟（ppm）；

6.分辨率：打印 ≥600×600 dpi（增强可达1200 dpi），7.扫描 ≥600×600 dpi；

8.进纸容量：标配纸盒≥250页+多功能进纸槽1页；

9.接口：USB 2.0 + 10/100/1000M以太网口（必须支持有线网络共享）；

10.双面打印：支持；

11.打印负荷：≥15000页；

12.耗材类型：鼓粉分离设计（降低后期成本）或鼓粉一体。
	台
	1

	5
	030905006001
	声光报警器
	1.名称:三色灯、倒计时牌；

2.型号：符合GB26851《火灾声光警报器》标准；

3.工作电压：DC24V（脉冲/电平信号）；

4.声响强度：≥75dB（正前方3m处），可调或固定；

5.闪光强度：≥1.5cd（坎德拉），红色频闪；

6.闪光频率：1.0Hz～2.0Hz（每分钟60～120次）；

7.变调功能：支持火警变调（如"嘀—嘀—"急促音）；

8.编码方式：无极性二总线（配合火灾报警控制器）或 编码型（电子编码）；

9.外壳材质：ABS阻燃塑料，颜色：红色（RAL3000）；

10.安装方式：壁挂式（底边距地2.2m～2.5m）或吸顶式；

11.防护等级：IP30（室内）；

12.接线：二线制/四线制，线径≥1.5mm²。
	个
	1


工程名称：智能化接警系统及会议系统                                  专业/标段：通用安装工程  
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030505007001
	会议专用设备
	1、名称 :视频会议终端；

2、参数 : 

（1）终端需支持接入现有MCU,实现视频会议应用； 

（2）终端应采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构;

（3）终端采用国产嵌入式操作系统。核心芯片采用国产化元器件 ，包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片 、音频输入输出芯片、电源芯片、时钟芯片等均采用国产化器件 ;

（5）支持ITU-TH.320、H.323和IETFSIP 、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps;

5.支持H.264BP、H.264HP、H.265视频编解码协议。支持H.239、BFC P双流协议标准;

（6）支持G.722、G.728、G.729、G.722.1C、Opus等音频协议，可达到不小于20KHz的宽频效果;

（7）支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率;

（8）支持≥3路高清视频输入接口(至少含2个HDMI输入口） 、≥2路高清视频输出接口; 

（9）支持≥6路音频输入接口，≥3路独立的音频输出接口;

（10）终端控制台支持本地录像 ，支持直接录制在电脑本机 ，录制图像格式为MP4 ，无需转码;

（11）支持智能视频编码（ROI） ，可对感兴趣的与会方增强编码 ，其他区域弱化编码 ，节省带宽的同时提高与会方图像的显示效果;

（12）支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后 ，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中） ，可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入;

（13）终端支持叠加视频水印，可实现主流、辅流叠加水印 ，实现会议数据内容的盗摄溯源 ;

（14）支持不低于100个摄像机预置位存储和调用 ，支持摄像机预置位快照及预览功能 ，可直观地显示预置位场景;

（15）终端支持设置横幅，支持文字或图片横幅 ，支持设置横幅位置，支持配置横幅时进行可视化预览 ，支持设置滚动速度和滚动方式;

（16）终端支持OLED屏显示设备运行状态，显示状态;

（17）终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法 ;

（18）支持H.235协议的音视频加密，支持AES256加密算法，支持国密SSL控制信令加密 ，支持SRTP码流加密;

（19）具备较强的网络抗丢包能力 ，在IP网络达到50%丢包率情况下语音清晰连续、视频清晰流畅、无马赛克；80%的丢包率情况下声音清晰流畅、可准确理解。
	台
	1

	2
	030608009001
	扩音对讲话机
	1.名称:麦克风

2.参数:

（1）支持360全向拾音,拾音距离不低于,5m。

（2）采用数字音频接口,由高清视频终端供电 ；频响100Hz~18KHz。

（3）支持 AGC (自动增益补偿)、ANS(自动噪声抑制)、AEC(自动回声抵消 )技术。

（4）支持抗手机干扰功能;具备哑音开关,可非常便捷的对麦克风进行哑音操作。
	台
	1

	3
	030506009001
	监控摄像设备
	1.名称:高清会议摄像机

2.参数:

（1）COMS传感器有效像素≥800万。

（2）支持1080P60fps、1080P30fps、1080i60、1080i50、720P60fps、720P30fps等高清视频采集及输出。

（3）支持≥12倍光学变焦能力，≥16倍数字变焦 ，采用广角镜头 ，水平视角≥79°。

（4）水平转动范围为±165°,垂直转动范围为±30°。

（5）具备HDMI高清视频输出接口 ，支持≥2路图像同时输出。

（6）支持正装或倒装。

（7）支持VISCA控制协议。
	台
	1


工程名称：智能化接警系统及会议系统                                专业/标段：通用安装工程  
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程

数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030506009002
	监控摄像设备
	1.名称:500万像素红外筒型网络摄像机；

2.规格:1/2.7"CMOS；最分辨率2560×1440@25fps；H.265/H.264；最低照度彩色0.005Lux；红外补光≥30m；DC12V/PoE；IP66；含支架、12V/2A电源。
	台
	4

	2
	030506014001
	录像设备
	1.名称 :录像机

2.规格:16路IPC接入；最高支持800万像素；2×HDMI/VGA；4盘位；H.265+/H.265；含鼠标、电源、机架耳朵。
	台
	1

	3
	030501004001
	存储设备
	1.名称:硬盘；

2.类别:数据存储；

3.规格:8T,5400，3.5，SATA3。
	台
	1

	4
	030502003001
	双绞线缆
	1.名称:双绞线缆；

2.规格：UTP.6-4*2*0.5；

3.配线形式:穿管、桥架敷设。
	m
	200

	5
	030412001001
	配管
	1.名称:线管SC20；

2.敷设方式:暗敷。
	m
	210


工程名称：智能化接警系统及图像综合管理平台                     专业/标段：通用安装工程   
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030504015001
	终端设备
	1.名称:指挥视频终端

2.参数:

（1）对接要求：终端需注册到支队图像综合管理平台，在平台图像资源树上呈现 ,指挥中心可直接调度终端进行双向音视频通话和双流数据共享；终端也可获取平台内授权的图像资源，并可调度浏览。

（2）整体结构：终端应为分体式视频终端，视频终端与摄像机需分离部署 。专业硬件视频编码设备 ，操作系统为嵌入式操作系统。

（3）音视频标准：视频支持H.265H.264BP、H.26

4、视频分辨率：支持4K（3840×2160）、1080P（1920×1080）、720P（1280×720）、AUTO。

（4）视频帧率：支持1/5/10/15/30/60fbs可选

（5）编码能力：支持4KH.265的1M-6M码流编码，并可进行自适应码率控制；在1.5M带宽下可实现动态4K(3840×2160)视频的编码传输。

（6）视频输入：视频输入接口≥8路，至少2×HDMI输入，2×DVI输入,4×SDI输入。

（7）视频输出：视频输出接口≥4路，支持四显同时输出。

（8）音频输入：至少支持2路音频输入，1×3.5接口，1×RCA接口音频输出：至少支持2路音频输出，1×3.5接口，1×RCA接口。

（9）其他接口：支持VISCA≥1，DC12V输出≥1，USB≥4，1000M网口≥1。

（10）协议全适配：支持音视频协议全适配 ，不同速率,不同编码协议、不同分辨率的终端混合会议。

（11）多画面显示：支持多画面模板设置 ，支持至少25种多画面模板可选 ;单屏多画面至少支持30画面。

（12）多屏显示：支持多屏输出 ，每个分屏都支持多画面 ，可在每个分屏上显示不同的调度内容；通过选屏功能可快速切换各个分屏上的调度画面；支持虚拟屏幕导航控制，等同于在模板上直接操作 ，且可以进行跨屏操作。

（13）终端会控：支持在终端上直接创建和召开调度会议 ，具有主持人会控功能包括会议模板设置、模板切换 、交换窗口、视频分辨率码流调整、广播音视频、双流广播、视频轮询、云台控制、会议录像、预案调度、邀请、请出、锁定、会议标题/公告设置等会控功能。

（14）预案调度：可针对事件提前预设分组人员、分组窗口到指定窗口进行音视频广播。

（15）视频轮询：支持视频会议轮询功能 ，可选择轮询所在屏、轮询窗口号、间隔时间、是否广播、分辨率等参数。

（16）窗口属性：可设置窗口属性为无属性、广播音视频、广播音频、广播视频、接收音视频、接收音频和接收视频，并可设置窗口的速率(高/中/低)。

（17）屏幕识别：可识别当前屏幕的排列顺序，拖拽屏幕图片可以交换屏幕排列顺序。

（18）远程控制：支持远程摄像机控制 ，可进行推拉摇移、调焦、光圈等云台控制和预置位设置。

（19）数据功能：支持多种数据业务的应用 ，包括数据多流、文档共享、媒体共享、屏幕共享, 电子白板和文字讨论等。（20）视频录像：支持远程录制数字会议录像和回放 ，支持选择会场中单路音视频进行录像或回放。

（21）维护功能：支持在线对视频、音频、网络的检测和维护 ，支持本地 、远程升级。

（22）低带宽传输 ：支持在H.265编码协议下384Kbps传输1080p@30fps图像。

（23）网络适应性 ：支持在H.265编码、45%丢包率的网络条件下，客户端经过服务器调取图像 ， 图像清晰流畅，音视频同步。

（24）视频调度：可在同一界面下统一管理和调度图像综合管理平台的全部图像资源 ，实现视频浏览、语音对讲、视频点名、视频轮询、视频录像 、视频上墙等功能 ； 图像资源包括指挥调度视频、监控视频、H.323会议视频、4G/5G单兵图等其他接入的图像等。
	个
	1

	2
	030501010001
	路由器
	1.名称:指挥网、政务外网路由器

2.参数:转发性能:9Mpps-25Mpps，带机量:700

固定接口WAN:2*GEcombo，固定接口LAN:8*GE(可切换为WAN)外形尺寸(HxWxD):43.6X442mmX220mm。
	台
	1

	3
	030506009001
	监控摄像设备
	1.名称:高清摄像机

2.参数：

 (1)像素分辨率500万；

（2）不低于1/2.5英寸CMOS图像传感器；

（3）视频格式：支持3840*2160P60/50/ 25/59.94/29.97等;1080P60/50/30/25等 ; 1080I60/50/59.94等;720P60/50/59.94等

（4）光学变倍：≥12倍光学变焦；

（5）视角：水平:7.59˚（窄角）～80.4˚（广角）；垂直:4.6˚（窄角）～50.0˚（广角）

（6）光圈系数：F1.8～F11、CLOSE；

（7）最低照度：0.05Lux(F1.8,AGCON)；

（8）聚焦方式：支持自动/手动/一键聚焦；

（9）视频接口：HDMI接口≥1，SDI接口≥1

（10）控制方式：RS232-IN≥1、RS232-OUT≥1、RS422≥1兼容RS485；

（11）控制协议：VISCA/Pelco-D/Pelco- P；支持波特率115200/38400/9600/4800/2400；

（12）水平转动范围：-110°~+110°水平转动速度：78.8°/s；

（13）垂直转动范围：-30°~+30°垂直转动速度：31.7°/s。
	台
	1

	4
	03B001
	图像综合管理

平台配套器材
	1.铝合金防水音柱，额定功率40W，100V定压输出，阻抗8Ω；频响120Hz-15kHz，高灵敏度，IP66防水防尘；内置高低音分频单元，配套金属壁挂支架、防水接线套件；

2.专业功放（300W）2U机架式专业定压功放，额定输出300W，100V定压输出；双路线路输入、二路话筒输入，高低音独立调节；具备短路、过热、过载自动保护，支持消防紧急信号强制切入；标准机架安装，配套机柜安装配件；      

3.反抑制器、8路2编组;1U机架式专业反馈抑制器，双通道独立自适应防啸叫处理；自动检测啸叫频点，多点窄带陷波抑制，带高通滤波、音量限幅功能；平衡XLR输入输出接口，支持旁路直通模式，多重电路保护；配套机柜安装配件、音频信号线，会议室扩声系统配套使用。
	批
	1














