采购需求
	一、采购清单
	设备名称
	数量
	备注

	复杂场景先进通信技术实验平台
	1套
	核心产品


二、参数要求
（一）复杂场景通信器件及无线信道综合测试系统：具备矢量网络分析仪和频谱仪的功能；
具体指标有：
▲1 频率范围：10MHz～20GHz；
2 频率分辨率：≤0.1Hz；
3 端口数：≥2
▲4 中频带宽：1Hz～35MHz；
5 迹线噪声：≤0.002dB（0.5～20GHz）；
6▲最大扫描点数：≥210000点；
7 系统动态范围：≥130dB（0.5～20GHz）；
8 最大输出功率：≥13dBm；
9.具有面板跳线；
10 支持中文操作界面，具有触摸显示屏，支持多点触控；
11▲ 具备Windows和Linux双操作系统；
12 具备频谱测量分析功能，每个端口可以完成频谱图的测试，可标记带内功率，邻道功率比等功能；
13 具备3.5mm校准件1套，3.5mm电缆两根；
14.射频屏蔽系统：屏蔽效果≥30dB。
 
（二）无人机及指挥调度系统：
1、核心架构
平台基于分布式流媒体服务器集群，支持动态扩容，端到端直播延迟≤1s，B/S架构，支持国产化部署。
2、信创与安全
支持国密SM2/SM4加密传输，提供操作日志接口与审计日志导出功能，可对接等保系统。
3、无人机实时直播与交互控制
支持≥50台无人机在线注册与状态监控（心跳间隔≤5s）；同时推流≥10路；支持四分屏/九分屏/十六分屏直播，点击地图标记点显示对应无人机画面，远程一键起飞/返航/降落，显示响应状态。
4、飞行轨迹与数据可视化
无人机移动时自动绘制轨迹（颜色区分高度/速度），支持导出；拍照后回传照片并显示位置/姿态数据（俯仰/横滚/偏航），列表自动刷新。
5、流媒体与录制点播
支持Web配置推流地址，APP端推流；断流自动生成MP4，支持点播/下载/回放；
6、高可用与扩展性
支持Redis 3节点集群 + 一主多从，提供API供第三方系统（GIS、应急指挥）集成；能够接入大疆（DJI）、道通智能、极飞、亿航、纵横、昊翔等品牌无人机。
 
三、近场波束调控与同步验证实验系统：包含宽带射频信号收发与采集模块；
1.频率范围至少覆盖：70 MHz到6 GHz
2.ADC分辨率：≥12 bits
3.ADC SFDR：≥78 dBc
4.DAC采样速率：≥61 MS/s
5.DAC分辨率：≥12 bits
6.与主机最大速率(16b)：≥61 MS/s（USB 3.0接口）
7.标准配件：电源线，电源适配器，USB 3.0数据线，天线*4
可实现近场波束调控、同步验证相关实验功能。
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