采购需求
本次采购项目为神木市农业农村局永兴街道三堂村人居环境提升项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	DB001
	牛槽井
	1.干砌块石粗砂灌缝300mm
2.钢筋混凝土盖板
	座
	1

	2
	030211003001
	循环水泵
	水泵选择150QJ10-300（额定扬程300米，额定流量10m3h，额定功率15kw）2台，一用一备。
	台
	2

	3
	030409001001
	电力电缆
	配套YJV22-0.6/1kV-5×16电缆150米。
	m
	150

	4
	040501003001
	钢管
	新增DN50出水钢管150米接入现有牛槽井管道，其中新做牛槽井接入10.95米
	m
	150

	5
	040203007001
	水泥混凝土
	180厚C25混凝土分块现浇，振捣密实，每块长、宽≤6m，缝宽10～15mm，用沥青木条板嵌缝
180厚5%水泥稳定土基层
夯实素土
	m2
	255.75

	6
	040501001001
	混凝土管
	1.现有八根2.75米DN1000管
2.主材不计
	m
	22

	7
	040501001002
	混凝土管
	八根2.75米DN1000管
	m
	22

	8
	040303001001
	混凝土垫层
	1.混凝土强度等级:C20混凝土垫层
	m3
	11.25

	9
	040303002001
	混凝土基础
	1.混凝土强度等级:C20混凝土包管道
	m3
	54.89

	10
	010505002001
	基础模板
	
	m2
	30.8

	11
	040203007002
	水泥混凝土
	80厚C25混凝土分块现浇，振捣密实，每块长、宽≤6m，缝宽10～15mm，用沥青木条板嵌缝
180厚5%水泥稳定土基层
夯实素土
	m2
	86.1

	12
	040203007003
	水泥混凝土
	180厚C25混凝土分块现浇，振捣密实，每块长、宽≤6m，缝宽10～15mm，用沥青木条板嵌缝
180厚5%水泥稳定土基层
夯实素土
	m2
	322.62

	13
	040305004001
	砖砌体
	
	m3
	10.31

	14
	010904003001
	楼(地)面砂浆防水(防潮)
	
	m2
	13.21

	15
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	
	m2
	138.75

	16
	050103009001
	栽植花卉/地被植物
	沙地柏，高40cm，每平米种植25株(5X5)
	m2
	320.1

	17
	
	牛槽井挖次坚石方
	
	m3
	1575.958

	18
	
	牛槽井回填土方
	
	m3
	1169.078

	19
	
	牛槽井卵石滤料
	
	m3
	66.6

	20
	
	牛槽井粗砂垫层
	
	m3
	61.14

	21
	
	牛槽井干砌石方
	
	m3
	219.5

	22
	
	道路土方回填
	
	m3
	535.35

	23
	
	管涵基础砂砾石换填
	
	m3
	33.75

	24
	
	管道及八字口浆砌片石挡墙
	
	m3
	194.59

	25
	
	水泥隔离墩
	
	个
	18

	26
	
	镀锌钢管,钢管规格为%φ42*1500mm,
钢管外露部分长1000mm,喷黑色油漆,贴1.2mm厚黄色反光膜。
	
	m
	186

	27
	
	拆除并清理破损混凝土路面，运距为3km
	
	m3
	59.6376

	28
	
	拆除并清理破损长城墙，运距为3km
	
	m3
	12.6816

	29
	
	场地土方垃圾清理外运3Km
	
	m3
	289.48

	30
	
	浆砌片石挡墙
	
	m3
	1189.5

	31
	
	挡墙后石方清理
	
	m3
	51.05

	32
	
	挡墙顶部素土回填及放坡
	
	m3
	257.63



注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
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