采购需求：
	分部分项工程项目清单

	工程名称：房屋建筑与装饰工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	门窗工程
	
	
	

	1
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗类型:断桥隔热铝合金60系列5+12A+5L0W-E
	m2
	469.21

	2
	011710002001
	金属门窗拆除
	
	樘
	139

	
	
	屋面及防水工程
	
	
	

	3
	010902001001
	屋面卷材防水
	1、4厚高聚物改性沥青防水卷材(带保护层)一道
2、3厚高聚物政性沥青防水涂膜一道 
3、25厚1：3水泥砂浆找平层 
4、100厚XPS保温板(内设排气管)
5、1：6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡）
	m2
	865.59

	4
	010903003001
	墙面砂浆防水
	B基层：1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程材料） 
2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平3、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
	m2
	194.85

	5
	010904002001
	楼(地)面涂膜防水
	1、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周翻起150高
2、1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏，一次抹平
	m2
	66.01

	6
	011707001001
	屋面面层、保温层、防水层拆除
	
	m2
	865.59

	
	
	楼地面装饰工程
	
	
	

	7
	011705001001
	平面块料拆除
	
	m2
	55.53

	8
	011102003001
	块料楼地面
	1、铺8～10厚地砖楼面，干水泥擦缝
2、撒素水泥面（洒适量清水）
3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
	m2
	55.53

	9
	011103003001
	塑胶运动地板3mm
	
	m2
	131.01

	
	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	10
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰（含南小房）
	A饰面：1、乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平
2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	5760.24

	11
	011203003001
	块料墙、柱面
	A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝）
2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上
3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实
	m2
	194.85

	12
	011708002001
	铲除涂料面（含南小房）
	
	m2
	5760.24

	13
	011705002001
	立面块料拆除
	
	m2
	194.85

	14
	011207001001
	轻质隔墙
	1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨
2.隔板材料品种、规格:双层纸面石膏板
	m2
	28.77

	
	
	天棚工程
	
	
	

	15
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1、铝合金方格100×100，组合块1200*600（1200×1200）
2、专用弹簧吊扣，中距≦1200，用吊件与钢筋吊杆联结调平 
3、10号镀锌低碳钢丝（或φ6钢筋）吊杆，双向中距≦1200，吊杆上部与板底膨胀栓固定
4、现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环（勾），双向中距≦1200（预制混凝土板可在板缝内预埋吊环）
	m2
	55.53

	16
	011403001001
	抹灰面油漆（含南小房）
	1、喷（刷、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h）
2、封底漆一道（干燥后再做面涂）
3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平
4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道
5、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
	m2
	2613.48

	17
	011708002002
	铲除涂料面（含南小房）
	
	m2
	2613.48

	18
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	
	m2
	55.53

	
	
	其他装饰工程
	
	
	

	19
	011207003001
	成品隔断
	1.隔断材料品种、规格:抗倍特版
	m2
	48.66

	20
	011505001001
	洗漱台
	1.材料品种、规格:大理石
	m2
	1.29

	21
	01B001
	垃圾外运
	
	项
	1

	22
	01B002
	成品保护
	
	项
	1

	合              计
	




	分部分项工程项目清单

	工程名称：给排水工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	给水工程
	
	
	

	1
	031001006001
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室内 
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PP-R 给水管
4.规格:De25
5.连接形式:热熔连接
6.管道消毒、冲洗
	m
	44.25

	2
	031001006002
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室内 
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PP-R 给水管
4.规格:De20
5.连接形式:热熔连接
6.管道消毒、冲洗
	m
	15.87

	3
	031001006003
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室内 
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PP-R 给水管
4.规格:De32
5.连接形式:热熔连接
6.管道消毒、冲洗
	m
	7.38

	4
	031002001001
	阀门
	1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN25
	个
	3

	5
	031002001002
	阀门
	1.类型:截止阀
2.型号、规格:DN20
	个
	3

	
	
	卫生器具
	
	
	

	6
	031003003001
	洗脸盆
	1.名称:洗手盆
2.材质:器具、附件安装
	组
	9

	7
	031003004001
	洗涤盆
	1.名称:拖布池
2.材质:器具、附件安装
	组
	3

	8
	031003006001
	大便器
	1.名称:蹲式大便器
2.材质:器具、附件安装
	组
	12

	9
	031003007001
	小便器
	1.名称:挂斗式小便器
2.材质:器具、附件安装
	组
	3

	10
	031003016001
	水龙头
	1.名称:感应式水龙头
2.材质:龙头、附件安装
	个
	9

	11
	031003016002
	水龙头
	1.名称:水龙头
2.材质:龙头、附件安装
	个
	3

	
	
	排水工程
	
	
	

	12
	031001006004
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水
3.材质:PVC-U塑料管
4.规格:DN100
5.连接形式:胶粘连接
	m
	29.16

	13
	031001006007
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水
3.材质:PVC-U塑料管
4.规格:DN75
5.连接形式:胶粘连接
	m
	23.76

	14
	031001006006
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水
3.材质:PVC-U塑料管
4.规格:DN50
5.连接形式:胶粘连接
	m
	8.13

	15
	031003017001
	地漏
	1.规格:地漏 DN50
2.安装
	个
	3

	16
	031003017002
	地漏
	1.规格:地漏 DN75
2.安装
	个
	3

	17
	031003018001
	地面扫除口
	1.名称:清扫口 
2.规格：DN100
	个
	3

	
	
	拆除工程
	
	
	

	18
	011712001001
	管道拆除
	1.名称：塑料管拆除(mm) Φ50以内
	m
	75.63

	19
	011712001002
	管道拆除
	1.名称：塑料管拆除(mm) Φ100以内
	m
	52.92

	20
	011712002001
	卫生洁具拆除
	1.名称：拆除 洗脸盆
	件
	9

	21
	011712002004
	卫生洁具拆除
	1.名称：拆除 蹲式大便器
	件
	12

	22
	011712002005
	卫生洁具拆除
	1.名称：拆除 挂式小便器
	件
	3

	23
	031003004002
	卫生洁具拆除
	1.名称:拆除 拖布池
	组
	3

	24
	031003016003
	水龙头
	1.名称:感应式水龙头
2.材质:龙头、附件安装
	个
	9

	25
	031003016004
	水龙头
	1.名称:水龙头
2.材质:龙头、附件安装
	个
	3

	合              计
	



2

	分部分项工程项目清单

	工程名称：强电工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	新做工程
	
	
	

	1
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� 3~5AL
2.规格：参考尺寸:W400xH800xD150
3.无端子外部接线:2.5mm2(32*3个),4mm2(36*3个)
	台
	3

	2
	030402012002
	成套配电箱
	1.名称、型号:A型应急照明集中电源
2.规格：400x500x220
3.无端子外部接线:2.5mm2(6个)
	台
	1

	3
	030413003001
	荧光灯
	1.名称:LED吸顶灯
2.规格:20W
	套
	270

	4
	030413003002
	荧光灯
	1.名称:LED吸顶灯(感光声控)
2.规格:15W
	套
	51

	5
	030413002001
	装饰灯
	1.名称:应急照明灯具
2.规格:J-ZFJC-E5W/36V
	套
	30

	6
	030413002002
	装饰灯
	1.名称:疏散出口标志灯
2.规格:J-BLJC-1OEⅡ0.3W/36V
	套
	6

	7
	030413002005
	装饰灯
	1.名称:单向疏散指示标志灯(向左、向右)
2.规格:J-BLJC-1LEⅡ0.3W/36V
	套
	30

	8
	030405015001
	风扇
	1.名称：换气扇
2.
	台
	6

	9
	040801029001
	照明开关
	1.名称:暗装单联单控开关
2.规格:~220V 10A
3.带指示灯、翘板开关
	个
	6

	10
	040801029002
	照明开关
	1.名称:暗装双联单控开关
2.规格:~220V 10A
3.带指示灯、翘板开关
	个
	15

	11
	040801029003
	照明开关
	1.名称:暗装三联单控开关
2.规格:~220V 10A
3.带指示灯、翘板开关
	个
	54

	12
	040801030001
	插座
	1.名称:安全型三孔插座(壁挂空调) K
2.规格:∽220V,16A
	个
	54

	13
	040801030003
	插座
	1.名称:安全型三孔插座(柜式空调) K1
2.规格:∽220V,16A
	个
	12

	14
	040801030002
	插座
	1.名称:安全型二、三孔插座
2.规格:∽220V,10A
	个
	204

	15
	040804004001
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.安装
	个
	663

	16
	040804004002
	接线盒
	1.名称:开关盒
2.安装
	个
	75

	17
	030409016001
	桥架槽盒安装
	1.类型:电缆桥架
2.规格:150*50
	m
	360

	18
	030409017001
	桥架支撑架
	桥架支撑架
	t
	0.54

	19
	030412002001
	线槽
	砖结构剔堵槽、沟 宽mm×深mm 40×40
	m
	264

	20
	030412001005
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC16
	m
	1261.02

	21
	030412001007
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC20
	m
	1335.99

	22
	030412001006
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC20
	m
	32.13

	23
	030412001008
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC15
	m
	316.05

	24
	030412003001
	配线
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
3.敷设部位或线制:穿管敷设
	m
	5484.36

	25
	030412003008
	配线
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BV-2.5
3.敷设部位或线制:穿管敷设
	m
	632.13

	26
	030412003003
	配线
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-4
3.敷设部位或线制:穿管敷设
	m
	1816.98

	27
	030412003007
	配线
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BV-4
3.敷设部位或线制:穿管敷设
	m
	114.03

	28
	030412003005
	配线
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:WDZ-BV-4
3.敷设部位或线制:穿线槽敷设
	m
	419.49

	29
	030412003010
	配线
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-4
3.敷设部位或线制:穿线槽敷设
	m
	2444.67

	30
	030412003009
	配线
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
3.敷设部位或线制:穿线槽敷设
	m
	1159.71

	
	
	拆除工程
	
	
	

	31
	030402012003
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� 3~5AL
2.规格：参考尺寸:W400xH800xD150
3.拆除
	台
	3

	32
	030402012004
	成套配电箱
	1.名称、型号:A型应急照明集中电源
2.规格：400x500x220
3.无端子外部接线:2.5mm2(6个)
3.拆除
	台
	1

	33
	011713001001
	灯具拆除
	一般灯具拆除 吸顶灯
	件
	393

	34
	011713001002
	灯具拆除
	一般灯具拆除 明开关
	件
	75

	35
	011713001003
	灯具拆除
	一般灯具拆除 明插座
	件
	270

	36
	040804004003
	接线盒
	1.名称:接线盒 拆除
2.安装
	个
	663

	37
	040804004004
	接线盒
	1.名称:开关盒 拆除
2.安装
	个
	75

	38
	030409016003
	桥架槽盒安装
	1.类型:电缆桥架 拆除
2.规格:150*50
	m
	360

	39
	011712001001
	管道拆除
	钢管拆除(mm) Φ50以内
	m
	348.18

	40
	011712001002
	管道拆除
	塑料管拆除(mm) Φ50以内
	m
	348.18

	合              计
	



	分部分项工程项目清单

	工程名称：弱电工程
	专业/标段：通用安装工程
	第 1 页  共 1 页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	新做工程
	
	
	

	1
	030502002001
	弱电插座
	1.名称:双口网络插座 2TD
2.规格:接线盒
3.安装方式:暗敷
	个
	66

	2
	040205019001
	监控摄像机
	1.名称：POE 彩色摄像机
2.本体安装
3.支架安装
4.调试、试运行
	台
	9

	3
	030502003001
	双绞线缆
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:CAT6-UTP
3.敷设部位或线制:穿管敷设
	m
	1711.77

	4
	030502003002
	双绞线缆
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:CAT6-UTP
3.敷设部位或线制:穿线槽敷设
	m
	608.61

	5
	030412002001
	线槽
	砖结构结构剔堵槽、沟 宽mm×深mm 40×40
	m
	178.2

	6
	030412001003
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:塑料管
3.规格:PC16
	m
	551.97

	7
	030409016001
	桥架槽盒安装
	1.类型:电缆桥架
2.规格:150*50
	m
	410.4

	8
	030409017001
	桥架支撑架
	桥架支撑架
	t
	0.616

	9
	031101009001
	用户交换设备
	1.名称：48口交换机设备箱 450x450x300
2.规格：450x450x300
	台
	3

	10
	030502005001
	光缆
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:4芯光缆
3.敷设部位或线制:穿管/桥架敷设
	m
	12

	11
	030502005002
	光缆
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:12芯光缆
3.敷设部位或线制:穿管/桥架敷设
	m
	14

	12
	030412001005
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC32
	m
	10

	13
	040801024001
	控制器
	[项目特征]
1.名称:彩色监视器
[工作内容]
1.本体安装
2.系统调试
	台
	1

	14
	031101016001
	局域网交换机
	[项目特征]
1.名称:硬盘监控主机 6口  POE
[工作内容]
1.安装
2.单体调试
	台
	3

	15
	030506018001
	安全防范分系统调试
	[项目特征]
1.名称:电视监控系统调试
[工作内容]
1.联调测试
2.系统试验运行
3.验交
	系统
	1

	
	
	拆除工程
	
	
	

	16
	011713001001
	插座拆除
	拆除弱电插座.监控
	件
	75

	17
	011712001002
	管道拆除
	塑料管拆除(mm) Φ50以内
	m
	551.97

	18
	011712001001
	管道拆除
	钢管拆除(mm) Φ50以内
	m
	10

	19
	030409016002
	桥架槽盒安装
	1.类型:电缆桥架 拆除
2.规格:150*50
	m
	410.4

	20
	040801024002
	控制器 拆除
	1.名称:彩色监视器 拆除
	台
	1

	21
	031101016002
	局域网交换机 拆除
	1.名称:硬盘监控主机 6口  POE 拆除
	台
	3

	22
	031101009002
	用户交换设备 拆除
	1.名称：综合布线箱 MD 拆除
	台
	3

	合              计
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