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第一章 竞争性磋商公告
延安市机关事务服务中心为民服务中心、新洲小镇、公寓楼机关食堂厨房设备维保和油烟管道清洗项目竞争性磋商公告
项目概况
为民服务中心、新洲小镇、公寓楼机关食堂厨房设备维保和油烟管道清洗项目采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）获取采购文件，并于2026年09月17日 09时00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：QY2026-024
项目名称：为民服务中心、新洲小镇、公寓楼机关食堂厨房设备维保和油烟管道清洗项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：336,000.00元
采购需求：
合同包1(延安市机关事务服务中心为民服务中心、新洲小镇、公寓楼机关食堂厨房设备维保和油烟管道清洗项目)：
合同包预算金额：336,000.00元
合同包最高限价：336,000.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算

(元)

	1-1
	其他维修和保养服务
	延安市机关事务服务中心为民服务中心、新洲小镇、公寓楼机关食堂厨房设备维保和油烟管道清洗项目
	1(年)
	详见采购文件
	336,000.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：自合同签订之日起365日历天
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(延安市机关事务服务中心为民服务中心、新洲小镇、公寓楼机关食堂厨房设备维保和油烟管道清洗项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：
①《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）；
②《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
③《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
④陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
⑤本项目为专门面向中小企业采购；
⑥其他需要落实的政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(延安市机关事务服务中心为民服务中心、新洲小镇、公寓楼机关食堂厨房设备维保和油烟管道清洗项目)特定资格要求如下：
①投标人须具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，具有合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）、开户许可证；
②法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证；（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；
③投标人须提供经会计事务所或具有财务审计资质的单位出具的2025年度财务审计报告或其开标前三个月内银行出具的资信证明；
④投标人须提供2026年1月1日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
⑤投标人须提供2026年1月1日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
⑥投标人未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人(资格审查现场核查)；
⑦投标人应出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
⑧具备履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺书)；
⑨单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目的采购活动；
⑩本项目为专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函）；
⑪以上本项目不接受联合体参与投标。
三、获取采购文件
时间：2026年09月02日至2026年09月08日，每天上午08：00：00至12：00：00，下午12：00：00至18：00：00（北京时间）
途径：全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）
方式：在线获取
售价：0元
四、响应文件提交
截止时间：2026年09月17日 09时00分00秒（北京时间）
地点：电子版上传至《全国公共资源交易平台(陕西省·延安市)》网，纸质版递交至延安市公共资源交易中心开标5室
五、开启
时间：2026年09月17日 09时00分00秒（北京时间）
地点：电子版上传至《全国公共资源交易平台(陕西省·延安市)》网，纸质版递交至延安市公共资源交易中心开标5室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.供应商使用捆绑CA证书登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）延安市公共资源交易中心，选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统进行登录，登录后选择“交易乙方 ”身份进入供应商界面进行供应商界面后，选择有意向的项目点击“我要投标 ”，参与投标活动。
下载文件：供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市），选择“交易乙方 ”身份进入供应商界面下载磋商文件。
2.纸质版响应文件递交地点：延安市为民服务中心7号楼二楼（延安市公共资源开标5室），电子响应文件递交地点：《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统。响应文件递交的具体要求详见磋商文件的规定。逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照磋商文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。
3.请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
4.本次磋商公告在《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》媒介上发布。
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：延安市机关事务服务中心
地址：为民服务中心综合楼11楼
联系方式：侯延斌 13809114474
2.采购代理机构信息
名称：陕西七一项目管理有限公司
地址：陕西省延安市宝塔区陕西省延安市宝塔区枣园镇圣都花园C座1单元1-102
联系方式：0911-8898817
3.项目联系方式
项目联系人：周飞
电话：0911-8898817
第二章 磋商须知及前附表

磋商须知前附表

（本表是对磋商须知的提示、补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。）

	条款号
	条款内容提示
	编 列 内 容

	1.1
	采购人
	名称：延安市机关事务服务中心

地址：陕西省延安市新区为民服务中心7号楼A座

联系方式：侯延斌 0911-7090116

	2.1
	采购代理机构
	名  称：陕西七一项目管理有限公司

地  址：陕西省延安市宝塔区枣园镇圣都花园C座1单元1-102

联系方式：周飞0911-8898817

	2.2.1
	中华人民共和国法律、行政法规规定的其他条件
	无

	2.2.5
	是否接受联合体磋商
	本项目不接受联合体投标

	7.2
	供应商提出质疑的时间
	对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内前以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的质疑为无效质疑，采购代理机构不予受理。

	7.3
	采购代理机构答疑的时间
	收到质疑函后7个工作日内作出答复

	12.1
	报价要求
	两次报价均不能超过最高限价。

最高限价为：336000.00元。

	13.1
	资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

①《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）；

②《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

③《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

④陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

⑤本项目为专门面向中小企业采购；

⑥其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

①投标人须具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，具有合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）、开户许可证；
②法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证；（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；
③投标人须提供经会计事务所或具有财务审计资质的单位出具的2025年度财务审计报告或其开标前三个月内银行出具的资信证明；
④投标人须提供2026年1月1日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
⑤投标人须提供2026年1月1日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
⑥投标人未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人(资格审查现场核查)；
⑦投标人应出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
⑧具备履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺书)；

⑨单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目的采购活动；
⑩本项目为专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函）；
⑪以上本项目不接受联合体参与投标。

	13.2
	提交响应文件需要携带的资料
	递交纸质版响应文件时须携带法定代表人或单位负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人或负责人直接参加只须提供法定代表人或单位负责人身份证）。

	15.2
	关于磋商保证金的相关要求
	交纳金额：5000.00元（大写：人民币伍仟元整）
交纳时间：递交投标文件截止时间前
支付方式：采用支票、汇票、本票、保函等非现金形式的，将支票、汇票、本票、保函等非现金形式的文件复印或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式的文复印件放入投标文件中，原件与投标文件纸质版一同递交，投标保证金采用转账形式的，将转入以下账户：

投标保证金账户信息：

账户名称：陕西七一项目管理有限公司

开户银行：中国银行延安分行营业部

账号 ：103660434016

保证金递交时间：保证金必须于开标前缴入指定账户。  

注：供应商向银行办理投标保证金汇（转）款时，应在用途栏（备注栏）准确注明项目名称，由于未按要求准确注明信息而导致的一切后果由供应商承担。

	15.3
	磋商保证金不合格时的处理
	按废标处理。

	16.1
	磋商文件有效期
	90 日历天（自投标截止之日算起）

	17.1
	磋商响应文件份数
	1、电子投标文件一份，纸质版响应文件正本壹份、副本贰份(加盖公章及签字后的扫描PDF版投标文件电子版U盘3份)；

2、正本与副本应分别胶装成册，并编制目录、页码；

3、投标文件纸质版正副本分开密封，正本一个封袋，副本一个封袋，电子版投标文件U盘密封在正本里。在密封袋的封口处加贴封条，并加盖供应商公章及法人代表人或其委托代理人签字或盖章。

	17.2
	法人代表授权书签字、盖章要求
	响应竞争性磋商文件要求

	18.1
	磋商响应文件装订及包装密封要求
	1、磋商响应文件正、副本应分别胶装成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

2、密封包装方式：响应竞争性磋商文件中相关要求

	18.3
	是否需要单独密封递交《磋商报价表》
	不需要

	19.1
	磋商响应文件递交的截止时间和递交地点
	1、递交时间：2026年9月17日09时00分00秒

2、递交地点：延安市公共资源交易中心开标5室

3、本项目为不见面开标的电子投标项目，供应商应在磋商时间持CA锁解密。电子响应文件供应商应在提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）网站进行提交，逾期系统将拒绝接收。

4、各供应商在投标截止时间前按照要求递交纸质版响应文件。

	22.1
	磋商时间和地点
	磋商开始时间：2026年9月17日09时00分00秒

磋商地点：延安市公共资源交易中心开标5室  

	22.2
	磋商报价次数、磋商程序和最终报价的产生原则
	本次磋商采用二次报价。

磋商程序为：

磋商小组对所有提交的响应文件进行评审；

磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商；

供应商按照要求提交二次报价；

磋商小组评审、推荐成交候选人。

在磋商过程中，第二次报价为最终报价。

	22.3
	磋商小组的组建
	磋商小组由3人组成，其中2名评委从陕西省政府采购综合管理平台相关专业专家库中随机抽取，1名评委由项目单位正式人员担任。

	24.1
	推荐成交候选人数量
	3名

	30
	采购代理服务费
	采购代理服务费参照国家发展和改革委员会发改价格【2011】534号、计价格【2002】1980号文件收费标准计取规定向成交供应商收取。

	31
	采购标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业

	32
	特别说明

	1.本项目采用不见面开标方式。供应商须使用数字认证证书（CA 锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及磋商时解密等相关招投标事宜。开标前，供应商需登录网络开标大厅。开标时，按照全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）-电子交易平台-政府采购交易系统要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法解密响应文件，按无效投标对待。 
2.制作电子响应文件。供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省·延安市） （http：//ya.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子响应文件。” 
3.递交电子响应文件。登录全国公共资源交易中心平台（陕西省·延安市）（http：//ya.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台·〉政府采购交易系统·〉企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“政府采购·〉我的项目·〉项目流程·〉上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。
4.请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http：//www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。
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	其他未尽事宜
	按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规执行。

	注：1、供应商需在在投标截止时间前上传电子版投标文件，逾期提交的，系统将会拒收； 

2、延安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商）国泰新点软件股份有限公司

技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

驻场技术人员：029-86510166/86510167转80310   


磋商须知

一.总  则

1.采购人和资金来源

1.1采购人名称、地址见前附表。

1.2本次磋商采购所签订合同将使用财政资金。

2.采购代理机构及合格的供应商

2.1 采购代理机构：陕西七一项目管理有限公司
2.2合格的供应商：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：
①《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）；

②《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

③《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

④陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

⑤本项目为专门面向中小企业采购；

⑥其他需要落实的政府采购政策。

2.4本项目的特定资格要求：
①投标人须具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，具有合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）、开户许可证；
  ②法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证；（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；
  ③投标人须提供经会计事务所或具有财务审计资质的单位出具的2025年度财务审计报告或其开标前三个月内银行出具的资信证明；
  ④投标人须提供2026年1月1日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
  ⑤投标人须提供2026年1月1日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
  ⑥投标人未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人(资格审查现场核查)；
  ⑦投标人应出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
  ⑧具备履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺书)；

⑨单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目的采购活动；
  ⑩本项目为专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函）；
  ⑪以上本项目不接受联合体参与投标。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的磋商。如果供应商在磋商中隐瞒了上述关系，其磋商响应文件按无效处理。

2.6如果在磋商文件中接受联合体报价（见磋商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份磋商报价。以联合体形式参加磋商报价的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

2.7供应商必须购买磋商文件，方可参加磋商报价。磋商文件售后不退。

2.8磋商报价费用自理。不论磋商报价的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加磋商报价有关的费用。

3.提供服务的合格性和合法性

3.1供应商提供的服务应满足磋商文件的要求，并应符合国家法律法规、行业管理部门所要求的其他强制性标准。

4.磋商响应文件内容的真实性

4.1供应商应保证其磋商响应文件中所提供的所有有关磋商报价的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。

5.磋商过程的监督和管理

同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对磋商过程的监督管理职责。

二.磋商文件

6.磋商文件构成　　

6.1 磋商文件规定了要求提供的服务。磋商程序和合同条件在磋商文件中均有说明。磋商文件共六章，内容如下：

第一章 磋商公告

第二章 磋商须知及前附表

第三章 维保内容及要求

第四章 合同协议书      

第五章 评审方法

第六章 磋商响应文件格式

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于供应商的评审结果，其风险由供应商自行承担。

6.3本磋商文件的解释权归采购人和采购代理机构。

7.磋商文件的澄清修改和质疑答复

7.1磋商采购单位如果对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，将在磋商文件要求提交首次磋商响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商，不足5日的，将顺延提交首次磋商响应文件截止时间。该澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

7.2 已经购买磋商文件的供应商对磋商文件有质疑的，应当在“磋商须知前附表”规定的时间内以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的质疑为无效质疑，采购代理机构不予受理。

7.3对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按质疑程序及时作出答复，若对磋商文件做出实质性变动，则按照相关规定延长磋商报价截止时间。

7.4供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.磋商响应截止时间和磋商时间的延长

8.1在磋商响应截止时间2日前，采购代理机构可以视采购具体情况延长磋商截止时间和磋商时间，以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。

三.磋商响应文件的编制

9.磋商报价语言和磋商报价货币

9.1供应商提交的磋商响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
9.2磋商报价应以人民币报价。

10.磋商响应文件的构成

10.1 供应商提交的磋商响应文件应包括下列部分的内容：

10.1.1按照磋商须知的要求和磋商响应文件规定格式填写的磋商报价书，磋商报价表，按要求格式出具的法人代表授权书。

10.1.2按照磋商文件的要求编制的内容应包括：

（1）磋商响应函
（2）法定代表人或单位负责人身份证明与授权书
（3）磋商报价表

（4）资格证明资料

（5）磋商保证金

（6）技术商务偏差表
（7）技术部分

（8）商务部分

（9）中小企业声明函

（10）采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（11）采购供应商需提供主持参与的各类志书样书

（12）其他资料

11.磋商响应文件格式

11.1 供应商应按照磋商文件中“磋商响应文件格式”所提供的格式和要求制作磋商响应文件，明确表达磋商响应意愿，详细说明磋商响应方案和报价。

11.2 供应商应完整地提供磋商文件要求的所有数据和资料。

12.磋商报价

12.1供应商应按照“磋商须知前附表”中规定的要求报价，按照磋商报价表的内容标明磋商报价的所有单项价格和总价。

12.2最后磋商报价是供应商响应文件的有效组成部分。

13.证明供应商合格和资格的文件

13.1供应商应按照磋商文件“磋商须知前附表”的要求，在磋商响应文件中提交证明其资格合格的文件。如果资格证明资料不全或不合格的，其磋商响应文件按无效处理。

13.2如果“磋商须知前附表”有要求，供应商还应按照要求提交证明文件的原件。如果未能提供原件或者提供原件不全的，其磋商响应文件按无效处理。

14. 证明服务的合格性和符合磋商文件要求的文件

14.1供应商应在响应文件中提交所提供服务满足磋商文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的响应文件，与磋商文件要求有重大偏离的响应文件，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的响应文件将按照无效处理。

14.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片和数据，它包括：

本次采购特别要求的资格合格性证明文件（见“磋商须知前附表”）；

15.磋商保证金

15.1供应商应按照“磋商须知前附表”的要求，在参加磋商时向交纳磋商保证金,其有效期与磋商报价有效期一致，并作为其磋商响应的一部分。

15.2磋商保证金的数额、形式、交纳办法和交纳时间见“磋商须知前附表”。   

15.3磋商后经审查，未按照“磋商须知前附表”的要求交纳磋商保证金的、已交纳的磋商保证金金额不足的或有效期不足的，其磋商响应文件将按照无效处理。

15.4未成交人的磋商保证金，在成交通知书发出后五个工作日内退还；成交人的磋商保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还。

15.5有下列情形之一的，保证金不予退还： 

15.5.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

15.5.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

15.5.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人

签订合同的；

15.5.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

15.5.5供应商未能按规定交纳代理服务费的。

16.磋商报价有效期

16.1磋商报价应在 “磋商须知前附表”中规定的磋商文件有效期内保持有效。磋商报价不满足规定有效期的，其磋商响应文件将按照无效处理。

17.磋商响应文件的式样和签署

17.1供应商应按照磋商须知的要求, 准备一份磋商响应文件正本和“磋商须知前附表”中规定数量的副本，副本可以是正本的复印件。每套磋商响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。如果发生正本与副本不一致的情况，以正本为准。

17.2如果磋商文件有要求，还应按照“磋商须知前附表”的要求准备相应格式和载体的电子版文件。

17.3磋商响应文件正本需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由供应商法人代表或经法人代表正式授权的代表签字。

17.4任何行间插字、涂改和增删，必须由磋商响应文件的签字人在旁边签字才有效。

17.5因字迹潦草、表述不清或不按磋商文件格式编制的磋商响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

四.磋商响应文件的递交

18.磋商响应文件的装订、密封和标记

18.1磋商响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制页码、目录，具体装订和包装密封要求见本须知“磋商须知前附表”规定。

18.2外层包装请按以下要求标记：

    1) 供应商的全称；

    2) 项目名称、项目编号、

    3）正本或副本及“请勿在＿＿＿＿＿(磋商时间)之前启封”。

18.3如果供应商未对磋商响应文件按上述要求进行完好密封，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行承担。

19．磋商响应文件递交方式和磋商截止时间

19.1供应商必须派出代表，在“磋商须知前附表”规定的磋商响应文件递交截止时间前，将全部磋商响应文件和磋商报价资料递交至磋商地点。磋商地点见“磋商须知前附表”指明的地址或采购代理机构另行通知的地址。

19.2采购代理机构拒绝接收在规定的磋商响应文件递交截止时间后递交的磋商响应文件和磋商报价资料。

20．磋商报价的修改与撤回

20.1供应商在递交磋商响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的磋商响应文件递交截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

20.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第17条和18条的规定编制、密封、标记和递交。

20.3 在磋商响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其磋商报价做任何修改或撤销。

五.磋商与评审

21.磋商小组和磋商评审原则

21.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关规定，采购人将依法组建竞争性磋商小组，依法进行磋商和评审工作。

21.2磋商文件和报价人的响应文件是评审的依据。

22.磋商及评审程序

22.1采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商。

22.2本次磋商的报价次数、磋商程序和最终报价的产生原则见“磋商须知前附表”的规定。

    22.3磋商开始后，磋商小组首先对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的报价人进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组将告知有关报价人。
22.4磋商小组所有成员集中与单一报价人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的报价人平等的磋商机会。

22.5在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。所有变动内容均是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的报价人。

22.6参加磋商的报价人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

22.7磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的报价人在规定时间内提交最后报价，最后报价是报价人响应文件的有效组成部分。

22.8已提交响应文件的报价人，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
23．评审过程的保密

23.1竞争性磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

23.2在评审过程中，如果供应商试图在磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他方面，向磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响，其磋商响应文件将按照无效处理。

24．评审方法

24.1按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，竞争性磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。

六.确定成交人、成交通知与签约

25．确定成交人

25.1磋商小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐成交候选人，形成评审报告。评审报告由磋商小组成员签字确认。

 25.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。 

 25.3采购人也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

25.4成交供应商确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

25.5供应商对成交公告有质疑的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之有关规定执行。提出质疑的供应商应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

25.6成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26．成交通知

26.1 成交供应商确定之后，将发出《成交通知书》。 

26.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

27. 成交合同的签订

27.1采购人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件和成交供应商的响应文件（包括磋商评审中形成的最后报价等补充文件），与成交供应商签订书面合同。

27.2采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

28．成交合同的履约验收

28.1采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

29.其他

29.1磋商开始后，出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

　（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

　（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  （三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

30．采购代理服务费
采购代理服务费参照国家发展和改革委员会发改价格【2011】534号、计价格【2002】1980号文件收费标准计取规定向供应商收取代理服务费。

第三章  维保内容及要求

一、项目名称：延安市机关事务服务中心为民服务中心、新洲小镇、公寓楼机关食堂厨房设备维保和油烟管道清洗项目

二、服务期：自合同签订之日起365日历天
三、项目预算：336000.00元（包括完成该服务项目所涉及到的配件费、维保耗材费、检测费、技术费、劳务费、管理费、工具费、税费、保险、安全费用、加班费、运输费及合同涉及到的所有风险、责任、义务等费用）。

四、质量标准：符合现行行业标准及采购人要求

五、采购内容及要求：

为保证为民中心机关公寓楼、新洲小镇政府综合办公楼机关食堂800余台（件）厨房设备正常运转和防止生产安全对油烟管道进行清洗、维修、保养等服务！

对甲方厨房设备和油烟管道进行清洗、维修、保养等！

需要有专业的维保人员对厨房设备进行管理、维护、保养，并建立档案管理，上门维修服从甲方管理，乙方对甲方服务人员不少于2人，其中一人为固定维修维护人员，从事相关业务的工作年限不低于5年。

对为民服务中心机关公寓楼、新洲小镇市政府综合办公楼机关食堂的厨房设备，按规范要求实施保养、维修、维护和故障应急处置。详见附表1至附表6。

附表1：维保内容及标准

	A 1#食堂快餐档

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	平台雪柜
	1800*750*800
	3
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	电热蒸碗保温柜
	1200*800*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	冷菜展示柜
	L=1800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	保温售饭车
	650*650*800
	4
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A05
	炉具柜
	1450*800*600
	1
	台
	每3个月
	检修、维护

	A06
	双头煮面炉
	1500*800*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A07
	四头煲仔炉
	650*800*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A08
	六头冒菜炉
	900*800*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A09
	八头煲仔炉
	1250*800*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A10
	电饼铛
	5KW
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A11
	双星盆台
	1200*760*800
	2
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A12
	盆台龙头
	2301-238
	4
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A13
	洗地龙头
	B-0118C
	1
	台
	每3个月
	检修、更换安装

	A14
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	3
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 1#食堂洗碗间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	通道式洗碗碟机
	CSBH200D
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	烘干系统
	配套
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	双门热风

循环消毒柜
	MC-4
	3
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	软水机
	HS-ML
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A05
	单大星收糠台
	1700*760*860
	1
	台
	每3个月
	检修、维护

	A06
	L型洗碗碟机

双星盆台
	（2000+1500）*760*860
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A07
	高压花洒龙头
	B-0128
	4
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A08
	星盆龙头
	2301-238
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A09
	洗地龙头
	B-0118C
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A10
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	6
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 1#食堂小食加工间

	A01
	高身双门

玻璃展示柜
	1200*705*1910
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	高身双门雪柜
	0.5m³
	4
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	高身四门雪柜
	1m³
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	平台雪柜
	1800*750*800
	3
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A05
	双门蒸饭柜
	1100*900*1800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A06
	活动饼架车
	480*650*1600
	1
	台
	每3个月
	检修、焊接

	A07
	活动面粉车
	400*600*600
	8
	台
	每3个月
	检修、焊接

	A08
	压面机
	MT75
	3
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A09
	和面机
	HWT-50
	3
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A10
	搅拌机
	B30
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A11
	饺子机
	JGL120
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A12
	三层烘饼炉
	YXD-60C
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A13
	落地式双杠

电炸炉
	JZH-TCX2
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A14
	双头低汤炉
	1300*750*550
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A15
	双头煮面炉
	1800*1200*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A16
	四头煲仔炉
	1200*650*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A17
	发酵箱
	XF-12
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A18
	电饼铛
	5KW
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A19
	蒸汽发生器
	DN-ZQJ08T
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A20
	可倾式汤锅
	300L
	1
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A21
	单炒单大锅灶
	2200*1200*800
	1
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A22
	双星盆台
	1200*760*800
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A23
	星盆龙头
	2301-238
	4
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A24
	洗地龙头
	B-0118C
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A25
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	2
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 1#食堂热菜加工间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	高身双门

玻璃展示柜
	1200*705*1910
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	高身四门雪柜
	1m³
	6
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	平台雪柜
	1800*750*800
	5
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	双头低汤炉
	1300*750*550
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A05
	双头炒炉
	2200*1200*800
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A06
	双头大锅灶
	2200*1200*800
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A07
	双星盆台
	1560*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A08
	星盆龙头
	2301-238
	4
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A09
	洗地龙头
	B-0118C
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A10
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	2
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 1#食堂主食间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	高身四门雪柜
	1.0立方
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	平台雪柜
	1800*750*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	双门蒸饭柜
	1100*900*1800
	3
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	和面机
	HWT-50
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A05
	馒头机
	MG70
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A06
	蒸汽发生器
	DN-ZQJ08T
	3
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A07
	可倾式汤锅
	300L
	2
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A08
	双大星盆台
	1800*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A09
	单大星盆台
	1000*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A10
	星盆龙头
	2301-238
	3
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A11
	洗地龙头
	B-0118C
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A12
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 1#食堂凉菜间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	高身双门

玻璃展柜
	1200*705*1910
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	高身四门雪柜
	1m³
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	平台雪柜
	1800*750*800
	3
	台
	每月
	检修、维护

	A04
	烘手器
	
	1
	台
	每3个月
	检修、调试、更换安装

	A05
	双星盆台
	1800*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A06
	星盆龙头
	2301-238
	2
	台
	每3个月
	检修、更换安装

	A07
	单洗手脚踏龙头
	800*500*800
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A08
	洗地龙头
	B-0118C
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A09
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 1#食堂肉类/菜类加工间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	绞肉机
	TJ22
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	全自动切片机
	HBS-300
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	切菜机
	YQC660
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	薯仔脱皮机
	TP350
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A05
	双大星盆台
	1800*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A06
	单大星盆台
	1000*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A07
	单大星砧板台
	1600*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A08
	星盆龙头
	2301-238
	14
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A09
	洗地龙头
	B-0118C
	3
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A10
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	3
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 1#食堂冷库

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	高温冷库
	4850*2900*

2200
	1
	间
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	低温冷库
	4850*3700*

2200
	1
	间
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A1#食堂化验室

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	高身四门雪柜
	1.0m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	高身双门

玻璃展示柜
	1200*705*1910
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	双星盆台
	1200*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A04
	星盆龙头
	2301-238
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A 1#食堂收餐区

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	收碗车
	500*900*800
	12
	台
	每3个月
	检修、维护

	A02
	收糠柜
	1500*800*800
	6
	台
	每3个月
	检修、维护

	B 1#食堂售饭明档

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	B01
	冷菜展示柜
	L＝1800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B02
	平台雪柜
	1800*750*800
	7
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B03
	电热蒸碗保温柜
	1200*800*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B04
	炉具柜
	1450*800*600
	1
	台
	每3个月
	检修、维护

	B05
	保温售饭车
	650*650*800
	4
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B06
	四格保温售饭台
	1500*760*800
	7
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B07
	双头煮面炉
	1500*800*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B08
	四头煲仔炉
	650*800*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B09
	六头冒菜炉
	900*800*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B10
	八头煲仔炉
	1250*800*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B11
	电饼铛
	5KW
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B12
	双星盆台
	1200*760*800
	2
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	B13
	星盆龙头
	2301-238
	4
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B14
	洗地龙头
	B-0118C
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B15
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	5
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	B 1#食堂洗碗间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	B01
	双门热风

循环消毒柜
	MC-4
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B02
	烘干系统
	配套
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B03
	通道式洗碗碟机
	CSBH200D
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B04
	软水机
	HS-ML
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B05
	L型洗碗碟机

双星盆台
	(2000+1500)*760*860
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B06
	单大星收糠台
	1700*760*860
	1
	台
	每3个月
	检修、维护

	B07
	星盆龙头
	A9913
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B08
	高压花洒龙头
	B-0128
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B09
	洗地龙头
	B-0118C
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B10
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	5
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	B 1#食堂小食加工间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	B01
	高身双门

玻璃展示柜
	1200*705*1910
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B02
	高身四门雪柜
	1.0m³
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B03
	平台雪柜
	1800*750*800
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B04
	双门蒸饭柜
	1100*900*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B05
	活动饼架车
	480*650*1600
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B06
	压面机
	MT75
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B07
	和面机
	HWT-50
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B08
	搅拌机
	B30
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B09
	三层烘饼炉
	YXD-60C
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B10
	落地式双缸

电炸炉
	JZH-TCX2
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B11
	双头低汤炉
	1300*750*550
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B12
	四头煲仔炉
	650*1200*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B13
	双头煮面炉
	1800*1200*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B14
	发酵箱
	XF-12
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B15
	电饼铛
	5KW
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B16
	蒸汽发生器
	DN-ZQJ08T
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B17
	可倾式汤锅
	300L
	1
	个
	每月
	检修、调试、维护

	B18
	单炒大锅灶
	2200*1200*800
	1
	个
	每月
	检修、调试、维护

	B19
	双星盆台
	1200*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	B20
	调料拼台
	450*750*550
	1
	台
	每3个月
	检修、更换安装

	B21
	星盆龙头
	2301-238
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B22
	洗地龙头
	B-0118C
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B23
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	5
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	B 1#食堂热菜加工间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	B01
	高身双门

玻璃展示柜
	1200*705*1910
	3
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B02
	高身四门雪柜
	1.0立方
	4
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B03
	平台雪柜
	1800*750*800
	4
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B04
	双头低汤炉
	1300*750*550
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B05
	双头炒炉
	2200*1200*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B06
	双头大锅灶
	2200*1200*800
	6
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B07
	双星盆台
	760*1560*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	B08
	星盆龙头
	2301-238
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B09
	洗地龙头
	B-0118C
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B10
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	B 1#食堂主食间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	B01
	高身四门雪柜
	1.0m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B02
	平台雪柜
	1800*750*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B03
	双门蒸饭柜
	1100*900*1800
	3
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B04
	和面机
	HWT-50
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B05
	馒头机
	MG70
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B06
	蒸汽发生器
	DN-ZQJ08T
	3
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B07
	可倾式汤锅
	300L
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B08
	双大星盆台
	1800*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	B09
	单大星盆台
	1000*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	B10
	星盆龙头
	2301-238
	3
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B11
	洗地龙头
	B-0118C
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B12
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	B 1#食堂冷菜间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	B01
	高身双门

玻璃展示柜
	1200*705*1910
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B02
	高身四门雪柜
	1.0m³
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B03
	平台雪柜
	1800*750*800
	3
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B04
	烘手器
	　
	1
	台
	每3个月
	检修、调试、更换安装

	B05
	双大星盆台
	1800*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	B06
	单洗手脚踏龙头
	800*500*800
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B07
	星盆龙头
	2301-238
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B08
	洗地龙头
	B-0118C
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B09
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	B 1#食堂肉类/菜类加工间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	B01
	绞肉机
	TJ22
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B02
	全自动切片机
	HBS-300
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B03
	切菜机
	YQC660
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B04
	薯仔脱皮机
	TP350
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B05
	单大星台盆
	1000*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	B06
	双大星盆台
	1800*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	B07
	单大星砧板台
	1600*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	B08
	宰杀台
	1800*760*800
	2
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	B09
	星盆龙头
	2301-238
	8
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B10
	洗地龙头
	B-0118C
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B11
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	B 1#食堂冷库

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	B01
	高温冷库
	4850*2900*

2200
	1
	间
	每月
	检修、调试、维护

	B02
	低温冷库
	4850*3700*

2200
	1
	间
	每月
	检修、调试、维护

	B03
	高温冷库
	3000*2700*

2200
	1
	间
	每月
	检修、调试、维护

	B04
	低温冷库
	3000*3600*

2200
	1
	间
	每月
	检修、调试、维护

	B 1#食堂化验室

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	B01
	高身四门雪柜
	1.0m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B02
	高身双门

玻璃展示柜
	1200*705*1910
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B03
	双星盆台
	1200*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	B04
	星盆龙头
	2301-238
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B 1#食堂收餐区

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	B01
	收碗车
	500*900*800
	4
	台
	每3个月
	检修、维护

	B02
	收糠柜
	1500*800*800
	2
	台
	每3个月
	检修、维护

	C 1#食堂送风系统

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	C01
	低噪音

柜式送风机
	YFXL-27"
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	C02
	电机
	15KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	C03
	风柜变频保护器
	15KW/380V
	2
	个
	每月
	检修、调试、维护

	C04
	锌板送风管
	　
	1
	套
	每3个月
	检修、维护

	D 1#食堂排风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	D01
	低噪音

柜式抽风机
	YFXL-22"
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	D02
	电机
	7.5KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	D03
	风柜变频保护器
	7.5KW/380V
	4
	个
	每月
	检修、调试、维护

	D04
	锌板排风管
	　
	1
	套
	每3个月
	检修、维护

	E 1#食堂送风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	E01
	低噪音

柜式送风机
	YFXL-20"
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	E02
	电机
	5.5KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	E03
	风柜变频保护器
	5.5KW/380V
	2
	个
	每月
	检修、调试、维护

	E04
	锌板送风管
	　
	1
	套
	每3个月
	检修、维护

	F1#食堂排风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	F01
	低噪音

柜式送风机
	YFXL-20"
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	F02
	电机
	5.5KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	F03
	风柜变频保护器
	5.5KW/380V
	2
	个
	每月
	检修、调试、维护

	F04
	锌板送风管
	　
	1
	套
	每3个月
	检修、维护

	 A 2#食堂备餐间

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	制冰机+过滤器
	　
	1
	套
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	电热开水器+底座
	
	1
	套
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 2#食堂冷菜间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	高身单门

玻璃展示柜
	0.36m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	平台雪柜
	1800*760*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	高身四门雪柜
	1.0m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	烘手器
	
	1
	台
	每3个月
	检修、调试、更换安装

	A05
	单星水池

（配脚踏龙头）
	500*500*800
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A06
	双星台盆
	1200*760*800
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A07
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 2#食堂洗碗间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	揭盖式洗碗碟机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	双门热风循环

消毒柜
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	洗碗碟机

双星盆台
	1500*760*860
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A04
	收康台
	1000*760*860
	1
	个
	每3个月
	检修、维护

	A05
	高压花洒龙头
	　
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A 2#食堂粗加工间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	全自动切片机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	绞肉机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	单大星盆台
	1000*760*800
	1
	个
	每3个月
	检修、维护

	A04
	  灭蝇灯
	　MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 2#食堂主厨间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	平台雪柜
	1800*760*800
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	高身四门雪柜
	1.0m³
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	蒸汽发生器
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	三层蒸柜
	1200*900*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A05
	保温双通工作台
	1800*800*800
	3
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A06
	单头低汤炉
	650*750*550
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A07
	双头炒炉
	2200*1200*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A08
	六头煲仔炉
	950*900*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A09
	单星台盆
	700*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A10
	洗地龙头
	　
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A11
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 2#食堂面食间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	搅拌机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	压面机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	双层烘饼炉
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	活动面粉车
	400*600*600
	2
	台
	每3个月
	检修、焊接

	A05
	电饼铛
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A06
	单星台盆
	700*760*800
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	B 2#食堂送风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	B01
	低噪音

柜式送风机
	YFXL-27"
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B02
	电机
	15KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B03
	风柜变频保护器
	15KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B04
	锌板送风管
	
	1
	套
	每3个月
	检修、维护

	C 2#食堂送风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	C01
	低噪音

柜式送风机
	YFXL-20"
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	C02
	电机
	5.5KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	C03
	风柜变频保护器
	5.5KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	C04
	锌板送风管
	　
	1
	套
	每3个月
	检修、维护

	D 2#食堂排风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	D01
	低噪音

柜式排风机
	YFXL-20"
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	D02
	电机
	5.5KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	D03
	风柜变频保护器
	5.5KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	D04
	锌板排风管
	　
	1
	套
	每3个月
	检修、维护

	A 3#食堂主厨间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	平台雪柜
	1800*760*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	高身四门冰柜
	1.0m³
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	保温双通工作柜
	1800*800*800
	4
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	三层蒸柜
	1200*900*1800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A05
	搅拌机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A06
	压面机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A07
	单头低汤炉
	650*750*550
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A08
	双头炒炉
	2200*1200*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A09
	六头煲仔炉
	950*900*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A10
	双层烘箱
	　
	1
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A11
	电饼铛
	　
	1
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A12
	蒸汽发生器
	　
	1
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A13
	单星台盆
	700*760*800
	2
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A14
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	2
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A3#食堂备餐间

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	制冰机+过滤器
	　
	1
	套
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	电热开水器+底座
	　
	1
	套
	每月
	检修、调试、维护

	A 3#食堂粗加工间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	台式绞肉机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	全自动切片机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	单大星台盆
	1000*760*800
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A04
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	2
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 3#食堂洗碗间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	双门热风

循环消毒柜
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	揭盖式洗碗碟机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	洗碗碟机

双星盆台
	1500*760*860
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A04
	收糠台
	1000*760*860
	1
	个
	每3个月
	检修、维护

	A05
	高压花洒龙头
	　
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A06
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 3#食堂冷菜间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	平台雪柜
	1800*760*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	高身单门

玻璃展示柜
	0.36m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	高身四门雪柜
	1.0m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	烘手器
	　
	1
	台
	每3个月
	检修、调试、更换安装

	A05
	单洗手星

（配脚踏龙头）
	500*500*800
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A06
	双星台盆
	1200*760*800
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A07
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	B 3#食堂送风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	B01
	低噪音

柜式送风机
	YFXL-27"
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B02
	电机
	15KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B03
	风柜变频保护器
	15KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B04
	锌板送风管
	　
	1
	套
	每3个月
	检修、维护

	A 4#食堂主厨间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	平台雪柜
	1800*760*800
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	高身单门展示柜
	0.36m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	高身四门雪柜
	1.0m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	三层蒸柜
	1200*900*1800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A05
	搅拌机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A06
	压面机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A07
	单头低汤炉
	650*750*550
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A08
	双头炒炉
	2200*1200*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A09
	三层烘饼炉
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A10
	六头煲仔炉
	950*1200*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A11
	蒸汽发生器
	　
	1
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A12
	保温双通工作台
	1800*800*800
	3
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A13
	单星台盆
	700*760*800
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A14
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 4#食堂备餐间

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	制冰机+过滤器
	　
	1
	套
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	电热开水器+底座
	　
	1
	套
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	洗地龙头
	　
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A04
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 4#食堂粗加工间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	全自动切片机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	台式绞肉机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	单大星台盆
	1000*760*800
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A04
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 4#食堂洗碗间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	双门热风

循环消毒柜
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	揭盖式洗碗碟机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	洗碗碟机

双星盆台
	1500*760*860
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A04
	高压花洒龙头
	　
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A05
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 4#食堂冷菜间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	平台雪柜
	1800*760*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	高身单门

玻璃展示柜
	0.36m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	高身四门雪柜
	1.0m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	烘手器
	　
	1
	台
	每3个月
	检修、调试、更换安装

	A05
	单洗手星

（配脚踏龙头）
	500*500*800
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A06
	双星台盆
	1200*760*800
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A07
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 4#食堂售餐区

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	四格保温售饭柜
	1500*760*800
	4
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	收糠车
	1500*800*800
	1
	台
	每3个月
	检修、焊接

	A03
	收碗车
	500*900*800
	2
	台
	每3个月
	检修、焊接

	B 4#食堂送风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	B01
	低噪音

柜式送风机
	YFXL-27"
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B02
	电机
	15KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B03
	风柜变频保护器
	15KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B04
	锌板送风管
	
	1
	套
	每3个月
	检修、维护

	C 4#食堂送风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	C01
	低噪音

柜式送风机
	YFXL-20"
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	C02
	电机
	5.5KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	C03
	风柜变频保护器
	5.5KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	C04
	锌板送风管
	　
	1
	套
	每3个月
	检修、维护

	D 4#食堂排风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	D01
	低噪音

柜式排风机
	YFXL-20"
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	D02
	电机
	5.5KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	D03
	风柜变频保护器
	5.5KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	D04
	锌板排风管
	　
	1
	套
	每3个月
	检修、维护

	A 5#食堂主厨间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	平台雪柜
	1800*760*800
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	高身单门展示柜
	0.36m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	高身四门雪柜
	1.0m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	三层蒸柜
	1200*900*1800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A05
	搅拌机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A06
	压面机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A07
	单头低汤炉
	650*750*550
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A08
	双头炒炉
	2200*1200*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A09
	三层烘饼炉
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A10
	六头煲仔炉
	950*1200*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A11
	蒸汽发生器
	　
	1
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A12
	保温双通工作台
	1800*800*800
	3
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A13
	单星台盆
	700*760*800
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A14
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 5#食堂备餐间

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	制冰机+过滤器
	　
	1
	套
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	电热开水器+底座
	　
	1
	套
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	洗地龙头
	　
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A04
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 5#食堂粗加工间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	全自动切片机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	台式绞肉机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	单大星台盆
	1000*760*800
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A04
	宰杀台
	　
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A05
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 5#食堂洗碗间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	双门热风

循环消毒柜
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	揭盖式洗碗碟机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	洗碗碟机

双星台盆
	1500*760*860
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A04
	高压花洒龙头
	　
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A05
	收糠台
	1600*760*860
	1
	个
	每3个月
	检修、焊接

	A06
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 5#食堂冷菜间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	平台雪柜
	1800*760*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	高身单门

玻璃展示柜
	0.36m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	高身四门雪柜
	1.0m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	烘手器
	　
	1
	台
	每3个月
	检修、调试、更换安装

	A05
	单洗手星

（配脚踏龙头）
	500*500*800
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A06
	双星台盆
	1200*760*800
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A07
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 5#食堂售餐区

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	四格保温售饭柜
	1500*760*800
	4
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B 5#食堂送风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	B01
	低噪音

柜式送风机
	YFXL-27"
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B02
	电机
	15KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B03
	风柜变频保护器
	15KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B04
	锌板送风管
	
	1
	套
	每3个月
	检修、维护

	A 6#食堂冷菜间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	平台雪柜
	1800*760*800
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	高身双门

玻璃展示柜
	0.36m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	高身四门雪柜
	1.0m³
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	烘手器
	　
	1
	台
	每3个月
	检修、调试、更换安装

	A05
	单洗手星

（配脚踏龙头）
	500*500*800
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A06
	洗地龙头
	　
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A07
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 6#食堂售饭明档

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	平台雪柜
	1800*760*800
	6
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	冷菜展示柜
	L=1800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	电热蒸碗保温柜
	1200*800*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	保温售饭车
	650*650*800
	6
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A05
	双头煮面炉
	1500*800*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A06
	六头冒菜炉
	900*800*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A07
	八头煲仔炉
	1250*800*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A08
	八头煲仔炉
	1250*800*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A09
	台式电饼铛
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A10
	四格保温售饭台
	1500*760*800
	6
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A11
	双星盆台
	1200*760*800
	3
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A12
	洗地龙头
	　
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A13
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	2
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 6#食堂洗碗间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	双门热风

循环消毒柜
	　
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	通道式洗碗碟机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	烘干系统
	　
	1
	套
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	单大星收糠台
	1800*760*860
	1
	台
	每3个月
	检修、焊接

	A05
	洗碗碟机

双星盆台
	1800*760*860
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A06
	洗地龙头
	　
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A07
	高压花洒龙头
	　
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A08
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	3
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 6#食堂蒸煮间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	平台雪柜
	1800*760*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	高身四门雪柜
	1.0m³
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	双门蒸饭柜
	1100*900*1800
	3
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	蒸汽发生器
	　
	3
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A05
	可倾式汤锅
	　
	1
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A06
	双大星盆台
	1800*760*800
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A07
	洗地龙头
	　
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A08
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 6#食堂快餐间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	平台雪柜
	1800*760*800
	4
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	高身双门

玻璃展示柜
	0.86m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	高身四门雪柜
	1.0m³
	5
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	双头炒炉
	2200*1200*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A05
	双头低汤炉
	1300*750*550
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A06
	双头大锅灶
	2200*1200*800
	3
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A07
	双星盆台
	760*1560*800
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A08
	洗地龙头
	　
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A09
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 6#食堂小吃间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	平台雪柜
	1800*760*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	高身四门雪柜
	1.0m³
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	活动饼架车
	480*650*1600
	1
	台
	每3个月
	检修、焊接

	A04
	活动面粉车
	400*600*600
	4
	台
	每3个月
	检修、焊接

	A05
	压面机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A06
	和面机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A07
	搅拌机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A08
	双头蒸炉
	1800*1200*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A09
	双头低汤炉
	1300*750*550
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A10
	三层烘饼炉
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A11
	坐地式

双缸电炸炉
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A12
	四头煲仔炉
	650*900*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A13
	发酵箱
	　
	1
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A14
	电饼铛
	　
	1
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A15
	蒸汽发生器
	　
	1
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A16
	单炒单大锅灶
	2200*1200*800
	1
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A17
	双星盆台
	1200*760*800
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A18
	洗地龙头
	
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A19
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 6#食堂粗加工间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	全自动切片机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	台式绞肉机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	薯仔脱皮机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	切菜机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A05
	双大星盆台
	1800*760*800
	3
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A06
	宰杀台
	1800*760*800
	2
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A07
	洗地龙头
	　
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A08
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	2
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	B 6#食堂冷库

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	B01
	高温冷库
	5500*3200

*2200
	1
	间
	每月
	检修、调试、维护

	B02
	低温冷库
	5500*3900

*2200
	1
	间
	每月
	检修、调试、维护

	C 6#食堂送风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	C01
	低噪音

柜式送风机
	YFXL-27"
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	C02
	电机
	15KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	C03
	风柜变频保护器
	15KW/380V
	2
	个
	每月
	检修、调试、维护

	C04
	锌板送风管
	　
	1
	套
	每3个月
	检修、维护


附表2：排烟设备清单
	 1#食堂抽风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保内容

	1
	低噪音

柜式抽风机
	YFXL-25"
	5
	台
	检修、调试

	2
	电机
	11KW/380V
	5
	台
	检修、调试

	3
	低噪音

柜式抽风机
	YFXL-27"
	5
	台
	检修、调试

	4
	电机
	15KW/380V
	5
	台
	检修、调试

	5
	风柜变频保护器
	11KW/380V
	5
	个
	检修、调试

	6
	风柜变频保护器
	15KW/380V
	5
	个
	检修、调试

	7
	低空排放

油烟净化器
	处理风量：30000m3/h
	5
	台
	清洗、检修、调试

	8
	低空排放

油烟净化器
	处理风量：36000m3/h
	5
	台
	清洗、检修、调试

	9
	集烟管道
	
	133.4
	米
	清洗、检修

	2#食堂抽风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保内容

	1
	低噪音

柜式抽风机
	YFXL-25"
	5
	台
	检修、调试

	2
	电机
	11KW/380V
	5
	台
	检修、调试

	3
	低噪音

柜式抽风机
	YFXL-27"
	5
	台
	检修、调试

	4
	电机
	15KW/380V
	5
	台
	检修、调试

	5
	风柜变频保护器
	11KW/380V
	5
	个
	检修、调试

	6
	风柜变频保护器
	15KW/380V
	5
	个
	检修、调试

	7
	低空排放

油烟净化器
	处理风量：30000m3/h
	5
	台
	清洗、检修、调试

	8
	低空排放

油烟净化器
	处理风量：36000m3/h
	5
	台
	清洗、检修、调试

	9
	集烟管道
	
	28.8
	米
	清洗、检修

	3#食堂抽风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保内容

	1
	低噪音

柜式抽风机
	YFXL-25"
	4
	台
	检修、调试

	2
	电机
	11KW/380V
	4
	台
	检修、调试

	3
	低噪音

柜式抽风机
	YFXL-27"
	4
	台
	检修、调试

	4
	电机
	15KW/380V
	4
	台
	检修、调试

	5
	风柜变频保护器
	11KW/380V
	4
	个
	检修、调试

	6
	风柜变频保护器
	15KW/380V
	4
	个
	检修、调试

	7
	低空排放

油烟净化器
	处理风量：30000m3/h
	4
	台
	清洗、检修、调试

	8
	低空排放

油烟净化器
	处理风量：36000m3/h
	4
	台
	清洗、检修、调试

	9
	集烟管道
	
	18.6
	米
	清洗、检修

	4#食堂抽风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保内容

	1
	低噪音

柜式抽风机
	YFXL-25"
	5
	台
	检修、调试

	2
	电机
	11KW/380V
	5
	台
	检修、调试

	3
	低噪音

柜式抽风机
	YFXL-27"
	5
	台
	检修、调试

	4
	电机
	15KW/380V
	5
	台
	检修、调试

	5
	风柜变频保护器
	11KW/380V
	5
	个
	检修、调试

	6
	风柜变频保护器
	15KW/380V
	5
	个
	检修、调试

	7
	低空排放

油烟净化器
	处理风量：30000m3/h
	5
	台
	清洗、检修、调试

	8
	低空排放

油烟净化器
	处理风量：36000m3/h
	5
	台
	清洗、检修、调试

	9
	集烟管道
	
	19.1
	米
	清洗、检修

	5#食堂抽风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保内容

	1
	低噪音

柜式抽风机
	YFXL-25"
	4
	台
	检修、调试

	2
	电机
	11KW/380V
	4
	台
	检修、调试

	3
	低噪音

柜式抽风机
	YFXL-27"
	4
	台
	检修、调试

	4
	电机
	15KW/380V
	4
	台
	检修、调试

	5
	风柜变频保护器
	11KW/380V
	4
	个
	检修、调试

	6
	风柜变频保护器
	15KW/380V
	4
	个
	检修、调试

	7
	低空排放

油烟净化器
	处理风量：30000m3/h
	4
	台
	清洗、检修、调试

	8
	低空排放

油烟净化器
	处理风量：36000m3/h
	4
	台
	清洗、检修、调试

	9
	集烟管道
	
	11.5
	米
	清洗、检修

	6#食堂抽风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保内容

	1
	低噪音

柜式抽风机
	YFXL-25"
	4
	台
	检修、调试

	2
	电机
	11KW/380V
	4
	台
	检修、调试

	3
	低噪音

柜式抽风机
	YFXL-27"
	4
	台
	检修、调试

	4
	电机
	15KW/380V
	4
	台
	检修、调试

	5
	风柜变频保护器
	11KW/380V
	4
	个
	检修、调试

	6
	风柜变频保护器
	15KW/380V
	4
	个
	检修、调试

	7
	低空排放

油烟净化器
	处理风量：30000m3/h
	4
	台
	清洗、检修、调试

	8
	低空排放

油烟净化器
	处理风量：36000m3/h
	4
	台
	清洗、检修、调试

	9
	集烟管道
	
	102.1
	米
	清洗、检修


附表3：公寓楼厨房设备
	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保内容

	1
	平台雪柜
	1800*750*800
	1
	台
	检修、调试、维护

	2
	双门热风循环消毒柜
	mc-4
	1
	台
	检修、调试、维护

	3
	单灶炉
	
	1
	台
	检修、调试、维护

	4
	单通工作台
	1800*760*800
	1
	台
	检修、调试、维护

	5
	双门雪柜
	0.5立方
	1
	台
	检修、调试、维护


附表4：新洲小镇职工食堂抽风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保内容

	1
	排风柜
	
	1
	台
	清洗、检修

	2
	油烟净化器
	
	1
	台
	清洗、检修

	3
	排烟管道
	
	60
	米
	清洗、检修

	4
	集烟箱
	
	9
	米
	清洗、检修

	5
	油烟罩
	
	9
	米
	清洗、检修


附表5：新洲小镇机关食堂厨房设备

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保内容

	1
	电动液压饸烙机
	冠霆2500W
	1
	台
	检修、调试、维护

	2
	大号蒸车
	双亚36盘
	1
	台
	检修、调试、维护

	3
	和面机
	立丰HF50C
	1
	台
	检修、调试、维护

	4
	压面机
	三相电京牛380V
	1
	台
	检修、调试、维护

	5
	天然气热水器
	美的超一级能效
	1
	台
	检修、调试、维护

	6
	四门冷柜
	鑫奥1200*750*1950
	2
	台
	检修、调试、维护

	7
	电饼档
	北京东方新奥     （YCD-80-K）
	1
	台
	检修、调试、维护

	8
	木案单通工作台
	1800*800*800
	4
	台
	正常维保

	9
	热风循环双用双门消毒柜
	双门
	2
	台
	检修、调试、维护

	10
	水池柜
	1600*700*800
	1
	台
	检修、调试、维护

	11
	平冷柜
	YDXD-1.8-80
	7
	台
	检修、调试、维护

	12
	灶房单门发酵箱
	FX13
	1
	台
	检修、调试、维护

	13
	豆浆机
	河北铁狮           (525*345*760）
	1
	台
	检修、调试、维护

	14
	筷子消毒车
	700*450*800
	1
	台
	检修、调试、维护

	15
	刀具砧板消毒柜
	CN2018214877440
	1
	台
	检修、调试、维护

	16
	厨具展示台
	
	30
	个
	检修、调试、维护

	17
	防爆高压锅
	
	2
	个
	检修、调试、维护

	18
	消毒柜
	YTD-388A2
	4
	台
	检修、调试、维护

	19
	电磁炉
	
	2
	个
	检修、调试、维护

	20
	刀具消毒柜
	220V 18W
	1
	台
	检修、调试、维护

	21
	厨房电器封口机
	DZ-4002.220V.900W
	1
	台
	检修、调试、维护

	22
	厨房电器洗衣机
	MB55V30
	1
	台
	检修、调试、维护

	23
	全自动电热开水器
	DZK.200
	1
	台
	检修、调试、维护

	24
	电热蒸煮炉
	DZK.380V-3
	1
	台
	检修、调试、维护

	25
	台式煎饼机
	
	1
	台
	检修、调试、维护

	26
	高铁油烟净化器
	
	1
	套
	检修、调试、维护

	27
	高压喷水枪
	B-7107-01
	1
	个
	检修、调试、维护

	28
	一炒一温红外节能灶
	金联2000*1100*800  大锅80cm  小锅52cm
	3
	台
	检修、调试、维护

	29
	净水器
	
	2
	台
	检修、调试、维护

	30
	不锈钢油烟灶
	3300*1200
	
	平方米
	检修、调试、维护

	31
	1.8双温平冷柜
	SD-498.220W
	1
	台
	检修、调试、维护

	32
	1.2米一炒一煮电磁灶
	STI-5KSF301
	1
	台
	检修、调试、维护

	33
	烤箱
	FKB-2.380V 3N
	1
	台
	检修、调试、维护

	34
	天然气壁挂炉
	美的
	1
	台
	检修、调试、维护


附表6：包含的维修材料及配件

	名称
	型号规格
	单位
	备注

	炉灶类
	炒炉炉头4寸
	4寸
	套
	与主设备相匹配

	
	加厚俩坑生铁圈 
	14寸
	个
	

	
	整体炉膛连隧道砖
	
	套
	

	
	250摇摆龙头
	
	个
	

	
	温盆
	
	个
	

	
	550W鼓风机
	550W
	个
	

	
	风制 
	2寸
	个
	

	
	气阀4分
	4分
	个
	

	
	火种阀
	
	个
	

	
	点火器
	
	个
	

	
	4分接气软管
	4分
	根
	

	
	铜管
	φ6
	根
	

	
	气阀把手
	
	个
	

	
	鼓风机开关
	
	个
	

	
	点火棒
	
	个
	

	
	点火棒阀
	
	个
	

	
	点火棒软管
	
	米
	

	
	炒锅锅架
	
	个
	

	蒸柜
	门别把手
	
	个
	

	
	胶边
	
	米
	

	
	1.2寸球阀
	1.2寸
	个
	

	
	1寸天然气软管
	1寸
	根
	

	
	4分接气软管
	4分
	根
	

	
	下水阀
	1寸
	个
	

	
	电子打火
	
	个
	

	
	蒸柜门刀
	
	把
	

	
	蒸柜弹簧
	
	个
	

	
	水胆
	
	个
	

	
	火排
	
	个
	

	
	蒸柜门轴
	
	付
	

	单门电蒸饭柜
	上水浮球阀
	
	个
	

	
	加热管
	4KW/380V
	个
	

	
	不锈钢合页
	
	个
	

	
	铜球阀
	4分
	个
	

	双门蒸饭柜
	长把手
	
	个
	

	煲仔炉
	炉花板
	250*250
	个
	

	
	文华炉头
	6寸
	个
	

	
	铜管φ6
	φ6
	根
	

	
	弯式波制
	1/4"
	个
	

	
	喷嘴
	
	个
	

	低汤炉
	连体炉花板
	500*500
	块
	

	
	炉头4寸
	4寸
	套
	

	
	快开龙头
	
	个
	

	
	鼓风机
	550W
	台
	

	煮面炉
	尾撑（汤锅）蒸撑
	
	个
	

	
	强力炉头
	8寸
	个
	

	
	鸭嘴火种喷气头
	
	个
	

	
	单水龙头
	申士丹
	个
	

	电热煮面炉
	发热管
	6KW/380V
	个
	

	保温售饭台
	发热管
	3KW(220V)，1米
	个
	

	
	发热管
	3KW(220V)，1.4米
	个
	

	
	温控
	T125-111-20N
	个
	

	
	下水阀
	1寸
	个
	

	
	汤桶加热圈加热管
	φ220
	个
	

	
	全钢子弹脚
	38*38
	个
	

	
	荷台重力脚
	6寸
	个
	

	
	旋钮温控
	110°
	个
	

	
	交流接触器
	CJX2-3210(380V50HZ)
	个
	

	保温桶售饭台
	加热管 
	3KW ,600MM长
	个
	

	
	下水球阀
	6分
	个
	

	星盆
	双水龙头
	申士丹 A9913
	个
	

	
	上水软管
	
	个
	

	
	下水软管
	
	个
	

	
	全钢子弹脚
	38*38
	个
	

	
	单水龙头
	申士丹
	个
	

	
	脚踩龙头
	
	个
	

	
	不锈钢沥水器盖
	
	个
	

	
	不锈钢沥水器
	
	套
	

	腾飞热水器
	发热管
	9KW 
	个
	

	
	保温发热管
	2KW
	个
	

	
	开水龙头
	
	个
	

	
	电磁感应开关
	
	个
	

	
	浮球
	
	个
	

	
	交流接触器
	CJX21810(380V50HZ)
	个
	

	
	交流接触器
	CJX21210(380V50HZ)
	个
	

	
	发热管
	6KW
	个
	

	
	保温发热管
	2KW
	个
	

	
	水龙头上盖总成
	4分下压式
	个
	

	热水器（吉宝）
型号GB-80E
	加热管
	9KW
	个
	

	
	电磁阀
	
	个
	

	
	水龙头
	
	个
	

	
	上电极
	
	个
	

	
	下水位探针
	
	个
	

	
	温度传感器
	
	个
	

	
	电脑板
	
	个
	

	海尔热水器
	三通连体达
	
	个
	

	电饼铛 YXD-25B
	电路板开关
	
	个
	

	
	炉丝
	
	个
	

	
	旋转温控
	
	个
	

	电饼铛 YCD45A-K
	旋钮显示型温控
	9001X-3
	个
	

	
	电路板  电热丝
	
	个
	

	三层烤箱 恒联           型号GL-6A
	加热管
	
	个
	

	
	温控
	
	个
	

	
	照明灯
	
	个
	

	
	交流接触器
	CJX3-3200 380V
	个
	

	
	交流接触器
	CJX2-1210 380V
	个
	

	
	保险
	
	个
	

	
	复位开关
	
	个
	

	烤箱（新南方三层烤箱）
型号YXD-60C
	温控
	
	个
	

	
	照明灯
	
	个
	

	
	加热管
	
	个
	

	平台雪柜
	冷藏压缩机
	万宝60
	个
	

	
	温控显示器
	SF-800
	个
	

	
	冷凝器
	
	个
	

	
	过滤器
	
	个
	

	
	风扇
	TY03-80A
	个
	

	四门雪柜
	压缩机
	万宝72
	个
	

	
	温控显示器
	SF-800
	个
	

	
	冷凝器
	
	个
	

	
	过滤器
	
	个
	

	
	风扇
	TY03-80A
	个
	

	
	换铜管
	单温
	组
	

	
	换铜管
	双温
	组
	1台雪柜2组

	
	脚轮
	
	个
	

	
	冰柜门封条
	
	条
	

	
	冷冻室更换内置铜管
	
	项
	

	
	内漏盘管
	
	项
	

	美厨冰柜
	旋钮温控器
	
	个
	

	冷藏展示柜
	冷藏压缩机
	万宝60
	个
	

	
	温控显示器
	SF-800
	个
	

	
	冷凝器
	
	个
	

	
	过滤器
	
	个
	

	
	风扇
	TY03-80A
	个
	

	压面机
	压面机刀
	
	把
	

	
	上下辊
	
	个
	

	
	辊齿轮
	
	个
	

	
	刮刀
	
	个
	

	恒联搅拌机型号B30
	交流接触器
	1801型
	个
	

	
	点动开关
	
	个
	

	恒联搅拌机型号B20
	交流接触器
	1210型
	个
	

	佳斯特双缸炸炉                  型号JZH-TC2
	加热管
	12KW
	个
	

	
	旋钮开关
	
	个
	

	
	保险 
	
	个
	

	
	温控
	
	个
	

	
	交流接触器
	CJX2-2510  220V
	个
	

	
	超温保护器
	
	个
	

	鼎美消毒柜
	交流接触
	2510 220V/240V 60HZ
	个
	

	
	发热管
	
	个
	

	
	时间控制器
	
	个
	

	
	温度控制器
	
	个
	

	
	风扇
	
	个
	

	安洁热风消毒柜              型号  RTP-2000A
	热风机
	
	个
	

	
	交流接触器
	 D1810
	个
	

	
	U型干烧加热管
	1.5KW 
	个
	

	
	定时器开关
	
	个
	

	
	玻璃加热条管
	
	支
	

	
	灯管
	
	个
	

	
	温控开关
	
	个
	

	康宝消毒柜
	紫外线加热管
	
	个
	

	
	温控
	
	个
	

	
	锡焊电脑板
	
	项
	

	
	石英加热管
	300W
	个
	

	康柜消毒柜
	电脑板
	
	个
	

	美厨热风消毒柜  MC-4
	定时开关
	
	个
	

	
	旋转温控
	
	个
	

	
	门胶边
	一个柜门一根
	根
	

	恒联发酵箱
	加热管
	500W
	个
	

	
	加热管
	220V2.3KW
	根
	

	
	干加热管
	
	个
	

	
	温控
	
	个
	

	绞肉机（西玛TC22）
	绞肉机开关
	
	个
	

	
	十字刀头
	
	个
	

	冷库
	压缩机
	3HP
	台
	

	
	压缩机
	4HP
	
	

	
	压缩机
	5HP
	
	

	
	压缩机
	6HP
	台
	

	
	膨胀阀
	
	个
	

	
	冷凝器化霜加热器
	
	套
	

	
	制冷节流器
	
	套
	

	
	冷媒疏导三角铜阀
	
	个
	

	
	氮气（冲洗管路用）
	
	罐
	

	
	制冷剂  
	404
	瓶
	大罐

	
	更换冷库整套外机
	
	套
	

	
	更换内机膨胀阀系统
	
	套
	

	
	冷冻库加冷媒带换温感头
	
	套
	

	
	冷冻库除霜温控感应装制
	
	套
	

	
	杂质过滤器
	
	个
	

	
	控制箱显示面板
	
	个
	

	
	化霜加热感应器
	
	套
	

	
	保鲜库冷风扩散器
	
	套
	

	
	保鲜库冷凝器化霜加热器
	
	套
	

	HOBART洗碗机             C44BP
	交流接触 
	901
	个
	

	
	交流接触 
	3201
	个
	

	
	三相空开
	60A
	个
	

	
	继热保护器
	
	个
	

	
	传动总成
	乳白色
	个
	

	
	滑块组件
	米白色
	个
	

	
	洗碗机主板
	
	个
	

	HOBART洗碗机             AM900
	洗碗机主板
	
	个
	

	
	喷淋泵
	
	个
	

	
	电磁阀
	
	个
	

	
	压力发生器（变送器）
	
	个
	

	
	锅炉加热管
	9KW
	个
	

	
	主洗加热管
	
	个
	

	
	漂洗加热管
	6.3KW
	个
	

	
	主洗加热管
	3KW/220V
	个
	

	
	升温箱感应探头
	
	个
	

	制冰机  WELB1LT       型号：ES.90AC
	制冷剂 
	R-134A
	瓶
	

	
	压缩机
	
	台
	

	
	水位探头
	
	个
	

	变频控制器
	15KW
	
	台
	

	变频控制器
	11KW
	
	台
	

	变频控制器
	7.5KW
	
	台
	

	变频控制器
	5.5KW
	
	台
	

	九阳商用豆浆机   DSA250-01
	煮浆桶上盖
	
	个
	

	
	煮浆桶下盖
	
	个
	

	
	料斗上盖
	
	个
	

	
	料斗下盖
	
	个
	

	
	排水口
	
	个
	

	
	抽浆水泵
	
	个
	

	
	单相电机
	
	个
	

	
	交流接触器
	
	个
	

	
	主控板
	
	个
	

	
	电脑板
	
	个
	

	九阳商用豆浆机        DCS-150S02
	煮浆桶上盖
	
	个
	

	
	煮浆桶下盖
	
	个
	

	
	料斗上盖
	
	个
	

	
	料斗下盖
	
	个
	

	
	排水口
	
	个
	

	
	浆桶按钮调节块（小）
	
	个
	

	
	浆桶按钮调节块（大）
	
	个
	

	
	抽浆水泵
	
	个
	

	
	主控板
	
	个
	

	
	电脑板
	
	个
	

	暖碟车                      型号DR-1
	温控开关
	
	个
	

	
	加热管
	
	个
	

	自动揉面机（任县华科兴机械厂）型号 YP-350
	轧锟
	
	个
	

	
	復带
	
	套
	

	
	档位开关（旋钮型）
	
	个
	

	和面机
	倒顺开关
	16A 220V
	个
	

	
	倒顺开关
	30A 380V  HY23-132
	个
	

	
	倒顺开关
	HY2-15A
	个
	

	
	齿轮
	
	个
	

	
	电机
	
	个
	

	
	3KW电机换轴承
	
	个
	

	银鹰HWJ50和面机
	电器盒带开关
	
	套
	

	电扒炉（广州粤宝）
	温控旋钮开关
	
	个
	

	豆浆机（恒联）
型号：DJ70A
	磨豆盘水龙头
	
	个
	

	
	加热温控
	
	个
	

	
	电加热管
	
	个
	

	
	交流接触器
	1801型
	个
	

	灭火系统
	食用油专用灭火药剂
	液体
	桶
	

	
	启动装置
	钼钢
	个
	

	
	厨房灭火雾化喷嘴
	H59铜
	个
	

	
	雾化喷嘴保护橡胶帽
	硅阻燃耐火胶
	个
	

	
	感温探测装置
	H62铜
	个
	

	
	感温探测装置挂钩
	304不锈钢
	个
	

	烟罩
	烟罩灯
	LED
	个
	

	
	烟罩灯罩
	
	个
	

	
	烟罩灯口
	
	个
	

	空调
	美的1.5P
	电路板
	块
	

	
	
	外机叶轮
	个
	

	
	
	加氟
	次
	

	
	
	摇控
	个
	

	洗地龙头
	
	5HR-232-01
	个
	

	洗地龙头
	喷头
	5HR-HDL
	个
	

	高压花洒
	
	5PR
	个
	

	洗地龙头
	三角阀门
	
	个
	

	布菲炉
	温控式电路板
	
	个
	

	净化器
	高压包
	
	个
	

	低空排放油烟净化器
	高压包
	高压电源
	个
	

	国产过滤器
	滤芯
	
	个
	

	过滤器
	国产
	制冰机用
	套
	

	过滤器
	爱惠浦
	制冰机用
	套
	

	过滤器
	爱惠浦原装滤芯
	制冰机用
	个
	

	饸饹机
	三角带
	A2000li2030L
	条
	

	
	电机电容及防水护板
	
	套
	

	
	电机绕线圈
	
	套
	

	
	更换液压油
	
	箱
	

	铁狮豆浆机
	纱网（过滤网）
	
	个
	

	
	电机线圈
	
	台
	

	
	上磨盘
	
	片
	

	
	下磨盘
	
	片
	

	土豆去皮机
	三角皮带
	A1280
	条
	

	
	压力轴承
	
	套
	

	
	LM轴承
	
	套
	

	切菜机（天烨机械）             型号 TW801A
	丁刀组直刀片
	
	个
	

	
	斩刀片
	
	个
	

	
	小丝刀
	
	个
	

	
	月牙刀
	
	个
	

	
	刀盘
	
	个
	

	
	前端滚轴
	
	个
	

	
	叶菜安全开关
	CZ-7310
	个
	

	
	微动开关
	CZ-7100
	个
	

	
	急停开关
	
	个
	

	
	停止开关
	
	个
	

	
	启动开关
	
	个
	

	
	中间继电器
	14脚MY4N-J24VDC
	个
	

	
	下输送链条
	
	个
	

	
	上输送链条
	
	个
	

	
	上输送带
	120*630MM
	个
	

	
	下输送带
	120*1190MM
	个
	

	绞肉机（天烨机械）             型号 TW-205B
	圆刀片
	105MM
	个
	

	
	刀组
	2.5-30MM
	个
	

	
	磁动开关
	
	个
	

	
	急停开关
	大红
	个
	

	
	启动开关
	绿
	个
	

	
	停止开关
	新款
	个
	

	
	选择开关
	
	个
	

	
	交流接触器
	CDC10-10A 36V
	个
	

	
	变压器
	380V转36V EZ-57
	个
	

	
	皮带
	A1050
	个
	

	
	传动链齿
	
	个
	

	
	涡轮
	
	个
	

	
	主轴轴承
	
	个
	

	
	减速轴承
	
	个
	

	餐车
	万向轮
	2寸
	个
	

	
	万向轮带刹车
	2寸
	个
	

	
	万向轮
	3寸
	个
	

	
	万向轮带刹车
	3寸
	个
	

	
	万向轮
	4寸
	个
	

	
	定向轮
	4寸
	个
	

	
	万向轮带刹车
	4寸
	个
	

	空开
	1P空开
	1P 16A
	个
	

	
	1P空开带漏电保护
	1P 16A
	个
	

	
	1P空开
	 1P 20A
	个
	

	
	1P空开带漏电保护
	1P 20A
	个
	

	
	1P空开
	 1P 32A
	个
	

	
	1P空开带漏电保护
	1P 32A
	个
	

	
	2P空开
	 2P 20A
	个
	

	
	2P空开带漏电保护
	 2P 20A
	个
	

	
	2P空开
	 2P 32A
	个
	

	
	2P空开带漏电保护
	 2P 32A
	个
	

	
	2P空开
	 2P 40A
	个
	

	
	2P空开带漏电保护
	 2P 40A
	个
	

	
	2P空开
	 2P 63A
	个
	

	
	2P空开带漏电保护
	 2P 63A
	个
	

	
	2P空开
	 2P 125A
	个
	

	
	2P空开带漏电保护
	 2P 125A
	个
	

	
	3P空开
	 3P 32A
	个
	

	
	3P空开带漏电保护
	 3P 32A
	个
	

	
	3P空开
	 3P 63A
	个
	

	
	3P空开带漏电保护
	 3P 63A
	个
	

	
	4P空开
	 4P 32A
	个
	

	
	4P空开带漏电保护
	 4P 32A
	个
	

	
	4P空开
	 4P 63A
	个
	

	电线
	电源线
	4平方
	米
	

	电缆线
	
	4芯4平方（3*4㎡+1*2.5㎡）
	米
	

	空开盒子
	
	4回路
	个
	

	
	
	5回路
	个
	

	
	
	6回路
	个
	

	
	
	8回路
	个
	

	
	
	10回路
	个
	

	
	
	12回路
	个
	

	
	
	15回路
	个
	

	
	
	18回路
	个
	

	
	
	20回路
	个
	

	
	
	24回路
	个
	

	蒸汽发生器
	蒸汽发生器
	30火排
	台
	

	
	燃气电磁阀（新款）
	精鼎电磁阀
	套
	

	
	
	线圈
	个
	

	
	风压开关
	
	个
	

	
	点火针
	新款五联
	套
	

	
	耐高温浮球阀
	4分
	套
	

	
	火排
	30排
	套
	

	
	H型火排支架
	30排
	套
	

	
	水位电极
	
	个
	

	
	蒸汽机进水铜管
	
	套
	

	
	进气铜管
	80
	套
	

	
	旋钮
	
	个
	

	
	专用1寸铜球阀
	
	个
	

	
	4分止回阀
	
	个
	

	
	蒸汽机水胆304
	ZQ80水胆
	套
	

	
	副水箱
	含浮球阀、水位电极
	套
	

	
	点火开关
	摇臂开关
	个
	

	
	顶部电机
	
	台
	

	
	电容
	
	个
	

	22寸11KW风柜
	风轮
	双边风轮22"∮38.1
	个
	

	
	轴
	SX外置转轴22"-1103mm
	个
	

	
	轴承
	UKP209、HE2309
	个
	

	
	皮带
	B-2300
	条
	

	
	11KW电机修轴、轴承、绕线
	
	项
	

	18寸4KW风柜
	风轮
	双边风轮18"∮30.16
	个
	

	
	轴
	SX外置转轴18"-935mm
	个
	

	
	轴承
	UKP207、HE2307
	个
	

	
	皮带
	B-2000
	条
	

	20寸7.5KW风柜
	风轮
	双边风轮20"∮38.1
	个
	

	
	轴
	SX外置转轴20"-1015mm
	个
	

	
	轴承
	UKP209、HE2309
	个
	

	
	皮带
	B-2150
	条
	

	
	电机绕线圏
	
	项
	

	27寸15KW风柜
	风轮
	双边风轮27"∮50.8
	个
	

	
	轴
	SX外置转轴27"-1365mm
	个
	

	
	轴承
	UKP211、HE2311
	个
	

	
	皮带
	B-2350
	条
	

	
	皮带
	B-2800
	条
	

	18寸5.5KW风柜
	风轮
	双边风轮18"∮30.16
	个
	

	
	轴
	SX外置转轴18"-935mm
	个
	

	
	轴承
	UKP207、HA2307
	个
	

	
	皮带
	B-2100
	条
	

	灭蝇灯
	灯管
	
	个
	

	
	灭蝇纸
	
	包
	

	
	镀锌弯头
	4分
	个
	

	
	镀锌对丝
	4分
	个
	

	
	镀锌弯头
	1寸
	个
	

	
	镀锌直通
	1寸
	个
	

	
	镀锌补芯
	1寸变4分
	个
	

	
	镀锌三通
	1寸
	个
	

	
	镀锌对丝
	1寸
	个
	

	
	镀锌弯头
	1.5寸变1寸
	个
	

	
	镀锌直通
	1.5寸
	个
	

	
	三角阀
	4分
	个
	

	
	铜球阀
	4分
	个
	

	
	铜球阀
	6分
	个
	

	
	铜球阀
	1寸
	个
	

	
	铜球阀
	1寸2分
	个
	

	
	电缆线
	3*4㎡
	卷
	

	
	空开带漏电保护
	 2P 20A
	个
	

	
	线槽
	40*25
	根
	

	
	暗装插座
	5孔
	个
	


第四章 合同格式及合同条款

延安市机关事务服务中心为民服务中心、新洲小镇、公寓楼机关食堂厨房设备维保和油烟管道清洗项目合同
采购人：延安市机关事务服务中心                          

供应商：                

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，采购人通过竞争性磋商，选定供应商为成交单位。采购人、供应商双方在平等基础上协商一致，达成如下合同条款：

第一条 服务时限
本合同有效期 1 年，从    年   月  日至     年   月   日止。

第二条 维保内容
供应商负责对采购人位于枣园路新洲小镇市政服综合办公楼、新区为民服务中心（包括公寓楼）机关食堂厨房设备和油烟管道进行清洗、维修、保养、更换配件（包括核心部件，如控制主板、电机、变频器、机械轴承、蒸车发生器等运动配件）等，具体内容有：

1.负责采购人现有所有厨房设备（详见附表1至附表5）和将来新增设备的调试、培训、检修、维护、保养、清洁、润滑、突发故障抢修等。

2.承担采购人所有厨房设备维修配件费用，包括但不限于（详见附表6）。
3.厨房设备每月上门巡检、维护保养；排烟（排烟设备清单）系统每季度上门巡检、维护保养。

4.除垢：根据现场设备使用情况或每3个月对蒸箱、开水器、热水器去除水垢，延长设备使用寿命。

5.燃气：厨房燃气设备的管道及灶具设备气密性检查及日常维护每月一次。

6.设备使用培训：为了使操作人员掌握一定的保养知识及简易故障处理技能，减少设备磨损、最大限度延长设备寿命，提高使用率，确保操作者人身安全，供应商每年开展2次厨房设备使用培训服务。

7.如遇专项检查可按照采购人要求增加巡检及维护频率，增加量每年最多不超过正常巡检的3次。

8.每年对所有机关餐厅进行一次油烟管道油污清洗。清洗后达到无油渍、无尘土、无其他污染物等，不得出现管道堵塞、着火等安全事故；清洗完成后出具相应的施工验收报告一式两份，由采购人、供应商双方各留存一份。

9.远程服务：合同期内，免费提供采购人厨房设备的远程技术指导服务。

第三条 双方义务

1.供应商根据采购人的报修通知立即响应（7*24h 不间断服务），优先安排人员上门维修。接到通知后，2小时内派专业人员到达现场组织维修。一般故障经检查确认故障后8小时内排除，复杂故障（指需要更换配件）维修时间原则上不超过48小时，因当地没有相关配件确需从外地采购的应与采购人协商解决，最大限度减少因故障导致设备无法使用的时间。

2.供应商指派有专业人员对厨房设备进行管理、维修、保养，并建立档案管理，售后服务电话：xxx。供应商上门维修应服从采购人管理，维修内容双方签字确认。供应商对采购人服务人员不少于2人，其中1人为固定维修维护人员，从事相关业务的工作年限不低于5年。供应商服务人员在服务过程中造成的人身伤害等由供应商自行负责，采购人不承担责任。

3.供应商根据采购人设备情况制定维护计划，并告知采购人，采购人有权在双方同意情况下根据需求更改维修巡检日期。在没有采购人特殊通知的情况下，供应商按维修计划对采购人设备进行上门维护。按合同范围，厨房设备每月维护、巡检1次，冷库和排烟系统每季度维护保养1次，每次维护前通知采购人，双方签巡检记录单并报采购人存档。供应商对维保质量负责且符合国家有关要求。

4.供应商在维保过程中需要更换的零配件必须与设备匹配，且符合国家规定标准的全新件。

5.采购人安排固定人员对接维修手续（姓名：XXX）、按合同约定付款、续签合同等。

第四条 维保费用

本项目维保年费总价￥        （含税）（大写 ：       元整 ），费用包括供应商完成此服务项目所涉及到的配件费（包括但不限于为民服务中心机关餐厅厨房设备维修配件清单中所列配件）、维保耗材费、检测费、技术费、劳务费、管理费、工具费、税费、保险、安全费用、加班费、运输费及合同涉及到的所有风险、责任、义务等费用。合同价一次包死，在合同期内，不因市场价格正常波动等因素进行变更。但若发生合同订立时无法预见的、非因任何一方原因的重大政策调整或法律法规变化，导致主要维修配件市场价格波动超过±〔建议比例，如15％〕的，双方可参照市场公允许价格协商调整相关费用；协商不成的，可按合同争议解决条款处理。
其他因素进行变更，也不受市场价格变化的影响。

第五条 费用支付方式

1.双方签订合同生效后，原则上供应商每季度根据采购人考核结果，7个工作日内向采购人提供月应结算金额正式发票，采购人收到发票后15个工作日内向供应商支付上月维保费。（月应结算金额=维保合同总价÷12）

2.本合同执行中供应商若发生一般及以上责任事故，采购人有权提前终止合同，剩余维保费用不再支付且对供应商给采购人造成的损失进行追偿。

第六条 供应商人员进入采购人现场应遵守以下规定

1.供应商要有健全的管理制度、监督制度，完善的服务方案，规范的操作规程。服务质量必须达到招标要求，且符合国家有关技术和服务规范。

2.供应商进入现场的作业人员，必须佩带采购人核准的出入证件，无条件接受安全验证，无证者禁止入内。

3.供应商应明确作业现场安全负责人，确保作业现场的安全，配合采购人做好文明施工、消防、治安管理的监督检查和协调工作。

4.供应商在作业中杜绝赤膊光脚等不安全和不文明现象。

5.供应商在作业现场严禁吸烟，一经发现，采购人有权对施工人员及施工负责人各罚款500元。

6.如确需动用明火作业（如电焊、切割、氧焊等）需到指定区域进行作业，如确需在后厨动用明火作业，供应商应当先征得采购人同意，并向采购人提交申请报告及操作人特殊证件，经采购人批准后，由采购人消防主管部门现场确认符合动火要求，开具动火证方可作业。

7.供应商在作业中，不得随意扩大占地面积，严禁堵塞交通。各种材料，设备不得乱堆乱放。对作业中遗留的各种废料及物品，及时清理、清运，保证现场内的清洁卫生。

8.供应商必须严格遵守国家新消防法及有关防火条例，作业现场必须按平米自备足够的灭火器材。

9.供应商在作业时应尽量保持安静，严禁大声喧哗。

10.供应商工作人员严禁在工作区域拍照、录像。                         

11.供应商严禁使用采购人名义对外宣传。

12.供应商未经采购人书面同意不得向第三方扩散、披露、宣传与采购人有关的任何信息，包括但不限于采购人房屋情况、设计结构、内部布局、设备设施情况、人员情况、技术图纸等相关的信息。

第七条 考核

采购人通过供应商日常设备维保和报修处理情况，对供应商履行本合同进行综合考核，综合考核等次为合格（76-89分）及以上，采购人应按月足额向供应商支付维保费；综合考核等次为不合格（75分及以下），采购人根据实际情况扣除月应结算金额10％-20％的维保费。（附表7：维保确认及考核表）

若供应商在一个合同期内有3次及以上综合考核等次为不合格的，出现上述情形时，采购人应以书面形式通知供应商合同终止，合同自通知送达之日终止。采购人不再向供应商支付任何费用，同时对供应商给采购人造成的损失进行追偿。

第八条 违约责任和争议解决

1.采购人和供应商双方必须认真履行本合同下的权利和义务，否则，构成违约，由违约方承担违约责任，即向对方赔偿因违约行为所造成的一切直接的、间接的及不可预见的损失。如双方均有过失，将按过失程度分别承担责任。

2.如采购人支付不及时，从逾期之日起，按欠付金额的万分之一向供应商支付延期付款利息。如供应商不能及时进行设备检查和维修保养，采购人有权自行或委托第三方进行紧急维修，产生的费用（须提供相关凭证）由供应商承担，采购人有权直接从未支付的维保费用中抵扣，不足部分有权向供应商追偿。

3.本协议设备的维修、维护，由供应商的原因造成设备不能正常运行或未按时效要求进行维修的，采购人有权聘请第三方进行维修，所产生的费用由供应商承担或从合同中剩余维保费用中扣除。因供应商未按时效及其他要求履行维保、维修事项的情形发生3次（含）以上的，采购人有权按照合同金额的10%扣除违约金，导致单个餐厅无法正常供餐超过一次的，采购人可直接解除合同，并委托第三方机构实施维修，按实际产生维修费用的三倍予以处罚；造成安全事故的，追究其法律责任。

4.由于供应商原因给采购人造成损失的，供应商还应承担因此造成全部的损失的赔偿责任。

5.合同履行过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成，向采购人住所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

6.供应商违反本合同第六条第〔10〕〔11〕〔12〕款规定的，发现一次，从合同价款中扣除人民币1000元；造成采购人名誉或实际损失的，供应商依法追究相应责任，并直接解除合同。

7.履约保证金：乙方可自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交履约保证金。本项目履约保证金为合同金额 5 %，项目验收合格后甲方及时退还。如乙方不按要求履约或中途退出项目的，履约保证金不予退还。

第九条 本合同一式四份，采购人、供应商双方，采购代理机构、延安市财政局政府采购管理科各一份。自合同双方签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，合同规定的全部事宜，在合同到期后自动终止。

第十条 本合同招投标文件以及附件是合同的重要组成部分。

附件：1.维保内容与标准（附表1-附表5）

2.厨房设备维修配件清单（附表6）

3.维保确认及考核表（附表7）
附表1：维保内容及标准

	A 1#食堂快餐档

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	平台雪柜
	1800*750*800
	3
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	电热蒸碗保温柜
	1200*800*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	冷菜展示柜
	L=1800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	保温售饭车
	650*650*800
	4
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A05
	炉具柜
	1450*800*600
	1
	台
	每3个月
	检修、维护

	A06
	双头煮面炉
	1500*800*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A07
	四头煲仔炉
	650*800*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A08
	六头冒菜炉
	900*800*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A09
	八头煲仔炉
	1250*800*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A10
	电饼铛
	5KW
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A11
	双星盆台
	1200*760*800
	2
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A12
	盆台龙头
	2301-238
	4
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A13
	洗地龙头
	B-0118C
	1
	台
	每3个月
	检修、更换安装

	A14
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	3
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 1#食堂洗碗间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	通道式洗碗碟机
	CSBH200D
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	烘干系统
	配套
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	双门热风

循环消毒柜
	MC-4
	3
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	软水机
	HS-ML
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A05
	单大星收糠台
	1700*760*860
	1
	台
	每3个月
	检修、维护

	A06
	L型洗碗碟机

双星盆台
	（2000+1500）*760*860
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A07
	高压花洒龙头
	B-0128
	4
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A08
	星盆龙头
	2301-238
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A09
	洗地龙头
	B-0118C
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A10
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	6
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 1#食堂小食加工间

	A01
	高身双门

玻璃展示柜
	1200*705*1910
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	高身双门雪柜
	0.5m³
	4
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	高身四门雪柜
	1m³
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	平台雪柜
	1800*750*800
	3
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A05
	双门蒸饭柜
	1100*900*1800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A06
	活动饼架车
	480*650*1600
	1
	台
	每3个月
	检修、焊接

	A07
	活动面粉车
	400*600*600
	8
	台
	每3个月
	检修、焊接

	A08
	压面机
	MT75
	3
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A09
	和面机
	HWT-50
	3
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A10
	搅拌机
	B30
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A11
	饺子机
	JGL120
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A12
	三层烘饼炉
	YXD-60C
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A13
	落地式双杠

电炸炉
	JZH-TCX2
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A14
	双头低汤炉
	1300*750*550
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A15
	双头煮面炉
	1800*1200*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A16
	四头煲仔炉
	1200*650*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A17
	发酵箱
	XF-12
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A18
	电饼铛
	5KW
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A19
	蒸汽发生器
	DN-ZQJ08T
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A20
	可倾式汤锅
	300L
	1
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A21
	单炒单大锅灶
	2200*1200*800
	1
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A22
	双星盆台
	1200*760*800
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A23
	星盆龙头
	2301-238
	4
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A24
	洗地龙头
	B-0118C
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A25
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	2
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 1#食堂热菜加工间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	高身双门

玻璃展示柜
	1200*705*1910
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	高身四门雪柜
	1m³
	6
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	平台雪柜
	1800*750*800
	5
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	双头低汤炉
	1300*750*550
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A05
	双头炒炉
	2200*1200*800
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A06
	双头大锅灶
	2200*1200*800
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A07
	双星盆台
	1560*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A08
	星盆龙头
	2301-238
	4
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A09
	洗地龙头
	B-0118C
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A10
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	2
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 1#食堂主食间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	高身四门雪柜
	1.0立方
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	平台雪柜
	1800*750*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	双门蒸饭柜
	1100*900*1800
	3
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	和面机
	HWT-50
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A05
	馒头机
	MG70
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A06
	蒸汽发生器
	DN-ZQJ08T
	3
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A07
	可倾式汤锅
	300L
	2
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A08
	双大星盆台
	1800*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A09
	单大星盆台
	1000*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A10
	星盆龙头
	2301-238
	3
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A11
	洗地龙头
	B-0118C
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A12
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 1#食堂凉菜间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	高身双门

玻璃展柜
	1200*705*1910
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	高身四门雪柜
	1m³
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	平台雪柜
	1800*750*800
	3
	台
	每月
	检修、维护

	A04
	烘手器
	
	1
	台
	每3个月
	检修、调试、更换安装

	A05
	双星盆台
	1800*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A06
	星盆龙头
	2301-238
	2
	台
	每3个月
	检修、更换安装

	A07
	单洗手脚踏龙头
	800*500*800
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A08
	洗地龙头
	B-0118C
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A09
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 1#食堂肉类/菜类加工间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	绞肉机
	TJ22
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	全自动切片机
	HBS-300
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	切菜机
	YQC660
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	薯仔脱皮机
	TP350
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A05
	双大星盆台
	1800*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A06
	单大星盆台
	1000*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A07
	单大星砧板台
	1600*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A08
	星盆龙头
	2301-238
	14
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A09
	洗地龙头
	B-0118C
	3
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A10
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	3
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 1#食堂冷库

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	高温冷库
	4850*2900*

2200
	1
	间
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	低温冷库
	4850*3700*

2200
	1
	间
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A1#食堂化验室

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	高身四门雪柜
	1.0m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	高身双门

玻璃展示柜
	1200*705*1910
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	双星盆台
	1200*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A04
	星盆龙头
	2301-238
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A 1#食堂收餐区

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	收碗车
	500*900*800
	12
	台
	每3个月
	检修、维护

	A02
	收糠柜
	1500*800*800
	6
	台
	每3个月
	检修、维护

	B 1#食堂售饭明档

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	B01
	冷菜展示柜
	L＝1800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B02
	平台雪柜
	1800*750*800
	7
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B03
	电热蒸碗保温柜
	1200*800*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B04
	炉具柜
	1450*800*600
	1
	台
	每3个月
	检修、维护

	B05
	保温售饭车
	650*650*800
	4
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B06
	四格保温售饭台
	1500*760*800
	7
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B07
	双头煮面炉
	1500*800*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B08
	四头煲仔炉
	650*800*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B09
	六头冒菜炉
	900*800*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B10
	八头煲仔炉
	1250*800*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B11
	电饼铛
	5KW
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B12
	双星盆台
	1200*760*800
	2
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	B13
	星盆龙头
	2301-238
	4
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B14
	洗地龙头
	B-0118C
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B15
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	5
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	B 1#食堂洗碗间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	B01
	双门热风

循环消毒柜
	MC-4
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B02
	烘干系统
	配套
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B03
	通道式洗碗碟机
	CSBH200D
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B04
	软水机
	HS-ML
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B05
	L型洗碗碟机

双星盆台
	(2000+1500)*760*860
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B06
	单大星收糠台
	1700*760*860
	1
	台
	每3个月
	检修、维护

	B07
	星盆龙头
	A9913
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B08
	高压花洒龙头
	B-0128
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B09
	洗地龙头
	B-0118C
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B10
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	5
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	B 1#食堂小食加工间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	B01
	高身双门

玻璃展示柜
	1200*705*1910
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B02
	高身四门雪柜
	1.0m³
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B03
	平台雪柜
	1800*750*800
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B04
	双门蒸饭柜
	1100*900*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B05
	活动饼架车
	480*650*1600
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B06
	压面机
	MT75
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B07
	和面机
	HWT-50
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B08
	搅拌机
	B30
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B09
	三层烘饼炉
	YXD-60C
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B10
	落地式双缸

电炸炉
	JZH-TCX2
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B11
	双头低汤炉
	1300*750*550
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B12
	四头煲仔炉
	650*1200*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B13
	双头煮面炉
	1800*1200*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B14
	发酵箱
	XF-12
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B15
	电饼铛
	5KW
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B16
	蒸汽发生器
	DN-ZQJ08T
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B17
	可倾式汤锅
	300L
	1
	个
	每月
	检修、调试、维护

	B18
	单炒大锅灶
	2200*1200*800
	1
	个
	每月
	检修、调试、维护

	B19
	双星盆台
	1200*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	B20
	调料拼台
	450*750*550
	1
	台
	每3个月
	检修、更换安装

	B21
	星盆龙头
	2301-238
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B22
	洗地龙头
	B-0118C
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B23
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	5
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	B 1#食堂热菜加工间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	B01
	高身双门

玻璃展示柜
	1200*705*1910
	3
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B02
	高身四门雪柜
	1.0立方
	4
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B03
	平台雪柜
	1800*750*800
	4
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B04
	双头低汤炉
	1300*750*550
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B05
	双头炒炉
	2200*1200*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B06
	双头大锅灶
	2200*1200*800
	6
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B07
	双星盆台
	760*1560*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	B08
	星盆龙头
	2301-238
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B09
	洗地龙头
	B-0118C
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B10
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	B 1#食堂主食间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	B01
	高身四门雪柜
	1.0m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B02
	平台雪柜
	1800*750*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B03
	双门蒸饭柜
	1100*900*1800
	3
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B04
	和面机
	HWT-50
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B05
	馒头机
	MG70
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B06
	蒸汽发生器
	DN-ZQJ08T
	3
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B07
	可倾式汤锅
	300L
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B08
	双大星盆台
	1800*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	B09
	单大星盆台
	1000*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	B10
	星盆龙头
	2301-238
	3
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B11
	洗地龙头
	B-0118C
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B12
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	B 1#食堂冷菜间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	B01
	高身双门

玻璃展示柜
	1200*705*1910
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B02
	高身四门雪柜
	1.0m³
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B03
	平台雪柜
	1800*750*800
	3
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B04
	烘手器
	　
	1
	台
	每3个月
	检修、调试、更换安装

	B05
	双大星盆台
	1800*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	B06
	单洗手脚踏龙头
	800*500*800
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B07
	星盆龙头
	2301-238
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B08
	洗地龙头
	B-0118C
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B09
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	B 1#食堂肉类/菜类加工间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	B01
	绞肉机
	TJ22
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B02
	全自动切片机
	HBS-300
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B03
	切菜机
	YQC660
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B04
	薯仔脱皮机
	TP350
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B05
	单大星台盆
	1000*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	B06
	双大星盆台
	1800*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	B07
	单大星砧板台
	1600*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	B08
	宰杀台
	1800*760*800
	2
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	B09
	星盆龙头
	2301-238
	8
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B10
	洗地龙头
	B-0118C
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B11
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	B 1#食堂冷库

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	B01
	高温冷库
	4850*2900*

2200
	1
	间
	每月
	检修、调试、维护

	B02
	低温冷库
	4850*3700*

2200
	1
	间
	每月
	检修、调试、维护

	B03
	高温冷库
	3000*2700*

2200
	1
	间
	每月
	检修、调试、维护

	B04
	低温冷库
	3000*3600*

2200
	1
	间
	每月
	检修、调试、维护

	B 1#食堂化验室

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	B01
	高身四门雪柜
	1.0m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B02
	高身双门

玻璃展示柜
	1200*705*1910
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B03
	双星盆台
	1200*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	B04
	星盆龙头
	2301-238
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	B 1#食堂收餐区

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	B01
	收碗车
	500*900*800
	4
	台
	每3个月
	检修、维护

	B02
	收糠柜
	1500*800*800
	2
	台
	每3个月
	检修、维护

	C 1#食堂送风系统

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	C01
	低噪音

柜式送风机
	YFXL-27"
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	C02
	电机
	15KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	C03
	风柜变频保护器
	15KW/380V
	2
	个
	每月
	检修、调试、维护

	C04
	锌板送风管
	　
	1
	套
	每3个月
	检修、维护

	D 1#食堂排风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	D01
	低噪音

柜式抽风机
	YFXL-22"
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	D02
	电机
	7.5KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	D03
	风柜变频保护器
	7.5KW/380V
	4
	个
	每月
	检修、调试、维护

	D04
	锌板排风管
	　
	1
	套
	每3个月
	检修、维护

	E 1#食堂送风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	E01
	低噪音

柜式送风机
	YFXL-20"
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	E02
	电机
	5.5KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	E03
	风柜变频保护器
	5.5KW/380V
	2
	个
	每月
	检修、调试、维护

	E04
	锌板送风管
	　
	1
	套
	每3个月
	检修、维护

	F1#食堂排风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	F01
	低噪音

柜式送风机
	YFXL-20"
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	F02
	电机
	5.5KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	F03
	风柜变频保护器
	5.5KW/380V
	2
	个
	每月
	检修、调试、维护

	F04
	锌板送风管
	　
	1
	套
	每3个月
	检修、维护

	 A 2#食堂备餐间

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	制冰机+过滤器
	　
	1
	套
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	电热开水器+底座
	
	1
	套
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 2#食堂冷菜间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	高身单门

玻璃展示柜
	0.36m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	平台雪柜
	1800*760*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	高身四门雪柜
	1.0m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	烘手器
	
	1
	台
	每3个月
	检修、调试、更换安装

	A05
	单星水池

（配脚踏龙头）
	500*500*800
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A06
	双星台盆
	1200*760*800
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A07
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 2#食堂洗碗间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	揭盖式洗碗碟机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	双门热风循环

消毒柜
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	洗碗碟机

双星盆台
	1500*760*860
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A04
	收康台
	1000*760*860
	1
	个
	每3个月
	检修、维护

	A05
	高压花洒龙头
	　
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A 2#食堂粗加工间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	全自动切片机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	绞肉机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	单大星盆台
	1000*760*800
	1
	个
	每3个月
	检修、维护

	A04
	  灭蝇灯
	　MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 2#食堂主厨间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	平台雪柜
	1800*760*800
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	高身四门雪柜
	1.0m³
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	蒸汽发生器
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	三层蒸柜
	1200*900*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A05
	保温双通工作台
	1800*800*800
	3
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A06
	单头低汤炉
	650*750*550
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A07
	双头炒炉
	2200*1200*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A08
	六头煲仔炉
	950*900*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A09
	单星台盆
	700*760*800
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A10
	洗地龙头
	　
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A11
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 2#食堂面食间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	搅拌机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	压面机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	双层烘饼炉
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	活动面粉车
	400*600*600
	2
	台
	每3个月
	检修、焊接

	A05
	电饼铛
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A06
	单星台盆
	700*760*800
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	B 2#食堂送风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	B01
	低噪音

柜式送风机
	YFXL-27"
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B02
	电机
	15KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B03
	风柜变频保护器
	15KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B04
	锌板送风管
	
	1
	套
	每3个月
	检修、维护

	C 2#食堂送风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	C01
	低噪音

柜式送风机
	YFXL-20"
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	C02
	电机
	5.5KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	C03
	风柜变频保护器
	5.5KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	C04
	锌板送风管
	　
	1
	套
	每3个月
	检修、维护

	D 2#食堂排风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	D01
	低噪音

柜式排风机
	YFXL-20"
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	D02
	电机
	5.5KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	D03
	风柜变频保护器
	5.5KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	D04
	锌板排风管
	　
	1
	套
	每3个月
	检修、维护

	A 3#食堂主厨间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	平台雪柜
	1800*760*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	高身四门冰柜
	1.0m³
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	保温双通工作柜
	1800*800*800
	4
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	三层蒸柜
	1200*900*1800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A05
	搅拌机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A06
	压面机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A07
	单头低汤炉
	650*750*550
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A08
	双头炒炉
	2200*1200*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A09
	六头煲仔炉
	950*900*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A10
	双层烘箱
	　
	1
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A11
	电饼铛
	　
	1
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A12
	蒸汽发生器
	　
	1
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A13
	单星台盆
	700*760*800
	2
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A14
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	2
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A3#食堂备餐间

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	制冰机+过滤器
	　
	1
	套
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	电热开水器+底座
	　
	1
	套
	每月
	检修、调试、维护

	A 3#食堂粗加工间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	台式绞肉机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	全自动切片机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	单大星台盆
	1000*760*800
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A04
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	2
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 3#食堂洗碗间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	双门热风

循环消毒柜
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	揭盖式洗碗碟机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	洗碗碟机

双星盆台
	1500*760*860
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A04
	收糠台
	1000*760*860
	1
	个
	每3个月
	检修、维护

	A05
	高压花洒龙头
	　
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A06
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 3#食堂冷菜间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	平台雪柜
	1800*760*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	高身单门

玻璃展示柜
	0.36m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	高身四门雪柜
	1.0m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	烘手器
	　
	1
	台
	每3个月
	检修、调试、更换安装

	A05
	单洗手星

（配脚踏龙头）
	500*500*800
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A06
	双星台盆
	1200*760*800
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A07
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	B 3#食堂送风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	B01
	低噪音

柜式送风机
	YFXL-27"
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B02
	电机
	15KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B03
	风柜变频保护器
	15KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B04
	锌板送风管
	　
	1
	套
	每3个月
	检修、维护

	A 4#食堂主厨间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	平台雪柜
	1800*760*800
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	高身单门展示柜
	0.36m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	高身四门雪柜
	1.0m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	三层蒸柜
	1200*900*1800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A05
	搅拌机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A06
	压面机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A07
	单头低汤炉
	650*750*550
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A08
	双头炒炉
	2200*1200*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A09
	三层烘饼炉
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A10
	六头煲仔炉
	950*1200*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A11
	蒸汽发生器
	　
	1
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A12
	保温双通工作台
	1800*800*800
	3
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A13
	单星台盆
	700*760*800
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A14
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 4#食堂备餐间

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	制冰机+过滤器
	　
	1
	套
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	电热开水器+底座
	　
	1
	套
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	洗地龙头
	　
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A04
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 4#食堂粗加工间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	全自动切片机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	台式绞肉机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	单大星台盆
	1000*760*800
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A04
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 4#食堂洗碗间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	双门热风

循环消毒柜
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	揭盖式洗碗碟机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	洗碗碟机

双星盆台
	1500*760*860
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A04
	高压花洒龙头
	　
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A05
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 4#食堂冷菜间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	平台雪柜
	1800*760*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	高身单门

玻璃展示柜
	0.36m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	高身四门雪柜
	1.0m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	烘手器
	　
	1
	台
	每3个月
	检修、调试、更换安装

	A05
	单洗手星

（配脚踏龙头）
	500*500*800
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A06
	双星台盆
	1200*760*800
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A07
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 4#食堂售餐区

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	四格保温售饭柜
	1500*760*800
	4
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	收糠车
	1500*800*800
	1
	台
	每3个月
	检修、焊接

	A03
	收碗车
	500*900*800
	2
	台
	每3个月
	检修、焊接

	B 4#食堂送风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	B01
	低噪音

柜式送风机
	YFXL-27"
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B02
	电机
	15KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B03
	风柜变频保护器
	15KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B04
	锌板送风管
	
	1
	套
	每3个月
	检修、维护

	C 4#食堂送风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	C01
	低噪音

柜式送风机
	YFXL-20"
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	C02
	电机
	5.5KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	C03
	风柜变频保护器
	5.5KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	C04
	锌板送风管
	　
	1
	套
	每3个月
	检修、维护

	D 4#食堂排风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	D01
	低噪音

柜式排风机
	YFXL-20"
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	D02
	电机
	5.5KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	D03
	风柜变频保护器
	5.5KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	D04
	锌板排风管
	　
	1
	套
	每3个月
	检修、维护

	A 5#食堂主厨间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	平台雪柜
	1800*760*800
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	高身单门展示柜
	0.36m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	高身四门雪柜
	1.0m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	三层蒸柜
	1200*900*1800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A05
	搅拌机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A06
	压面机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A07
	单头低汤炉
	650*750*550
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A08
	双头炒炉
	2200*1200*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A09
	三层烘饼炉
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A10
	六头煲仔炉
	950*1200*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A11
	蒸汽发生器
	　
	1
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A12
	保温双通工作台
	1800*800*800
	3
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A13
	单星台盆
	700*760*800
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A14
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 5#食堂备餐间

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	制冰机+过滤器
	　
	1
	套
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	电热开水器+底座
	　
	1
	套
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	洗地龙头
	　
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A04
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 5#食堂粗加工间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	全自动切片机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	台式绞肉机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	单大星台盆
	1000*760*800
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A04
	宰杀台
	　
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A05
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 5#食堂洗碗间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	双门热风

循环消毒柜
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	揭盖式洗碗碟机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	洗碗碟机

双星台盆
	1500*760*860
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A04
	高压花洒龙头
	　
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A05
	收糠台
	1600*760*860
	1
	个
	每3个月
	检修、焊接

	A06
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 5#食堂冷菜间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	平台雪柜
	1800*760*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	高身单门

玻璃展示柜
	0.36m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	高身四门雪柜
	1.0m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	烘手器
	　
	1
	台
	每3个月
	检修、调试、更换安装

	A05
	单洗手星

（配脚踏龙头）
	500*500*800
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A06
	双星台盆
	1200*760*800
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A07
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 5#食堂售餐区

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	四格保温售饭柜
	1500*760*800
	4
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B 5#食堂送风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	B01
	低噪音

柜式送风机
	YFXL-27"
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B02
	电机
	15KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B03
	风柜变频保护器
	15KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	B04
	锌板送风管
	
	1
	套
	每3个月
	检修、维护

	A 6#食堂冷菜间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	平台雪柜
	1800*760*800
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	高身双门

玻璃展示柜
	0.36m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	高身四门雪柜
	1.0m³
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	烘手器
	　
	1
	台
	每3个月
	检修、调试、更换安装

	A05
	单洗手星

（配脚踏龙头）
	500*500*800
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A06
	洗地龙头
	　
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A07
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 6#食堂售饭明档

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	平台雪柜
	1800*760*800
	6
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	冷菜展示柜
	L=1800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	电热蒸碗保温柜
	1200*800*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	保温售饭车
	650*650*800
	6
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A05
	双头煮面炉
	1500*800*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A06
	六头冒菜炉
	900*800*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A07
	八头煲仔炉
	1250*800*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A08
	八头煲仔炉
	1250*800*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A09
	台式电饼铛
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A10
	四格保温售饭台
	1500*760*800
	6
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A11
	双星盆台
	1200*760*800
	3
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A12
	洗地龙头
	　
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A13
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	2
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 6#食堂洗碗间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	双门热风

循环消毒柜
	　
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	通道式洗碗碟机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	烘干系统
	　
	1
	套
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	单大星收糠台
	1800*760*860
	1
	台
	每3个月
	检修、焊接

	A05
	洗碗碟机

双星盆台
	1800*760*860
	1
	台
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A06
	洗地龙头
	　
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A07
	高压花洒龙头
	　
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A08
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	3
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 6#食堂蒸煮间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	平台雪柜
	1800*760*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	高身四门雪柜
	1.0m³
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	双门蒸饭柜
	1100*900*1800
	3
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	蒸汽发生器
	　
	3
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A05
	可倾式汤锅
	　
	1
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A06
	双大星盆台
	1800*760*800
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A07
	洗地龙头
	　
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A08
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 6#食堂快餐间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	平台雪柜
	1800*760*800
	4
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	高身双门

玻璃展示柜
	0.86m³
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	高身四门雪柜
	1.0m³
	5
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	双头炒炉
	2200*1200*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A05
	双头低汤炉
	1300*750*550
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A06
	双头大锅灶
	2200*1200*800
	3
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A07
	双星盆台
	760*1560*800
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A08
	洗地龙头
	　
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A09
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 6#食堂小吃间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	平台雪柜
	1800*760*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	高身四门雪柜
	1.0m³
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	活动饼架车
	480*650*1600
	1
	台
	每3个月
	检修、焊接

	A04
	活动面粉车
	400*600*600
	4
	台
	每3个月
	检修、焊接

	A05
	压面机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A06
	和面机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A07
	搅拌机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A08
	双头蒸炉
	1800*1200*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A09
	双头低汤炉
	1300*750*550
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A10
	三层烘饼炉
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A11
	坐地式

双缸电炸炉
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A12
	四头煲仔炉
	650*900*800
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A13
	发酵箱
	　
	1
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A14
	电饼铛
	　
	1
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A15
	蒸汽发生器
	　
	1
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A16
	单炒单大锅灶
	2200*1200*800
	1
	个
	每月
	检修、调试、维护

	A17
	双星盆台
	1200*760*800
	1
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A18
	洗地龙头
	
	1
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A19
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	1
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	A 6#食堂粗加工间

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	A01
	全自动切片机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A02
	台式绞肉机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A03
	薯仔脱皮机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A04
	切菜机
	　
	1
	台
	每月
	检修、调试、维护

	A05
	双大星盆台
	1800*760*800
	3
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A06
	宰杀台
	1800*760*800
	2
	个
	每3个月
	1.外观修复，焊点检查、补焊；

2.下水套件的维修、更换等。

	A07
	洗地龙头
	　
	2
	个
	每3个月
	检修、更换安装

	A08
	灭蝇灯
	MW09-Y20*2
	2
	个
	每月
	1.灭蝇灯管检测、发出黄色光线需更换。

2.线路检修、更换；

3.粘纸更换等。

	B 6#食堂冷库

	序号
	名称
	型号和规格(mm)
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	B01
	高温冷库
	5500*3200

*2200
	1
	间
	每月
	检修、调试、维护

	B02
	低温冷库
	5500*3900

*2200
	1
	间
	每月
	检修、调试、维护

	C 6#食堂送风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保周期
	维保内容

	C01
	低噪音

柜式送风机
	YFXL-27"
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	C02
	电机
	15KW/380V
	2
	台
	每月
	检修、调试、维护

	C03
	风柜变频保护器
	15KW/380V
	2
	个
	每月
	检修、调试、维护

	C04
	锌板送风管
	　
	1
	套
	每3个月
	检修、维护


附表2：排烟设备清单
	 1#食堂抽风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保内容

	1
	低噪音

柜式抽风机
	YFXL-25"
	5
	台
	检修、调试

	2
	电机
	11KW/380V
	5
	台
	检修、调试

	3
	低噪音

柜式抽风机
	YFXL-27"
	5
	台
	检修、调试

	4
	电机
	15KW/380V
	5
	台
	检修、调试

	5
	风柜变频保护器
	11KW/380V
	5
	个
	检修、调试

	6
	风柜变频保护器
	15KW/380V
	5
	个
	检修、调试

	7
	低空排放

油烟净化器
	处理风量：30000m3/h
	5
	台
	清洗、检修、调试

	8
	低空排放

油烟净化器
	处理风量：36000m3/h
	5
	台
	清洗、检修、调试

	9
	集烟管道
	
	133.4
	米
	清洗、检修

	2#食堂抽风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保内容

	1
	低噪音

柜式抽风机
	YFXL-25"
	5
	台
	检修、调试

	2
	电机
	11KW/380V
	5
	台
	检修、调试

	3
	低噪音

柜式抽风机
	YFXL-27"
	5
	台
	检修、调试

	4
	电机
	15KW/380V
	5
	台
	检修、调试

	5
	风柜变频保护器
	11KW/380V
	5
	个
	检修、调试

	6
	风柜变频保护器
	15KW/380V
	5
	个
	检修、调试

	7
	低空排放

油烟净化器
	处理风量：30000m3/h
	5
	台
	清洗、检修、调试

	8
	低空排放

油烟净化器
	处理风量：36000m3/h
	5
	台
	清洗、检修、调试

	9
	集烟管道
	
	28.8
	米
	清洗、检修

	3#食堂抽风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保内容

	1
	低噪音

柜式抽风机
	YFXL-25"
	4
	台
	检修、调试

	2
	电机
	11KW/380V
	4
	台
	检修、调试

	3
	低噪音

柜式抽风机
	YFXL-27"
	4
	台
	检修、调试

	4
	电机
	15KW/380V
	4
	台
	检修、调试

	5
	风柜变频保护器
	11KW/380V
	4
	个
	检修、调试

	6
	风柜变频保护器
	15KW/380V
	4
	个
	检修、调试

	7
	低空排放

油烟净化器
	处理风量：30000m3/h
	4
	台
	清洗、检修、调试

	8
	低空排放

油烟净化器
	处理风量：36000m3/h
	4
	台
	清洗、检修、调试

	9
	集烟管道
	
	18.6
	米
	清洗、检修

	4#食堂抽风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保内容

	1
	低噪音

柜式抽风机
	YFXL-25"
	5
	台
	检修、调试

	2
	电机
	11KW/380V
	5
	台
	检修、调试

	3
	低噪音

柜式抽风机
	YFXL-27"
	5
	台
	检修、调试

	4
	电机
	15KW/380V
	5
	台
	检修、调试

	5
	风柜变频保护器
	11KW/380V
	5
	个
	检修、调试

	6
	风柜变频保护器
	15KW/380V
	5
	个
	检修、调试

	7
	低空排放

油烟净化器
	处理风量：30000m3/h
	5
	台
	清洗、检修、调试

	8
	低空排放

油烟净化器
	处理风量：36000m3/h
	5
	台
	清洗、检修、调试

	9
	集烟管道
	
	19.1
	米
	清洗、检修

	5#食堂抽风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保内容

	1
	低噪音

柜式抽风机
	YFXL-25"
	4
	台
	检修、调试

	2
	电机
	11KW/380V
	4
	台
	检修、调试

	3
	低噪音

柜式抽风机
	YFXL-27"
	4
	台
	检修、调试

	4
	电机
	15KW/380V
	4
	台
	检修、调试

	5
	风柜变频保护器
	11KW/380V
	4
	个
	检修、调试

	6
	风柜变频保护器
	15KW/380V
	4
	个
	检修、调试

	7
	低空排放

油烟净化器
	处理风量：30000m3/h
	4
	台
	清洗、检修、调试

	8
	低空排放

油烟净化器
	处理风量：36000m3/h
	4
	台
	清洗、检修、调试

	9
	集烟管道
	
	11.5
	米
	清洗、检修

	6#食堂抽风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保内容

	1
	低噪音

柜式抽风机
	YFXL-25"
	4
	台
	检修、调试

	2
	电机
	11KW/380V
	4
	台
	检修、调试

	3
	低噪音

柜式抽风机
	YFXL-27"
	4
	台
	检修、调试

	4
	电机
	15KW/380V
	4
	台
	检修、调试

	5
	风柜变频保护器
	11KW/380V
	4
	个
	检修、调试

	6
	风柜变频保护器
	15KW/380V
	4
	个
	检修、调试

	7
	低空排放

油烟净化器
	处理风量：30000m3/h
	4
	台
	清洗、检修、调试

	8
	低空排放

油烟净化器
	处理风量：36000m3/h
	4
	台
	清洗、检修、调试

	9
	集烟管道
	
	102.1
	米
	清洗、检修


附表3：公寓楼厨房设备
	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保内容

	1
	平台雪柜
	1800*750*800
	1
	台
	检修、调试、维护

	2
	双门热风循环消毒柜
	mc-4
	1
	台
	检修、调试、维护

	3
	单灶炉
	
	1
	台
	检修、调试、维护

	4
	单通工作台
	1800*760*800
	1
	台
	检修、调试、维护

	5
	双门雪柜
	0.5立方
	1
	台
	检修、调试、维护


附表4：新洲小镇职工食堂抽风系统

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保内容

	1
	排风柜
	
	1
	台
	清洗、检修

	2
	油烟净化器
	
	1
	台
	清洗、检修

	3
	排烟管道
	
	60
	米
	清洗、检修

	4
	集烟箱
	
	9
	米
	清洗、检修

	5
	油烟罩
	
	9
	米
	清洗、检修


附表5：新洲小镇机关食堂厨房设备

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单位
	维保内容

	1
	电动液压饸烙机
	冠霆2500W
	1
	台
	检修、调试、维护

	2
	大号蒸车
	双亚36盘
	1
	台
	检修、调试、维护

	3
	和面机
	立丰HF50C
	1
	台
	检修、调试、维护

	4
	压面机
	三相电京牛380V
	1
	台
	检修、调试、维护

	5
	天然气热水器
	美的超一级能效
	1
	台
	检修、调试、维护

	6
	四门冷柜
	鑫奥1200*750*1950
	2
	台
	检修、调试、维护

	7
	电饼档
	北京东方新奥     （YCD-80-K）
	1
	台
	检修、调试、维护

	8
	木案单通工作台
	1800*800*800
	4
	台
	正常维保

	9
	热风循环双用双门消毒柜
	双门
	2
	台
	检修、调试、维护

	10
	水池柜
	1600*700*800
	1
	台
	检修、调试、维护

	11
	平冷柜
	YDXD-1.8-80
	7
	台
	检修、调试、维护

	12
	灶房单门发酵箱
	FX13
	1
	台
	检修、调试、维护

	13
	豆浆机
	河北铁狮           (525*345*760）
	1
	台
	检修、调试、维护

	14
	筷子消毒车
	700*450*800
	1
	台
	检修、调试、维护

	15
	刀具砧板消毒柜
	CN2018214877440
	1
	台
	检修、调试、维护

	16
	厨具展示台
	
	30
	个
	检修、调试、维护

	17
	防爆高压锅
	
	2
	个
	检修、调试、维护

	18
	消毒柜
	YTD-388A2
	4
	台
	检修、调试、维护

	19
	电磁炉
	
	2
	个
	检修、调试、维护

	20
	刀具消毒柜
	220V 18W
	1
	台
	检修、调试、维护

	21
	厨房电器封口机
	DZ-4002.220V.900W
	1
	台
	检修、调试、维护

	22
	厨房电器洗衣机
	MB55V30
	1
	台
	检修、调试、维护

	23
	全自动电热开水器
	DZK.200
	1
	台
	检修、调试、维护

	24
	电热蒸煮炉
	DZK.380V-3
	1
	台
	检修、调试、维护

	25
	台式煎饼机
	
	1
	台
	检修、调试、维护

	26
	高铁油烟净化器
	
	1
	套
	检修、调试、维护

	27
	高压喷水枪
	B-7107-01
	1
	个
	检修、调试、维护

	28
	一炒一温红外节能灶
	金联2000*1100*800  大锅80cm  小锅52cm
	3
	台
	检修、调试、维护

	29
	净水器
	
	2
	台
	检修、调试、维护

	30
	不锈钢油烟灶
	3300*1200
	
	平方米
	检修、调试、维护

	31
	1.8双温平冷柜
	SD-498.220W
	1
	台
	检修、调试、维护

	32
	1.2米一炒一煮电磁灶
	STI-5KSF301
	1
	台
	检修、调试、维护

	33
	烤箱
	FKB-2.380V 3N
	1
	台
	检修、调试、维护

	34
	天然气壁挂炉
	美的
	1
	台
	检修、调试、维护


附表6：包含的维修材料及配件

	名称
	型号规格
	单位
	备注

	炉灶类
	炒炉炉头4寸
	4寸
	套
	与主设备相匹配

	
	加厚俩坑生铁圈 
	14寸
	个
	

	
	整体炉膛连隧道砖
	
	套
	

	
	250摇摆龙头
	
	个
	

	
	温盆
	
	个
	

	
	550W鼓风机
	550W
	个
	

	
	风制 
	2寸
	个
	

	
	气阀4分
	4分
	个
	

	
	火种阀
	
	个
	

	
	点火器
	
	个
	

	
	4分接气软管
	4分
	根
	

	
	铜管
	φ6
	根
	

	
	气阀把手
	
	个
	

	
	鼓风机开关
	
	个
	

	
	点火棒
	
	个
	

	
	点火棒阀
	
	个
	

	
	点火棒软管
	
	米
	

	
	炒锅锅架
	
	个
	

	蒸柜
	门别把手
	
	个
	

	
	胶边
	
	米
	

	
	1.2寸球阀
	1.2寸
	个
	

	
	1寸天然气软管
	1寸
	根
	

	
	4分接气软管
	4分
	根
	

	
	下水阀
	1寸
	个
	

	
	电子打火
	
	个
	

	
	蒸柜门刀
	
	把
	

	
	蒸柜弹簧
	
	个
	

	
	水胆
	
	个
	

	
	火排
	
	个
	

	
	蒸柜门轴
	
	付
	

	单门电蒸饭柜
	上水浮球阀
	
	个
	

	
	加热管
	4KW/380V
	个
	

	
	不锈钢合页
	
	个
	

	
	铜球阀
	4分
	个
	

	双门蒸饭柜
	长把手
	
	个
	

	煲仔炉
	炉花板
	250*250
	个
	

	
	文华炉头
	6寸
	个
	

	
	铜管φ6
	φ6
	根
	

	
	弯式波制
	1/4"
	个
	

	
	喷嘴
	
	个
	

	低汤炉
	连体炉花板
	500*500
	块
	

	
	炉头4寸
	4寸
	套
	

	
	快开龙头
	
	个
	

	
	鼓风机
	550W
	台
	

	煮面炉
	尾撑（汤锅）蒸撑
	
	个
	

	
	强力炉头
	8寸
	个
	

	
	鸭嘴火种喷气头
	
	个
	

	
	单水龙头
	申士丹
	个
	

	电热煮面炉
	发热管
	6KW/380V
	个
	

	保温售饭台
	发热管
	3KW(220V)，1米
	个
	

	
	发热管
	3KW(220V)，1.4米
	个
	

	
	温控
	T125-111-20N
	个
	

	
	下水阀
	1寸
	个
	

	
	汤桶加热圈加热管
	φ220
	个
	

	
	全钢子弹脚
	38*38
	个
	

	
	荷台重力脚
	6寸
	个
	

	
	旋钮温控
	110°
	个
	

	
	交流接触器
	CJX2-3210(380V50HZ)
	个
	

	保温桶售饭台
	加热管 
	3KW ,600MM长
	个
	

	
	下水球阀
	6分
	个
	

	星盆
	双水龙头
	申士丹 A9913
	个
	

	
	上水软管
	
	个
	

	
	下水软管
	
	个
	

	
	全钢子弹脚
	38*38
	个
	

	
	单水龙头
	申士丹
	个
	

	
	脚踩龙头
	
	个
	

	
	不锈钢沥水器盖
	
	个
	

	
	不锈钢沥水器
	
	套
	

	腾飞热水器
	发热管
	9KW 
	个
	

	
	保温发热管
	2KW
	个
	

	
	开水龙头
	
	个
	

	
	电磁感应开关
	
	个
	

	
	浮球
	
	个
	

	
	交流接触器
	CJX21810(380V50HZ)
	个
	

	
	交流接触器
	CJX21210(380V50HZ)
	个
	

	
	发热管
	6KW
	个
	

	
	保温发热管
	2KW
	个
	

	
	水龙头上盖总成
	4分下压式
	个
	

	热水器（吉宝）
型号GB-80E
	加热管
	9KW
	个
	

	
	电磁阀
	
	个
	

	
	水龙头
	
	个
	

	
	上电极
	
	个
	

	
	下水位探针
	
	个
	

	
	温度传感器
	
	个
	

	
	电脑板
	
	个
	

	海尔热水器
	三通连体达
	
	个
	

	电饼铛 YXD-25B
	电路板开关
	
	个
	

	
	炉丝
	
	个
	

	
	旋转温控
	
	个
	

	电饼铛 YCD45A-K
	旋钮显示型温控
	9001X-3
	个
	

	
	电路板  电热丝
	
	个
	

	三层烤箱 恒联           型号GL-6A
	加热管
	
	个
	

	
	温控
	
	个
	

	
	照明灯
	
	个
	

	
	交流接触器
	CJX3-3200 380V
	个
	

	
	交流接触器
	CJX2-1210 380V
	个
	

	
	保险
	
	个
	

	
	复位开关
	
	个
	

	烤箱（新南方三层烤箱）
型号YXD-60C
	温控
	
	个
	

	
	照明灯
	
	个
	

	
	加热管
	
	个
	

	平台雪柜
	冷藏压缩机
	万宝60
	个
	

	
	温控显示器
	SF-800
	个
	

	
	冷凝器
	
	个
	

	
	过滤器
	
	个
	

	
	风扇
	TY03-80A
	个
	

	四门雪柜
	压缩机
	万宝72
	个
	

	
	温控显示器
	SF-800
	个
	

	
	冷凝器
	
	个
	

	
	过滤器
	
	个
	

	
	风扇
	TY03-80A
	个
	

	
	换铜管
	单温
	组
	

	
	换铜管
	双温
	组
	1台雪柜2组

	
	脚轮
	
	个
	

	
	冰柜门封条
	
	条
	

	
	冷冻室更换内置铜管
	
	项
	

	
	内漏盘管
	
	项
	

	美厨冰柜
	旋钮温控器
	
	个
	

	冷藏展示柜
	冷藏压缩机
	万宝60
	个
	

	
	温控显示器
	SF-800
	个
	

	
	冷凝器
	
	个
	

	
	过滤器
	
	个
	

	
	风扇
	TY03-80A
	个
	

	压面机
	压面机刀
	
	把
	

	
	上下辊
	
	个
	

	
	辊齿轮
	
	个
	

	
	刮刀
	
	个
	

	恒联搅拌机型号B30
	交流接触器
	1801型
	个
	

	
	点动开关
	
	个
	

	恒联搅拌机型号B20
	交流接触器
	1210型
	个
	

	佳斯特双缸炸炉                  型号JZH-TC2
	加热管
	12KW
	个
	

	
	旋钮开关
	
	个
	

	
	保险 
	
	个
	

	
	温控
	
	个
	

	
	交流接触器
	CJX2-2510  220V
	个
	

	
	超温保护器
	
	个
	

	鼎美消毒柜
	交流接触
	2510 220V/240V 60HZ
	个
	

	
	发热管
	
	个
	

	
	时间控制器
	
	个
	

	
	温度控制器
	
	个
	

	
	风扇
	
	个
	

	安洁热风消毒柜              型号  RTP-2000A
	热风机
	
	个
	

	
	交流接触器
	 D1810
	个
	

	
	U型干烧加热管
	1.5KW 
	个
	

	
	定时器开关
	
	个
	

	
	玻璃加热条管
	
	支
	

	
	灯管
	
	个
	

	
	温控开关
	
	个
	

	康宝消毒柜
	紫外线加热管
	
	个
	

	
	温控
	
	个
	

	
	锡焊电脑板
	
	项
	

	
	石英加热管
	300W
	个
	

	康柜消毒柜
	电脑板
	
	个
	

	美厨热风消毒柜  MC-4
	定时开关
	
	个
	

	
	旋转温控
	
	个
	

	
	门胶边
	一个柜门一根
	根
	

	恒联发酵箱
	加热管
	500W
	个
	

	
	加热管
	220V2.3KW
	根
	

	
	干加热管
	
	个
	

	
	温控
	
	个
	

	绞肉机（西玛TC22）
	绞肉机开关
	
	个
	

	
	十字刀头
	
	个
	

	冷库
	压缩机
	3HP
	台
	

	
	压缩机
	4HP
	
	

	
	压缩机
	5HP
	
	

	
	压缩机
	6HP
	台
	

	
	膨胀阀
	
	个
	

	
	冷凝器化霜加热器
	
	套
	

	
	制冷节流器
	
	套
	

	
	冷媒疏导三角铜阀
	
	个
	

	
	氮气（冲洗管路用）
	
	罐
	

	
	制冷剂  
	404
	瓶
	大罐

	
	更换冷库整套外机
	
	套
	

	
	更换内机膨胀阀系统
	
	套
	

	
	冷冻库加冷媒带换温感头
	
	套
	

	
	冷冻库除霜温控感应装制
	
	套
	

	
	杂质过滤器
	
	个
	

	
	控制箱显示面板
	
	个
	

	
	化霜加热感应器
	
	套
	

	
	保鲜库冷风扩散器
	
	套
	

	
	保鲜库冷凝器化霜加热器
	
	套
	

	HOBART洗碗机             C44BP
	交流接触 
	901
	个
	

	
	交流接触 
	3201
	个
	

	
	三相空开
	60A
	个
	

	
	继热保护器
	
	个
	

	
	传动总成
	乳白色
	个
	

	
	滑块组件
	米白色
	个
	

	
	洗碗机主板
	
	个
	

	HOBART洗碗机             AM900
	洗碗机主板
	
	个
	

	
	喷淋泵
	
	个
	

	
	电磁阀
	
	个
	

	
	压力发生器（变送器）
	
	个
	

	
	锅炉加热管
	9KW
	个
	

	
	主洗加热管
	
	个
	

	
	漂洗加热管
	6.3KW
	个
	

	
	主洗加热管
	3KW/220V
	个
	

	
	升温箱感应探头
	
	个
	

	制冰机  WELB1LT       型号：ES.90AC
	制冷剂 
	R-134A
	瓶
	

	
	压缩机
	
	台
	

	
	水位探头
	
	个
	

	变频控制器
	15KW
	
	台
	

	变频控制器
	11KW
	
	台
	

	变频控制器
	7.5KW
	
	台
	

	变频控制器
	5.5KW
	
	台
	

	九阳商用豆浆机   DSA250-01
	煮浆桶上盖
	
	个
	

	
	煮浆桶下盖
	
	个
	

	
	料斗上盖
	
	个
	

	
	料斗下盖
	
	个
	

	
	排水口
	
	个
	

	
	抽浆水泵
	
	个
	

	
	单相电机
	
	个
	

	
	交流接触器
	
	个
	

	
	主控板
	
	个
	

	
	电脑板
	
	个
	

	九阳商用豆浆机        DCS-150S02
	煮浆桶上盖
	
	个
	

	
	煮浆桶下盖
	
	个
	

	
	料斗上盖
	
	个
	

	
	料斗下盖
	
	个
	

	
	排水口
	
	个
	

	
	浆桶按钮调节块（小）
	
	个
	

	
	浆桶按钮调节块（大）
	
	个
	

	
	抽浆水泵
	
	个
	

	
	主控板
	
	个
	

	
	电脑板
	
	个
	

	暖碟车                      型号DR-1
	温控开关
	
	个
	

	
	加热管
	
	个
	

	自动揉面机（任县华科兴机械厂）型号 YP-350
	轧锟
	
	个
	

	
	復带
	
	套
	

	
	档位开关（旋钮型）
	
	个
	

	和面机
	倒顺开关
	16A 220V
	个
	

	
	倒顺开关
	30A 380V  HY23-132
	个
	

	
	倒顺开关
	HY2-15A
	个
	

	
	齿轮
	
	个
	

	
	电机
	
	个
	

	
	3KW电机换轴承
	
	个
	

	银鹰HWJ50和面机
	电器盒带开关
	
	套
	

	电扒炉（广州粤宝）
	温控旋钮开关
	
	个
	

	豆浆机（恒联）
型号：DJ70A
	磨豆盘水龙头
	
	个
	

	
	加热温控
	
	个
	

	
	电加热管
	
	个
	

	
	交流接触器
	1801型
	个
	

	灭火系统
	食用油专用灭火药剂
	液体
	桶
	

	
	启动装置
	钼钢
	个
	

	
	厨房灭火雾化喷嘴
	H59铜
	个
	

	
	雾化喷嘴保护橡胶帽
	硅阻燃耐火胶
	个
	

	
	感温探测装置
	H62铜
	个
	

	
	感温探测装置挂钩
	304不锈钢
	个
	

	烟罩
	烟罩灯
	LED
	个
	

	
	烟罩灯罩
	
	个
	

	
	烟罩灯口
	
	个
	

	空调
	美的1.5P
	电路板
	块
	

	
	
	外机叶轮
	个
	

	
	
	加氟
	次
	

	
	
	摇控
	个
	

	洗地龙头
	
	5HR-232-01
	个
	

	洗地龙头
	喷头
	5HR-HDL
	个
	

	高压花洒
	
	5PR
	个
	

	洗地龙头
	三角阀门
	
	个
	

	布菲炉
	温控式电路板
	
	个
	

	净化器
	高压包
	
	个
	

	低空排放油烟净化器
	高压包
	高压电源
	个
	

	国产过滤器
	滤芯
	
	个
	

	过滤器
	国产
	制冰机用
	套
	

	过滤器
	爱惠浦
	制冰机用
	套
	

	过滤器
	爱惠浦原装滤芯
	制冰机用
	个
	

	饸饹机
	三角带
	A2000li2030L
	条
	

	
	电机电容及防水护板
	
	套
	

	
	电机绕线圈
	
	套
	

	
	更换液压油
	
	箱
	

	铁狮豆浆机
	纱网（过滤网）
	
	个
	

	
	电机线圈
	
	台
	

	
	上磨盘
	
	片
	

	
	下磨盘
	
	片
	

	土豆去皮机
	三角皮带
	A1280
	条
	

	
	压力轴承
	
	套
	

	
	LM轴承
	
	套
	

	切菜机（天烨机械）             型号 TW801A
	丁刀组直刀片
	
	个
	

	
	斩刀片
	
	个
	

	
	小丝刀
	
	个
	

	
	月牙刀
	
	个
	

	
	刀盘
	
	个
	

	
	前端滚轴
	
	个
	

	
	叶菜安全开关
	CZ-7310
	个
	

	
	微动开关
	CZ-7100
	个
	

	
	急停开关
	
	个
	

	
	停止开关
	
	个
	

	
	启动开关
	
	个
	

	
	中间继电器
	14脚MY4N-J24VDC
	个
	

	
	下输送链条
	
	个
	

	
	上输送链条
	
	个
	

	
	上输送带
	120*630MM
	个
	

	
	下输送带
	120*1190MM
	个
	

	绞肉机（天烨机械）             型号 TW-205B
	圆刀片
	105MM
	个
	

	
	刀组
	2.5-30MM
	个
	

	
	磁动开关
	
	个
	

	
	急停开关
	大红
	个
	

	
	启动开关
	绿
	个
	

	
	停止开关
	新款
	个
	

	
	选择开关
	
	个
	

	
	交流接触器
	CDC10-10A 36V
	个
	

	
	变压器
	380V转36V EZ-57
	个
	

	
	皮带
	A1050
	个
	

	
	传动链齿
	
	个
	

	
	涡轮
	
	个
	

	
	主轴轴承
	
	个
	

	
	减速轴承
	
	个
	

	餐车
	万向轮
	2寸
	个
	

	
	万向轮带刹车
	2寸
	个
	

	
	万向轮
	3寸
	个
	

	
	万向轮带刹车
	3寸
	个
	

	
	万向轮
	4寸
	个
	

	
	定向轮
	4寸
	个
	

	
	万向轮带刹车
	4寸
	个
	

	空开
	1P空开
	1P 16A
	个
	

	
	1P空开带漏电保护
	1P 16A
	个
	

	
	1P空开
	 1P 20A
	个
	

	
	1P空开带漏电保护
	1P 20A
	个
	

	
	1P空开
	 1P 32A
	个
	

	
	1P空开带漏电保护
	1P 32A
	个
	

	
	2P空开
	 2P 20A
	个
	

	
	2P空开带漏电保护
	 2P 20A
	个
	

	
	2P空开
	 2P 32A
	个
	

	
	2P空开带漏电保护
	 2P 32A
	个
	

	
	2P空开
	 2P 40A
	个
	

	
	2P空开带漏电保护
	 2P 40A
	个
	

	
	2P空开
	 2P 63A
	个
	

	
	2P空开带漏电保护
	 2P 63A
	个
	

	
	2P空开
	 2P 125A
	个
	

	
	2P空开带漏电保护
	 2P 125A
	个
	

	
	3P空开
	 3P 32A
	个
	

	
	3P空开带漏电保护
	 3P 32A
	个
	

	
	3P空开
	 3P 63A
	个
	

	
	3P空开带漏电保护
	 3P 63A
	个
	

	
	4P空开
	 4P 32A
	个
	

	
	4P空开带漏电保护
	 4P 32A
	个
	

	
	4P空开
	 4P 63A
	个
	

	电线
	电源线
	4平方
	米
	

	电缆线
	
	4芯4平方（3*4㎡+1*2.5㎡）
	米
	

	空开盒子
	
	4回路
	个
	

	
	
	5回路
	个
	

	
	
	6回路
	个
	

	
	
	8回路
	个
	

	
	
	10回路
	个
	

	
	
	12回路
	个
	

	
	
	15回路
	个
	

	
	
	18回路
	个
	

	
	
	20回路
	个
	

	
	
	24回路
	个
	

	蒸汽发生器
	蒸汽发生器
	30火排
	台
	

	
	燃气电磁阀（新款）
	精鼎电磁阀
	套
	

	
	
	线圈
	个
	

	
	风压开关
	
	个
	

	
	点火针
	新款五联
	套
	

	
	耐高温浮球阀
	4分
	套
	

	
	火排
	30排
	套
	

	
	H型火排支架
	30排
	套
	

	
	水位电极
	
	个
	

	
	蒸汽机进水铜管
	
	套
	

	
	进气铜管
	80
	套
	

	
	旋钮
	
	个
	

	
	专用1寸铜球阀
	
	个
	

	
	4分止回阀
	
	个
	

	
	蒸汽机水胆304
	ZQ80水胆
	套
	

	
	副水箱
	含浮球阀、水位电极
	套
	

	
	点火开关
	摇臂开关
	个
	

	
	顶部电机
	
	台
	

	
	电容
	
	个
	

	22寸11KW风柜
	风轮
	双边风轮22"∮38.1
	个
	

	
	轴
	SX外置转轴22"-1103mm
	个
	

	
	轴承
	UKP209、HE2309
	个
	

	
	皮带
	B-2300
	条
	

	
	11KW电机修轴、轴承、绕线
	
	项
	

	18寸4KW风柜
	风轮
	双边风轮18"∮30.16
	个
	

	
	轴
	SX外置转轴18"-935mm
	个
	

	
	轴承
	UKP207、HE2307
	个
	

	
	皮带
	B-2000
	条
	

	20寸7.5KW风柜
	风轮
	双边风轮20"∮38.1
	个
	

	
	轴
	SX外置转轴20"-1015mm
	个
	

	
	轴承
	UKP209、HE2309
	个
	

	
	皮带
	B-2150
	条
	

	
	电机绕线圏
	
	项
	

	27寸15KW风柜
	风轮
	双边风轮27"∮50.8
	个
	

	
	轴
	SX外置转轴27"-1365mm
	个
	

	
	轴承
	UKP211、HE2311
	个
	

	
	皮带
	B-2350
	条
	

	
	皮带
	B-2800
	条
	

	18寸5.5KW风柜
	风轮
	双边风轮18"∮30.16
	个
	

	
	轴
	SX外置转轴18"-935mm
	个
	

	
	轴承
	UKP207、HA2307
	个
	

	
	皮带
	B-2100
	条
	

	灭蝇灯
	灯管
	
	个
	

	
	灭蝇纸
	
	包
	

	
	镀锌弯头
	4分
	个
	

	
	镀锌对丝
	4分
	个
	

	
	镀锌弯头
	1寸
	个
	

	
	镀锌直通
	1寸
	个
	

	
	镀锌补芯
	1寸变4分
	个
	

	
	镀锌三通
	1寸
	个
	

	
	镀锌对丝
	1寸
	个
	

	
	镀锌弯头
	1.5寸变1寸
	个
	

	
	镀锌直通
	1.5寸
	个
	

	
	三角阀
	4分
	个
	

	
	铜球阀
	4分
	个
	

	
	铜球阀
	6分
	个
	

	
	铜球阀
	1寸
	个
	

	
	铜球阀
	1寸2分
	个
	

	
	电缆线
	3*4㎡
	卷
	

	
	空开带漏电保护
	 2P 20A
	个
	

	
	线槽
	40*25
	根
	

	
	暗装插座
	5孔
	个
	


附表7：

延安市机关事务服务中心机关餐厅厨房设备维保确认及考核表

	项目名称
	延安市机关事务服务中心机关餐厅厨房设备维修保养及油烟管道清洗服务项目

	采购方
	延安市机关事务服务中心

	中标方
	

	维保日期
	年   月   日
	维保

地点
	1号( 2号( 3号( 4号( 5号( 6号( 冷库(

	维保内容
	序号
	维保内容
	数量
	单位
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	厨房设备维保验收考核表

	正常维保
	是否按时（25分）
	维保数量

（25分）
	维保标准

（25分）
	维保质量

（25分）
	分值
	评分

	
	是(
否(
	按量(
不足(
	按要求(
未按要求(
	设备维保后，正常运转，且不影响采购方正常供餐。
	100分
	

	报修情况
	通知时间
	到达时间（25分）
	维修数量

（25分）
	维修时效

（25分）
	维修标准

（25分）
	分值
	评分

	一般报修(
突发保修(
	
	≤2小时(
＞2小时(

	按量(
不足(
	≤8小时(
＞8小时(
≤48小时(
＞48小时(
	设备维修后，正常运转，且不影响采购方正常供餐。
	100分
	

	综合考核等次
	(合格（76-100分） (不合格（75分及以下）

	采购方人员签字：
	中标方人员签字：

	监管员签字：
	餐饮企业人员签字：


备注：

1.每次现场维保工作完成后填写此单，一式两份，采购方和中标方各持一份；

2.当天的所有维保维修情况需填写在一张《维保确认及考核表》上；

3.“综合考核等次”分数=（正常维保评分+报修评分）÷2；若一个月内有多次报修，则“综合考核等次”分数=（正常维保评分+报修评分1＋报修评分2＋…报修评分N）÷（N+1）。
第五章 评审方法

    一．评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的相关规定，竞争性磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。

二．评审程序

1、响应文件审查

审查分为符合性评审和资格评审。分别按照以下内容对磋商响应文件进行检查，一项不合格即按照无效响应处理。

响应文件审查合格的为实质性响应磋商文件要求的供应商。

1.1资格性检查

1.1.1检查内容详见后附表 

1.2符合性检查

1.2.1检查内容详见后附表

2、澄清有关问题

在审查文件的过程中，对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等，磋商小组将要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3、比较与评价

经初审并磋商之后，对于所有满足磋商文件全部实质性要求并按照规定提交了最终报价的响应文件，由竞争性磋商小组各成员按照下附《评标方法及评分标准》规定的内容独立进行综合比较，评价打分。

4、推荐成交候选供应商名单

汇总磋商小组成员对每个供应商的综合得分，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。
评标方法及评分标准
1、资格性审查：24.1按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，竞争性磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。

	评审内容
	评审办法
	结论

	资格审查部分
	本项目采用资格后审，首先由磋商小组对供应商单位的资格进行资格性审查。凡符合以下资格审查标准的供应商均通过资格审查。资格审查文件中若有一项审查内容不符合审查标准的，该供应商资格审查不予通过，不再参与评审。

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

①投标人须具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，具有合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）、开户许可证；
②法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证；（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；
③投标人须提供经会计事务所或具有财务审计资质的单位出具的2025年度财务审计报告或其开标前三个月内银行出具的资信证明；
④投标人须提供2026年1月1日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
⑤投标人须提供2026年1月1日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
⑥投标人未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人(资格审查现场核查)；
⑦投标人应出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
⑧具备履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺书)；

⑨单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目的采购活动；
⑩本项目为专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函）；
⑪以上本项目不接受联合体参与投标。
	合格/不合格


符合性审查

	序号
	审查内容
	          合格条件

	1
	供应商名称
	供应商名称和营业执照一致

	2
	磋商响应文件的签署
	符合磋商文件要求

	3
	磋商响应文件格式
	符合磋商文件要求

	4
	磋商有效期
	符合磋商文件要求

	5
	服务期
	符合磋商文件要求

	6
	磋商保证金
	符合磋商文件要求

	7
	磋商报价
	未超过最高限价


详细审查：

	评标

因素
	分 值
	评价要素

	磋商

报价
	10
	   满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价得10分，其他各供应商的最后磋商报价得分按下列公式计算：（磋商基准价／最后磋商报价）×10%×100。

	设备维保服务方案
	9
	一、评审内容

针对本项目提出设备维保服务方案，方案内容包含①设备巡检方案②维保过程中的安全保障措施③设备大中修计划④设备故障诊断、排除时间响应⑤设备保养记录、维保记录档案建立。

二、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；

2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；

3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分9分）

①设备巡检方案：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分；

②维保过程中的安全保障措施：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分。

③设备大中修计划：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分；

④设备故障诊断、排除时间响应：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分；

⑤设备保养记录、维保记录档案建立：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分。

	油烟管道清洗服务方案
	9
	一、评审内容

针对本项目提出油烟管道清洗服务方案，方案内容包含①清洗计划②清洗记录档案建立③清洗方法。

二、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；

2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；

3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。

三、赋分标准（满分9分）

①清洗过程中的安全保障措施：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分。

②清洗计划：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分；

③清洗方法：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分。

	管理制度
	6
	一、评审内容

针对本项目具有良好的管理制度，制度内容包括：①岗位要求：具有岗位职责、服务质量标准、作业流程及相关记录②内控制度：具有保密制度、廉洁敬业制度、监督机制、自查制度③人员管理制度：具有员工日常管理制度、请销假制度、奖惩措施、仪容仪表制度。

二、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；

2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；

3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分6分）

①岗位要求：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分；

②内控制度：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分；

③人员管理制度：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分。

	应急预案
	6
	一、评审内容

针对本项目特点提供应急预案，预案内容包括：①极端状况下的处置：大面积设备故障无法使用②紧急情况的预防处置：供电系统故障、给排水系统故障、防火。

二、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；

2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；

3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分6分）

①极端状况下的处置：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分；

②紧急情况的预防处置：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分。

	培训考核

方案
	6
	一、评审内容

针对本项目制定详细、可行的培训考核方案，保证上岗人员的专业素质、服务质量符合采购人要求，方案包含：①现有厨房设备的操作、常见故障知识培训②岗前维保保养技能培训③为采购人提供常态化设备知识培训。

二、评审标准

1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述及说明；

2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；

3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
三、赋分标准（满分6分）

①现有厨房设备的操作、常见故障知识培训：每完全满足一项评审标准得1分，满分3分；

②岗前维保保养技能培训：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分。

③提供常态化设备知识培训：每完全满足一项评审标准得0.5分，满分1.5分。

	服务承诺
	4
	承诺接受采购人对服务的考核、监督及管理，定期调研采购人对服务质量的满意度并加以改进，确保服务工作的优质高效，得2分。无承诺不得分。

承诺在设备维保和油烟管道清洗中做好安全保障措施，并对维保和清洗人员的安全负全责。有承诺得2分，无承诺不得分。

	项目团队

人员
	20
	在满足采购要求的基础上每增加配备1名工作人员得4分，须提供对应人员身份证、劳动合同或近一年社保缴纳证明，资料不全不予计分，本项得分最高20分。

	体系认证
	10
	供应商通过质量管理体系认证的得2分，通过环境管理体系认证的得2分，通过中国职业健康安全管理体系的得2分，食品安全管理体系认证得2分，危害分析与关键控制点认证得2分。

注：须上传相关证件的原件扫描件。

	业绩
	20
	提供近5年2021年至今类似项目业绩(以合同签订日期为准)，每份合格业绩合同计4分，满分20分。

备注：需提供合同业绩复印件加盖单位公章，未提供此项不得分。


注：1.各种计算数字“四舍五入”保留二位小数。
2.漏项、缺项、或只有标题而无内容的，该项按0分计算。

3.若出现综合得分相同时，则比较报价得分，报价低的排名优先；得分且报价相同的，按照技术部分得分排名。

四、政府采购政策：

①《财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）；

②《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

③《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

④陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

⑤本项目为专门面向中小企业采购；

⑥其他需要落实的政府采购政策。

五、政策性优惠
1、政策性优惠条件
供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其报价价格评审时将按相应比例进行扣除。
1.1根据<关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
1.2监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。
1.3残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
供应商提供的中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱证明，与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条的相关规定追究法律责任。

2、政策性扣除比例：
供应商符合小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位条件的，并提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明，符合其中任意一种情形的，则在报价的基础上，按“报价×10%”进行价格扣除，以扣除后的价格参与评审；符合两种及以上情形的，不累加计算扣除价格。

注：专门面向中小企业采购项目，不再执行上述优惠政策。

供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府釆购网—陕西省政府采购金融服务平台（http：//www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目成交结果、成交通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

第六章  磋商响应文件格式
                           （正本/副本）
延安市机关事务服务中心为民服务中心、新洲小镇、公寓楼机关食堂厨房设备维保和油烟管道清洗项目
磋商响应文件

供   应   商                                 （公章）

供应商（法定代表人/单位负责人或委托代理人）    （盖章或签字）

日期：       年    月    日

目   录

一、磋商响应函

二、法定代表人/单位负责人身份证明与授权委托书

三、磋商报价表

四、资格证明资料

五、磋商保证金

六、技术商务偏离表

七、技术部分

八、商务部分

（1）供应商业绩（如有）

（2）拟投入本项目人员汇总表

（4）项目团队成员简历表

九、中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函

监狱企业证明
十、采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书
十一、其他资料

一、磋商响应函
致：       （采购人名称）

一、根据贵方              项目的磋商文件，我方愿参加并正式授权的下述签字人      （职务）    代表       （供应商名称），提交竞争性磋商文件要求的全套磋商响应文件。

磋商总报价为      元（大写：      ），服务期     ，质量标准         。
二、据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部竞争性磋商文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方成交，我方将按照竞争性磋商响应文件中的承诺履行。

3、我方同意所提交的竞争性磋商响应文件在竞争性磋商文件的磋商须知表中第16.1条规定的磋商有效期      内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本竞争性磋商响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：我方保证在收到贵单位发出的书面成交通知后立即工作，并在       天内完成。

与本项目有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商：                      （全称盖章） 
地  址：                       

邮    编：                     

开户行：                       

开户账号：                     

电  话：                       

法定代表人/单位负责人或授权委托人：      （盖章或签名）

日  期：      年     月     日

二、法定代表人或单位负责人身份证明与授权书
法定代表人或单位负责人身份证明
供应商名称：                                
单位性质：                                  
地址：                                      
成立时间：    年    月    日

经营期限：                                  
姓名：      性别：      年龄：      职务：     _

系                                （供应商名称）的法定代表人或单位负责人。

特此证明。

附：法定代表人或负责人身份证复印件

供应商：                      （盖单位章）

    年    月    日

法定代表人或单位负责人授权书

致：                  

(供应商名称) 按中华人民共和国法律于（    年  月  日）成立。    (法定代表人或单位负责人姓名)特授权       （被授权人姓名）代表我公司全权办理针对本次政府采购         （磋商项目名称和项目编号）项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此证明。

	被授权人签字：
	法定代表人或单位负责人签字：

	职务：
	职务：

	
	


附：法定代表人或单位负责人委托、被授权人身份证复印件

供应商名称：   （公章）

法定代表人或单位负责人：   （签字或盖章）

授权代表人：    （签字或盖章）

日期：

三、第一次报价表

单位 ：元 

	            报价内容

项目内容
	磋商总报价
	质量
	服务期

（日历天）

	
	
	
	

	合计：（人民币大写）                      ￥    元  

	备注：1.表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。

2.所报价格包括完成该服务项目所涉及到的配件费、检测费、技术费、劳务费、管理费、工具费、税费、保险、安全费用、加班费、运输费及合同涉及到的所有风险、责任、义务等费用）。


供应商名称：                   （公章）

法定代表人/单位负责人或被授权人：   （签字或盖章）

年   月   日

四、资格证明资料
①投标人须具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，具有合法有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）、开户许可证；
②法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证；（法定代表人直接参加只须提供法定代表人身份证）；
③投标人须提供经会计事务所或具有财务审计资质的单位出具的2025年度财务审计报告或其开标前三个月内银行出具的资信证明；
④投标人须提供2026年1月1日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；
⑤投标人须提供2026年1月1日至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
⑥投标人未被列入“信用中国”重大税收违法失信主体名单，“中国执行信息公开网”网站未被列为失信被执行人，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人(资格审查现场核查)；
⑦投标人应出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
⑧具备履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺书)；

⑨单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目的采购活动；
⑩本项目为专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函）；
⑪以上本项目不接受联合体参与投标。

附件1

书面声明

                （采购人）：

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单中。
以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。
特此声明！

                              承诺人（公章）：                           

                         法定代表人/单位负责人或被授权人：                

                              日   期：      年    月    日 

附件2
控股管理关系

供应商在本项目采购中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1.管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

2.股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

3.非采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

4.其他与本项目有关的利害关系说明：                    
我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。
供应商：                               （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表：            （签字或盖章）

日    期：         年        月        日

附件3

非联合体参与磋商承诺函
                （采购人）：

           （供应商名称）为本次磋商的供应商，特此声明如下：

1.本次磋商所涉及的项目，供应商为独立的实体，没有与其他单位组成联合体。

2.供应商在磋商过程中未曾以联合体身份参与其他磋商项目，不存在与其他供应商之间存在影响本次磋商独立性的关联关系。

供应商全称：                   （公章）

法定代表人/单位负责人或被授权人：           （签字）
年   月   日
五、磋商保证金

保证金缴纳凭证粘贴处

六、技术商务偏离表

1、技术偏离表
	序号
	磋商文件要求
	磋商响应文件响应
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	


供应商保证：除技术偏离表列出的偏差外，供应商响应磋商文件的全部要求。如未填写此表，则视为无偏离。

供 应 商：                    （单位公章）

法定代表人/单位负责人或委托代理人：   （签字或盖章）
      年      月        日

2、商务偏离表

	序号
	磋商文件要求
	磋商响应文件响应
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	……
	
	
	


供应商保证：除商务偏离表列出的偏离外，供应商响应磋商文件的全部要求。如未填写此表，则视为无偏离。

供 应 商：                    （单位公章）

法定代表人/单位负责人或委托代理人：   （签字或盖章）
      年      月        日

七、技术部分

注：各供应商根据磋商文件评分标准自行编制。

八、商务部分

1、供应商业绩（如有）

类似项目业绩一览表

	时间
	项目名称
	项目规模
	完成时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：供应商应随此表后附相关的业绩证明资料（附合同或中标通知书复印件）

                           供应商：                                  （盖章）
                          法定代表人/单位负责人或授权代表：        （盖章或签字）
                           日期：        年    月    日

2、拟投入本项目人员汇总表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	工作年限
	拟担任的职务
	职称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。
供应商：（公章）
法定代表人/单位负责人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：      年   月     日

3、项目团队成员简历表
	姓  名
	
	性 别
	
	出生日期
	年  月  日

	毕业院校及专业
	
	毕业时间
	年  月  日

	主  要  经  历

	时   间
	参加过的类似项目名称
	  该项目中任职

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：此表后需附主要人员的身份证、劳动合同或近一年社保缴纳证明等相关资料的复印件并加盖供应商公章。

九、中小企业声明函（服务）

(非中小企业不填写，须提交空表)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（公章）：
                                            日   期：
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函
（非残疾人福利企业不填写，须提交空表）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：                   

                           日  期：      年     月      日

备注：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消磋商资格，并按有关规定予以处理。

                  监狱企业证明

（非监狱企业不填写，须提交空表）
符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

        单位名称（盖章）：                   

                           日  期：      年     月      日
注：由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局出具。格式自拟。
十、采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1.在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8.尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                             （盖章）             

法定代表人/单位负责人或其授权代表：         （签字或盖章）

 年    月   日

其他资料

供应商认为有必要附的资料


