
政府采购项目

项目编号: XQCG(2026)016号
咸阳市秦都区职业教育中心新校区建设项目智慧校园设备采购项目二期 

招 标 文 件

采购人：咸阳市秦都区教育局

采购代理机构：咸阳市秦都区政府采购中心

日期：二零二六年九月二十九日
目   录

第一部分         招标公告 

第二部分         供应商须知

第三部分         招标文件

第四部分         投标文件的编制及递交

第五部分         开标和评标

第六部分         商务要求

第七部分         技术部分
第八部分         合同条款及格式

第九部分         投标文件格式
第一部分   招标公告
咸阳市秦都区职业教育中心新校区建设项目智慧校园设备采购项目二期的潜在供应商应在全国公共资源交易平台网（陕西省咸阳市）获取公开招标文件，并于2026年10月22日 09时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：XQCG(2026)016号
项目名称：咸阳市秦都区职业教育中心新校区建设项目智慧校园设备采购项目二期
采购方式：公开招标

预算总金额：8034398.54元
采购需求及分项预算价：
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量
（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)
	最高限价(元)

	1-1


	触控一体机
	咸阳市秦都区职业教育中心新校区建设项目智慧校园设备采购项目二期
	1（批）
	详见招标文件
	8034398.54
	8034398.54


合同履行期限（交货期）：合同签订后45个日历天内交付使用，并达到使用要求。

本项目不接受联合体投标。
核心产品：智慧黑板及多媒体教学软件
二、投标人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）；

（2）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）；

（3）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】18号）；

（4）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】19号）；

（5）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）；

（6）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；

（7）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）；

（8）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采【2018】23号）；

（9）《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国发办【2007】51号）；

（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库【2021】19号）；

（11）《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采【2021】29号）；
    （12）其他需执行的政府采购政策（如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行）。

3.本项目的特定资格要求：
（1）具有独立承担民事责任能力，提供供应商合法统一社会信用代码证书或注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书；
（2）财务状况报告：提供 2024年或2025年度经审计含二维码的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或提供供应商基本存款账户信息及开标日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明（复印件加盖供应商公章）；
（3）税收缴纳证明：提供截止投标时间前一年内任意一个月的纳税凭据税种为所得税或者增值税任意一种即可（依法免税的供应商应提供相关文件证明）；
（4）社会保障资金缴纳证明：提供截止投标时间近一年内任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）；
（5）提供具有履行本合同所必需的服务和专业技术能力的说明及承诺（提供书面说明及承诺，加盖供应商公章）；
（6）提供截止投标时间前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；成立时间至提交投标文件截止时间不足三年的提供成立日截止投标文件日在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供书面声明，格式见投标文件格式，加盖供应商公章）；
（7）被授权人参加投标需提供法定代表人或负责人授权委托书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证原件及复印件加盖公章；法定代表人或负责人直接参加投标的只须提供法定代表人或负责人身份证原件及复印件加盖公章，法人身份证、负责人或被授权人身份证可由本人持有（格式见投标文件格式，加盖供应商公章）；
（8）未被列入“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）”失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；未被列入中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商（格式自拟，提供网站截图，加盖供应商公章；

（9）提供本项目非联合体投标的承诺书（格式自拟）。
注：

（1）资格审查：以上资格证明文件为必备资质，由采购人对供应商资格文件进行审核,缺少其中任何一项或有一项达不到要求，其投标文件将被视为无效文件，投标资格将被取消。

（2）本次招标不接受联合体投标，中标供应商不得将项目分包或转包。

三、获取招标文件时间及方式
1、获取时间：2026年9月30日—2026年10月12日

2、获取方式：网上自行下载（逾期下载通道自行关闭，已投标未下载采购文件的供应商自行承担责任）。
3、供应商可登录全国公共资源交易平台（陕西省.咸阳市）（http://ggzy.xianyang.gov.cn/），选择“电子交易平台—陕西公共资源交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易中标供应商”身份进入供应商界面后，可以对处于报名期的项目进行网上报名。报名通过后即可在〖我的项目〗中点击“项目流程>交易文件下载”免费下载电子招标文件（*.SXSZF）。
4、供应商初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA锁认证及企业信息绑定。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〖首页·〉服务指南·〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。CA锁办理地址及咨询电话如下：西安市长安北路14号省体育公寓B座一楼 咨询电话：029-88661241 

注意：

供应商应随时留意可能发布的变更公告，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担。
新点客服电话：4008503300
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点
1、开标及提交响应文件截止时间：2026年10月22日 上午9:30整

2、递交响应文件截止时间和方式：电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段进行提交，逾期系统将拒绝接收。

3、根据咸阳市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（咸财采购【2021】9号）文件规定，供应商参与本项目招标活动时，免交投标保证金。

4、本项目采用“不见面开标”形式，供应商可远程登录〖全国公共资源交易平台（陕西省.咸阳市）〉不见面开标〗在线参加开标过程。详见〖全国公共资源交易平台（陕西省.咸阳市）〉服务指南〉下载专区〗中的《咸阳市公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册》。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：咸阳市秦都区教育局
地址：咸阳市秦都区彩虹第三学校南侧道路往东200米

联系人：张先生
电话：15191013861
2.采购代理机构信息
名称：咸阳市秦都区政府采购中心
地址：咸阳市秦都区渭阳中路1号
联系人：赵女士
联系方式：029-33213950
咸阳市秦都区政府采购中心
                                              2026年 9月29日
第二部分   供应商须知

一、投标要求及说明事项

1、投标供应商下载招标文件后应仔细阅读检查招标文件中的所有内容，按照招标文件中所列事项、条款、规范要求及格式， 在投标文件中对招标文件做出全面的响应，并按招标文件的要求提供所有货物/服务的技术规格文件，标明所投货物/服务名称、期限、价格费率等全部资料。

2、投标供应商必须保证所投技术/服务合理，描述客观公正、全面、精确、清晰。如果供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，投标文件中未涉及或漏掉的项目（无论有意或无意）、技术参数不唯一或投标文件没有对招标文件在规定的方面做出实质性的响应，将是投标供应商的风险。招标方将按照标书中的相关规定宣布该投标文件无效。
3、投标供应商在编制投标文件时应注意，招标文件“服务需求”、“技术规格与要求”中指出的“参考型号”仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在投标中可以选用其它型号，但这些设备要实质上满足招标文件技术规格和参数的要求，使招标采购单位满意。

4、项目废标后重新组织招标的，集中采购机构将重新编制、发布新的招标文件，供应商应按新版招标文件重新编制投标文件。原招标文件及投标文件失效。

5、投标文件封面、投标函以及法定代表人委托授权书三处的项目名称、项目编号、标段（项目未分标段的除外）应当与最新发布的招标文件保持一致，否则将被视为无效投标文件。

6、在评标过程中，招标方有权索取任何澄清资料。
7、本项目只接受同一法人名下的唯一公司投标，否则均按无效标处理。

8、投标费用：供应商须承担编写和提交投标文件及投标过程中的各项费用（招标文件资料成本费），无论投标结果如何，招标方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

招标文件的最终解释权归集中采购机构所有。
二、询问、质疑和投诉

1、询问

1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或集中采购机构提出询问。采购人或集中采购机构将在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

1.2询问内容超出采购人对集中采购机构委托授权范围的，供应商应向采购人提出。

2、质疑和投诉

2.1供应商认为采购文件、采购过程、开评标程序、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式向采购人或集中采购机构提出。
2.2在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人或集中采购机构将在收到书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人。

2.3提出质疑时应提交质疑函和必要的证明材料，并按照财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站[首页→政府采购管理]栏目中《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http：//gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.html

2.4供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章，供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

2.5有下列情形之一的，属于无效质疑：
（1）对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对采购过程、中标或成交结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；
（2）超过法定期限或未以书面形式提出的；
（3）缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；
（4）质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的；
（5）针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；
（6）不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

2.6质疑供应商对采购人、集中采购机构的答复不满意，或者采购人集中采购机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》(财政部94号令)相关规定向咸阳市财政局政府采购管理科提出投诉。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

2.7对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：
依据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部94号令)有关规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实或提供虚假材料、或以非法手段取得证明材料(证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料)进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

三、采购项目需要落实的政府采购政策

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规，落实政府采购政策。

1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

2、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（（财库【2020】46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）的有关规定，投标供应商为小、微企业的，提供《中小企业声明函》将给予报价10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）文件规定，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》，视同小微企业。

4、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小微企业。
5、根据财政部、国家发展改革委《关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》(财库【2004】185号)、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库【2006】90)号、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国发办【2007】51号）等相关规定，采购人应优先购买中华人民共和国财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》和《节能环保产品目录》的标的物。供应商应优先选投中华人民共和国财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》和《节能环保产品目录》的标的物。

注：1、供应商为中小企业或残疾人福利性单位的，应按附件中规定格式填写声明函。未按规定格式提供声明函的，评审时不予认可，不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响文件的有效性。

2、供应商为监狱企业的，应提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明函（格式不限定）。未提供证明函的，评审时不予认可，不能享受招标文件规定的价格优惠政策，但不影响文件的有效性。

同时满足2、3、4条件的供应商仅享受一次优惠政策。
供应商性质将随成交公告一同公布，接受社会监督。

四、不见面开标

为方便供应商并降低投标成本，该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下：

开标当日，请各供应商至少提前一小时登录“不见面”开标大厅（地址 http：//219.145.120.168：8082/BidOpeningHall/bidhall/default/login），并按要求在开标前签到，并保持在线按照主持人指令进行投标文件解密，直到主持人宣布开标结束后方可退出开标大厅。

注：不见面开标大厅仅用于开标流程，在线澄清等环节请登录投标文件制作平台。
2、投标供应商无需提交纸质投标文件，待项目成交采购结果公布后，由中标供应商补交一正两副纸质投标文件用于备案（正本留区政府采购中心，副本留采购单位）。
3、开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，应在60分钟内使用CA对电子投标文件进行解密，超时仍未解密视为无效投标文件，解密时所用CA应与加密投标文件时所用CA相同；评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清。

4、相关技术问题，请咨询软件开发商：

技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095

投标供应商自行下载不见面开标投标供应商操作手册，并严格按照手册要求进行系统配置。若未按要求配置造成无法签到、无法解密等情况导致投标失败的投标供应商自行承担后果。（下载路径：全国公共资源交易平台（陕西省.咸阳市）-服务指南-下载专区-咸阳市公共资源交易中心不见面开标大厅投标人操作手册）
第三部分   招标文件
一、招标文件的组成

1．招标公告；

2．供应商须知；

3．招标文件；

4．投标文件编制及递交；

5．开标和评标；
6．商务要求；

7．技术要求；

8．合同条款及格式；

9．投标文件构成及格式。
二、招标文件的编制、修改和澄清

1、招标文件的编制

1.1招标文件由咸阳市秦都区政府采购中心依据《政府采购法》和《政府采购实施条例》等法律法规相关规定及采购单位提供的设备技术参数要求、商务要求编制。

1.2招标文件须在规定时间内在陕西省公共资源交易平台自行下载方能进行投标，招标文件仅作为本次招标使用。

2．招标文件的修改和澄清

2.1集中采购机构可对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，集中采购机构将在投标截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告；不足15日，集中采购机构将顺延提交投标文件的截止时间。

2.2供应商对招标文件提出质疑的，应在采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，采购人或集中采购机构将以书面形式予以答复；在此之后提出的针对招标文件的质疑为无效质疑。答复的内容可能影响投标文件编制的，集中采购机构将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

2.3集中采购机构可以视采购具体情况，暂停项目的执行或延长投标截止时间和开标时间，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

2.4请各供应商在提交投标文件截止时间之前，务必自行关注下列地址发布的变更公告，集中采购机构不再另行通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：
（1）【陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn)】中的[首页>市县采购信息公告]；
（2）【全国公共资源交易网（陕西省咸阳市)(xy.sxggzyjy.cn)】中的【首页>交易大厅>政府采购】。
第四部分   投标文件的编制及递交
一、投标文件的语言及有效期

1、供应商提交的投标文件，以及投标过程中与招标方就有关投标的所有往来函件均应使用规范中文书写。供应商提交非中文资料的部分，需同时提供中文翻译对照文本，在有差异和矛盾时以中文资料为准。

2、投标文件有效期为自开标之日90个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。

二、投标文件的编制
1、投标文件应按照招标文件中规定的编制格式进行编制。

2、供应商编写的投标文件必须包括下列部分：
2.1法人授权委托书；
2.2投标函；

2.3开标一览表；

2.4分项报价表；

2.5供应商为完成本次招标活动所需提供的按招标文件要求编制的技术方案、服务说明、技术参数、培训方案、售后服务范围和承诺等；

2.6供应商对招标文件中所提到的交货地点、交货期限、服务期限、合同签订、付款方式、项目验收、质量保证、违约责任等商务要求进行响应；
2.7按照规范要求出具资格证明文件，可证明供应商是合格的，中标后具有履行合同的能力；

2.8投标企业的规章制度、企业财务情况、专业人员配备等企业概况和对偏差的理解等必要的情况说明。
三、投标报价

1、供应商应在投标文件中的投标报价表上按项目内容标明分类报价、服务期等项。赠品及其他免费的配套服务不计入投标报价中。

2、投标报价表中的价格，是指完成采购人对项目要求的全部工作内容的价格（包括成本、运费、保险费、搬运费、安装调试费、人员培训费、利润、税金等一切直接和间接的费用）。

3、投标供应商报价时应充分考虑到所有可能发生的费用，投标报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中，不得以任何理由变更。

4、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
4.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中其他位置相应内容表述不一致的，以开标一览表为准；
4.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

5、因供应商对招标文件理解不深、理解不透、误解、疏漏、或因对市场了解不清造成的后果和风险均由供应商自己承担。

四、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

1、按照招标文件的规定，供应商应提交所提供的货物和其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

2、证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料和数据，供应商应提供：

2.1货物主要技术指标、运行性能的说明；

2.2所投项目及所列条目应清楚明确，技术规格及功能说明应叙述准确，不得使用含混模糊和易造成理解上歧义的词语；

2.3逐条对货物的技术规格进行评议，指出自己提供货物和服务是否做出实质性的响应，对偏差的具体情况说明；

2.4分项填报投标货物报价表。

五、投标文件

（一）电子投标文件

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用CA（数字认证证书）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等投标相关操作。

制作电子投标文件。供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http：//www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”

制作电子响应文件时须编辑目录及页码。
3、服务商应随时留意可能发布的变更公告，公告中如注明本项目有变更文件，则应从“项目流程·〉答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

4、电子投标文件中需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖服务商公章的地方，请使用“企业CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。如因供应商自身原因（加密和解密使用的CA锁不一致、沿用旧版招标文件编制投标文件、供应商拒绝解密、逾期提交电子投标文件等）造成无法解密投标文件的；电子投标文件无法打开的均按无效投标对待。

5、递交电子投标文件。登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http：//www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西公共资源交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易中标供应商”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

6、制作电子响应文件时须编辑目录及页码。
7、投标文件的撤回、补充和修改

供应商在递交投标文件后，且在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行撤回、补充或修改。对电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

（二）纸质投标文件

1、纸质投标文件的式样

投标供应商无需提交纸质投标文件，待项目成交采购结果公布后，由中标供应商补交一正两副纸质投标文件用于备案（正本留区政府采购中心，副本留采购单位）。
1.1纸质投标文件应从政府采购项目投标文件制作软件中导出后进行印刷（导出文件中字迹、图片等模糊不清的部分，供应商需自行替换为清晰的文件），项目分标段的，应按所投标段分别准备投标文件。

1.2供应商应按照规范要求，每套投标文件须清楚地标明“正本”“副本”的字样，以示区别。

1.3投标文件一律采用采用纸质封面（不得使用亮片、封面压膜、塑料胶面）。胶装方式左侧装订，响应文件正本和副本必须统一使用A4幅面纸双面打印（其中资质、证明、授权为A4幅面纸张，图纸不受纸张幅面大小限制但必须折叠成A4幅面，资质、证明、授权、图纸不受双面打印或复印要求，可以采用插页），纸质文件应编制从第一页进行数字“1”开始的连续页码（插页可以不编页码）及文件目录（并编制对应页码）。
1.4纸质投标文件的正本和所有的副本均需打印或用不退色墨水书写。

2、纸质投标文件的签署

2.1纸质投标文件应由供应商的法定代表人或被授权人按文件要求签字并加盖红色鲜章。被授权人须将以书面形式出具的“法人授权书”附在投标文件中。

2.2除供应商对错、漏处作必要修改外，全套文件应无涂改或行间插字和增删。所作修改之处，必须有法定代表人或被授权人签字才有效。

第五部分   开标和评标
一、开标

1、根据《政府采购法》规定，本次招标由集中采购机构咸阳市秦都区政府采购中心组织招标、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。定标工作由采购单位组建的采购领导小组根据评审委员会提供的评标报告确定。

2、集中采购机构在规定的时间和地点组织公开招标，供应商可派法定代表人或被授权人在线参加开标活动，并签名报到。

3、主持人宣布开始解密后，供应商应尽快使用CA对电子投标文件进行解密，超时仍未解密视为无效投标文件。
二、评标过程的保密

1、在采购结果确定前，采购人及现场工作人员应对评审委员会名单予以保密。

2、评审委员会、采购人及现场工作人员，应对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密予以保密。不得向供应商及与评标无关的其他人透漏。

3、在评标之前或者评标过程中，如果供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购单位施加任何影响，其投标将被拒绝。

三、投标文件的澄清

1、为了有助于对投标文件的审查、评价和比较，评审委员会可要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容进行澄清。

2、有关澄清的要求和答复应在规定时限内以书面形式提交，并由法定代表人或其授权代表签字或盖章，或者加盖公章

3、供应商的澄清不得超出投标文件范围或改变投标文件实质性内容。澄清内容将作为合同履行的重要依据。

4、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，可要求供应商在评标过程中的合理时间内提供书面说明（必要时提交相关证明材料）。供应商不提供书面说明或不能证明其报价合理性的。将被认定为无效投标。

四、评标

1、为确保评标工作公平、公正，依据政府采购法和相关文件的规定，成立评审委员会。评审委员会由采购人代表和技术、经济评标专家组成，成员人数为5人以上的单数（包括5人）。评标专家从陕西省政府采购专家库相关专业的专家中随机抽取，不少于评审委员会成员总数的三分之二。采购预算金额在1000万以上、技术复杂、社会影响较大的采购项目评标委员会成员人数应当为7人以上单数。

2、评审委员会成员应当遵守并履行下列权利和义务：

2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出公正评价；

2.2要求供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

2.3按招标文件的要求和评分标准进行评标，分别打出相应分数，推荐中标候选人名单，对评审意见承担责任；

2.4对评标过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

2.5参与评标报告的起草；

2.6配合招标方答复供应商提出的质疑；

2.7配合相关部门的投诉处理工作。

五、评标办法及程序

1、评标方法：本项目采用综合评分法，最低价不是中标的唯一依据。招标人按照有关规定只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

2、评标程序：分步评审，供应商资格审查通过后，评标委员会根据招标文件规定，对投标文件的符合性进行审查，每一步评审不符合者，不得进入下一步评审，全部评审合格供应商的投标文件进行综合评审打分，按最后得分由高向低排出次序，推荐中标候选人。

2.1资格审查：由采购人委派的领导小组成员或采购人代表，对投标文件中的供应商资格证明文件进行审查。缺其中一项或某一项达不到标书要求，均按无效投标处理。资格审查人员应对审查结果进行签字确认。

2.2符合性审查：评标委员会对投标供应商的响应文件进行符合性审查，符合要求的供应商将进入综合评审环节。

（1）投标文件均按招标文件要求编制、签署、盖章。
（2）投标报价未超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的。
（3）投标文件应包含以下内容：①资格证明文件；②符合性证明文件；③投标方案。

（4）投标文件有法人或负责人代表授权书（法人或负责人直接投标除外）并且授权书的合法性和有效性符合招标文件要求。
（5）完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程或服务要求，技术/服务没有负偏离和保留。

（6）投标文件商务响应说明应与招标文件要求一致（服务地点、服务期限、付款、质保期限、售后服务等项），无附加招标人难以接受的条件。

（7）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（财库【2019】19号）中政府强制采购品目的（台式计算机、液晶显示器），须提供经国家认定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章，未提供或证书过期的按无效投标处理。

3、相同品牌处理：

3.1本项目为非单一产品采购项目，依据财政部令87号第三十一条规定，本条相同品牌判定仅针对招标文件已载明的核心产品（智慧黑板及多媒体教学软件），非核心产品品牌相同不适用本条款。

3.2本项目采用综合评分法评审，针对本项目多项核心产品，不同投标人所投任意一项核心产品品牌相同，且通过资格审查、符合性审查的，参与本合同项下投标的按一家投标人计算；评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，由采购人或其委托的评标委员会按照招标文件规定方式确定一名中标推荐投标人。

注：依据财政部国库司咨询答复（留言编号：20181228-4142-3110661），不同投标人所投核心产品中任意一项品牌相同的，应当按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第三十一条规定执行，按一家投标人计算。依据财政部国库司咨询答复（留言编号：20180823-0141-2995853），提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人按一家投标人计算后，有效投标人不足 3 家的，视为对招标文件作实质响应的投标人不足 3 家，应予废标。

4、评分标准

	投标报价

（30分）
	满足招标文件要求且投标总价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价÷投标总报价)×30%×100

符合政府采购优惠条件，报价进行优惠（小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价优惠10%）

计算分数时四舍五入取小数点后两位

	技术参数及要求

（30分）


	供应商提供所投产品的技术偏离表，经评审专家审定得分。基本分（26分）：完全符合、响应招标文件要求，没有负偏离计26分，“▲”参数每负偏离一项扣1分，未带标识参数每负偏离一项扣0.1分，扣完为止。 备注：▲参数必须提供佐证材料（包括但不限于产品彩页、检测报告、功能截图及说明书并加盖公章等），未提供佐证材料或提供的佐证材料低于招标要求时按负偏离处理。

参数有正偏离的每项加0.5分，最高得4分。必须提供佐证材料（包括但不限于产品彩页、检测报告、功能截图及说明书并加盖公章等）。

	来源渠道

（3分）
	产品进货渠道正规，质量有保证，能提供所有智慧黑板、服务器、摄像机三类产品的制造商授权书，确保生产或供应的产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷。每提供一类产品的制造商授权书得1分。

授权文件要求：包括所投“智慧黑板、服务器、摄像机”三类产品的所有规格型号，授权不完整不得分，最高得3分。

	节能环保

（2分）
	本项目所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19 号）中标注★的强制采购节能产品的，必须提供经国家认定的认证机构出具、有效期内且证书型号与所投产品型号一致的节能产品认证证书复印件并加盖供应商公章，未提供或型号不一致的，作投标无效处理。供应商所投产品属于政府优先采购的节能产品、环境标志产品品目清单范围的，每提供一项经国家认定的认证机构出具、有效期内且证书型号与所投产品型号一致的节能或环境标志产品认证证书，得 0.5 分，本项最高得 2 分。

	实施方案（10分）
	针对本项目有具体实施方案，1、总体实施方案；2、计划进度安排；3、项目实施过程中质量保证方案；4、组织协调及安全保障方案；5、安装调试及项目验收方案。完整提供上述5项内容的最高得10分；每有一项未提供扣2分，扣完为止；每有一处有缺陷扣1分，扣完为止。（缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

	团队成员

（6分）
	项目经理：具有信息系统项目管理师证书或类似专业高级职称证书得1分；具有通信或类似专业技术人员职业资格证书得1分，最高得2分。
技术负责人：具有数据分析师证书或类似专业资格证书得1分，具有软件测评师证书或软件开发类相关资格证书得1分，最高得2分。
项目团队架构清晰，人员配备齐全，包括技术人员、调试人员、运输人员和售后人员等，最高得2分。根据人数计1.1-2分；团队人员架构混乱，人员配备不足的计0-1分；未提供者不计分。

注：项目团队人员均为投标方在职人员，须提供社保证明。

	业绩

（4分）
	提供供应商近三年（2023年6月1日以来）与本项目类似项目的业绩合同，每份计1分，最高得4分（提供合同复印件加盖公章）

	项目培训

（5分）
	针对本项目有具体的培训方案，该方案包含：1、培训目标；2、培训内容；3、培训计划安排；4、人员安排；5、培训保障措施；完整提供上述5项内容的最高得5分；每有一项未提供扣1分，扣完为止；每有一处有缺陷扣0.5分，扣完为止。（缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

	售后服务

（5分）
	针对本项目有具体的售后服务方案,该方案包含：1、质量保证期限及质量保证的范围承诺；2、生产厂商售后服务承诺；3、售后服务保障措施及售后人员配置安排计划；4、故障处理响应时间；5、遇到突发事故时的应对方案。完整提供上述5项内容的最高得5分；每有一项未提供扣1分，扣完为止；每有一处有缺陷扣0.5分，扣完为止。（缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

	商务响应

（5分）
	1、投标文件交货期（完全交付使用）完全响应招标文件的不得分，优于招标文件的加1分，最高得1分； 

2、质保期完全响应招标文件的不得分，质保期每增加6个月加1分，最高得2分。

3、提供各弱电子系统与学校新校区校园综合管理系统无缝对接承诺函，每提供一个得0.25分，最高得2分。

	备注：以上证明文件、证书或检测报告及合同，须提供复印件并加盖投标供应商公章装订于正、副本中，原件备查。


5、推荐中标候选人

评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐三名中标候选供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商列为排名第一的中标候选供应商。

6、编写评审报告

评标委员会根据评标情况编制评审报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
六、中标

1、采购人在收到评审报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按次序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。采购人逾期不予确认，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的次序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

2、集中采购机构将在中标供应商确定之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网、陕西省公共资源交易网上及秦都区政府网站公布中标结果。

3、在公告中标结果的同时，采购人将向中标供应商发出中标通知书。
七、其他

1、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

2、根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目予以废标：
2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的；
2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
2.4因重大变故，采购任务取消的；
2.5政府采购相关法律法规规定的和采购招标文件中规定的其他废标情况。

废标后，除采购任务取消外，本项目将重新组织招标。

3、招标文件未明确的其他事项，按《政府采购法》及其相关法律法规执行（解释权归咸阳市秦都区政府采购中心）。
第六部分   商务要求
一、交货地点

咸阳市秦都区职业教育中心新校区。

二、交货期

合同签订后45个日历天内交付使用，并达到使用要求。
中标供应商不能按时交货的，采购单位有权延期付款并按合同总额收取每天1000元的违约金（具体以实际签订合同为准）。

三、合同签订及价款

1、自中标通知书发出之日起25日内，采购单位为甲方，中标供应商为乙方，双方协商具体条款后签定合同。采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件内容作实质性修改。

2、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议。

4、招标文件，投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

5、合同一式四份，中标人在合同签订之后七个工作日内，将签订的合同送咸阳市秦都区政府采购中心和咸阳市秦都区财政局采购管理科进行存档。

6、合同总价为中标供应商标书中所报价格，不受市场价变化的影响。

四、款项结算

1、付款方式：甲方在合同签订后 10 个工作日内支付合同总价款的 10%，所有货物到货安装调试完毕并通过初验后 10 个工作日内支付合同总价款的 50%，培训、试运行工作全部结束后 15 个工作日内支付合同总价款的 40%。
2、最终验收合格后，投标供应商应尽快提供全额发票及供货/服务清单。

3、付款方式：银行转账。

五、质量保证及售后服务

1、质量保证期：设备的质保期为终验合格后不少于36个月（参数中有具体要求的，按参数要求提供质保）。

2、乙方确保供应设备符合国家标准，如出现不符合，乙方将承担一切责任。

3、中标人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

4、中标人提供的所有设备及辅材必须是未使用过的，用最新工艺生产的最新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

5、质保期后如需更换零部件，中标人应以优惠价提供。

6、售后服务：设备如出现问题，应在2小时内响应，4小时内到达现场解决问题。在保修期内，免费上门维护和校验。

7、质量保证期内由此发生的所有费用由投标供应商承担；质量保证期后，要求能终生提供及时、优质、价格优惠的技术服务。

8、选用的设备必须保证技术指标先进、质量可靠，进货渠道正常，配置合理，设备制造所用材料及辅材均用优质材料并符合我国有关标准。

六、安装、调试及验收

1、投标人应按国家标准进行施工或供货，采购人按此标准进行验收。

投标方应在交货过程中对用户相关人员进行免费设备使用、操作及维护培训。保证招标方用户充分掌握设备、系统的性能，熟练管理和使用系统，并能进行相应的装备仪器使用、维护和故障排除。

2、设备到货后，投标方须派具备相应资质的工作人员到用户现场进行货物清点、安装调试。

3、设备安装调试完成并验收合格后，双方签署《设备验收合格报告》。

4、以上安装、调试、验收等费用计入投标总价。

5、设备、材料到货后，采购人根据合同要求对设备进行外观验收、确认设备的产地、规格、型号和数量。

6、中标单位整个项目安装调试完毕后，进行自检，合格后准备验收文件，并书面通知采购人。

7、验收合格后，填写政府采购项目设备验收单，并向采购人提交系统实施过程中的所有资料。以便组织验收及采购人日后管理和维护。

8、验收依据：

8.1招标文件、投标文件、承诺；

8.2合同；

8.3国家相应的标准、规范。

七、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购单位有权终止合同，并对中标人的违约行为进行追究。

第七部分   技术部分
	序号
	设备名称
	主要性能及技术参数
	单位
	数量

	一、多媒体教学系统 

	1
	智慧黑板（普通教室）
	1、采用一体化三拼接共平面结构，整机为全金属外壳材质，无推拉移动结构。中间液晶区与左右副书写区过渡平滑并在同一平面，无独立边框阻隔。
2、配备≥86英寸液晶交互显示屏，物理分辨率≥3840×2160（4K），灰度等级≥256 灰阶，可视角度≥178°。交互区域配备≥3.2mm 防眩钢化玻璃，表面硬度≥9H，透光率≥90%；设备具备硬件级物理防蓝光护眼功能。
3、采用红外或电容触控技术，支持≥40 点触控。
4、整机搭载安卓、Windows 双系统架构。安卓系统：CPU 核心数≥4 核，RAM≥2G，ROM≥16G；搭载交互式白板软件，支持 WPS 文档编辑，内置网页浏览功能。OPS 可插拔模块：处理器≥6 核心 12 线程，最高睿频≥4.4GHz，缓存≥12MB，内存≥8GB，固态硬盘≥256GB SSD；内置蓝牙、WIFI；具备RJ45 网口、 Mic音频输入及Lineout音频输出口、USB3.0接口、HDMI OUT 或 DP OUT 视频输出接口。
5、整机内置非独立广角高清摄像头和麦克风；高清摄像头支持≥3000 万像素拍照，整机输出视场角≥145°、水平视场角≥120°，支持输出 4K 图片及课堂视频录制。
▲6、 当整机可连接外部音箱，最大可拓展至 4.2声道。
▲7、整机内置物联传感器，安卓系统可以监控教室温度、湿度，并可上传到云端，云端可查看各教室温度、湿度情况。
	块
	136

	2
	智慧黑板（实训教室）
	1、采用一体化三拼接共平面结构，整机为全金属外壳材质，无推拉移动结构。中间液晶区与左右副书写区过渡平滑并在同一平面，无独立边框阻隔。
2、配备≥86英寸液晶交互显示屏，物理分辨率≥3840×2160（4K），灰度等级≥256 灰阶，可视角度≥178°。交互区域配备≥3.2mm 防眩钢化玻璃，表面硬度≥9H，透光率≥90%；设备具备硬件级物理防蓝光护眼功能。
3、采用红外或电容触控技术，支持≥40 点触控。
4、整机搭载安卓、Windows 双系统架构。安卓系统：CPU 核心数≥4 核，RAM≥2G，ROM≥16G；搭载交互式白板软件，支持 WPS 文档编辑，内置网页浏览功能。OPS 可插拔模块：处理器≥6 核心 12 线程，最高睿频≥4.4GHz，缓存≥12MB，内存≥16GB，固态硬盘≥512GB SSD；独立显卡：显存≥8G。内置蓝牙、WIFI；具备RJ45 网口、 Mic音频输入及Lineout音频输出口、USB3.0接口、HDMI OUT 或 DP OUT 视频输出接口。
5、整机内置非独立广角高清摄像头和麦克风；高清摄像头支持≥3000 万像素拍照，整机输出视场角≥145°、水平视场角≥120°，支持输出 4K 图片及课堂视频录制。
6、当整机可连接外部音箱，最大可拓展至 4.2声道。
7、整机内置物联传感器，安卓系统可以监控教室温度、湿度，并可上传到云端，云端可查看各教室温度、湿度情况。
	块
	53

	3
	多媒体教学软件
	1、教学平台支持在线作业本功能，教师可自主组卷生成试题，在线定向下发至学生终端。
2、支持平台远程下发教学考试计划，可指定对应课堂交互终端，到达预设时段终端自动展示考试相关信息。
3、为授课教师配置≥20GB 专属教学云盘，支持 PPT、Word、Excel、PDF、图片、音视频、压缩包、FLASH、安装包、思维导图等各类教学资源存储。
4、内置数学学科工具，支持手写函数智能识别，手写函数可实时转换为标准打印公式，并自动在平面坐标系生成对应函数图像。
5、支持智能组卷，按照教材章节和知识点，设置试题年份、题型、数量及难度，系统自动匹配生成试卷，支持对系统匹配的试题进行替换，可自定义调整试题的顺序。
6、支持不少于9种形式的互动游戏，每种互动游戏支持不少于6种模板供教师选择，支持一键插入课件PPT，并在PPT中进行动画互动。
7、支持通过管理平台对巡课的视频画面进行截图并自动调出添加备注功能，支持实时对教室内设备进行喊话，支持记录巡课记录。
8、预装办公软件、杀毒软件及一键还原系统。
	套
	189

	二、视频监控系统 

	1
	人数统计摄像机
	1、像素≥400 万，分辨率≥2688×1520，视频帧率≥25fps； 
▲2、内置≥2 颗 CMOS 图像传感器，单颗靶面尺寸不少于1/1.8 英寸、设备配备不少于2个麦克风、不少于2个扬声器;
3、环境照度不高于0.5lx，开启超感光功能后，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度；
4、电动变倍聚焦及一键聚焦；
5、≥5种智能方案切换，包括：通用行为分析、人脸检测、人数统计、热度图等；
6、支持H.264/H.265编码；
7、配有补光灯； 
▲8、具有周界目标检测功能，可对距离样机≥110m处≥ 20×20像素的目标（人员、机动车、非机动车）触发的拌线入侵事件进行检测；
9、支持DC12V/PoE供电方式；支持DC12V电源返送；
10、防护等级：不低于IP67。
	台
	96

	2
	室内枪型网络摄像机
	1、像素≥400 万、靶面尺寸≥ 1/3 英寸的 CMOS 图像传感器，输出分辨率≥2560×1440，视频帧率≥25fps；
2、最低照度：彩色模式≤0.01lux；黑白模式≤0.001lux；
3、最大补光距离≥45m（红外）；补光灯≥2颗（红外灯）；
4、镜头焦距可选；
5、补光灯灯珠朝向与样机照射方向一致；
6、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；
▲7、支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警；
8、当补光灯开启后,补光亮度均匀,无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；
9、可同时采用DC12V电源与POE供电；
10、防护等级：不低于IP67。
	台
	711

	3
	枪机支架
	1、材质：金属材质，表面防腐处理；
2、安装方式：壁装/吊装可选，适配通用枪型摄像机安装孔位。
	个
	713

	4
	室内网络球机
	1、≥ 400万像素,不少于1/2.8英寸CMOS图像传感器；
2、内置GPU芯片；
3、相机最低照度彩色≤0.0002lx；最低照度黑白≤0.0001lx；
4、相机支持25倍光学变倍,16倍数字变倍，焦距可调范围不小于6mm-120mm；
5、摄像机具备柔光灯和红外灯,有声光警戒报警功能；
6、支持人脸属性显示功能，支持网页端实时画面预览，兼容 IE 内核、Chrome 内核等主流浏览器；
7、支持对进入警戒区域的人和车辆,触发报警之后,进行抓拍,并通过白光闪烁的方式进行实时预警,支持内置喇叭设备实现声音警示并具有联动智能跟踪功能；
8、具有智能跟踪功能,可跟踪行人和机动车;可将事件抓图、·报警事件前后录像发送后端；
9、距离摄像机1m处内置扬声器播放最大声级≥ 90dB(A)；
10、水平：0°～360°连续旋转; 垂直：0°～+90°自动翻转180°后连续监视；
11、支持音频输入和音频输出；
12、内置≥2路报警输入和1路报警输出,支持报警联动功能；
13、支持DC12V及PoE 供电。
14、防护等级：不低于IP66。
	台
	66

	5
	室内半球网络摄像机
	1、像素≥400 万、靶面尺寸≥ 1/3 英寸的 CMOS 图像传感器；
2、支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印等；
▲3、支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警；
4、内置麦克风；
5、支持DC12V/PoE供电方式；
6、防护等级：不低于IP67。
	台
	645

	6
	室外枪型网络摄像机 
	1、像素≥ 400 万、靶面尺寸不少于1/1.8英寸的CMOS图像传感器；
2、镜头最大光圈≥ F1.0；补光光源关闭、AGC 开启时，彩色最低照度≤0.0005lx，黑白最低照度≤0.0001lx；
3、支持周界防范（绊线入侵，区域入侵）、智能移动监测增强技术(人形/车形检测)；
4、支持防补光过曝功能，其支持人脸优先、车牌优先、关闭3种模式;开启人脸优先功能,设备检测到人员后可自动调节补光灯的亮度,人员离开后补光灯恢复;开启车牌优先功能,设备检测到车辆后可自动开启补光灯并调节亮度；
5、不少于3颗（暖光灯）补光，可见光：≥35米；
6、支持超感光功能自动调节，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度;画面信噪比≥ 50dB,色彩饱和度≥ 100%
7、支持畸变矫正功能,开启畸变矫正功能后,输出图像的几何失真、画面畸变应减小;开启畸变矫正功能,几何失真应小于等于10%
8、环境照度不高于0.5lx,设备开启补光灯,镜头上边缘出现遮挡物或环境雾霾粉尘等干扰物时,设备可自动减弱画面模糊现象
9、支持DC12V/POE供电方式；
10、防护等级：不低于IP67；
	台
	42

	7
	电梯半球网络摄像机
	1、像素≥400 万、靶面尺寸≥ 1/2.9 英寸的 CMOS 图像传感器；
2、视频输出分辨率≥2688×1520，支持 25fps 及以上帧率；
3、焦距≤2.8mm；
▲4、内置GPU芯片；
5、支持浏览器网页端配置电瓶车禁止入梯楼层,开启该功能后,当电瓶车在禁入楼层进入电梯时,将给出报警提示,默认布控楼层为1楼及地下楼层,已经在楼上的电瓶车可以正常入梯下楼；
6、内置ToF传感器，可对画面中人为手、雨伞等恶意遮挡相机行为进行报警；
7、当设备镜头被遮挡时可给出报警提示并联动语音报警和白光警戒，遮挡比例可设置；
8、支持内置语音播放,播放次数可设置为1~10次;可将白光设置为常亮和闪烁2种模式,闪烁频率、闪烁时长、闪烁周期可设；
▲9、支持同时开启视频遮挡和电瓶车入梯检测功能，当设备镜头被遮挡条件下电瓶车进入电梯，撤出遮挡物后应给出报警提示，直到电瓶车离开电梯，报警结束；
10、当设备进行重启操作后,无需重新配置楼层信息,监控画面可正确显示当前楼层；
11、最大支持256GMicroSD卡，内置MIC，内置扬声器。

12、支持DC12V供电方式。
13、防护等级：不低于IP67。
	台
	26

	8
	电梯专用无线网桥
	1、业务端口支持WAN口： 100Mbps （PoE IN）、LAN 口 ：100Mbps； 
2、电源模块接口PoE：24V（RJ-45）；
3、内置定向天线接口；
4、无线标准IEEE802.11 b/g/n；
5、工作频率2.4GHz - 2.484GHz；
6、无线传输速率≥ 300Mbps；
7、最大输出功率≥ 18dBm；
8、天线增益≥ 8 dBi；
9、最佳传输距离≥ 190m。
	个
	26

	9
	AR鹰眼
	1、全景镜头：≥ 4 路 200 万像素成像，单路传感器靶面≥ 1/1.8 英寸，镜头焦距≤2.8mm，支持镜头玻璃加热；≥ 4 画面拼接，水平视场角≥180°、垂直视场角≥85°；
2、细节镜头：≥ 1 路 400 万像素成像，传感器靶面≥ 1/1.8 英寸，最短焦距≤6mm、最长焦距≥210mm，光学变焦≥40 倍，支持镜头玻璃加热与电动雨刷；
▲3、内置≥6颗混合补光灯,每个补光灯均包含红外补光灯和白光补光灯,支持混合补光,可单独开启红外灯和白光灯；
4、支持对当前视频数据进行人群数据分析,并生成人群检测数据；
▲5、支持打伞检测，标准均匀光照、无雨雾重度遮挡场景下检测准确率≥90%；
6、全景支持周界防范、人群分布检测、车辆密度检测；细节支持周界防范、视频结构化、人脸识别；
7、绘制区域内的人数进行统计,可检出≥3000人,并可检出高度、宽度均≥ 5px的人头目标；人员统计准确率≥95%；
▲8、支持报警3进2出，音频2进1出，BNC，RS485，支持双MIC；内置扬声器；
9 、支持DC36V供电。
10、防护等级：不低于IP67。
	台
	6

	10
	防油污摄像机
	1、采用 CMOS 图像传感器，靶面尺寸≥  1/2.7 英寸，像素≥  200 万，分辨率≥  1920×1080；
2、照度：≤0.002lux（彩色模式）；≤0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
3、补光距离：≥80m（红外视频监控距离）；≥30m（暖光视频监控距离）；≥2m（暖光人脸检测距离）；
4、补光灯：≥2颗（红外灯）；≥2颗（暖光灯）；
5、镜头焦距：≤3.6mm；镜头光圈：≤F2.0；
6、视场角：水平≥92°；垂直≥48°；对角≥109°；
7、通用行为分析：物品遗留；物品搬移；
8、支持≥3个绊线人数统计、≥3个区域内人数统计、≥3个排队管理功能；
9、后厨行为规范检测：支持人员着装检测，可识别口罩、工作帽、工作服颜色并输出着装不匹配报警，预览界面展示违规类型；支持鼠类活动、垃圾桶未遮盖、人员玩手机违规识别；以上后厨智能识别功能可由摄像机本地 AI 或配套后端智能设备、管理平台实现分析告警；
10、宽动态：≥120dB；走廊模式：支持90°或270°；
11、报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；外部报警；人脸检测；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；安全异常；后厨行为规范检测；玩手机；垃圾桶未盖；传感器报警；老鼠检测。
12、支持DC12V及POE供电；
13、防护等级：不低于IP67。
	台
	12

	11
	宿管专业人脸抓拍摄像机
	1、双镜头、独立双舱一体化设计，内置不少于1个云台，支持双通道互为180度夹角监控
2、通道 1（全景）：采用≥ 800万像素、≥  1/1.8 英寸 CMOS图像传感器；通道 2 （细节）：采用≥  800 万像素、≥  1/1.2 英寸 CMOS图像传感器
3、通道1（全景）：≤3.6mm；通道 2 细节最短焦距≤10mm，最长焦距≥50mm； 
▲4、在环境光照度低于50lx且同一画面中,可同时对不同速度、明亮度、反光度的行人、非机动车、机动车分类曝光,可实时检测、跟踪、抓拍行进的行人人脸、人体、非机动车及车上人员、机动车车牌、机动车,可识别人脸及车牌号码,抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨,无过曝、过暗情况
▲5、聚焦目标可优先人脸抓拍，画面无有效人体目标时自动优化全局画面清晰度，抓拍人脸区域优先保证人脸成像清晰； 
6、支持场景大模型算法研判,当场景自定义选择环境自适应选项时,可根据环境亮度变化自动进行白天/夜晚的配置切换,白天/夜晚的图像配置包含宽动态、曝光、增益等参数
7、通道1（全景）：视频结构化，人群分布图，通用行为分析，人数统计；通道2（细节）：视频结构化，人脸检测，人脸识别，通用行为分析，道路监控，人数统计；通道1（全景）和通道2（细节）智能支持两两同开
8、支持报警3进2出、音频2进1出、485接口、BNC接口、支持≥ 512GMicroSD卡，内置扬声器和双MIC
9、支持 DC12V 供电，具备 12V 对外电源返送输出功能。
10、防护等级：不低于IP67
	台
	8

	12
	百米周界枪机摄像机
	1、设备搭载不少于 3 颗 CMOS 图像传感器，每颗传感器有效像素≥  200 万，感光靶面尺寸不少于1/2.8 英寸，整机可同步同时输出不少于 3 路 1920×1080 分辨率、25fps 视频码流；
2、内置≥2个麦克风、≥1个扬声器、≥8颗补光灯、≥2个报警输入接口、≥2个报警输出接口、≥1个音频输入接口、≥1个
音频输出接口、≥1个电源返送接口、≥1个RS485接口；
3、红外补光灯：红外监控距离≥100米；
4、镜头1焦距≤3.6mm（覆盖广角）；镜头2焦距范围：≥10-15mm（覆盖中焦）；镜头3焦距≥25mm（覆盖长焦）。允许采用定焦或电动变焦镜头;
5、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印等图像增强功能
▲6、支持对距离≥150m处≥ 20×20像素的目标（人员、机动车、非机动车）触发的绊线入侵事件进行检测
▲7、环境照度≤100lx，在距离100m处，画面成像目标宽度≥ 20像素的5人依次循环通行进行绊线入侵试验，试验人员运行速度≥ 1m/s，人员通行时间间隔≥ 1s，共重复100人次，触发绊线入侵报警事件≥ 96人次
8、白天天气晴朗无遮挡，可对5m-120m处的人和机动车目标进行检测夜晚天气晴朗无遮挡，补光灯开启后，可对5m-110m处的人和机动车目标进行检测
9、支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，输出电流≥165mA；
10、防护等级：不低于IP67
	台
	24

	13
	高空抛物枪型网络摄像机
	▲1、设备配置不少于 2 路 CMOS 图像传感器，每一路传感器有效像素≥  400 万，感光靶面尺寸不少于 1/1.8 英寸；
2、镜头1焦距≤3.6mm；镜头2焦距≥6mm；
3、支持双目拼接监控模式，可识别高层向下坠落杂物并输出报警；画面可展示完整抛物轨迹，报警自动联动录像；报警延迟 10s-300s 可调；支持自定义轨迹颜色、数量、线宽；可划分≥10 个独立抛物检测区域，分区预警溯源；
4、当环境温度和湿度达到阀值时,可自动开启镜头前盖玻璃加热功能,去除玻璃上的冰状和水状附着物;支持镜头前盖玻璃加热功能,内置温度传感器,当温度低于设定阀值时,可开启加热片,去除玻璃上的水、冰、雪、雾类附着物,可根据环境温度自动调整加热功率；
5、设备支持楼层标定功能,视频须可叠加楼层信息,回放和录像可支持显示楼层标定信息；
6、设备支持原始图像和拼接图像,2种视频输出模式,可双通道合并成1通道画面输出；
▲7、当监控画面出现飞虫、飞鸟、大楼玻璃上的飞机倒影等,设备不产生报警提示信息；
8、支持≥256G Micro SD卡；
9、支持DC12V/POE供电方式；
10、防护等级：不低于IP67
	台
	17

	14
	枪球一体机摄像机
	不少于2路 CMOS 图像传感器，单路感光靶面不少于1/2.8 英寸；
2、全景像素≥200万，细节≥400万；
3、全景分辨率≥1920×1080， 细节分辨率≥2560×1440；
4、最大补光距离全景≥30m（白光），细节≥100m（红外）；
5、镜头焦距：全景：≤4mm； 细节：4.8-110mm，≥ 23倍光学变焦；
6、支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；
7、全景摄像机镜头垂直方向支持手动调节;
▲8、全景通道可独立进行周界检测,，细节通道可独立进行周界检测或进行人脸检测；
9、全景摄像机检测出多个移动目标(人或车)后,细节摄像机可自动跟踪其中一个目标并调节变倍,使该目标处干细节摄像机监视画面中央,可自动切换跟踪目标；
10、细节镜头支持人脸检测、人脸优选抓拍、人脸属性提取，支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略；
11、供电方式：DC12V或PoE；
12、防护等级：不低于IP66；

13、配球机吊装支架。
	台
	42

	15
	监控机箱
	1、外框规格：宽度≥200mm，深度≥150mm，高度≥300mm；
2、设备材质：高强度工程塑料或冷轧钢板，具备良好抗冲击、防潮防锈性能。
	台
	28

	三、报警系统 

	1
	残疾人呼救按钮
	1、常开报警输出(干接点),接点容量支持24VDC，500mA；
2、按钮和拉绳触发报警，长度≥0.8m拉绳；
	个
	88

	2
	残卫报警器
	1、声光报警一体式报警；
2、额定电压：12VDC；
3、闪动次数/分钟：≥300次；
4、声压：30cm处≥108dB；
	个
	88

	3
	报警柱
	1、一体化一键报警柱，高度≥ 2.2米；
2、集成≥ 200W高清摄像头、高灵敏度麦克风，双网口，双喇叭功率≥ 30W、具备不少于1个PSTN电话网络接口；
3、支持双向语音对讲、喊话、广播等功能；
4、支持联动录像与抓图，支持录制通话开始前5s的视频图像；
5、音频压缩标准：支持711a、G.711U、PCM、G.726AAC；支持音频输入,可外接拾音器;本机最大拾音距离≥ 4米;
6、音频输出不少于1路，可外接有源音箱，本机喇叭最大功率≥ 30W;支持音量调节，支持语音对讲，支持多种音频格式的音频播放；
7、设备配备状态指示灯及紧急呼叫按键，具备呼叫状态、通话状态灯光提示功能，配置不少于1个紧急求助按键，按键响应灵敏、防护耐用；
8、支持远程升级，支持FTP服务器；支持不少于2路门磁防拆；
9、支持不少于64个远程用户；支持远程WEB访问、快速设置；支持不少于10000条日志记录，包括报警事件、操作日志等, 支持远程报警事件检索；
	套
	4

	4
	光纤收发器
	1、具备≥1个100Mbps光口(SC)、
2、具备≥1个10/100Mbps电口；
3、单模单纤、SC光纤接口；
4、波长：支持1310nm发送,1550nm接收；
5、光传输距离：≥20km；
	对
	4

	四、考勤管理系统

	1
	考勤显示器
	1、面板尺寸：≥55英寸；
2、背光类型：DLED；
3、屏幕比例：16:9；
4、分辨率：≥3840(H)×2160(V)；
5、亮度：≥420cd/m² (Typ.）；
6、CPU：≥四核，≥1.6GHz；RAM：≥2GB；ROM：≥16GB；
7、数据接口：≥1个TF卡槽；
8、视频接口：≥1个HDMI 1.4输入（1080P@60Hz）；
9、音频接口：≥1个3.5mm耳机孔；
10、内置扬声器：≥10W；
	台
	4

	2
	识别管理终端
	1、操作系统：国产操作系统；硬盘：总容量≥24T，转速≥7200RPM
2、前智能分析：支持人脸检测、人脸识别、视频结构化（人、车、非机动车）、通用行为分析、车牌比对、绊线人数统计、区域人数统计、排队人数异常报警、吸烟、打电话、人像检测；
3、内置高性能GPU,单颗GPU算力≥22TOPS(INT8)；
4、后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、人员频次报警、视频结构化、后智能结构化属性合规报警、通用行为分析；
5、人脸检测：(1)支持16路200万或16路400万分辨率视频流分析；(2)属性：支持不低于6种属性，性别、年龄段（6个）、眼镜、表情（8种）、口罩、胡子；
6、以图搜图：支持人脸库以图搜图、人脸/人体历史库以图搜图、1:1图片比对；
7、人脸库容量：(1)样本库不低于95个，不低于45万张图片，单库最大支持45万张图片；(2)路人库不低于5个，不低于45万张图片，单库最大支持45万张图片；人脸库样本库容量、条数共享；
8、人脸识别：(1)图片流：支持24路200万或24路400万分辨率图片流分析；(2)视频流：支持16路200万或16路400万分辨率视频流分析；(3)支持人员频次高频报警；
	台
	3

	3
	单屏身份核验终端
	1、网络协议：支持IPv4、RTSP、UDP、RTP、TCP；
2、显示屏：≥10.1英寸显示屏；屏幕类型：电容触摸屏；显示屏分辨率：≥1280×800；
3、摄像头：≥1/2.7" 2MP CMOS 高清宽动态双摄像头；
4、光照补偿：自动白光补光;自动红外补光；
5、支持语音提示；支持人证比对；支持Wi-Fi；
6、读卡类型：支持IC卡、支持身份证；
7、广告播放：支持图文、视频广告播放；
8、人脸识别身高范围：不低于0.9m～2.4m；人脸识别距离：不低于0.3m～1.0m；人脸识别准确率：≥0.9999；人脸识别速度：≤0.2s；人证比对时间：≤2.5s；
9、居民身份证阅读模块：符合GA450-2013标准；
10、存储记录数量：≥100000条记录；
	台
	3

	4
	声光警号
	1、额定电压：支持12VDC；
2、安装环境：支持室内安装；
3、闪动次数：每分钟≥270次；声压：在30cm处≥105dB
	台
	3

	五、LED屏系统 

	1
	配电柜
	1、支持远程控制，输出功率≥ 40KW； 
2、具有过流、过压、过载、浪涌保护等功能。
	台
	1

	2
	大屏管理电脑
	CPU：≥8核、主频≥2.0 GHz、三级缓存容量≥16MB、线程数≥16、内存速率≥3200MHz、通道数≥2；
2、内存：≥16GB，支持 DDR4及以上内存类型；
3、存储：≥512GB SSD及≥1TB HDD。
4、独立显卡：显存≥4G；
5、液晶显示器≥24寸；
6、≥2个USB3.0、2个USB2.0、1个RJ45；
★7、本产品属于财库【2019】19 号清单中标★强制采购节能产品，须满足本项目采购需求政策性章节相关证书要求。
	台
	1

	3
	全彩LED屏
	1、尺寸规格：7.68m*4.32m；
2、规格：像素间距：≤2.5mm，采用压铸铝箱体；
3、灯芯波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在5%以内； 
4、可视角度：水平≥170°，垂直≥170° ； 
5、整屏平整度＜0.1mm/m²； 
6、显示单元亮度≥800Nits，支持0-100%可调；
7、亮度均匀性≥98%；
8、灰度等级≥16bit；
9、最高对比度≥10000:1；
10、刷新率≥3840Hz；
11、显示单元支持单点检测逐点校正，单点亮度校正，单点颜色校正，单点色温可调。
	m²
	33.177

	4
	视频处理器
	1、支持多种信号源输入模式（VGA、DVI、HDMI）和多种信号源输出模式（DVI、HDMI、RJ45等），兼容 VESA 标准各类常规分辨率，支持 1920×1200；
2、支持小间距LED自定义分辨率；
3、支持超高清采集、底图显示、信号源OSD叠加、虚拟LED等多种图像处理功能；
4、具有多个动态画面在多个窗口中拼接缩放或叠加，并在多个屏幕上实时显示的功能；
5、支持多级用户权限、预案轮巡、日志、设备维护、智能温控、故障报警、冗余电源备份等设备管理功能。
	台
	1

	5
	信息发布盒
	1、支持图片、文字、富文本、视频素材即时编辑、下发发布，支持内容预览；
2、支持节目插播、指定时段定时播放、周期循环播放、垫片兜底播放，播放优先级可配置；
3、支持 1、2、3、4、5 分屏布局，支持图片、文字、视频多素材多分区同步播放；
4、 视频解码支持 MPEG-4、MPEG-4 SP、WMV v9、WMV3、H.264（AVC）、H.265；音频解码支持 MP3、AAC；
5、支持 1 路 4K@60fps 输出或 4 路 1080P 同时解码输出；
6、具备 3.5mm 模拟音频输出接口；
7、具备RJ45 接口，10/100/1000Mbps 自适应千兆以太网；
8、 2.4GHz+5GHz 双频并发 WiFi，2.4GHz 频段有效吞吐≥50Mbps，5GHz 频段有效吞吐≥280Mbps；
9、具备RS232 串口及USB接口。
	个
	1

	6
	LED文字条屏
	1、有效显示面积长 14.08m，高 0.64m；
2、屏体支撑框架采用国标热镀锌方管；
3、屏体四周配置 40mm～60mm 不锈钢装饰包边；
4、屏体模组防护不低于 IP65，具备防雨、防尘能力；
5、P10 点间距，单红色，文字为主。
	m²
	9

	六、停车管理系统

	1
	通道管理终端
	1、管理终端包含终端主机、显示器、键盘鼠标；
2、终端主机内置处理器，内存≥8G、≥256G SSD；
3、支持添加不少于2万条白名单，支持按次收费、按时收费、按时段收费、按日夜收费、分时收费；
4、支持固定车、月租车、储值车、临时车和VIP车，支持黄牌、蓝牌和绿牌；
5、可管控不少于 6 个出入口车道，支持单机直连或多台设备级联扩展实现 6 车道监控；支持接入互联网云实现电子支付；
6、显示器尺寸≥ 22寸；
	台
	3

	2
	车牌识别一体机（含辅助相机）
	主相机：车牌识别抓拍一体机 
1、一体化主要车牌识别抓拍机包含车牌识别摄像机、LED屏、喇叭于一体，具备现抓拍、显示、播报功能。
2、传感器类型：≥1/3英寸CMOS；
3、图像分辨率：≥2688×1520；
4、视频压缩标准：支持H.265、H.264B、H.264M、H.264H、MJPEG；
5、变焦镜头：最短焦距≤2.7mm，最长焦距≥13.5mm，有效抓拍距离范围不低于2.5m～6m；
6、除雾功能：支持自动除雾；
7、供电方式：支持AC110–230V；
8、LED 屏支持红、黄、绿三色显示，显示行数≥4 行；                                                                     
辅助相机:辅助车牌识别抓拍一体机                                                                 
1、一体化辅助车牌识别抓拍机包含摄像机、补光灯、摄像机立杆于一体，具备抓拍功能。
2、传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS；
3、图像分辨率：≥2688×1520，像素≥400万；
4、视频分辨率：主码流支持≥4MP（2688×1520）、1080P、720P；辅码流支持≥960H、D1；
5、支持视频检测、I/O线圈、混合三种触发方式；
6、最大补光距离：≥7m；
7、有效抓拍距离范围不低于2.5m～6m；
8、支持自动除雾功能；
9、车辆检测：车辆捕获率≥99.9%；
10、车辆识别：支持车型、车标、车系、车身颜色、车脸特征、车牌、无牌车识别，车牌识别率≥99.9%；
11、电动变焦焦距：最短焦距≤2.7mm，最长焦距≥12mm；
	台
	4

	3
	停车场道闸
	1、支持24V直流无刷电机，电机寿命：≥300万次、弹簧寿命：≥100万次；
2、道闸起落杆采用折叠杆，支持速度可调，调节范围 2S～6S；
3、闸机主板支持数码管面板显示，支持设备故障码、设备运行状态显示；
4、支持485接口读取道闸运行日志（运行次数和运行状态）；
5、具备遇阻反弹功能，当杆子下落过程中受阻时会自动反弹
6、无线摇控功能，最大有效距离≥50 米，支持遥控一键车队模式；
	台
	4

	4
	出入口防砸雷达
	1、雷达频率范围不低于77GHz～81GHz；
2、检测区域范围不低于 0.3m～6m；
3、防砸区域范围不低于0～2m；
4、检测目标：人、车；
5、支持通过串口、APP、wifi进行在线调试和升级功能：
6、工作电压：支持DC9–12V
7、支持搭配折臂杆道闸应用场景；
8、支持虚警点检测及剔除；
	台
	4

	5
	出口道闸控制箱
	1、设备安装箱外形尺寸：400mm×300mm×200mm；
2、箱体采用金属材质；
3、防护等级：不低于IP54；
	台
	2

	6
	8口商业级交换机
	1、交换容量：≥16Gbps；
2、包转发率：≥12Mpps；
3、≥8个10/100/1000BASE-T电口(PoE)；
4、支持STP、RSTP环网协议
5、支持VLAN功能；
6、支持链路聚合；
7、支持WEB设备管理、APP设备管理；
8、空载功耗：≤10W；满载功耗：≥120W；PoE：Port 1-8≥30W，总功率≥110W；
9、无风扇，自然散热方式；
10、工作湿度：支持5%～95%RH(无凝结)；
	台
	2

	7
	8口交换机
	1、交换容量：≥16Gbps；
2、包转发率：≥12Mpps；
3、具备≥8个10/100/1000BASE-T电口(PoE)、≥2个1000BASE-X SFP端口；
4、支持STP、RSTP环网协议；
	台
	2

	8
	光纤收发器
	1、具备≥1个100Mbps光口(SC)、
2、具备≥1个10/100Mbps电口；
3、支持单模单纤、SC光纤接口；
4、波长：支持1310nm发送,支持1550nm接收；
5、光传输距离：≥20km；
	对
	2

	9
	万兆双芯光模块
	1、支持标准：IEEE 802.3ae；
2、传输介质：单模光纤；
3、传输距离：≥10km；
4、传输速率：≥10Gbps；
5、端口类型：支持双纤LC；
	台
	2

	七、出入口控制系统

	1
	闸机人脸读头
	▲1、设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化操作系统；
2、模块配置≥ 7英寸IPS触摸显示屏，支持曲面屏或同等显示效果的高清屏幕设计，屏幕分辨率≥ 1024×600；
3、模块搭载双目摄像头，包含一路可见光摄像头、一路红外摄像头，单路摄像头有效像素≥ 200万；应能在Web端设置设备补偿模式为宽动态；
4、支持≥ 5万个用户(包含50个管理员)、≥ 5万张人脸、≥ 5万个密码、≥ 10万张IC卡、≥ 25万条记录；
5、支持人脸、卡片、二维码、密码单凭证识读;支持人脸、卡片、密码上述任意两种或三种组合凭证识读开门；
▲6、支持通过U盘和WEB导出和导入人员信息（包含用户数据、卡数据、指纹数据、人脸数据等信息），其中WEB导入导出方式可支持模板方式及人员信息压缩包方式，压缩包导入导出支持数据加密；人脸识别(人脸特征比对)速度应<65ms；
7、集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置不少于6个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；支持导入外部自定义语音文件进行播报；
8、设备支持在 0°～45°范围内有效侧脸识别；人脸偏转角度设置范围支持0°～90°；
9、设备应具有多色指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示；
10、支持≥ IP66防护等级；
	台
	12

	2
	单机芯摆闸
	1、设备机箱采用304不锈钢及以上同等耐腐蚀、高强度国标不锈钢材质，机箱板材厚度≥ 1.2mm；
2、不少于12个雷达检测；
3、采用直流无刷伺服电机或同等及以上性能驱动电机；
4、支持开门超时自动复位功能；
5、支持声光报警提示，支持音量调节；
6、设备可适配≥ 900mm通行通道宽度，采用不锈钢摆臂;
7、平均无故障使用次数大于500万次；
8、支持消防应急常开功能；
9、支持机械防夹、红外防夹功能；
10、支持防冲撞功能；
11、支持不少于四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景；
12、支持不少于九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；
13、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置；
14、支持二次开启功能，人员在通道内可以授权；
15、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；
16、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常、通信异常等声光报警提示；
	台
	6

	3
	双机芯摆闸
	1、设备机箱采用304不锈钢及以上同等耐腐蚀、高强度国标不锈钢材质，机箱板材厚度≥ 1.2mm；
2、不少于12个雷达检测；
3、采用直流无刷伺服电机或同等及以上性能驱动电机；
4、支持开门超时自动复位功能；
5、支持声光报警提示，支持音量调节；
6、设备可适配≥ 900mm通行通道宽度，采用不锈钢摆臂;
7、平均无故障使用次数大于500万次；
8、支持消防应急常开功能；
9、支持机械防夹、红外防夹功能；
10、支持防冲撞功能；
11、支持不少于四种安全等级设置，适用不同安全级别的场景；
12、支持不少于九种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；
13、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置；
14、支持二次开启功能，人员在通道内可以授权；
15、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；
16、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常、通信异常等声光报警提示；
	台
	3

	4
	远程遥控器
	1、遥控器采用加密方式处理，保障传输过程中安全高效可靠；
2、配合闸机实现远程遥控，可实现多种开门方式，灵活运用；
3、遥控器支持3V纽扣电池供电方式，可采用同等规格、同等及以上续航性能的适配供电方案；
4、发射器支持一对一和一对多对码匹配，一个发射器可以匹配不少于32路接收器；
5、遥控器配备功能按键，可实现设备常开/恢复、设备配对、出门开门、进门开门等核心控制功能。
	套
	6

	5
	8口商业级交换机
	1、交换容量：≥16Gbps；
2、包转发率：≥12Mpps；
3、具备≥8个10/100/1000BASE-T电口(PoE)；
4、支持STP、RSTP环网协议
5、支持VLAN功能；
6、支持链路聚合；
7、支持WEB设备管理、APP设备管理；
8、空载功耗：≤10W；满载功耗：≥100W；PoE：Port 1-8≥30W，总功率≥100W；
9、无风扇，自然散热方式；
10、工作湿度：5%～95%RH(无凝结)；
	台
	3

	6
	访客机
	1、主屏≥10.1英寸触摸显示屏，副屏≥10.1英寸非触摸显示屏，分辨率≥1280×800；
2、集成双目高清宽动态摄像头，有效像素≥200 万，感光元件规格≥1/2.7 英寸 CMOS，摄像头角度可调；
3、支持身份证识读模块，可读取身份证内容并进行人证比对；
4、支持图片、视频广告播放；
5、设备支持访客预约登记、现场登记、签离等功能；
6、支持多种方式进行签到；
7、存储记录数量不少于10W条；
8、内置居民身份证阅读模块。
	台
	1

	7
	打印机
	1、支持热敏式点阵凭条打印；
2、打印速度≥90mm/s；
3、分辨率：≥203dpi；
4、纸宽≥58mm，纸卷直径≥50mm；
5、具有自动进纸，缺纸感应等功能。
	台
	1

	八、电脑及服务器

	1
	系统服务器
	1、机架式服务器； 
2、处理器：国产化 CPU，不少于24核， 主频≥ 2.5GHz；
3、内存≥ 32G；
4、硬盘：配置2块 3.5吋热插拔硬盘 ，单块容量≥4TB，≥8个硬盘接口；
5、电源：配备≥ 2 个交流电源模块，单模块额定功率≥900W，支持 1+1 电源冗余备份；
6、风扇：配备≥ 4 个热插拔散热风扇，支持 N+1 风扇冗余机制；
7、支持RAID 0,1,10。
	台
	6

	2
	工控机
	1、处理器：国产化 CPU，不少于24核， 主频≥ 2.5GHz；
2、内存≥ 64G；
3、硬盘：配置2块 3.5吋热插拔硬盘 ，单块容量≥4TB，≥8个硬盘接口；
4、电源：配备≥ 2 个交流电源模块，单模块额定功率≥900W，支持 1+1 电源冗余备份；
5、风扇：配备≥ 4 个热插拔散热风扇，支持 N+1 风扇冗余机制；
6、支持RAID 0,1,10。
	台
	2

	3
	安防管理电脑 
	CPU：≥8核、主频≥2.0 GHz、三级缓存容量≥16MB、线程数≥16、内存速率≥3200MHz、通道数≥2；
2、内存：≥16GB，支持 DDR4及以上内存类型；
3、存储：≥512GB SSD及≥1TB HDD。
4、独立显卡：显存≥4G；
5、液晶显示器≥24寸；

★6、本产品属于财库【2019】19 号清单中标★强制采购节能产品，须满足本项目采购需求政策性章节相关证书要求。
	台
	2

	4
	平台服务器
	1、机架式服务器；
2、处理器：核心数不少于24核， 主频≥2.5GHz；
3、内存：配置≥128G内存；
4、硬盘：配置2块 3.5吋热插拔硬盘 ，单块容量≥4TB，≥8个硬盘接口；
5、电源：配备≥ 2 个交流电源模块，单模块额定功率≥900W，支持 1+1 电源冗余备份；
6、风扇：配备≥ 4 个热插拔散热风扇，支持 N+1 风扇冗余机制； 
7、支持RAID 0,1,10。
	台
	2

	5
	环控管理电脑
	CPU：≥8核、主频≥2.0 GHz、三级缓存容量≥16MB、线程数≥16、内存速率≥3200MHz、通道数≥2；
2、内存：≥16GB，支持 DDR4及以上内存类型；
3、存储：≥512GB SSD及≥1TB HDD。
4、独立显卡：显存≥4G；
5、液晶显示器≥24寸；
★6、本产品属于财库【2019】19 号清单中标★强制采购节能产品，须满足本项目采购需求政策性章节相关证书要求。
	台
	1

	6
	录播管理电脑 
	CPU：≥8核、主频≥2.0 GHz、三级缓存容量≥16MB、线程数≥16、内存速率≥3200MHz、通道数≥2；
2、内存：≥16GB，支持 DDR4及以上内存类型；
3、存储：≥512GB SSD及≥1TB HDD。
4、独立显卡：显存≥4G；
5、液晶显示器：尺寸≥27寸，2台；

★6、本产品属于财库【2019】19 号清单中标★强制采购节能产品，须满足本项目采购需求政策性章节相关证书要求。
	台
	2

	7
	录播显示屏
	面板尺寸：≥ 55英寸；
2、亮度≥ 350cd/m²；
3、HDMI 输入接口≥2 路、可传输数据 USB 接口≥1 路；
4、分辨率≥ 3840×2160；

★5、本产品属于财库【2019】19 号清单中标★强制采购节能产品，须满足本项目采购需求政策性章节相关证书要求。
	台
	4

	机房软硬件系统 

	1
	液晶拼接屏
	1、显示单元对角线尺寸：≥55 英寸；
2、显示单元双边物理拼缝≤3.5mm；
3、单台显示单元物理分辨率≥1920×1080；
4、屏幕峰值亮度≥500cd/㎡；
	台
	18

	2
	解码器
	1、具备≥4路HDMI输入，≥18路HDMI信号输出；
2、设备同时实时解码性能最低要求：≥6路32MP@25fps，≥18路12MP@25fps，≥24路8MP@30fps，≥96路1080p@30fps，≥192路720p@30fps，≥270路D1@30fps； 
3、支持1/4/6/8/9/16/25/36画面分割，自由分割；
4、每个输出口可同时实现≥16路（≥1920*1080）、≥30帧/秒的视频画面分割显示，支持信号无缝切换；
	台
	1

	3
	报警管理机
	1、集成≥10寸触摸屏，内置喇叭；
2、支持和报警柱、紧急求助终端的双向实时对讲；
3、支持同时预览不少于4路报警柱内置摄像机镜头的画面；
4、支持SD卡扩展，在报警柱、紧急求助终端对讲和预览时进行录像和抓拍图片；
5、支持管理机之间的实时双向对讲；
	台
	1

	4
	NTP校时服务器
	1、带载数量≥3000路；
2、可对时间信号进行延迟补偿；
3、每一路时间信号都可以独立设置输出信号格式；
4、GPS/BD信号：
通道数：≥48通道；
捕获时间：热启动时间≤1min、冷启动时间≤25min；
授时能力：≥1200次/秒；
守时精度：≤100us/24 小时；
授时精度：≤1ms。
	台
	1

	5
	特征提取一体机服务器
	1、后智能分析：支持人脸特征提取；
2、人脸检测：1、支持≥60张/秒人脸特征值提取； 2、支持152/192人脸模型版本特征提取，可扩展 ； 3、支持人脸图片质量诊断；
3、分辨率：24MP/16MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/720p；
4、音频输入：≥1路；音频输出：≥1路；报警输入：≥4路；报警输出：≥2路；
5、硬盘接口：≥1个；接口标准支持 SATA3.0 及以上；
	台
	1

	6
	行为分析服务器
	1、不少于64位多核处理器，正版操作系统，内置算力不少于700TOPS（int8）；
2、不少于384路H.264/H.265混合接入，视频接入带宽≥1280Mbps、存储读写带宽≥1280Mbps、码流转发带宽≥1280Mbps； 
3、≥28个1080p解码显示输出，支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264混合解码；
4、机架式机箱，配备1+1冗余电源，≥24盘位，单盘最大支持 20TB，最大满配 480TB，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘；
5、不少于384路400万分辨率校园异常行为关联人脸，规则类型：人员独处、绊线入侵、区域入侵，支持配套平台智能化预警子系统，做对应行为预警；
6、不少于128路400万分辨率校园危险行为关联人脸，规则类型：人员跌倒、剧烈运动（打架斗殴），支持配套平台智能化预警子系统，做对应行为预警；
7、不少于384路400万分辨率后智能通用行为分析，规则类型：绊线入侵、区域入侵、人员聚集、停车检测、徘徊检测、滞留检测、攀爬检测，支持配套平台智能化预警子系统，做对应行为预警
8、不少于256路400万分辨率后智能支持人员行为分析，规则类型：奔跑检测、剧烈运动检测（打架斗殴）、跌倒检测、尾随检测，支持配套平台智能化预警子系统，做对应行为预警；
9、多种及多类型算法，支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新；
10、在算法能力范围内，支持单通道多智能；
11、支持分时视频分析和轮巡视频分析；单个轮巡任务可加载通道数量≥384 路，轮巡间隔范围30-3600秒；
12、支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动；
13、支持前面板液晶屏操作展示；
14、可显示模型名称、 有效期、 模型标签及模型版本；可对不同的模型进行切换， 可手动删除已导入模型库中的模型；可展示已添加的模型包数和总模型包数；可自定义编辑导入的模型名称（ 模型名称默认为原文件名）；模型可进行算法切换；多算法可按通道进行配置；
15.AI 算法支持高精度、高性能两种推理策略分层部署；可根据需求灵活切换运行策略。
	台
	1

	7
	人脸识别服务器
	1、不少于64位多核处理器，正版操作系统，内置算力不少于700TOPS（int8）；
2、支持≥ 384路H.264/H.265混合接入，视频接入带宽≥1280Mbps、存储带宽≥1280Mbps、转发带宽≥1280Mbps；
3、支持≥28个1080p解码显示输出，支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264混合解码；
4、机架式机箱，配备1+1冗余电源，≥24盘位，单盘最大支持 20TB，最大满配 480TB，支持RAID0/1/5/6/10/50/60，支持全局热备盘；
5、支持≥384路200万或≥384路400万分辨率视频流分析；支持识别人脸多维属性，包含性别、年龄段、是否佩戴眼镜、表情、是否佩戴口罩、有无胡须；年龄段分级≥ 6 档，表情分类≥ 8 种；
6、支持人脸库以图搜图、人脸/人体历史库以图搜图、1:1图片比对；
7、可创建人脸样本库数量≥100 个，单样本库存储容量≥50 万张人脸；可创建路人抓拍库≥5 个，单路人库容量≥50 万张；人脸样本库与路人库存储空间容量共享；
8、支持≥384路200万或≥384路400万分辨率图片流分析； 
9、支持≥384路200万或≥384路400万分辨率视频流分析；
10、 支持人员频次高频报警；
11、支持联动录像，抓图，日志，蜂鸣，邮件，预置点，本地报警输出，IPC报警输出，门禁，语音播报，声光报警联动；
12、支持前面板液晶屏操作展示；
13、可显示模型名称、 有效期、 模型标签及模型版本；可对不同的模型进行切换， 可手动删除已导入模型库中的模型；可展示已添加的模型包数和总模型包数；可自定义编辑导入的模型名称（ 模型名称默认为原文件名）；模型可进行算法切换；多算法可按通道进行配置；
14.AI 算法支持高精度、高性能两种推理策略分层部署；可根据需求灵活切换运行策略。
	台
	1

	8
	人脸图片质量诊断一体机
	1、可满配≥24TB硬盘；
2、支持HDMI及VGA输出，HDMI支持4K显示输出；
3、支持≥2个10/100/1000Mbps自适应以太网口；
4、支持≥48路H.264/H.265混合接入，网络带宽≥256Mbps接入、≥256Mbps存储、≥256Mbps转发；
5、支持≥16个1080P解码显示输出，支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264混合解码；
6、支持最大选配≥8类算法，支持展示所有安装的算法及版本，展示算法状态，可对已安装的算法进行手动更新；
7、设备内置≥2颗高性能GPU，单颗GPU算力≥22TOPS，每颗GPU最多可虚拟成≥4个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法；
8、文搜图：支持一句话检索图片并关联录像，单GPU支持全通道事件抓图图片流分析与全通道定时抓拍分析，并发解析能力不低于16张/秒；
9、文本布控：支持一句话生成算法，支持正向提示词和负向提示词，关联指定智能事件抓图实现文本算法报警，单GPU支持≥16路1080p或≥400万分辨率图片流分析，并发解析能力≥16张/秒；
10、单GPU 最大可同时对≥ 64 路图片流进行智能分析，最大分析速度不低于80 张/s，可以设置混合开启AI 开放智能和专业智能检测模块。
11、支持导入多模态大模型进行分析，支持定时抓图、事件图片、离线图片等多种模式图片分析；支持对文本描述信息向量化，实现文本描述检索图片，可输入指定文本检索得到对应图片结果，并可展示图片具体属性信息及定位播放录像。
	台
	1

	9
	停车管理系统
	一、功能参数：
1、支持室内停车诱导、泊位统计、余位统计、车流量统计；
2、支持收款统计、缴费统计、月卡/储值/长期用户总览统计；
3、收费灵活，支持按次、按日、按时长、按时段、按组合的收费，包括节假日或者周末的不同收费方式；
4、支持无人值守，支持月卡/储值充值缴费；
5、支持潮汐车道，同车道，不同时段，车道方向可自动切换；
二、性能参数
出入口车道接入数：
单台支持≥100进、≥100出
集群支持≥500进、≥500出
三、需无缝接入已有校园综合管理系统 ，并提供对接承诺函。
	项
	1

	10
	出入校管理系统
	1、出入口管理
(1) 支持出入口库添加、删除、布控、撤控，可对出入设备相似度设置；
(2) 支持出入口库内人员单独下发、批量下发;
2、通行管理
(1) 支持按学生类型（住宿、走读）、学籍组织及单人创建通行规则并查询；支持通行规则最多添加4个时间段；
(2) 支持查看学生、老师、保安及宿管通行权限;
(3) 支持查询、导出学生、老师、保安及宿管通行记录（人员信息、出入地点、出入时间、出入类型、体温、异常原因）；支持学生、老师、保安及宿管通行体温异常记录；
3、考勤管理
(1) 考勤规则：支持单时段（全天考勤一次上学、放学）、双时段（全天考勤上午上学、上午放学，下午上学、下午放学）、三时段（全天考勤上午上学、上午放学，下午上学、下午放学，晚上上学、晚上放学）规则创建、修改、查询；支持按学生类型（住宿、走读）、组织及单人考勤对象创建考勤规则；
(2) 考勤统计：支持按上学或放学，查询、导出指定时间下组织内学生正常、迟到、未上学、请假考勤统计；支持接收考勤设备断网补传的本地数据并更新显示考勤状态；
(3) 考勤趋势：支持按上学或放学，查询、导出指定时间下组织内学生正常、迟到、未上学、请假考勤趋势；
(4) 支持学生请假后联动考勤统计;
4、移动
(1) 移动APP支持学生/家长/组织负责人/管理员，按全部、正常、异常类别查看本人考勤记录、关联的通行记录；
(2) 支持学生申请请假、改签出入校考勤；支持班级负责人审批学生请假、改签出入校考勤；
(3) 支持微信推送学生当日出入校记录到家长或组织负责人；
5、需无缝接入已有校园综合管理系统 ，并提供对接承诺函。
	项
	1

	11
	请销假管理系统
	系统实现学生、家长、班主任发起学生请假、销假管理，请假关联宿舍安全管理考勤及请假菜单（请假记录、销假记录），请假关联出入校考勤、出入校通行管理，请假关联课堂考勤。
一、软件功能
1、系统应用于宿舍、课堂、出入口考勤场景；
2、请假管理：
(1) 支持学生、家长、班主任发起学生请假：请假学生、请假类型（事假、病假、集体活动、其他）、开始时间（年月日时分）、结束时间（年月日时分）、请假理由、图片（最多9张）；
(2) 支持学生、家长、班主任查看、撤回、修改审批中的请假记录；
(3) 支持查看请假记录统计，包括：按日期（按月、按自然周）、部门信息（校区-院系-专业-年级）搜素学生请假统计：责任班级、学生默认人脸图、请假累计人次数；
4、销假记录：
(1) 支持学生、家长、班主任发起班级学生销假，包括：销假理由及图片；
(2) 支持学生、家长、班主任查看审批中销假记录，包括：卡片信息：人员默认人脸图、人员姓名、人员编号、申请人，申请时间、请假开始时间、请假结束时间，销假记录处理状态（待审批），详情信息：销假学生姓名（人员编号）、申请人、申请时间（年月日时分）、请假开始时间、请假结束时间、销假理由及图片、审批进度（发起申请、责任人、处理时间，待审批、责任人）;
(3) 支持班主任一级直接审批班级学生的待审批销假记录：同意，或驳回;
5、需无缝接入已有校园综合管理系统 ，并提供对接承诺函。
	项
	1

	12
	访客管理系统
	1、访客预约概览，支持展示访客今日在访人数、即将来访人数、已离访人数等；
2、支持自定义新增访客预约信息及字段是否必填，任意调整字段顺序、位置；支持自定义配置访客单模板，并且可以预览排布效果；
3、访客审核标准自定义，移动端审核、访客机审核等按需调整，满足不同访客场景下的业务需求；自定义审核标准支持配置审核对象，支持批量设置审核对象；
4、访客区域自定义配置，可授权门禁、梯控、可视对讲、道闸、智能识别设备等；访问区域精细化权限管控，按被访人部门实现权限隔离；
5、支持APP/H5移动端自助预约，线上填写来访信息、访客信息、被访者信息等进行预约，同时以短信方式通知审核情况；访客H5 预约链接可内嵌入公众号/小程序；预约成功后线上生成通行二维码，访客可刷码/刷脸进入指定区域；支持移动端发起再次预约，基础信息保留并预填写，实现快速预约；
6、访客web端管理员预约，填写访客相关信息为其完成预约，成功后可生成二维码进行下载发送给访客进行使用；
7、访客机现场登记预约：支持二代身份证、军官证、学生证、驾驶证、护照、港澳通行证、台胞证等扫描登记；支持对来访人员进行实时图像抓拍；
8、支持列表展示访客通行记录，支持按开始时间、结束时间、访客姓名、通行方式、通行结果查询通行记录；访客异常信息记录展示，支持展示访客进入非指定区域后被智能设备抓拍的相关信息；
9、需无缝接入已有校园综合管理系统 ，并提供对接承诺函。
	项
	1

	13
	移动端访客预约
	1、支持对接微信公众号或钉钉公众号实现移动端访客预约；
2、支持给被访人推送访客待审核消息、访客到离访消息；
3、支持给访客推送预约进度消息，如审批中，已审批通过；
4、支持提供独立配置页面，配置三方提供的公众号账户信息；
5、访客/被访人首次通过页面登录后，后续支持免登录；
6、需无缝接入已有校园综合管理系统 ，并提供对接承诺函。
	项
	1

	14
	宿管考勤子系统
	一、软件功能
1、宿舍管理
(1) 宿舍楼管理：支持宿舍楼创建、修改、删除、查询、停用、启用、导入、导出；支持宿舍楼统计；
(2) 宿舍管理：支持宿舍创建、修改、删除、查询、停用、启用、导入、导出；支持宿舍统计；
2、节假日管理：支持节假日自定义新增、删除；支持节假日关联宿舍人员通行计划、考勤计划；
3、宿舍安全管理
(1) 数据概览：支持老师或宿管，查看负责部门组织或宿舍组织今日我的数据或校的数据；
(2) 本宿：支持以宿舍卡片形式办理入宿、调宿（迁入、对调）、退宿、清宿；
(3) 支持退入宿操作记录按月查询；支持对人员清宿操作后撤销、一键撤销该清宿操作；
(4) 楼舍管理：支持宿舍楼查看、统计、查询、导入、导出；支持人员查看及管理；
(5) 通行管理：支持通行的一般规则、特殊规则制定、查看、统计；支持通行的一般权限、特殊权限管理；支持通行记录查看、导出以及通行时段分析及记录统计；可远程控制门禁设备；
(6) 支持在离宿状态查看、导出及统计；
(7) 支持宿舍考勤管理、请假管理、事件管理、通知公告以及相关业务数据开放；
4、支持配套广告机实现宿舍楼数据发布；
5、移动端支持APP查看考勤记录及改签；支持微信服务号向家长推送考勤信息；
二、性能规格
1、本宿未入宿人员数据导出：支持导出≥50000 条人员记录，导出耗时≤20s；

2、宿舍楼布控：支持≥5000 人布控容量（单宿舍楼可关联进闸机≥5 台，出闸机≥5 台），布控下发耗时≤45min；
三、需无缝接入已有校园综合管理系统 ，并提供对接承诺函。
	项
	1

	15
	视频监控系统软件
	1、支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像；
2、支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务；
3、支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放；
录像支持1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、2、4、8、16、32、64倍速快/慢放；
4、支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码；
5、视频通道授权≥2000路、设备运维系统路数授权≥2000个、视频质量诊断路数授权≥2000个、视频国标对接网关≥20个
6、需无缝接入已有校园综合管理系统，并提供对接承诺函。
	项
	1

	16
	一键报警管理软件系统
	1、支持接入报警柱、报警盒等报警设备；
2、支持接警中预览紧急求助设备关联的实时视频画面；
3、支持客户端接听报警柱的报警电话，并且通过关联报警柱附近视频设备的方式，将音频与视频数据进行整合，让用户能实时查看报警区域的情况，听取报警区域的动静；
4、支持报警语音和报警视频收听及查看，为警情记录提供便利，同时也为漏接报警电话提供回拨的功能；
5、处理完毕的警情记录在本平台留档保存，留档内容包括：警情基本信息、录像信息、音频信息，通过音视频结合，历史记录的存档可提供给用户进行警情的回溯；
6、支持分区接警，提供地图视图，后端监控平台实时展示报警点位置，指导快速出警；
7、支持查看历史报警记录，并按照报警时段、报警类型、接警类型、处理状态进行记录筛选；
8、支持列表展示接警历史信息，并查看历史接警详情，详情中包括报警信息、处理结果记录、关联的报警录像视频；支持音视频融合录像下载；
9、支持查看未接听报警记录，并对漏接电话进行回拨操作
10、支持非接警阶段，用户可主动查看紧急求助设备所在位置关联的实时视频画面，也可主动发起与紧急求助设备的通话
11、支持列表展示接警历史信息，并查看历史接警详情，详情中包括报警信息、处理结果记录、关联的报警录像视频。
12、支持音视频融合录像下载；
13、内置报警管理机通道≥1路；内置报警柱通道≥4路；
14、需无缝接入已有校园综合管理系统 ，并提供对接承诺函。
	项
	1


   合同条款及格式

政府采购货物买卖合同
项目名称：
 合同编号：
 甲    方 ：
 乙    方 ：
 签订时间：                              
使 用 说 明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方（全称）：                        （供应商）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》， 甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
1. 项目信息
（1）采购项目名称：                    
采购项目编号：                                             
（2）采购计划编号：                                             
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                         
品牌：                    规格型号：                
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：                           
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：        
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
（4）政府采购组织形式：(政府集中采购  o部门集中采购  o分散采购
（5）政府采购方式： [image: image1.png]


公开招标 o邀请招标 o竞争性谈判 o竞争性磋商
o询价 o单一来源 o框架协议 o其他：           
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：o是      o否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：o是    [image: image2.png]


否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠： [image: image3.png]


是   o否中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：o是   o否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：o是       o否
（7）合同是否分包：o是       [image: image4.png]


否
分包主要内容：                 /                             
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

/                           
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
o大型企业  o中型企业  o小微型企业
o残疾人福利性单位  o监狱企业  o其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：o是       o否
外商投资企业类型：o全部由外国投资者投资  o部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
[image: image5.png]


否
（10）是否涉及节能产品：
o是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
o强制采购       o优先采购
o否
是否涉及环境标志产品：
o是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
o强制采购       o优先采购
o否
是否涉及绿色产品：
o是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：          
o强制采购       o优先采购
o否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
o是       o否      o不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                             
大写：                             
分包金额（如有）小写：                    
大写：                        （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

[image: image6.png]


固定总价 o固定单价 o固定费率 o成本补偿 o绩效激励 o其他        
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

甲方在合同签订后 10 个工作日内支付合同总价款的 10%，所有货物到货安装调
试完毕并通过初验后 10 个工作日内支付合同总价款的 50%，培训、试运行工作全部结束后 15个工作日内支付合同总价款的40% 
3. 合同履行
（1）起始日期：     年     月    日，完成日期：     年     月    日。
（2）履约地点：                          
（3）履约担保：是否收取履约保证金：o是    (否
收取履约保证金形式：                              
收取履约保证金金额：                              
履约担保期限：                                    
（4）分期履行要求：                                                         
（5）风险处置措施和替代方案：                                               
4. 合同验收
（1）验收组织方式：o自行组织 o委托第三方组织
验收主体：                          
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：o是  o否
是否邀请专家参加验收：o 是  (否
是否邀请服务对象参加验收：o 是  o否
是否邀请第三方检测机构参加验收：o是  o否
是否进行抽查检测：o是，抽查比例：         o否
是否存在破坏性检测：o是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式） o否

验收组织的其他事项：                 
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）
（3）履约验收方式： [image: image7.png]


一次性验收
o分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）   
（4）履约验收程序：         一般程序                 
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                           
（6）履约验收标准：  需满足国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范   
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：o是  o否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）           
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应
按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8） 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                                生效。
7. 合同份数
本合同一式     份， 甲方执      份，乙方执     份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：          年        月        日
合同订立地点：  咸阳市秦都区教育局   
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或
合同章）
	
	单位名称（公章或
合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人
（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人
（签章）
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2 本合同下列术语应解释为：
（1） “合同 ”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2） “合同价款 ”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3） “货物 ”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4） “相关服务 ”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5） “分包 ”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6） “联合体 ”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中， 甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。 甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的
交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物， 由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷， 甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷， 甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担， 甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】 中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资
金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，
但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中， 甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1 质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务， 甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
16.1 合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下， 甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2 合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的， 甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3） 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4） 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3 合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2） 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的， 甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议， 由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。 甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第 1.2（6）项
	联合体具体要求
	/

	第二节
第 1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节第 4.4 款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节第 4.6 款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节第 5.4 款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。2、乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。 3、乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。 4、如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

	第二节第 6.1 款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节第 7.1 款
	包装特殊要求
	乙方交付的所有货物均应采用适合长途运输、多次搬运和装卸的专业包装，包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，以保证货物在没有任何损坏或腐蚀的情况下安全运抵合同产品安装现场，产品安装前，乙方负责进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

	
	指定现场
	咸阳市秦都区职业教育中心新校区

	第二节第 7.2 款
	运输特殊要求
	乙方交付的所有货物均应采用适合长途运输、多次搬运和装卸的专业包装，包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，以保证货物在没有任何损坏或腐蚀的情况下安全运抵合同产品安装现场，产品安装前，乙方负责进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

	第二节第 7.3 款
	保险要求
	

	第二节
第 8.2（1）项
	质量保证期
	乙方对合同项下设备提供不低于36个月的保修服务，保修期自验收合格双方签字之日起，质保期内每两周进行1次现场运行维护并出具维保记录。

	第二节
第 8.2（3）项
	货物质量缺陷响应时间
	接报后 2 小时内响应，4 小时内到达现场

	第二节第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节第 12.2 款
	合同价款支付时间
	甲方在合同签订后 10 个工作日内支付合同总价款的
10%，所有货物到货安装调试完毕并通过初验后 10 个工作日内支付合同总价款的 50%，培训、试运行工作全部结束后 15 个工作日内支付合同总价款的40%。


	第二节第 13.2 款
	履约保证金不予退还的情形
	/

	第二节第 13.3 款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	/

	第二节
第 14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	乙方对合同项下设备提供不低于36个月的保修服务，保修期自终验合格双方签字之日起，质保期内每两周进行 1 次现场运行维护并出具维保记录。

	第二节
第 14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第 14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节第 15.1 款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第 15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

承包人每日支付违约金为 1000 元/天，若影响到发包人使用时应另外赔偿由此给发包人造成的损失 。
因承包人原因造成发包人损失，违约金的上限： 最高不超过签约合同价的 5% 。

	第二节第 15.3 款
	逾期付款利息
	

	第二节第 15.4 款
	其他违约责任
	1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
2、未按合同要求提供货品或服务质量不能满足合同要求，甲方有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求乙方承担违约责任。

	第二节第 19.2 款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向  /    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为  /  ；
（2）向   项目所在地   人民法院起诉。

	第二节第 23.1 款
	其他专用条款
	


   投标文件格式

项目编号: XQCG(2026)016号

                                    （正本或副本）
咸阳市秦都区职业教育中心新校区建设项目智慧校园设备采购项目二期 

投 标 文 件

投标人（盖章）： 

时  间：
目    录
第一部分 投标函

第二部分 开标一览表

附表 投标产品分项报价表

第三部分 技术指标偏差表

第四部分 商务响应偏离表

第五部分 投标人资质证明文件

第六部分 项目业绩
第七部分 技术参数及要求

第八部分 团队成员

第九部分 投标方案说明

第十部分 投标人拒绝招投标领域商业贿赂承诺书

第十一部分 声明
第十二部分 确保知识产权不侵权书面保证

第十三部分 供应商概况及性质

第十四部分 投标人认为有必要提供的其他资料

附件1：封袋正面标识式样

附件2：关于印发中小企业划型标准规定的通知

（可自行编制目录及连续页码）

一、投标函
咸阳市秦都区政府采购中心：

我方收到贵中心发布的                 项目（编号       ）第     标段招标文件，经详细研究，我方决定参加该项目第     标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并同意招标文件的所有事项及内容。

二、我方已知悉并关注了贵方在政府采购信息发布媒介（详见招标文件第三部分第二条中的“招标文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对招标文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效。我方理解最低报价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评审结果。

四、我方愿意按照招标文件中的一切要求，完成本项目合同（承诺书）责任和义务。

五、按招标文件的规定，完成本项目第     标段采购内容并验收合格的投标报价以开标一览表为准。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方的投标文件在开标之日起      个日历日内有效，如中标，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

法人或被授权人：（签字或盖章）

投标供应商（公章）：
  日期：
地址：                   
开户银行：

账号： 

电话：                    传真： 

邮编：                    电子邮箱：

日期：

备注：

1.项目不分标段的，第     标段空白处填写“ / ”。
2.除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。

二、开标一览表（报价表）
项目名称：
项目编号：
投标人：                                                      单位：元
	报价内容
投标内容
	产品购

置费
	其它

费用
	总计
	交货期
	质保期

	
	
	
	
	
	

	投标总报价：人民币（大写）                                 ￥        元

	备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。


投标人（公章）：                        
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
                                         年   月   日
附表1
（1）产品分项报价表

项目名称：                                             
投标人：    

	一
	产品购置费

	序号
	产品名称
	品牌及

规格型号
	生产厂家
	主要性能技术参数
	单位
	数量
	单价

（人民币元）
	总价

（人民币元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	其他费用

	序号
	费用名称
	费用描述
	数量
	单价

（人民币元）
	总价

（人民币元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总计
	


                                                              共   页，第   页
注：本表中的“总价”与“投标报价表”中的“产品总价”一致。各子项分别报价。
投标人（公章）：                     
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                       
  年   月   日

三、技术响应偏差表

项目名称：                                                
投标人：
	序号
	名称
	招标文件
技术指标
	投标文件
技术响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：如果完全响应可提交空白表，如有偏离必须列出。
 投标人（公章）：                  法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                        
年   月   日

四、商务响应偏离表

项目名称：                                                
投标人：
	序号
	名称
	招标文件
商务要求
	投标文件
商务响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明：如果完全响应可提交空白表，如有偏离必须列出。

 投标人（公章）：                  法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                        
年   月   日
五、投标人资质证明文件

（1）具有独立承担民事责任能力，提供供应商合法统一社会信用代码证书或注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书

（2）财务状况报告：提供 2024年或2025年度经审计含二维码的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；或提供供应商基本存款账户信息及开标日期前三个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明。

（3）税收缴纳证明：提供截止投标时间前一年内任意一个月的纳税凭据税种为所得税或者增值税任意一种即可（依法免税的供应商应提供相关文件证明）；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供截止投标时间前一年内任意一个月的社保缴费凭据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明）；

（5）提供具有履行本合同所必需的服务和专业技术能力的说明及承诺（提供书面说明及承诺，加盖供应商公章）；
投标人对本项目所必需的设备和专业技术能力承诺书

咸阳市秦都区政府采购中心：

（公司名称）郑重承诺参与（项目名称）采购项目所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺！

投标人：全称（公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年   月   日

（6）提供截止投标时间前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；成立时间至提交投标文件截止时间不足三年的提供成立日截止投标文件日在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供书面声明，格式自拟，加盖供应商公章）；

（7）被授权人参加投标需提供法定代表人或负责人授权委托书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证原件及复印件加盖公章；法定代表人或负责人直接参加投标的只须提供法定代表人或负责人身份证原件及复印件加盖公章，法人身份证、负责人或被授权人身份证可由本人持有；（加盖供应商公章）；

1. 法定代表人证明书

	致：咸阳市秦都区政府采购中心

	企
业
法
人
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	邮政编码
	

	
	工商登记机关
	

	
	税务登记机关
	

	
	机构代码证号
	

	法定代表人
	姓名
	
	性别
	

	
	职务
	
	联系电话
	

	
	传真
	

	法定代表人身份证复印件
	（正反面粘贴处）
	法定代表人（签字或盖章）：

	
	
	（公章）
年  月  日 


法定代表人授权书

	致：咸阳市秦都区政府采购中心

	被授权项目与内容
	项目名称
	

	
	项目编号
	

	
	授权范围
	全权办理本次采购项目的开标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。

	
	法律责任
	本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。

	
	授权期限
	本授权书自提交投标文件的截止之日起     个日历日

	企业信息
	企 业 名 称
	

	
	法 定 地 址
	

	
	营业执照注册证号
	

	法定代表人
	姓名
	
	性    别
	

	
	职务
	
	手机号码
	

	被授权人
	姓名
	
	性    别
	

	
	职务
	
	手机号码
	

	通讯地址
	

	法定代表人身份证复印件
二代身份证正、反两面都需复印
（粘贴处）
	被授权人身份证复印件
二代身份证正、反两面都需复印
（粘贴处）

	法定代表人签字或盖章：
	被授权人签字：


说明：本授权书有效期为自开标之日起不得少于九十日历日。

（8）未被列入“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)”失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；未被列入中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商（格式自拟，提供网站截图，加盖供应商公章）；

（9）本项目不接受联合体投标。

非联合体承诺书

（格式自拟，加盖供应商公章）
以上资质文件均加盖投标单位公章

六、项目业绩
投标供应商类似项目业绩；

	序号
	合同签订时间
	委托方名称
	项目名称
	合同金额

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


说明： 

1、本表后附业绩合同扫描件加盖单位公章。 

2、投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标文件被拒绝。

3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

七、技术参数及要求
（格式自拟，加盖供应商公章）
八、团队成员

（格式自拟，加盖供应商公章）

九、投标方案说明

（1）实施方案
针对本项目有具体实施方案，1、总体实施方案；2、计划进度安排；3、项目实施过程中质量保证方案；4、组织协调及安全保障方案；5、安装调试及项目验收方案。（格式自拟，加盖供应商公章）

投标供应商：（公章）
日期：

（2）项目培训

针对本项目有具体的培训方案，该方案包含：1、培训目标；2、培训内容；3、培训计划安排；4、人员安排；5、培训保障措施（格式自拟，加盖供应商公章）

投标供应商：（公章）
日期：

（3）售后服务

针对本项目有具体的售后服务方案,该方案包含：1、质量保证期限及质量保证的范围承诺；2、生产厂商售后服务承诺；3、售后服务保障措施及售后人员配置安排计划；4、故障处理响应时间；5、遇到突发事故时的应对方案。（格式自拟，加盖供应商公章）
投标供应商：（公章）
日期：
十、投标人拒绝招投标领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理招投标领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与招投标活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向招标人、招标代理机构和评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向招标代理机构和招标人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与招投标市场竞争并谋取中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害招标人的合法权益。

7、不与招标人、招标代理机构、评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护招投标市场秩序。

8、尊重和接受相关监督管理部门的监督和招标代理机构招标文件要求，承担因违约行为给招标人造成的损失。

9、不发生其他有悖于招投标公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

地址：

邮编：

电话：
年  月  日

十一、声明

咸阳市秦都区政府采购中心：

我单位在此郑重声明：我单位及相关主体在参加本政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法违规记录。以上情况若有不实，我单位愿承担相应的法律责任。

特此声明！

声明单位：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

时   间：
十二、确保知识产权不侵权书面保证

本公司承担因侵权造成的产品知识产权纠纷引起的全部法律责任和经济赔偿！

特此保证！

投标人：全称（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日
十三、供应商概况及性质

（1）中小企业声明函  

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业服务。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；服务商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；服务商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；服务商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.标的名称：按投标产品逐项填列

（2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加项目名称（项目编号：____）第___标段采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日　期：　　年　月　日

备注：中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（3）监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（格式自拟，附证明文件）

供应商（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日　期：　　年　月　日

十四、投标人认为有必要提供的其他资料
附件1：封袋正面标识式样


附件2：
关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部  国家统计局

国家发展和改革委员会  财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

各行业划型标准为：

农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

九、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

致： 


项目编号：                                        


项目名称：                             


投标文件（正本或副本）


（非招标大会不得启封）





投标人名称：            （公章）













