采购需求
本次采购项目为神木市马镇镇人民政府五星村苏家畔组新建活动室及广场硬化项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：
	1、工程名称：活动室 
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	钢筋混凝土工程
	
	
	

	1
	010501001001
	基础垫层
	1.材料品种、强度要求、配比:C20
	m3
	9.99

	2
	010502001001
	独立基础
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	32.03

	3
	010505002001
	基础模板
	
	m2
	38.4

	4
	010503001001
	矩形柱
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	14.85

	5
	010505004001
	柱面模板
	
	m2
	106.75

	6
	010502005001
	基础连系梁
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	12.66

	7
	010505003001
	基础连系梁模板
	
	m2
	107.2

	8
	010503003001
	矩形梁
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	32.19

	9
	010505006001
	梁模板
	
	m2
	229.91

	10
	010503006001
	过梁
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	1.63

	11
	010502013001
	实心楼板
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	35.67

	12
	010505007001
	楼板、屋面板模板
	
	m2
	297.24

	13
	010502010001
	钢筋混凝土墙
	1.混凝土种类:女儿墙及挑檐
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	19.97

	14
	010505005001
	墙面模板
	
	m2
	392.8

	15
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300〈10
	t
	0.191

	16
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400
	t
	19.553

	
	
	砌筑工程
	
	
	

	17
	010401002001
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:砌筑墙
2.墙体厚度:240
	m3
	74.43

	
	
	楼地面工程
	
	
	

	18
	011102003001
	块料楼地面
	1. 8-10厚地砖，干水泥擦缝
2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3. 水泥浆一道(内掺建筑胶)
4 60厚C15混凝土垫层
5. 素土夯实
	m2
	288.3

	19
	011102003003
	块料楼地面
	1. 8-10厚地砖，干水泥擦缝
2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3. 1.5厚聚氨酯防水层或2厚聚合物水泥基防水涂料
4. 1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平
5. 水泥浆一道(内掺建筑胶)
6. 60厚C15混凝土垫层
7. 素土夯实
	m2
	32.3

	20
	011105003001
	块料踢脚线
	1.8~10厚地砖，素水泥浆擦缝(地砖规格，材质，颜色同地面)
2.5 厚1:1水泥砂浆粘贴层
3.基层处理 砌体墙面 6 厚1:2 5水泥砂浆找平、9 厚1:3 水泥砂浆打底
	m
	149.49

	
	
	墙柱面工程
	
	
	

	21
	011203003001
	块料墙、柱面
	1、面砖墙面
2、15 厚1:2.5水泥砂浆毛面
3、1.5厚聚氨酯防水涂料(环保型)面上撒黄砂,四周沿墙上翻300高,穿楼板设备立管处上反300
防水层外翻至门外500mm,两侧翻200mm
4、素水泥浆一道用毛(内掺建筑胶)
5、砖墙
	m2
	56.11

	22
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1.基层类型、部位:室内抹灰
	m2
	339.99

	23
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1、饰面涂料
2、刮腻子两遍找平
3、6厚1:2.5水泥砂浆找平9厚1:3水泥砂浆打底
4、素水泥浆一道用毛(内掺建筑胶)
	m2
	218.21

	24
	011404001002
	墙面喷刷涂料
	1、腻子刮白2 遍
2、6.厚1:2.5水泥砂浆找平9厚1:3水泥砂浆打底,
3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
	m2
	121.77

	25
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰
	1.基层类型、部位:室外抹灰
	m2
	247.43

	26
	011404001003
	墙面喷刷涂料
	1.涂料品种、喷刷遍数:真石漆
	m2
	247.43

	
	
	天棚工程
	
	
	

	27
	011302001001
	平面吊顶天棚
	1.铝合金方板吊顶(住户自理或详装修)
2.1.0厚聚合JS-Ⅱ型防水涂料防潮层
3.现浇钢筋砼屋面板、表面清理
	m2
	32.4

	28
	011404002001
	天棚喷刷涂料
	1.饰面涂料
2.满刮腻子两道
3.局部刮水泥砂浆找平
4.现浇钢筋砼屋面板，表面清理
	m2
	334.55

	29
	011404002002
	天棚喷刷涂料
	1.腻子刮白2 遍(耐水腻子刮白两遍)
2.现浇钢屋面板、表面清理
	m2
	34.55

	
	
	屋面及防水工程
	
	
	

	30
	010902003001
	屋面刚性层
	1、40厚C20细石混凝士，捣实内配A6@150X150 钢筋网片，应偏上放置，使得保护层厚度>10,按纵坡3~6 米设分格缝，缝宽20，缝中钢筋断开，用建筑防水密封膏封严:
2、10厚低强度等级砂浆隔离层
3、防水卷材或涂膜层
4、20厚1:3水泥砂浆找平层
5、最薄30 厚LC5.0轻集料混凝+2 %找坡层
6、钢筋混凝土屋面板
	m2
	330.71

	
	
	门窗工程
	
	
	

	31
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗洞口尺寸:LC1821
2.窗类型:断桥铝合金窗
	m2
	26.46

	32
	010807001003
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗洞口尺寸:LC1812
2.窗类型:断桥铝合金窗
	m2
	8.64

	33
	010807001005
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗洞口尺寸:LC1815
2.窗类型:断桥铝合金窗
	m2
	8.1

	34
	010801001001
	木质门
	1.门洞口尺寸:M0922
2.门类型:生态门
	m2
	3.96

	35
	010802004001
	钢质防火门
	1.门洞口尺寸:FM乙1022
2.防火等级:乙级
	m2
	2.2

	36
	010802004002
	钢质防火门
	1.门洞口尺寸:FM1830
	m2
	10.8

	37
	010805004001
	全玻自由门
	1.门洞口尺寸:KM1830
2.框材质:肯德基门
	m2
	16.2

	
	
	其他工程
	
	
	

	38
	010403009001
	石坡道
	1、防滑花岗岩铺面面层
3、素水泥浆结合层一道
5、300厚3:7灰士,宽出面层100
2、30厚1:4 干硬性水泥砂浆座砌
4、100厚C15混凝土
6、素土夯实
	m2
	13.19

	39
	010403008001
	石台阶
	1、花岗岩面层,表面斩毛或机刨
3、素水泥浆结合层一道
5、80厚1:3:6石灰,砂,碎石三合士
2、30厚1:4 千硬性水泥砂浆座砌
4、100厚C15 混凝土
6、素土夯实
	m3
	9.57

	40
	010502025001
	散水
	1、60厚C20细石混凝土、上撒1:1水泥砂子压实赶光,
2、150厚3:7灰土
3、素土旁实,向外坡5%
	m2
	87.98

	41
	01B001
	土方开挖
	
	m3
	953.17

	42
	01B002
	素土回填
	
	m3
	892.58

	43
	01B003
	树脂瓦屋面
	
	m2
	396.85

	2、工程名称：电气工程
	专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称:配电箱 APM
2.规格:600*800*200
3.安装方式:底边距地1.5m(挂墙暗装)
	台
	1

	2
	030402012002
	成套配电箱
	1.名称:配电箱 APC
2.规格:600*800*200
3.安装方式:底边距地1.5m(挂墙暗装)
	台
	1

	3
	030402012003
	成套配电箱
	1.名称:配电箱 APG
2.规格:600*800*200
3.安装方式:底边距地1.5m(挂墙暗装)
	台
	1

	4
	030402012004
	成套配电箱
	1.名称:配电箱 PY1
2.规格:520*650*160
3.安装方式:底边距地1.5m(挂墙暗装)
	台
	1

	5
	030409001001
	电力电缆
	1.型号:WDZN-YJY-4*50+1*25
2.电缆头制作、安装
	m
	20

	6
	030412001004
	配管
	1.材质:焊接钢管
2.规格:SC70
3.配置形式:暗配
	m
	20

	7
	030412001001
	配管
	1.材质:JDG16
	m
	151.05

	8
	030412001002
	配管
	1.材质:JDG20
	m
	83.04

	9
	030412001003
	配管
	1.材质:JDG25
	m
	97.37

	10
	030412003001
	配线
	1.型号:NH-BV-2.5
2.配线线制:穿管敷设
	m
	496

	11
	030412003002
	配线
	1.型号:NH-BV-4
2.配线线制:穿管敷设
	m
	233.21

	12
	030412003004
	配线
	1.型号:WDZ-BYJ-6
2.配线线制:穿管敷设
	m
	175.11

	13
	030413003001
	荧光灯
	1.名称:LED平板灯
2.型号:2*24W
3.安装形式:吸顶安装
	套
	24

	14
	030413005001
	工厂灯
	1.名称:防水防尘吸顶灯
2.规格:LED光源:1x36W
3.安装形式:吸顶安装
	套
	6

	15
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:单联单控开关
2.规格:250V,10A
3.安装形式:距地1.35m暗装
	套
	7

	16
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:单联双控开关
2.规格:250V,10A
3.安装形式:距地1.35m暗装
	套
	2

	17
	030413013001
	插座
	1.名称:安全型二、三孔插座
2.规格:250V,10A
3.安装形式:底边距地0.3米
	套
	11

	18
	030413013002
	插座
	1.名称:单相二、三极暗插座(柜式空调)
2.规格:250V,16A
3.安装形式:底边距地0.3米
	套
	3

	19
	030413013003
	插座
	1.名称:单相二、三极暗插座(壁挂空调)
2.规格:250V,16A
3.安装形式:底边距地2.0米
	套
	3

	20
	030701003001
	通风机
	1.名称:轴流风机 PF-B-1、SF-B-1 XBDZ-B-3.15
2.规格:风量:2400m3/h 功率:0.37kw
	台
	2

	21
	030508002001
	智能家居系统设备
	1.名称:网络布线箱（2FD、核心交换机、光纤连接盘）
	套
	1

	22
	030502002001
	弱电插座
	1.名称:网络插座
2.安装方式:底边距地0.3m暗装
	个
	4

	23
	030412003005
	配线
	1.规格:UTP-6
2.配线线制:穿管敷设
	m
	74.08

	24
	030410009001
	智能防雷装置
	
	套
	1

	3、工程名称：给排水工程
	专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030912001001
	手提式灭火器
	
	具
	10

	2
	030901012001
	室内消火栓
	1.安装部位:室内
2.型号、规格:减压稳压消火栓：消火栓箱,采用钢-铝合金箱体,箱体执行国家标准 GB14561-2019,安装参照 15S202,P21。消火栓采用薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜型号SG18E65Z-J,箱体尺寸为:1800x700x180(厚)。
内设:SNZ65消火栓一只(栓头为旋转型);L=25m衬胶水带一条;消防按钮一个(仅为报警开关),消防软管卷盘。
消火栓箱处设置灭火器箱,内设MF/ABC4型手提式干粉(磷酸铵盐)灭火器二具。栓口距地面1.10米。
	套
	1

	3
	031002001001
	阀门
	1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN20
	个
	3

	4
	031001006001
	塑料管
	1.材质:给水用PP-R
2.规格:DN32
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒、压力试验
5.安装部位:室内
	m
	30

	5
	031001006002
	塑料管
	1.材质:给水用PP-R
2.规格:DN25
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒、压力试验
5.安装部位:室内
	m
	25.2

	6
	031001006003
	塑料管
	1.材质:给水用PP-R
2.规格:DN15
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒、压力试验
5.安装部位:室内
	m
	9.55

	7
	031001006004
	塑料管
	1.材质:排水用PVC-U
2.规格:DN100
3.连接形式:粘接
4.安装部位:室内
	m
	34.29

	8
	031001006005
	塑料管
	1.材质:排水用PVC-U
2.规格:DN50
3.连接形式:粘接
4.安装部位:室内
	m
	9.63

	9
	03B001
	隔油池3立方米
	
	座
	1

	4、工程名称：采暖燃气工程
	专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	031001002002
	钢管
	1.材质:焊接钢管
2.规格:DN40
3.连接形式:螺纹
4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷红丹漆两遍
5.安装部位:室内
6.介质:热媒体
	m
	42.63

	2
	031001002001
	钢管
	1.材质:焊接钢管
2.规格:DN32
3.连接形式:螺纹
4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷红丹漆两遍
5.安装部位:室内
6.介质:热媒体
	m
	39.28

	3
	031001002003
	钢管
	1.材质:焊接钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:螺纹
4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷红丹漆两遍
5.安装部位:室内
6.介质:热媒体
	m
	67.55

	4
	031001002004
	钢管
	1.材质:焊接钢管
2.规格:DN20
3.连接形式:螺纹
4.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:除锈后刷红丹漆两遍
5.安装部位:室内
6.介质:热媒体
	m
	37.51

	5
	031004002001
	钢制散热器
	1.型号:双金属压制钢镁散热器-20
	组
	13

	6
	031004002002
	钢制散热器
	1.型号:双金属压制钢镁散热器-10
	组
	2

	5、工程名称：室外工程
	专业/标段：市政工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040204001001
	人行道块料铺设
	1.块料品种、规格:60厚面包砖
2.10cm6%水泥稳定土
	m2
	100

	2
	010401002001
	长城墙
	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖
2.墙体类型:长城墙
3.墙体厚度:240
4.15cm厚级配砂砾石垫层（费用汇总计入）
	m3
	30

	3
	01B001
	浆砌片石挡墙
	
	m3
	242.4

	4
	01B002
	级配砂砾石垫层
	
	m3
	2.97

	5
	01B003
	土方平整
	
	m3
	5073.7

	6、工程名称：旱厕
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	010401001001
	砖基础
	1.基础类型:条形基础
	m3
	1

	2
	010401002001
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:砌筑墙
2.墙体厚度:240
	m3
	5.28

	3
	040601010001
	现浇混凝土池盖板
	1.混凝土强度等级:C20
2.抗渗要求:化粪池盖板
	m3
	4.89

	4
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.28

	5
	010505012001
	圈梁模板
	
	m2
	1.2

	6
	01B001
	成品盖板
	1.成品盖板
	m2
	4.89

	7
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰
	1.各层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆抹灰
	m2
	19.23

	8
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1.各层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆抹灰
	m2
	19.19

	9
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗洞口尺寸:C0606
2.窗类型:断桥铝合金窗
	m2
	0.72

	10
	010802001001
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸:M0721
2.门类型:断桥铝合金门
	m2
	3.15

	11
	010605003001
	钢屋面板
	1.钢板（复合板）型号、厚度:彩钢板
	m2
	10.57

	12
	010502028001
	台阶
	1、60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外坡1%
2、300厚3：7灰土垫层分两层夯实
3、素土夯实
	m2
	1.92

	13
	010502025001
	散水
	1. 20厚1：2水泥砂浆抹面
2. 素水泥一道（内掺建筑胶）
3. 60厚C15混凝土
4. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 
5. 素土夯实向外坡4%
	m2
	5.22

	14
	01B002
	土方开挖
	
	m3
	9.48

	15
	01B003
	素土回填
	
	m3
	7.02



注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
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