采购需求
本次采购项目为采购教室智慧教学仪器设备货物项目项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。

采购需求：

榆林职业技术学院

教室智慧教学仪器设备购置清单及技术参数

	序号
	设备名称
	尺寸

（L*H*W）
	技术要求
	数量
	单位

	1
	交互智能平板
	≥1950×1150×90mm
	一、整体设计

1.整机采用一体设计，表面采用钢化玻璃保护。

2.显示屏幕采用≥86英寸UHD超高清LED液晶屏.

3.屏幕分辨率≥3840*2160，具备防眩光效果。

4.机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。

5.屏幕显示灰度分辨等级≥256灰阶，保证画面显示效果细腻。

6.整机内置≥2.2声道音响，2个不低于10W中高音扬声器，2个≥30W中低音扬声器，总功率≥80W。

7.整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥85db，10米处声压级≥78dB。

8.整机CPU芯片，WIFI与蓝牙芯片、摄像头图像处理芯片、均采用国产自主芯片。

9.整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显 示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz～1KHz,高频段显示调节在2KHz~16KHz,分贝显示-12dB～12dB调节范围。

10.能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找文档、板书、图片、音视频，检索后可直接在界面中打开。

11.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式。

12.内置≥4阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥10m。

13.内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥1个，视场角≥120度，可拍摄≥1200万像素的照片。

14.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果；支持人脸识别、清点人数、随机抽人识别所有学生，显示标记，然后随机抽选。

15.整机需满足国标GB/T45657-2025（信息化教学环境视听技术要求）中视觉健康舒适度指标≤2的要求，以保障师生用眼安全。

16.支持自定义图像设置，可对对比度、图像亮度、亮度范围、色彩空间等调节设置。

17.支持蓝牙≥Bluetooth 5.4标准；内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。

18.手机投屏：智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。

19.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。

20.屏幕触摸支持动态压力感应，支持无电子功能的普通书写笔在屏幕上书写或点压时，屏幕能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。

21支持设置同一支笔，笔头、笔尾书写不同的颜色，且颜色可自定义。

22.支持智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势。支持将各手势滑动方向自定义设置为熄屏、批注、桌面等。

二、白板软件

1.采用备授课一体化设计，方便教学切换。

2.具备交互表格功能，课件可插入表格，预置≥5种表格样式，支持边框、底纹设置，可合并单元格。表格支持输入文本，且根据文本内容可一键自动调整行列宽高。表格通过表 格首行首列交接处的按键可一键增加行列。具备遮罩功能，表格中任一单元格可添加遮罩掩盖单元格内容授课模式点击即可取消遮罩，用于教师交互式教学。

3.支持对多对象的叠放层级、对齐方式 进行设置，可批量组合、锁定课件对象。对象移动时自动弹出对齐线及等距线辅助排版。

4.提供直线、箭头、正方形、圆角四边形、平行四边形、圆形、等腰三角形、直角三角形、菱形、梯形、五边形等基本几何图形，以及对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形。特殊图形  插入后支持顶点位置编辑；图形总数量≥40种，可直接插入课件供教师使用。图形具备旋转、镜像克隆、多图形等距对齐等功能，供教师完成图形排版。支持对图形样式设置：图形颜色、阴影、倒影、透明度、边框  等样式设置；支持图形旋转中心调整。

5.支持将互动课件导出为pptx、pdf、 H5或web链接。导出的课件支持在多终端进行二次编辑。

6.互动课件内容的编辑修改无需人为保存，可自动同步至云空间。本地课件不会自动同步到云空间。编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。

7.内置≥70个课件主题模板供教师选用，且教师可自定义课件背景。

8.支持插入文本框输入文本。支持文本  样式设置：字体、字号、颜色、加粗、倾斜、下划线、上下角标、项目符号。支持段落样式设置：顶部对齐、垂直居中对齐、底端对齐、行高、文本缩进等进行设置。文本、段落的样式支持格式刷复制。预置≥15种艺术字效果，用来调用美化课件。

9.支持PPT的原生解析，教师可将pptx 课件转化为互动课件。支持单份导入的导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。

10.内置图片处理功能，无需借助图片处理软件，可对课件内的图片进行抠图，图片主体处理后边缘无明显毛边。内置图片裁切功能，无需调用截图工具，可直接对课件内的图片进行裁切，裁切面积可自由调整。

11.可一键为课件文本、图片、形状等对象添加蒙层将其隐藏，授课模式下可通过橡皮擦工具或手势擦除蒙层展现隐藏内容。

12.能够为教师提供≥50T的云存储空间，教师可在个人云空间中上传存储互动课件、云教案。

13.为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据 教师账号信息将教师个人云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码方式登 录教师个人账号。

14.支持PPT解析课件、互动云课件和云端资源调用等多种备课方式。教师可直接在课件中调取试题、微课视频、仿真实验等云端资源，可创建试题、课堂互动游戏、思维导图、网络画板、学科工具形成互动课件。

15.支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，将不同对象拖拽到对应类别容器中系统自动辨识分类，分类正误均有相应提示。竞争模式下可记录不同操作者的动作和用时并自动排名。类别和对象的样式、数量均支持自定义修改。系统提供≥10种游戏模板，直接选择并输入相应内容可生成互动分类游戏。

16.支持创建智能选词填空游戏，填空选项支持并列选项，并列选项支持答案互换，教师可编辑填空题、题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统自动判断答案正误。 系统提供≥10种游戏模板，且模板样式支持自定义修改。

17.支持创建配对游戏，教师可将知识点 进行配对。当开始配对游戏时，拖动知识点进行配对，系统将自动判断是否正确。系统提供≥10种游戏模板，且模板样式支持自定义修改，同时支持设置干扰项。

18.支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项/干扰项，让两组学生开展竞争游戏。提供≥3种难度、10种游戏模板供选择，且模板样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结 果，用于课堂知识点对比讲解。

19.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景切换类PPT界面的备课模式和触控交互教学模式。

20.具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载就可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制。

21.提供≥30种应用于文本、形状、图片等课件元素的触发动画。可对动画的设置触发条件、动画声效、动画时长、动画延迟和动画方向进行自定义设置。支持对任意课件元素自定义 路径动画，可自由绘制动画移动轨迹，使课件元素沿轨迹路径进行移动。 一个课件元素支持同时设置多组 出现、消失、路径动画。

22.支持课件内嵌图片、音视频等多媒体文件，可插入并播放以下格式：mp3、wav、ogg、aac、mp4、rmvb、wmv、3gp、mkv、flv、mov、png、bmp、jpg、 jpeg、gif、svg。支持对音频、视频文件进行关键帧标记，可在音、视频进度条任意位置设置关键帧播放节点，用于定位讲解关键教学内容。提供单次播放、循环播放和自动播放等播放模式。

23.具有学科思维导图功能，提供思维导图、鱼骨图及组织结构图等知识结构化工具，提供≥8种预设模板。

三、数据分析服务

1.采用网页浏览器可统计全校教师活跃数据、点评数据及课件上传等数据。

2.支持管理员及教师使用网页端和小程序端登录。通过教研数字化管理服务公众号可进入小程序端，支持查看数据信息和教师榜单等，并定期推送数据分析报表。

3.管理者通过学校数据可视化看板，查看学校云课件教案数、累计校本研修次数等情况，掌握学校教研关键数据（云课件和教案数量，校本课件、校本教案的数据），了解关键数据环比上周的的具体情况。

4.展示本校教师产生的云课件、云教案数量，及校本资源库建设情况。通过榜单直观呈现教师产出的课件/教案被获取数，教师评价有根源。

5.支持管理者按照学段-学科-年级创建教师的教研组织结构，对教师做分组管理。支持设置教研组组长，并在教研组下设置多个备课组，添加对应的备课组成员，支持对教研组/备课组进行重命名和解散等操作。

6.具备教师GPS定位打卡考勤功能。学校管理员可设置考勤时间、考勤范围，还可以查看和导出考勤数据报表。教师可在“教研数字化管理服务”微信公众号进行GPS考勤，到达学校范围后即激活打卡，支持上班、下班、迟到、早退、缺勤等多种打卡状态。

7.全校集体备课数据统一汇总，支持按照集体备课记录和教师集备记录两个维度查看集备数据。集体备课记录数据包含集备名称、主备人、学科、年级、章节、稿数、参备老师、评论数、批注数等数据，了解集体备课活动的开展和参与情况。

8.全校听评课数据统一汇总，数据包含全校本月评课节数，本月评课次数，累计评课节数和累计评课次数，了解听评课教研活动的开展情况。

9.评课报告和老师评课明细导出：支持导出课程的评课报告为PDF文件，支持批量导出课程下所有老师的评课表为Word文件。

10.支持查看不同时间段班级氛围数据的概况，数据包含全校课堂点评情况、班级总分榜、班级分数榜、教师榜（老师发送点评的总分）和累计分数前三名班级，了解全校班级管理情况。

11.教师可以查看个人的听评课数据，包括个人平均分、累计听课节数、累计评课节数，同时可以分析评价维度的得分情况以及个人薄弱项。

12.支持在个人空间查看录制的全部知识胶囊，单个胶囊显示名称、分享人、时长、页数、以及修改时间等数据。支持根据胶囊修改时间，进行排序。

13.支持查看不同时间段班级氛围数据的概况，数据包含全校课堂点评情况、班级总分榜、班级分数榜、教师榜（老师发送点评的总分）和累计分数前三名班级，了解全校班级管理情况。

14.以不同学科不同年级教研组为单位，可以在系统中录入教研组教学计划，计划可以和教案的课时数相关联，教研组可管理教学进度。

15.管理员可根据组织架构信息，自由选定教师发送学校通知。发送后，管理员可登录教研数字化管理平台后台实时查阅教师已读、未读情况。通知的发送、接收都可在“教研数字化管理服务”微信公众号中完成，随时随地进行通知的查阅和管理。

16.该数据分析服务可终身免费使用，且使用期间可免费升级。
	25
	套

	2
	OPS电脑模块
	内存≥16G /硬盘≥SSD-512G
	1.采用抽拉内置式模块化电脑，可实现无单独接线的插拔，无需工具即可快速拆卸电脑模块。

2.CPU：采用国产化通过安全可靠测评芯片。主频≥2.8Ghz，核心数≥8核心，三级缓存≥16M。采用独立显卡，显存≥2G，内存：≥16GB DDR4笔记本内存。硬盘：≥512 GB SSD 固态硬盘。

3.具备≥3路USB接口，方便扩展使用。

4.预装正版国产操作系统、办公软件。
	25
	套

	3
	光能黑板
	≥1290mm*

1150mm
	一、硬件要求

1、触控一体机两侧各放置一块光能黑板。单块光能黑板≥1290（长）*1150（高）mm。下边框具有可调节托板，可根据触控一体机高度进行调整至与触控一体机高度平齐，兼具置物功能。

2、考虑黑板的边角安全因素，黑板四角应为圆角，且径向半径≥4mm，法向半径≥0.3mm。
3、边框采用铝合金材质，坚固耐用，具有较好的耐腐蚀特性。

4、黑板侧面应采用侧封板，用于遮挡光能黑板与墙面间的缝隙，侧封板在非拆除形式下，能够调整侧封板与墙面的闭合距离，便于安装及后期调节。

5、无需专用耗材，采用多种笔杆均可在板面进行书写，消除了粉笔粉尘对师生构成的健康隐患。可擦写次数不低于10万次。

6、板面应无频闪、无背光，上膜不应产生眩光。板书笔迹平视可视距离≥20米，可视角度≥150°。

7、光能黑板的光泽度≤30光泽单位。

8、为减少老师书写的疲劳感，板面粗糙度Sa≤0.3um。
9、书写板上膜应经过抗紫外线工艺处理，波长小于380nm的紫外线阻隔率≥99.5%。

10、一键擦除时间≤1.5秒，擦除应无断点、无死角等，擦除后应无明显残留痕迹。

11、为方便使用，可使用板擦和手势对板书进行局部擦除，局部擦除时间≤0.4秒，擦除应无断点、无死角等，擦除后应无明显残留痕迹，且非擦除区域不受影响。
12、黑板内设有电压调整机制，支持自动感应调整，也支持通过手势按压书写板板面的特定位置，调节局部擦除的灵敏度，适应不同用户的使用需求。

13、最大工作电流（瞬间电流）＜1000mA。

14、黑板表面具有暗格，用以提供给师生在书写板书时的直线参照，可避免板书歪斜。黑板表面可吸附磁贴、磁扣等教学工具，便于老师教学使用。

15、光能黑板电磁场强度符合国家《工作场所有害因素职业接触限值物理因素》确认的：工频电场≤5000V/m，磁感应强度≤100uT的限量。
16、为让老师能够快速调取交互软件，方便使用功能，光能黑板的左侧或右侧应具有触摸快捷键。

二、软件要求

1、左、右光能黑板可与触控一体机进行互动，将光能黑板的内容与触控一体机无缝连接，教师在光能黑板上的书写内容可同步显示在触控一体机上。

2、为便于老师记忆和操作，板书界面与电脑桌面/PPT课件之间，可以来回切换，方便快捷。

3、可以通过触摸快捷键快速切换单页和多页显示：单板书写时，可单页面显示（此时只有一块黑板界面）；多板同时书写时，可多页面同时显示。

4、当不需要板书传输到软件显示界面时，可以使用分屏功能，断开黑板与大屏的传输，使其成为互不影响的多块黑板。

5、设置不同的软件端笔迹颜色，可实现老师对于教学重点的标识及批注；

6、保存后的板书可以上下翻页，也可以通过触摸快捷键，快速预览所有已经存储的板书内容。当点击光能黑板上的上下翻页时，仅对当前光能黑板的同传内容进行上下翻页，而不影响另一块光能黑板的同传界面。
7、对板书的电子文档进行分享，可以存储在本地PC端，同时生成二维码，便于师生扫码获取。

8、可以对课堂的板书和讲解进行录制，生成视频文档，利于学生课后复习回放。

9、支持导入PPT课件，可以在同传软件上同时显示出PPT课件和板书的记录文本。

10、具备打印功能，可连接打印机将保存的板书文档传输至打印机打印，方便灵活。

11、软件与触控一体机的国产化系统能够无缝兼容，使用便捷。
	25
	套

	4
	高拍仪
	≥397×248
×73mm
	1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB五伏电源直接供电

2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览≥30帧/秒

3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择

4.展示托板正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果；

5.支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。
	25
	台

	5
	麦克风处理器
	≥484*174.2*42.5mm
	1.采用自适应声场检测算法，系统可根据声学环境自适应设置音频参数。

2.可实现自动混音、自适应反馈抑制、自动增益、自动闪避、自动均衡、混响抑制以及环境降噪功能。

3.设备具有≥4路LINE INSRY，≥2路MIC IN，≥1路SPK IN，≥2路LINE OUT，≥4路SPK OUT以及≥1路RS-485控制接口。

4.设备具备线路信号检测功能。当LINE IN有音频输入时，麦克风自动静音，避免前方音箱对麦克风进行二次扩声。

5.设备具备SPK信号检测功能。当SPK IN有音频输入时，麦克风自动静音，避免前方音箱对麦克风进行二次扩声。

6.内置≥4*30W高效智能数字功放，可外接≥4只8Ω定阻音箱。

7.具备调节麦克风输入灵敏度功能；MIC IN、LINE IN、LINE OUTSRY与SPK音量都可以独立调节。

8.具备≥7段EQ均衡设置功能，可根据实际效果分别调节低、中、高音；≥7档手动降噪等级设置；≥4个预设场景切换设置，可进行场景保存、场景恢复、恢复出厂设置操作；≥7档啸叫抑制设置，提高麦克风传声增益；≥7档混响抑制设置；具备高低通设置功能，用户可根据实际环境进行高低通调节；具备噪声门设置功能，可自定义阈值、比率、启动时间和释放时间；具备压限器设置功能，可调阈值。

9.具有多音源闪避优先级功能，可以自动根据音源的优先级实现智能闪避，可调节阈值、闪避等级、启动时间和释放时间，实现当线路输入有声音时，麦克风进行自动闪避。

10.具有AI降噪功能，≥三档等级可调，自动检测和抑制环境噪声，消除非稳态噪声，包括拍手、翻书、风扇、敲击噪声声音，确保扩声系统的清晰度和稳定性
	25
	台

	6
	彩色触摸屏
	≥86*86*35mm
	1.真彩显示屏，采用壁挂式设计，触控操作便捷，满足各类程序运算要求。

2.SRY通过RS-485协议与麦克风处理器通信交互，满足现场吊麦音控调节及现场调试需求。
	25
	台

	7
	吊麦
	≥∅22*204mm
	1.采用不锈钢圆柱形设计，内置单一指向性咪头，灵敏度达到≥-38dB，满足超远距离拾音。

2.超宽频响范围高度还原人声，内置≥48V幻电放大处理电路，可高质量长距离传输，搭配麦克风处理器使用。
	50
	支

	8
	吊麦S支架
	
	吊麦支架

支架长度：缩短≥660mm，伸长≥1200mm
	50
	支

	9
	壁挂音箱
	≥243×185×186mm
	1.功率（≥100V）：3.75W/7.5W/15W/30W

2.功率（≥70V）：1.9W/3.75W/7.5W/15W

3.防护等级：≥IP66

4.输入：≥70V/100V/8Ω

5.灵敏度：≥92dB

6.阻抗：≥2.6KΩ/1.3KΩ/670Ω/330Ω/165Ω

7.频率响应：≥125Hz-18KHz

8.喇叭单元：≥5"×1,1.5"×1
	50
	只

	10
	音频连接线
	
	≥1.8米音频连接线：≥3.5（耳机插头）-≥双6.35话筒插头
	25
	根

	11
	音箱线
	≥2*1.5
	线径：8.6mm

芯数：129芯*2，总芯数258

平方数：≥1.5平方*2，不小于3平方
	760
	米

	12
	线材
	≥RVVP3*1.5
	1.屏蔽：铝箔+编织网

2.外被：PVC

3.规格：3芯

4.导体：精炼铜

5.米数：200m
	570
	米

	13
	PVC管
	≥DN25
	1.材质:聚氯乙烯PVC

2.颜色:白色；规格:20(4分)、32(1寸)、25(6分)、40(1.2寸)、50(1.5寸)、 63(2寸)
	570
	米

	14
	施工安装
	
	施工安装调试
	1
	项


