采购需求
	序号
	[bookmark: _GoBack]标的
	单位
	数量
	技术参数
	备注

	1
	LED显示屏（核心产品）
	平方米
	33.8
	1.★像素间距：≤1.86 mm；
2.▲像素结构：SMD 1515三合一表贴全彩；
3.★像素密度≥289000点/㎡；
4.箱体分辨率：172(W)×256(H)像素；箱体尺寸：320 mm(W)×480 mm(H)
5.扫描方式：1/58扫恒流驱动
6.▲亮度≥600nit（0-100%无级可调）
7.灰度等级：14bit
8.★刷新频率：≥3840 Hz
9.换帧频率(Hz)为50&60
10.视角：水平≥170°、垂直≥170°
11.色温：1000K-15000K可调，温为 9500K 时;
100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差≤100K
12.亮度调节：256级，支持手动/自动调节
13.峰值功耗：≤345W/㎡，平均功耗：≤115W/㎡
14.▲亮度均匀性≥98%；整屏平整度≤0.05mm；支持单点亮度色度逐点校正；
15.▲箱体含电源、接收卡、配套线材；产品符合盐雾10级要求，符合抗震8级要求，PCB阻燃符合V-0要求；
16.塑胶件阻燃符合V-0要求；内部线材阻燃V-0要求。
17.具备视频降噪、运动补偿、色彩变换图像处理功能。
	三楼、四楼小教室及四楼大教室各7.99平米，
五楼大教室9.83平米。

	2
	同屏器
	台
	4
	18.★视频输出HDMI，电源输入5.0V=1.0A Max，分辨率最高1080p@60Hz，；
19.★无线频段：2400MHz-2483.5MHz/5150MHz-5250MHz/5725MHz-5850MHz
20.接口：HDMI输出口、RJ45网口、3.5mm音频输出口、USB供电口、DC电源接口；
21.支持有线网+无线双模式工作，可接入局域网；WPA2‑PSK加密；
22.传输距离：100m(无遮挡)，供电接口 TX:USB-C母RX:USB-C母，兼容系统：Windows/macoS/Linux等
	三楼、四楼小教室及四楼、五楼大教室各1台

	3
	柱式阵列音箱
	只
	12
	23.系统类型：4×4寸全频音箱
24.灵敏度（1W/1m）：90dB
25.频率响应：130Hz-20kHz（±3dB）
26.额定AES功率：200W
27.最大声压级：≥116dB
28.标称覆盖角度H×V：80°×30°
29.标称阻抗：8Ω
30.连接件：2×SPEAKON四芯音箱插座
31.吊挂：M8吊点，支持阵列吊挂安装
	三楼、四楼小教室各2只，四楼、五楼大教室各4只。

	4
	四通道数字功放
	台
	4
	32.★8Ω立体声功率：4×350W；
33.4Ω立体声功率：4×550W；
34.桥接输出2×500W；
35.输入：XLR母，平衡输入阻抗10KΩ
36.输入灵敏度：0.775V；输入共态抑制比＞80dB
37.输出：Speakon座；信噪比＞103dB
阻尼系数＞400 @8Ω；总谐波失真＜0.05%（20Hz-20kHz，1W）
38频率响应20Hz-20kHz（+0/-1dB，1W/8Ω）
39.具备温度、输入状态、数码音量显示；电平前板电位器调节
40.冷却：无级调速风扇；保护：短路、断路、直流、过热、过压保护
41.电源AC180-240V 50-60Hz.
	三楼、四楼小教室及四楼、五楼大教室各1台


	5
	机架式 调音台
	台
	4
	42. 8路输入通道结构，8路平衡式话筒输入,4 组母线（立体声+两编组）输出，2组AUX辅助
43. 内置24种模式DSP数字效果器，数字显示效果种类
44.每路单声道4段EQ带中频扫频；通道输入电平指示
45.2进2出USB接口，支持播放录音；内置MP3播放器、蓝牙模块
46.7段母线均衡；支持高阻乐器输入；MIC通道带PAD衰减、48V幻象电源开关
47.高精度60mm推子，内置电源
48.频率响应：20Hz-20kHz ±0.5dB
49.总谐波失真＜0.007%；等效输入噪声-128dBu
50.通道串音＞96dB；输入输出阻抗、电平满足专业音频标准
	

	6
	数字反馈抑制器
	台
	4
	51.★每通道≥12个动态陷波器、≥12段PEQ均衡；分辨精度1Hz；频率20Hz-20kHz；
52.自动扫描啸叫点抑制；噪声门；输入压缩；增益-64dB~+6dB可调
53.四档移频功能；2CH XLR/TRS输入输出；平衡/不平衡兼容
54.输入阻抗平衡47KΩ、不平衡20KΩ；最大输入+18dBμ；最大输出+20dBμ
55.频率响应20Hz-20kHz(+0.3dB)；信噪比＞105dB(A)；动态范围≥103dB
56.总谐波失真+噪声：1KHz≤0.005%；20-10KHz＜0.01%；10-20KHz＜0.025%
57.工作电压AC110-220V，50-60Hz；
	

	7
	一拖四无线会议话筒
	台
	4
	58. 四通道独立接收，每通道独立AFS自动扫频，一键红外对频
59.接收机1U机架，TFT彩色显示屏，显示频点、信号强度、电池状态；
60.双色通道指示灯
每通道≥50组频点，合计≥200组信道；UHF 615-655MHz
61.PLL锁相；FM调制；动态范围≥100dB；信噪比＞105dB；失真≤0.5%
62.输出：4路独立XLR平衡输出+1路6.35混合输出；DC12-15V供电
63.含4套会议发言单元；会议单元：全金属底座，可调长咪杆，超心形指向；Type-C充电锂电池，单节续航≥12小时；咪杆红绿状态灯环；支持外接3.5mm话筒输入
	

	8
	可编程                 电源时序器
	台
	4
	64. ▲时序输出与控制功能：8 路时序输出，每路延时约 1 秒；具备 RS232 接口，可扩展 RS485；可设置设备 ID，支持多台级联控制
65. 整机容量≥50A，进线采用国标 6 平方 RVV 线缆；面板配备 2 路直通电源插座
66. 显示与材质：LCD 彩色电压表头，MCU 智能控制；5mm 拉丝铝面板
67. 器件与安装：大电流继电器、磷铜插座；标准 1U 机架式结构
	

	9
	音箱挂架
	套
	12
	68.定制，适配对应音箱，含全部紧固、吊装配件，安全承重满足音箱重量，符合室内固定安装安全规范
	三楼、四楼小教室各2只，四楼、五楼大教室各4只。

	10
	音箱线
	项
	1
	69.国标无氧铜音箱线缆，含敷设、套管、固定，满足功率传输要求。
	满足三楼、四楼小教室及四楼、五楼大教室。

	11
	音箱老虎头
	个
	24
	70.定制成品接头，压接工艺，配套音箱接线使用
	三楼、四楼小教室各4个四楼、五楼大教室各8个。

	12
	调音台到功放卡侬线
	根
	8
	71.成品制作，平衡音频线缆，卡侬公-母
	三楼、四楼小教室及四楼、五楼大教室各2根。

	13
	无线手持到调音台卡侬线
	根
	4
	72.成品制作，平衡音频线缆，卡侬公-母
	三楼、四楼小教室及四楼、五楼大教室各1根（台）。

	14
	无线手会议到反馈卡侬线
	根
	4
	73.成品制作，平衡音频线缆，卡侬公-母
	

	15
	反馈联机卡侬线
	根
	4
	74.成品制作，平衡音频线缆，卡侬公-母
	

	16
	反馈跳线
	根
	4
	75.成品制作，短距离平衡音频跳线
	

	17
	电脑音频线
	根
	4
	76.国标音频信号线，电脑音频输出接入音频系统
	

	18
	设备机柜
	台
	4
	77.42U网络机柜，含机柜PDU、风扇、理线件、层板，成套供货。
	

	19
	中央空调
	台
	4
	78.▲产品类型：冷暖热泵型、直流变频、嵌入式风管机，一拖一结构，吊顶暗装，机外静压可调节
79.▲额定制冷量：≥12000W（标准工况）
80.▲额定制热量：≥13000W，带电辅热功能
81.能效等级：二级能效，可提供国家能效标识
82.电源规格：220V/50Hz 单相
83.制冷剂：R32 环保冷媒
84.内机电机：直流无刷电机，6档风速可调
85.机外静压：自由静压可调，适配不同风管管路送风
86.内机噪声（高风档）：≤44dB(A)
87.★具备国家3C强制认证。
	

	20
	辅材辅料
	项
	1
	88.含线管、线槽、扎带、接插件、绝缘材料、标识标签等全套安装辅材
	满足三楼、四楼小教室及四楼、五楼大教室。

	21
	鹅颈式会议话筒
	台
	2
	89.★频率响应：60Hz～18kHz（±3dB）；
90.灵敏度：-44dBV/Pa，最大声压级≥130dB，无明显失真
91.等效噪声级≤28dBA；
92.输出阻抗：平衡200Ω；
93.内置48V幻象供电，支持调音台幻象电源供电。
	五楼大教室

	22
	LED显示屏（核心产品）
	  平方米
	9 
	94. ★像素间距≤1.86mm；
95. ▲原厂箱体供货，箱体集成电源、接收卡、线材；
96. 显示单元间隙≤0.05mm；平整度≤0.05mm；智能色温1000-15000K可调；
97.▲刷新率≥3840Hz；屏体黑色亚光，反光率≤1.5%；
98.亮度500nit，0-100%无级可调；亮度鉴别等级C级；亮度均匀性≥98%；
99.水平视角≥170°、垂直视角≥170°；色度均匀性：在±0.001 Cx，Cy之内；色准：ΔE≤0.9；LED像素失控率≤1/1500000，亮度衰减率≤5%（出厂老化10000小时后送样检测）；色域覆盖率 NTSC≥115%；
100.★支持多 bin 逐点色度校正，14bit 颜色校正，具备色彩管理系统，保证整屏色彩一致性。
101.图像处理：视频降噪、运动补偿、色彩变换；支持亮度对比度色度调节；画面无失真、无重影拖影；
102.支持屏幕UI菜单、参数调节、信号切换、开关机；支持安卓/IOS手机APP控制；
103.具备信号加密传输；1米距离噪声≤3.5dB(A)；灯珠侧向推力≥6kg；
104.★整机质保≥3年。
	一楼大厅

	23
	同屏器
	台
	1 
	105.★视频输出HDMI，电源输入5.0V=1.0A Max，分辨率最高1080p@60Hz；
106.★无线频段：2400MHz-2483.5MHz/5150MHz-5250MHz/5725MHz-5850MHz
107.接口：HDMI输出口、RJ45网口、3.5mm音频输出口、USB供电口、DC电源接口；
108.支持有线网+无线双模式工作，可接入局域网；WPA2‑PSK加密；传输距离：100m(无遮挡)，供电接口 TX:USB-C母RX:USB-C母，兼容系统：Windows/macoS/Linux等
	

	24
	音柱
	台
	2 
	109.单元配置：6×3寸低音+2×3寸高音；频率响应145Hz-18kHz；
110.功率120W额定/200W峰值；阻抗4Ω；灵敏度92dB；最大声压级≥110dB；
111.接口支持凤凰/欧姆/莲花；M8吊挂点；箱体12mm中纤板，钢琴烤漆.
	

	25
	功放
	台
	1 
	112.8Ω立体声2×200W；4Ω立体声2×400W；桥接8Ω 400W；
113.频率响应20-20kHz（±0.3dB）；总谐波失真＜0.03%@8Ω 1KHz；
114.信噪比≥98dB；瞬态响应20V/μS；阻尼系数＞500；串音＞70dB@8Ω 1KHz；
115.输入阻抗平衡20KΩ/非平衡10KΩ；标准1U机架高度
	

	26
	辅材辅料
	项
	1
	116.线缆、线管、接头、固定件、标识标签等全套
	

	27
	98寸整体显示屏
	台
	1 
	117.屏幕类型：高阶VA；刷新率最高288Hz；控光分区≥384；
118.运行内存≥4GB；CPU四核A73；
119.存储≥128GB；蓝牙5.4；WiFi-6；
120.分辨率3840×2160；色域≥94% DCI-P3；峰值亮度≥1000nits；
121.具备低蓝光护眼模式；2.1声道内置音响；支持多平台投屏（安卓/IOS/Miracast/Windows/Mac）；
122.支持杜比视界IQ、HDR10+、HDR10、HLG解码；支持杜比全景声、DTS:X音频解码；
123.内置商用智慧系统，支持多屏互动、蓝牙单独听、VRR、ALLM功能
	保安室

	28
	辅材
	项
	1
	124.电源线、信号线缆、壁挂支架、接插件等全套辅材
	



