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	一、卡口设备（主卡口3进3出集装箱货车通道+1进1出行政车道,内卡口2进2出货车通道+1进1出行政车道）

	序号
	项目名称
	规格技术参数
	单位
	数量

	（一）集装箱箱号自动识别系统（4套）

	1
	红外对射传感器
	输出最大电流不小于100mA 
KABEK  2m,  4(3)*0.34 mm ；供电电压：10－30VDC 20-253VAC 
典型最大检测范围：0－20m；操作范围：0-14m
检测范围/配反射镜：0.05－3m/C 110；典型最大检测范围/配反射镜：0.05－3.7m/C 110 
偏光滤镜/光源：有/红光；响应时间：≤2ms；最大转变频率：250/s
工作温度：-25℃~+70%
	套
	16

	2
	摄像机
	200万像素 1/3" 逐行扫描CCD；最大分辨率可达1600×1200帧率25帧；快门1/30秒至1/10，000秒；最低照度0.1Lux@(F1.2,AGC ON)
应支持双码流，须采用H.264编码视频压缩技术,可同时支持MJPEG编码，抓拍帧采用JPEG编码，图片质量可设
应支持抓拍同步闪光灯输出，可支持3路闪光灯同步输出
应支持独立闪、不闪、关联闪、轮闪和频闪等多种补光方式
	套
	16

	3
	IO信号控制器
	实现对箱号识别相关设备信号的采集及控制
	套
	4

	4
	集装箱箱号自动识别系统
	能够可靠、高效地识别GB/T 1836-1997标准的集装箱号码
	套
	4

	5
	箱号识别狗
	符合海关标准要求
	套
	4

	6
	室外交换机含固定架
	设备类型：工业级以太网交换机
传输速率：10Mbps/100Mbps
传输模式：全/半双工自适应
网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z
端口数：8/16口
功率：最大输入功率为24VA
电源：24V直流输入（12VDC~36VDC）内置过流保护 支持双电源备份
工作温度：-25℃ - 70℃
	台
	4

	7
	卡口识别服务器
	处理器：配置 2 颗服务器处理器，单颗处理器≥6 核，总线程≥12 线程。 内存：≥32GB ECC 服务器内存；硬盘：标配 2 块≥300GB 企业级硬盘，配置硬件 RAID 卡，支持 RAID0、RAID1。
	台
	1

	8
	操作系统
	windows 2008 Server R2版 64位系统
	套
	1

	（二）电子地磅采集系统（6套）

	1
	电子地磅称台缺失金属件补充
	地磅缺失高强度螺丝螺栓，及其护面称台缺失变形件等
	套
	6

	2
	电子地磅压力传感器
	额定容量100T ,灵敏度：数字式内置高分辨率模数转换器，常见为 24bit，精度：衡量传感器综合性能的指标，常以综合误差表示，典型值为 ±0.02% F.S，数字式：数字式：通常为 9-24V DC，输入阻抗：常见值为 750±5Ω 或 700±10Ω。
输出阻抗：常见值为 703±2Ω 或 700±5Ω。
	套
	48

	3
	电子地磅称重仪表
	仪表配备6位VFD数码管显示，支持1/2/5/10/20/50/100分度值选择，显示范围覆盖-99990至320000（分度值10）。内置存储模块可保存255个车号皮重、100个货号及512组称重记录，配备RS-232通讯口、20mA电流环大屏幕接口及标准并行打印接口。支持零位跟踪、手动置零、5点非线性修正功能，兼容自动/手动打印设置及快速填充式过磅单打印，适配8个350Ω传感器并具备50米内长线自动补偿能力
	套
	3

	4
	电子地磅检修口金属件
	金属加工件 长50厘米 宽20 高40厘米（6套，每个通道8个）
	个
	48

	（三）高清光学车牌自动识别系统（10套）

	1
	车牌识别摄像机
	 200万像素 1/3" 逐行扫描CCD智能网络摄像机；
最大分辨率：1600*1200；
帧率：25帧；
快门：1/25秒至1/10，000秒；
最低照度：0.1Lux@(F1.2,AGC ON)；
支持双码流，采用H.264编码视频压缩技术,可同时支持7.MJPEG编码，抓拍帧采用JPEG编码，图片质量可设；
支持抓拍同步闪光灯输出，可支持3路闪光灯同步输出；
支持独立闪、不闪、关联闪、轮闪和频闪等多种补光方式；
电源供应 DC12V±10%；功耗 10W MAX；工作温度湿度 -30℃~70℃；
湿度小于90%(无凝结)。
	套
	10

	2
	高清光学车牌自动识别软件
	符合海关标准要求,实现车辆过卡时自动抓拍车牌图像并识别，抓拍车头图片
	套
	10

	（四）自动放行控制系统（10套）

	1
	IO信号控制器
	实现对通道相关设备信号的采集及控制
工业级PLC控制设备
输入：6路以上
输出：6路以上
信号输入电压：24VDC
输入响应时间：10ms
继电器输出电压：240VAC
输出响应时间：10ms
通信接口：RS232、RS422、RS485
工作温度：-20℃ -50℃
工作湿度：小于90%(无凝结)
	套
	10

	2
	车辆检测器
	能稳定检测到通过的速度不大于60公里/小时的二轮以上各种车辆；
车辆检测器Ø具有抗电磁干扰能力，互相无干扰。金属物体在两车道之间的隔离岛上移动时，不影响检测器的性能和精度；
Ø具有与电动栏杆及车道控制计算机连接的控制口，除了环形线圈外，所有控制电子器件均放置在自动栏杆机箱内，构成一个整体；
灵敏度至少4级可调，频率至少4级可调；
检测拖挂车、集装箱车辆时，主车与挂车部分应判为同一辆车；当两辆车快速、慢速或相距很近地通过检测器时，应判为两辆车；
平均使用寿命Ø大于800万辆次
	台
	14

	3
	室外交换机含固定架
	设备类型：工业级以太网交换机
传输速率：10Mbps/100Mbps
传输模式：全/半双工自适应
网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z
端口数：8/16口
功率：最大输入功率为24VA
电源：24V直流输入（12VDC~36VDC）内置过流保护 支持双电源备份
工作温度：-25℃ - 70℃
	台
	10

	4
	挡车器及挡杆
	栏杆的断面100mm×55mm，杆长≥3.0米;
杆体上喷有红白相间反光漆，栏杆臂使用高强度铝合金材料;
栏杆的更换简单、方便；
自动挡杆单次起/降时间≤1.5s，寿命大于150万往复次；
电动栏杆配有遥控器，具有手动应急控制功能。
	套
	14

	5
	高速变频电机
	功率200-1500W，法兰100mm。额定转矩4.77N·m，瞬时最大转矩14.3N·m，额定电流8.2A，最高转速5000rpm。
	个
	14

	6
	道闸变频控制器
	持Modbus RTU协议，通过RS485串口进行通讯。

控制实现：开发者可通过编程（例如C#语言）调用NModbus库等工具，向控制器发送指令来实现抬杆等操作。

关键参数：一个已知的通讯配置是波特率9600，数据位8，停止位1，无奇偶校验。
	个
	14

	7
	网络协议转换模块
	tcp转232协议模块：标准RJ45接口  ；网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP
功耗：< 2W ； 输入电源：DC12V～18V
工作温度：-10℃～+70℃ ； 工作湿度：10%～90%
尺寸：195x125x43mm(LxWxH) 
	个
	14

	8
	小型变压器
	频变压器通常采用优质冷轧硅钢片作为铁芯，绕组为纯铜漆包线。效率一般在87% - 98% 之间。

外形与散热：常见E型，多为干式自冷。工作温度范围通常在 -15℃ 到 +70℃。

安全防护：通常具备过载、短路保护，并有金属屏蔽外壳以降低电磁干扰
	个
	14

	9
	道口红绿灯及配件
	LED颜色：红 绿 
发光亮度：5000-12000 mcd
中心波长：613-618
输入电源：AC180-250V 50-60Hz
最大功率：30W
使用寿命：100000 Hr
尺寸：250X250 mm
	套
	14

	（五）可视对讲系统

	1
	室外分机
	接口方式：RJ45网络接口
供电方式：外接直流电源供电
	套
	10

	2
	对讲控制主机
	接口方式：RJ45网络接口。
供电方式：外接直流电源。
控制方式：Webservice、TCP指令、UDP指令
	套
	2

	3
	IP地址盒
	网络接口：标准RJ45接口  ；网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP
功耗：< 2W ； 输入电源：DC12V～18V
工作温度：-10℃～+70℃ ； 工作湿度：10%～90%
尺寸：195x125x43mm(LxWxH) 
	套
	5

	4
	室外网络音柱
	40W—60W，IP65，防水防尘，防雨防晒，壁挂安装。
	套
	5

	5
	网络交换机
	设备类型：工业级以太网交换机
传输速率：100Mbps/1000Mbps
传输模式：全/半双工自适应
网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z
端口数：16口
功率：最大输入功率为24VA
电源：24V直流输入（12VDC~36VDC）内置过流保护 支持双电源备份
工作温度：-25℃ - 70℃
	台
	1

	（六）平台管理系统

	1
	网管型交换机
	二层带网管交换机
端口：24个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的100/1000Base-X SFP端口
控制端口：1个Console口
传输模式：全双工
堆叠功能：可堆叠 
网络标准：IEEE802.3, 802.3u, 802.3z, 802.3ab, 802.3x, 802.1D, 802.1Q
网管功能：支持命令行接口(CLI), Telnet, Console口配置
支持SNMP、支持静态路由、支持WEB网管、支持系统日志
堆叠功能：可堆叠,最大支持16台设备的堆叠
电源电压：AC 100-240V，50-60Hz
电源功率：13W
环境标准工作温度：0-45℃
工作湿度：10%-90%（非凝露）
	台
	1

	2
	值班室卡口业务PC
	CPU:I5 
内存：16
硬盘：256+1T
显示器：19"LED
	套
	5

	3
	值班室显示大屏
	55“液晶显示屏
	套
	4

	4
	吊装支架
	配套
	套
	4

	5
	15-20米HDMI 2.1线缆
	HDMI2.1版光纤线 8K60Hz高清发烧级视频线 连接电脑电视显示器投影仪影院工程布线 15米
	条
	4

	（七）通道监控（8套）

	1
	内卡球机
	光学变焦：20 倍；焦距 4.8～115mm；数字变焦 16 倍
视场角：广角 57.6°，长焦 2.5°
水平：360° 连续旋转；垂直：-15°～90°
水平键控速度：0.1°~160°/s；预置点最大速度 240°/s
预置点：256 个，支持巡航、守望、自动扫描、轨迹记忆
红外距离：**100 米**阵列红外灯
传感器：1/2.8" 逐行扫描 CMOS
分辨率：200 万像素，1920×1080@25fps
编码：H.265 / H.264，支持三码流
最低照度：彩色 0.005Lux@F1.6；黑白 0.001Lux；红外 0Lux
快门：1/1s ~ 1/30000s
日夜：ICR 自动彩转黑，3D 降噪、120dB 宽动态、强光抑制、透雾
	台
	1

	2
	球机电源
	专用电源
	个
	1

	3
	网桥
	空旷可视距离 2km
频段：5GHz（5.15~5.85GHz）
无线协议：IEEE802.11a/n，MIMO 2×2
理论无线速率：300Mbps
内置天线：12dBi 双极化定向天线；水平波束角 30°，垂直 30°
发射功率：26dBm（国内合规）
接收灵敏度：-96dBm
网口：1×100/1000M 自适应 LAN 口
供电：24V 被动 PoE / DC12V；整机功耗≤6.3W
防护等级：IP65，室外防水防尘
工作温度：-40℃ ~ +65℃
功能：点对点桥接、一键配对、信号指示灯、防雷、组播抑制
	对
	1

	4
	监控硬盘
	4T企业级监控硬盘
	块
	24

	5
	监控PC
	CPU:I5 
内存：16
硬盘：256+1T 
显示器：≥19"LED
	套
	5

	6
	卡口货物通道监控摄像头
	工作电压：220V 50HZ
工作电流：≤0.15A
摄像机：200万高清网络摄像机
补光类型：智能睡眠型同步补光
构造材质：钢体结构
使用环境：户内/户外
防护等级：IP67
工作温度：-25℃至60℃
	个
	16

	7
	摄像机电源
	配套
	台
	16

	8
	摄像机支架
	配套
	个
	16

	9
	接入交换机
	二层带网管交换机
端口：24个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的100/1000Base-X SFP端口
控制端口：1个Console口
传输模式：全双工
堆叠功能：可堆叠 
网络标准：IEEE802.3, 802.3u, 802.3z, 802.3ab, 802.3x, 802.1D, 802.1Q
网管功能：支持命令行接口(CLI), Telnet, Console口配置
支持SNMP、支持静态路由、支持WEB网管、支持系统日志
堆叠功能：可堆叠,最大支持16台设备的堆叠
电源电压：AC 100-240V，50-60Hz
电源功率：13W
环境标准工作温度：0-45℃
工作湿度：10%-90%（非凝露）
	台
	4

	10
	汇聚交换机
	三层带网管交换机
端口：24个10/100Base-TX以太网端口，2个10/100/1000Base-T以太网端口，2个复用的100/1000Base-X SFP端口
控制端口：1个Console口
传输模式：全双工
堆叠功能：可堆叠 
网络标准：IEEE802.3, 802.3u, 802.3z, 802.3ab, 802.3x, 802.1D, 802.1Q
网管功能：支持命令行接口(CLI), Telnet, Console口配置
支持SNMP、支持静态路由、支持WEB网管、支持系统日志
堆叠功能：可堆叠,最大支持16台设备的堆叠
电源电压：AC 100-240V，50-60Hz
电源功率：13W
环境标准工作温度：0-45℃
工作湿度：10%-90%（非凝露）
	台
	2

	（八）UPS不间断电源系统

	1
	UPS主机（主卡）
	额定容量：30KVA
电压：300~480VAC
频率：45~55Hz
相线：三相四线＋地线
输入功因：≥0.99
市电输入：支持
形式：阀控式密封铅酸免维护蓄电池
	台
	1

	2
	电池柜（主卡、内卡）
	UPS配套电池柜，可放置32块电池。
	套
	2

	3
	电池（主卡、内卡）
	额定电压（V）：12
额定容量（AH）：100
外形尺寸（MM）（长×宽×高）：412×172.5×237
总高：237mm
	块
	64

	4
	4*16+1*10平方电缆
	用于UPS主电缆4*16+1*10
	米
	50

	5
	UPS主机（内卡）
	额定容量：15KVA
电压：300~480VAC
频率：45~55Hz
相线：三相四线＋地线
输入功因：≥0.99
市电输入：支持
形式：阀控式密封铅酸免维护蓄电池
	台
	1

	6
	机房空调
	3P立柜式空调
	台
	1

	（九）围网改造

	1
	光缆敷设
	24芯室外光缆、光缆敷设、光缆熔接等
	米
	5000

	2
	电缆敷设
	3*4平方室外电缆、电缆敷设、电缆头制作安装。
	米
	2500

	3
	室外边界摄像头
	200万室外6MM 红外边界摄像头
	个
	300

	4
	拆除、挪移、安装摄像头
	拆除原来围网监控摄像头、然后挪移到新围网上安装、调试等
	个
	120

	5
	室外防水箱
	包括配电空开、插线板
	套
	15

	6
	围网T型支架
	围网专用T型支架，俩枪一球或者 3枪支架等包含万向节
	个
	50

	7
	8口千兆POE交换机
	
	台
	40

	8
	16口千兆交换机
	
	台
	5

	9
	室外汇聚机柜
	600*600*1000（含空开、插排等）
	个
	5

	10
	存储服务器硬盘
	4T企业级监控硬盘
	块
	72

	11
	72芯光纤配线架SC
	包含配线架、接头、熔接等
	架
	1

	12
	网线
	6类
	米
	15000

	13
	光钎收发器
	千兆3公里
	对
	30

	14
	光钎收发器集中供电槽
	
	个
	5

	15
	4芯光钎终端盒
	满配
	个
	45

	16
	12芯光钎终端盒
	满配
	个
	2

	17
	24芯光钎终端盒
	满配
	个
	5

	18
	光钎跳线
	FC-SC
	根
	100

	19
	PA波纹管
	DN32
	米
	500

	20
	PE管
	DN32
	米
	3000




