采购需求
一、采购需求及要求
1.1需求清单一览表中的标★条款中技术要求须提供相应证明材料，或技术参数中具体要求证明材料，证明材料包含但不限于：制造商官方网站截图或产品彩页或产品白皮书或第三方机构检验报告、测试报告等，未提供证明材料或证明材料无法支撑的，或响应内容无法满足采购需求存在负偏离的，均按无效响应处理。
1.2.所附材料应清晰可辨，供应商自行承担资料模糊不清、无法辨认的不利后果。
1.3以下参数中“支持...；具备...；配备...”等描述，为已具备的功能要求，且后期使用费用包含在响应报价中。
1.4响应时所提供的第三方资料内容真实、完整、准确；如有相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标（成交），并严肃处理。
1.5产品“三包”要求：货物（产品）属于国家规定的“三包产品”，产品制造商、经销代理商应遵守“三包”的规定，在产品发生质量问题时，及时对所提供产品实行“包退、包换、保修”服务。
1.6安全要求：认真贯彻执行国家及省、市有关安全文明生产的法律法规规章和强制性标准、安全操作规程等，所有设备（产品）应符合国家相关安全标准，所有货物（产品）能够承受频繁使用和可能的不当操作，结构稳定，不易倾倒或损坏；货物（产品）无锐利边角、无毒无害、不易造成意外伤害，部分尺寸可调节的产品应与实际使用场地相匹配；建立健全安装现场安全文明生产保证体系，落实各项具体措施，切实履行安全文明生产责任和义务，保护教职工和学生的身体健康和生命安全，以及社会公众安全，保持安装现场整齐有序。
如所投产品属于强制性产品认证目录范围内的16大类96种产品，响应文件中应附3C认证证书或国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台的查询截图。证书或截图载明的产品信息必须包含所投产品，信息不一致或未包含所投产品信息，按未提供强制性产品认证处理。
1.7质量标准及要求：（1）所有货物（产品）、服务符合国家、省、市（行业）强制性标准及采购人要求的合格标准；
（2）货物（产品）制造商、经销代理商应严格遵守《中华人民共和国产品质量法》，确保提供的产品符合质量标准，达到合格产品的要求。可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准；未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。
（3）货物（产品）、服务执行的标准、规范：必须执行国家、行业强制性标准；没有国家、行业强制性标准的按①国家标准、规范→②行业标准、规范→③地方标准、规范→④团体标准、规范→⑤企业标准、规范类推顺序执行；凡涉及的相关规范，国家有最新标准的以最新标准为准，所有标准哪个标准高执行哪个标准。
1.8售后服务要求：
（1）成交供应商指派专人负责与采购人联系售后服务事宜
（2）货物故障报修的响应时间为：7x24小时免费上门服务；
（3）采购人原有的设备如发生故障，由成交供应商根据商务技术文件备选产品配件报价表中所报备选产品配件的价格进行维修处理，此费用由采购人承担。
（4）成交供应商负责对其所提供的设备、材料等备品配件供应，提供质保期外维修，并提供技术咨询等服务，所有维修记录交由采购人的现场技术人员一份，并详细说明问题所在、解决办法及注意事项；
（5）质保期内，所有货物服务方式均为成交供应商上门服务，即由成交供应商派人到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担，对系统进行定期的检修、保养工作，并与用户进行沟通，定期开展技术交流活动，预防故障发生，保证系统的正常运行；
（6）质保期结束后的维修、维护等由双方协商再定。
二、其他要求或说明
2.1人员配置要求：供应商根据采购项目特性及要求，自行组织实施与管理，建立以负责人为核心的人员团队，相关人员经过严格培训，有相关工作经验，能够胜任项目工作，保证项目顺利实施。
2.2设施设备要求：供应商根据采购项目特性及要求，自行配置各类设施设备（不限于专业设备、辅助设备、工具、软件等），保证项目顺利实施。
2.3核心产品的名称： 智慧黑板(评审标准详见采购文件第二章：充分、公平竞争保障措施)。 
	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	智慧黑板
	1.三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整体尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm。
2.设备采用≥86寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160。整机中间主屏及两侧副屏支持多种媒介进行板书书写。
3.支持在Windows及Android系统中进行50点或以上触控。
4.设备内置2.2声道扬声器，最大功率≥80W。
5.设备扬声器在100%音量下，1米处声压级≥85db，10米处声压级≥80dB。
6.可通过麦克风采集环境声音，生成符合当前环境的音量、音效、频段。
7.设备内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，拾音距离≥10m。
8.内置麦克风声源定位精度≤5度，可识别回答问题的学生方位。
9.背光系统支持多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit。
10.可根据屏幕内容自动调节画质参数，自动调整对比度、饱和度、高光、色调色相值等。
11.硬件低蓝光背光技术，蓝光占比＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。
12.支持设置类纸质护眼显示，实现纹理调整。
13.★内置全视角背光增光膜，整机屏幕中心亮度三分之一的亮度观看视角≥130°，垂直可视角≥60°，满足GB40070关于亮度可视角≥120°要求。
14.★内置非独立摄像头，≥4500万像素。
15.摄像头支持人脸识别。
16.摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。
17.★整机听力模式下具备AI人声语言增强功能。
18.触摸支持动态压力感应，支持非电子书写笔书写或点压时，书写或点压过程的笔迹呈现粗细变化。
19.书写触控延迟≤25ms。
20.内置双Wi-Fi 6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。
21.具备恢复出厂设置功能。
22.教学桌面支持自定义壁纸。
23.设备内置朗读工具，通过麦克风检测算法监测教室中学生的朗读情况。
24.内置自习工具，通过麦克风检测算法监测教室中学生音量大小，音量大于设定值时，自动弹窗提醒。
25.安卓系统版本不低于Android 15.0，CPU≥4核，存储空间≥32GB。
26.内存：≥8 GB DDR4。硬盘：≥256 GB SSD固态硬盘。
27.具备供电保护模块。
	套
	40
	

	2
	白板软件
	1.具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景设计。
2.支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥等方式登录教师个人账号。
3.备课平台直接编写教案，教案为云端存储，支持文本、图片、视频、公式等插入。
4.在备课场景中支持搜索课件资源。
5.★具备集体备课功能，支持上传教案、课件等资源发起集体备课研讨支持通过手机号邀请外校老师。
6.集体备课的参备人对教案进行批注，完成集体备课报告，可查看并下载报告。
7.研讨发起人可发起在线视频，研讨内容自动生成视频。
8.具备在线课堂功能，无需额外安装直播软件可实现语音直播、课件同步、互动工具等远程教学功能。
9.支持互动课件导出，在多终端（包含 windows、iOS、安卓、国产操作系统等）可再次编辑并支持精准分享。
10.互动教学课件支持分享。
11.提供古诗词、古文教学资源：包括但不限于原文、白话翻译、作者介绍、朗诵音频等。支持直接搜索诗词、古文名称或作者名称查找。
12.★对英文文本的拼写、句型、语法等进行错误检查，并可一键纠错。
13.提供化学方程式快速编辑工具。提供物理线图：支持自由绘制物理线图。
14.支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持整表和单个音标卡片插入。
15.提供三维立体星球模型，内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型，支持360°自由旋转、缩放。
	套
	40
	

	3
	视频展台
	1.采用≥800 万像素摄像头；
2.拍摄幅面A4及以上的1080P（  30 帧/秒）动态视频。整机壁挂式安装；
3.支持展台成像画面实时批注，支持对展台成像画面进行同步缩放、移动；
4.托板正上方具备 LED 补光灯；
5.支持故障自动检测，检测故障原因，并给出解决方案。
	个
	40
	

	4
	集控管理平台
	1.系统基于 SaaS布局，采用B/S 架构，支持管理员在不同操作系统上进行管理指令操作。支持老师根据管理习惯设置显隐组件来定制专属工作台。支持查看学校所有设备实时状态；支持通过设备使用情况了解设备活跃分布使用情况；
2.支持根据老师、学科、设备等维度查看设备使用排行；支持查看本校常用软件、网址访问排行、全校设备画面截图；支持查看设备网络负载、硬件负载情况。
3.支持同时查看多个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；支持批量将学校已有网络摄像头导入系统内，巡视时可调用网络摄像头查看教室实时画面；支持回溯所有管理员的巡视记录。
4.★支持管理者开启/关闭看班的管控功能，老师可在移动端或PC客户端实时巡班，并进行基础远程管控。所有权限调整配备操作日志。
5.支持实时查看设备当前在离线状态、联网率、达标率；支持了解设备使用年限、CPU/内存/磁盘等硬件的配置；支持通过安全达标情况了解设备启用安全防护服务的情况。支持快速筛选全校所有设备达标状态，快速定位和识别问题设备；
6.★支持实时转播时事新闻以协助校内思政内容传播；支持新闻网页地址、纯视频文件等转播方式；支持指定设备定向发布内容。
7.支持远程清理设备磁盘；支持清理指定磁盘的指定文件夹；支持清理系统盘备份、缓存、 日志等文件；支持迁移系统盘占用较大的文件；支持格式化非系统盘磁盘。
8.支持远程批量设置设备的状态。支持远程向设备发送指令、安装软件，设备接收到后会立即执行。
9.★支持AI 自动监测，当监测到不良画面后自动提醒达到警示效果；支持将每天监测到的风险结果自动推送给管理者。
	套
	40
	

	5
	安装调试
	1.硬件设备安装调试及旧设备拆除；
2.软件系统安装和调试。
	套
	40
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