采购需求
采购包1：
标的名称：经开院区门诊主通道安检设备采购项目
	序号
	参数性质
	技术参数与性能指标

	1
	
	一、智能安检机
1、设备应采用双源多能量X射线检查技术，具有两个视角成像功能，射线束方向为水平和垂直两个面的方向照射。

	2
	
	2、宽度≥650毫米，高度≥500毫米，传送带高度不低600mm。

	3
	
	3、电源：220VAC(±10%) 50±3Hz；工作温度/湿度：0℃~45℃，10%至90%(在不凝结水滴状态下)，功耗：≤1kVA。

	4
	
	4、外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017的规定，≥IP20的要求，外壳具备耐酸碱、防腐蚀性能，支持酒精日常消杀。

	5
	
	5、设备内置集成三路摄像，3路（进出口通道各1路，通道内1路）。

	6
	
	6、数据存储：支持安检机图片、报警信息本地存储、查看、调用。存储时间≥30天。

	7
	
	7、图像回拉：设备可按图像生成顺序连续回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制。

	8
	
	8、保护接地：设备应具有可供连接保护接地导线的保护接地端子，应有明显的标识；保护接地端与保护接地的所有可触及金属部件之间的电阻不应大于0.09Ω；接地线的颜色应是黄绿色。

	9
	
	9、用户登录功能：设备应具有用户注册、冻结、编辑和删除功能，同时具备密码、指纹和人脸录入、编辑和登录功能。

	10
	
	10、泄漏电流：起防电击作用的电气绝缘应有良好的性能，连续对地泄漏电流和外壳泄漏电流应小于3mA。

	11
	
	11、设备具备先进的物质属性识别技术 可以有效识别被检物的等效原子序数并赋予不同的颜色。
设备内置智能识别算法，实现对违禁品的智能识别功能。当检测到以下违禁品时，应能自动识别图像圈定标注名称或种类：1、刀具（匕首、切刀、美工刀、弹簧刀）2、仿真枪 3、管制器具（指虎、甩棍、电击器、手铐） 4、压力容器 5、瓶装液体 6、鞭炮 7、电子设备（笔记本电脑、手机、平板电脑） 8、锂电池 、充电宝 9、工具（扳手、剪刀、斜口钳、螺丝刀、压线钳）10、打火机 11、雨伞

	12
	
	12、设备异常故障报警功能：设备应具有异常报警提醒功能，报警应能以图标形式在过包界面进行提示。

	13
	
	13、设备在0.3m/s速度下正常工作时，线分辨力：能够分辨最小单根实芯铜线直径≥Φ0.079mm；穿透分辨力：能够分辨合金铝阶梯下最小单根实芯铜线直径Φ0.127mm；设备能够穿透钢板厚度≥45mm.设备空间分辨力：能够分辨最小线对直径0.8mm 。

	14
	
	14、输送速度： 0.2m/s~0.3m/s可调。

	15
	
	15、在0.3m/s速度下，两个X射线产生装置，单次检查剂量应≤4.0μGy（需提供公安部检测报告）。

	16
	
	16、周围剂量当量率实验：设备正常工作时，封闭式设备在距设备的任何可达表面0.1m处(包括设备的入口、出口处)周围剂量当量率应小于等于0.02uSv/h;（需提供公安部检测报告）。

	17
	
	17、故障报警提示：设备应具有异常提醒功能，当出现硬盘拔出、网络断开、IP地址冲突、MAC地址冲突等事件发生时，应能在客户端软件发出报警提示、联动录像、日志记录等；当客户端软件的报警提示被确认后，可进行手动删除。

	18
	
	18、故障自动恢复：当设备出现系统死机重启后或意外故障重启后，应能在3分钟内恢复其正常工作状态，且故障前的日志记录、过包图片等信息不丢失。

	19
	
	19、智能节能：设备应节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止;当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行。设备应能通过出入口处的IPC摄像头实现智能节能功能。当设备入口无人员出入时，传送带应自动停止；当有人员出现在设备入口时，传送装置应自动运行。（需提供公安部检测报告）。

	20
	
	20、事件追溯：设备应能将旅客的放包和取包视频、包裹照片与X射线透射图像进行关联存储（需提供公安部检测报告）。

	21
	
	21、显示投屏：设备可外接LCD或LED显示屏，可自行设置文字显示内容和滚动播放功能。

	22
	
	22、用户管理：设备应支持对用户组和用户的管理和权限分配。设备应支持多级用户组模式，用户组下可以创建用户组和用户。设备应支持操作员、管理员、维护员等用户权限管理。设备应支持查看IP、MAC、登录时间、链接类型等用户在线信息。

	23
	
	23、超薄物体检测：当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度小于等于0.01mm的钢板。

	24
	
	24、设备支持平台管理，实现平台设备联网、远程功能设置、危险物品显示、登记管理、拍照存储、参数设置、数据统计、数据查询等功能。

	25
	
	25、一键报警功能：设备应具有一键报警功能，设备的显示屏应具有一键报警按钮。当一键报警被触发时,设备应能将一键报警信息上传至远程平台。（需提供公安部检测报告）。

	26
	
	26、图像信噪比：X射线图像信噪比（SNR）大于等于41dB。

	27
	
	27、导水槽功能：当传输通道内发生液体倾洒时，应具有特定导水装置，可将液体疏导至安检机外部并自动排出。

	28
	
	28、图像解像功能：对X光机测试体的0.8mm线对进行X射线图像解像力分析，其MTF值应大于等于0.5。

	29
	
	29、包包关联：支持通道内相机拍摄的可见光图片和X光图片进行1：1绑定，准确率应大于等于98%（需提供公安部检测报告）。

	30
	
	30、危险品图像插入（TIP）功能应具有初次判图和二次判图功能，且初次判图时间和二次判图时间应可分别设置。（需提供公安部检测报告）。

	31
	
	31、主控和终端应能自动校时,具有计时备份功能,当任何一方突发异常情况时,均可又对终端进行校时,恢复设备的正常计时功能。（需提供公安部检测报告）。

	32
	
	32、当物品到达设备腔体中部后至开始呈现图像的图像成像时间应<0.5s。（需提供公安部检测报告）。

	33
	
	33、键盘检查：键盘段落轴体支持青轴，键程长2.4mm（需提供公安部检测报告）。

	34
	
	34、设备孔隙检查：整机外露进入设备孔隙应小于6mm。（需提供公安部检测报告）。

	35
	
	35、设备支持外接声光报警设备，实现AI违禁物品报警。

	36
	
	36、以脸搜图：可通过导入人脸照片对历史信息进行检索，检索成功后，可显示该人员视频抓拍图片、包裹X光成像图片及视频信息。

	37
	
	37、设备应具有易燃液体检测功能。当传送带上放置以下塑料瓶装的易燃液体时,设备应能以方框框出并文字提示“易燃液体”：75%酒精、煤油、柴油、汽油、机油；对上述易燃液体的识别率应大于等于98%。

	38
	
	38、设备应具有危害性液体检测功能。当传送带上放置以下塑料瓶装的危害性液体时,设备应能以方框框出并文字提示“危险液体”：高锰酸钾、油漆、盐酸、辛硫磷、胶水；对上述危害性液体的识别率应大于等于98%。

	39
	
	39、设备应具有液体识别功能：对于塑料瓶装液体，能够精准的判断液体是否安全，可显示：安全液体、易燃液体、危险液体三种情况。其中：安全液体包含饮料、牛奶、洗发水、水等；易燃液体包含汽油、煤油、酒精、柴油等；危险液体包含农药、油漆、乳胶漆、胶水、高锰酸钾等。对上述安全液体、易燃液体、危险液体，识别率应大于等于98%，且误报率小于等于1%。

	40
	
	40、设备应具备金属瓶和玻璃瓶是否含液体识别功能：对于玻璃瓶、金属瓶，能够区分容器内是否含有液体。对于金属瓶和玻璃瓶是否含液体，识别率应大于等于98%，且误报率小于等于1%。

	41
	
	二、智能金属安检门
1、金属检测：最高灵敏度下，门体可以检测到1个回型针大小的金属；可检测到30克以上的铜、铝、锌等金属或者管制刀具和枪支。

	42
	
	2、自带400万像素摄像机，焦距至少2.8~12 mm，具备全结构化功能，包括但不限于人脸比对，人脸抓拍，热度图，人数统计，道路监控，普通监控。可对不同目标进行检测、抓拍，同时检测不少于60张，具备去误报和去重。

	43
	
	3、支持抓拍人体，包括运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别；支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、戴帽子等属性识别；支持前端人脸比对，支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入，支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB，支持不同人脸库不同时间设置，支持名单比对成功报警输出，支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测，支持人脸快速比对，最佳比对方式设置，最多同时检测60个目标。

	44
	
	4、超强抗干扰设计：支持与安检机、钢筋墙体等静止金属并排10cm摆放性能不受影响，支持多台安检门并排10cm摆放性能不受影响。

	45
	
	5、高清大屏显示：嵌入式29英寸大屏，采用工业级A+面板，可在屏幕上同时显示包括“通过人数、报警人数、人形报警区位、报警物品类型、报警时间、抓拍图片”等信息。

	46
	
	6、联网功能：可实现联网互通，通过平台进行客流数据、报警数据、过检人员信息的上传管理应用；支持联网/远程调试。

	47
	
	7、报警显示：采用前后双29英寸液晶屏，配合高亮LED灯条提示报警区域，支持双侧LED显示。

	48
	
	8、飞物报警功能：金属物体从门体中间飞抛也会准确报警。

	49
	
	9、开机自诊断功能：支持开机时对系统进行自检，并显示检测结果。

	50
	
	10、多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持72防区，每个区域255级灵敏度等级调节。

	51
	
	11、模块化组件设计：整机模块化设计，可反复拆装。

	52
	
	12、灵敏度级数：1~255级可调；声光报警设置：音调1~10可选。

	53
	
	13、至少2对红外传感器、至少1个网络接口、至少2个USB接口、至少2路报警输出。

	54
	
	三、手持金属探测器
1、灵敏度高，能探测一枚大头针大小金属物品。

	55
	
	2、探测面大、从上到下一次探测完毕、大大的提高工作效率。

	56
	
	3、具有三个指示灯显示，开机时绿色灯亮，探测时红色指示灯亮，电压降低时 黄色指示灯亮。

	57
	
	4、有声光和振动报警双重提示方式,准确快速判断金属位置。

	58
	
	5、具有高低灵敏度调节按钮，根据实际需求调节探测灵敏度。

	59
	
	6、外形尺寸小于等于415mm*85mm*45mm。

	60
	
	7、灵敏度设置：一枚大头针大小金属物品(离探板距离 3.5cm)。

	61
	
	8、工作电源：6F22ND 9V 电池(碱性电池、可充电电池)。

	62
	
	注：以上所有技术指标必须满足要求没有负偏离，否则按无效文件处理。     



