[bookmark: _GoBack]第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求
 （注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）
 （注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）
3.1采购项目概况
本项目为雁塔幼儿园大型玩教具购置，1批。具体内容详见招标文件。
3.2采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）:960,000.00
采购包最高限价（元）:960,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品
	是否实施本国产品政策

	1
	雁塔幼儿园大型玩教具购置
	1.00
	960,000.00
	批
	工业
	是
	否
	否
	否
	是


3.3技术要求
采购包1：
标的名称：雁塔幼儿园大型玩教具购置
	序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	一、采购清单
	序号
	货物名称
	数量
	单位

	1
	主立柱
	1
	套

	2
	横梁/支撑梁
	1
	套

	3
	平台面板
	1
	套

	4
	安全护栏
	1
	套

	5
	滑梯/钻洞隧道
	1
	套

	6
	滑梯坡度
	1
	套

	7
	彩虹隧道
	1
	套

	8
	平台栈道组合
	1
	套

	9
	直滑梯
	2
	套

	10
	波浪滑梯
	1
	套

	11
	彩虹钻洞隧道
	2
	套

	12
	攀爬网组合
	2
	套

	13
	互动游戏区
	1
	套

	14
	辅助攀爬梯
	2
	套

	15
	风车趣味装饰
	4
	个



二、技术参数
	序号
	货物
名称
	技术参数

	1
	主立柱
	1. 材质：Q235B 国标镀锌钢管；
2. 规格：φ114×2mm，壁厚均匀，无裂缝、砂眼；
3. [bookmark: OLE_LINK1]执行标准：GB/T 700-2006；

	2
	横梁/支撑梁
	4. 材质：Q235B方管；
5. 规格：80×80×3.0mm，表面热浸镀锌处理，镀锌层厚度≥85μm；
6. 执行标准：GB/T 13912-2020；

	3
	平台面板
	7. 材质：户外防腐木，厚度≥2.0mm；
8. 规格：表面喷涂户外环保木头专用漆，边缘圆角打磨，无尖锐棱角；
9. [bookmark: OLE_LINK2]执行标准：GB/T 9846-2015；

	4
	安全护栏
	10. 材质、规格：高度≥1200mm，竖杆间距≤110mm，横杆采用φ38×2.5mm镀锌钢管，表面静电喷塑，喷塑层厚度≥60μm，无攀爬落脚点；
11. 执行标准：GB 8408-2018；

	5
	滑梯/钻洞隧道
	12. 材质：食品级LLDPE（线性低密度聚乙烯）；
13. 规格：壁厚≥8mm，滚塑一体成型，无接缝；
14. 环保要求：环保色母着色，耐晒不褪色，阻燃等级V-0级，表面光滑无毛刺；
15. 执行标准:GB 6675.1-2014；

	6
	滑梯坡度
	16. 安全要求：滑梯主体坡度30°～35°，末端缓冲区长度≥500mm，两侧挡板高度≥300mm，出口距地面高度≤300mm；
17. 执行标准：GB 8408-2018；

	7
	彩虹隧道
	18. 材质：食品级LLDPE（线性低密度聚乙烯）；
19. 规格：直径≥600mm，壁厚≥8mm，透明+彩色相间设计；
20. 安全要求：内部所有凸起构件高度≤2mm，全部圆角打磨，两端与平台牢固连接，无晃动；

	8
	平台栈道组合
	21. 规格：长37m × 宽1.2m × 高1.2-1.5m ；
22. 防滑平台+安全护栏+连接栈道，整体贯通，满足儿童通行与游戏；
23. 材质：户外防腐木（厚度≥2.0mm）+Q235B 国标镀锌钢管

	9
	直滑梯
	24. 规格：高度1.2m，长度2.5m；
25. 材质：LLDPE一体成型，末端缓冲设计，适合低龄儿童滑行；

	10
	波浪滑梯
	26. 规格：高度1.5m，长度3m；
27. 造型：波浪造型，两侧防护挡板，增加滑行趣味性；
28. 材质：食品级LLDPE，壁厚≥8mm，环保耐候；

	11
	彩虹钻洞隧道
	29. 规格：长度2m，直径600mm； 
30. 材质：彩色透明LLDPE材质，连接平台两端，提升游戏互动性；

	12
	攀爬网组合
	31. 规格：网孔≤150×150mm，绳径≥16mm；
32. 配置：垂直攀爬网、弧形攀爬网，锻炼儿童肢体协调能力；

	13
	互动游戏区
	33. 功能要求：含认知、齿轮、迷宫游戏板，兼具趣味性与益智性；
34. [bookmark: OLE_LINK5]材质：HDPE材质，固定于平台侧面；

	14
	辅助攀爬梯
	35. 规格：踏步高度≤150mm；
36. 配置：带安全扶手 2套 防滑踏板设计，方便儿童安全上下平台；

	15
	风车趣味装饰
	37. 材质：ABS材质；
38. 安全要求：无突出尖角，无安全风险； 
39. 数量≥4个
40. 安装位置：护栏顶部，提升整体美观度；




	
	
	三、其他要求
（一）保险要求
1.风险承担
在货物运抵采购人指定地点并经开箱验收合格前，货物毁损、灭失的风险由中标人承担。中标人应采取必要的防护措施，确保货物在运输、装卸及仓储过程中的安全。
2.保险责任
（1）中标人负责办理货物从发货地至采购人指定交货地点的全程运输保险。
（2）投保险种应至少包含货物运输一切险（或同等效力的险种），并根据货物特性附加必要的特殊险（如易碎品破碎险、防锈险等）。
（3）保险金额应不低于合同总价款的100%，并以采购人为被保险人或共同受益人。
（4）保险期间自货物离开中标人仓库或工厂起，至货物运抵采购人指定交货地点并由双方完成开箱外观检验止。
3.索赔与理赔
若在运输或保管过程中发生保险范围内的损失，中标人应负责立即向保险公司索赔。若因中标人未及时投保、投保金额不足或未正确填写被保险人，导致采购人无法获得足额赔偿的，由中标人承担全部赔偿责任。
（二）供货安装要求
中标人应按照合同约定、采购文件及投标（响应）文件的承诺，向采购人提供完整的货物、技术资料（包括但不限于产品说明书、合格证、保修卡、安装图纸、操作手册等）、专用工具及备品备件。
1.现场条件确认
中标人在安装前，应与采购人共同勘查现场，确认水、电、场地等基础条件满足安装要求。
2.安装人员资质
中标人应派具备相应技术能力的人员进行安装。如设备属于国家规定的特种设备，安装人员须持有国家规定从业资格（如特种设备作业、电工、焊工等强制性证书）。
安装人员在施工期间应遵守采购人现场管理规定，佩戴工作证件，做到文明施工、安全施工。
3.安装标准
安装质量应符合国家现行有效的技术标准、行业规范以及制造商规定的安装要求。安装过程中，中标人应采取必要的安全防护措施，设置警示标志。因中标人原因造成的人员伤亡或财产损失，由中标人承担全部责任。
4.调试与试运行
安装完成后，中标人应进行使用调试，确保各项功能、性能指标符合合同约定及投标承诺。



