工程量清单：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量
	备注

	大棚--土建（1座）

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	
	本工程量为单座大棚，共计3座大棚。

	1
	010401001001
	砖基础
	1.砖品种、规格、强度等级:MU15实心煤矸石砖
2.基础类型:条形基础
3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆
	m3
	57.38
	

	2
	010401004001
	空心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级: KP1型 MU10 烧结煤矸石多孔砖
2.砂浆强度等级、配合比:M7.5混合砂浆
	m3
	84.59
	

	3
	010401008001
	砖散水、地坪
	1、煤矸石烧结实心砖平铺
2. 30厚粗砂垫层
3. 素土夯实向外坡4%
	m2
	58.88
	

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	

	4
	010501001001
	基础垫层
	1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	10.85
	

	5
	010505001001
	垫层模板
	1.垫层部位:条形基础垫层
2.复合模板
	m2
	22.9
	

	6
	010502021001
	构造柱
	1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	5.12
	

	7
	010505004001
	柱面模板
	1.模板形式:复合模板
2.柱截面形式:矩形
	m2
	53.6
	

	8
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土强度等级:C30
2.混凝土拌和料要求:商砼
	m3
	17.77
	

	9
	010505012001
	圈梁模板
	1.模板形式:复合模板
	m2
	158.89
	

	10
	010503006001
	过梁
	1.混凝土强度等级:C30
2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆
	m3
	0.05
	

	11
	010505013001
	过梁模板
	1.模板形式:复合模板
	m2
	3.66
	

	12
	010502032001
	零星现浇构件
	1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	1.6
	

	13
	010505020001
	零星现浇构件模板
	1.模板形式:复合模板
	m2
	26.53
	

	14
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10)
	t
	1.539
	

	15
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10以上(含Φ10)
	t
	0.846
	

	16
	010506009001
	预埋铁件
	1.钢材种类、规格:骨架及拉杆预埋件
	t
	0.377
	

	
	A.6
	金属结构工程
	
	
	
	

	17
	010607003001
	钢檩条
	1.钢材品种、规格:35x70x2.0；20镀锌钢管,壁厚1.5；25镀锌钢管,壁厚1.5；C120X50X20X2.5
2.油漆品种、刷漆遍数:防锈漆两道,再做面层油漆
	t
	1.965
	

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	
	

	18
	010802001001
	金属(塑钢)门�
	1.框材质、外围尺寸:1000*2100
2.门材质:60系列断桥铝合金平开门
	m2
	2.1
	

	19
	010802001002
	金属(塑钢)门�
	1.框材质、外围尺寸:1000*2400
2.门材质:60系列断桥铝合金平开门
	m2
	2.4
	

	20
	010802003001
	防盗门
	1.门类型:温室大棚不锈钢保温门
	m2
	4.2
	

	21
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗�
	1.框材质、外围尺寸:900*1500
2.窗材质:60系列断桥铝合金平开窗
	m2
	1.35
	

	
	A.9
	屋面及防水工程
	
	
	
	

	22
	010901002001
	彩钢夹心岩棉板屋面
	1.品种、规格:100厚彩钢夹心岩棉板（0.6外板+100厚岩棉+0.5底板）
2.骨架材料品种、规格:钢骨架
	m2
	109.35
	

	23
	010902001001
	屋面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:4厚改性沥青防水卷材(带保护层)
2.20厚1:3水泥砂浆找平层
	m2
	101.7
	

	
	A.10
	保温、隔热、防腐工程
	
	
	
	

	24
	011001001001
	保温隔热屋面
	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:127厚聚苯乙烯板
	m2
	101.7
	

	25
	011001003001
	保温隔热墙面
	1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热方式（内保温、外保温、夹心保温）:120厚挤塑聚苯乙烯保温板
	m2
	131.1
	

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	
	

	26
	011101002001
	细石混凝土楼地面
	（管理室）
详见：陕09j01-地2
1、60厚C20混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光
2、60厚C15混凝土垫层
3、150厚3:7灰土
4、素土夯实
	m2
	6.96
	

	27
	011102003001
	块料楼地面
	1.煤矸石烧结实心砖平铺，水泥砂浆扫缝
2.120厚MU10煤矸石烧结实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑
3.100厚93：7水泥土
4.素土夯实
	m2
	43.8
	

	
	A.12
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	
	

	28
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰 外
	1、5厚1:2.5水泥砂浆找平
2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	391.68
	

	29
	
	2.5KW成品卷帘机
	含设备及配件、卷膜杆及安装
	套
	1
	

	30
	
	成品防生锈卡槽
	
	m
	294
	

	31
	
	卡簧
	
	m
	294
	

	32
	
	椭圆卡
	镀锌板30x70-25
	m
	225
	

	33
	
	压膜卡
	∅25镀锌钢管通用
	m
	225
	

	34
	
	护套
	∅25镀锌钢管通用
	m
	225
	

	35
	
	压膜带
	高强丝涤纶
	m
	540
	

	36
	
	电动卷膜器
	
	台
	2
	

	37
	
	棉被
	5层棉被
	m2
	640
	

	38
	
	12丝进口PO膜
	
	m2
	640
	

	39
	
	15丝进口PO膜
	用于顶棚膜
	m2
	630
	

	40
	
	土方换填
	运距5KM
	m3
	116.9
	

	41
	
	挖土方
	
	m3
	326.19
	

	42
	
	回填土
	
	m3
	209.29
	

	43
	
	砂垫层1.77m3
	
	m3
	1.77
	

	大棚--电气（3座）
	

	
	C.4
	电气设备安装工程
	
	
	
	本工程量为3座大棚。

	
	C.4.2
	配电箱安装
	
	
	
	

	44
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称:照明配电箱AL  
2.规格:500*600*150
3.安装方式:底边距地1.5m
4.接线端子材质、规格:端子板接线
	台
	3
	

	
	C.4.9
	电缆安装
	
	
	
	

	45
	030409001001
	电力电缆
	1.名称:电力电缆
2.型号:交联聚乙烯绝缘电力电缆
3.规格:YJV22-5*6
4.敷设方式:管内穿缆
	m
	60
	

	46
	030409002001
	电力电缆头
	1.名称:电力电缆头
2.规格:电缆截面≤10 mm2
	个
	6
	

	
	C.4.12
	配管、配线
	
	
	
	

	47
	030412001001
	配管
	1.名称:电缆配管
2.规格:PE50
3.配置形式:埋地敷设
	m
	60
	

	48
	030412001002
	配管
	1.名称:电线管
2.规格:PVC25
3.配置形式:暗配
	m
	167.22
	

	49
	030412001003
	配管
	1.名称:电线管
2.规格:PVC16
3.配置形式:暗配
	m
	200.07
	

	50
	030412001004
	配管
	1.名称:电线管
2.规格:PVC20
3.配置形式:暗配
	m
	8.91
	

	51
	030412003001
	配线
	1.名称:配线
2.规格:BV-4mm2
3.配线形式:管内穿线
	m
	905.73
	

	52
	030412003002
	配线
	1.名称:配线
2.规格:BV-2.5mm2
3.配线形式:管内穿线
	m
	600.21
	

	
	C.4.13
	照明器具安装
	
	
	
	

	53
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:防水防尘吸顶灯
2.规格:1x32W
3.安装形式:吸顶安装
	套
	24
	

	54
	030413001002
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯
2.规格:1*18W
3.安装形式:吸顶安装
	套
	3
	

	55
	030413012001
	开关
	1.名称:单极单联开关
2.规格:250V,10A
3.安装形式:底边距地:1.35m，嵌墙暗装
	套
	3
	

	56
	030413012002
	开关
	1.名称:单极三联开关
2.规格:250V,10A
3.安装形式:底边距地:1.35m，嵌墙暗装
	套
	3
	

	57
	030413013001
	插座
	1.名称:单相二、三极暗插座
2.规格:250V,10A
3.安装形式:底边距地:0.3m，嵌墙暗装、安全型
	套
	3
	

	58
	030412005001
	接线盒
	1.名称:接线盒
2.材质:塑料
	个
	36
	

	
	
	防雷接地
	
	
	
	

	59
	030410002001
	接地母线
	1.名称:接地母线
2.材质:外甩φ10不锈钢2m与其它大棚耳房基础可靠连结
	m
	6.23
	

	60
	030410002003
	接地母线
	1.名称:接地母线
2.材质:利用混凝土中的钢筋做接地
	m
	474.12
	

	61
	030410002002
	接地母线
	1.名称:接地母线
2.材质:总等电位(MEB)连接线均采用-40X4热镀锌扁钢
	m
	3.62
	

	62
	030410007001
	等电位端子箱、测试板
	1.名称:总等电位联接端子箱 MEB
2.距地0.3米安装
3.现行国标图集15D502
	台
	3
	

	63
	030410007002
	等电位端子箱、测试板
	1.名称:接地电阻测试板
2.室外地坪上0.5米暗装
	台
	3
	

	
	C.4.15
	电气设备调试
	
	
	
	

	64
	030415006001
	输配电装置系统
	1.名称:1KV送配电调试
	系统
	3
	

	65
	030415027001
	接地装置
	1.名称:接地系统调试
	系统
	3
	

	66
	
	土方开挖
	
	m3
	27
	

	67
	
	土方回填
	
	m3
	27
	

	大棚--给水（3座）

	
	
	管道
	
	
	
	本工程量为3座大棚。

	68
	031001006001
	塑料管
	1.名称:PE100给水管(输出主管)
2.规格:DN90
3.连接形式:热熔
4.介质:给水
	m
	59.13
	

	69
	031001006002
	塑料管
	1.名称:PE100给水管(输出主管)
2.规格:DN75
3.连接形式:热熔
4.介质:给水
	m
	6.45
	

	70
	031002001001
	阀门
	1.名称:给水栓
2.材质:PE
3.规格、压力等级:DN65
	个
	6
	

	71
	031002001002
	阀门
	1.名称:闸阀
2.材质:PE
3.规格、压力等级:DN65
	个
	12
	

	72
	030912004001
	灭火器箱
	1.名称:灭火器箱
2.含手提式灭火器MF/ABC4 2具
	个
	3
	

	73
	
	首部（施肥装置）
	
	套
	3
	

	室外项目
	

	74
	011601002001
	水泥混凝土道路面层
	180厚C25混凝土,按4米分仓跳格浇筑
200厚级配碎石(见序号4)
素土夯实(≥93%)
	m2
	866.73
	

	75
	
	拆除现有砖砌围墙
	高度为2.2米，长度为51米
	m3
	26.928
	

	76
	
	现有场地内垃圾清运
	面积为2610m²，平均厚度为0.2米，运距为2km
	m3
	522
	

	77
	
	200厚级配碎石
	
	m3
	173.346
	

	措施费
	

	78
	
	通用措施及专业措施等费用
	
	项
	1
	


