采购需求
合同包1(智慧体育设施)：
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	跑步测试仪（4人测）含犯规含音箱（核心产品）
	主机：
1.采用双操作系统，人机交互使用安卓操作系统，数据采集、存储、传输使用专用内置操作系统，充分保证数据安全。主机连网后，自动校对时间和日期。
2.采用≥10寸高分辨率触摸显示屏，在室外阳光下可以清晰显示设备屏幕内容；内置IC卡读卡模块，具备数字、字母、扫描枪、手持遥控器等多种输入方式；实时显示考生的身份信息、照片、成绩、考试信息等。
3.内置式人脸识别系统，支持1：1和1：N多功能人脸识别功能，可对受试者进行逐一扫描检录，从系统中自动调出考生信息，有效防止代考作弊；实现人脸比对及测试视频回放功能。
4.支持实时查询学生考生成绩，多种条件查询选项，方便快速找到对应考生成绩，可查看学生成绩截图与测试视频回放。
5.支持无线对接智能手持终端，可根据需求配置，支持无线扫描二维码、读卡、发令等操作功能。
6.内置大容量存储芯片，单机可存储数据10万条以上，具有数据查询界面，方便用户随测随查；同时保存考生信息、考生成绩、考试时间、考生考试视频等原始信息和数据，以便于数据的复核，保证测试的公平公正。
★7.主机和外设之间采用无线传输，配套设备间全无线连接及内置天线，配置多种USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机、高清摄像头、高速热敏打印机等产品的连接需求，可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存十年以上的测试数据(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。
8.可扩展同品牌无线高速摄像机，无线同步启停摄像（内置天线和内置高容量电池，无需外接电源），测试视频影像文件自动保存，能按测试者编号快速查阅视频；可扩展同品牌无线同步LED显示屏（内置天线和内置高容量锂电池，无需外接电源），实时同步显示考生信息和考试成绩。
9.考试成绩在主机存储的同时可直接通过WiFi、2.4G、4G等多方式实时上传至数据中心服务器，以保证数据安全；同时也满足集中传输至数据服务中心。
10.主机内置智能自检报警系统，可快速搜检主机与外设的通信、等工作状态是否正常，避免在测试过程中出现在零数据成绩，主机具有监控外设电量不足和通讯故障提醒，内置高容量锂电池，连续工作10小时以上，全程低压测试。
11.产品必须符合GB/T 19851《中小学体育器材和场地》 第 12部分 《学生体质健康测试器材》国家标准要求。
外设：
1.采用红外对射技术，两根杆之间可靠接收距离≥2.5米，外设杆上有遮光镜具备阳光过滤功能，保证阳光下测试精准性。
2.具备碰撞防倒设计，可提高效率增强稳定性。
3.可扩展至8人同测，带起跑犯规提示功能及无线音箱。
4.内置高容量可充电锂电池，可连续工作10小时以上。
★5.技术参数： 测量范围：0～9999.9s  分度值：0.01s   误差：±0.01s(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)
	1
	套

	2
	地毯式中长跑测试仪
（40人测）双组
男女同测
	主机：
1.主机采用双操作系统，人机交互使用安卓操作系统，数据采集、存储、传输使用专用内置操作系统，充分保证数据安全。主机连网后，自动校对时间和日期。
2.采用≥10寸高分辨率触摸显示屏，在室外阳光下可以清晰显示设备屏幕内容；内置IC卡读卡模块，具备数字、字母、扫描枪、手持遥控器等多种输入方式；实时显示考生的身份信息、照片、成绩、考试信息等。
3.主机内置式人脸识别系统，支持1：1和1：N多功能人脸识别功能，可对受试者进行逐一扫描检录，从系统中自动调出考生信息，有效防止代考作弊；实现人脸比对及测试视频回放功能。
4.主机支持实时查询学生考生成绩，多种条件查询选项，方便快速找到对应考生成绩，可查看学生成绩截图与测试视频回放。
5.主机支持无线对接智能手持终端，可根据需求配置，支持无线扫描二维码、读卡、发令等操作功能。
6.主机内置大容量存储芯片，单机可存储数据10万条以上，具有数据查询界面，方便用户随测随查；同时保存考生信息、考生成绩、考试时间、考生考试视频等原始信息和数据，以便于数据的复核，保证测试的公平公正。
★7.主机和外设之间采用无线传输，配套设备间全无线连接及内置天线，配置Type-A型和Type-B型USB接口，可满足电脑、U盘、激光打印机、高清摄像头、高速热敏打印机等产品的连接需求，可支持多种存储方式，并保证数据在被误删除以后能够直接恢复，主机可以保存十年以上的测试数据(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。
8.可扩展同品牌无线高速摄像机，无线同步启停摄像（内置天线和内置高容量锂电池，无需外接电源），测试视频影像文件自动保存，能按测试者编号快速查阅视频；可扩展同品牌无线同步LED显示屏（内置天线和内置高容量锂电池，无需外接电源），实时同步显示考生信息和考试成绩。
9.考试成绩在主机存储的同时可直接通过WiFi、2.4G、4G等多方式实时上传至数据中心服务器，以保证数据安全；同时也满足集中传输至数据服务中心。
10.主机内置智能自检报警系统，可快速搜检主机与外设的通信、等工作状态是否正常，避免在测试过程中出现在零数据成绩，主机具有监控外设电量不足和通讯故障提醒，内置高容量锂电池，连续工作10小时以上，全程低压测试。
11.产品必须符合GB/T 19851《中小学体育器材和场地》 第 12部分 《学生体质健康测试器材》国家标准要求。
外设：
1.外设采用地毯式计时方式，有源式标签卡，为适应不同场地的测试标签卡感应距离及感应高度可调节，具有防止丢失数据功能，主机未收到标签卡数据信息,可采用一键取回数据,保证测试数据100%安全有效。
2.可以自行设置任意测试距离及圈数，可分组套跑及循环式发卡，自动计时计圈。
★3.为了测试稳定，主机和终点控制器采用无线连接，防止连接线被测试者碰到影响测量(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。
4.内置天线和连接口，具有计圈、抢跑重置功能，无需重新录入测试者信息。
5.全程低压电源供电，内置高容量可充电锂电池，可连续工作10小时以上。
★6.技术参数：测量范围：0～9999.9s   分度值：0.01s   误差：±0.01(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)
	1
	套




合同包2(移动录播设备)：
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	移动录播主机（核心产品）
	硬件：
1.主机采用一体化架构设计，内置ARM架构处理器，具备≥8核CPU，处理器数量≥3颗。硬盘存储≥500GB，支持SATA。
2.主机采用高度集成化设计，内置导播系统、互动系统、视频处理系统。具备音视频采集、音视频编解码、音视频处理、录制、直播、远程互动、视频会议、导播、行为分析、虚拟抠像、物联控制、远程运维参数设置等能力。
3.主机采用≥15英寸触控电容屏，表面硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080。
4.支持主机屏幕上显示主机电池电量的状态，显示百分比电量、充电状态；支持显示接入摄像机、无线麦克风的电量状态及信号状态。支持通过颜色的区分识别主机、摄像机、无线麦克风电量及信号的状态。
5.主机支持≥5个HDMI高清接口，HDMI输入接口≥2个。支持HDMI输入通道具备音频采集能力，可通过系统设置音频采集打开或者关闭。HDMI输出接口≥3个。
6.支持≥3个USB接口，其中USB-A接口≥2个，Type-C接口≥1个。
7.★主机支持通过HDMI输出接口及Type-C接口，实现≥4路不同的视频画面输出。支持输出画面自定义设置，具有≥7种输出画面可自定义选择(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。
8.主机支持≥5个RJ45接口，≥3个支持POE。支持10/100/1000Mbps自适应，支持 IPV4，IPV6设置。
9.支持三网卡设计，其中1个网卡的IP、网关、子网掩码、DNS支持自动或手动设置。
10.主机支持≥4个音频接口。其中线路立体声音频输入接口≥2个，线路立体声音频输出接口≥2个。
11.★主机支持完全断电的情况下，从主机的音频输入通道上输入的音频，可以从主机的音频输出通道实现输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。
12.★支持设置AI降噪强度，可选择高、中、低、自定义、关闭(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。
13. 支持拾音麦克风采集音量大小调节，并通过音量条动态显示麦克风拾音情况 。
14.★主机内置无线麦克风音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线麦克风的连接及音频信号传输，并支持同时≥2个无线麦克风接入，支持≥2种对频模式。支持显示无线麦克风音量程度大小(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。
15.主机内置数字调音台功能，通过网页及客户端均可以进行主机音频输入、输出矩阵调整，可独立设置任意一个音频通道的混音模式。支持单独调节每一路音频输入、输出通道的音量，或选择是否开启静音。
16.★主机支持网络认证功能，可选择网络认证的线路，选择http协议或https协议。主机内置网络监测功能，无需安装第三方软件，可检测主机的服务联通性、网络稳定性、上下行速度、网络追踪性、网卡信息。支持各项单独检测及一键检测，检测时可动态展示实时数据变化(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。
17.★支持内置信道评级，可根据信道状态确定评级。检测后可判定信道状态为优秀、一般、较差；支持一键切换信道为摄像机信道(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。
18.主机支持 H.264、H.265视频编码/解码。支持AAC音频编码协议。
19.主机支持录制清晰度设置，分辨率可设置1080P、720P，并估算视频录制的大小。支持录制清晰度自定义设置，可设置分辨率为1080P、720P、VGA、QVGA，
20.主机支持视频分段录制，可根据视频大小分段录制，选择500MB，1GB，2GB，4GB；或可根据视频时长分段，可选择30分钟、60分钟。
21.主机支持直播清晰度设置，分辨率可设置1080P、720P。支持直播清晰度自定义设置，可设置分辨率为1080P、720P、VGA、QVGA，可设置帧率为60、30、25FPS，可设置画质≥4种档位，可设置码率为静态码率、动态码率。设置后可显示对应码流大小。
22.★支持二维码登录用户账号，并设置登录权限，非本校教职工无法登陆(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。
23.支持通过互联网，查看当前的主机覆盖数量、绑定数量、今日活跃量、今日新增量、当前在线量。支持按照系统版本号进行查询，查看不同版本的数量及比例。支持按照时间维度及地区维度查看新增设备及活跃设备的数量，生成汇总报表。支持按照时间维度查看全国各省设备数量，生成汇总报表。
24.支持通过互联网，进行终端管理。通过地区、学校、终端类型、设备状态、绑定状态、接入时间、SN、应用版本、设备类型、最后在线时间进行多条件同时筛选搜索，查看设备状态。
软件：
1. 支持互动清晰度设置，分辨率可设置1080P、720P。
移动录播流媒体系统：
2. 支持互动清晰度自适应，在互动时根据网络情况选择最优清晰度。
3. 支持设置主机互动模式，可选择开启或关闭互动双流设置，开启后可选择第二路流的画面，支持≥6个画面选择。
4. 支持互动协议设置，可设置主机视频通信协议，协议支持添加及参数修改。
5. 支持互动状态下的导播模式设置，可设置手动、半自动、全自动导播模式；支持选择互动状态下的录制画面设置，可选择≥7路画面进行录制。
6. 支持"1+3+直播接入"的互动授课模式，可接入1个主讲教室、3个互动教室和直播听课教室。支持≥4个成员同时开麦和上台。
7 支持≥2种邀请模式。支持通过手机号进行邀请，可同时邀请多人，如听课端不在线则提示邀请失败。支持通过自动生成的房间号进行邀请，房间号≤8位数。支持通过手机扫描二维码，进入互动课堂。
8. 支持共享画面设置。主讲端可开启电脑画面、课件和白板共享。如电脑画面无信号将无法开启共享。
9. ★支持互动过程中，进行性能监控，可监控网络丢包率、上行带宽、下行带宽、最大虚拟内存、当前虚拟内存、当前物理内存、当前句柄数量、当前进程数量、当前CPU使用率(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。
10. ★支持互动过程中，进行推流质量查看。可查看视频分辨率、视频质量、延时、丢包率、视频帧率、视频码率、音频帧率、音频码率(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。
11. 支持在系统总丢包率 50%的网络环境下，视频清晰流畅无卡顿，语音连贯。
12. 支持双向互动过程中，实现1080P@60fps视频双向互动。
13. 支持≥3种视频信号接入，可接入有线网络视频信号、无线网络视频信号、HDMI高清视频信号。
14. 支持接入POE网络摄像机，可通过RTSP协议接入第三方摄像机视频信号。
15. 支持≥3种视频编码复杂度。支持≥2种视频码率控制方式。
16. 支持HDMI采集画面缩放，可完成3840×2160p图像采集。
17. ★支持摄像机输入视频画面图像设置，提供≥3种预设图像模式，可用于教室、报告厅、户外场景。支持≥5种自定义参数设置，可设置≥2种摄像机聚焦方式，手动聚焦时可通过按钮实现聚近/聚远；支持≥3种抗闪烁频率设置；支持曝光补偿设置，设置范围-7～7可调；支持锁定曝光开启/关闭；支持锁定白平衡开启/关闭(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。
18. ★支持摄像机AI跟踪设置，可开启或关闭AI跟踪。开启后摄像机自动识别人物，可通过切换按钮改变人物选择，绿框为已选择的人物，红框为待选择的人物(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。
1. 支持通过浏览器及电脑应用程序，对主机进行画面切换控制。
移动录播导播系统：
2. 支持通过浏览器访问主机，进行视频管理，可对主机中录制的视频进行下载及预览。
3. 支持通过浏览器，设置主机的输入配置，调整麦克风音量及设置摄像机信号。设置主机录制清晰度、音频码率；设置本地录制画面及互动课录制画面的保存画面；设置直播清晰度、直播GOP、互动清晰度；音频输出音量。支持通过浏览器，设置≥3种导播模式；设置主机网络ip；设置主机存储空间覆盖模式；查看主机系统、设备、软件等信息。
4. 录制模式支持电影模式、资源模式两种，能同时支持1路电影模式加6路资源录制，实时录制合成画面、教师全景、教师特写、学生全景、学生特写、板书画面、电脑画面。可通过勾选录制对应画面，实现资源模式录制。录制的所有视频均有声音。
5. 支持开始录制、暂停录制、停止录制。录制开始后系统自动计时。支持开启直播或关闭直播。
6. 支持通过鼠标点击切换按钮或双击画面进行画面导播切换。支持全屏放大预览画面。
7. 支持≥9种多画面合成布局选择，可自定义选择布局中的画面，选择后自动更新布局种画面的名称。
8. 支持≥16种转场特效的选择。选择对应特效后，切换画面将应用该特效。
9. 支持通过U盘导入片头片尾。片头片尾支持≥3种格式导入，包含图片格式及视频格式文件，支持总共导入≥30个大小≥19MB的图片文件及≥190MB的视频文件。
10. ★支持通过手机扫码实现字幕输入，可输入≥50个字符。导入后支持显示/隐藏控制，支持拖拽调节字幕任意位置，或通过≥6个预设位置调整字体位置；支持通过≥3个预设字号调整字体大小；支持通过≥5种预设颜色调整字体颜色。支持批量管理字幕，可批量勾选并删除。
11. 支持通过U盘导入台标。台标支持≥2种图片格式导入，支持总共导入≥30个大小≥19MB的图片文件。导入后支持显示/隐藏控制，支持拖拽调节台标任意位置，或通过≥5个预设位置调整台标位置。支持批量管理台标，可批量勾选并删除(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。
12. ★支持通过U盘导入背景图片，背景图片支持≥2种图片格式导入，支持总共导入≥30个大小≥19MB的图片文件。导入后支持显示/隐藏控制，控制后可显示效果。支持批量管理背景图片，可批量勾选并删除(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。
13. ★支持通过触控实现云台摄像机的推拉摇移控制。可通过单击及拖拉两种方式实现摄像机多个方位的转动，触控拖拉支持360度全方位转动；可通过单击及长按两种方式实现摄像机变焦控制，实现画面的放大缩小。支持≥3种云台转动灵敏度设置(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。
14. 支持可调用≥9个预置位，可设置预置位≥8个。支持通过单击预览画面进行画面选择，选中后将框选该画面。支持通过单击画面切换按钮或双击画面进行画面导播切换。
	1
	台

	2
	无线机械云台摄像机
	硬件：
1.传感器尺寸：≥CMOS 1/1.8英寸。
2.传感器有效像素≥800万。
3.支持不少于40倍变焦。
4.扫描方式：逐行。
5.支持畸变矫正功能。
6.最低照度： 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON）。
7.内置电池，支持不少于6小时续航。
8.快门： 1/30s ~ 1/10000s。
9.支持自动白平衡功能。
10.支持背光补偿功能。
软件：
1.设备采用ARM硬件架构，linux操作系统。
2.支持自动白平衡。
3.支持背光补偿功能。
4.支持2D、3D数字降噪。
5.支持不少于4种编码等级，包含baseline、mainprofile、highprofile、svc-t。
6.支持AAC、G711A两种音频编码格式。
7.支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议。
8.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。
9.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。
10.图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启。
11.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。
12.支持RTMP推流，RTSP拉流，地址可设置。
13.支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面。
14.支持GB28181协议，可使用GB28181协议推流。
1.设备采用ARM硬件架构，linux操作系统。
2.支持自动白平衡。
3.支持背光补偿功能。
4.支持2D、3D数字降噪。
5.支持不少于4种编码等级，包含baseline、mainprofile、highprofile、svc-t。
6.支持AAC、G711A两种音频编码格式。
7.支持TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等网络协议。
8.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。
9.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。
10.图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启。
11.支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP。
12.支持RTMP推流，RTSP拉流，地址可设置。
13.支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面。
14.支持GB28181协议，可使用GB28181协议推流。
	3
	台

	3
	无线麦克风
	硬件：
1.标配一个充电仓、两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作。
2.支持任意两个麦克风放入同一个充电仓完成配对，配对后两个麦克风可同时连接一个接收端。
3.支持红外和无线2.4G同时配对，实现远距离配对的同时，防止误配对。
4.支持领夹佩戴、手持、挂脖佩戴、头戴佩戴等多种使用方式，满足不同场景需求。
5.麦克风自带全彩显示屏，支持显示显示麦克风电池电量、麦克风配对状态、麦克风所连接的设备、显示当前麦克风接收声音强度、无线连接信号强度。
6.支持抗干扰能力，支持自动跳频技术，避免同频干扰问题，同一空间内有多个无线麦克风不会产生相互干扰。
7.支持在空旷环境下，有效传输距离≥100m，适用于多种场景。
8.支持充电仓快速充电，1小时充满麦克风。
9.麦克风续航时间不低于6小时
软件：
1. 无线麦克风音频处理系统：
1.麦克风音频编码方式采用LC3 plus。
2.支持啸叫抑制算法，本地扩声时不产生啸叫现象。
3.支持降噪功能设置。
4.支持多通道输入混音。
1.麦克风音频编码方式采用LC3 plus。
2.支持啸叫抑制算法，本地扩声时不产生啸叫现象。
3.支持降噪功能设置。
4.支持多通道输入混音。
	1
	套

	4
	数字阵列麦克风
	硬件：
1.麦克风套件标配2支麦克风和2套安装支架。
2.麦克风采用≥4核的音频芯片。
2.麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。
3.麦克风拾音半径≥8m。
4.麦克风信噪比≥68dB。
5.麦克风声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。
6.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。
7.麦克风具备≥1个状态指示灯。
9.★麦克风支持≥2个数字音频接口，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。
10. 麦克风支持≥1个Type-C接口。
11. 麦克风内置≥8个传感器单元。
12. 麦克风支持在线OTA，可在线对麦克风进行升级，无需人员现场维护。
13. 麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。
14. 麦克风支持数字音频传输。
软件：
1.支持全频带全双工自适应回声消除算法。
2.支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平≥24dB。
3.支持自动增益控制。
4.支持啸叫抑制。
5.支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频。
6.支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。
7.支持音频参数调节。
8.支持波束成形。
9.支持远程OTA升级。
	1
	套

	5
	AI分析系统
	1. ★系统支持对教室环境的3D还原重建，形成桌椅、讲台、一体机的真实环境建模，采集到的师生互动行为自动对应到具体课桌位置；支持正前方、左前方、右前方、左后方、右后方5种视角转换(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。
2. ★在3D课堂孪生界面中，通过课桌的颜色深浅表示学生参与互动的活跃程度，基于学生上台次数、举手次数、问答次数计算学生活跃程度，颜色变化代表活跃度变化(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。
3. 在3D课堂孪生界面中，支持点击课堂活跃热力图中的学生头像，查看该学生的师生互动视频片段，统计该学生在本节课的上台互动、举手次数、问答次数。
4. 在3D课堂孪生界面中，支持在地面上显示教师的巡堂轨迹，颜色不同代表停留时间不同。
5. 系统支持通过教学大语言模型，生成教学建议，教学大模型具备至少70亿参数量，2200亿训练语料，支持至少16Ktoken输入；教学大模型已通过网信办备案。
6. 系统通过教学大语言模型，根据教学内容自动生成师生问答、课堂互动、新课标落实三个维度的课堂反馈建议，可查看全部提问、符合知识性目标的提问、不合适的提问、提问优化建议、课堂互动建议、基于新课标的亮点和改进建议。
7. 系统支持统计课程时长、课堂中教师讲授时长、教师讲授字数、教师授课平均语速。
8. 系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持图形可视化展示不同课堂行为的整体时间占比。
9. 系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持按照时序图样式展示，展示不同课堂行为发生的顺序、时长。
10. 系统通过语音识别技术、自然语言处理，将课堂中老师和学生的声音转写为文字，按照前后文逻辑关系自动切割为不同的片段；片段支持展开查看详细文字，支持跳转到文字段落对应的视频片段。
11. 系统支持对语音转写中的师生问答进行自动识别，将提问内容自动高亮显示，支持将识别出的问答实录一键导出为云文档。
12. 系统支持对识别出的文字进行手动校准，支持对识别出的问答片段标注是否有效，被标注有效的问答片段，在播放器时间轴对应的时间点上会高亮显示。
13. 系统支持自动识别问答模式分类，按简单型、追问型、思考再答型、自问自答、无响应进行分类统计，通过柱状图表呈现。
14. 系统支持点击问答模式柱状图对该类型的提问进行筛选，问答实录中显示对应文字明细，支持按师生角色区分，并自动进行分段分句，支持跳转到文字段落对应的视频片段。
15. 系统支持通过弗兰德斯编码规则对课堂数据进行每秒1次的打点，自动计算出启发/指导比（I/D）、学生稳态比（PSSR）、教学内容比（CCR）、学生发言比（PIR）、教师提问比（TQR）、教学/调控比（TRR）的指标数值，通过雷达图呈现。
16. 系统支持将本堂课的弗兰德斯编码数值和标准数值进行对比，通过上下箭头呈现高于或低于标准数值；可查看弗兰德斯矩阵编码打点信息，点击打点信息可播放对应视频片段。
17. ★系统支持教师画面、学生画面双窗口显示，小窗口可自由拖动位置和自由切换；支持根据课件翻页将教学视频进行虚拟切片，点击互动课件缩略图，可跳转至对应视频片段(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。
18. 系统使用基于计算机视觉算法、语音识别技术、自然语言处理的多模态算法整体判断课堂行为，并通过有限状态机进行校正；根据课堂行为对教学视频进行打点，片段打点信息包含提问、回答、举手、起立、上台、齐读、讨论的教学事件，播放进度条支持显示事件类型、快速定位播放功能。
19. 系统支持关键片段、问答模式、完整模式三种播放模式，可任意切换。
20. 系统支持将报告下载至本地，报告中包含基础数据、教学时间分配、讲学环节时间轴、弗兰德斯编码图、S-T/Rt-Ch教学分析图、高频词语分析、提问数据统计、提问详情列表。
21. 系统支持通过对S-T编码序列的深度分析，计算本节课的教师行为占有率Rt、师生行为转换率Ch，基于本节课的Rt值、Ch值得出本节课的教学模式，教学模式包含：混合型、练习型、讲授型、对话型。
22. 系统支持以海报、二维码、链接的方式分享给他人。
23. 系统支持在移动端查看报告。
	1
	套

	6
	移动录播箱
	1.高强度特殊材料机身，箱体承重不低于50KG
2.采用航空级材质拉手，经久耐用
3.采用静音万象轮，静音轮数量不低于4个
	1
	套

	7
	摄像机三脚架
	1.高强度全金属材质
2.支持伸缩，最大高度不低于1.8m
3.采用标准1/4英寸螺口
	3
	套





合同包3(AI阅卷系统)：

	名称
	分类
	参数项
	具体参数

	[bookmark: _GoBack]AI阅卷系统（核心产品）
	基础数据
	基础信息管理
	支持对教师、学生、年级和班级等基础信息进行管理，包括查询、导入、修改和删除等操作

	
	
	
	★学生学号和考号可以分离，如三年的中学使用同一个学号查询成绩，而每次考试可以使用独立的考号进行考试；(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。

	
	
	
	★教师角色权限至少包括校长、年级主任、年级科主任、班主任和学科教师等，且教师账号上可以同时赋予多个角色权限；(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。

	
	
	
	支持根据学校和年级开放教学班的权限，可以对教学班教师和学生进行增删改查

	
	
	字典信息管理
	支持省市县区域信息、学科、试题、综合科和学生身份等信息字段自定义设置

	
	
	
	★按照知识模块、知识板块和知识点三层架构预设中/高考各科目的知识大纲，各知识点包括认知水平、考查能力和学科素养等属性，同时支持按照区域和学校需求增、删和修改知识大纲；(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。

	
	扫描识别
	在线答题卡设计
	★同时支持识别端或在线在文字编辑各类答题卡制作，方便在线编辑、保存和下载PDF；(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。

	
	
	
	无需额外增加固定的定位点、定位线或同步头，答题卡设计器自动完成；可设计A3和A4等任意纸张数量答题卡样式；

	
	
	
	作文题支持在指定字数下显示作文字数提示，支持间隔指定字数显示，同时支持指定字数位置显示；

	
	
	
	自动生成页码和学科答题卡二维码，导入系统后，自动完成自有在线答题卡设计的答题卡，包含主观题，客观题，考号，缺考标记以及试卷其他信息的自动增加；

	
	
	答题卡模板
	★答题卡扫描模板图片来源支持扫描仪扫入、导入现有图片、导入word文件、导入Pdf图片等几种方式；(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。

	
	
	
	支持对模板图片进行水平校准、图片锐化、DPI缩放、信息擦除、填涂选项只能擦除和图片旋转等操作

	
	
	
	支持缺考/舞弊标记、信息遮挡和备用字段，支持填涂考号和条形码信息同时存在，支持主观题题块拼接；支持多种形式（3选1,4选1,5选2，7选1等）的客观题，数量不限；选做题位置不限制，可以任意区域任意页面；

	
	
	
	支持方块、三角、方形框架、圆形、二维码和文字等多种定位点精确定位；同时也支持无定位点、定位头、定位线等定位信息的答题卡识别；

	
	
	
	除了能识别自己格式的答题卡外也能扫描识别多种来源多种格式的网上阅卷答题卡和光标阅卷机提供的各种格式的答题卡；答题卡必须能够使用60克以上新闻纸和环保纸双面单色印刷，印刷和裁切误差允许±3cm，同时识别系统必须准确自动识别；

	
	
	扫描
	拥有自主开发的扫描识别软件，不依赖包括扫描仪自带扫描软件在内的通用图像扫描软件，兼容市面上主流扫描仪；一键扫描，无需设置扫描仪的分辨率、纸张大小、亮度、对比度和其它扫描功能；

	
	
	
	扫描、识别、纠错和上传可以同步进行，也可以分步进行；实时统计学校各考场扫描识别情况；

	
	
	
	支持考号，姓名和客观题手写文字识别；

	
	
	
	可以对答题卡扫描好后二次识别，如当扫描的答题卡出现异常（包含条码问题，考号填涂问题，放反，试卷颠倒等）时不需要重新扫描试卷即可处理；为提高识别效率可以指定只识别客观题的某一题或者某几题，无需每次都整张试卷全部识别；可以对答题卡进行旋转识别，支持正反面的自定义旋转，支持正反面对调；通过更换参数模式来重新识别；

	
	
	
	可以下载已经上传的图片二次识别，下载支持按学校、错误类型、是否处理、指定学号等多重条件下载；下载的答题卡可进行纠错处理后上传；

	
	
	
	★学生考号支持条形码、二维码和填涂考号三种模式；支持多种条形码格式（code128码等）的考号自动识别；支持二维码查分和学号二合一,即一个码，既可以用来识别考号，又可以用来扫码查分；(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。

	
	
	
	扫描识别软件可以自动去黑边，自动识别折角试卷，自动识别空白以及黑白反相试卷；

	
	
	
	软件基于.Net FrameWork 多层架构，数据库采用Microsoft SQL Server；扫描客户端无需单独安装数据库，系统具有很好的容错性；操作简单，易于维护；

	
	
	
	★为减少扫描老师繁琐操作，扫描老师只需要设置考试的工作目录，软件智能设置、存放每个科目的图片，而无需为每个科目都设置不同的目录；在扫描端中可以方便地定位每张答题卡图片所在文件位置；可方便地复制每张答题卡图片至操作系统剪切板；(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。

	
	
	
	识别结果需所见即所得，智能呈现考生答题卡和每题答案列表；并且可以在软件中修改；支持快速把某一题识别的答案修改为指定值；同时支持导出批量修改后在导入替换；为了方便核对信息支持正反面答题卡在一个页面中呈现；

	
	
	
	对识别错误进行详细的归类，包括考号未识别、选项未识别、缺考、违纪和其他提示信息；可对学生答题卡进行归档操作；

	
	
	
	学号纠错时，支持按学生考号，学生姓名，学生姓名五笔码，学生姓名拼音码智能查找学生然后纠正考号；同时支持按照当前扫描的情况以及考号的识别情况，纠错时智能推荐学生考号；

	
	
	
	纠错客观题，支持直接在答题卡图片上单击图片更改识别结果，也支持手动输入客观题识别结果；

	
	
	
	考虑试卷的保密性，试卷支持加密上传，防止在传输途中被截获；

	
	
	C端报表导出
	★支持单校考试项目中，识别端批量导出总体或单校总分报告PDF；一键生成并导出学科命题分析报告PDF；(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。

	
	
	
	★支持导入分析报表模板的形式，拓展客户所需的个性化分析报表；(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。

	
	阅卷
	考试设置
	★支持普通和新高考（3+1+2,6选3,7选3等）考试类型的自由切换；支持先扫后阅、先阅后扫、在线考试和整卷批改模式等多种考试项目；(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。

	
	
	
	★支持学校进行教学班考试，并按照教学班进行扫描、阅卷和成绩分析；根据学年级可以快捷进行考试科目、综合/单科设置；(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。

	
	
	模板制作
	支持由web端和离线启动扫描识别客户端，进行答题卡模板制作，支持web端和本地电脑同时保存和编辑识别模板，通过web端可以即时下载答题卡图片和识别模板等信息

	
	
	
	客观题配置中，支持批量设置答案、批量设分和批量设置学科，多选题中支持任意选项组合的分值判定

	
	
	
	主观题打分配置中，支持整数分、固定步长和自定义打分设置三种方式；可以设置题块的最短批阅时间，以确保改卷质量；设置设置关联小题给分；

	
	
	
	主观题阅卷设置中，支持单评、双评、双评+人工仲裁、三评+仲裁和无限回滚等方式，可以设置双评比例和误差分

	
	
	扫描管理
	可以根据实际需要，开放/关闭试卷答题卡的扫描上传。开放后，通过web端启动识别客户端，扫描识别上传对应试卷答题卡

	
	
	
	学校管理员账号在扫描过程中，随时可下载学科正答率，查看学校整体和各班级的客观题正答率

	
	
	
	可以查看和筛选正确识别的学生信息及答题卡；可以查看和筛选客观题错误、其他错误、以及标记试卷；支持上传答题卡的筛选查询，可以一键导出已上传和未上传的学生信息

	
	
	
	考试为选科考试时支持花名册的导入和选考管理，包含配置赋分算法、导入学生的选科信息，导入、同步和下载花名册信息等

	
	
	切割分发
	答题卡的切割和分发在服务器中进行，不占用本地电脑的资源，由管理员web端控制，打开切割开关即可，切割完成即可自动关闭；

	
	
	
	在配置好各试题切块的改卷教师的前提下，实现一次性或分批次分发切块图片，且分发下去的切块图片可以按题回收；

	
	
	任务量设置
	校内考试的改卷任务量设置支持定量、均分和效率优先等多种方式，支持部分教师定量，其余教师均分的混合模式，在阅卷过程中，不删除教师已阅量的前提下，改卷模式支持由定量到校改为效率优先；支持一键分班阅卷，自动将教师批量设置改对应教学班级的学生；

	
	
	教师阅卷
	★阅卷系统操作平台采用B/S架构，减少安装客户端及插件等繁琐步骤；对浏览器要求低，兼容市场上主流浏览器；手机，平板等设备都必须支持阅卷，且有对应android和IOS的手机阅卷APP；(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。

	
	
	
	★支持校内考试所有科目同时开放阅卷，支持集中阅卷和边扫边阅的方式。校内考试中支持300人以上同时阅卷，且图片调取流畅不卡顿，保持图片读取速度每份0.1s以内；(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。

	
	
	
	阅卷过程中的学生答题卡图片真实，保持原书写的轻重及笔锋，屏蔽答题卡上的学生基础信息;除普通灰度和黑白切块之外，还支持彩色图片、视频和音频等文件的在线阅卷

	
	
	
	为保障考试改卷的公平，一个改卷账号不能两个人同时登陆改卷

	
	
	
	阅卷界面简洁清晰，可以个性化设置界面背景和图片前景色，题块图片可随教师喜好缩放、拖动摆放，支持改卷全屏功能，支持键盘和鼠标给分两种方式；实时呈现已阅量、均分和批阅速度，答案图片放置阅卷面板上

	
	
	
	★批阅时支持全对、半对、错误、优秀作答、典型错误和文字描述等标注；支持分步骤给分；支持教师设置自定义步长；(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。

	
	
	
	改卷中遇到试题切块图片错误或者无法正常批阅时，可以提交异常卷；改卷完成后，可以在系统中进行学生易错点的点评反馈，并在后续的试题讲评和分析报告中呈现

	
	
	阅卷监控
	★学校管理员可以按照改卷教师和试题两个维度查看各学科的改卷明细，至少包括是否在线（教师），计划量，分发量，已阅量，剩余量，完成率等统计指标；(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。

	
	
	
	考试管理员，可以通过学科和学号，直接查询到学生的答题卡和各个小题得分明细，并可以实时进行修改调整

	
	
	
	★学校管理员可实时监控学科阅卷教师的改卷情况，至少包括改卷均分、阅卷速度、满分数、零分数和易错点点评等信息，可对教师评阅情况进行抽查，发现批阅错误或不认真，可以打回或重新批阅；(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。

	
	
	
	考试管理员在阅卷过程中，可以实时查看改卷教师提交的异常试题切块，在成功处理后，可以单个或批量分发

	
	
	
	考试管理员可以实时查看学生的批阅记录，包括题块密号、学号、得分、原图、改卷账号、提交时间、典型分类等，支持查看原图、提供下载报表、打回批阅记录和修改分数等功能

	
	
	
	★考试管理员可以查阅批阅过程中产生的典型试题，按照优秀作答和典型错误进行分类标签；有仲裁试题时，能够查询到仲裁记录，包括一评教师、一评分数、二评教师、二评分数、仲裁教师和仲裁分数等；可以查看双评无效卷统计；(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。

	
	
	
	阅卷的任务量调整中，可以实时新增和删除阅卷教师，可以勾选几位教师，均分其剩余量，阅卷任务量还可以一对一、一对多、多对一、多对多的转出和转入，且在一个页面上进行操作；

	
	
	
	★考试管理员可以从指定教师身上回收分发量，回收有回收到校和回收到题两种方式，且回收上来的任务量可以指定教师进行分发；可以指定回收教师的缓存图片，也可以设置回收缓存的规则，如5分钟未能提交改卷记录的教师，自动回收其缓存；(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。

	
	
	
	支持考试管理员进行一键重置所有改卷记录，以满足教师试评的需求，也可以在改卷监控中，重置指定教师的改卷记录

	
	
	分数汇总（校园）
	★实现一键进行网阅成绩汇总，一键生成成绩和分析数据；支持各科成绩等级转换；(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。

	
	
	
	★支持分析数据的一键下载，总分报表包括成绩、一分四率、均分对比、分数段统计和名次统计，学科分析报表包括试题讲评、小题均分和客观题选项分析等；(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。

	
	
	
	试题讲评：按学科和班级显示每一题的得分明细，客观题展示各选项人数分布，主观题展示各得分人数分布，支持整个学校学科试题讲评一键下载word；

	
	
	
	可以根据项目需求，进行分析报表和答题卡查看的关闭/开发设置

	
	报告
	分析报告
	★学校管理员在生成报表和报告之前，可以对生成和查看规则进行配置，至少包括以下内容：（1）可以将分析对象进行分组，最细颗粒度到班级；（2）可以设定单科和总分的统计规则，设置零分、缺考是否纳入单科统计，设置单科零分、缺考和单科缺考是否纳入总分统计；（3）对于总分可以自由设定，如语数外总分，选科总分等；（4）按照小题-学科-总分与分析范围（校、班、学生）设定生成均分、得分率、标准差、区分度、满分人数、满分率、零分人数、零分率、IRT数据、信度和排名等分析数据；（5）对于特定区域学段分析需求，可以隐藏学校、班级和学生查询小题、学科和总分的排名；（6）可以对校长、管理员、年级主任、年级科主任、班主任、学科教师和学生设置是否能够查询答题卡图片的权限；(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。

	
	
	
	校内考试中，校长、管理员、年级主任、年级科主任、班主任、学科教师和学生等角色都能够查看和下载对应的分析报表

	
	
	
	★分析数据内容包括不限于：上线统计、有效分、单双上线、命中率、贡献率、临界生、短板生、四分位分析、平均分与标准分、学科知识点、学科能力要求、信度、难度、标准差、区分度等；分析表格内容包括不限于的上线统计、一分四率、均分对比、优秀学生分布、分数段对比、知识板块对比和学科能力对比等；(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。

	
	
	
	★校内总分报告中，至少包括以下几方面的统计分析：（1）班级和学校的总分上线统计情况，可以任意设定分数线的条数和名称；（2）联考各班级总分和各科均分及排名统计，且以箱体图的形式呈现各班级学生人数分布；（3）按学校整体计算出各分数线的学科有效分、单双上线人数、命中率和贡献率（4）统计学校和班级的各分数线达线学生和临界生分布；（5）总分分数段统计中按照按照1分、5分和10分一段自由筛选，并且对比呈现；(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。

	
	
	
	自主分析和增量评价：主管部门领导、校长可任意选择多个被测对象（学校、班级、教师个人）之间任意学科、任意指标之间的差异比较，并在一定教育统计学意义上的置信区间内进行推断性统计（Z-检验、方差检验、双二项检验）和结论性判断；

	
	
	
	校内单科报告中，至少包括以下几方面的统计分析：（1）班级和学校的各单科上线统计情况，统计参考人数、最高分、最低分、均分及排名、各分数达线人数、比例及排名等；（2）统计学校和班级的各分数线达线学生和临界生分布；（3）学科分数段统计中按照按照1分、5分和10分一段自由筛选呈现；（4）统计单科的平均分与标准分数据；（5）校内账号展示单科的各题考情，包含较好班级和错题学生名单等；(6)校内账号展示知识板块分析；（7）教师账号可以查看班级短板生；

	
	
	
	★在区域和学校的动态监控中，支持按照均分、标准分、排名、学生层级等分析维度，动态呈现各单位教学质量变化；(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。

	
	
	
	校内单科命题质量报告中，至少包括以下几方面的统计分析：（1）以班或学校为单位，统计每一小题的知识点、小题分数、平均分、难度、标准差、区分度、满分人数、零分人数、最高分、最低分。（2）以班或学校为单位，统计每一道客观题的难度、区分度和各选项的选率。（3）以班或学校为单位，统计每一小题所属的知识点版块，每个板块的分值、整体均分、整体得分率等信息。（4）以班或学校为单位，统计每一小题考察的能力点，每个能力点的分值、整体均分、整体得分率等信息。（5）显示最高分试卷，语文和英语还显示最高分作文。（6）对学科的每道题进行分析，包含小题题目、标准答案、选项分析等，并增加了小题ICC曲线的显示。

	
	
	
	★校内校级账号，支持考试对比分析，自主选择本校该年级参与的另一场考试作为对比组，至少包含以下几个方面的统计分析：（1）各班级变化情况分析，统计班级学生进步总名次、生均进步名次等信息。（2）所有学科变化情况，统计进退步率、分化程度差异等信息。（3）分层增量评价，通过自主设置高分、优秀、及格和低分的划线规则，统计并呈现每个班级每个层次的增量信息；(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。

	
	
	分析报表
	单科原始分excel表：改完一科后，根据学校或总体生成不同单位的单科excel表；支持班级和学校学科排名，支持按照题块进行分类汇总；支持学校管理员在报告查看前端下载查看；可以下载总分及单科的一分四率，参数自行设置。

	
	
	
	班级学生成绩查看，含有与上次成绩对比数据，单科答题卡在线查看；由考试管理员开启或关闭答题卡在线查看，以满足阅卷结束后，教师按班级和学科查看答题卡；

	
	
	
	单科阅卷结束后，即可生成校内单科分析数据，学校管理员可以查看学科均分、学科各小题的分析情况（均分与得分率、标准差与区分度、满分人数与满分率、零分人数与零分率）、客观题分析、以及分数段统计和优秀学生分布的信息。并能够查看角色权限对应范围内的班级成绩、学生的答题卡和小题得分明细，以用于考后的试题讲评

	
	
	学生报告
	★根据考试项目学科生成错题本，包括试题原题、原始作答、优秀作答和答案等，错题描述中包括试题考查知识点、难度和均分等统计信息，学生查询报告时，可以下载查看各学科错题本；(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。

	
	
	
	★支持学生学能总分评价，汇总学生不该丢的分数，并以此得到其应得分数和提升空间；(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。

	
	
	新高考分析
	支持各省市赋分标准，也支持各科目自定义赋分；支持按人数比例，赋分等级或原始分/赋分对应表导入等多种方式设定赋分标准；

	
	
	
	联考总体和学校新高一选科分析报表，包括各类组合成绩，组合均分对比、自选和优势对比和选修科目对比等级分析；可以选择科目进行赋分和下载学科赋分数据，支持一键生成学科分析报告；

	
	
	
	★学生选科分析报告：可以查看学科原始分和赋分，以及排名；对语数英、自选组合科目、优势组合科目、3+自选、3+优势赋分后的总分分别排名；支持根据本次考试情况，对任意学科组合的总分和排名进行分析；支持通过历次考试赋分，预测各学科的预计分值和排名；支持对学生按照“大五”人格进行分析，并提供与“大五”人格匹配度高和低的职业；(提供相关证明材料，包括但不限于检测报告、官网和功能截图、产品彩页等)。



