	编制范围：白家塔村至张家坬村道路工程(N1标段)

	项
	目
	节
	细目
	   工程或费用名称
	单位
	数量

	
	105 
	
	
	施工标准化
	
	

	
	
	105-3
	
	混凝土拌和站
	总额
	1 

	
	
	
	
	路 基
	
	

	
	202 
	
	
	场地清理
	
	

	
	
	202-1
	
	清理与掘除
	
	

	
	
	
	-a
	清除表土
	m3
	698.1 

	
	203 
	
	
	挖方路基
	
	

	
	
	203-1
	
	路基挖方
	
	

	
	
	
	-a
	挖弃土方
	m3
	69967.9 

	
	
	
	-b
	挖台阶
	m2
	1620 

	
	204 
	
	
	填方路基
	
	

	
	
	204-1
	
	路基填筑（包括填前压实）
	
	

	
	
	
	-a
	利用土方回填
	m3
	5005 

	
	
	
	-e
	厚300mm水泥土基层（水泥含量3%）
	m3
	698.1 

	
	207 
	
	
	坡面排水
	
	

	
	
	207-1
	
	边沟
	
	

	
	
	
	-c
	C20现浇混凝土边沟
	m3
	560 

	
	208 
	
	
	护坡、护面墙
	
	

	
	
	208-3
	
	浆砌片石护坡
	
	

	
	
	
	-a
	浆砌石挡墙
	m3
	793.9 

	
	
	
	
	 路 面
	
	

	
	304 
	
	
	水泥稳定土底基层、基层
	
	

	
	
	304-1
	
	水泥稳定土底基层
	
	

	
	
	
	-a
	厚180mm水泥稳定土基层（水泥含量5%）
	m2
	5233 

	
	312 
	
	
	水泥混凝土面板
	
	

	
	
	312-1
	
	水泥混凝土面板
	
	

	
	
	
	-a
	厚180mm（C30水泥混凝土）
	m2
	5163 

	
	313 
	
	
	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固
及路缘石
	
	

	
	
	313-3
	
	路边石(现浇C20混凝土)
	m3
	9.8 

	
	314 
	
	
	路面及中央分隔带排水
	
	

	
	
	314-1
	
	Ⅱ级砼排水管（DN400mm）
	m
	6 

	
	
	
	
	 桥梁、涵洞
	
	

	
	419 
	
	
	圆管涵及倒虹吸管涵
	
	

	
	
	419-1
	
	单孔钢筋混凝土圆管涵
	
	

	
	
	
	-a
	1-0. 75
	m
	11.5 

	
	420 
	
	
	盖板涵、箱涵
	
	

	
	
	420-2
	
	钢筋混凝土箱涵
	m
	25.8 

	
	
	
	
	 安全设施及预埋管线
	
	

	
	602 
	
	
	护栏
	
	

	
	
	602-1
	
	混凝土护栏（护墙、立柱）
	
	

	
	
	
	-b
	道口标柱
	根
	16 

	
	
	602-3
	
	波形梁钢护栏
	
	

	
	
	
	-a
	Gr-C-2E
	m
	110 

	
	
	
	-b
	Gr-C-4C
	m
	34 

	
	
	
	-c
	Gr-C- 2C
	m
	16 

	
	
	
	-d
	Gr-C-4E
	m
	12 

	
	
	
	-e
	波形梁钢护栏端头AT1- 1
	个
	14 

	
	
	
	
	
	
	

	
	604 
	
	
	道路交通标志
	
	

	
	
	604-1
	
	单柱式交通标志
	个
	14 

	
	
	604-7
	
	附着式轮廓标
	个
	14 

	
	
	604-8
	
	里程碑
	个
	2 

	
	
	604-9
	
	公路界桩
	个
	10 

	
	
	604-10
	
	百米桩
	个
	10 

	
	
	604-13
	
	凸面镜
	个
	1 
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