     
一、招标要求
1.项目名称：咸阳市公共文化数字化服务平台建设项目（二次）
2.交付期：合同签订后3个月内
3.质保期：3年
4.服务地点：采购人指定地点
二、招标内容
	序号
	服务内容
	数量
	 技术参数与性能指标

	1
	陕西公共文化云咸阳站开发升级
	1
	在陕西省公共文化云平台现有架构内，新增“咸阳站”专属入口模块，界面设计融合咸阳文化元素与核心视觉符号；开发13个区县独立子页面，各子页面突出地域文化特色内容，完成系统开发、调试与部署。严格遵循陕西省公共文化云平台官方数据接口规范，完成用户、内容、统计三大类数据互通；2. 验收时交付API 接口文档、用户操作手册等；3. 系统连续 72 小时无故障运行，页面响应时间≤2 秒，并发支持≥1000 人。

	2
	陕西公共文化云艺术画屏采购
	16
	16套艺术画屏设备，设备支持与陕西公共文化云数据同步；整体配置：16 套设备配置完全统一，包含设备本体、标准壁挂支架、电源线、网线及现场安装调试、陕西省公共文化云数据同步适配服务。 屏幕尺寸：86 英寸，物理分辨率：3840×2160（4K 超高清），背光类型：直下式 DLED，显示亮度：≥350cd/㎡，对比度：1200:1，刷新率：60Hz，响应时间：8ms，可视角度：178° 全视角，显示色彩：1.07B 色，屏幕防护：3.2mm 全钢化高防爆防眩光玻璃，莫氏硬度 7 级，芯片组：V100 八核 A55 处理器，操作系统：Android 14.0 及以上，内存 / 存储：4GB DDR+32GB eMMC，网络连接：支持 2.4GHz+5GHz 双频 WiFi、BT5.0 蓝牙、RJ45 有线网络，音频系统：内置 2×8W 立体声喇叭；OPS 扩展：支持标准 80 针 OPS 电脑接口，可选配 I3/I5/I7 OPS 模块（本项目标配不含）；触控方式：高精度电容触控框；触控点数：支持 20 点同时触控；触控响应速度：<6ms；触控精度：90% 以上区域为 ±2mm；最小触摸物体直径：≥3mm
；触控寿命：理论点击次数无限次；输入输出接口：至少包含 RJ45 网口 ×1、HDMI IN×1、USB2.0×2、RS232×1、3.5mm 耳机输出 ×1、Touch USB×1；电源输入：100V-240VAC 50/60Hz 宽电压输入；功耗：最大功耗≤400W，待机功耗≤0.5W；控制方式：支持遥控开关机、远程控制开关机；护眼技术：支持 DC 调光无频闪、低蓝光、智能感光自动调节亮度；色彩表现：专业色准调校，多屏拼接显示色彩一致无色差；投屏功能：支持手机 / 电脑无线投屏、多分屏显示、反向操作，兼容主流投屏协议；信息发布系统：内置商用画屏信息发布系统，支持 web 端 / 手机端内容推送、多设备分组管理、远程控制、在线编辑、实时监控、定时开关机、分时段播放；支持公有云 / 私有云部署、USB 离线节目即插即播；平台兼容性：完全兼容陕西省公共文化云平台数据标准，支持与省级平台实时数据同步、内容统一推送与管理；整机尺寸：≥1998mm×1169mm×66mm（长 × 高 × 厚）；重量：净重 82kg±1kg / 台，毛重 87kg±2kg / 台；环境适应性：工作温度 0℃-40℃，工作湿度 10%-90% 无凝结；贮存温度 - 20℃-60℃，贮存湿度 10%-90% 无凝结。
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