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	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	一、给排水工程

	
	
	管道
	
	
	

	1
	040501005004
	塑料管
	1.名称:UPVC双壁波纹排水管
2.材质及规格:De300
3.连接形式:橡胶圈承插连接
	m
	105

	2
	040501005003
	塑料管
	1.名称:PE管1.6MP
2.材质及规格:DN150
3.介质:给水
	m
	880

	3
	040501005002
	塑料管
	1.名称:PE管1.6MP
2.材质及规格:DN100
3.介质:给水
	m
	1296

	4
	040501003001
	钢管
	1.名称:镀锌钢管
2.材质及规格:DN50
	m
	57

	
	
	管件
	
	
	

	5
	040502003001
	塑料管管件
	1.名称:PE三通
2.规格:DN150*150*150
3.耐压等级:1.6MPa
	个
	2

	6
	040502003003
	塑料管管件
	1.名称:PE三通
2.规格:DN150*100*100
3.耐压等级:1.6MPa
	个
	4

	7
	040502003004
	塑料管管件
	1.名称:PE三通
2.规格:DN100*100*100
3.耐压等级:1.6MPa
	个
	52

	8
	040502003002
	塑料管管件
	1.名称:PE四通
2.规格:DN150*150*150*150
3.耐压等级:1.6MPa
	个
	1

	9
	040502003005
	塑料管管件
	1.名称:PE弯头
2.规格:DN100*50
3.耐压等级:1.6MPa
	个
	18

	10
	040502004001
	转换件
	1.名称:钢塑接头DN50
2.材质及规格:PE转镀锌
	个
	18

	
	
	阀门
	
	
	

	11
	040502005001
	阀门
	1.种类:不锈钢球阀
2.材质及规格:DN50
	个
	28

	12
	040502005002
	阀门
	1.种类:手动闸阀
2.材质及规格:DN100
	个
	8

	13
	040502006002
	法兰
	1.名称:平焊法兰
2.材质、规格:DN100
	副
	4

	
	
	其它
	
	
	

	14
	050306005001
	喷头
	1.名称:360度大射程摇臂喷头
2.设备规格、型号:喷射半径为35-40m，接口为DN50,压力4-5bar，流量250-350L/min
3.备注:含1.5米高不锈钢三脚架
	个
	18

	二、市政工程

	
	
	排矸场覆土整地施肥
	
	
	

	1
	040103002001
	顶平台覆土（计入费用汇总）
	1.顶平台覆土4.85公顷
2.甲供沙土，覆土厚度50cm，运距1km
	m3
	24250

	2
	040103002002
	边坡覆土（计入费用汇总）
	1.边坡覆土，斜坡面积1.5公顷
2.外购种植土（黄土），覆土厚度100cm
	m3
	15000

	3
	040701007001
	土工合成材料敷设
	1.名称:土工格室
2.材料规格:高密度聚乙烯(HDPE)土工格室，土工格室250mm高，拉升后网格尺寸300*300mm，HDPE厚度1.3~1.5mm
	m2
	15000

	4
	010202007001
	锚钉
	1.d=12mm,螺纹钢，单根锚钉长度1.2m
	m
	32002

	5
	050101005001
	顶平台中药种植田整地(计入费用汇总)
	1.深翻深度0.3m，翻耕后平整土地
	m2
	48500

	6
	050101016001
	农家肥
	1.农家肥：腐熟农家肥 30000kg / 公顷
	t
	2

	7
	050101016002
	化肥
	1.平衡型复合肥（氮 16%+ 磷 16%+ 钾 16%，总养分≥48%），100kg / 公顷
	kg
	650

	
	
	附属设施
	
	
	

	8
	040103002003
	土埂（计入费用汇总）
	1.填方来源:外购黄土
2.密实度:压实系数≥0.93
	m3
	3442

	9
	040203007001
	砂砾石路面（计入费用汇总）
	1.路面顶宽2.7m，底宽3m，厚30cm，花岗岩石，粒径范围1-5cm，抗压强度30-60Mpa压实系数≥0.93
	m3
	1681.79

	10
	040103002004
	土围堰（计入费用汇总）
	1.填方来源:外购黄土
2.密实度:压实系数≥0.93
	m3
	825

	11
	050201012001
	排水沟
	1.钢盖板
2.做法详见图集S92026.172-800-07
3.排水沟采用200mm厚 C30 混凝土底板，200mm厚 C30 混凝土沟壁，100mm厚 C20 混凝土垫层，抗渗等级 P6
4.钢筋：HPB300 钢 (Φ)，HRB400 钢 (Φ)
5.排水沟每隔 20m 设置 2cm 的伸缩缝一道，缝内用沥青麻筋或沥青木板填塞，表面用水泥砂浆抹平；排水沟外露面用 M7.5 防水水泥砂浆抹面压光，平均厚度 2cm
6.水沟开挖后，应在沟底砌筑之前将沟底原土夯实，压实度不应小于 93%
7.填方区排水沟基底以下均换填 0.3m 厚三七灰土垫层，范围为宽出基础边缘 300mm，三七灰土垫层压实系数不小于 0.97
	m
	100

	12
	010502031001
	阀门井
	1.重型铸铁井盖及井座φ800铸铁
2.井尺寸：1500*1500*2000mm
3.做法详见图集97S501-1
	座
	3

	13
	040101002001
	管道土方开挖（计入费用汇总）
	1.平均深度按1.5m，底部宽度1.0m，开挖坡度1:0.5，土方开挖量为2.625m2/m
	m3
	5723

	14
	040103001001
	管道土方回填（计入费用汇总）
	1.材料品种、规格:综合土
	m3
	5723

	15
	040103001002
	管道土方回填（计入费用汇总）
	1.100mm厚中粗砂垫层
	m3
	218

	16
	040504007001
	砌筑进水口
	1、出水口水池用 M7.5 砖砌筑，外露面及内壁砂浆抹面厚 2cm
2、出水口周围铺设 10cm 砂砾石保护层，铺设范围四周 50cm（计入费用汇总）
3、100mm厚砂砾石垫层（计入费用汇总）
4、140mm砖砌壁
5、钢筋滤网
6、M7.5砂浆护角
	座
	15

	17
	040504007002
	砌筑出水口
	1、出水口水池用 M7.5 砖砌筑，外露面及内壁砂浆抹面厚 2cm
2、出水口周围铺设 10cm 砂砾石保护层，铺设范围四周 50cm（计入费用汇总）
3、100mm厚砂砾石垫层（计入费用汇总）
4、140mm砖砌壁
	座
	5

	三、绿化工程

	
	
	绿化
	
	
	

	1
	050103009001
	甘草(种子穴播)（计入费用汇总）
	1、优质甘草种子，净度≥95%，发芽率≥85%，无病虫害、无霉变、无机械损伤。
2、种子处理：温水浸种并轻磨种皮，打破硬实休眠，提高出苗率；
3、播种：按株行距（约 0.3m×0.4m，约 5000 穴 / 亩）开穴，每穴播种 3~4 粒，覆土 1~2cm 并轻压；
4、用种量：28kg / 公顷
5、部位：顶平台中药种植田
	m2
	40000

	2
	050103017001
	撤播苜蓿（计入费用汇总）
	1.边坡植草砖内撒播苜蓿草种，6g/m2(60kg/公顷)
2.部位：顶平台管护作业路
	m2
	877

	3
	050103016001
	条播苜蓿（计入费用汇总）
	1.土埂条播苜蓿草种，6g/m2(60kg/公顷)
2.部位：土围堰
	m2
	1600

	4
	050103001001
	栽植乔木（计入费用汇总）
	1.种类:2m油松
2.冠幅:150cm
3.株高:200cm
	株
	267

	5
	050103004001
	沙柳沙障(活沙柳)（计入费用汇总）
	1.沙障方格规格1.5m*1.5m，沙柳高50cm，埋深35cm，外露15cm，每延米沙柳用量≥3kg，每公顷总延米数:13600延米
	m
	20400

	6
	050103002001
	紫穗槐护坡（计入费用汇总）
	1.紫穗槐护坡(2年生苗，每草方格内种植2穴，2株/穴)
2.苗高：50cm
	穴
	13333

	7
	050103001002
	栽植乔木（计入费用汇总）
	1.种类:1.5m樟子松
2.株高:150cm
3.(每间隔1个草方格，栽1株)
	株
	3333

	8
	050103016002
	穴播草籽（计入费用汇总）
	1.沙芥:燕麦:羊草(1:1:1)，穴播量为30kg/hm2
	m2
	15000




