1、 项目采购内容及要求
	序号
	标的名称
	参数要求
	数量
	单位

	1
	笔记本电脑（核心产品）
	指标项
	指标要求
	90
	台

	
	
	★1.CPU信息
	国产处理器，物理核心数≥8核，主频≥2.0GHz，线程数≥12线程
	
	

	
	
	★2.内存配置容量
	≥16GB
	
	

	
	
	★3.内存类型
	支持DDR5/LPDDR5及以上内存类型
	
	

	
	
	4.主板支持的CPU和内存情况
	主板支持国产CPU处理器和DDR5/LPDDR5及以上内存
	
	

	
	
	5.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥16GB
	
	

	
	
	6.内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥16GB
	
	

	
	
	7.固态盘数量
	≥1个
	
	

	
	
	★8.固态存储容量
	≥512GB
	
	

	
	
	9.固态存储形态
	可采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合 M.2 或 mSATA 等标准尺寸和接口定义
	
	

	
	
	10.显卡类型
	集成显卡
	
	

	
	
	11.显示屏屏占比
	≥90%
	
	

	
	
	★12.显示屏分辨率
	≥2160x1440
	
	

	
	
	13.显示屏尺寸
	≥14英寸
	
	

	
	
	14.显示屏屏幕比例
	16:9/16:10/3:2等
	
	

	
	
	15.显示器外观颜色
	黑色或灰色
	
	

	
	
	16.显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）
	
	

	
	
	17.显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB
	
	

	
	
	18.显示屏防炫目
	显示屏镜面反射率≤10%
	
	

	
	
	19.键盘按键数目
	62 键/84 键/79 键/105 键等
	
	

	
	
	20.有线网卡数量
	≥1
	
	

	
	
	21.USB 接口数量
	应提供不少于3个USB接口（含1个USB3.0及1个Type-C接口）
	
	

	
	
	22.视频接口数量
	≥1
	
	

	
	
	23.音频接口数量
	≥1
	
	

	
	
	24.整机外观
	a）产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b）产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
c）宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数
	
	

	
	
	25.整机噪音
	25 摄氏度环温条件：
空闲小于等于 38dBA
满载小于等于 45dBA
	
	

	
	
	26.整机能效限定值
	产品能效限定值应达到GB 28380-2025标准中能效等级1级
	
	

	
	
	27.机身材质
	塑料/金属等
	
	

	
	
	28.整机重量
	≤1.5kg
	
	

	
	
	29.机身颜色
	灰色/黑色
	
	

	
	
	30.CPU 物理核数
	≥8
	
	

	
	
	31.CPU 主频
	≥2.0GHz
	
	

	
	
	32.CPU 末级缓存容量
	≥8MB
	
	

	
	
	33.CPU 支持的内存最高速率
	≥6400MT/s
	
	

	
	
	★34.内存读写速率
	≥6400MT/s
	
	

	
	
	35.显示分辨率
	≥2160x1440
	
	

	
	
	36.显卡显示芯片核心频率
	≥300MHz
	
	

	
	
	37.显存等效频率
	≥1000MT/s
	
	

	
	
	38.显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080
	
	

	
	
	★39.显示屏刷新率
	≥120Hz
	
	

	
	
	40.显示屏位深
	≥8 位
	
	

	
	
	41.显示屏色准
	△E ≤ 2
	
	

	
	
	42.显示屏响应时间
	≤30ms
	
	

	
	
	43.显示屏亮度
	≥400尼特
	
	

	
	
	44.显示屏亮度一致性
	≥70%
	
	

	
	
	45.显示屏对比度
	≥500：1
	
	

	
	
	46.有线网卡速率
	最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应
	
	

	
	
	47.主板USB 瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能
	
	

	
	
	48.主板防静电保护
	支持防静电保护功能
	
	

	
	
	49.I/O 接口功能
	内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口产品应集成键盘、触控板输入部件，同时应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力，宜支持触摸屏、语音交互、手写笔等人机交互功能
	
	

	
	
	50.显卡外接显示接口
	显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口
	
	

	
	
	51.存储功能
	支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设备，如 SSD/UFS。
产品应支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互
	
	

	
	
	52.网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；
b)支持访问网络和数据交换功能
	
	

	
	
	53.数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能
	
	

	
	
	54.有线网卡接口类型
	支持RJ45接口
	
	

	
	
	55.音频接口类型
	不少于1个，宜支持3.5mm孔径的3段式或4段式接口。若支持4段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能
	
	

	
	
	56.视频接口类型
	至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口
	
	

	
	
	57.HDMI、DP、Type-C 显示接口要求
	若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出
	
	

	
	
	58.电源线适配能力
	符合GB 15934-2008对于可拆线插头GB15934不做要求
	
	

	
	
	59.中文信息处理要求
	符合GB 18030的相关规定
	
	

	
	
	60.操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能
	
	

	
	
	61.风扇寿命
	≥4万小时
	
	

	
	
	62.MTBF 测试
	MTBF(m1)≥100万小时(提供国家认可的检测机构出具的测报告或产品功能说明书或官网截图任意一项)
	
	

	
	
	63.常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
	
	

	
	
	64.标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T 9813.2和商品包装政府采购需求标准的相关规定
	
	

	
	
	65.服务响应
	a）提供产品3年维保及上门服务（满足同城 4 小时、异地 12 小时响应要求）；
b）提供政企专线 7*24 在线服务；
c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100%
	
	

	
	
	66.服务周期
	支持产品延保3 年
提供每年延保服务报价
提供备件服务能力6 年（自购买之日起）
	
	

	
	
	67.预装操作系统
	预装正版操作系统，免费提供随机3年原厂维保服务，且电脑系统终身免费使用。
	
	

	
	
	68.培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容
	
	

	
	
	69.典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频
	
	

	
	
	70.厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务
	
	

	
	
	71.整机质量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年
	
	

	
	
	72.合格证书要求
	供应商提供产品合格证
	
	

	
	
	73.开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导
	
	

	
	
	74.驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式
	
	

	
	
	75.兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）
	
	

	
	
	76.产品部件保障
	供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品
	
	

	
	
	★77.关键部件安全要求
	CPU应当符合安全可靠测评Ⅱ级要求，操作系统应当符合安全可靠测评Ⅰ级要求(提供国家认可的检测机构出具的测报告或产品功能说明书或官网截图任意一项)
	
	

	
	
	78.密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定
	
	

	
	
	79.信息安全基本要求
	a)产品应符合GB/T 39276的5.2的规定；
b）生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；
c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口
	
	

	
	
	80.固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动
	
	

	2
	流式软件
	81.投标产品提供运行在LINUX国产操作系统上运行的office办公软件产品，客户端包含文字处理、表格计算、幻灯片演示三个组件。
82.文件格式要求：所投办公软件能生成并兼容常见文档格式，包括.xls/xlsx/et/doc/docx/dot/wps/ppt/pptx/pps/dps等文件格式。
83.文字模块支持智能目录功能，可以自动识别文档结构，实时调整文档目录。
84.表格功能模块支持“文件瘦身”功能。能够通过对象、重复样式、空白单元格内容进行瘦身，减小文件体积。
	90
	套

	3
	版式软件
	85.文件操作：支持OFD/PDF文件的打开、保存、另存等基本文件操作，支持自动保存，可查看文档元数据、字体集及文档权限声明等文档属性，支持用户查看和添加自定义元数据；支持将打开的文件另存为PDF、纯文本、图片序列或多页TIFF格式。
★86.OFD/A转换：可将文档转换为符合标准的OFD/A 文件，可提供转换配置；能够检测OFD文档是否符合OFD/A标准并生成标准符合性检测报告。(提供国家认可的检测机构出具的测报告或产品功能说明书或官网截图任意一项)
[bookmark: _GoBack]★87.版转流：支持OFD、PDF文档转换为docx/xlsx/pptx文件，转换后页面顺序与原文保持一致，文章段落布局与原文件一致，转换后文章段落缩进与原文件一致；转换后文字文本、颜色与原文一致，转换后保留页眉、页脚，其文本与原文一致；转换后文内图片与原文一致；转换后文内表格行列布局、表格内文字与原文一致。(提供国家认可的检测机构出具的测报告或产品功能说明书或官网截图任意一项)
88.导出双层OFD/PDF：支持扫描件或包含文字图像的OFD/PDF文件导出为可检索可选择拷贝文字的双层OFD/PDF，源文件中文字会保留，图像会进行OCR后将文字保存在图像下边。
89.文档安全语义：提供安全语义保护功能，可设置安全语义并与文档内容关联，关联后的文档内容可被保护；提供安全语义的导航功能，支持分组、展开\收起、添加、删除、修改，可通过安全语义数跳转功能到对应内容位置并高亮显示；可控制安全语义在文件中的可见/不可见、打印/不可打印、导出\不可导出；支持安全语义快速导出为结构化数据；支持安全语义轴孔内容替代显示，如语义原文用*号替代。
90.加载大文件性能：OFD版式软件支持LoongArch、Arm、X86架构的芯片，就以上架构的芯片加载10M综合性文档并提取其全文文本需要的时间≤2.0秒。
	90
	套

	4
	终端安全防护
	91、安全助手功能：支持对系统文件、日志文件、临时文件、系统补丁、回收站、系统缓存、WPS Office等进行扫描与垃圾清理，可进行启动项、服务项、计划任务的优化管理，识别自启动状态并提供建议。
92、病毒防护能力：支持对主机磁盘、主机内存、主机引导区、移动存储介质等的病毒检测，病毒检测类型包含文件感染型病毒、宏病毒、蠕虫、木马程序、间谍软件、脚本恶意程序、后门程序、僵尸程序、勒索软件、RootKit 恶意程序、BootKit恶意程序等，病毒处理动作包含阻止、删除、隔离、清除还原等。
93、防逃逸功能：支持逃避检测防护，包含压缩文件检测、加壳文件检测、格式混淆检测、捆绑文件检测等防护方式。
94、未知病毒检测功能：支持基于静态文件二进制特征、动态行为特征未知病毒检测。
95、支持对进程防护、注册表防护、驱动防护、U盘安全防护、邮件防护、下载防护、IM防护、局域网文件防护、网页安全防护、勒索软件防护。
96、支持仅利用多个非工作时间时间段完成一次全盘扫描
	90
	套

	备注：1、本项目笔记本电脑为核心产品。
2、本项目序号2、3、4为预装软件，不需要中小企业声明函进行声明。



