大荔县农村公路服务中心除雪设备购置项目采购需求 

一、基本要求

1、功能要求：提升我县冬季雨雪冰冻等恶劣天气应急处置能力，保障县乡公路雨雪天气安全畅通。
2、采购项目需要落实的政府采购政策： 

（1）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（2）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141；

（4）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（5）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（6）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（7）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（9）《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）

（10）其他需要落实的政府采购政策。

（11）本项目非专门面向中小企业采购

3、交货期要求：合同签订后 30 日历天交货。

4、交货地点：大荔县农村公路服务中心 

二、需执行的国家相关标准、行业标准

符合国家现行相关标准及行业标准  

采购标的数量和规格

	序号
	具体技术（参数）要求
	数量

	1
	大型除雪设备（综合型） 

★要求：产品须为国家工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》中公布的除雪车产品（提供车辆公告页）

整车结构形式：整车以汽车底盘为载体配备前置滚刷、雪铲及后置撒布机，底盘车与撒布机为一体式设计（无货箱型），撒布机通过副车架固定于底盘大梁上
总质量≥25000kg（提供整车公告页参数）

整备质量≥13400kg（提供整车公告页参数）

额定载质量≥10000kg（提供整车公告页参数）

外形尺寸≥9400×2500×3300mm（提供整车公告页参数）

发动机功率≥250kw，柴油，国Ⅵ排放标准（提供整车公告页参数）

轴距≦4300mm＋1350mm（提供整车公告页参数）

滚刷传动方式：双侧液压马达与滚刷刷轴直连传动；（提供连接部位实物照片）
滚刷刷毛宽度≥3600mm；

刷片直径≥800mm；

滚刷转速≥300r/min；

刷片结构：直片式结构；

与底盘连接方式：驶入式；

支撑轮：2个充气轮胎；

刷毛接地宽度调整方式：螺旋套筒调节，可用套筒扳手或一般扳手进行调节，简单方便；（提供该调整机构的近景清晰实物照片）

除雪铲宽度≥3600mm；

除雪铲高度≥900mm；

避障形式：整体式避障，避障弹簧采用压缩式弹簧，弹簧数目不小于2个；（提供压缩弹簧实物照片）

与底盘连接方式：驶入式，可以前置滚刷互换使用；

工艺要求：板面用一整块钢板勒至而成，表面无折痕，卷雪效果好，不接受折弯机折弯成型板面；（提供雪铲板面近景清晰实物照片及雪铲工装实物照片）

撒布机料仓容积≥13m³；

撒布宽度：2～12m；

撒布量：5～60g/㎡；

具有智能式实时反馈控制并与车速相关联（撒布密度一旦设定不受车速变化的影响而变化）

物料输送形式：钢制链条（提供实物图片）

破碎功能：撒布机出料口位置具有破碎辊，可打碎料仓内板结的融雪剂（提供实物图片）

防雨蓬布开闭方式：液压控制；（提供实物图片）

撒布机出料槽可向上折叠，方便余料清空；

料仓有倒V装置，撒布机末端配备导流板、带爬梯等；
	1台

	2
	小型除雪设备（雪铲型） 

2.1 ★要求：产品须为国家工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》中公布的除雪车产品（提供车辆公告页）

2.2 整车结构形式：整车以皮卡车底盘为载体配备前置雪铲；

2.3 总质量≥2800kg（提供整车公告页参数）

2.4 整备质量≥2250kg（提供整车公告页参数）

2.5 额定载质量≥260kg（提供整车公告页参数）

2.6 外形尺寸≤6000×1900×1850mm（提供整车公告页参数）

2.7 发动机功率≥110kw，柴油，国Ⅵ排放标准（提供整车公告页参数）

2.8 轴距≥3100mm（提供整车公告页参数）

2.9 雪铲宽度≥2250mm；

2.10雪铲高度≥680mm；

2.11雪铲与底盘车链接方式：驶入式；

2.12避障方式：整体式避障，避障弹簧为拉伸式，数量不少于2个；

2.13 铲面材质：不低于Q355B；

2.14 铲刃材质：不低于NM450；
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	3
	小型除雪设备（滚刷型） 

3.1 ★要求：产品须为国家工业和信息化部《车辆生产企业及产品公告》中公布的除雪车产品（提供车辆公告页）

3.2 整车结构形式：整车以皮卡车底盘为载体配备前置滚刷；

3.3 总质量≥2800kg（提供整车公告页参数）

3.4 整备质量≥2250kg（提供整车公告页参数）

3.5 额定载质量≥260kg（提供整车公告页参数）

3.6 外形尺寸≤6000×1900×1850mm（提供整车公告页参数）

3.7 发动机功率≥110kw，柴油，国Ⅵ排放标准（提供整车公告页参数）

3.8 轴距≥3100mm（提供整车公告页参数）

3.9滚刷刷毛宽度≥1800mm；

3.10 刷片直径≥600mm；

3.11 滚刷与底盘车链接方式：驶入式；

3.12传动方式：液压马达与刷轴直连传动；（提马达连接方式实物图）

3.13滚刷转速：≥200r/min；

3.14驱动形式：采用独立汽油发动机驱动液压泵站驱动，副发动机功率：≥30hp；

3.15刷片结构：直片式结构，不接受异形波浪形刷片；

3.16刷丝材质：聚丙烯刷丝；
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四、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

质量要求：合格；安全要求：符合国家相关规定，落实安全生产责任制，杜绝安全隐患；技术规格：需满足国家相关行业标准；

质保期：1年。
五、服务标准、期限、效率等要求

1、供应商需要提供合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点并可跟踪实施。

2、供应商需要提供生产实施方案，包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产和装配。

3、供应商需要提供品控管理方案，对产品品质有管理管控过程，有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善。

4、供应商需要提供安装服务实施方案，根据货物交付时间节点，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用。

5、售后服务要求：本项目应符合国家有关规范，确保达到最佳状态。

六、验收方案
一、验收目的：确保采购货物符合合同约定的技术、质量、数量等要求，保障财政资金使用效益，维护采购双方合法权益。

二、验收依据：

《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例；

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）；

采购合同及招标文件、投标文件；

国家相关标准、行业规范及产品明示质量指标。

三、验收主体

由采购人成立验收小组，负责验收事宜。验收小组由熟悉项目需求人员（2人）、财务人员（1人）等组成，人数为3人以上单数。职责分工：采购人代表负责组织协调；中标单位配合验收。

四、验收时间与地点

验收时间：供应商完成供货后提交验收申请，采购人应在收到申请后7日内组织验收。

验收地点：货物交付地点或采购人指定地点。

五、验收内容

（1）货物数量：核对实际到货数量与合同约定数量是否一致。

（2）货物规格型号：检查货物的规格、型号、配置等是否与合同及招标文件要求相符。

（3）货物质量：依据国家相关标准、行业规范及合同约定的质量标准，对货物的外观、性能、安全性、可靠性等进行检验，可要求供应商提供出厂检测报告、质量合格证等证明材料。

（4）技术指标：对货物的技术参数、功能特性等进行测试和验证，确保符合合同规定。

六、档案归档：采购人在项目履约验收完成后7个工作日内完成公示信息整理，并在陕西省政府采购网进行公示，并将验收方案、验收申请表、验收记录表、整改通知书、异议处理文件、公示截图等资料整理归档。
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