采购人要求


	序号
	标的名称
	数量
	单位
	参数及功能

	1
	自助照相设备
	3
	个
	一、整机基本参数
1、产品类型：可更换镜头数码照相机（单反或无反）；
2、传感器类型：CMOS；
3、传感器画幅：APS-C画幅及以上；
4、总像素：≥2500万像素；
5、有效像素：≥2400万像素；
6、最高图像分辨率：≥6000×4000；
7、图像输出：支持大、中、小多种分辨率规格及RAW格式输出；
8、具备高速影像处理能力，支持自动亮度优化、高感光度降噪等画质优化功能；
9、数码变焦：支持，约3～10倍。
二、对焦与曝光
1、对焦方式：支持单次自动对焦、连续伺服自动对焦、自动切换自动对焦及手动对焦（MF）；
2、对焦点数：≥45点；
3、对焦区域：支持单点自动对焦、区域自动对焦、大区域自动对焦及自动选择自动对焦；
4、曝光模式：程序自动曝光（P）、光圈优先（A）、快门优先（S）、手动曝光（M）；
5、测光方式：支持评价测光、局部测光、中央重点测光、点测光；
6、曝光补偿：±5EV（以1/3EV或更小步长调节）；
7、感光度范围：ISO 100～25600，支持向更高感光度扩展；
8、白平衡：支持自动白平衡及日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯等多种预设模式；
9、支持曝光锁定及防闪烁功能。
三、快门与连拍
1、快门类型：电子控制焦平面快门；
2、快门速度：覆盖1/4000s～30s，支持B门；
3、闪光同步速度：≥1/200s；
4、连拍功能：支持，高速连拍速度≥4张/秒，低速连拍速度≥3张/秒；
5、快门释放模式：支持单拍、高速连拍、低速连拍、延时自拍/遥控；
6、自拍功能：支持2s、10s延时自拍。
四、镜头要求
1、镜头卡口：可更换镜头式卡口；
2、配套镜头：随配标准变焦镜头，焦段覆盖广角至中长焦（18-55mm或相当规格）；
3、兼容自动对焦镜头。
五、显示与取景
1、显示屏：≥3.0英寸液晶屏，支持电容式触摸操作；
2、显示屏分辨率：≥100万点；
3、取景器：光学取景器或电子取景器，视野覆盖率≥95%；
4、取景器放大倍率：≥0.8倍（-1m-1，50mm镜头对无限远处对焦）；
5、支持屈光度调节（调节范围覆盖约-3.0～+1.0m-1）。
六、摄像功能
1、高清摄像：支持全高清（1080P）及以上视频拍摄；
2、视频文件格式：支持MP4等主流封装格式；
3、音频格式：支持主流音频编码格式；
4、支持延时短片拍摄功能。
七、存储参数
1、存储卡类型：支持SD/SDHC/SDXC存储卡（兼容UHS-I及以上规格）；
2、图像文件格式：支持JPEG、RAW（≥14位）；
3、文件系统：符合相机文件系统设计规则（DCF）2.0及以上；
4、存储卡插槽：≥1个。
八、闪光灯
1、具备内置闪光灯，支持外接闪光灯；
2、闪光测光：支持TTL自动闪光测光；
3、闪光补偿：±2级（以1/3或1/2级为单位调节）。
九、电源与续航
1、电池类型：可充电锂电池（≥1块），支持交流电源适配器供电；
2、续航能力（基于CIPA测试标准、50%使用闪光灯）：使用取景器拍摄≥500张（23℃）、≥450张（0℃）；使用实时显示拍摄≥250张（23℃）；短片连续拍摄时间≥1.5小时（23℃）。
十、接口与无线功能
1、产品接口：具备HDMI输出接口、3.5mm外接麦克风输入接口、快门线/遥控接口；
2、无线功能：支持Wi-Fi及低功耗蓝牙（BLE）；
3、支持无线遥控拍摄。
十一、外观与环境适应性
1、外形尺寸（不含镜头）：≤160mm×110mm×85mm；
2、产品重量（仅机身）：≤600g；
3、机身颜色：黑色或深色系；
4、工作温度：0℃～40℃；工作湿度：≤85%RH。

	2
	信息采集一体机（核心产品）
	3
	台
	一、标准化人员信息采集系统软件
采集软件支持集成相关采集设备，一站式采集人员基本信息、指掌纹信息、人像信息、身高体重足长信息、银行卡信息、随身物品信息、比中信息管理、注册管理、账号维护和采集信息查询功能，采集数据全面符合公安部关于人员基础信息采集数据项和数据质量的标准要求。
二、采集柜
1、控制台整体尺寸：不大于1650mm(L)×850mm(W)×850mm(H)（高度为桌面高度）；
2、柜体台面应采用木质面板和钢板结合，冷轧钢板厚度不小于1.2mm，表面处理符合IP23级安全保护标准，采用高温高光涂料喷粉处理，涂层厚度：机柜涂层厚度不小于60μm，机柜涂层的耐冲击指标≥50Kg.cm（正冲通过），附着力：符合GB/T9286-98规定二级以上标准，防刻划、防酸、耐磨、耐用、易清洁。柜体框架应全部采用优质冷轧钢板折弯、冲压制作而成，坚固耐用，面板中间可放置显示器；
3、一体机内置可手动或自动控制的升降杆装置（含云台），支持照相设备、补光灯的固定安装；人像采集时, 升降杆装置可根据被照相人身高自动调节照相设备高度至合适高度，具有手动调节按钮，可手动调节高度到合适位置；摄像开始时，补光灯可自动开启，被采集人员的身高、体重、足长数据自动传输至电脑；
4、配备显示器支架，支持液晶显示器的集成安装，可前后大范围旋转调整，整体操作灵活方便，既不阻挡民警观察全场的视线，又不影响操作显示；
5、一体机工作台所预留的内部位置能够安装工控电脑主机、打印机、指掌纹采集仪、二代证阅读器、DNA干燥箱、条码打印机、银行卡采集器、随身物品采集仪、条码阅读器、照相设备、补光灯等多种设备；
三、工控机
采集终端计算机设备，含键盘、鼠标；定制工控机：CPU核数≥4核、线程数≥8线程、主频≥3.0GHz（或同等及以上性能）；内存≥16GB；固态硬盘≥256GB；机械硬盘≥1TB；显示器：屏幕尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080。
四、LED补光灯
1、为人像拍照补光，安装于人像背景板前方；
2、当被采集对象站到身高、体重、足长自动测量设备上，自动触发照相补光光源，自动调节升降杆到相应高度，补光灯亮度可调；
3、亮度均匀，色温≥5400K；
4、确保拍摄环境光源稳定，无杂光干扰，光线要求均匀柔和，使面部特征肌肉层次分明，人像两侧光比适当，不应出现过大阴影。
五、人像采集单元
1、像素不小于2400万；
2、传感器类型：CMOS，传感器画幅：APS-C画幅及以上；最高分辨率不低于6000×4000。
六、应用的指纹采集设备应通过GA认证（须提供省级及以上市场监管部门颁发的有效期内的检验检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告。）
本设备为非接触式指纹采集设备，单次采集即可完成非接触式指纹采集平面指纹和三面捺印指纹图像。
主要技术指标：
1) 设备重量：≤5kg；
2) 设备体积：不大于350mm×260mm×280mm；
3) 拍摄目标：单根手指的末节指头，包括指头正面、两侧、指尖；
4) 测量范围：不小于35mm×30mm×38mm（长×宽×深）；
5) 图像畸变：≤±1%；
6) 图像分辨率：≥500DPI；
7) 输出格式：支持JPG/BMP/PNG/RAW/WSQ等主流格式；
8) 单指采集时长：≤9s。
七、身高体重足长测量仪
1、可通过身高体重测量仪测量身高、体重、足长信息，并自动填写到软件中；
2、身高测量范围：800—2000mm（分度值≤5mm，误差≤±5mm）；
3、体重测量范围：20—200Kg（分度值≤0.1kg，误差≤±0.1kg）；
4、足长测量范围：80mm—400mm（分度值≤2mm，误差≤±2mm）。
八、二代证阅读器
1、符合公安部部颁标准（GA450-2013）；兼容ISO/IEC 14443 type B标准；
2、实现身份证所有信息自动录入、上传；
3、同时支持USB和串口通讯；
4、内嵌公安部安全模块；
5、内置于采集台桌面，方便拆卸和维护；
6、读卡距离0-30mm；阅读时间＜1S。
九、激光打印机
1、黑白激光打印机；
2、最高分辨率：≥600×600dpi；
3、最大打印幅面：A4。
十、随身物品采集
采集随身物品信息、体表特征信息、笔迹信息等。
1、传感器：硬件传感器≥500万像素；采集速度不小于1张/秒；
2、支持JPEG、TIF、BMP、PDF等图像采集格式，可对各类随身物品如文件、单据、身份证、笔记、图片、立体实物及笔迹采集，悬臂可以水平180度自由旋转，提供参考比例尺；
3、接口为USB2.0及以上，无须外接电源。
十一、干燥箱
1、除湿容积不小于20L；
2、无需调节设定，全自动除湿；
3、具备湿度指示功能；
4、测量范围0-100%RH；
5、2-5小时除湿生效，湿度范围25-55%RH；
6、耗电量低（整机功耗≤5W），且停电后还能持续一定时间的防潮功能。
十二、银行卡采集仪
1、支持磁条卡、IC卡、非接触式IC卡三种银行卡类型；
2、支持自动采集，并配有读卡指示灯及蜂鸣提示功能；
3、采集时间≤2秒；
4、通过USB接口供电并上传数据；
5、支持固件在线升级，无需拆机。

	3
	综合指挥室电视
	8
	台
	1、产品类型：液晶平板电视（LED背光源）；
2、屏幕尺寸：≥75英寸；
3、分辨率：≥3840×2160（4K超高清）；
4、显示比例：16:9；
5、能效等级：不低于一级能效；
6、整机功率：≤550W；
7、网络连接：支持有线及无线连接方式；
8、接口类型：HDMI接口≥1路，支持外部音视频信号输入。

	4
	便携式无人机肩灯侦测设备
	8
	台
	1. 探测识别无人机类型：远程接收短报文ID民用无人机
2.最大接收距离：≥1km 
3.电池容量：3.7V-4.2V/650mAh 
4.充电接口：Type-C 
5.充电时长：≥ 1 小时 
6.工作时间：≥5小时
7.工作频段：2.4GHz 
8.固定方式：夹扣
9.水平方向：探测角度应能达 360
10.APP功能：具备远程识别无人机信号并发出声响，并实时反馈到APP功能
11.具备显示无人机的品牌、型号、 工作频率、序列号（SN 码）、高度、经纬度、方向、距离、轨迹、飞手位置、无人机位置等信息。
12.探测识别时间：侦测设备处于探测状态时，从无人机与遥控器建立连接至管控平台识别并显示出无人机品牌、型号等信息所需的时间应≤2s。
13.同时探测数量：支持同时探测的无人机数量应≥ 50 架；
14.支持同时探测并识别的无人机类型数量应≥35 种；
15.工作温度:-20℃～+60℃ 
16.尺寸:≤75*45*35mm 
17.重量:≤60g 

	5
	5G执法记录仪
	50
	个
	1、产品类型：5G安卓智能执法记录仪；
2、视频分辨率：≥2K高清录像；
3、拍照像素：≥4000万；
4、本机存储容量：≥64GB（支持扩展）；
5、夜视功能：支持红外夜视，在光线较暗场景下，也能认清画面中人物的面部特征；
6、无线传输：具备通过4G/5G无线通信方式传输视频至中心视频平台功能；
7、定位功能：采用国产定位模块（支持北斗定位），并将位置信息实时上传指挥中心；
8、防护等级：≥IP68三防设计（防水、防尘、防摔），支持全天候野外作业；
9、电池：内置大容量可更换电池，工作时间满足全天执勤需求；
10、换电功能：支持更换电池不断电（需选配小电池），更换电池时可持续录像≥3分钟；
11、智能识别：支持车牌识别，支持关键字语音识别；
12、对讲功能：支持群组对讲，对讲声音播放时30厘米处分贝最高可达85dB及以上；
13、扩展功能：支持外接USB相机。

	6
	激光彩色打印机
	10
	台
	1、打印类型：彩色激光打印机（黑彩同速）；
2、打印速度：≥18ppm（A4，黑白/彩色同速）；
3、打印分辨率：≥600×600dpi；
4、打印幅面：A4；
5、基础功能：打印；
6、特色功能：
-适配国产操作系统和国际通用操作系统；
-黑彩同速，高效输出；
-支持自动双面打印，省心省力；
7、连接方式：支持USB接口及有线网络接口。

	7
	激光黑白打印机
	10
	台
	1、打印类型：黑白激光打印机；
2、打印速度：≥22ppm；
3、打印分辨率：≥600×600dpi；
4、打印幅面：A4；
5、基础功能：打印；
6、特色功能：
-适配国产操作系统和国际通用操作系统；
-简单便捷、快速打印；
-机身小巧，便携稳定；
7、连接方式：支持USB接口。

	8
	小型数码摄像机
	5
	个
	核心影像配置
1、传感器类型：高透光CMOS图像传感器；
2、传感器尺寸：≥1/3英寸；
3、传感器像素：≥1300万；
4、显示屏：≥5英寸触控高清屏，显示比例16:9；
5、镜头参数：光圈F值≤2.2（大光圈），支持变焦拍摄。
拍摄相关参数
1、摄像模式：支持MP4、H.264等主流视频编码及封装格式；
2、多规格拍摄分辨率：
2.7K：2560×1440，帧率≥30fps；
FHD：1920×1080，帧率≥60fps；
HD：1280×720，帧率≥120fps；
VGA：640×480，帧率≥60fps；
3、照片模式：支持≥2400万像素多规格成像，覆盖从16M到VGA的多尺寸输出；
4、WiFi功能：支持，可通过移动终端APP连接；
5、延时摄影：支持。
接口与物理属性
1、输出接口：Mini C Type（USB Type-C）、HDMI；
2、按键定义：集成电源/菜单/回放/灯光/变焦/拍照/模式/录制等功能按键；
3、产品尺寸：≤210mm×80mm×30mm；
4、产品重量：≤750g；
5、工作温度：0～40℃；
6、工作系统：兼容Windows主流操作系统。
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