采购需求
[bookmark: _GoBack]本次采购项目为神木市西沙街道办事处2026年麻家塔村1、2、3、4组自来水管网改造项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：
建筑工程
	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量

	1
	机井维修工程
	眼
	2

	1.1
	机井冲洗钻孔、孔径650-700（mm）
	m
	240

	1.2
	填滤料与封井
	m³
	78.58

	1.3
	井管更换安装 Q235（273X6mmX6m)
	m
	241.4

	1.4
	基岩冲冼钻孔孔径250-300（mm）
	m
	60

	1.5
	砂砾石垫层
	m3
	0.9

	1.6
	C20砼井台
	m3
	1.6

	1.7
	C20砼基础圈
	m3
	2.26

	1.8
	洗井、抽水试验
	眼
	2

	2
	管理房
	处
	2

	2.1
	3X2.5m成品混凝土活动房
	套
	2

	2.2
	防雷接地
	套
	2

	2.3
	外墙涂料
	㎡
	55

	2.4
	散水现浇地面C25 15cm厚
	m3
	4.2

	2.5
	防盗门0920
	樘
	2

	2.6
	断桥窗（加不锈钢防盗窗）1206
	樘
	2

	2.7
	M7.5浆砌砖基础
	m³
	3.26

	3
	管道工程
	m
	3004

	3.1
	管沟土方开挖
	m³
	4686.24

	3.2
	管沟石方开挖(次坚石，外运2km）
	m3
	3755

	3.3
	管沟土方回填
	m³
	8441.24

	3.4
	DN75PE管，1.6Mpa（热熔）
	m
	1707

	3.5
	DN50PE管，1.6Mpa（热熔）
	m
	1297

	3.6
	定向穿越
	m
	136

	4
	阀门井（检查井、排气井、泄水井、机井上部检查井）
	座
	23

	4.1
	C10砼垫层
	m³
	7.14

	4.2
	C25砼底板
	m³
	11.76

	4.3
	M10浆砌砖
	m³
	60.69

	4.4
	C25砼盖板
	m3
	4.62

	4.5
	钢筋制安
	t
	2.142

	4.6
	井盖
	套
	21

	4.7
	踏步
	套
	21

	5
	500m³矩形钢筋砼
	座
	1

	5.1
	土方开挖
	m³
	1807.4344

	5.2
	土方回填
	m³
	1039.61

	5.3
	50cm厚碎石砂垫层
	m³
	96.72

	5.4
	20cm厚C20混凝土垫层
	m³
	16.5

	5.5
	C30钢筋砼P6 底板
	m3
	40.02

	5.6
	C30 P6砼池壁
	m3
	63.53

	5.7
	C30 P6砼顶板
	m3
	26.47

	5.8
	C30 P6砼柱
	m3
	1.08

	5.9
	钢筋制作与安装
	t
	19.151

	5.10
	1；2防水水泥砂浆抹面（内壁）厚20mm
	㎡
	462.48

	5.11
	木模板
	㎡
	453.92

	5.12
	溢水井
	座
	1

	5.13
	导流墙（m7.5浆砌承重混凝土砌块）
	m³
	11.2176

	5.14
	集水坑
	座
	1

	5.15
	池顶1:2水泥砂浆找平
	m2
	147.03

	5.16
	池顶4mm改性沥青防水卷材
	m2
	162.39

	6
	旧水池拆除
	座
	1

	6.1
	水池池体拆除清运2km
	m³
	60

	7
	新建380V线路（70mm²绝缘铝导线，加强杆）
	m
	0.356

	8
	水泥路面凿除与恢复
	
	

	8.1
	水泥路面凿除清运2km
	m³
	610.43

	8.2
	砖路面凿除清运2km
	m³
	25.56

	8.3
	路基凿除清运2km
	m³
	687.13

	8.4
	20cm厚6%水泥稳定土底基层
	㎡
	4562.836

	8.5
	20cm厚5%水泥稳定碎石（外掺8%粉煤灰）基层
	㎡
	4275.63

	8.6
	热沥青同步碎石封层
	㎡
	4015.245

	8.7
	粘层 
	㎡
	4015.245

	8.8
	5cm AC-16改性沥青混凝土面层
	㎡
	4015.245

	8.9
	恢复18cm厚C30水泥混凝土
	㎡
	398.07

	8.10
	C25砼拦水带
	m3
	42.1652

	8.11
	模板
	m2
	359.81

	8.12
	C25混凝土边沟
	m3
	41.42

	8.13
	边沟挖土方
	m3
	45.78

	9
	城垛式护栏
	
	

	9.1
	土方开挖
	m3
	45.7968

	9.2
	土方回填
	m3
	17.766

	9.3
	C20混凝土垫层
	m3
	7.896

	9.4
	M7.5浆砌青砖基础
	m3
	20.6086

	9.5
	M7.5浆砌青砖砖墙
	m3
	19.003

	9.6
	沥青麻絮伸缩缝
	m
	6

	10
	围墙
	
	

	10.1
	土方开挖
	m3
	48.3

	10.2
	土方回填
	m3
	39.69

	10.3
	C20混凝土垫层
	m3
	2.19

	10.4
	砖砌基础
	m3
	4.75

	10.5
	砖砌围墙
	m3
	9.744

	10.6
	围墙墙帽（细石混凝土+平转+立砖）
	m
	21

	10.7
	涂料墙面
	m2
	81.22

	10.8
	伸缩缝
	m
	10.2


机电设备及安装工程
	序号
	名称及规格
	单位
	数量

	
	
	
	

	1
	水泵100QJ5-88/22，原渗水井
	套
	1

	2
	水泵100QJ5-164/41，机井-1
	套
	1

	3
	水泵100QJ5-220/55，机井-2
	套
	1

	4
	配电柜（含空开、远程液位仪自动启停控制装置、过载、继电保护器、过欠压保护、短路、缺相、过热、接地保护、三相不平衡保护、线缆等）
	套
	3

	5
	远程发射太阳能液位仪
	套
	3

	6
	3*10铜芯防水电缆
	m
	310

	7
	3*35带铠铝芯电缆
	m
	200


金属结构设备及安装工程
	序号
	名称及规格
	单位
	数量

	
	
	
	

	1
	蓄水池管件
	
	

	1.1
	检修口
	个
	2

	1.2
	DN1100通风帽
	个
	4

	1.3
	DN200钢筋混凝土通风管
	m
	9.6

	1.4
	钢梯
	套
	2

	1.5
	液位仪
	套
	1

	1.6
	异径管 （带水管吊架）DN150*110
	个
	1

	1.7
	防水套管  DN110
	个
	2

	1.8
	防水套管  DN110
	个
	1

	1.9
	防水套管  DN150
	个
	1

	1.10
	钢制弯头 DN110x90°
	个
	1

	1.11
	钢制弯头 DN110x90°
	个
	1

	1.12
	钢管 DN110
	m
	10

	2
	管件及阀门
	
	

	2.1
	PE弯头DN75
	个
	30

	2.2
	PE弯头DN50
	个
	40

	2.3
	PE三通DN50
	个
	50

	2.4
	蝶阀 DN75
	个
	10

	2.5
	蝶阀 DN50
	个
	220

	2.6
	1寸自动进排气阀
	个
	10

	3
	机井工程
	
	

	3.1
	DN75高强度UPVC潜水泵管（承压能力大于3.0mpa，耐冲击，耐腐蚀，抗拉伸最小承压拉力2.8t，管道一体成型，无管箍，304不锈钢顶丝加固防退丝、含钢丝绳）
	m
	250

	3.2
	逆止阀(DN75)
	个
	3

	3.3
	铜排气阀
	个
	2

	3.4
	水泵夹子及井盖
	套
	2

	3.5
	DN75伸缩节
	套
	2

	3.6
	DN75蝶阀
	套
	2

	3.7
	DN32球阀（泄水）
	套
	2


施工临时工程
	1
	
	临时施工变道
	km
	1


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。

