一、采购内容及要求
1.智能限高架
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	大王十字西口智能限高架
	★1.升降款，跨度 14.66 米（误差范围±10mm）
2.立柱：H6600mm*400mm*400mm-2 根（误差范围±10mm）
3.横梁：L17000mm*400mm*600mm（误差范围±10mm）
4.升降横梁：L146600mm*450mm （误差范围±10mm）
5.上下法兰：800*800mm（误差范围±10mm）
6.地脚摆栓:M27*1200mm（误差范围±10mm）
7.反光膜，国标 2 类
8.铝制红蓝警示爆闪灯：440mm*90mm*140mm（误差范围±10mm）
9.监控: ≥4G、4MP400 万像素（防尘防水不低于IP66）
10.LED 铝型材显示屏滚动字膜:57mm*5000mm（误差范围±10mm）
11.材质：钢材，钢材厚度20mm （误差范围±5mm）立柱10mm（误差范围±1mm）横梁4mm（误差范围±0.5mm）.
	1
	套

	2
	北上召十字西口智能限高架
	★1.主路升降款，跨度34米（3根立柱+安全岛）（误差范围±10mm）
2.立柱：H6600mm*400mm*600mm-3 根（误差范围±10mm）
3.横梁：L34000mm*600mm*800mm（误差范围±10mm）
4.升降横梁：L34000mm*450mm （误差范围±10mm）
5.上下法兰：930*620mm（误差范围±10mm）
6.地脚摆栓:M27*1200mm（误差范围±10mm）
7.高强反光膜，国标 2 类
8.铝制红蓝警示爆闪灯：440mm*90mm*140mm（误差范围±10mm）
9.监控: ≥4G、4MP400 万像素（防尘防水不低于 IP66）
10.LED 铝型材显示屏滚动字膜:57mm*5000mm（误差范围±10mm）
11.安全岛：C30 泵：1500mm*650mm*250mm（误差范围±10mm）
12.材质：钢材，.钢材厚度20mm （误差范围±5mm）立柱10mm（误差范围±1mm）横梁4mm（误差范围±0.5mm）.
	1
	套

	3
	上召路北口智能限高架
	★1.固定款，跨度19.52米，（误差范围±10mm）
2.立柱:H3500mm (273mm*8mm-2根)（误差范围±10mm）
3.横梁:L19520mm*165mm（误差范围±10mm）
4.上下法兰:800mm*800mm（误差范围±10mm）
5.地脚摆栓:M27*1200mm（误差范围±10mm）
6.反光膜，国标 2 类
7.铝制红蓝警示爆闪灯：440mm*90mm*140mm（误差范围±10mm）
8.监控: ≥4G、4MP400 万像素（防尘防水不低于 IP66）
9.材质：钢材，钢材厚度20mm （误差范围±5mm）立柱10mm（误差范围±1mm）横梁4mm（误差范围±0.5mm）.
	1
	套

	4
	广场路北口智能限高架
	★1.固定款，跨度21.55米，（误差范围±10mm）
2.立柱:H3500mm (273mm*8mm-2根)（误差范围±10mm）
3.横梁:L21550mm*165mm（误差范围±10mm）
4.上下法兰:800mm*800mm（误差范围±10mm）
5.地脚摆栓:M27*1200mm（误差范围±10mm）
6.反光膜，国标 2 类
7.铝制红蓝警示爆闪灯：440mm*90mm*140mm（误差范围±10mm）
8.监控: ≥4G、4MP400 万像素（防尘防水不低于 IP66）
9.材质：钢材，钢材厚度20mm （误差范围±5mm）立柱10mm（误差范围±1mm）横梁4mm（误差范围±0.5mm）.
	1
	套

	5
	尚咸路南口智能限高架
	★1.固定款，跨度7.77米，（误差范围±10mm）
2.立柱:H3500mm (273mm*8mm-2根)（误差范围±10mm）
3.横梁:L7770mm*165mm（误差范围±10mm）
4.上下法兰:500mm*500mm（误差范围±10mm）
5.地脚摆栓:M27*1200mm（误差范围±10mm）
6.反光膜，国标 2 类
7.铝制红蓝警示爆闪灯：440mm*90mm*140mm（误差范围±10mm）
8.监控: ≥4G、4MP400 万像素（防尘防水不低于 IP66）
9.材质：钢材，钢材厚度20mm （误差范围±5mm）立柱10mm（误差范围±1mm）横梁4mm（误差范围±0.5mm）.
	1
	套






2.新建岗亭
	序号
	名称
	技术要求
	数量
	单位

	1
	警用岗亭（新建）
	1.不锈钢岗亭 2m*3m*3.2m（误差范围±10mm）
	2
	间

	2
	岗亭外墙板、内饰板及保温安装
	1.不锈钢外墙板、折边、密封防水
	2
	间

	3
	岗亭电路预埋及灯具插座安装
	1.线管、线盒、布线、LED灯、插座、开关，电缆线6平方
	2
	间

	4
	岗亭运输及就位固定
	1.岗亭运输及就位固定
	2
	间

	5
	岗亭防滑地板铺设
	1.钢基层+防滑地板面层
	2
	间

	6
	办公桌（警用岗亭配套设施）
	1.新建2个警用岗亭中各1组，冷轧锅桌面、30*30mm管支架；120cm*60cm*75cm；（误差范围±10mm）
	2
	组

	7
	办公椅（警用岗亭配套设施）
	1.新建2个警用岗亭中各2把，钢框架；53cm*53cm*94cm（误差范围±10mm）
	4
	把

	8
	防晒膜（警用岗亭配套设施）
	1.新建2个警用岗亭中各1套，PET厚度（m）3*5（误差范围±10mm）
	2
	套

	9
	更衣柜（警用岗亭配套设施）
	1.新建2个警用岗亭中各1台，冷轧钢板；1850mm*900mm*420mm（误差范围±10mm）
	2
	台

	10
	遮阳棚（警用岗亭配套设施）
	1.新建2个警用岗亭门口各1组，伸缩款，1.5m（误差范围±10mm）
	2
	组
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