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一、项目总体情况
（一）项目名称： 检委会会议室升级改造项目
（二）项目所属年度： 2026
（三）项目所属分类： 货物
（四）预算金额（元）： 319,600.00 ，大写（人民币）： 叁拾壹万玖仟陆佰元整
（五）项目概况：
检察委员会是人民检察院的办案组织和重大业务工作议事决策机构。随着司法体制改革和数字检察战略的深入推进，检委会工作面临着更高的规范化、专业化和信息化要求。西安市阎良区人民检察院检委会办公室（会议室）信息化建设及升级改造项目将通过场地建设、设备升级等方式，有效提升检委会工作信息化、智能化水平，实现从传统纸质办案向数字化工作模式的战略转型，切实改善检委会办公条件，提高议事议案效率。项目总金额31.96万元。
（六）本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：
否
二、项目需求调查情况
依据《政府采购需求管理办法》的规定，本项目不需要需求调查，具体情况如下：
（一）需求调查方式
（二）需求调查对象
（三）需求调查结果
1.相关产业发展情况
2.市场供给情况
3.同类采购项目历史成交信息情况
4.可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况
5.其他相关情况
三、项目采购实施计划
（一）采购组织形式： 部门集中采购
（二）采购方式： 竞争性谈判
（三）本项目是否单位自行组织采购： 否
（四）是否采购环境标识产品： 否
（五）是否采购节能产品： 否
（六）项目的采购标的是否包含进口产品： 否
（七）采购标的是否属于政府购买服务： 否
（八）是否属于政务信息系统项目： 否
（九）是否属于高校、科研院所的科研仪器设备采购： 否
（十）是否属于一签多年项目： 否
四、项目需求及分包情况、采购标的
1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策
采购包1：
属于专门面向小微企业采购，预留比例为100%。
2、采购标的
采购包1：
采购包预算金额（元）: 319,600.00
采购包最高限价（元）: 319,600.00
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品

	1
	检委会办公室（会议室）信息化建设及升级改造
	1.00
	319,600.00
	项
	信息传输业
	否
	否
	否
	否


3、评审方法：
采购包1：最低评标价法
4、是否支持联合体投标：
采购包1：不接受
5、是否允许合同分包选项：
采购包1：不允许分包；
6、拟采购标的的技术要求
采购包1：
标的名称：检委会办公室（会议室）信息化建设及升级改造
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	场地改造与基础装修（墙面处理、地面铺设、吊顶改造、强弱电布线、窗帘及遮光、其他辅材）：墙面处理（吸音软包、墙面翻新）；地面铺设（地毯或塑胶地板）；吊顶改造（集成吊顶、灯光系统）；强弱电布线（电源线路改造、网络布线（含工作网））；窗帘及遮光（遮光卷帘）；其他辅材（线槽、辅料等）

	2
	★
	无纸化会议系统（一体化升降器、网络交换机、机柜及配件）：一体化升降器（≥15.6英寸液晶屏升降器，触摸显示屏与升降翻转器一体化设计，全视角IPS液晶屏，显示效果清晰亮丽。带会议桌面升降装置.升起后自动仰角15度，显示屏仰角支持0~30度调节显示比例：16:9物理分辨率：≥1920×1080亮度：≥300cd/㎡对比度≥1000：1触摸屏类型：10点触摸,反应≤3ms,寿命≥50000次）、网络交换机（三层管理型交换机，全千兆≥24电口，≥4光口）、机柜及配件（符合国标要求，机柜高度≥24U，线缆包含网线、电源线、控制线等）

	3
	★
	会议发言及音频扩声系统（数字会议主机、主席单元话筒、代表单元话筒、主扩声音箱、功率放大器、调音台/音频处理器、音频线缆及辅材）：数字会议主机（符合IEC60914、GBT15381-94国际标准；抗干扰电路设计，杜绝手机信号的干扰；声音清晰、高保真、噪声干扰小、保密性强；发言人数可1-15任意设置具有多种会议摸式:全开讨论模式，数量限制模式，先进先出模式，后进先出模式，主席专用模式具有中控232接口，可连接中控系统）、主席单元话筒（采用金属方形短麦杆设计，可调俯仰角度，整体稳重.话筒开启时有灯光显示。主席优先控制按键，可终止代表麦克风发言≥1个8芯和1个RJ45网络接口，满足各种工程连接使用。工作电压≥DC24V(由主机供给)灵敏度≥-46 dBV/Pa频率响应≥20Hz~20KHz信噪比 ＞80dB总谐波失真 ＜0.05%安装方式 桌面式）、代表单元话筒（采用金属方形短麦杆设计，可调俯仰角度，整体稳重.话筒开启时有灯光显示。主席优先控制按键，可终止代表麦克风发言≥1个8芯和1个RJ45网络接口，满足各种工程连接使用。工作电压≥DC24V(由主机供给)灵敏度≥-46 dBV/Pa频率响应≥20Hz~20KHz信噪比 ＞80dB总谐波失真 ＜0.05%安装方式 桌面式）、主扩声音箱（1、驱动组件：10个3英寸锥盘全频单元，2个3英寸高音单元；2、频率范围（-10dB）：100Hz-20kHz；3、频率响应（-3dB）：160Hz-18kHz；4、覆盖范围：100º H×13º V；5、灵敏度：99dB；6、额定阻抗：8Ω；7、承受功率：360W（1440W峰值）；8、输出声压级：124dB（130dB峰值）；9、适配安装架：墙面垂直安装支架）、功率放大器（D类数字功放，额定功率RMS：2×600W@8Ω；2×900W@4Ω；2×1035W@2Ω；桥接功率RMS：1x1800W@8Ω、1x2070W@4Ω；）、调音台/音频处理器（音频处理器：1、模拟输入和输出通道：12x8，Dante输入和输出通道：8x8；2、支持回声消除(AEC)，噪声增益补偿(ANS)，增益共享自动混音(AMC)自动增益(AGC)，1反馈抑制(AFC)等功能）、音频线缆及辅材（包含网线、电源线、音频线缆、控制线等）

	4
	★
	显示及录播系统（LED显示屏、会议同步录音录像主机、高清摄像机、全向数字阵列麦克风、视频矩阵/一键同屏设备）：LED显示屏（像素点间距 2.0mm，可视面积 4_x001e_5㎡，采用模块化箱体、支持前维护，刷新率≥3840Hz，灰度等级≥16bit，亮度 600?800cd/㎡连续可调，具备逐点色度亮度校正，视角≥160°，器件使用寿命≥100000 小时；整套设备包含屏体模组、视频控制器、接收发送卡、钢结构框架、专用配电箱、线缆辅材等配套物资）、会议同步录音录像主机（1、系统采用纯嵌入式系统，配备可插拔硬盘托架，存储≥2T；2、支持≥4路画面接入；3、支持通过RTSP等协议将画面接入；4、支持4路音频输入；5、视频编码标准 H.264，H.265，6、输入分辨率 ≥3840×2160p@30并向下兼容；7、视频录制格式 MP4，TS）、高清摄像机（1、视频分辨率≥720P 、码率≥1500kbps 、帧率 ≥25fps；2、12倍光学变焦；3、支持全高清1080P输出,并向下兼容其它视频格式，4、水平旋转角度 :350度（±175°）0.1°/s～80°/s；5、垂直旋转角度 ：180度（±90°）0.1°/s～62°s）、全向数字阵列麦克风（内置麦克风拾音范围：7米半径，360度全范围，麦克风频响：100Hz~20KHz麦克风类型：内置8颗麦克风，外接2台拓展麦喇叭频响：100Hz~20KHz喇叭音量：110dB音频接口：USB TYPE-C、3.5mm音频OUT、3.5mm级联口）、视频矩阵/一键同屏设备（1、高清HDMI矩阵，标准机架设计；2、支持16路HDMI输入，16路HDMI输出，分辨率可达1920x1080@60Hz、1920x1200@60Hz、4K@30Hz）

	5
	★
	智能中控系统（中控主机、触摸控制面板、8路电源控制器、16路电源控制器、中控编程及软件）：中控主机（采用嵌入式硬件架构，无风扇静音运行；具备 RS232、RS485、网络、IO 等多种控制接口，可对接矩阵、录播、音频设备、LED 屏电源时序器等会场各类外设；支持多组自定义场景存储调用，实现设备联动、时序上电管理；整机 7×24 小时稳定运行，适配机柜标准机架安装）、触摸控制面板（采用电容式触控显示屏，支持本地图形化操作界面，可对会场 LED 大屏、音视频矩阵、录播设备、会议终端、音频设备实现集中控制，内置多组会议场景预设，支持设备时序开关、信号源切换、亮度调节等一键调用；具备标准 RS232、网络控制接口，可与后端中控主机通信交互，外壳适配会议室室内安装环境，运行稳定）、8路电源控制器（具备 8 路受控电源输出通道，支持中控接口联动控制，可接收中控主机指令实现按设定顺序延时上电、反向逆序关机；主要用于机柜内部功放、会议主机等核心机柜设备供电管理，具备过流、短路保护功能，可有效抑制设备启停瞬间冲击电流，标准机架式机柜安装，机柜设备集中供电管控）、16路电源控制器（16 路受控电源输出通道，支持中控主机联动控制，可通过中控指令完成各路电源独立或分组开关、时序启停；主要为国产化终端等桌面设备提供时序供电，具备过载保护功能，能够避免多路设备同时上电造成瞬时电流冲击，机架式安装，可纳入整套中控系统统一调度管理）、中控编程及软件（配套中控主机使用，提供可视化图形编辑配置功能，可完成控制界面编辑、设备通讯协议配置、会议场景逻辑编程；支持场景一键触发、设备状态回读，可与触控面板协同工作，实现信号切换、设备开关、参数调节等集中管控，满足会议室各类会议模式的联动控制需求）

	6
	
	办公家具及配套设备（定制会议桌、会议椅、配套办公设备）：定制会议桌（拼接式圆角矩形会议桌，14 人位，桌面采用耐磨防火饰面，桌体内部预留设备仓、走线孔，可内嵌安装升降显示终端，结构稳固，满足检委会议案研讨、案件材料审阅使用需求）、会议椅（采用人体工学设计，椅架稳固，具备良好的支撑性，适合会议就坐，外观庄重大方，适配会场整体装修风格）、配套办公设备（桌面式黑白/彩色激光一体机，支持打印、复印、扫描；高速桌面文档扫描仪，支持A4幅面，支持批量连续扫描）

	7
	
	安装调试及预备费（设备安装调试、系统集成费、不可预见费）：设备安装调试（所有设备安装、系统联调）、系统集成费（各子系统集成对接）、不可预见费（按总预算约5%预留）

	[bookmark: OLE_LINK2] 打“★"号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。


7、供应商一般资格要求
采购包1：
	 序号
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述

	1
	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件
	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。

	2
	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；
	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。

	3
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。


8、供应商特殊资格要求
采购包1：
	 序号
	 资格审查要求概况
	 评审点具体描述


9、分包的评审条款
采购包1：
价格扣除
	 序号
	 情形
	 适用对象
	 扣除比例
	 说明

	 无


10、合同管理安排
1）合同类型：
采购包1：
买卖合同
2）合同履行期限：
采购包1：
2026年11月底
3）合同履约地点：
采购包1：
西安市阎良区人民检察院
4）支付方式：
采购包1：
分期付款
5）履约保证金及缴纳形式：
采购包1：不缴纳
6）质量保证金及缴纳形式
采购包1：
中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否
7）合同支付约定：
采购包1：
1、预付款，签订合同后，达到付款条件起7个工作日内，支付合同总金额的50.0%
2、进度款，完工验收后，达到付款条件起7个工作日内，支付合同总金额的50.0%
8）验收交付标准和方法：
采购包1：
质量验收合格
9）质量保修范围和保修期：
采购包1：
保修范围：项目要求的所有设备、场地施工情况。保修期：自验收通过交付使用之日起两年内
10）知识产权归属和处理方式：
采购包1：
无
11）成本补偿和风险分担约定：
采购包1：
无
12）违约责任与解决争议的方法：
采购包1：
无
13）合同其他条款：
采购包1：
无
11、履约验收方案
1）验收组织方式：
采购包1：
自行验收
2）是否邀请本项目的其他供应商：
采购包1：
否
3）是否邀请专家：
采购包1：
否
4）是否邀请服务对象：
采购包1：
是
5）是否邀请第三方检测机构：
采购包1：
否
6）履约验收程序：
采购包1：
一次性验收
7）履约验收时间：
采购包1：
供应商提出验收申请之日起5日内组织验收
8）验收组织的其他事项：
采购包1：
无
9）技术履约验收内容：
采购包1：
无
10）商务履约验收内容：
采购包1：
无
11）履约验收标准：
采购包1：
完成项目要求的所有硬件的安装调试和场地建设，硬件、软件系统具备提供应有的服务能力，并顺利试运行10个工作日
12）履约验收其他事项：
采购包1：
无
五、风险控制措施和替代方案
该采购项目按照《政府采购需求管理办法》第二十五条规定，本项目 否 需要组织风险判断、提出处置措施和替代方案。


