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	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	核心交换机
	1．交换容量≥100Tbps，包转发率≥76000Mpps；
2．主控板槽位≥2，业务板槽位数≥6，电源槽位数≥6；
3．主控板≥2块，电源模块≥2块，万兆光口≥48个（满配万兆多模模块及光纤跳线），千兆电口≥48个；
4．★采用国产化芯片（CPU），提供权威第三方测试报告；
5．支持IEEE 802.1d(STP）、802.w(RSTP）、802.1s(MSTP）；
6．支持BGP-EVPN协议实现VxLAN隧道动态建立；
7．设备支持主控双活机制，运行时主控1:1热备，任意主控复位时不影响业务；
8．支持网管平台统一管理与现网设备集群部署。
9．提供设备安装调试及整网调优服务；梳理现有网络，绘制/更新拓扑图；点位台账整理；端口台账整理；原厂硬件质保≥3年。
	台
	1

	2
	数据中心交换机
	1．交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥1080Mpps；
2．万兆光口≥48个（满配万兆模块及光纤跳线），40GE/100GE光口≥6个；
3．★采用国产关键芯片（CPU），提供权威第三方测试报告；
4.支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议；
5．支持跨设备链路聚合 M-LAG；
6．支持硬件 BFD，最小 3.3ms 发包间隔；
7．支持网管平台统一管理与现设备堆叠部署。
8.原厂硬件质保≥3 年。
	台
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	3
	接入交换机
	1．交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps；
2．千兆电口≥24个，万兆光口≥4个，万兆专用堆叠口≥2个；
3．★采用国产关键芯片（CPU），提供权威第三方测试报告；
4．支持G.8032（ERPS）标准以太环网协议，故障倒换收敛时间小于50ms；
5．支持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持1024认证用户同时在线；
6．支持网管平台统一管理与现设备堆叠部署。
7．原厂硬件质保≥3 年。
	台
	2



