沣西中学学生宿舍改造家具购置项目                                                 招标文件
采购内容及商务要求
一、采购内容
沣西中学学生宿舍改造家具购置项目本次采购内容为：架子床240套、更衣柜80个、棕垫480个、学习椅480个、直饮机4台（定制）等内容，具体内容及要求详见招标文件。主要功能或目标:以满足学生睡眠、学习、储物等基本起居需求为核心，通过标准化、一体化家具提升宿舍空间利用率。家具需结构稳固、环保安全、无尖锐边角，符合校园安全与环保标准，兼顾耐用性与易维护性，降低后期管理维修成本。保障学生住宿安全与舒适度，规范宿舍整体环境，便于后勤管理与资产维护，满足校园住宿建设及验收要求，为学生营造安全、整洁、实用的住宿空间。
	序号
	货物名称
	参数要求
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	架子床
	1、规格：长2000*宽900*高1800（mm）；
2、床头主管采用无缝冷轧钢管50mm*50mm矩形管，壁厚≥1.2mm；
3、床头撑采用无缝冷轧钢管30mm*30mm矩形管，≥0.7mm厚方管，上下配工艺配件。
4、床框主管采用25*30mm的优质钢管，壁厚≥1.2mm；床铺撑采用无缝冷轧钢管30*30mm，壁厚≥0.7mm；优质钢管不低于6根。
5、床板：厚度≥20mm，多层板，静载负荷强度大于150公斤，符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》板材的判定分级标准、GB/T35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》技术标准和GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》技术标准，甲醛释放量≤0.050mg/m³；
6、爬梯30方管踏步≥1.8mm防滑踏板。
7、脚套采用优质工程塑胶经磨具一次注塑成型脚套。
8、表面处理工艺：表面采用静电粉末喷涂
	2000*900*1800
	套
	240
	

	2
	更衣柜
	1.产品规格参考尺寸：W900*D420*H1850mm
2.柜体：采用厚度≥0.7的冷轧钢板；
3.配备锁具
4.钢制表面粉末静电喷涂；
	900*420*1850
	个
	80
	

	3
	棕垫
	床垫规格：约900mm*2000mm，厚约5CM，床垫内芯采用天然植物纤维，抑菌防螨，无异味，外层采用有机棉面料包裹亲肤更舒适。环保等级达到E1级标准。
	900*50*2000
	个
	480
	

	4
	学习椅
	1.椅身：全新聚丙烯加玻璃纤维,一体成型，
2.脚架采用直径19mm圆管 ，壁厚≥1.5。
3.胶背和架子部分采用防滑螺丝连接，防脱落。
4.整椅坐感舒适，符合人体工学构造。
5.胶背颜色可选。
	定制
	把
	480
	

	5
	窗帘
	1.规格：窗帘幅宽不小于 2200mm，高度不低于2000mm；褶皱2倍；
2.材质：窗帘布采用高密度涤纶材料，分左右两片设计，缝制针脚细密、均匀、牢固，不得有跳针、漏缝现象，边缘需有包边处理防止脱线。窗帘上端安装挂钩带。
3.连接窗帘布和轨道的挂钩为纳米材料，要求结实、不易断裂和变形，滑动顺畅，每10cm 间隔配备挂钩一个。
4.轨道规格为4000mmx32mm,材质为铝合金，壁厚不低于1mm。设支架不少于4个，单支架承重量不低于5kg。
	幅宽≥ 2200mm，高度≥2000mm
	套
	80
	

	6
	带书架桌子
	1.规格参考尺寸：长度1600mm,宽度600mm,桌面距离地面高度720mm,桌面采用厚度不小于25mm，E0级及以上双饰面刨花板；
2.桌面及第二层后方带 100mm 高挡沿，防止学习用具滑落，第三层书架的双饰面刨花板平面相对钢架下沉10mm，面饰颜色可选，两层书架层间净高度300mm,深度240mm,采用厚度不小于15mm E0级及以上双饰面刨花板；封边：采用PVC封边条，封边厚度不小于2.0mm，钢架不低于40mm*40mm*1.2mm方管焊制。
	长度1600mm,宽度600mm,桌面距离地面高度720mm
	套
	80
	

	7
	直饮机
	1、出水方式：触摸按键取水；四龙头，一开三温。
2、功率≥3KW，220V或380V、50Hz。
3、水箱容量≥30L。
★4、须提供所投产品整机《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件或复印件（在有效期内）。
5、提供所提产品为1级水效认证。
6、材质：内胆、水槽304食品级304不锈钢板，厚度为≥1.0mm、门板和侧板厚度为≥0.6mm；整机不锈钢。
7、电路板采用液晶显示，能同时显示温度、水位等工作状态指示。
8、为保证用水安全，进水电磁阀必须采用12V低压电磁阀。
9、为保证产品安全，机器具有国家CCC认证；提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告作为佐证材料。
10、具有智能感应功能，即使不小心忘记关水龙。
11、为保证饮水安全，机器具有消毒杀菌功能。
★12、所投设备水质应符合CJ94-2005标准，提供所投设备型号符合上述标准经国家认可的检测报告复印件（在有效期内）；
13、所投设备外壳防盐雾依据 GB/T10125-2021的中性盐雾试验(NSS)的要求进行试验，试验后依据 GB/T 6461-2002 进行保护评级为10级，240h或以上。提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告作为佐证材料。
[bookmark: _GoBack]14、滤芯售后保≥1年。现场已预留接水口，接水长度≥3米，不需要修改管线。投标人自行考虑现场勘察，需进行设备安装调试。
	定制
	台
	4
	核心产品


注：1、上述所有货物清单，采购代理机构和采购人在技术要求中指出的设备的标准以及参照的分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质上相当于或优于技术规格的要求。（环保、安全、使用功能均不得降低，按体积、重量、平面等为主的参数也不得降低。）
2、供应商所提供的报价信息不允许变更，相应的培训及设备调试费，应包含在综合单价里，不再单独计取。
3、项目实施过程中必须严格按照供货清单执行，不得随意增减。双方当事人不得擅自变更、中止或者终止招标采购合同，否则，按照政府采购法追究相应法律责任。
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二、商务要求
1、交货地点、交货期及质保期
（1）交货地点：采购人指定地点 
（2）交货安装期：自合同签订之日起15日历天。
（3）质保期：本项目的质保期为整体验收合格后3年。
2、结算方式：
（1）结算单位：银行转账，由采购人以人民币负责结算。 
[bookmark: _Hlk120632600]（2）付款方式：①合同签订后15日历日内，甲方向乙方预付至合同总价的40%；乙方交付全部货物完成安装调试，供货单位将相关质量证明文件及供应产品的合法来源渠道证明(包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等)交付,采购单位书面确认完成验收如无相关服务等问题后，采购人向供货商依据财政投资评审审定的价款无息支付至总合同价款的95%；②剩余财政投资评审审定的价款无息5%作为质保金，待质保期结束无问题后无息支付。③每次付款前，供货单位应根据采购单位需要提供等额增值税普通发票给采购单位，附详细清单，包括成品规格（出厂合格证）、主要材料规格等（合同后附中小企业声明函（货物）的证明资料）。  
3、运输、安装、调试要求：
（1）供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。在运输途中，货物毁损灭失风险由供应商承担。 
（2）由供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。供应商应在合同签订后一周内，向采购人提供安装、调试及试运行的进度计划表。
（3）供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作,如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。 
（4）安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。 
（5）供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。
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