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	一、本包概况
本采购包为2026年秦岭生态环境保护常态化监管工作，主要建设内容包括：秦岭区域（陕西段）卫星影像疑似问题图斑监测、网格化监管平台运维、充实生态保护数据资源、秦岭保护技术支撑、省市县平台贯通相关技术服务等。
二、服务内容及服务要求
（一）服务内容
1.卫星影像疑似问题图斑监测
包括重点地区影像获取，6期次的影像收集与处理、疑似问题图斑监测、图斑外业抽查，开展图斑审核。
2.网格化监管平台运维
包括视频图像“算法超市”建设、视频监控模块优化、行业部门图斑审核流程优化、行业数据汇聚展示、密改服务、运维中心日常维护、2500点位视频监控资源点位外业调查。
3.充实生态保护数据资源
包括保护分区数据整合、治理及更新，其他专题数据更新、制图及印制。
4.秦岭保护技术支撑
包括各类督导检查资料准备（点位筛选、点位资料梳理、线路规划等）、无人机技术支撑、取证、点位复核、无人机数据处理与建模、内业数据综合比对套图、记录整理、研判资料准备、佐证资料复核、综合研判、举报问题线索初步核查、样本检测等。
5.省市县平台贯通
包括数据整理优化、数据同步标准接口建设、数据标准与对接规范设计编制、平台端功能优化、移动端功能优化、省级统筹监管、功能、接口联调测试。
（二）服务要求
2.1 技术依据
本采购包全部工作须遵循国家、行业及陕西省秦岭生态保护、测绘地理信息相关现行法律、法规、标准规范及政策文件，主要技术依据包括但不限于以下内容：
(1)《中华人民共和国生态环境法典》；
(2)《中华人民共和国测绘法》；
(3)《中华人民共和国测绘成果管理条例》；
(4)《陕西省秦岭生态环境保护条例》（2019修订）；
(5)GB/T 24356-2023《测绘成果质量检查与验收》；
(6)GB/T 15967-2024《1∶500 1∶1000 1∶2000地形图数字航空摄影测量测图规范》；
(7)GB/T 15968-2008《遥感影像平面图制作规范》；
(8)GB/T 39616-2020《卫星导航定位基准站网络实时动态测量（RTK） 规范》；
(9)GB/T 39740-2020《自然保护地勘界立标规范》；
(10)GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》；
(11)CH/T 1015.3-2007《基础地理信息数字产品 1:10000 1:50000生产技术规程 第3部分：数字正射影像图（DOM）》;
(12)TD/T 1010-2015《土地利用动态遥感监测规程》；
(13)TD/T 1055-2019《第三次全国国土调查技术规程》;
(14)HJ 1337-2023《生态保护红线监管技术规范 疑似生态破坏问题图斑遥感识别（试行）》；
(15)HJ 1156-2021《自然保护地人类活动遥感监测技术规范》；
(16)HJ 338-2018 饮用水水源保护区划分技术规范；
(17)DB61/T 1882-2024《秦岭生态环境保护区标识规范》；
(18)DB61/T 1883-2024《秦岭生态环境保护区勘界立标规范》；
(19)DB61/T 1418-2021 河湖和水利工程管理范围及保护范围划界技术规范；
(20)T/GXAS 953.2—2025《自然资源综合监测监管技术规范 第2部分：外业》;
(21)《国家民用卫星遥感数据管理暂行办法》;
(22)《陕西省秦岭生态环境保护勘界立标办法(试行)》；
(23)各行业部门（自然资源、生态环境、水利、林业、农业农村、交通运输、住房城乡建设、应急管理等）现行数据标准；
(24)其他现行有效的测绘地理信息国家标准、行业标准及陕西省地方规定。
上述依据如在合同履行期间发生更新或替代，应以最新有效版本为准。若不同标准之间存在不一致，应按照采购人确认的技术要求执行，并在相关技术文件中予以明确。
2.2 技术要求
本采购包所有数据产品如无特殊说明，均需满足：
1. 平面坐标系统：采用2000国家大地坐标系（CGCS2000）；
2. 高程系统：采用1985国家高程基准；
3. 投影：高斯-克吕格投影，采用3°分带；
各分项其他具体技术要求如下。
2.2.1卫星影像疑似问题图斑监测
1.影像收集与重点地区影像获取
收集覆盖任务区全域的相关卫星影像数据，共计6期，卫星影像分辨率优于2米，重点区域优先获取亚米级卫星影像。
2.影像处理
对影像进行正射纠正，满足精度要求，形成6期全域数字正射影像成果。采用高斯克吕格投影，采用6°分带，坐标单位为“米”，影像水平方向坐标前不加带号。
3.疑似问题图斑监测
对疑似乱搭乱建活动、乱采乱挖活动、乱排乱放活动、乱砍乱伐活动、尾矿库等，开展6期疑似问题图斑监测工作。
4.图斑外业抽查
针对内业采集或图斑审核发现的存疑疑似问题图斑，进行现场核查，明确该疑似图斑内构建筑物、现状地类，用途及施工类的施工目的等。
5.图斑审核
对发现的图斑开展图斑审核，判定图斑资料的符合性、完整性、合规性。
2.2.2网格化监管平台运维
1.视频图像“算法超市”系统建设：完成一套秦岭“五乱”问题视频图像智能化分析系统，包含模型训练、算法配置、算法调度、模型管理等核心功能模块。
2.视频监控模块优化：对现有视频监控模块进行重构与升级，增加综合统计、分类管理、搜索等功能。
3.行业部门图斑审核流程改造：增加省级行业部门审核机制，包括自动分配任务、审核、追溯等功能。
4.行业数据汇聚、治理与展示：增加行业部门生态环境保护相关数据的汇聚、数据治理、三维可视化展示统计等能力。
5.密改：基于国产密码标准体系和密码管理体系，改造建设以保护网格化监管平台的身份认证及数据资产为中心的、自主可控的密码服务体系。
6.运维中心日常维护：完成支撑网格化监管平台运行的相关软硬件基础设施的安全、稳定、存储备份、版本更新等日常技术支撑工作；完成日常举报受理；完成不同来源视频接入、视频资源日常治理、视频日常巡检与统计、对外视频共享服务；完成视频智能解析线索初筛与初审；提供网格员日常咨询服务、用户培训；提供秦岭运维大厅日常的调研汇报和讲解服务。
7.视频监控资源点位外业调查（一期）：对2500路视频监控点位进行外业现场核查，确定精确点位坐标，形成点位台账。
2.2.3充实生态保护数据资源
配合采购人对各市提出的秦岭规划分区数据调整申请中所涉及内容进行复核；对全省秦岭生态环境保护规划分区数据进行全面更新；收集各省级部门最新农家乐、矿权、尾矿库等秦岭生态保护相关专题数据，更新专题数据库；完成《陕西省秦岭生态环境保护基本情况》中发生变化的保护单元、专题图件编制及印刷。
2.2.4秦岭保护技术支撑
开展总台账、暗访反馈问题核查，举报信访舆情线索核查，河道采砂、农家乐、民宿、景区等等重点领域专项走访与新问题发现，省级暗访及各类监督检查技术保障，举报线索初步核查等工作。具体工作包括外业核查、内业数据比对分析、资料汇总及水质土壤检测等。
外业核查：无人机航飞、现场拍照摄像、，形成完整证据链；
内业数据比对分析：数据处理、三维建模、正射影像生产、用地及保护单元套图、多时序影像分析、空间叠加分析、综合研判等；
资料汇总：成果登记、统计、归档；
水质土壤监测：必要时针对问题点位开展水质或土壤采样检测。
2.2.5省市县平台贯通
省市县贯通主要工作内容包括省级平台中已有台账、问题图斑数据的整理优化、数据同步标准上下行接口建设、数据标准与对接规范设计编制、平台端功能优化（新增市级台账模块、县级台账模块、智能查询与分析模块）、移动端功能优化、省级统筹监管（全域进度监管、统计分析），以及功能接口联调测试。
2.3 成果要求
本采购包所有涉密数据的管理应遵守国家保密法规及采购人数据安全相关规定。数据存储、传输、使用等环节应采取安全保密措施，防止数据泄露、丢失或篡改。项目完成后，应按照采购人要求进行数据归档和移交。
本采购包提交成果包括影像、图斑监测、核查、技术支撑等数据成果，项目实施方案、项目工作总结、相关检查检验记录或报告、其他资料等文档成果，优化后的陕西省秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台等系统成果，具体内容如下：
2.3.1卫星影像疑似问题图斑监测
1.影像收集与重点地区影像获取：包括全域原始影像数据集、重点区域数据集。
2.影像处理：6期处理后影像数据集及对应镶嵌线。
3.疑似问题图斑监测：6期疑似问题图斑监测矢量数据、前后期图片成果。
4.图斑外业抽查：外业照片及视频、无人机正射影像或三维模型成果、外核矢量数据成果。
5.图斑审核：平台各图斑审核意见登记表。
2.3.2网格化监管平台运维
1.视频图像“算法超市”系统建设：一套“算法超市”管理系统以及操作手册。
2.视频监控模块优化：完成已有视频资源数据的清洗、分类打标及空间坐标匹配，完整的视频资源统计、展示、搜索等功能。
3.行业部门图斑审核流程改造：平台完成图斑审核工作流改造，适配行业部门审核业务流场景，配合行业部门审核角色权限。同时交付行业部门图斑审核业务操作手册。审核流程日志数据表结构设计文档。
4.行业数据汇聚、治理与展示：行业监管主题数据库，三维综合监管可视化展示内容，相关数据字典及数据接口规范相关文档。
5.密改：系统实现业务传输加密、存储数据加密；完善身份鉴别和访问控制；对日志记录等关键数据做完整性保护，防止非法篡改；完成密码算法替换，系统满足等保及密评标准，支持测评闭环验证。
6.运维中心日常维护：完成网格化监管平台相关的日常运维内容，形成相关工作报告、运维日志、统计报告、技术报告、台账记录等运维文档。
7.视频监控资源点位外业调查（一期）：包括2500个核查点位台账成果、图片成果、点位矢量数据成果。
2.3.3充实生态保护数据资源
1.数据成果
更新后的三区矢量数据集，整合转换后的各行业专题矢量数据集（含元数据）；数据字典及图层说明文档。
2.图件成果
各类专题图（含电子版及印刷版）。电子版图件格式为PDF或JPG，分辨率不低于300dpi；印刷版图件应为彩色印刷，图面清晰，色彩饱和，文字注记可读。图件应附图例、指北针、比例尺、图廓整饰等要素。
3.文档成果
数据复核工作报告；数据调整现地核实记录（含坐标定位信息、现场影像或照片、核实人员签字等佐证材料）；数据整合转换技术方案；专题图编制说明。
2.3.4秦岭保护技术支撑
1.文档成果：各类核查台账、核查清单、调查报告、复核报告、月度/季度/年度报告、销号确认材料、整改建议汇编、检测报告。
2.表格成果：图斑核查表、线索核查表、巡查记录、监测数据汇总表。
3.影像成果：现场照片、视频、正射影像、多时序遥感影像数据集。
4.数据成果：图斑专题数据库、问题总台账数据库。
5.三维成果：点位无人机航飞倾斜摄影三维模型。
6.环境监测成果：水质、土壤检测报告等。
2.3.5省市县平台贯通
1.数据整理优化：形成《省市联动数据字典标准》、《台账图斑数据治理规则说明文档》、治理后的标准化台账数据库及图斑数据库、知识图谱数据库以及数据整理优化报告。
2.数据同步标准接口建设：省级数据交换中间件和网关服务、《省市县平台数据交换接口规范》详细设计文档、接口自动化测试脚本或Postman测试集合。
3.数据标准与对接规范设计编制：《省市联动数据字典标准》文档，《省市平台数据交换接口规范》文档，编码字典源文件。
4.平台端功能优化：省级平台新增“市级/县级台账”前端页面及后端服务；AI智能问答模块；权限配置策略文档（确保市级只能看市级数据，县级只能看县级数据）；用户操作手册（分市级版、县级版）。
5.移动端功能优化：秦岭生态卫士中新增市级/县级移动端应用功能，移动端后端同步服务接口，移动端用户操作指南。
6.省级统筹监管：省级统筹监管驾驶舱前端功能界面、运维监控仪表盘，省级统筹监管功能操作手册。
7.功能、接口联调测试：《系统测试报告》（含功能、性能、安全测试结果）、《接口联调测试日志》、《数据对账差异分析报告》、问题整改清单及修复验证报告。
2.4 质量要求
本采购包所有成果需满足国家、行业、地方相关标准、规范及要求。


采购包2：
标的名称：秦岭公众号、视频号内容运营
	序号
	参数
性质
	技术参数与性能指标

	1
	
	一、本包概况
根据工作安排定期需要对秦岭生态环境保护微信公众号进行运营，并根据时政信息补充更新相关栏目版块内容；视频号根据工作需要制作原创视频、处理视频号互动信息等，从重要会议、重大活动、工作动态等方面全方位宣传；做好公众号、视频号技术支持工作，及时监测服务器及相关软硬件设备运行状态，确保安全、稳定运行。
二、服务内容及服务要求
（一）服务内容
1.微信公众号运营工作内容
负责推送秦岭区域生态环境保护相关的时政热点、新规政策、行业要闻、工作动态、专项行动、大型活动等内容。根据工作需求，撰写原创文章，内容涵盖生态环境保护工作动态、人物事迹、资源介绍、线上活动等方面，在微信公众号推送。做好账号日常维护、功能优化，收集处理用户反馈，并基于数据监测分析调整运营策略。
2.微信视频号运营工作内容
推送秦岭生态环境保护的相关内容，从重要会议、重大活动、工作动态等方面全方位宣传秦岭生态环境保护。针对采购人活动进行视频拍摄、剪辑发布工作。
3.技术支持相关工作
公众号、视频号技术支持工作，及时监测服务器及相关软硬件设备运行状态，对可能出现的问题进行预防，同时定期全面检查公众号和视频号的各项功能模块，确保账号设置符合平台最新安全规范。建立内容巡检机制，每日对公众号、视频号发布的内容进行巡查，确保内容不存在违法违规信息、敏感信息，避免因内容问题导致账号被封或受到其他处罚。定期对账号的安全状况进行自我评估，不断优化安全管理措施，保障公众号和视频号安全稳定运行。
（二）服务要求
1.微信公众号推送要求：频次为每个工作日不少于1条图文信息，要求无政治性、文字性、功能使用性、排版性错误，及时处理公众号留言互动信息。
2.微信视频号制作要求：制作不少于120条精美视频。每个视频保证内容正确、画质清晰，视频时长不低于30秒。根据工作需要制作原创视频内容、处理视频号互动信息等。
3.投标人内部审核：实行采编初审、内容负责人复审、审核岗终审三级审核，核查事实、文字、版权、导向、素材合规，审核完成报送采购人。
采购人审核：采购人对报送的公众号图文、视频号视频进行审核，审核结果分为同意发布、修改后重报、不予发布；未经采购人审核确认，投标人不得发布。
4.提交成果为每日图文信息汇总电子及纸质文本；视频通用格式电子成果及项目运维总结报告于项目履约全部完成后统一报送。


采购包3：
标的名称：秦岭勘界立标智能物联设备维护
	序号
	参数
性质
	技术参数与性能指标

	1
	
	一、本包概况
为确保秦岭勘界立标智能物联设备实时在线、运行正常，需开展4轮智能物联设备维护，配备流量套餐，保证设备正常运行，视频监控数据正常回传，最大化发挥监控资源价值。
二、服务内容及服务要求
（一）服务内容
	服务项
	具体内容
	数量
	单位

	智能物联设备日常维护及流量补充
	太阳能板维护
	30
	块

	
	支架维护
	20
	个

	
	电池维护
	50
	块

	
	对443套设备进行4轮维护测试，并补充相关流量，保障设备在一年内能够随时调取相关视频资料，并提供技术指导。
	1
	项

	智能物联设备附属设施修补维护
	1.对褪色破损的标牌版面进行更换。
2.对标牌主体框架漆面破损区域进行刷漆维护。
3.对标牌框架变形区域进行修补。
4.对标牌基础不牢固区域进行位置迁移。
	1
	项


（二）服务要求
1.智能物联设备日常维护及流量补充服务内容如下：
（1）投标人对设备死机或存在故障问题，现场调试，保障其正常运行。
（2）投标人对设备易损部件（含太阳能板、支架、电池等部件）进行维修更换，并保障其充足的流量套餐。
（3）投标人在规定时间内对指定区域内智能物联设备完成4轮维护保养工作，形成“一备、一表、一册”，每轮完成维护保养后交由甲方审核。
（4）投标人为采购方提供技术指导，并配合相关部门进行视频图像调取服务。
2.智能物联设备附属设施修补维护内容如下：
（1）版面印制
秦岭生态环境保护标牌内嵌版面采用PVC材质印制，版面规格2000*1200*15mm，采用UV技术印刷，版面喷绘清晰明朗，无色差。
标牌版面内容以秦岭运维中心组织下辖各区县保护机构具体要求为准。
（2）标牌主体框架维护
对标牌主体框架漆面破损区域进行刷漆维护，油漆颜色要求一次底漆，两次面漆，要求防锈漆，标牌颜色采用大红色。 
（3）标牌埋设
1）基础预埋
一般在安装标牌前两至三天做好混凝土基础预埋，混凝土基础严格按照设计图规定高质量预埋，预埋时需注意以下事项：
①基础挖坑：预埋坑挖深须满足要求，即（600mm×600mm×600mm），四壁须平整，与坑底地面垂直，坑底与坑口等宽。如埋设地土质松软，地质状况不理想，预埋挖深可适当加深、加宽。
②预埋固件：预埋固件规格符合规范要求。钢筋达标，直径不低于10mm，无生锈，无弯曲情况，钢筋和螺帽螺纹必须配套一致，上面钢板厚度不低于5mm。
③混凝土浇灌：混凝土石灰、沙子、石子按比例配比，强度须满足C30标准。预制坑禁止填充砖头、大石块等其他杂物，保证预制混凝土坚固性。混凝土预制块与预埋固件必须紧密连接、无缝隙，预制后钢筋与混凝土预制面垂直，且各个钢筋预制等深，预埋固件完全固定于混凝土预制块之中；
④预制整平：两侧混凝土预制块必须严格整平，预制完成后利用整平仪器进行核查，保证水平。混凝土预制块凝固后与四周土壤不能有明显缝隙，两个预埋固件对应的螺栓距离与标准尺寸严格一致，且两个预埋件与附近路沿、路灯等参照物保持等距，保证标牌树立后不偏不斜，横竖成“一”字。
2）标牌安装
标牌安装时应严格嵌入螺栓中，利用水平尺等整平仪器检查安装是否平整，保证标牌横平竖直；标牌底部螺丝须与钢筋螺纹固定紧密，无滑丝、断丝情况，螺丝与标牌不能焊接固定；安装后应对漆面轻微剐蹭处利用自喷漆补喷，待油漆干透后，检查是否与标牌整体漆色存在明显色差；标牌安装后检查标牌是否稳固，如不稳固，须分析原因，及时处理；版面安装平整无翘起，版面和钢架连接处胶水结实、无缝隙；密封处理标牌后方版面龙骨。
3.成果要求
投标人根据采购人服务工作要求，在采购人要求时限内出具以下相关交付成果：
（1）项目实施方案；
（2）4轮维保手册；
（3）项目实施总结。


采购包4：
标的名称：秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台及视频综合监管系统等保三级测评服务
	序号
	参数
性质
	技术参数与性能指标

	1
	
	一、本包概况
完成秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台及视频综合监管系统等保三级测评服务工作。
二、服务内容及服务要求
（一）服务内容
查找秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台及视频综合监管系统现有安全保护水平与国家标准存在的差距，排查安全隐患、开展安全加固，提升信息系统安全防护能力至等保相关规范要求，并出具符合主管部门要求的等级保护测评报告、安全保护工作方案。
（二）服务要求
1.测评依据
此次依据的标准包含但不限于以下依据：
（1）《中华人民共和国网络安全法》；
（2）GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》；
（3）GB/T 22240-2020《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》；
（4）GB/T 25058-2019《信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》；
（5）GB/T 20984-2022《信息安全技术 信息安全风险评估方法》；
（6）GB/T 28448-2019《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》；
（7）GB/T 28449-2018《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》；
（8）GA/T 2380-2026《信息安全技术 网络安全等级保护数据安全基本要求》；
（9）《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号）。
2.测评要求
依据《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）、《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）、《信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》（GB/T 28449-2018）等国家关于网络安全等级保护2.0的相关标准和规范要求，为招标人提供相应级别等级保护测评实施工作，包括安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心测评，以及安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理的等级保护测试评价服务。完成等级保护测评的定级、备案、制定保护工作方案（等保三级系统）、提出整改建议、等级测评等工作，最终出具《网络安全等级保护测评报告》并协助完成备案。
（1）定级
协助信息系统管理单位依据《网络安全等级保护定级指南》（GB/T 22240-2020）开展未完成（或需变更）网络安全等级保护定级的信息系统定级工作。
（2）备案
信息系统的安全保护等级确定后，协助信息系统的管理单位在规定时限内到属地公安机关办理备案手续，获得公安机关颁发的《信息系统安全等级保护备案证明》。
（3）制定保护工作方案
信息系统定级为等保三级系统，需协助信息系统管理单位结合实际制定《安全保护工作方案》。
（4）提出整改建议
对信息系统安全情况与等级保护基本要求的差距进行风险分析，并出具科学合理的整改建议。
（5）等级测评
通过测评准备、系统调研、测评方案编制、现场测评、分析与报告编制等工作流程给出等级测评结论，最终形成加盖公司公章的《网络安全等级保护测评报告》文本。
3.成果要求
投标人根据采购人服务工作要求，在采购人要求时限内出具秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台及视频综合监管系统《网络安全等级保护测评报告》和《安全保护工作方案》。


采购包5：
标的名称：秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台及视频综合监管系统密评服务
	序号
	参数
性质
	技术参数与性能指标

	1
	
	一、本包概况
完成秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台及视频综合监管系统密评服务工作。
二、服务内容及服务要求
（一）服务内容
对秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台及视频综合监管系统密码应用的合规性、正确性和有效性等进行评估，密评级别为三级，并出具符合主管部门要求的《商用密码应用安全性评估报告》。
（二）服务要求
1.测评依据
《中华人民共和国网络安全法》
《中华人民共和国密码法》
《国家政务信息化项目建设管理办法》
《商用密码管理条例》
GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》
GB/T 43206-2023《信息安全技术 信息系统密码应用测评要求》
GM/T 0116-2021《信息系统密码应用测评过程指南》
《信息系统密码应用高风险判定指引》
《商用密码应用安全性评估量化评估规则》
2.测评要求
（1）通用测评
①核查信息系统中使用的密码算法是否符合法律法规的规定和密码相关国家标准、行业标准的有关要求。
②核查信息系统中使用的密码技术是否遵循密码相关国家标准和行业标准。
③核查信息系统中使用的密码产品、密码服务是否符合法律法规的相关要求。
（2）密码应用技术测评
包括物理和环境安全测评、网络和通信安全测评、设备和计算安全测评、应用和数据安全测评，验证不同安全等级信息系统的密码应用是否达到相应安全等级的安全保护能力、是否满足相应安全等级的保护要求。
①物理和环境安全测评
针对“身份鉴别”、“电子门禁记录数据存储完整性”、“视频监控记录数据存储完整性”等物理和环境安全方面采取的密码保障措施进行各项测评，完成单项及单元测评结果判定。
②网络和通信安全测评
针对“身份鉴别”、“通信数据完整性”、“通信过程中重要数据的机密性”、“网络边界访问控制信息的完整性”、“安全接入认证”等网络和通信安全方面采取的密码保障措施进行各项测评，完成单项及单元测评结果判定。
③设备和计算安全测评
针对“身份鉴别”、“远程管理通道安全”、“系统资源访问控制信息完整性”、“重要信息资源安全标记完整性”、“日志记录完整性”、“重要可执行程序完整性、重要可执行程序来源真实性”等设备和计算安全方面采取的密码保障措施进行各项测评，完成单项及单元测评结果判定。
④应用和数据安全测评
针对“身份鉴别”、“访问控制信息完整性”、“重要信息资源安全标记完整性”、“重要数据传输机密性”、“重要数据存储机密性”、“重要数据传输完整性”、“重要数据存储完整性”、“不可否认性”等应用和数据安全方面采取的密码保障措施进行各项测评，完成单项及单元测评结果判定。
（3）密码应用管理测评
从管理制度、人员管理、建设运行和应急处置四个方面进行安全管理测评，验证信息系统安全管理机制是否完善，是否能够确保密码技术被合规、正确、有效地实施。
（4）整体测评
对重要信息系统结构进行整体安全测评，并采用风险分析的方法分析密码应用安全问题可能对信息系统安全造成的影响，提交整体测评与风险评估结果。
（5）报告编制
根据评估结果，按照国家密码管理局要求，编制密码应用安全性评估报告。报告应对信息系统密码应用情况进行全面排查，梳理密码应用需求，查找风险漏洞，提出科学合规、具体实用、有针对性的密码应用安全整改方案，规范密码应用。
3.成果要求
投标人根据采购人服务工作要求，在采购人要求时限内出具秦岭生态环境保护信息化网格化监管平台及视频综合监管系统《商用密码应用安全性评估报告》。


采购包6：
标的名称：秦岭视频监控配套资源保障
	序号
	参数
性质
	技术参数与性能指标

	1
	
	一、本包概况
为保障秦岭生态保护信息化传输体系稳定运行与高效维护，确保各地市视频资源可持续性监管，计划采购秦岭视频监控配套资源保障服务。
	服务项
	数量
	单位

	系统前端设备维护运维
	1
	项

	秦岭视频监管系统算法
配置与保障
	1
	项

	配套租赁服务
	1
	项


二、服务内容及服务要求
（一）服务内容
秦岭视频监控配套资源保障服务内容包括系统前端设备维护运维、秦岭视频监管系统算法配置与保障以及配套租赁服务。
1.系统前端设备维护运维：包括前端410个（110个高点、300个低点位）监控设备的现场巡检、设备巡检、故障处理等服务；
2.秦岭视频监管系统算法配置与保障：包括系统运行所需的视频资源接入与共享服务、视频资源管理服务、视频监管服务、系统数据汇总分析服务；
3.配套租赁服务：包括所有点位所需的宽带互联网传输链路、电费以及110处高点位塔桅资源租赁服务。
（二）服务要求
1.系统前端设备维护运维
（1）设备现场巡检：定期对410个点位前端摄像机、供电插座等设备进行现场巡检。
①对安装支架、摄像机电源、立杆以及监控箱、环境等进行全面检查，发现问题及时处理。
②根据监控系统各部分设备的使用说明，检测其各项技术参数及监控系统线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行。
（2）低点位异常情况复检：为保障系统的稳定可靠运行，对接入的视频资源进行定时全量巡检。结合已接入的视频资源数量、巡检时长、用户使用周期等因素，配置每日早晚各1次系统自动巡检，为保证巡检结果的准确性，根据自动巡检结果每天至少进行一次人工复检，主要巡检内容如下：网络连接检查、网络带宽检查、远程访问功能检查、智能解析功能检查、图像清晰度检查、色彩准确性检查、视频稳定性检查等。
（3）设备故障处理：对110个高点位摄像机配套维护，出现故障应及时维修。
①系统或设备发生故障，调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求。
②对110个高点位摄像机，维护人员对硬件、设备箱、电源、传输链路等进行维护、故障处理，保障系统正常运行，每月故障率不超过20%。
（4）配置优化升级：根据用户的监控系统经常出现的情况或者有可能出现的地方及时提出优化方案和建议。对存储容量、网络带宽进行调优。
（5）设备更换
因自然灾害造成前端设备及配套设施损毁时，对设备进行维修更换。
2.秦岭视频监管系统算法配置与保障
（1）视频资源接入与共享服务：
①视频点位接入
前期对接工作：对接视频接入单位，获取设备的IP地址、端口号、设备ID、数据交互清单等。
建立连接：通过向视频图像共享交换平台输入设备的接入信息，配置相关参数，向互联网或政务网共享后，依据国标目录完成接入。
后期性能优化工作：对接入的视频预览，查看是否符合监控场景要求，并按照建设规范对视频资源进行命名。
平均每月接入2次，每次约100路，包含每次接入前期对接工作和后期性能优化工作。
②视频共享服务
前期对接工作：对接视频共享单位，进行网络环境测试，明确需求，确认共享数据清单。获取设备的IP地址、端口号、设备ID、数据交互清单等。
建立连接：通过账号密码或平台级联的方式向采购人及共享对象提供视频清单。
后期性能优化工作：对视频资源进行预览授权，测试共享视频质量。
（2）视频资源管理服务：
①接入视频信息校验
接收到新接入数据后，对照数据库必填元素（包括监控设备编码、点位名称、地理坐标、行政区划、建设单位名称、安装地点、监管主题、监管对象等）逐项核对。
通过拾取坐标系统人工核准，核准后将数据推送至系统。
平均每月治理1次，每次约200路。
②存量视频核查
对平台所有视频资源进行筛查，核实无法保障预览的视频，删除从不同单位接入的相同视频，更换掉线后又重新接入视频的相关信息。
平均每月修正1次，每次约100路。
（3）视频监管服务
①智能解析算法配置
根据秦岭视频综合监管系统项目的要求，视频图像共享交换平台主要负责围绕秦岭资源添加不同场景进行解析配置，主要包括场景智能分析配置、场景智能分析编排、场景智能解析等针对场景算法（违建检测、垃圾堆检测、乱堆物料堆检测、洗衣检测、钓鱼检测、游泳检测、漂浮物检测、工程车检测、可见光船只检测、化学品车辆检测）的配置。
对于自建点位，视频与级联点位视频进行配置解析任务符合以下要求：一是点位在秦岭范围内；二是点位视频稳定、网络通畅、预览正常；三是经治理后有明确的监管主题与监管对象。
对于汇聚到系统的点位，在视频接入与数据治理后，将符合条件的点位进行筛选，根据监管主题进行算法匹配。在实际配置任务过程中，还需结合视频实际画面，观察其画面是否清晰、无遮挡，监管对象是否明确等因素，最终确定点位使用算法类型。
平均每月配置4次，每次约40路。
②疑似问题线索初筛
针对系统预警的问题线索场景，进行初步筛选：
人工初步筛选：依据系统预警对问题线索场景进行人工初步筛选，分为初步判定、误判上报、无需处理三类。在初步判定环节，严格按照采购人要求反馈初步筛查处理意见，确认疑似问题线索。
确定判定等级：根据疑似线索的危害程度、紧急程度和发展态势确定判定等级，并反馈判定意见。
确定任务级别：对筛选后的线索依据危害程度、紧急程度和发展态势确定任务级别，分为 Ⅲ 级（较重，以黄色表示）、Ⅱ 级（严重，以橙色表示）、Ⅰ 级（特别严重，以红色表示）。
及时甄别疑似问题线索并上报，平均每天4次。
③特殊场景线索研判分析
针对系统无法识别出的疑似问题线索，如砍伐树木、破坏草地或植被；草地、林地、湿地,近期裸露；运输木材、树木的可疑车辆；封山育林、禁牧区域内有放牧、毁林的行为；河流湖泊水量发生大的变化；地质灾害隐患点有泥石流、滑坡迹象等进行筛选。通过监控画面分析技术，对重点监管对象进行细致的监控和分析。每天巡查视频，以弥补智能算法的局限性。
每天核查不同监控视频。
（4）系统数据汇总分析
①日报表
依据每日两次系统自动巡检结果和一次人工复检结果，统计数据，编写资源点位稳定性情况统计表、不在线点位信息表，形成日报。
②周报表
依据一周所有日报情况，统计数据，编写监控视频接入表、可视率表，形成周报；
统计一周重点监控对象（包括保留小水电站、坝体、生产矿山）情况，统计数据，编写重点点位周报；
统计一周系统新增、删除及调整监控视频情况，统计数据，编写视频资源周报。
③月（年）报表
依据每月的视频接入情况、视频共享情况、重点监管对象情况、解析算法配置情况、疑似问题线索发现情况、存在问题以及下一步工作等，统计数据，编写月报；
依据每月所有重点点位周报情况，编写重点点位月报；
对全年任务完成总体情况进行统计，编写全年系统运行情况报告。
④视频资产统计汇总
视频资源资产台账包括视频点位信息汇总表、视频资源明细表、解析算法配置表、疑似问题线索表。
汇总表从三个维度进行统计，分别是按行政区域划分、按监管主题划分、按视频来源划分，平均每月各更新1次，共3份；
视频资源明细表包含视频资源详细信息记录，平均每月更新1次；
解析算法配置表是用于记录和管理秦岭视频综合监管系统中所使用的各种视频解析算法相关配置信息，平均每月1份；
疑似问题线索表用于记录在系统中发现的问题线索的信息，每月1份。
每月共产生各类汇总表6份。
3.配套租赁服务
（1）高点位网络链路：110处点位所需的100M宽带互联网传输链路。
（2）塔桅资源：110处高点位塔桅资源服务。
（3）低点位网络链路：300处点位视频光缆专线。
（4）电费：所有监控设备、智能运维箱及线路传输设备提供220V供电。
4.项目成果要求
提供系统前端设备维护运维、秦岭视频监管系统算法配置与保障、配套租赁的相应运维记录资料，包括但不限于工作日志、巡检记录、工作总结、维修记录等。


采购包7：
标的名称：秦岭区域开发建设活动规范挂图制作
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	一、本包概况
为贯彻省委、省政府对秦岭生态环境保护工作的决策部署，抓好《陕西省秦岭生态环境保护条例》《陕西省秦岭生态环境保护总体规划》执行，以秦岭区域乡镇、行政村为单元，编制印刷管理底图。
二、服务内容及服务要求
（一）服务内容
基于秦岭规划分区数据、三区三线数据、保护单元数据和天地图•陕西等数据，开展秦岭区域约1259个乡镇及行政村开发建设活动规范挂图制作印刷，包含陕西省秦岭区域全域约364幅乡镇级挂图，西安市、宝鸡市等地区行政村约895幅村级挂图。
（二）服务要求
1.技术要求
（1）数学基础
坐标系统：采用2000国家大地坐标系；
投影方式：高斯-克吕格投影；
分带方式：采用3度分带；
坐标单位：米；
高程基准：1985国家高程基准。
（2）比例尺
乡镇级挂图比例尺在1:10000-1:40000之间；
行政村级挂图比例尺在1:3000-1:8000之间。
注：具体图幅比例尺应根据制图区域实际情况进行单独设计。
（3）成图尺寸
成图尺寸841mm*1189mm。
（4）成果现势性
挂图数据现势性优于2025年。
（5）内容整饰
挂图需采用地图与文字混排的方式表示。图面配置要求应包含但不限于以下内容：充分利用版面，地图主体内容应占用较大幅面，并安排于幅面的主要位置，底图清晰呈现本全域基础地理信息要素；能专题展现规划分区数据、三区三线数据、保护单元数据、区位缩略图、文字说明等；挂图要根据所表达地区的具体情况分别进行版面设计。
（6）图式符号
图式符号要能满足反映地图要素的要求，其图形应与所表达信息的特征相适应。
（7）印制要求
规格统一，字迹清晰，墨色均匀适度，无黑点，无缺字；纸质色泽一致，纸张平整光洁；彩色还原性好、套印准确，着墨均匀。
2.成果要求
图件成果电子版AI、JPG格式各1套、印刷纸质版成果1套。
文档成果PDF、DOC格式各1份。
3.质量要求
本产品成果质量检查全面依据对应产品规格标准、行业规范、技术设计书等项目技术文件开展质量核查。确保数据源满足数学基础、现势性、数据组织分层等要求，数据成果满足数量、格式、内容等要求，图面质量满足专题图质量要求，印制工艺及质量满足印制要求。质量管理严格落实三审三校，并开展挂图意见征求环节。全过程把控质量，确保输出成果合规可靠。



